
 GPS week: 1356   Day: 0   MJD: 53736                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  34677    300    -1.62     4.00     0.04    17.81      0
 emr |   288     0  14625     79  1085.24    40.68     0.06     8.97      0
 esa |   288     0  21196   1170  1085.44    40.59     0.05    11.40      0
 gfz |   288     0  29526    128    -0.80     0.58     0.04    17.38      0
 igr |   288     0  31250     80    -1.90     1.99     0.04     0.00      0
 jpl |   288     0  26828    420    -1.68     2.38     0.03    27.62      0
 mit |   288     0  33733    879    -2.26     5.22     0.04    16.82      0
 ngs |    96     0   2780     43    -1.16     1.68     2.99     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   103     3   -85    -6    28    33  -101   550     - |
    2 |   -36    28    97   144   -12   -22  -154  -874     - |
    3 |    27   -90   -21    40   -87     3   -13 -9220     - |
    4 |    21  -274   169   -16   -52    64   -79 -1379     - |
    5 |    11   170    65    93    -8   -71  -125 -1559     - |
    6 |    27  -199    37     1   -86     9    37 -1851     - |
    7 |   -91   -39   118    41   -76    54   -95 -3547     - |
    8 |   -19   -92    74   110   -18    12  -112  1284     - |
    9 |     X   -28     X    36   -23    50  -103   249     - |
   10 |   -33   146   125    19   -42    21  -182 -1956     - |
   11 |    49  -116   -32    15   -35    -6    26  3256     - |
   13 |   217  -249   124     1    23   -58   -87  6069     - |
   14 |   175    88   -31    68   118   -67  -173  2449     - |
   15 |    10   168    25   -20   -18   -38   -33 -5943     - |
   16 |   -18   -77   -10     4   -46     X    63  5172     - |
   17 |    86  -251    93    17   -19     -   -38 -8187     - |
   18 |    41    38    32    24     5   -18   -81  4114     - |
   19 |    73   -51    18   266   -30  -124  -136  -126     - |
   20 |   -21   -31   -65    85     4    34   -61  3857     - |
   21 |   114    30    52   122     4  -101  -135  5014     - |
   22 |    -3   128    25   108    41   -55  -104  4024     - |
   23 |    81    20     9   203    68   -84  -175 -1255     - |
   24 |   -31  -187   125    43   -58    65  -101 -3015     - |
   25 |   171   -46   -51    65    52  -126   -46 13358     - |
   26 |    73  -200   262   -18    -3    42  -191 -1632     - |
   27 |   -60     -    56   -13   -42    24     X -1931     - |
   28 |    92    47    22    94    75   -48  -157  -378     - |
   29 |    19   -63   282   -35    -6   -34   -86   344     - |
   30 |    77  -203    79   -34   -51    42   -61  -822     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -52     -     -     -   -53     -    55     -     - |
 ALGO |  -123   176   -27   -86   -78    47    67     -     - |
 ALRT |   -71     -     -    18    91    37    -5     -     - |
 AMC2 |   -35     -     -     -    14    76   -87     -     - |
 ANKR |    18     -     -     -     -   -11     -     -     - |
 ARTU |   -62     -    99  -119   -49    75     0     -     - |
 ASPA |     -     -     -   175     -  -110     -     -     - |
 BAHR |  -196   127     -   -32   -80    88    28     -     - |
 BILI |   -91     -     -   -35     9    77     6     -     - |
 BJFS |     -     -     -   -18    96    66   -90     -     - |
 BOGT |   158     -     -     8    41  -172   107     -     - |
 BOR1 |   -42     -     -     -   -88     -    44     -     - |
 BRMU |     -     -     -    80    91   -50     -     -     - |
 BRUS |   -19     -     -     -   -26     -    20     -     - |
 CAS1 |   -22     -    36  -101     -    63     -     -     - |
 CEDU |    34     -   -54     -     -     0     -     -     - |
 CHAT |   -31     -     -    19    25    44   -59     -     - |
 CHUR |     0     -     -     -    79   -10    16     -     - |
 COCO |     -     -   -87    46     -     7     -     -     - |
 CRO1 |    82   -18   -31     -  -110     0   -57     -     - |
 DAEJ |    46     -     -     -   -55     -   -49     -     - |
 DAV1 |   -44     -     -    45     -     -     -     -     - |
 DGAR |  -146     -    -7    12   -14   -22   182     -     - |
 DRAO |   -38   -20    -6  -103   -37     -   216     -     - |
 DWH1 |   348     -     -     -   255  -313   146     -     - |
 FAIR |   -17     5     -   -53   -55     -    71     -     - |
 FORT |     -     -     -    21     -   -13     -     -     - |
 GODE |    24     -  -186     -   -87     -   101     -     - |
 GOLD |    -5     -    22    -9   113     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -    60     -   -38     -     -     - |
 GRAZ |  -106     -     -     -     -   177  -179     -     - |
 GUAM |     -     -  -150    98   197     -     X     -     - |
 GUAO |     -     -     -     -     -    30   -49     -     - |
 HARB |     -     -     -    -7    39     -     7     -     - |
 HERS |   -26     -     -     -     -     -    28     -     - |
 HNLC |     -     -     -     -     -    40   -65     -     - |
 HRAO |     -     -    83     -   -88   -31    -6     -     - |
 HYDE |     -     -     -     -     -    30   -50     -     - |
 IISC |    33     -    35   -64     1     -     8     -     - |
 INVK |    38     -     -   -39   210     -     -     -     - |
 IRKT |   -86     -     -  -139     -    75   111     -     - |
 ISPA |   100     -  -259    74     9    -4     -     -     - |
 JPLM |     -     -     -    57   139     -   -59     -     - |
 KERG |  -158  -118    -9  -101   -75     -   341     -     - |
 KHAJ |     -     -     -     -     -  -105   172     -     - |
 KIRU |    42     -    30     -   -90     -   -65     -     - |
 KIT3 |   -57     -     -    11     -    13    28     -     - |
 KOKB |    29    23     -   -79   -49     -    39     -     - |
 KOUR |    42   165  -183   -92   -44     -    87     -     - |
 LPGS |   -14   113     X   -98   -92    48   -23     -     - |
 MAC1 |    30     -     X    -9     -   -14     -     -     - |
 MALI |   -49     -  -141   -53  -109     -   201     -     - |
 MAS1 |     -    37    64   -63   -43   -54    90     -     - |
 MATE |    41    44    -7  -152   -77     -    92     -     - |
 MAW1 |    25     -   -56     -     -     7     -     -     - |
 MBAR |    30     -     -   -31   -18     -     -     -     - |
 MCM4 |   138    60  -534   522   541  -197   -15     -     - |
 MDO1 |   223   214     -  -144    58     -  -256     -     - |
 MDVJ |   -84     -     -     -     -     -    89     -     - |
 METS |   -44     -     -     9     -     -    37     -     - |
 MIZU |    38     -     -   -39     4     -     -     -     - |
 MKEA |   -84     -     2     -    -6     -    88     -     - |
 NISU |    89     -     -   -91     -     -     -     -     - |
 NLIB |   -15     -     -   -11    20    88  -118     -     - |
 NNOR |     -    -2   -12     -     -     -     9     -     - |
 NOT1 |   -29     -     -     -     -    13     9     -     - |
 NPLD |   -70     -     -     -   -47    45     -     -     - |
 NRC1 |    -4   132     -   -54   -21     -   -10     -     - |
 NRIL |   -51     -     -   -54    -3    13    87     -     - |
 NTUS |     -     -  -181    -2     -   132   -92     -     - |
 NYA1 |    23     -     -  -136   -17     -   116     -     - |
 NYAL |     -   -30     -     -   -20     -    16     -     - |
 OHI2 |   -57     -     X    87   -21  -109   163     -     - |
 ONSA |    21     -   -48  -111     -   -26   168     -     - |
 OPMT |    27     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    12     -    -8     -     -     - |
 PDEL |    11     -   -14    40    35   -26     -     -     - |
 PERT |   -26     -  -115     -   -76   -34   162     -     - |
 PIE1 |   -79     -   -55     -     -     -   154     -     - |
 PIMO |     -     -  -142   -57    16    43    85     -     - |
 POL2 |    13     -     4     -   -34     -   -17     -     - |
 POTS |    82     -     -   -84   -15     -     -     -     - |
 PRDS |    43     -     -     -    63     -   -45     -     - |
 PTBB |    42     -     -     -   -36     -   -44     -     - |
 RAMO |   -89     -     -     -     -   111   -88     -     - |
 RESO |   -31     -     -   -45   -71    48     -     -     - |
 SANT |  -167     -    43  -136  -103    53   286     -     - |
 SCH2 |  -115     -     -     -    46    80   -10     -     - |
 SCUB |   -20     -     -    28   -17    45   -85     -     - |
 SHAO |  -144     -    11     -    75     -   145     -     - |
 SPT0 |     3     -     -     -     3     -    -3     -     - |
 STJO |   -37    49     -   -58   -59    39    10     -     - |
 SUTH |    -7     -     -     -    62     -     8     -     - |
 SUTM |     -     -     -     9    79   -45    68     -     - |
 SUWN |     -     -     -     -     -    45   -74     -     - |
 SYOG |     -     -   -82  -130     -     7   179     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -114     -    72     -     -     - |
 THTI |     -     -   -33     -     -    93  -130     -     - |
 THU3 |  -122    79     -    84   -58     -     -     -     - |
 TIDB |   -30   112     0     -   -74     -   -29     -     - |
 TIXI |   -91     -   125    -7   -52   -26    62     -     - |
 TLSE |   -56     -     -     -     -     -    59     -     - |
 TOW2 |    29     -   -52   -81     -    54     -     -     - |
 TRO1 |   -86     -     -    -8  -109    61    -1     -     - |
 TSKB |  -110    45    26    70   -31   -16    30     -     - |
 TWTF |   -11     -     -   -29    26     -    42     -     - |
 USN3 |    33     -     -     -    64   -22     -     -     - |
 USNO |     9    68     -     -    21     -   -46     -     - |
 USUD |     -     -    89     -     -   -22   -24     -     - |
 VILL |     -    88   138  -108   -80     -   -29     -     - |
 WHIT |   -30     -     -     -    96     5    24     -     - |
 WILL |    19     -     -     -   -86     -   -20     -     - |
 WSRT |   -23     -     -  -100    -5     -   128     -     - |
 WTZR |     8     -     -    -8    26     -     -     -     - |
 WUHN |    48     -     -   228   194  -198    39     -     - |
 YAR2 |    27     -     -   -27     -     -     -     -     - |
 YELL |    10   -12    10    -3   -59   -12    12     -     - |
 YSSK |   -18     -     -    10     -     -     9     -     - |
 ZWE2 |    -6     -     -     6     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    51    81    57    28    38    23    45  8791     - |  288   4.98
    2 |    58    71    42    25    50    40    77   594     - |  288   0.17
    3 |    24    82    28    26    57    27    49  2341     - |  288   1.86
    4 |    52    74    32    24    73    31    55  1136     - |  288   0.67
    5 |    38    52    44    24    42    30    22  1555     - |  288   1.74
    6 |    25    56    29    26    31    37    52  1439     - |  288   0.70
    7 |    26    72    37    16    25    35    86  1420     - |  288   0.42
    8 |   152   105   137   153    74    31    70  2649     - |  288   2.58
    9 |     X   107     X    88    67    36   106  3601     - |  277   3.45
   10 |    49    53    36    33    57    45    92  2074     - |  288   1.45
   11 |    45    69    44    20    77    32    82   807     - |  288   0.35
   13 |    46    55    29    31    56    17    58   671     - |  288   0.26
   14 |    42    77    49    25    43    34    37  1448     - |  288   0.19
   15 |    54    85    49    22    56    30    32  4352     - |  288   4.61
   16 |    50    54    44    21    74     X    44   706     - |  288   0.31
   17 |    25    80    35    15    43     -    76  2840     - |  288   1.32
   18 |    51    95    75    18    21    37    70   829     - |  288   0.28
   19 |    45    91    42    35    28    45   105  1089     - |  288   0.19
   20 |    52    72    59    25    42    25    41   893     - |  288   0.29
   21 |    60    73    69    29    59    31    34  1419     - |  288   0.28
   22 |    48    84    75    29    85    20    43  4161     - |  288   0.26
   23 |    50    71    27    42    54    24    83   627     - |  288   0.16
   24 |    61    63    77    23    59    30    71  3784     - |  288   3.48
   25 |   112    93    75    33    97    55    91  6841     - |  288  21.01
   26 |    52    64    85    41    55    32    53  1256     - |  288   0.45
   27 |   111     -    79   101    88    43     X  3597     - |  288   3.44
   28 |    42    81    52    29    40    28    46  5662     - |  288   0.60
   29 |    62    71    59    48   102    39    57  1785     - |  288   1.07
   30 |    42    47    48    23    46    29    22   900     - |  288   0.46
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    23     -     -     -    39     -    24     -     - |  288   0.08
 ALGO |    18    31    17    71    30    26    14     -     - |  288   0.07
 ALRT |    18     -     -    22    19    14    33     -     - |  288   7.13
 AMC2 |    14     -     -     -    20     8    12     -     - |  288   0.04
 ANKR |    12     -     -     -     -     8     -     -     - |  288  13.17
 ARTU |    72     -    66    49    16    18    69     -     - |  281  10.39
 ASPA |     -     -     -    61     -    38     -     -     - |  288    >>>
 BAHR |    24    28     -    25    25    18    26     -     - |  288   0.28
 BILI |    22     -     -    29    19    22    39     -     - |  287   7.90
 BJFS |     -     -     -    21    14    27    39     -     - |  287  14.95
 BOGT |    23     -     -    37    39    19    28     -     - |  288  17.13
 BOR1 |    11     -     -     -    42     -    12     -     - |  275   0.63
 BRMU |     -     -     -    19    18    12     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    13     -     -     -    42     -    14     -     - |  275   0.03
 CAS1 |    20     -    59    22     -    29     -     -     - |  288   8.34
 CEDU |    18     -    57     -     -    24     -     -     - |  288   1.14
 CHAT |    39     -     -    46    39    23    21     -     - |  275  13.01
 CHUR |    21     -     -     -    22    21    31     -     - |  288   0.06
 COCO |     -     -    38    22     -    14     -     -     - |  288  11.77
 CRO1 |    27    20    56     -    40    14    18     -     - |  288   0.09
 DAEJ |    18     -     -     -    36     -    19     -     - |  287   9.76
 DAV1 |    14     -     -    15     -     -     -     -     - |  288   3.34
 DGAR |    36     -    73    72    35    57    86     -     - |  286  15.50
 DRAO |    68    32    32    55    27     -    31     -     - |  288 112.65
 DWH1 |    73     -     -     -    40    63    34     -     - |  288   0.68
 FAIR |    22    32     -    72    13     -    43     -     - |  288  10.57
 FORT |     -     -     -    26     -    17     -     -     - |  288   0.57
 GODE |    27     -    30     -    40     -    23     -     - |  288   0.07
 GOLD |    54     -    59    45    37     -     -     -     - |  288  10.50
 GOUG |     -     -     -    45     -    29     -     -     - |  288    >>>
 GRAZ |    32     -     -     -     -    43    50     -     - |  288   6.24
 GUAM |     -     -    54    35    46     -     X     -     - |  288  18.05
 GUAO |     -     -     -     -     -    17    28     -     - |  288   8.11
 HARB |     -     -     -    24    31     -    25     -     - |  287  32.08
 HERS |    21     -     -     -     -     -    22     -     - |  253   9.88
 HNLC |     -     -     -     -     -    30    49     -     - |  287  20.13
 HRAO |     -     -    35     -    41    28    54     -     - |  288   0.66
 HYDE |     -     -     -     -     -    10    16     -     - |  220   8.62
 IISC |    21     -    44    28    15     -    20     -     - |  288  19.52
 INVK |    23     -     -    23    20     -     -     -     - |  288   9.86
 IRKT |    27     -     -    16     -    22    16     -     - |  288   0.09
 ISPA |    22     -    75    49    30    21     -     -     - |  288  13.20
 JPLM |     -     -     -    30    19     -    31     -     - |  288   5.04
 KERG |    28    33    32    38    24     -    28     -     - |  288   1.51
 KHAJ |     -     -     -     -     -    11    18     -     - |  287   0.13
 KIRU |    12     -    20     -    46     -    16     -     - |  288  12.91
 KIT3 |    19     -     -    21     -    17    32     -     - |  288  12.80
 KOKB |    30    25     -    35    40     -    17     -     - |  288   0.07
 KOUR |    24    18    33    25    20     -    39     -     - |  288  12.50
 LPGS |    35    20     X    36    39    19    31     -     - |  288  21.87
 MAC1 |    34     -     X    32     -    23     -     -     - |  264  10.69
 MALI |    36     -    56    29    30     -    27     -     - |  288  18.96
 MAS1 |     -    24    19    25    34    18    27     -     - |  288   9.97
 MATE |    24    32    21    29    22     -    43     -     - |  288   0.07
 MAW1 |    38     -    56     -     -    20     -     -     - |  288   7.81
 MBAR |    39     -     -    40    29     -     -     -     - |  288  13.53
 MCM4 |    19    50    55    66    19    28    28     -     - |  288  11.25
 MDO1 |    59    69     -    38    92     -    21     -     - |  288    >>>
 MDVJ |    17     -     -     -     -     -    19     -     - |  288   0.07
 METS |    17     -     -    18     -     -    14     -     - |  287   4.59
 MIZU |    79     -     -    81    64     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    26     -    25     -    32     -    24     -     - |  288  20.09
 NISU |    40     -     -    41     -     -     -     -     - |  288   0.03
 NLIB |    26     -     -    34    21    12    27     -     - |  288   0.03
 NNOR |     -    47    57     -     -     -    17     -     - |  288  12.78
 NOT1 |    17     -     -     -     -    27    34     -     - |  276   0.04
 NPLD |    19     -     -     -    25    12     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |    27    44     -    68    39     -    30     -     - |  288   0.04
 NRIL |    31     -     -    17    18    14    47     -     - |  288   6.89
 NTUS |     -     -    31    31     -    18    29     -     - |  288   9.09
 NYA1 |    15     -     -    19    38     -    16     -     - |  288   0.10
 NYAL |     -    34     -     -    17     -    18     -     - |  288   0.10
 OHI2 |    17     -     X    24    68    20    27     -     - |  287   7.74
 ONSA |    10     -    18    15     -    12    21     -     - |  288   0.05
 OPMT |    11     -     -    11     -     -     -     -     - |  287   0.04
 OUS2 |     -     -     -    47     -    30     -     -     - |  288   9.63
 PDEL |    28     -    85    25    17    22     -     -     - |  288  53.43
 PERT |    33     -    59     -    41    19    38     -     - |  288   2.18
 PIE1 |    23     -    36     -     -     -    28     -     - |  276   0.49
 PIMO |     -     -    52    85    55    39    28     -     - |  288  19.83
 POL2 |    23     -    21     -    41     -    28     -     - |  288   8.96
 POTS |    14     -     -    14    18     -     -     -     - |  287  10.55
 PRDS |    20     -     -     -    21     -    21     -     - |  288   0.93
 PTBB |    13     -     -     -    46     -    13     -     - |  288   0.24
 RAMO |    15     -     -     -     -    24    34     -     - |  288  11.77
 RESO |    39     -     -    23    19    14     -     -     - |  288   8.78
 SANT |    45     -    63    44    57    33    40     -     - |  288 181.41
 SCH2 |    20     -     -     -    15    13    26     -     - |  288  28.44
 SCUB |    30     -     -    48    39    19    40     -     - |  288  15.29
 SHAO |    24     -    34     -    31     -    14     -     - |  288  18.67
 SPT0 |    24     -     -     -    36     -    25     -     - |  288   0.08
 STJO |    15    33     -    65    18    22    24     -     - |  288   0.03
 SUTH |    48     -     -     -    41     -    51     -     - |  288   9.07
 SUTM |     -     -     -    30    55    49    71     -     - |  287  11.77
 SUWN |     -     -     -     -     -    21    34     -     - |  287   8.33
 SYOG |     -     -    68    31     -    16    24     -     - |  288   0.85
 TEHN |     -     -     -    24     -    15     -     -     - |  288   8.41
 THTI |     -     -    57     -     -    27    26     -     - |  276   3.00
 THU3 |    33    20     -    25    40     -     -     -     - |  288   7.03
 TIDB |    32    53    76     -    60     -    38     -     - |  288   0.19
 TIXI |    16     -    30    15    19    15    17     -     - |  287   8.53
 TLSE |    14     -     -     -     -     -    15     -     - |  288   0.49
 TOW2 |    37     -    88    41     -    23     -     -     - |  288   2.42
 TRO1 |    15     -     -    25    31    15    31     -     - |  288  10.17
 TSKB |    17    14    51    16    19    32    25     -     - |  288   0.90
 TWTF |    29     -     -    49    82     -    30     -     - |  288   0.06
 USN3 |    15     -     -     -    28    10     -     -     - |  288   0.03
 USNO |    13    25     -     -    19     -    16     -     - |  288   0.02
 USUD |     -     -    50     -     -    22    15     -     - |  288   0.10
 VILL |     -    52    26    22    43     -    38     -     - |  288   9.90
 WHIT |    53     -     -     -    47    27    22     -     - |  288   0.65
 WILL |    14     -     -     -    23     -    15     -     - |  287  13.15
 WSRT |    13     -     -    18    12     -    19     -     - |  288   0.04
 WTZR |    11     -     -    11    11     -     -     -     - |  286    >>>
 WUHN |    18     -     -    25    18    20    24     -     - |  287  18.73
 YAR2 |    36     -     -    37     -     -     -     -     - |  288   8.39
 YELL |    34    13    24    15    15    19    16     -     - |  288   0.05
 YSSK |    12     -     -    18     -     -    25     -     - |  287  11.75
 ZWE2 |    17     -     -    18     -     -     -     -     - |  287   7.44
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    39    60    54    40    44    27    42  2994     - |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 3.51e-14  6.65e-15  2.09e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.74   | 2.84e-14  6.36e-15  2.13e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.65   | 2.64e-14  4.46e-15  2.24e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.33   | 3.55e-14  7.41e-15  2.56e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    8.59   | 3.48e-14  6.85e-15  3.37e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    5.02   | 2.82e-14  7.01e-15  2.03e-15 |
 BRUS |   275     0     0   274    4.93   | 3.23e-14  5.82e-15  1.14e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.56   | 3.48e-14  7.95e-15  2.40e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.97   | 4.44e-14  1.45e-14  3.25e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.81   | 4.48e-14  1.06e-14  2.43e-15 |
 OPMT |   287     0     0   141    3.80   | 4.31e-14  9.12e-15  2.72e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.20   | 2.62e-14  5.40e-15  8.35e-16 |
 NISU |   288     0     0   288    3.17   | 4.80e-14  8.55e-15  3.01e-15 |
 NPLD |   287     0     0   141    2.92   | 3.38e-14  6.56e-15  1.61e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.83   | 3.26e-14  4.77e-15  1.11e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    2.21   | 2.81e-14  6.68e-15  5.27e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.76   | 1.14e-13  1.63e-14  4.32e-15 |
 MDVJ |   288     0     0   143    1.39   | 5.20e-14  8.86e-15  7.77e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.33   | 4.58e-14  7.74e-15  3.28e-15 |
 KHAJ |   287     0     0   141    1.17   | 7.81e-14  9.15e-15  1.02e-14 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.07   | 4.42e-14  1.10e-14  3.52e-15 |
 PIE1 |   276     0     0   273    0.96   | 9.21e-14  1.67e-14  4.37e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.93   | 3.02e-14  7.20e-15  5.16e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.76   | 2.76e-14  6.28e-15  8.43e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.47   | 4.71e-14  6.80e-15  9.15e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.46   | 4.31e-14  1.34e-14  5.60e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.44   | 3.85e-14  1.04e-14  5.79e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.28   | 1.26e-13  3.49e-14  1.45e-14 |
 NOT1 |   276     0     0   131    0.20   | 4.65e-14  1.32e-14  3.48e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.19   | 1.84e-13  2.56e-14  7.54e-15 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.14   | 4.81e-14  1.61e-14  1.10e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.13   | 3.01e-13  7.64e-14  2.08e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 3.24e-13  9.43e-14  3.92e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.80e-13  8.58e-14  4.00e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.05   | 1.42e-13  4.98e-14  5.91e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 4.25e-13  1.01e-13  5.36e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 2.83e-13  8.09e-14  3.90e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.03e-13  1.20e-13  8.35e-14 |
 BOR1 |   275     0     0   274    0.04   | 4.56e-13  1.60e-13  4.68e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.62e-13  1.00e-13  2.53e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.05e-13  6.64e-14  1.15e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.05e-13  1.30e-13  8.66e-14 |
 FORT |   288     0     0   143    0.03   | 6.05e-14  1.70e-14  3.58e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.02   | 3.93e-13  1.18e-13  1.02e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 3.88e-13  1.21e-13  1.18e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.42e-13  2.23e-13  6.96e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.01   | 2.97e-13  7.98e-14  4.31e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.68e-13  2.83e-13  5.51e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.42e-13  1.42e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.34e-13  1.47e-13 |
 G22  |   288     0     5     7    0.01   | 6.47e-13  6.83e-14  2.56e-14 |
 KERG |   288     0     0   287    0.01   | 1.18e-12  3.83e-13  1.06e-13 |
 G25  |   288     0     1   248    0.00   | 2.86e-13  2.57e-13  1.18e-12 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.00   | 2.28e-13  6.82e-14  8.37e-14 |
 G20  |   288     0     4     6    0.00   | 5.90e-13  7.15e-14  2.37e-14 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.01e-13  2.73e-13  5.89e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.23e-14  5.77e-15  2.57e-15 |
 HYDE |   220     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 8.44e-13  9.96e-14  6.57e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.96e-13  4.14e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  3.74e-13  4.40e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.27e-13  5.51e-14  1.31e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.81e-13  9.71e-14  3.22e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 6.24e-13  6.75e-14  1.50e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.41e-13  8.48e-14  1.98e-14 |
 G17  |   288     0     4     0    0.00   | 5.69e-13  7.85e-14  8.23e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.52e-13  6.20e-14  3.81e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  6.25e-13  4.91e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.01e-13  5.67e-14  1.71e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.26e-14  2.34e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.19e-13  7.21e-14  4.42e-14 |
 G09  |   277     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  4.49e-13  3.55e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  4.54e-13  3.24e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.88e-13  5.48e-14  1.37e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZWE2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     4     0    0.00   | 2.62e-13  3.73e-14  7.38e-15 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.14e-13  5.03e-13  3.25e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 4.10e-13  1.84e-13  2.83e-13 |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.89e-12  5.86e-13  1.99e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.60e-13  6.40e-13  1.39e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.53e-13  2.55e-13  5.25e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  6.59e-13  3.54e-13 |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.26e-13  8.64e-13  1.39e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.61e-17  4.33e-16  2.60e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      ONSA      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
