
 GPS week: 1356   Day: 2   MJD: 53738                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  34270    424     1.00    -2.04     0.04    14.95      0
 emr |   288     0  27353    366  1161.31    36.76     0.05    11.83      0
 esa |   288     0  20881   1306  1161.28    36.90     0.05    10.29      0
 gfz |   288     0  29678   1303    -0.15    -0.88     0.03    18.64      0
 igr |   288     0  33443    639    -0.68    -1.05     0.04     0.00      0
 jpl |   288     0  26861    625     0.10    -0.73     0.03    20.98      0
 mit |   288     0  37325   1468     0.79    -1.79     0.03    23.31      0
 ngs |    96     0   2775     13     0.25    -0.40     2.86     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   128   -88   -75    61    59    63  -109 -6423     - |
    2 |    43   -30    -3   186    84   -13  -148 -1930     - |
    3 |    11   -58    30    12   -57    -8     6 -6360     - |
    4 |    40  -253    84    14   -60    97   -32 -2047     - |
    5 |    73   -42    95   134   100    20  -192  -990     - |
    6 |    14  -180    88    54    -5   -48    44  1091     - |
    7 |   -29   -32     2    36    22    15    -9 -2000     - |
    8 |     X   -18     X     X   122    78   -63  5184     - |
    9 |   125  -183     X    35    61     X     X -6041     - |
   10 |    67    26   -82   -46    27    84   -59 -2788     - |
   11 |    59   -84    80    37     5   -31   -33   805     - |
   13 |   226  -287   118    -5     1   -16   -33  2930     - |
   14 |   193   -20  -125   111   101     5  -152  3413     - |
   15 |    14    52    35   -65    63     2     X -1776     - |
   16 |    36   -88    -6    27     6   -88    82  4142     - |
   17 |    56  -365   258   143   -37     -   -79 -1448     - |
   18 |   -17   -32    15    -8   -47    14    15  2783     - |
   19 |    43   -10   141   202    56  -159  -103  -825     - |
   20 |    39    17   -49   129   102     4  -118  3630     - |
   21 |    76    -5   -27   121    33   -56   -81  3534     - |
   22 |   -22    -9    56   190    30    18  -174 -3435     - |
   23 |    80   -27   -46   239    93  -118  -102 -1997     - |
   24 |   -19  -165   144    76   -23    30   -55 -1383     - |
   25 |   197  -102   -25    30    11   -21   -81 21768     - |
   26 |    40  -236   129    70    46    45   -59  -659     - |
   27 |   -40  -249   246   -69     3   -60   145  -326     - |
   28 |   100   108   -25   188   105   -45  -218  -871     - |
   29 |   142   -44   -63    27    55    38   -93 -4284     - |
   30 |    35  -202    51   -25   -32    94    -7  -689     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -12   -64     -     -   -68     -    40     -     - |
 ALGO |  -115    98    23   -37     9   -24    65     -     - |
 ALIC |    99     -     -     -     -     -   -64     -     - |
 ALRT |  -136     -     -    17    61     -    74     -     - |
 AMC2 |   -99   190     -     -   -89   109  -131     -     - |
 ANKR |   -10     -     -     -     -     7     -     -     - |
 ARTU |   -41     -    80   -67    17     -    45     -     - |
 BAHR |  -104    95     -    14    -9    55   -43     -     - |
 BILI |     -     -     -  -232     X     X   185     -     - |
 BJFS |     -     -     -  -305     X   271     X     -     - |
 BOGT |    67     -     -    29    14  -132    53     -     - |
 BOR1 |  -147  -105     -     -  -102     -   196     -     - |
 BREW |     -    99     -     -     -     -   -50     -     - |
 BRMU |     -     -     -   148   125  -132     -     -     - |
 BRUS |   -16   145     -     -    79     -   -66     -     - |
 CAS1 |   -55     -    52   -80     -   127   -38     -     - |
 CEDU |     -     -    25     -     -    76   -80     -     - |
 CHAT |   -81     -     -   -52    13    50    49     -     - |
 CHUR |   -24    84     -     -    -6     -   -27     -     - |
 CORD |    41     -     -     -   115     -   -26     -     - |
 CRO1 |   117  -111    55     -    49   -25   -20     -     - |
 DAEJ |    93  -179     -     -  -196     -    31     -     - |
 DARW |   -43    59     -     -     -     -    -3     -     - |
 DGAR |   -99     -    -1   -10   -62   -10    81     -     - |
 DRAO |   -44    51    34  -103   -32     -    70     -     - |
 DUBO |   -26     -     -     -     -    18     -     -     - |
 DWH1 |   202   154     -     -     8  -110  -108     -     - |
 FAIR |   -17   -27     -    42   -52     -    -8     -     - |
 FORT |     -   -63  -122    23     -    54    10     -     - |
 GMAS |     -   147     -     -   166     -   -75     -     - |
 GODE |   -25   -81     5     -   -95     -    55     -     - |
 GOLD |   -58     -    -2    47   102     -     -     -     - |
 GRAS |   -62     -     -     -   -63    44     -     -     - |
 GRAZ |  -230   167     -     -    78     -    63     -     - |
 GUAM |   -13     -  -284   223   -50     -   -45     -     - |
 HARB |     6     -     -    -5    51     -     -     -     - |
 HERS |     -   -95     -     -     -     -    48     -     - |
 HOB2 |    81   190  -241     X     -  -104    51     -     - |
 HRAO |    -3     -   -23     -   -42    36   -20     -     - |
 HYDE |   -54     -     -     -     -     4    30     -     - |
 IISC |   -40     -   -10   -41   -64     -    63     -     - |
 INVK |  -114     -     -    91    40     -     -     -     - |
 IRKT |  -108   151    38  -139     -    -9    95     -     - |
 ISPA |     -     -  -164    91   -81     -     -     -     - |
 JAB1 |   -75     -     -     -     -    32    19     -     - |
 JPLM |     -   113     -   -51    32     -   -16     -     - |
 KARR |   -52     -     -     -     -     9    25     -     - |
 KERG |   -94  -143   -35   -23    -8   142    42     -     - |
 KHAJ |     -   -51     -     -     -   -98   114     -     - |
 KIRU |     7     -    47     -   -73     -   -25     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    32     -   -28     -     -     - |
 KOKB |    18    26     -   -54   -69     -    19     -     - |
 KOUR |   114     -   -69   -67   -21   -19    28     -     - |
 LPGS |   -29    66  -124    91    -9    30   -69     -     - |
 MAC1 |     -     -     X     X     -     9    -8     -     - |
 MALI |     -     -   -38   -70   -63     -    72     -     - |
 MAS1 |     -     3    41   -98   -42    24    36     -     - |
 MAUI |     -     -     -     -     -    55   -50     -     - |
 MAW1 |    40     -    13     -     -    83  -106     -     - |
 MBAR |   -71     -     -  -121   -92   158     -     -     - |
 MCM4 |   352   -18  -278   -19   135  -261   156     -     - |
 MDO1 |   154   148     -  -218   -28     -     -     -     - |
 MDVJ |   172     -     -     -     -  -370   223     -     - |
 METS |  -170     -     -    -5     7     -   113     -     - |
 MIZU |    31     0     -   -25    31     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -    65     -  -114     -   -29     -     - |
 NISU |    -8    54     -   -28     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -13    15    11     X     -     - |
 NLIB |   -69   129     -    -1    -5    79   -92     -     - |
 NNOR |     -    -2   -61     -    -9     -    28     -     - |
 NRC1 |   -31    41     -  -136   -33     -   108     -     - |
 NRIL |   -21     -     -  -118   -67   -64   166     -     - |
 NTUS |   -50     -     X  -102     -   147   -19     -     - |
 NYA1 |    16     -     -  -105     -    40    38     -     - |
 NYAL |     -    92     -     -    52     -   -47     -     - |
 OHI2 |    59     -     5     X   113   -40     -     -     - |
 ONSA |   -29   -53    -2     4    27     7    37     -     - |
 OPMT |   -92   -71     -   118     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    29     -   -26     -     -     - |
 PDEL |   -40     -     -    87     -   -49     -     -     - |
 PERT |     -    62  -166     -     -    97   -46     -     - |
 PIE1 |     -   144   130     -   -18     -  -125     -     - |
 PIMO |    67     -  -138   -37     5   -88   128     -     - |
 POL2 |    14     -    84     -   -17     -   -46     -     - |
 POTS |     -     -   113   -62    -1     -     -     -     - |
 PRDS |    -1   126     -     -     -     -   -63     -     - |
 PTBB |    85   120     -     -   135     -  -116     -     - |
 QAQ1 |     -   210     -   139  -173  -242     -     -     - |
 RAMO |   -98     -     -     -     -    95   -23     -     - |
 RESO |   -65     -     -    52     -     -     -     -     - |
 REYK |    -8     -     -   -15   -77    19     -     -     - |
 RIOG |     7    67  -123    35    39   -93    75     -     - |
 SANT |  -108     -   156  -101    46    48    37     -     - |
 SCH2 |  -163    57     -     -    -5     8    69     -     - |
 SCUB |    93     -     -    38    60     -   -99     -     - |
 SFER |  -118     X     -     -     -   110   -23     -     - |
 SHAO |  -183     -     -     -   -69     -   117     -     - |
 SPT0 |    15   135     -     -    88     -   -75     -     - |
 STJO |   -67   112     -   -53   -50    77   -41     -     - |
 SUTH |    24     -     -     -    76     -   -15     -     - |
 SUTM |     -   141     -  -165    57   -78   130     -     - |
 SUWN |   -98    50     -     -   116    42     -     -     - |
 SYOG |     -  -104     -   -41     -    -6    91     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -59     -    52     -     -     - |
 THTI |     -    30    30   -35   -50     -     X     -     - |
 THU3 |  -146   -44     -   184   -88   -35     -     -     - |
 TIDB |     -  -117    -6     -   -95     -    62     -     - |
 TIXI |   -55     -     -   -14    -4   -38    80     -     - |
 TLSE |     -    63     -     -     -     -   -32     -     - |
 TNML |     -   -55     -     -     -     -    28     -     - |
 TOW2 |   -56     -   -39    15     -    12    30     -     - |
 TRO1 |   218     -     -  -164   -58     -    -8     -     - |
 TSKB |   -81    33    24    36   -78   -50    40     -     - |
 TWTF |   -15    42     -   -88    35     -    58     -     - |
 UNSA |     -     -  -329   -19  -104     -   167     -     - |
 USN3 |    57    -8     -     -    41   -36     -     -     - |
 USNO |    89    -4     -     -    62     -   -55     -     - |
 USUD |     -   -62    55     -     0   -32    36     -     - |
 VILL |     -     -   112   -34   -13     -   -22     -     - |
 WES2 |     -    71     -     X     -     -   -36     -     - |
 WHIT |   -85     -     -     -     -    -2    56     -     - |
 WILL |   -56    53     -     -  -193     -     9     -     - |
 WROC |     -   -72     -     -     -     -    36     -     - |
 WSRT |     2    44     -  -139   -40     -    87     -     - |
 WTZR |    45   265     -  -197   -68     -     -     -     - |
 WUHN |     -   -92     -    84     5    35   -52     -     - |
 YELL |    23     7    12   -13   -76     4   -17     -     - |
 YSSK |   -21     -     -   -77     -     -    75     -     - |
 ZWE2 |   -50     -     -    40   -66     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    47    74    18    15    21    33    15  6325     - |  288   5.01
    2 |    50    46    32    21    63    36    50   498     - |  288   0.13
    3 |    28    54    37    24    26    24    34  3529     - |  288   1.78
    4 |    53    47    28    24    30    29    27   964     - |  288   0.86
    5 |    45    51    36    25    38    34    44  1164     - |  288   2.11
    6 |    19    68    35    14    23    33    42  1526     - |  288   0.71
    7 |    22    47    20    17    28    33    36   792     - |  288   0.33
    8 |     X    60     X     X   112    48    71  3505     - |  276   1.57
    9 |    93    57     X    56    56     X     X  4950     - |  276   2.78
   10 |    42    42    31    23    18    40    31  2292     - |  288   1.42
   11 |    42    31    27    19    31    33    25  1533     - |  288   0.46
   13 |    42    26    17    15    31    24    16   457     - |  288   0.17
   14 |    44    31    21    36    40    42    20  1204     - |  288   0.31
   15 |    63    44    82    72    79    28     X  5906     - |  287   3.09
   16 |    21    53    50    14    34    18    27   580     - |  288   0.26
   17 |    23    58    39    15    52     -    26  2958     - |  288   0.22
   18 |    60    38    28    21    71    42    21   793     - |  288   0.26
   19 |    48   108    63    35    89    52    68   491     - |  288   0.23
   20 |    51    73    27    17    27    29    56   675     - |  288   0.24
   21 |    56    43    45    21    37    33    21   750     - |  288   0.33
   22 |    48    47    27    28    45    32    19   992     - |  288   0.27
   23 |    52    31    23    16    22    23    36   391     - |  288   0.17
   24 |    53    84    43    26    29    38    23  5172     - |  288   3.22
   25 |   100   122    45    57    84    89    43  6886     - |  288  12.45
   26 |    45    28    25    22    54    30    35  1540     - |  288   0.66
   27 |   103    70   155   115    64   131    77  3484     - |  288   3.33
   28 |    65    89    36    36    53    32    28  1263     - |  288   0.33
   29 |   132    33    39    25    20    44    31  1634     - |  288   0.77
   30 |    33    35    22    13    39    28    16  1437     - |  288   0.65
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    40    17     -     -    24     -    20     -     - |  288   0.07
 ALGO |    28    12    48    20    12    13    13     -     - |  288   0.04
 ALIC |    25     -     -     -     -     -    16     -     - |  288  10.64
 ALRT |    13     -     -    18    14     -    16     -     - |  288   6.03
 AMC2 |    25    13     -     -    24    13    12     -     - |  288   0.04
 ANKR |    15     -     -     -     -    10     -     -     - |  288  10.68
 ARTU |    28     -    28    26    30     -    27     -     - |  288   9.85
 BAHR |    31    21     -    28    11    11    26     -     - |  288   0.47
 BILI |     -     -     -    13     X     X    11     -     - |  287   7.64
 BJFS |     -     -     -    15     X    13     X     -     - |  287  12.72
 BOGT |    14     -     -    21    13    17    17     -     - |  288  13.00
 BOR1 |    98    85     -     -    93     -    37     -     - |  287  25.45
 BREW |     -    29     -     -     -     -    15     -     - |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -    30    24    27     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    21    24     -     -    25     -    23     -     - |  288   0.03
 CAS1 |    25     -    17    18     -    27    16     -     - |  288   6.78
 CEDU |     -     -    31     -     -    29    30     -     - |  288   0.79
 CHAT |    57     -     -    44    45    26    27     -     - |  287  12.35
 CHUR |    28    11     -     -    15     -    21     -     - |  288   0.04
 CORD |    37     -     -     -    54     -    24     -     - |  287  13.49
 CRO1 |    35    25    59     -    35    19    26     -     - |  288   0.27
 DAEJ |    11    16     -     -    22     -     9     -     - |  288   4.95
 DARW |    25    34     -     -     -     -    17     -     - |  288  22.68
 DGAR |    61     -    70    66    25    17    53     -     - |  288  15.13
 DRAO |    55    16    34    20    15     -    28     -     - |  288   0.03
 DUBO |    10     -     -     -     -     7     -     -     - |  288  23.80
 DWH1 |    39    46     -     -    40    23    33     -     - |  288   0.25
 FAIR |    40    19     -    15    15     -    21     -     - |  288   8.78
 FORT |     -    51    63    50     -    28    40     -     - |  288   0.09
 GMAS |     -    34     -     -    26     -    17     -     - |  288   2.98
 GODE |    25    14    28     -    18     -    16     -     - |  288   0.07
 GOLD |    36     -    52    20    15     -     -     -     - |  288   7.91
 GRAS |    20     -     -     -    15    14     -     -     - |  288   6.20
 GRAZ |    13    28     -     -    14     -    18     -     - |  288   4.19
 GUAM |    57     -    51    54    36     -    47     -     - |  288  15.44
 HARB |    37     -     -    30    52     -     -     -     - |  287  44.59
 HERS |     -    75     -     -     -     -    38     -     - |  231  19.02
 HOB2 |    24    28    31     X     -    26    17     -     - |  288   0.05
 HRAO |    40     -    57     -   120    20    41     -     - |  288   0.45
 HYDE |    15     -     -     -     -    25    19     -     - |  287  14.10
 IISC |    17     -    37    32    14     -    16     -     - |  288  19.41
 INVK |    50     -     -    40    28     -     -     -     - |  288   7.31
 IRKT |    45    72    73    34     -    20    14     -     - |  288   0.24
 ISPA |     -     -    62    34    52     -     -     -     - |  263  14.60
 JAB1 |    45     -     -     -     -    23    30     -     - |  264  18.70
 JPLM |     -    35     -    32    31     -    17     -     - |  288  23.68
 KARR |    16     -     -     -     -    24    19     -     - |  288  12.82
 KERG |    64   139   123    92    29    24    66     -     - |  264   3.94
 KHAJ |     -    16     -     -     -    17    13     -     - |  288   0.03
 KIRU |    21     -    26     -    29     -    12     -     - |  288   7.31
 KIT3 |     -     -     -    65     -    57     -     -     - |  259  26.35
 KOKB |    37    21     -    28    57     -    28     -     - |  288   0.08
 KOUR |    20     -    63    29    13    23    28     -     - |  288  13.71
 LPGS |    33    80    45    50    13    25    23     -     - |  288  19.08
 MAC1 |     -     -     X     X     -    23    21     -     - |  264  11.18
 MALI |     -     -    29    21    34     -    22     -     - |  288  16.89
 MAS1 |     -    28    38    20    11    18    32     -     - |  288   9.02
 MAUI |     -     -     -     -     -    20    18     -     - |  264  18.90
 MAW1 |    55     -    35     -     -    22    24     -     - |  288   8.01
 MBAR |    54     -     -    50    44    66     -     -     - |  288  12.24
 MCM4 |    26    31    18    16    10    19    16     -     - |  288  38.47
 MDO1 |    23    18     -    20    12     -     -     -     - |  288   9.96
 MDVJ |    15     -     -     -     -    10    13     -     - |  288   0.04
 METS |    35     -     -    13    17     -    22     -     - |  287   5.06
 MIZU |    72    40     -    57    34     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -    69     -    93     -    30     -     - |  287  18.97
 NISU |    25    27     -    19     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NKLG |     -     -     -    32    53    29     X     -     - |  247    >>>
 NLIB |    35    23     -    16    11    21    18     -     - |  288   0.04
 NNOR |     -    21    39     -    41     -    21     -     - |  288  13.96
 NRC1 |    24    19     -    29    20     -    14     -     - |  288   0.03
 NRIL |    18     -     -    10    18    19    26     -     - |  288   6.99
 NTUS |    21     -     X    29     -    19    29     -     - |  288  10.14
 NYA1 |    13     -     -    17     -    10    18     -     - |  288   0.05
 NYAL |     -    22     -     -    16     -    11     -     - |  287   0.05
 OHI2 |    43     -    56     X    40    36     -     -     - |  206  12.88
 ONSA |    19    41    33    18    16    13    18     -     - |  288   0.08
 OPMT |    22    20     -    26     -     -     -     -     - |  287   0.03
 OUS2 |     -     -     -    18     -    16     -     -     - |  288   9.67
 PDEL |    36     -     -    29     -    16     -     -     - |  288  54.91
 PERT |     -    25    34     -     -    22    28     -     - |  250   2.09
 PIE1 |     -   110    90     -    53     -    36     -     - |  282   0.14
 PIMO |    18     -    58    34    19    28    22     -     - |  288  18.35
 POL2 |    21     -    44     -    21     -    13     -     - |  288   8.47
 POTS |     -     -   133    73    65     -     -     -     - |  207  12.21
 PRDS |    21    16     -     -     -     -    18     -     - |  288   0.70
 PTBB |    20    24     -     -    25     -    13     -     - |  288   0.24
 QAQ1 |     -    21     -    23    96    11     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |    21     -     -     -     -    12    15     -     - |  288  13.05
 RESO |    45     -     -    36     -     -     -     -     - |  288   5.94
 REYK |    26     -     -    29    16    17     -     -     - |  204   7.14
 RIOG |    22    47    77    54    19    29    27     -     - |  288  10.91
 SANT |    24     -    33    42    17    12    31     -     - |  288  12.52
 SCH2 |    21    13     -     -    13    17    29     -     - |  288  52.07
 SCUB |    23     -     -    34    45     -    20     -     - |  276  14.32
 SFER |    45     X     -     -     -    21    21     -     - |  288   0.50
 SHAO |    39     -     -     -    25     -    25     -     - |  288  32.74
 SPT0 |    42    28     -     -    20     -    37     -     - |  288   0.07
 STJO |    13    11     -    12    13    17    19     -     - |  288   0.02
 SUTH |    42     -     -     -    31     -    27     -     - |  288  13.97
 SUTM |     -    29     -    21    34    19    34     -     - |  288  13.03
 SUWN |    19    26     -     -    18    19     -     -     - |  288   4.88
 SYOG |     -    19     -    26     -    23    19     -     - |  288   1.34
 TEHN |     -     -     -    11     -    10     -     -     - |  288   7.98
 THTI |     -    88    53    51    28     -     X     -     - |  268   3.89
 THU3 |    28    15     -    14    32    14     -     -     - |  288   7.25
 TIDB |     -    27    41     -    41     -    24     -     - |  288   0.37
 TIXI |    22     -     -    13    17    14    13     -     - |  287   8.42
 TLSE |     -    43     -     -     -     -    22     -     - |  288   0.91
 TNML |     -    21     -     -     -     -    11     -     - |  288   0.87
 TOW2 |    19     -    59    37     -    22    19     -     - |  288   3.27
 TRO1 |    35     -     -    25    28     -    30     -     - |  288   9.98
 TSKB |    16    12    42    12    14    32    13     -     - |  288   1.01
 TWTF |    17    21     -    46    34     -    30     -     - |  288   0.06
 UNSA |     -     -    29    28    45     -    25     -     - |  288  23.77
 USN3 |    21    21     -     -    15     8     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    24    15     -     -    17     -    17     -     - |  288   0.03
 USUD |     -    19    28     -    56    26    15     -     - |  288   0.09
 VILL |     -     -    23    20    16     -    17     -     - |  288  10.73
 WES2 |     -    14     -     X     -     -     7     -     - |  288   0.06
 WHIT |    23     -     -     -     -    16    13     -     - |  282   2.33
 WILL |    18    14     -     -    21     -    13     -     - |  288  54.12
 WROC |     -    27     -     -     -     -    14     -     - |  276   7.09
 WSRT |    21    27     -    19    16     -    26     -     - |  288   0.02
 WTZR |    20    55     -    35    27     -     -     -     - |  280    >>>
 WUHN |     -    12     -    17    27    21    19     -     - |  287  18.93
 YELL |    63    16    30    16    12    22    21     -     - |  288   0.02
 YSSK |    20     -     -    16     -     -    22     -     - |  287   9.74
 ZWE2 |    17     -     -    13     8     -     -     -     - |  288   7.17
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    41    46    50    34    40    30    28  2859     - |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.92   | 3.66e-14  1.07e-14  1.86e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.33   | 3.03e-14  8.13e-15  3.44e-15 |
 ONSA |   288     2     0   286    9.19   | 2.93e-14  5.30e-15  5.12e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.68   | 4.30e-14  8.67e-15  3.07e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    8.67   | 4.00e-14  7.96e-15  2.65e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    7.03   | 3.70e-14  6.81e-15  6.42e-15 |
 BRUS |   288     0     0   287    5.13   | 3.92e-14  5.79e-15  1.43e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.55   | 2.45e-14  6.91e-15  1.02e-15 |
 STJO |   288     0     0   287    4.27   | 3.19e-14  6.41e-15  2.12e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    3.99   | 3.95e-14  8.18e-15  5.94e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.21   | 3.10e-14  8.11e-15  3.27e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    3.08   | 5.17e-14  7.04e-15  3.83e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.36   | 3.42e-14  5.10e-15  1.09e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    2.35   | 6.59e-14  8.97e-15  4.03e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.24   | 6.04e-14  2.48e-14  4.94e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.97   | 2.96e-14  5.45e-15  3.39e-15 |
 ALBH |   288     0     0   143    1.94   | 3.95e-14  1.14e-14  7.00e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.72   | 4.57e-14  1.09e-14  4.24e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    1.57   | 5.31e-14  1.79e-14  3.49e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.36   | 4.37e-14  1.31e-14  6.19e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.83   | 2.89e-14  8.27e-15  4.55e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   143    0.83   | 5.47e-14  7.95e-15  2.42e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.78   | 7.12e-14  1.81e-14  9.28e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.77   | 3.23e-14  6.55e-15  2.12e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.73   | 4.48e-14  1.38e-14  2.48e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.50   | 3.77e-14  8.83e-15  4.99e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    0.46   | 4.36e-14  8.84e-15  4.65e-15 |
 USN3 |   288     0     2    78    0.45   | 1.14e-13  1.28e-14  4.67e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.45   | 1.57e-13  2.11e-14  3.72e-15 |
 PIE1 |   282     0     0   133    0.41   | 1.99e-13  3.90e-14  6.95e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.28   | 1.18e-13  3.82e-14  3.87e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.20   | 1.62e-13  4.08e-14  2.39e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.12   | 2.67e-13  7.55e-14  1.90e-14 |
 USUD |   288     0     4    54    0.06   | 2.59e-13  3.18e-14  7.11e-15 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.83e-13  1.04e-13  6.69e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 3.33e-13  1.01e-13  1.65e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.06   | 2.35e-13  6.76e-14  1.26e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.72e-13  8.03e-14  2.69e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.05   | 3.48e-13  1.02e-13  3.68e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 2.94e-13  8.70e-14  8.50e-14 |
 G06  |   288     0     0   199    0.03   | 3.49e-13  9.97e-14  5.14e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.03   | 3.46e-13  1.02e-13  5.73e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.31e-13  5.05e-14  3.21e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.03   | 3.98e-13  1.13e-13  6.84e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.18e-13  1.26e-13  9.57e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.75e-13  1.13e-13  1.12e-13 |
 BOR1 |   287     0     0   143    0.02   | 4.78e-13  1.26e-13  4.70e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 2.89e-13  2.40e-13  6.72e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.46e-13  2.26e-13  9.38e-14 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.01   | 3.55e-13  1.43e-13  7.11e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.42e-13  3.24e-13  6.17e-14 |
 TNML |   288     0     0   143    0.01   | 4.29e-13  1.12e-13  6.23e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.01   | 2.20e-13  9.53e-14  7.61e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.28e-12  3.94e-13  1.61e-13 |
 KERG |   264     0     0   262    0.00   | 1.22e-12  3.82e-13  3.50e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  4.45e-13  1.67e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.03e-12  2.35e-13  2.40e-13 |
 WHIT |   282     0     0   276    0.00   | 4.96e-13  3.73e-13  1.66e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.52e-14  3.27e-15  1.32e-15 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAUI |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   231     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.50e-13  7.97e-14  2.97e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.73e-13  3.24e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.00e-13  3.40e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  6.46e-14  8.67e-15 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 5.92e-13  8.18e-14  1.55e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.14e-13  1.04e-13  2.86e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.53e-13  7.83e-14  1.79e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 5.61e-13  5.89e-14  2.88e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.47e-13  8.34e-14  2.18e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.13e-13  6.25e-14  1.42e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.07e-13  5.85e-14  2.88e-14 |
 G15  |   287     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  5.46e-13  3.44e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.32e-13  5.52e-14  4.09e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.30e-13  6.43e-14  1.22e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.29e-14  4.18e-14 |
 G09  |   276     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  5.28e-13  2.05e-13 |
 G08  |   276     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  4.10e-13  9.39e-14 |
 G02  |   288     1     6     0    0.00   | 6.38e-13  5.00e-14  1.29e-14 |
 G01  |   288     0     1     0    0.00   | 1.81e-12  7.09e-13  6.16e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.27e-13  4.90e-13  3.05e-13 |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   268     0     0     0    0.00   | 3.86e-13  1.52e-13  3.24e-13 |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   207     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   250     0     0     0    0.00   | 1.87e-12  4.62e-13         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   206     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   247     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     2     1     0    0.00   | 1.05e-12  1.02e-12  8.29e-13 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 7.17e-13  7.91e-13  2.29e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   259     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.88e-17  4.66e-16  2.80e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
