
 GPS week: 1356   Day: 5   MJD: 53741                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  32903    354    -1.06     1.00     0.04    16.07      0
 emr |   288     0  14618      0   -71.36     0.00     0.05    13.84      0
 esa |   288     0  21341    779  1485.31    29.67     0.05    11.82      0
 gfz |   288     0  29631    599    -0.05     0.23     0.03    23.77      0
 igr |   288     0  30307    112    -1.33     0.78     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26570   1119     0.76     1.21     0.05    13.71      0
 mit |   288     0  33933   2508    -0.73     0.06     0.03    20.79      0
 ngs |    96     0   2784     25     0.05    -0.03     2.82     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   125   -26     6    31    50   -31   -99  -732     - |
    2 |    68    52   -77    23    23   -27   -52  -665     - |
    3 |     0    -2    22    65   128  -129    -3   751     - |
    4 |    23  -271   249    44  -141   -18   -17  -984     - |
    5 |   -21    77   -35    63    51   -41   -60 -3353     - |
    6 |    27  -214    57    -8    -9    44    71 -1243     - |
    7 |   -26     9    -8    14    26   -68    47 -1893     - |
    8 |    17  -129   118   104    71     X  -144  -896     - |
    9 |    15  -113   -16    57    56    70   -36 -4951     - |
   10 |   -44    91    19    28    65     6   -73  1979     - |
   11 |    61   -53   -64    77     0   -80   -12  5560     - |
   13 |   186  -144   127   -59   -81   -81     0  6365     - |
   14 |   185   -21   111    81    47  -124  -204  4032     - |
   15 |   -19    37   -51    50   151   -61     X -4729     - |
   16 |    37    -9   -47    56    59   -79    -8  4749     - |
   17 |    31  -228   159    71   -83    37   -69  -162     - |
   18 |    90    96   196   149   121    25  -438  3967     - |
   19 |    12   162   -83    70    33     X  -151  -798     - |
   20 |    -2    68   -52    94    67   -25  -106  3924     - |
   21 |    60    23   -46    63    26   -99   -47  4376     - |
   22 |   -16    23   116   162    85     3  -256 -2090     - |
   23 |    91   122   -24   125    50  -118  -203  -546     - |
   24 |   -36  -117    95    28   -82  -105    89  1194     - |
   25 |   131  -171    67   120    -3  -182   -80 -5472     - |
   26 |   116  -266   165   -83   -74    77    38   214     - |
   27 |    55  -130   140   145    63  -132  -117 -3843     - |
   28 |    94    50     3    90    56  -180   -92  -783     - |
   29 |    77   -85   134   -64   -14   -19     6 -4487     - |
   30 |   114  -298    80   -20   -99    87    32  -915     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -87     -     -     -  -116     -    68     -     - |
 ALGO |  -214   127    73     X   -48    62     X     -     - |
 ALIC |    79     -     -     -     -     -   -61     -     - |
 ALRT |   -59     -     -    -9    57     -    55     -     - |
 AMC2 |   -45     -     -     -    38   192   -91     -     - |
 ARTU |   -28     -    89  -103    20   111    15     -     - |
 ASPA |     -     -     -   158     -  -274     -     -     - |
 BAHR |  -144   153     -    55    -7    59   -92     -     - |
 BILI |    24     -     -   -80    39   154   -29     -     - |
 BJFS |    70     -     -   -19   109   123  -113     -     - |
 BOR1 |   -80     -     -     -   -56     -    62     -     - |
 BRFT |    66     -     -   -44  -130     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    55    -1   -95     -     -     - |
 CAS1 |    37     -  -121  -124     -   176    66     -     - |
 CEDU |     -     -   -42     -     -    37     X     -     - |
 CHAT |   -87     -     -    52     -   -60    47     -     - |
 CHUR |   -36     -     -     -    18   152   -72     -     - |
 COCO |  -250     -   112   107     -   115   -69     -     - |
 CORD |   -20     -     -     -   -58     -    16     -     - |
 CRO1 |     -   -57    26     -   -89   -91    83     -     - |
 DAEJ |   136     -     -     -    34  -140   -13     -     - |
 DARW |    41     -   -45     -     -     -    -6     -     - |
 DAV1 |     -     -     -  -233     -     -   266     -     - |
 DGAR |     X     -  -102    37   -40   -64    58     -     - |
 DRAO |   -65   106    72  -187   -64     -   153     -     - |
 DUBO |    11     -     -     -     -   -13     -     -     - |
 FAIR |   -36    39     -   -32   -47   -35    61     -     - |
 FORT |   -65    61     X     6    12     -     X     -     - |
 GODE |     -     -   -81     -     -     -    46     -     - |
 GOLD |   -73     -   140   -21    83     -     -     -     - |
 GRAZ |  -287     -     -     -    28   273    42     -     - |
 GUAM |   -36     -  -232   121   -18     -    22     -     - |
 GUAT |    21     -     -     -    27   -24     -     -     - |
 HOB2 |    13     -  -208   -40     -    70   108     -     - |
 HRAO |     -     -  -105     -   -15    98    -5     -     - |
 HYDE |   -34     -     -     -     -     -    26     -     - |
 IISC |     3     -  -106   -59  -123    43    98     -     - |
 INVK |   -39     -     -    26    57     -     -     -     - |
 ISPA |   -25     -   -76   128   -73  -127     -     -     - |
 JAB1 |   -90     -     -     -     -   106     X     -     - |
 JPLM |     -     -     -   -68    96     -    78     -     - |
 KARR |   -77     -     -     -     -   221   -86     -     - |
 KERG |   -72    14    82   -80     3   244   -69     -     - |
 KHAJ |     -     -     -     -     -  -197   130     -     - |
 KIRU |     4     -    70     -     -     -   -42     -     - |
 KIT3 |     -     -     -   -12     -   -17    25     -     - |
 KOKB |    66    60     -  -112   -63   -79    89     -     - |
 KOUR |   125     -  -257   -35   -77    11    82     -     - |
 LHAS |    14     -    49   -25   -49     -   -10     -     - |
 LPGS |     4   -47    99    36   -42  -109     3     -     - |
 MAC1 |     -     -     -    17     -   -13   -11     -     - |
 MALI |    38     -   -80    63     -     -   -54     -     - |
 MAS1 |     -   146   -20  -171   -40    55    73     -     - |
 MAW1 |    33     -     -     -     -    -4   -23     -     - |
 MBAR |   -85     -     -   -48    18   182     -     -     - |
 MCM4 |   215  -115  -313     X   145     -    88     -     - |
 MDO1 |   110   217     -  -201    32     -     -     -     - |
 MDVJ |   -68     -     -     -     -     -    53     -     - |
 METS |  -167     -     -    30     -     -    95     -     - |
 MIZU |    43     -     -   -29   -18     -     -     -     - |
 MKEA |   -85     -   -24     -   -39     -    79     -     - |
 MSKU |     -     -     -   -20     -     -    23     -     - |
 NISU |    20     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     X   -28    34    49     X     -     - |
 NLIB |   -62     -     -    12    26   115   -42     -     - |
 NNOR |     -    -1   -65     -   -57     -    37     -     - |
 NRC1 |   -82   165     -  -103   -37     -    71     -     - |
 NRIL |   -37     -     -   -28    14   -41    88     -     - |
 NTUS |    29     -  -275    68    43   125   -26     -     - |
 NYA1 |    45     -     -   -90   -62  -179   186     -     - |
 OPMT |    -7     -     -     5     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -    26     -   -44     -     -     - |
 PDEL |   -35     -     -     9     6    24     -     -     - |
 PERT |     -     -   -16     -   135    99   -56     -     - |
 PETP |   -81     -     -    55   -19     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -61     -   -13     -    34     -     - |
 PIMO |     -     -  -150   -20    10     9   102     -     - |
 POL2 |    58     -   -32     -   -51     -   -26     -     - |
 POTS |   -81     -   239   -62    40     -     -     -     - |
 PRDS |    88     -     -     -   215     -   -68     -     - |
 PTBB |    67     -     -     -    57     -   -51     -     - |
 QAQ1 |     -     -     -   125     -  -217     -     -     - |
 RAMO |    50     -     -     -     -   -58     X     -     - |
 RESO |   140     -     -   -95     -     -     -     -     - |
 RIOG |    23    79     X   -34     1   -48     X     -     - |
 SANT |    -5     -   134   -62   -46     X     X     -     - |
 SCH2 |  -144     -     -     -   -21    34    89     -     - |
 SCUB |    47     -     -   -97   -61    38    52     -     - |
 SPT0 |    38     -     -     -     -     -   -30     -     - |
 STJO |   -50    73     -   -56    -9   144   -41     -     - |
 SUTH |    22     -     -     -   179     -   -17     -     - |
 SUTM |     -     -     -   134   117  -160   -47     -     - |
 SYOG |     -    -5   -68  -173     -    86   183     -     - |
 TEHN |     -     -     -     2     -    -3     -     -     - |
 THTI |     -     -    69     -    -8     X   -39     -     - |
 THU3 |  -137    77     -    41   -25    12     -     -     - |
 TIDB |    79   116   -99     -   -89     -   -82     -     - |
 TIXI |   -19     -   -44  -114   -59   -42   198     -     - |
 TOW2 |     4     -   -23   -29     -    23    28     -     - |
 TRO1 |   -27     -     -   -24  -128    62     7     -     - |
 TSKB |   -92    56    82    43   -32   -53   -27     -     - |
 TWTF |    18     -     -     2   -23   -18    -5     -     - |
 UNSA |     -     -  -124   -20   -28     -    98     -     - |
 USN3 |    38     -     -     -    19   -45     -     -     - |
 USNO |     3    86     -     -     1     -   -59     -     - |
 USUD |     -     -    22     -   -38     -   -13     -     - |
 VILL |     -     -   109   -44   -28     -   -11     -     - |
 WILL |    -6     -     -     -  -173     -     5     -     - |
 WSRT |   -33     -     -   -97   -51     -   136     -     - |
 WUHN |     -     -     -   -37     -   178   -75     -     - |
 YAR2 |     3     -     -    -2     -     -     -     -     - |
 YELL |   -51    84   -61   -39   -87   -10    69     -     - |
 YSSK |   -38     -     -    25     -     -     0     -     - |
 ZWE2 |   -62     -     -    42     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    40    45    37    29    31    58    21  7220     - |  288   4.10
    2 |    50    36    77    25    46    83    40   745     - |  288   0.19
    3 |    29    84    24    22    28   119    27  1833     - |  288   1.90
    4 |    40    31    53    18    21    61    33  1624     - |  288   0.57
    5 |    34    23    35    14    19    54    15  1569     - |  288   2.34
    6 |    32    42    36    21    17    32    18  1889     - |  288   0.54
    7 |    28    24    60    20    20    75    29   442     - |  288   0.55
    8 |   124    55    37    39    65     X   137  2294     - |  288   1.14
    9 |   142   115   112   105    65    65    56  3006     - |  288   2.48
   10 |    53    24    41    36    68    67    34  5576     - |  288   2.81
   11 |    39    44    45    24    34    64    42  1874     - |  288   0.40
   13 |    40    58    72    21    28    53    34  1235     - |  288   0.27
   14 |    32    41    38    25    36    63    30   575     - |  288   0.31
   15 |    58    25    51    33    89    64     X  5377     - |  288   3.44
   16 |    38    60    38    22    33    45    34   674     - |  288   0.26
   17 |    18    30    24    24    29    99    41   797     - |  288   0.27
   18 |    64    40    61    15    33    76    36   464     - |  288   0.27
   19 |    28    53    59    36    45     X    64   484     - |  288   0.39
   20 |    55    32    28    18    64    86    49   515     - |  288   0.36
   21 |    61    41    34    24    34    57    38   726     - |  288   0.31
   22 |    57    31    30    32    62    57    64   668     - |  288   0.25
   23 |    39    54    41    23    29    45    22   542     - |  288   0.15
   24 |    48    19    55    24    28    88   103  2922     - |  288   3.43
   25 |    79    52    78    35   105   137    35  6959     - |  288  10.76
   26 |    42    31    19    16    50    63    33  1495     - |  288   0.84
   27 |   118   107    91    81    37    85    98  2929     - |  288   2.30
   28 |    44    46    65    15    46    57    27  5088     - |  288   1.50
   29 |    42    32    26    17    61    57    35  1300     - |  288   0.73
   30 |    31    36    28    12    26    46    22  1227     - |  288   0.90
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    52     -     -     -    20     -    40     -     - |  288   0.06
 ALGO |    20    16    16     X    11    21     X     -     - |  288   6.87
 ALIC |    30     -     -     -     -     -    23     -     - |  288  11.56
 ALRT |    23     -     -    27    24     -    19     -     - |  288   5.67
 AMC2 |    29     -     -     -    29    21    13     -     - |  288   0.02
 ARTU |    20     -    33     8    10    13    32     -     - |  288  10.19
 ASPA |     -     -     -    24     -    42     -     -     - |  287    >>>
 BAHR |    16    21     -    22    17    18    24     -     - |  288   0.38
 BILI |    51     -     -    16    41    35    16     -     - |  287   8.46
 BJFS |    20     -     -     9    19    29    22     -     - |  287  11.33
 BOR1 |    20     -     -     -    25     -    15     -     - |  275   0.36
 BRFT |   113     -     -    76    24     -     -     -     - |  285    >>>
 BRMU |     -     -     -     9    13    16     -     -     - |  288    >>>
 CAS1 |    29     -    54    20     -    30    15     -     - |  288   7.49
 CEDU |     -     -   109     -     -    94     X     -     - |  258   0.84
 CHAT |    75     -     -    41     -    24    30     -     - |  287  12.59
 CHUR |    20     -     -     -    25    33    29     -     - |  288   0.04
 COCO |    24     -    53    29     -    22    39     -     - |  288   7.23
 CORD |    29     -     -     -    16     -    23     -     - |  288  11.80
 CRO1 |     -    20    42     -    19    21    15     -     - |  288   0.23
 DAEJ |    11     -     -     -    25    32    17     -     - |  288   5.43
 DARW |    50     -    51     -     -     -    22     -     - |  288   5.98
 DAV1 |     -     -     -    14     -     -    16     -     - |  287   9.09
 DGAR |     X     -    29    39    43    51    55     -     - |  287  13.69
 DRAO |    43    11    32    21    11     -    39     -     - |  288   0.03
 DUBO |    25     -     -     -     -    29     -     -     - |  288  28.02
 FAIR |    57    14     -    16    17    23    37     -     - |  288   8.70
 FORT |    60   156     X    98   137     -     X     -     - |  286 127.58
 GODE |     -     -    23     -     -     -    13     -     - |  288   0.04
 GOLD |    22     -    46    13    27     -     -     -     - |  288  10.17
 GRAZ |    16     -     -     -    17    27    23     -     - |  288   3.21
 GUAM |    28     -    81    36    36     -    19     -     - |  288  15.65
 GUAT |    22     -     -     -    26    26     -     -     - |  284    >>>
 HOB2 |    34     -    50    27     -    23    20     -     - |  288   0.06
 HRAO |     -     -    23     -    18    16    16     -     - |  288   0.35
 HYDE |    20     -     -     -     -     -    15     -     - |  288  13.01
 IISC |    14     -    30    20    19    33    26     -     - |  288  18.80
 INVK |    13     -     -     9    28     -     -     -     - |  288   7.88
 ISPA |    39     -    57    49    17    64     -     -     - |  275  14.78
 JAB1 |    28     -     -     -     -    33     X     -     - |  263    >>>
 JPLM |     -     -     -    17    16     -    19     -     - |  288   4.46
 KARR |    18     -     -     -     -    21    13     -     - |  288  10.83
 KERG |    48    44    48    27    13    26    28     -     - |  288   1.73
 KHAJ |     -     -     -     -     -    21    14     -     - |  288   0.05
 KIRU |    15     -    47     -     -     -    28     -     - |  276   6.44
 KIT3 |     -     -     -    21     -    13    22     -     - |  278  20.04
 KOKB |    51    33     -    30     7    50    28     -     - |  288   0.10
 KOUR |    45     -    34    30    12    27    63     -     - |  288  11.04
 LHAS |    25     -    16    12    19     -    15     -     - |  288   8.58
 LPGS |    36    28    47    30    19    20    38     -     - |  288  20.76
 MAC1 |     -     -     -    48     -    30    39     -     - |  264  10.93
 MALI |    27     -    31    31     -     -    22     -     - |  275  16.34
 MAS1 |     -    25    22    19    12    28    27     -     - |  288   8.58
 MAW1 |    22     -     -     -     -    20    18     -     - |  288   7.87
 MBAR |    45     -     -    32    31    96     -     -     - |  288  12.56
 MCM4 |    33    14    45     X    22     -    15     -     - |  288  25.48
 MDO1 |    19    14     -    13    17     -     -     -     - |  288  23.74
 MDVJ |    70     -     -     -     -     -    54     -     - |  284   0.23
 METS |    17     -     -    21     -     -    20     -     - |  287   4.85
 MIZU |    31     -     -    21    28     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    39     -    28     -    31     -    28     -     - |  288  19.10
 MSKU |     -     -     -    18     -     -    21     -     - |  288  13.33
 NISU |    17     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   0.03
 NKLG |     -     -     X    12    15    21     X     -     - |  172    >>>
 NLIB |    10     -     -     8    19    22    18     -     - |  288   0.03
 NNOR |     -    25    51     -    26     -    31     -     - |  288  14.56
 NRC1 |    21    16     -    13    18     -    24     -     - |  288   0.02
 NRIL |    16     -     -     9    20    18    25     -     - |  288   7.30
 NTUS |    20     -    44    29    12    22    25     -     - |  288  10.58
 NYA1 |    12     -     -    14    20    19    20     -     - |  288   0.08
 OPMT |    25     -     -    17     -     -     -     -     - |  287   0.03
 OUS2 |     -     -     -    14     -    25     -     -     - |  288   9.78
 PDEL |    15     -     -    11     9    18     -     -     - |  288  52.41
 PERT |     -     -    59     -    18    29    25     -     - |  288   1.99
 PETP |    67     -     -    45    14     -     -     -     - |  287   8.53
 PIE1 |     -     -    20     -    40     -    12     -     - |  288   0.14
 PIMO |     -     -    98    39    18    58    39     -     - |  287  19.17
 POL2 |    23     -    22     -    35     -    16     -     - |  288   9.73
 POTS |    42     -    55    20    39     -     -     -     - |  288  10.66
 PRDS |    17     -     -     -    42     -    13     -     - |  288   0.40
 PTBB |    20     -     -     -    21     -    15     -     - |  288   0.62
 QAQ1 |     -     -     -     5     -     8     -     -     - |  288    >>>
 RAMO |    26     -     -     -     -    30     X     -     - |  274  13.35
 RESO |    29     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   6.16
 RIOG |    45    48     X    49    36    27     X     -     - |  286   7.83
 SANT |    68     -   122    31    27     X     X     -     - |  287 714.60
 SCH2 |    39     -     -     -    14    16    32     -     - |  288   9.53
 SCUB |    21     -     -    25    17    17    31     -     - |  288  13.72
 SPT0 |    16     -     -     -     -     -    13     -     - |  288   0.02
 STJO |    30    39     -    40    27    30    28     -     - |  288   0.03
 SUTH |    19     -     -     -    35     -    15     -     - |  288  11.16
 SUTM |     -     -     -    26    19    29    25     -     - |  288  12.47
 SYOG |     -    19    41    20     -    27    14     -     - |  288   0.51
 TEHN |     -     -     -     8     -    13     -     -     - |  288   7.46
 THTI |     -     -   106     -    59     X    60     -     - |  254   3.76
 THU3 |    16    10     -     7    17    17     -     -     - |  288   5.50
 TIDB |    59    49    62     -    45     -    24     -     - |  288   0.08
 TIXI |    31     -    23    14    13    16    22     -     - |  287   9.37
 TOW2 |    54     -    68    49     -    47    29     -     - |  288   4.04
 TRO1 |    12     -     -    13    14    17    15     -     - |  288   7.85
 TSKB |    21    18    64    15    21    33    20     -     - |  288   1.15
 TWTF |    33     -     -    33    25    32    35     -     - |  288   0.04
 UNSA |     -     -    31    16    18     -    22     -     - |  288  17.78
 USN3 |    21     -     -     -    21    25     -     -     - |  288   0.04
 USNO |    13    29     -     -    23     -    24     -     - |  288   0.02
 USUD |     -     -    39     -    19     -    22     -     - |  288   0.15
 VILL |     -     -    44    19    16     -    21     -     - |  288  10.46
 WILL |    32     -     -     -    45     -    25     -     - |  288  50.61
 WSRT |    23     -     -    23    17     -    17     -     - |  286   0.03
 WUHN |     -     -     -     9     -    20    15     -     - |  287  14.96
 YAR2 |    37     -     -    25     -     -     -     -     - |  284   8.68
 YELL |    53    13    20    13    17    26    34     -     - |  288   0.03
 YSSK |    22     -     -    20     -     -    18     -     - |  287   8.97
 ZWE2 |    20     -     -    14     -     -     -     -     - |  216   7.55
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    43    47    52    30    35    47    34  2825     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.95   | 3.71e-14  5.84e-15  1.72e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.35e-14  5.27e-15  1.14e-15 |
 WSRT |   286     0     0   285    9.84   | 2.40e-14  6.82e-15  1.93e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.74   | 3.83e-14  6.93e-15  2.22e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    9.66   | 3.77e-14  9.68e-15  2.25e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    8.78   | 2.91e-14  5.91e-15  1.71e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.13   | 4.16e-14  6.99e-15  2.67e-15 |
 MDVJ |   284     1     0   282    5.19   | 4.95e-14  7.66e-15  2.70e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    3.93   | 5.28e-14  1.47e-14  4.75e-15 |
 ALGO |   288     3     0   285    3.75   | 3.17e-14  8.88e-15  2.77e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    3.34   | 3.24e-14  1.16e-14  2.58e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.48   | 3.66e-14  5.04e-15  2.09e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    2.16   | 5.19e-14  9.54e-15  2.63e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.99   | 5.18e-14  1.23e-14  6.23e-15 |
 CHUR |   288     1     0   287    1.99   | 4.31e-14  1.44e-14  3.13e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.92   | 4.59e-14  9.62e-15  3.70e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.89   | 3.06e-14  5.75e-15  1.15e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    1.54   | 5.82e-14  8.82e-15  4.01e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.02   | 4.27e-14  7.87e-15  3.47e-15 |
 PIE1 |   288     0     1   241    0.89   | 1.23e-13  3.05e-14  1.06e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.78   | 2.93e-14  9.74e-15  5.04e-15 |
 USN3 |   288     0     2   112    0.74   | 1.17e-13  1.59e-14  3.93e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.74   | 1.52e-13  1.64e-14  5.96e-15 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.33   | 1.33e-13  2.94e-14  6.58e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   286    0.23   | 1.68e-13  2.94e-14  1.99e-14 |
 FORT |   286     0     0   285    0.19   | 9.64e-14  2.46e-14  6.53e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.16   | 2.80e-13  7.79e-14  5.12e-14 |
 USUD |   288     0     2   105    0.13   | 2.79e-13  3.24e-14  1.01e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.68e-13  8.71e-14  4.44e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 3.78e-13  1.20e-13  2.98e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.66e-13  1.15e-13  7.36e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.37e-13  4.65e-14  2.39e-14 |
 BRFT |   285     0     0   284    0.04   | 4.86e-14  1.43e-14  1.10e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.04   | 2.09e-13  8.10e-14  1.50e-13 |
 G06  |   288     0     5    45    0.03   | 4.15e-13  1.19e-13  2.98e-14 |
 BOR1 |   275     0     0   274    0.03   | 4.72e-13  1.19e-13  2.71e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.04e-13  1.12e-13  6.75e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.03   | 3.58e-13  1.30e-13  3.78e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 2.98e-13  1.02e-13  9.40e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.00e-13  1.20e-13  9.51e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.84e-13  1.68e-13  5.00e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 2.52e-13  1.66e-13  6.23e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.02e-12  2.43e-13  1.41e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.52e-13  1.02e-13 |
 CEDU |   258     0     0   256    0.01   | 2.28e-13  6.99e-14         - |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.18e-12  3.55e-13  1.72e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.19e-12  3.30e-13  2.44e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.27e-12  3.66e-13  2.43e-13 |
 THTI |   254     0     0   250    0.00   | 4.30e-13  1.87e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.31e-14  3.49e-15  7.05e-16 |
 KIT3 |   278     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   263     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   | 2.03e-13  8.11e-13  1.06e-12 |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.71e-13  6.54e-14  9.39e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.37e-13  3.07e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  3.70e-13  4.49e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 4.89e-13  6.22e-14  9.57e-15 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  6.88e-14  2.74e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.04e-12  1.31e-13  2.86e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.83e-13  7.45e-14  2.71e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.68e-13  6.68e-14  2.93e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.44e-13  8.65e-14  3.09e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  7.17e-14  1.54e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.65e-13  5.86e-14  3.06e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  6.46e-13  2.94e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  5.24e-14  2.83e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.54e-13  7.04e-14  2.44e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 6.26e-13  6.66e-14  4.47e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  4.26e-13  2.81e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 6.18e-13  6.03e-14  2.06e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZWE2 |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.11e-13  5.14e-13  2.97e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.60e-13  4.06e-13  6.98e-13 |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  5.32e-13  9.81e-14 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   172     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.72e-13  2.63e-13  3.89e-13 |
 ISPA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.22e-13  5.37e-13  5.03e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.16e-13  5.07e-13  7.36e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.88e-17  4.65e-16  2.79e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
