
 GPS week: 1403   Day: 3   MJD: 54068                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2857     53    -0.02    -0.25     2.62     0.00      0  2.622  0.000   4.59   4.59   0.00
 cod |   288     0  24320    568     0.92    -1.89     0.04    22.50      0  0.065  0.026   0.09   0.12   0.07
 emr |   288     0  20272    300   -66.29     0.41     0.05    17.82      0  0.068  0.030   0.12   0.16   0.07
 esa |   288     0  18125   1392     1.90     1.39     0.07    12.85      0  0.077  0.054   0.14   0.15   0.13
 gfz |   288     0  28290     53     0.03    -0.17     0.03    34.30      0  0.038  0.020   0.06   0.07   0.05
 iga |    96     0   2779      3     3.13    -5.61     0.07     0.00      0  0.074  0.000   0.11   0.11   0.00
 igu |    96     0   2779      0     3.15    -5.62     2.21     0.00      0  2.206  0.000   4.15   4.15   0.00
 jpl |   288     0  20361    308     1.22     1.47     0.07    12.52      0  0.093  0.036   0.13   0.16   0.11
 ngs |    96     0   2779      5     3.21    -5.76     2.16     0.00      0  2.160  0.000   3.69   3.69   0.00
 usn |   288     0  30954    228     0.16     1.45     0.08     0.00      0  0.106  0.065   1.81   2.99   1.08

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -4176  -131   -27    17    95   116 -3136    -4 -3607 -2873 |
    2 |   627    45   111  -210   -29   -15  1173    56   471 -1070 |
    3 |  4443   -92    24   -87    63    32 -6514    45  1362 -4103 |
    4 | -2493     X  -156     X    -4    24  -243   244 -2336 -3217 |
    5 |   345   -77    72    73     5   -92 -3303   -54  -450 -3628 |
    6 | -2726   -12  -142   128     7    -1 -1072    73 -2324 -4374 |
    7 |   265  -137    23    61   123    74  2477  -188   691 -2786 |
    8 | -2679   -96   -75   142    45    91  9746     9 -1844 -3450 |
    9 | -6908   -13  -172    -1    74   -85  1435    68 -5526 -3353 |
   10 | -6069  -190   208   101    18    56  3252  -109 -5975 -3316 |
   11 |  1059   -29    40   -96    -5    62   158   112  1711 -2232 |
   13 |  1786   125  -211   -17   -31    61 -1430   189  2469 -3095 |
   14 |  4925    10    47  -110    -2    40  -648    35  4682 -3021 |
   15 |-16484     X     X     X     8     -     -   -22     - -2978 |
   16 |  3251   -49    62    -8    16   -62  1219   -35  3813 -3312 |
   17 |    93    -9  -340   189     4  -176  3671   335   381 -1109 |
   18 |  4615   -45    61  -150    52   -36  1102     6  4547 -2736 |
   19 |  3082  -156   317   142   -32    26  1488  -193  2683 -1109 |
   20 |  4344  -130   152   107   -30   108  -181   -12  4037 -2707 |
   21 |  4587     6    61   -90    20    -5  2224   -64  4112 -3207 |
   22 |  -415     4     3   -25    10    25 -7385   -16  -272 -1841 |
   23 |   -75    38    42  -144     5    66  1612     7   597 -1052 |
   24 |  4035    -8    11     X   -48   -25  4150   133  1485 -3601 |
   25 |  4857   -91   -96    58    70    46 -1479    49  2065 -3195 |
   26 | -3331    -3  -224   148    30  -100  2320    91 -3228 -3328 |
   27 | -3029   -56  -125   193    18    86  1045    30 -2933 -3657 |
   28 |  1449   -42    18  -131    21    74 -3200   127  1555 -2014 |
   29 | -3999    37  -138     -    12  -122 -2988    96 -3978 -3422 |
   30 |  -769    20  -230    32    17  -177 -6851   213 -2380 -3755 |
   31 | -2896   200  -117   197  -208   -91  1401   232 -2041 -1422 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    65  -105     -     -     -     -    33     -   926 |
 ALGO |     -    26    22    58   -33     -     -   -47     -  1044 |
 AMC2 |     -   -81   157   -28     -     -     -   -49     -  1202 |
 AREQ |     -     -    -5     -   -24     -     -    72     -  1256 |
 ARTU |     -     -     -    72   -27     -     -     -     -   909 |
 BAHR |     -    46    32     -   -28     -     -   -51     -  1099 |
 BILI |     -    41     -     -   -27     -     -     -     -   903 |
 BOGT |     -     -     -   -37    14     -     -     -     -  1107 |
 BOR1 |     -   151     -     -   -99     -     -     -     -  1067 |
 BRUS |     -    75   116     -  -133     -     -    66     -  1077 |
 CAS1 |     -   -21     -   -24    23     -     -     -     -  1173 |
 CEDU |     -   -49     -     -    -3     -     -    95     -  1214 |
 CHUR |     -    80    35     -   -50     -     -   -57     -  1066 |
 COCO |     -   -14     -   -12    15     -     -    -4     -  1022 |
 CRO1 |     -     -    29   -96    25     -     -   -12     -   974 |
 DAEJ |     -   -20    25     X     -     -     -     -     -  1076 |
 DGAR |     -     -     -  -127    48     -     -     -     -  1071 |
 DRAO |     -   129   -53     -   -57     -     -     -     -  1112 |
 DWH1 |     -    11   -14     -     -     -     -     -     -  1091 |
 FAIR |     -     -    96   -29   -70     -     -    85     -  1126 |
 GLPS |     -     -     -     -    -1     -     -     2     -  1051 |
 GODE |     -     -   -16     -     8     -     -     -     -  1079 |
 GOLD |     -    74     -  -118    16     -     -   -55     -  1215 |
 GRAS |     -    33     -     -   -22     -     -     -     -  1071 |
 GRAZ |     -     -     9     -    -5     -     -     -     -   995 |
 GUAM |     -     -     -    35    -6     -     -   -18     -  1037 |
 HOB2 |     -   -23    58     -    17     -     -   -87     -  1263 |
 IISC |     -    86     -  -149     0     -     -     -     -  1099 |
 ISPA |     -     -     -     -    -3     -     -     8     -  1186 |
 JPLM |     -     -    47     -   -25     -     -     -     -  1202 |
 KERG |     -    58   -66  -141     4     -     -   123     -  1011 |
 KIRU |     -   -37     -   156     -     -     -   -94     -  1050 |
 KIT3 |     -   126     -  -112   -41     -     -     -     -  1199 |
 KOKB |     -   -27    15     -    -1     -     -    29     -  1116 |
 KOUR |     -   -78     -    84    20     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -     4     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -    52     -     -   -34     -     -     -     -  1144 |
 LPGS |     -   -95    36     X    18     -     -    71     -  1142 |
 MAC1 |     -   151     -  -184   -67     -     -   101     -  1253 |
 MALI |     -     -     -  -167    63     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   -26    34    24     -     -   -63     -   954 |
 MATE |     -     -     -   158   -59     -     -     -     -   965 |
 MBAR |     -    17     -     -   -11     -     -     -     -  1056 |
 MCM4 |     -     -   -62   275    30     -     -  -277     -   695 |
 MDO1 |     -     -    28     -   -15     -     -     -     -  1245 |
 MKEA |     -     8     -  -113    37     -     -     -     -  1018 |
 NISU |     -   -24    31     -     -     -     -     -     -   829 |
 NLIB |     -     -   -33     -    70     -     -  -144     -  1002 |
 NRC1 |     -     -     -     -    15     -     -   -40     -  1269 |
 NRIL |     -    41     -     -   -27     -     -     -     -  1071 |
 NYA1 |     -    32     -     -     -     -     -   -57     -   937 |
 NYAL |     -     -    18     -    -9     -     -     -     -  1002 |
 OHI2 |     -     6     -     -    -7     -     -     8     -   954 |
 ONSA |     -     -     -    13    -5     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    25   -12    -8     -     -     -     -  1124 |
 PIMO |     -     -     -  -129    48     -     -     -     -   377 |
 POL2 |     -     -     -     -    18     -     -   -51     -  1063 |
 POTS |     -   111     -     -   -73     -     -     -     -   911 |
 PRDS |     -     -   199     -     -     -     -  -283     -  1143 |
 PTBB |     -    30   -38     -     -     -     -     -     -  1059 |
 QAQ1 |     -   -57    72     -     -     -     -     -     -  1144 |
 RBAY |     -   -38     -     -    25     -     -     -     -  1400 |
 RESO |     -    10     -     -    -7     -     -     -     -   941 |
 RIOG |     -    23     -    14   -42     -     -    59     -  1192 |
 SANT |     -   -44     -   277   -75     -     -     -     -  1041 |
 SCH2 |     -     -   -20     -     0     -     -    28     -  1082 |
 SCUB |     -   -53     -     -     -     -     -    94     -  1161 |
 STJO |     -    62    -4     -   -25     -     -   -38     -  1107 |
 SUTH |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -  1239 |
 SUTM |     -     -     -     -    64     -     -  -175     -  1232 |
 SYOG |     -     -    90     -   -46     -     -    -2     -  1197 |
 THTI |     -     -   134   -70   -49     -     -     -     -  1148 |
 THU3 |     -   -42     -     -    27     -     -     -     -   874 |
 TIDB |     -     -   -57   -88    77     -     -     -     -   980 |
 TIXI |     -   -10     -     -    44     -     -  -102     -   873 |
 TOW2 |     -   -70     -     -    81     -     -   -95     -  1038 |
 TSKB |     -   -80    38     -    74     -     -  -114     -  1017 |
 TWTF |     -    16   -20     -     -     -     -     -     -  1091 |
 UNSA |     -     -     -   -26    10     -     -     -     -  1047 |
 USN3 |     -     6    -7     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    26    -3     -     -     -     -   -43     -  1063 |
 USUD |     -     -    -5     7     -     -     -     -     -  1082 |
 WILL |     -   -20    26     -     -     -     -     -     -  1038 |
 WTZR |     -    -1     -     -     1     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    42     -   -74     -     -     -     -     -     - |
 YELL |     -    75    14    52   -28     -     -  -132     -  1003 |
 ZWE2 |     -    85     -     -   -18     -     -  -104     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7536    80    77    61    36    40  4093    37  4796   118 |  288   5.30
    2 |   693    46    73    58    28    85   773   139   843    47 |  288   0.19
    3 |  3140    35    36    62    19    38  4184    56  2661    57 |  288   1.13
    4 |   960     X    93     X    61   103   541    91   929   130 |  278   0.97
    5 |  2657    25    45    70    35    51  2651    47  2043    57 |  288   1.16
    6 |  1486    29    37    42    15    44   502    54  1556    65 |  288   0.58
    7 |  1817    33    35    30    16    37  1113    48  1652    81 |  288   0.89
    8 |  1931    65    46   120    47   140  3564    30  2371   125 |  288   1.87
    9 |  3211    86    63    71    53    56  2818    50  2421    76 |  288   2.70
   10 |  2545    51    62    77    30    28  2332    55  2593   109 |  288   2.13
   11 |  1182    92    78    78    41   100   322   133  1113   131 |  288   0.33
   13 |   942    74    99    72    38    66   582   127  1137    88 |  288   0.38
   14 |   986    54    88    93    40    65   321   144   910    65 |  288   0.20
   15 |  6549     X     X     X    41     -     -   113     -   110 |  231   5.91
   16 |  1285    37    52    53    30    38  1039    78   839    62 |  288   0.28
   17 |  1403    63    50    91    45    56  2338    55  1409   248 |  288   0.23
   18 |  1131    78    85    75    33    40   650   128   973    71 |  288   0.29
   19 |  1517    69    64    50    30    60   860   128  1363   102 |  288   0.21
   20 |  1251    71    83    96    38    72   409   114  1276    61 |  288   0.35
   21 |  1462    78    66    89    30    94  1235   128   943    75 |  288   0.34
   22 |   751    63    83    90    27    71  4269   118   559    89 |  288   0.27
   23 |  2071    59    77    91    38    58  1198   131  1566    86 |  288   0.32
   24 |  6256   117    77     X    52   179  3805    99  4682    96 |  287   3.17
   25 |  2461    80    79    74    46    49   801    44  3078    66 |  288   0.75
   26 |  1152    86    59    94    48    48  2218    55  1079    88 |  288   0.46
   27 |  2537    59    50    75    40    64  2180    57  2803   108 |  288   2.60
   28 |  2098    38    63    48    26    53  1763    82  2063   178 |  288   0.38
   29 |  1924    88    49     -    42    94  2227    84  1889    74 |  288   1.44
   30 |  2980    31    50    77    30    46  2975    44  3688    66 |  288   1.58
   31 |  1612    56    91   110    31    60  1194   135  1608   221 |  288   0.36
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    14    10     -     -     -     -    20     -    36 |  288   3.89
 ALGO |     -    22    13    33    17     -     -    23     -    23 |  288   0.04
 AMC2 |     -    14    17    22     -     -     -    20     -    40 |  288   0.03
 AREQ |     -     -    37     -    14     -     -    26     -    31 |  288  13.98
 ARTU |     -     -     -    90    34     -     -     -     -   168 |  156   9.23
 BAHR |     -    26    25     -    18     -     -    26     -    35 |  288   0.75
 BILI |     -    14     -     -     9     -     -     -     -    24 |  287   6.39
 BOGT |     -     -     -    52    19     -     -     -     -    42 |  288  12.38
 BOR1 |     -    48     -     -    32     -     -     -     -    91 |  285  12.46
 BRUS |     -    21    25     -    13     -     -    23     -    25 |  288   0.03
 CAS1 |     -    40     -    47    19     -     -     -     -    36 |  288   8.48
 CEDU |     -    32     -     -    29     -     -    32     -    65 |  288   8.03
 CHUR |     -    15    14     -    11     -     -    18     -    24 |  288   5.23
 COCO |     -    22     -    24    12     -     -    24     -    54 |  288  12.12
 CRO1 |     -     -    40    46    24     -     -    39     -    35 |  288   0.10
 DAEJ |     -    13    17     X     -     -     -     -     -    71 |  288   5.88
 DGAR |     -     -     -    29    11     -     -     -     -    86 |  288  10.60
 DRAO |     -    21    19     -    14     -     -     -     -    47 |  288   0.05
 DWH1 |     -     7     9     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.30
 FAIR |     -     -    13    25     7     -     -    13     -    28 |  288   7.19
 GLPS |     -     -     -     -     8     -     -    23     -    23 |  288  18.86
 GODE |     -     -    25     -    13     -     -     -     -    30 |  288   0.05
 GOLD |     -    12     -    20     8     -     -    24     -    36 |  288   9.69
 GRAS |     -    18     -     -    12     -     -     -     -    42 |  288   6.07
 GRAZ |     -     -    30     -    16     -     -     -     -   175 |  209   2.33
 GUAM |     -     -     -    71    27     -     -    42     -    88 |  288  15.58
 HOB2 |     -    32    41     -    19     -     -    26     -    55 |  288   0.06
 IISC |     -    27     -    27    15     -     -     -     -    90 |  288  16.98
 ISPA |     -     -     -     -    18     -     -    49     -    39 |  288   9.97
 JPLM |     -     -    26     -    14     -     -     -     -    65 |  288  52.02
 KERG |     -    28    38    39    30     -     -    28     -    53 |  288   7.23
 KIRU |     -    10     -    43     -     -     -    37     -    35 |  288   8.95
 KIT3 |     -    15     -    27    12     -     -     -     -    52 |  252  17.01
 KOKB |     -    29    30     -    37     -     -    63     -    58 |  288 115.96
 KOUR |     -    33     -    65    23     -     -     -     -     - |  288   1.57
 LAMA |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   7.31
 LHAS |     -    13     -     -     8     -     -     -     -    43 |  262  17.43
 LPGS |     -    25    28     X    18     -     -    37     -    41 |  288  21.56
 MAC1 |     -    28     -    21    22     -     -    24     -    49 |  288   6.21
 MALI |     -     -     -   160    60     -     -     -     -     - |  234  15.06
 MAS1 |     -     -    29    52    17     -     -    30     -    32 |  288  12.29
 MATE |     -     -     -    24     9     -     -     -     -    32 |  288   0.12
 MBAR |     -    53     -     -    34     -     -     -     -    67 |  286  13.94
 MCM4 |     -     -    32    87    15     -     -    81     -   103 |  288  34.16
 MDO1 |     -     -    65     -    34     -     -     -     -    69 |  286 734.84
 MKEA |     -    13     -    33     8     -     -     -     -    47 |  288  16.90
 NISU |     -    24    30     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.02
 NLIB |     -     -    26     -    21     -     -    31     -    56 |  288   0.06
 NRC1 |     -     -     -     -     9     -     -    26     -    25 |  288   0.01
 NRIL |     -    20     -     -    13     -     -     -     -    24 |  288   7.85
 NYA1 |     -    14     -     -     -     -     -    25     -    36 |  287   0.13
 NYAL |     -     -    13     -     7     -     -     -     -    22 |  288   0.12
 OHI2 |     -    23     -     -    13     -     -    24     -   122 |  288   9.89
 ONSA |     -     -     -    42    16     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PERT |     -     -    24    31    12     -     -     -     -    59 |  288   2.40
 PIMO |     -     -     -    47    17     -     -     -     -    65 |  288  16.99
 POL2 |     -     -     -     -     8     -     -    23     -    37 |  288  10.36
 POTS |     -    27     -     -    18     -     -     -     -    42 |  276  22.27
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -    12     -    33 |  288   3.92
 PTBB |     -    23    29     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.25
 QAQ1 |     -     9    12     -     -     -     -     -     -    25 |  288   6.70
 RBAY |     -    20     -     -    13     -     -     -     -    58 |  284  60.20
 RESO |     -    17     -     -    11     -     -     -     -    24 |  288   7.95
 RIOG |     -    25     -    31    21     -     -    26     -    36 |  288   9.70
 SANT |     -    31     -    48    14     -     -     -     -    45 |  288   7.05
 SCH2 |     -     -    14     -    12     -     -    19     -    25 |  288  35.03
 SCUB |     -    67     -     -     -     -     -   120     -    45 |  286  14.42
 STJO |     -    18    14     -    17     -     -    15     -    29 |  288   0.06
 SUTH |     -    34     -     -    22     -     -     -     -   131 |  288   9.35
 SUTM |     -     -     -     -    13     -     -    36     -   254 |  287  14.11
 SYOG |     -     -    19     -     8     -     -    24     -    53 |  288   1.00
 THTI |     -     -    79    75    68     -     -     -     -   150 |  288   1.91
 THU3 |     -    26     -     -    17     -     -     -     -    82 |  288   7.77
 TIDB |     -     -    73    91    13     -     -     -     -    69 |  282   0.57
 TIXI |     -    19     -     -    13     -     -    13     -    23 |  287   6.63
 TOW2 |     -    23     -     -    20     -     -    26     -    71 |  288   7.85
 TSKB |     -    21    26     -    23     -     -    21     -    61 |  288   1.77
 TWTF |     -    22    27     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.05
 UNSA |     -     -     -    23     9     -     -     -     -    42 |  288  16.00
 USN3 |     -    14    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.02
 USNO |     -    15    17     -     -     -     -    16     -    17 |  288   0.02
 USUD |     -     -    25    35     -     -     -     -     -    43 |  288   0.11
 WILL |     -     7     8     -     -     -     -     -     -    34 |  288  29.76
 WTZR |     -    47     -     -    31     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAKT |     -    44     -    76     -     -     -     -     -     - |  288   6.93
 YELL |     -    19    13    34    11     -     -    13     -    23 |  288   0.04
 ZWE2 |     -    18     -     -    15     -     -    31     -     - |  288   7.90
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2622    44    50    65    27    74  2206    65  2160    78 |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   11.85   | 3.68e-14  8.44e-15  2.85e-15 |
 BRUS |   288     0     0   287   11.82   | 3.36e-14  6.69e-15  2.22e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   11.35   | 3.01e-14  1.17e-14  2.12e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   10.75   | 5.00e-14  1.29e-14  3.13e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.17   | 3.47e-14  5.28e-15  2.19e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    7.01   | 4.90e-14  5.48e-15  2.23e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.29   | 4.85e-14  2.02e-14  3.29e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    4.28   | 6.90e-14  1.51e-14  6.47e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.16   | 2.69e-14  5.38e-15  1.40e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   143    3.91   | 5.04e-14  1.29e-14  3.12e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.85   | 4.32e-14  1.09e-14  2.95e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    3.42   | 3.50e-14  7.58e-15  1.95e-15 |
 NYA1 |   287     0     0   141    2.90   | 2.75e-14  8.22e-15  6.34e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.84   | 1.33e-13  3.00e-14  1.06e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    1.67   | 3.75e-14  1.23e-14  1.08e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    1.40   | 6.31e-14  1.52e-14  3.91e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.19   | 1.48e-13  2.06e-14  4.68e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.10   | 2.75e-14  5.03e-15  5.04e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.01   | 2.58e-14  7.30e-15  4.50e-15 |
 NYAL |   288     1     0   287    0.70   | 2.95e-14  6.73e-15  5.58e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.36   | 2.50e-13  5.48e-14  2.77e-14 |
 G14  |   288     0     4    68    0.22   | 5.89e-13  6.47e-14  1.83e-14 |
 G23  |   288     0     1   215    0.20   | 5.88e-13  7.20e-14  3.87e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.20   | 1.81e-13  6.15e-14  6.99e-14 |
 TIDB |   282     1     0   280    0.18   | 1.16e-13  4.95e-14  2.37e-14 |
 G19  |   288     0     3    83    0.15   | 5.34e-13  6.06e-14  2.15e-14 |
 G11  |   288     0     2   119    0.12   | 6.65e-13  6.71e-14  3.45e-14 |
 G31  |   288     0     1   151    0.11   | 5.43e-13  7.55e-14  2.96e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.11   | 3.76e-13  1.02e-13  5.53e-14 |
 G17  |   288     0     3    65    0.09   | 5.66e-13  5.85e-14  1.65e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 3.49e-13  9.14e-14  4.87e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.08   | 2.88e-13  9.03e-14  9.98e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.68e-13  1.13e-13  6.57e-14 |
 BOR1 |   285     0     0   284    0.07   | 4.70e-13  1.38e-13  5.45e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.07   | 3.92e-13  9.33e-14  1.01e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.06   | 3.27e-13  9.61e-14  2.66e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.05   | 5.03e-13  1.61e-13  6.32e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.06e-13  2.20e-13  8.06e-14 |
 G04  |   278     0     0   276    0.02   | 4.73e-13  1.47e-13  1.07e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 2.20e-13  8.82e-14  1.74e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.07e-12  2.80e-13  1.62e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.61e-13  2.39e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  3.67e-13  9.94e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  4.37e-13  2.55e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.53e-12  4.21e-13  1.68e-13 |
 G15  |   231     0     0   107    0.01   | 2.32e-13  1.44e-13         - |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.87e-13  1.95e-13  1.13e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.98e-14  8.23e-15  2.12e-15 |
 KIT3 |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   156     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   284     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.36e-13  6.69e-14  2.62e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.47e-13  2.71e-13 |
 G24  |   287     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.20e-13  4.13e-13 |
 G22  |   288     1     6     0    0.00   | 9.32e-13  1.05e-13  3.70e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.56e-13  1.41e-13  3.11e-14 |
 G20  |   288     0     4     0    0.00   | 6.12e-13  7.18e-14  2.89e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.70e-13  8.51e-14  2.91e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.42e-13  5.70e-14  3.22e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 6.80e-13  1.35e-13  3.20e-14 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  3.94e-13  1.60e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.99e-13  6.18e-14  1.34e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  8.12e-13  5.47e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.63e-13  3.82e-14  7.68e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     2     0    0.00   | 5.87e-13  8.30e-13  2.13e-12 |
 SANT |   288     0     2     0    0.00   | 2.08e-12  6.26e-13  7.89e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.03e-12  5.38e-13  1.75e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 9.21e-13  5.99e-13  1.94e-12 |
 MBAR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   234     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   209     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.83e-17  2.19e-16  1.31e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      STJO      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
