
 GPS week: 1403   Day: 5   MJD: 54070                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2899     47    -0.61     0.76     2.98     0.00      0  2.977  0.000   5.41   5.41   0.00
 cod |   288     0  23846      1     0.61    -1.75     0.04    35.18      0  0.052  0.025   0.11   0.09   0.12
 esa |   288     0  17556    490   152.07    14.29     0.07    15.55      0  0.084  0.049   0.19   0.20   0.19
 gfz |   288     0  28799    499    -0.46     1.08     0.04    33.75      0  0.057  0.025   0.12   0.13   0.12
 iga |    96     0   2849     27  -856.78  3313.44     0.06     0.00      0  0.059  0.000   0.14   0.14   0.00
 igu |    96     0   2783      0  -856.76  3313.41     3.23     0.00      0  3.232  0.000   4.97   4.97   0.00
 jpl |   288     0  20680    525     2.81     1.31     0.07    15.51      0  0.099  0.034   0.13   0.15   0.11
 ngs |    96     0   2899     36  -859.01  3317.82     2.46     0.00      0  2.464  0.000   4.47   4.47   0.00
 usn |   288     0  27818    215     1.55     1.28     0.08     0.00      0  0.114  0.058   1.89   2.89   1.21

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -3891    42  -155    14     7 -5016    30 -1928 -2806 |
    2 |  -627   -11    30   -26   115   197    61  -771  -877 |
    3 |  5507   -48  -105    63    31  5304    78  2331 -4153 |
    4 |  3021  -107   338   -87    13  2102    94  2237 -3041 |
    5 | -2801   -81    76    46    44 -2499     8 -2774 -3407 |
    6 | -4660    56    -1   -72    72  -481    31 -4152 -4299 |
    7 | -1739   -61   -14    94   177   392   -50 -1459 -2756 |
    8 | -3643   -67   180    -4    15  6858   -19 -1605 -3401 |
    9 |  -223    42   -18   -80   108  1078    96 -1383 -3110 |
   10 | -6522   -28   -28    32   170 -3097    23 -6724 -3267 |
   11 |  6395    -5    52   -15  -134  -102    -9  6018 -2210 |
   12 |  7878     5     -    -5     -     -     X  7188     - |
   13 |  1890   -16   166   -73  -135    91    28  2205 -3014 |
   14 |  3867   -15   -17    66    -4  1633   -94  4311 -2961 |
   15 |-20431    37     X     X   532     -   -85-14115 -2904 |
   16 |  2797   -22    29   -17     7  -148    58  2887 -3280 |
   17 |  4777  -102   236  -109  -354  3763   232  3394 -1095 |
   18 |  2580   -61   -58    84    34   385    16  2732 -2609 |
   19 | -1465   -50   -83   146    43   657  -122 -1000 -1040 |
   20 |  2997   -86    48    44   -79  1280    53  3102 -2636 |
   21 |  3632   -14   -93    44   116 -2583    34  3224 -3083 |
   22 | -1946    11  -172    29     8  -961    96 -1725 -1543 |
   23 |   729   102  -147   -63  -122  1055    59   659  -927 |
   24 | -2396  -113   240   -39    22  2979   108 -1856 -3539 |
   25 |  1091   -59    -9    39   -69 -6251    58   714 -3166 |
   26 | -6636   -58    53   -26   -30 -1718   135 -5849 -3114 |
   27 |  2274   -91   140    43    70 10407   -28   319 -3660 |
   28 |  8162   -41   -78    42   -32 -8397    81  6657 -1916 |
   29 | -4893   -21     -   -30   -53 -4597   113 -4590 -3186 |
   30 | -1229   -32    65   -42     7   927    99 -1409 -3595 |
   31 | -2561   131   177  -311  -262 -3233   233 -2385 -1328 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    11   -39     -     -    74     -  1312 |
 ALIC |     -    30     -   -36     -     -    11     -  1116 |
 ALRT |     -   -25     -    27     -     -     -     -  1142 |
 AMC2 |     -    26    -4     -     -     -   -54     -  1316 |
 AREQ |     -     -     -    -8     -     -    17     -  1232 |
 AUCK |     -   142     -     X     -     -  -323     -  1574 |
 BAHR |     -    45     -   -18     -     -   -65     -  1222 |
 BILI |     -  -153     -   159     -     -     -     -   755 |
 BOGT |     -     -   105   -48     -     -     -     -  1008 |
 BOR1 |     -   177     -  -115     -     -  -164     -  1154 |
 BRUS |     -    62     -   -64     -     -     -     -  1208 |
 CAS1 |     -   -48    54     7     -     -    40     -  1205 |
 CHAT |     -   -58     -    46     -     -    33     -  1291 |
 CHUR |     -    77     -   -65     -     -   -33     -  1198 |
 COCO |     -    54    -5   -60     -     -    13     -  1226 |
 CRO1 |     -     -  -159    53     -     -    45     -  1128 |
 DAV1 |     -  -534     -   556     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     2   -61    26     -     -     -     -  1249 |
 DRAO |     -   132     -  -138     -     -     -     -  1160 |
 FAIR |     -     -   -60    30     -     -    -4     -  1146 |
 GLPS |     -   -37     -    13     -     -    55     -  1139 |
 GOLD |     -     -    -4    33     -     -   -67     -  1264 |
 GUAM |     -     -    32     3     -     -   -40     -  1040 |
 HOB2 |     -    48     -    49     -     -  -218     -  1202 |
 HRAO |     -     8     -   -14     -     -    12     -  1974 |
 IISC |     -     -     2    -1     -     -     -     -  1266 |
 IRKT |     -    83     -   -87     -     -     -     -  1099 |
 ISPA |     -   -75     -    64     -     -    32     -  1259 |
 KARR |     -    -8     -     8     -     -     -     -  1319 |
 KERG |     -     -   -63   -46     -     -   170     -  1274 |
 KIRU |     -    42   -31     -     -     -   -63     -  1212 |
 KIT3 |     -     -   329  -151     -     -     -     -  1618 |
 KOKB |     -    45     -   -45     -     -     1     -  1209 |
 KOUR |     -    80  -182     -     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    24     -   -25     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -  -125     X   100     -     -    64     -  1270 |
 MAC1 |     -    -7  -100    51     -     -     4     -  1309 |
 MALI |     -     -  -208    96     -     -     -     -  1012 |
 MAS1 |     -     -    17    10     -     -   -38     -  1152 |
 MBAR |     -    73     -   -76     -     -     -     -  1243 |
 MCM4 |     -     5   -32    34     -     -   -53     -  1108 |
 MKEA |     -     -    13    -6     -     -     -     -  1149 |
 NLIB |     -     -     -    46     -     -  -101     -  1245 |
 NRC1 |     -    26     -    62     -     -  -193     -  1047 |
 NRIL |     -    76     -   -79     -     -     -     -  1112 |
 NYA1 |     -    39     -     -     -     -   -88     -   971 |
 OHI2 |     -     5     -     2     -     -   -16     -   992 |
 ONSA |     -     -    90   -41     -     -     -     -     - |
 PERT |     -   267  -373  -107     -     -     -     -  1334 |
 PETP |     -    37     -   -38     -     -     -     -  1248 |
 PIMO |     -     -  -121    56     -     -     -     -  1198 |
 POL2 |     -    74     -   -77     -     -     -     -  1047 |
 POTS |     -    49   -23   -41     -     -     -     -  1138 |
 RESO |     -     9     -   -10     -     -     -     -  1147 |
 RIOG |     -   -11   113   -35     -     -   -12     -  1138 |
 SANT |     -    -5    73   -28     -     -     -     -  1161 |
 SCH2 |     -     -     -    19     -     -   -41     -  1117 |
 STJO |     -     -     -   -12     -     -    25     -  1334 |
 SUTM |     -     -     -    26     -     -   -56     -  1302 |
 SYOG |     -     -     -     7     -     -   -14     -  1234 |
 THTI |     -     -  -162    75     -     -     -     -  1113 |
 THU3 |     -   -60     -    62     -     -     -     -   971 |
 TIDB |     -     -    44   -20     -     -     -     -  1220 |
 TIXI |     -   119     -  -123     -     -    -2     -  1088 |
 TOW2 |     -    -1     -    19     -     -   -40     -  1202 |
 TSKB |     -   -38     -    59     -     -   -41     -  1226 |
 UNSA |     -     -     4    -2     -     -     -     -  1394 |
 URUM |     -    41     -   -43     -     -     -     -  1052 |
 USNO |     -    24     -     -     -     -   -54     -  1195 |
 VILL |     -     -   154   -71     -     -     -     -  1250 |
 WSRT |     -    64     -   -66     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -    95     -   -99     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -52   118     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -  -183     -   196     -     -   -14     -  1280 |
 YELL |     -   186  -394    48     -     -  -131     -  1238 |
 ZAMB |     -   -67     -    70     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    -6     -    47     -     -   -90     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7073    52    60    63    26  9482    58  4868    78 |  288   5.56
    2 |   586    42    72    43    48   475   153   502    87 |  288   0.31
    3 |  3259    19    51    37    37  2651    68  2952   153 |  288   0.40
    4 |  2182   108   148   144    81  1627    94  2489   175 |  287   1.10
    5 |   741    25    74    34    43  1915    41   838    51 |  288   1.04
    6 |  1264    28    46    21    40   941    35  1157    79 |  288   0.55
    7 |   781    36    60    19    30   388    38   794    83 |  288   0.73
    8 |  7058    45    54    59    99  7409    36  4328    90 |  288   2.94
    9 |  3879    60    82    72    52  2463    55  2998   106 |  288   2.79
   10 |  5159    33    66    45    46  4208    68  5209   126 |  288   2.25
   11 |   793    64    99    42    91   663   119  1089   121 |  288   0.35
   12 |  1285    77     -    80     -     -     X  1782     - |  151    >>>
   13 |   949    56    86    49    38   360   135   896    76 |  288   0.35
   14 |  2311    52    75    41    42  1366   143  2064    48 |  288   0.19
   15 |  7237    49     X     X   126     -   111  7486   224 |  197   3.79
   16 |   687    25    57    22    40   341    58   543    81 |  288   0.28
   17 |  2635    36    86    45    40  2182   102  1824    86 |  288   0.21
   18 |   775    47    57    45    31   327   135   788    65 |  288   0.32
   19 |  1095    51    68    36    61   669   110  1178   135 |  288   0.24
   20 |   708    57    94    39    75   653   153   742    56 |  288   0.25
   21 |   923    49   116    47    47   801   137   686   242 |  288   0.47
   22 |  1362    56    73    61    33   873   126  1198    76 |  288   0.34
   23 |   638    53    69    41    49   629   146   671   104 |  288   0.30
   24 |  4821    83   156   108    95  5260   130  4047   137 |  287   2.94
   25 |   836    57   111    75    49  4261    59  1290    99 |  288   1.13
   26 |  1388    46    57    63    55   586    46   992   111 |  288   0.63
   27 |  4459    58    65    73    24  5518    54  3656   100 |  288   2.44
   28 |  3890    39    44    29    31  4659   127  3443   110 |  288   0.43
   29 |  1385    57     -    59   127  2512    56   944    90 |  288   0.92
   30 |  2261    22   116    41    46  2437    36  2284    88 |  288   1.21
   31 |  1093    39    92    37    34  1503   148  1175   179 |  288   0.29
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    35    24     -     -    34     -    37 |  288   0.11
 ALIC |     -    27     -    34     -     -    40     -    77 |  288   8.78
 ALRT |     -    11     -    11     -     -     -     -    23 |  284   8.43
 AMC2 |     -    10    25     -     -     -    19     -    29 |  288   0.04
 AREQ |     -     -     -     9     -     -    19     -    37 |  288  10.50
 AUCK |     -    13     -     X     -     -    29     -   169 |  282    >>>
 BAHR |     -    23     -    26     -     -    40     -    38 |  288   0.31
 BILI |     -    15     -    15     -     -     -     -    28 |  287   6.39
 BOGT |     -     -    27    12     -     -     -     -    35 |  288  13.25
 BOR1 |     -    17     -     9     -     -    42     -    73 |  288   0.70
 BRUS |     -    25     -    26     -     -     -     -    51 |  288   0.06
 CAS1 |     -    25    75    15     -     -    14     -    25 |  288   7.66
 CHAT |     -    30     -    25     -     -    29     -    44 |  287  11.26
 CHUR |     -    17     -    14     -     -    23     -    29 |  288   5.25
 COCO |     -    30    29    28     -     -    20     -    36 |  288  11.72
 CRO1 |     -     -    41    22     -     -    45     -    45 |  288   0.08
 DAV1 |     -    27     -    28     -     -     -     -     - |  287   6.56
 DGAR |     -    20    34    21     -     -     -     -    54 |  288  14.21
 DRAO |     -    15     -    15     -     -     -     -    25 |  288   0.10
 FAIR |     -     -    21    13     -     -    20     -    25 |  288   7.13
 GLPS |     -    22     -    24     -     -    18     -    27 |  288  18.51
 GOLD |     -     -    20    10     -     -    20     -    30 |  288   9.84
 GUAM |     -     -    62    62     -     -    79     -    58 |  287    >>>
 HOB2 |     -    31     -    29     -     -    22     -    43 |  288   0.05
 HRAO |     -    18     -    29     -     -    34     -    43 |  288   0.18
 IISC |     -     -    29    13     -     -     -     -    58 |  288  20.60
 IRKT |     -    14     -    14     -     -     -     -    32 |  288   0.20
 ISPA |     -    21     -    19     -     -    50     -    29 |  288  11.35
 KARR |     -    15     -    15     -     -     -     -    51 |  288   9.77
 KERG |     -     -    45    30     -     -    38     -    35 |  288   6.25
 KIRU |     -    22    31     -     -     -    37     -    45 |  288  13.87
 KIT3 |     -     -    90    42     -     -     -     -    70 |  213  14.71
 KOKB |     -    31     -    19     -     -    64     -   106 |  284    >>>
 KOUR |     -    18    41     -     -     -     -     -     - |  275    >>>
 LAMA |     -    18     -    19     -     -     -     -     - |  288   8.25
 LPGS |     -    50     X    43     -     -    38     -    36 |  288  18.32
 MAC1 |     -    32    38    32     -     -    21     -    40 |  288  19.14
 MALI |     -     -    49    22     -     -     -     -    58 |  288  15.66
 MAS1 |     -     -    29    17     -     -    21     -    30 |  288  11.90
 MBAR |     -    24     -    25     -     -     -     -   104 |  281  15.39
 MCM4 |     -    40    53    19     -     -    36     -    50 |  288   5.65
 MKEA |     -     -    29    13     -     -     -     -    43 |  288  17.51
 NLIB |     -     -     -    11     -     -    25     -    30 |  265   0.05
 NRC1 |     -    20     -    28     -     -    43     -    28 |  288   0.05
 NRIL |     -    14     -    14     -     -     -     -    56 |  288   9.60
 NYA1 |     -    14     -     -     -     -    33     -    36 |  288   0.13
 OHI2 |     -    30     -    25     -     -    24     -   123 |  288  14.92
 ONSA |     -     -    68    31     -     -     -     -     - |  288   0.13
 PERT |     -    17    56    27     -     -     -     -    33 |  288   1.86
 PETP |     -    12     -    12     -     -     -     -    39 |  287   8.77
 PIMO |     -     -    48    22     -     -     -     -    68 |  288  16.33
 POL2 |     -    10     -    11     -     -     -     -    46 |  284   8.75
 POTS |     -    29   136    36     -     -     -     -    79 |  288  11.91
 RESO |     -    12     -    13     -     -     -     -    33 |  288   8.09
 RIOG |     -    21    41    29     -     -    23     -    45 |  288  10.32
 SANT |     -    24    26    23     -     -     -     -    31 |  288   8.64
 SCH2 |     -     -     -     9     -     -    19     -    29 |  288 110.03
 STJO |     -     -     -    17     -     -    36     -    39 |  288   0.11
 SUTM |     -     -     -    14     -     -    29     -    35 |  288  16.58
 SYOG |     -     -     -    22     -     -    49     -    53 |  288   0.69
 THTI |     -     -    79    37     -     -     -     -   216 |  182    >>>
 THU3 |     -    12     -    12     -     -     -     -    31 |  288   7.48
 TIDB |     -     -    45    21     -     -     -     -   115 |  288   0.14
 TIXI |     -     9     -     9     -     -    22     -    45 |  287   6.50
 TOW2 |     -    19     -    24     -     -    21     -    71 |  288   6.68
 TSKB |     -    26     -    24     -     -    16     -    32 |  288   0.82
 UNSA |     -     -    43    20     -     -     -     -    49 |  288  15.26
 URUM |     -    22     -    23     -     -     -     -    34 |  252  21.88
 USNO |     -    12     -     -     -     -    28     -    44 |  288   0.07
 VILL |     -     -    28    13     -     -     -     -    28 |  288  12.22
 WSRT |     -    32     -    33     -     -     -     -     - |  285   0.06
 WTZR |     -     8     -     8     -     -     -     -     - |  288    >>>
 YAKT |     -     8    19     -     -     -     -     -     - |  288 191.85
 YAR2 |     -    85     -    86     -     -    31     -    40 |  276  12.99
 YELL |     -    16    19    15     -     -    15     -    27 |  288   0.06
 ZAMB |     -    21     -    22     -     -     -     -     - |  285  47.75
 ZWE2 |     -    19     -    25     -     -    37     -     - |  288   9.01
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2977    37    68    38    59  3232    68  2464    79 |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   13.87   | 3.61e-14  1.21e-14  3.04e-15 |
 YELL |   288     0     0   288   13.42   | 2.92e-14  5.47e-15  2.69e-15 |
 NLIB |   265     0     0   265   12.47   | 4.19e-14  1.15e-14  4.60e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287   12.05   | 4.00e-14  1.29e-14  6.65e-15 |
 WSRT |   285     0     0   283    9.86   | 4.31e-14  1.70e-14  3.49e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    7.15   | 3.67e-14  6.90e-15  1.58e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.00   | 5.43e-14  2.46e-14  7.13e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    5.92   | 6.43e-14  1.29e-14  4.85e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.54   | 1.21e-13  2.89e-14  8.72e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    3.52   | 6.07e-14  2.33e-14  3.08e-15 |
 STJO |   288     0     0   143    2.30   | 5.30e-14  2.00e-14  6.78e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.91   | 1.67e-13  2.64e-14  4.39e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.65   | 2.45e-14  6.64e-15  5.95e-15 |
 KOKB |   284     2     0   139    1.49   | 8.39e-14  1.94e-14  1.61e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.38   | 3.02e-14  6.81e-15  9.54e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.70   | 1.61e-13  4.02e-14  1.93e-14 |
 IRKT |   288     0     0   143    0.59   | 5.76e-14  2.23e-14  1.46e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.26   | 1.88e-13  6.60e-14  7.10e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.25   | 1.19e-13  3.31e-14  1.68e-14 |
 G23  |   288     0     0   247    0.18   | 5.20e-13  7.05e-14  3.32e-14 |
 G20  |   288     0     5    72    0.14   | 7.13e-13  7.58e-14  1.76e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.14   | 3.90e-13  9.58e-14  1.66e-14 |
 G28  |   288     0     5    81    0.13   | 6.73e-13  6.23e-14  3.84e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.13   | 2.74e-13  9.45e-14  8.23e-14 |
 G03  |   288     0     2    87    0.13   | 3.81e-13  8.71e-14  4.52e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.12   | 4.79e-13  1.49e-13  7.70e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.11   | 4.42e-13  1.22e-13  4.52e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.10   | 4.62e-13  8.96e-14  5.03e-14 |
 G11  |   288     0     2    81    0.10   | 7.07e-13  7.20e-14  3.79e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.08   | 3.80e-13  1.24e-13  6.77e-14 |
 G02  |   288     0     1    44    0.08   | 5.21e-13  5.55e-14  2.31e-14 |
 G04  |   287     0     0   286    0.05   | 4.95e-13  1.27e-13  1.33e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 2.06e-13  9.20e-14  1.05e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.44e-13  1.89e-13  6.23e-14 |
 G15  |   197     0     0   189    0.03   | 2.37e-13  1.25e-13         - |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.00e-12  2.45e-13  6.35e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  3.85e-13  1.09e-13 |
 KOUR |   275     0     0   274    0.01   | 1.41e-12  4.47e-13  1.27e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  4.41e-13  2.54e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.01e-13  2.07e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.98e-13  3.02e-13 |
 G31  |   288     0     4     1    0.00   | 5.85e-13  5.69e-14  3.11e-14 |
 THTI |   182     0     0    48    0.00   | 4.10e-13  1.33e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.17e-14  6.96e-15  2.20e-15 |
 URUM |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G12  |   151     0     4     0    0.00   | 5.61e-13  5.28e-14         - |
 MBAR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G24  |   287     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  3.82e-13  3.83e-13 |
 G22  |   288     2     6     0    0.00   | 9.05e-13  9.61e-14  4.37e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.45e-13  3.41e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 7.08e-13  7.04e-14  2.12e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.50e-13  7.08e-14  3.64e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  6.17e-14  1.78e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.33e-13  5.32e-14  3.80e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.25e-13  6.21e-14  1.45e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.10e-13  1.46e-13  2.95e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  5.58e-13  2.13e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  7.21e-13  5.62e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.82e-12  5.71e-13  1.40e-13 |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 8.89e-13  5.46e-13  6.05e-13 |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   213     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  5.76e-13  6.23e-13 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   282     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.20e-17  2.64e-16  1.58e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
