
 GPS week: 1408   Day: 4   MJD: 54104                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2966    154    -0.32    -0.06     2.38     0.00      0  2.381  0.000   4.96   4.96   0.00
 cod |   288     0  24477     42     1.32    -3.70     0.06    19.75      0  0.078  0.036   0.14   0.15   0.13
 emr |   288     0  12520    886   -99.75     0.20     0.08    11.69      0  0.080  0.063   0.16   0.12   0.20
 esa |   288     0  18983    595     5.29     1.42     0.07    14.48      0  0.080  0.051   0.15   0.16   0.14
 gfz |   288     0  30063    291    -0.22    -0.32     0.03    40.65      0  0.038  0.019   0.09   0.10   0.08
 iga |    96     0   2955      2    13.43   -20.39     0.09     0.00      0  0.093  0.000   0.13   0.13   0.00
 igu |    96     0   2774     33    13.87   -21.35     2.00     0.00      0  2.002  0.000   4.50   4.50   0.00
 jpl |   288     0  20036   1102     5.61     1.29     0.07    13.43      0  0.102  0.033   0.14   0.17   0.10
 ngs |    96     0   2870     73    12.34   -15.72     2.34     0.00      0  2.338  0.000   4.56   4.56   0.00
 usn |     0     0      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0  0.000  0.000   0.00   0.00   0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3753    27  -180    62    26    62 -4666   -30 -4276     - |
    2 |  -746   -79     8   180   -43   -38  1685    51  -119     - |
    3 | -3931    54     X  -306    63   -11     -    61     -     - |
    4 |  4619     7   -14    26   -92     7  1277   253  3608     - |
    5 | -5168   -81   -78   149    11    64 -3426    -9 -4739     - |
    6 | -4046   -13   -81     3    17  -103 -8081    36 -3559     - |
    7 | -1908  -266   -36   309   108   -21  -334  -239 -1719     - |
    8 |  2891   -88   -49    85    42    79 -4214   -42    57     - |
    9 |  6351   -41  -104    77    23  -114  2569     X  4062     - |
   10 | -6470  -148   -43   140    54    72  1340   -56 -5538     - |
   11 |  3443    41     X  -153   -19    -9   683   170  3825     - |
   12 |  1418   208    74   142  -274   -96 -1084   306  1037     - |
   13 |  4425    90    30  -148   -53    37  -779   163  4417     - |
   14 |  3440   151   -24  -169   -21    17   762    29  3614     - |
   15 |-20957   -54     -     -    21   278     -    12-14289     - |
   16 |  3289   -64   -65   127     2    31  -458     8  3428     - |
   17 |  4568   100   -69    12  -158  -118  4900   379  4049     - |
   18 |  3488   -22   -77    82    28   -29  1137   -80  3873     - |
   19 |  1100    16  -106    39    64    81   924  -175  1104     - |
   20 |  4350   -16     X    30   -11   -35   742    24  4372     - |
   21 |  2267    16    44   113   -82    41  -475    72  2528     - |
   22 | -2101    45   -53  -112    37   141  -520   -11 -1515     - |
   23 |   362   105    82  -146   -21    45  -507     X   400     - |
   24 | -6629   -91    32    95   -27    15 -3703    84 -6232     - |
   25 | -6743     0  -101   -60    74   -48   967   -62 -5544     - |
   26 | -2930   -51  -100   106    -3  -100 -1546    57 -2683     - |
   27 | -3696  -168   -22   140    72   -84 18681   -95 -2833     - |
   28 |  5898  -129   -87   -89   108    66  -934    35  5217     - |
   29 | -4249   -83   -39     -    27  -134 -3490    73 -3674     - |
   30 | -1953    89    49    31  -114   -82  2723   137 -1897     - |
   31 |  3421   458   214   -88  -255    12   924     X  3340     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   145   -20   -19     -     -   -48     -     - |
 ALIC |     -   107     -     -   -45     -     -   -20     -     - |
 ALRT |     -  -106     -     -    52     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -38   152   -21     -     -     -   -54     -     - |
 AREQ |     -    90     -     -   -36     -     -   -20     -     - |
 ARTU |     -   111     -   -12   -50     -     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -349     -     -   170     -     -     -     -     - |
 BAHR |     -    95     -     -   -21     -     -   -75     -     - |
 BILI |     -    -2     -     -     1     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   188   -67     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    64     -     -   -50     -     -    62     -     - |
 BRFT |     -    85     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    24     -   -38    20     -     -   -54     -     - |
 CHAT |     -    97     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 CHUR |     -     2    95     -   -28     -     -     -     -     - |
 COCO |     -    27     -   -64    42     -     -   -96     -     - |
 CRO1 |     -    27     -   -73    -5     -     -    54     -     - |
 DAEJ |     -   141     -  -193     -     -     -     -     -     - |
 DARW |     -     -     -     -    -3     -     -     9     -     - |
 DGAR |     -    -5     -   -64    26     -     -     -     -     - |
 DRAO |     -    93    58     -   -62     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -   -13   -22     -     -    80     -     - |
 FLIN |     -   -59     -     -    29     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     4     -     -   -15     -     -    39     -     - |
 GOLD |     -     -     -   -33    27     -     -   -46     -     - |
 GRAS |     -   -32     -     -    15     -     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -349     -     -   170     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     5   -11     -     -    29     -     - |
 GUAT |     -    60     -     -   -29     -     -     -     -     - |
 HARB |     -    17     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -10     4     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -    -1     -     -     2     -     - |
 JAB1 |     -   155     -   -36   -63     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    57     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     8     -     -     -     -     -   -11     -     - |
 KOKB |     -   -54     -     -    35     -     -   -26     -     - |
 KOUR |     -    56   349   -50   -90     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -   -28     -     -    14     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -14     -  -155    50     -     -    37     -     - |
 MAC1 |     -    76     -    14   -31     -     -   -33     -     - |
 MALI |     -     -     -    83   -30     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -     -    80   -31     -     -     9     -     - |
 MATE |     -     -     -   307  -109     -     -     -     -     - |
 MBAR |     -   138     -     -   -67     -     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -   101   -65     X     -     -   -18     -     - |
 MDO1 |     -     -   126     -   -36     -     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -  -132    47     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -  -178     -     X    86     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -    38     -     -    28     -     -  -141     -     - |
 NRC1 |     -    90     -     -   -32     -     -   -35     -     - |
 NRIL |     -  -577     -     -   280     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    33     -     -     -     -     -   -48     -     - |
 OHI2 |     -    71     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -   -97     -   -86    78     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -    94   -33     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    79   -64     -     -     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -22     8     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -  -203    72     -     -     -     -     - |
 QAQ1 |     -  -202     -     -     -     -     -   298     -     - |
 RESO |     -   225     -     -  -109     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    62     -   103   -64     -     -    -7     -     - |
 SANT |     -   -21     -     X    10     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    75     -     -   -43     -     -    21     -     - |
 SCUB |     -   -22     -     -     -     -     -    32     -     - |
 STJO |     -     -   173     -   -19     -     -   -93     -     - |
 SUTH |     -    76     -     -   -37     -     -     -     -     - |
 SUTM |     -     -     -     -    61     -     -  -185     -     - |
 SYOG |     -    18   170     -   -48     -     -   -29     -     - |
 THTI |     -     -   143     5   -47     -     -     -     -     - |
 THU3 |     -   -36     -     -    18     -     -     -     -     - |
 TIDB |     -     -   -69   149   -33     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     6     -     -    25     -     -   -86     -     - |
 TOW2 |     -    81     -   -83    46     -     -  -169     -     - |
 TSKB |     -   -10     -     -    20     -     -   -47     -     - |
 ULAB |     -     -     -   236   -84     -     -     -     -     - |
 USNO |     -   -29     -     -     -     -     -    43     -     - |
 USUD |     -     -  -196   117    15     -     -     -     -     - |
 VILL |     -     -     -   -98    35     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -     -     -     -    -1     -     -     3     -     - |
 YAR2 |     -   -70     -     -   123     -     -  -268     -     - |
 YELL |     -  -198  -452  -324   390     -     -  -170     -     - |
 ZAMB |     -     -     -  -232    83     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -    17     -     -   -51     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6452    48    80    76    36    43  3910    65  6190     - |  288   4.52
    2 |   855    92    71    95    39    46  1033   121   905     - |  288   0.19
    3 |  3717   113     X   126    65   286     -   122     -     - |  288   2.51
    4 |  2073    68    66    36    27    59   779    76  2240     - |  288   1.05
    5 |  1192    39    45    54    31    41  2174    34  1375     - |  288   1.11
    6 |  1243    31    43    41    14    50  3913    51  1143     - |  288   0.50
    7 |   695    28    34    31    17    28   564    55   831     - |  288   0.49
    8 |  4715    83   117   104    59    68  2145   110  3640     - |  288   2.37
    9 |  3631    54    65    60    35    49  5318     X  3436     - |  288   3.80
   10 |  1877    82    73    68    25    85  1983    95  1749     - |  288   1.44
   11 |   740    77     X    95    36    48   553   134   883     - |  258   0.42
   12 |  1946    98    63    91    26    66  1084   156  1532     - |  288   0.55
   13 |   885   106    88   110    36    72  1036   144   866     - |  288   0.32
   14 |   593    68    83   119    42    69   464   103   488     - |  288   0.18
   15 |  4741    99     -     -    61   196     -   116  6162     - |  287   8.88
   16 |   412   109    78    89    39    63   518   134   512     - |  288   0.36
   17 |  2215    80    47    44    52    43  3616    68  1868     - |  288   0.47
   18 |   970    82   103    58    35    78   895   144   989     - |  288   0.23
   19 |   632    37   128    49    16    37   496    52   662     - |  288   0.19
   20 |   656    64     X    86    34    73   553   148   584     - |  288   0.24
   21 |   829    98   111    76    23   133   442   146   695     - |  288   0.34
   22 |  1103    92    92    74    33    52   620   121  1032     - |  288   0.24
   23 |  1002    77   106    92    43    42   482     X   765     - |  288   0.23
   24 |  2167    70    50    74    24    66  1491    62  2470     - |  288   2.45
   25 |  1451    53    87   101    44    54  1054   103  2026     - |  288   1.11
   26 |   525    71    79    96    36    64   758    28   636     - |  288   0.59
   27 |  6612    53    51    77    48    74  3278    71  6475     - |  288   5.86
   28 |  2727    98    83    66    43    58  1073   112  2292     - |  288   0.75
   29 |   775   121    96     -    45   198  2221    79   693     - |  288   0.99
   30 |  2164    33    56    52    26    31  2154    46  1807     - |  288   1.75
   31 |  2002    72    92    89    36    94  1819     X  1727     - |  288   0.66
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -     -    33    31    17     -     -    27     -     - |  288   0.07
 ALIC |     -    29     -     -    12     -     -    26     -     - |  288  10.00
 ALRT |     -    39     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   8.38
 AMC2 |     -    24    30    50     -     -     -    25     -     - |  288   0.04
 AREQ |     -    37     -     -    24     -     -    68     -     - |  288  12.90
 ARTU |     -    65     -    83    18     -     -     -     -     - |  285  12.71
 AUCK |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   5.23
 BAHR |     -    27     -     -    13     -     -    23     -     - |  288   0.47
 BILI |     -    23     -     -    11     -     -     -     -     - |  287   7.84
 BOGT |     -     -     -    26     9     -     -     -     -     - |  288  13.22
 BOR1 |     -    21     -     -    13     -     -    22     -     - |  286  24.81
 BRFT |     -    32     -     -    15     -     -     -     -     - |  284   0.07
 CAS1 |     -    21     -    75    24     -     -    27     -     - |  288   6.85
 CHAT |     -    23     -     -    11     -     -     -     -     - |  287  14.10
 CHUR |     -    33    34     -    12     -     -     -     -     - |  288   5.76
 COCO |     -    26     -    27    16     -     -    29     -     - |  288  12.69
 CRO1 |     -    37     -    38    20     -     -    25     -     - |  288   0.08
 DAEJ |     -    19     -    27     -     -     -     -     -     - |  204   8.24
 DARW |     -     -     -     -    11     -     -    34     -     - |  288   4.67
 DGAR |     -    35     -    32    13     -     -     -     -     - |  288  13.00
 DRAO |     -    38    31     -    17     -     -     -     -     - |  288   0.06
 FAIR |     -     -     -    34    16     -     -    21     -     - |  288   7.41
 FLIN |     -    25     -     -    12     -     -     -     -     - |  287  22.67
 GLPS |     -    36     -     -    38     -     -    87     -     - |  288  15.85
 GOLD |     -     -     -    40    15     -     -    24     -     - |  288  23.35
 GRAS |     -    36     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   6.83
 GRAZ |     -    32     -     -    15     -     -     -     -     - |  276   5.20
 GUAM |     -     -     -    60    29     -     -    37     -     - |  288  34.77
 GUAT |     -    44     -     -    22     -     -     -     -     - |  287    >>>
 HARB |     -    42     -     -    20     -     -     -     -     - |  287  30.25
 IISC |     -     -     -    23     8     -     -     -     -     - |  288  21.95
 ISPA |     -     -     -     -    16     -     -    47     -     - |  288  14.69
 JAB1 |     -    37     -    54    21     -     -     -     -     - |  288  12.09
 KARR |     -    28     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   9.73
 KIRU |     -    20     -     -     -     -     -    30     -     - |  285  13.11
 KOKB |     -    85     -     -    33     -     -    50     -     - |  288    >>>
 KOUR |     -    77    80    82    44     -     -     -     -     - |  269   1.70
 LAMA |     -    28     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   8.87
 LPGS |     -    34     -    41    16     -     -    17     -     - |  288  17.45
 MAC1 |     -    34     -    43    29     -     -    34     -     - |  288   7.54
 MALI |     -     -     -    36    13     -     -     -     -     - |  288  15.05
 MAS1 |     -     -     -    25    10     -     -    29     -     - |  288   9.03
 MATE |     -     -     -    23     8     -     -     -     -     - |  288   0.21
 MBAR |     -    67     -     -    33     -     -     -     -     - |  287  10.98
 MCM4 |     -     -   122    90     X     -     -    20     -     - |  288  10.84
 MDO1 |     -     -    30     -     9     -     -     -     -     - |  288  28.51
 MKEA |     -     -     -    53    19     -     -     -     -     - |  286  13.12
 NKLG |     -    52     -     X    25     -     -     -     -     - |  281    >>>
 NLIB |     -    37     -     -    20     -     -    22     -     - |  288   0.05
 NRC1 |     -    36     -     -    20     -     -    20     -     - |  288   0.01
 NRIL |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     - |  185   8.75
 NYA1 |     -    15     -     -     -     -     -    22     -     - |  288   0.05
 OHI2 |     -    20     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   7.56
 ONSA |     -    50     -    30    21     -     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -     -     -    35    12     -     -     -     -     - |  288  51.44
 PERT |     -     -    77    63     -     -     -     -     -     - |  288   2.13
 PETS |     -     -     -    45    16     -     -     -     -     - |  288   8.79
 PIMO |     -     -     -    64    23     -     -     -     -     - |  288  21.95
 QAQ1 |     -    11     -     -     -     -     -    17     -     - |  288   8.46
 RESO |     -    17     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   8.65
 RIOG |     -    31     -    32    14     -     -    22     -     - |  288   8.26
 SANT |     -    17     -     X     8     -     -     -     -     - |  287  19.18
 SCH2 |     -    28     -     -    15     -     -    17     -     - |  288  17.34
 SCUB |     -    21     -     -     -     -     -    30     -     - |  288  15.40
 STJO |     -     -    39     -    13     -     -    20     -     - |  288   0.04
 SUTH |     -    40     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  10.23
 SUTM |     -     -     -     -    16     -     -    48     -     - |  288  11.12
 SYOG |     -    26    61     -    16     -     -    21     -     - |  288   1.56
 THTI |     -     -    91    89    35     -     -     -     -     - |  275  10.75
 THU3 |     -    15     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   9.30
 TIDB |     -     -    86    37    34     -     -     -     -     - |  288   0.14
 TIXI |     -    34     -     -    22     -     -    39     -     - |  287   6.15
 TOW2 |     -    35     -    75    25     -     -    30     -     - |  288   9.45
 TSKB |     -    18     -     -    12     -     -    37     -     - |  288   1.07
 ULAB |     -     -     -    35    13     -     -     -     -     - |  174  21.79
 USNO |     -    15     -     -     -     -     -    23     -     - |  288   0.04
 USUD |     -     -    56    50    16     -     -     -     -     - |  288   0.10
 VILL |     -     -     -    33    12     -     -     -     -     - |  288  10.04
 WSRT |     -     -     -     -     8     -     -    25     -     - |  288   0.05
 YAR2 |     -    63     -     -    42     -     -    43     -     - |  288  11.80
 YELL |     -    27    25    86    27     -     -    24     -     - |  287   0.06
 ZAMB |     -     -     -    32    11     -     -     -     -     - |  288 107.82
 ZWE2 |     -     -     -     -     6     -     -    18     -     - |  284   9.37
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2381    55    75    66    26    93  2002    70  2338     - |



CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |   JUMP(psec)
----+---------+-----------------+-------------
cod |  YELL   | 1408-4 16:05:00 |        2131
emr |  YELL   | 1408-4  8:35:00 |        1740
esa |  NKLG   | 1408-4  1:10:00 |        1243
esa |  SANT   | 1408-4  1:45:00 |       -1224
esa |  YELL   | 1408-4 16:10:00 |        2653
esa |  MCM4   | 1408-4 17:15:00 |        1331
esa |  MCM4   | 1408-4 17:45:00 |        -592
esa |  NKLG   | 1408-4 21:10:00 |       -1324
gfz |  MCM4   | 1408-4  7:15:00 |        2211
gfz |  ONSA   | 1408-4 11:35:00 |        -650
jpl |  YELL   | 1408-4  8:40:00 |        1519


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288   14.67   | 3.09e-14  6.39e-15  2.25e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288   14.31   | 2.76e-14  8.65e-15  4.01e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   14.04   | 3.26e-14  5.56e-15  2.28e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   10.42   | 3.39e-14  1.07e-14  4.13e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288   10.27   | 3.65e-14  1.19e-14  3.99e-15 |
 YELL |   287     0     0   286    9.90   | 3.53e-14  5.05e-15  3.70e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.01   | 3.41e-14  8.11e-15  2.27e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    5.63   | 2.89e-14  8.18e-15  3.93e-15 |
 NRC1 |   288     1     1   144    4.24   | 9.57e-14  1.49e-14  4.36e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.21   | 3.98e-14  1.17e-14  3.70e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.76   | 1.10e-13  2.27e-14  6.36e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.09   | 2.86e-14  6.68e-15  5.04e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    1.03   | 7.96e-14  2.12e-14  1.05e-14 |
 MATE |   288     0     0   288    0.78   | 4.72e-14  1.62e-14  1.99e-14 |
 G02  |   288     0     3   156    0.43   | 4.90e-13  5.50e-14  1.87e-14 |
 G12  |   288     0     1   244    0.36   | 5.22e-13  6.02e-14  4.43e-14 |
 G13  |   288     0     0   288    0.36   | 5.61e-13  6.13e-14  3.33e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.29   | 1.07e-13  2.33e-14  1.16e-14 |
 G28  |   288     0     1   261    0.24   | 5.69e-13  6.62e-14  6.71e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.22   | 5.55e-13  7.37e-14  1.61e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.20   | 5.71e-13  6.79e-14  4.06e-14 |
 BRFT |   284     0     0   139    0.18   | 5.88e-14  1.49e-14  6.56e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.15   | 3.26e-13  8.77e-14  3.03e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.14   | 4.75e-13  1.42e-13  9.92e-14 |
 G17  |   288     0     1   143    0.14   | 5.71e-13  6.45e-14  4.11e-14 |
 G11  |   258     0     0   257    0.12   | 6.46e-13  6.94e-14  4.86e-14 |
 G31  |   288     0     1   143    0.11   | 5.91e-13  6.64e-14  6.66e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.10   | 4.25e-13  1.21e-13  5.46e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.10   | 4.42e-13  1.33e-13  4.90e-14 |
 G18  |   288     0     5    41    0.08   | 6.85e-13  7.17e-14  1.85e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 1.65e-13  6.48e-14  1.04e-13 |
 G14  |   288     0     3    21    0.06   | 5.30e-13  5.58e-14  1.84e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 2.14e-13  7.95e-14  1.20e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.34e-13  1.41e-13  4.66e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.42e-13  1.39e-13  1.22e-13 |
 BOR1 |   286     1     0   140    0.04   | 4.84e-13  1.21e-13  5.10e-14 |
 G15  |   287     0     1   141    0.03   | 2.30e-13  1.33e-13  4.99e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.24e-13  1.95e-13  1.51e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.75e-13  3.35e-13  8.07e-14 |
 G30  |   288     0     2   216    0.01   | 1.47e-12  4.32e-13  1.84e-13 |
 KOUR |   269     0     0   265    0.01   | 1.43e-12  3.86e-13  1.38e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.14e-12  4.39e-13  1.24e-13 |
 USUD |   288     0     2     6    0.01   | 2.45e-13  3.76e-14  5.85e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 5.67e-14  1.08e-14  3.10e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.33e-13  5.83e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.29e-13  3.29e-13 |
 G22  |   288     0     5     0    0.00   | 7.55e-13  7.92e-14  2.17e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.73e-13  1.39e-13  3.63e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 6.71e-13  7.20e-14  2.08e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.28e-13  6.54e-14  1.35e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.86e-13  4.27e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.18e-13  2.75e-13 |
 G03  |   288     0     2     0    0.00   | 1.29e-12  4.03e-13  3.24e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  7.60e-13  4.60e-13 |
 ZWE2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   174     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   275     0     0     0    0.00   | 3.90e-13  2.03e-13  8.09e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.60e-13  5.78e-13  8.70e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.98e-12  6.70e-13  1.78e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   185     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 1.00e-12  9.09e-13  6.26e-13 |
 MBAR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.26e-13  6.73e-13  5.61e-13 |
 DAEJ |   204     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.24e-17  2.69e-16  1.61e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      YELL      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
