
 GPS week: 1408   Day: 5   MJD: 54105                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     24     0.04     0.18     2.92     0.00      0  2.923  0.000   4.75   4.75   0.00
 cod |   288     0  24842    277    -2.07     2.47     0.05    23.83      0  0.079  0.035   0.11   0.13   0.10
 emr |   288     0  12242   1529   -98.74    -0.11     0.10    11.02      0  0.110  0.066   0.15   0.15   0.13
 esa |   288     0  19692    521     7.26     0.89     0.08    16.52      0  0.083  0.073   0.16   0.15   0.16
 gfz |   288     0  29803     17    -0.12     0.50     0.04    35.11      0  0.047  0.033   0.10   0.12   0.10
 iga |    96     0   2957      7    -3.72     5.45     0.10     0.00      0  0.103  0.000   0.14   0.14   0.00
 igu |    96     0   2880      0    -3.72     5.39     3.10     0.00      0  3.101  0.000   6.22   6.22   0.00
 jpl |   288     0  18830    165     7.36     0.64     0.09    13.52      0  0.116  0.049   0.15   0.17   0.13
 ngs |    96     0   2784      0    -3.71     5.43     2.56     0.00      0  2.563  0.000   3.96   3.96   0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -4324   -25  -195     6    90    40  3412   -37 -2632 |
    2 |   359  -131     X   259   -45    57  1047    30   852 |
    3 |  5683    38  -345     X    42  -105 12551    33     - |
    4 |  1920   -11   -75   116   -70  -160  -216   116   820 |
    5 | -4399   -72   -89   127    15    44 -2555     4 -3739 |
    6 | -2904   -24    -4    10   -20   -83   602    86 -2256 |
    7 |  -756  -297   -38   243   163   -58  1561  -166  -730 |
    8 |  4024   -82   -24   197     2    92  -528   -86  3089 |
    9 |  2588   -54    -6    19    45   -93 -9916   -37  1995 |
   10 | -6062  -132     X    56    97    68  4379   -81 -5903 |
   11 |  2499    56     -  -128    -3   -56    40    67  2850 |
   12 |  -460   138    76   150  -287  -114  -785   257  -184 |
   13 |  2383   132     X  -147   -84    54  1839   185  3014 |
   14 |  2540    62   -29  -153    28    -2   387    30  2745 |
   15 |  7382  -115     -     -    56   196     -    48     - |
   16 |  2256   -91   -89   112    56    47  1353   -49  2722 |
   17 |  2477    56  -120   102  -143   -81 -6133   247  1451 |
   18 |  3754   -68  -114    26    99    21   442   -69  3924 |
   19 |   410    47  -168   -72    82    67  1438   -71   943 |
   20 |  4173   -86   -22    26    88   -10  1035   -83  4197 |
   21 |  1564   -53   -11    16    25    86  1725    17  2216 |
   22 | -3869   -16   -49   -67    43    66   902    44 -2573 |
   23 |  -707    89    87  -119   -57    22  1285    83  -280 |
   24 | -6105   -62     X    65   -22    54  3873    85 -5627 |
   25 |   405   -45   -38    18    39   174  7174   -11  1948 |
   26 | -2504    -7    21    39   -47  -172  2217    69 -2339 |
   27 | -8033  -143    52   204    24   -43-20862  -103 -5799 |
   28 |  -877   -74    -6   147   -28   104 -3561    28    32 |
   29 | -2928   -25    32     -   -30   -45  -315    95 -2267 |
   30 | -4262    15    50    42   -97   -67 -1589   132 -2803 |
   31 |  5621   206   161  -109  -289   -93  -807   416  4333 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALGO |     -    77   101  -109   -10     -     -   -59     - |
 ALIC |     -   -27     -     -    55     -     -   -96     - |
 ALRT |     -  -122     -     -    83     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    36    86   -96     -     -     -   -17     - |
 AREQ |     -    12     -     -    14     -     -   -56     - |
 ARTU |     -    32     -    43   -42     -     -     -     - |
 AUCK |     -  -301     -     -   204     -     -     -     - |
 BAHR |     -    43     -     -     4     -     -   -85     - |
 BILI |     -   -28     -     -    19     -     -     -     - |
 BJFS |     -   -18     -     -    13     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -   142   -67     -     -     -     - |
 BOR1 |     -    89     -     -   -69     -     -    27     - |
 BRUS |     -    44     -     -   -30     -     -     -     - |
 CAS1 |     -    38     -    29   -35     -     -   -11     - |
 CHAT |     -    94     -     -   -64     -     -     -     - |
 CHUR |     -     0   -21     -   -17     -     -    60     - |
 COCO |     -   -45     -    73    48     -     -  -137     - |
 CRO1 |     -     -     -  -123    30     -     -    73     - |
 DAEJ |     -   142     -  -205     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -    -5     2     -     -     -     - |
 DRAO |     -   175    29     -  -127     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -     -     0   -57     -     -   147     - |
 GLPS |     -   -35     -     -     6     -     -    46     - |
 GOLD |     -   -14     -  -268   238     -     -  -267     - |
 GRAS |     -   -13     -     -     9     -     -     -     - |
 GRAZ |     -  -367     -     -   249     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -  -334   249     -     -  -237     - |
 HARB |     -     -     -     -    41     -     -  -106     - |
 IISC |     -     -     -    -4     2     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -     -   -19     -     -    51     - |
 JAB1 |     -   137     -  -303    49     -     -     -     - |
 KARR |     -    28     -     -   -19     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   326   250  -379     -     -   385     - |
 KIRU |     -    -1     -     -     -     -     -     2     - |
 KOKB |     -     -     -     -     7     -     -   -19     - |
 KOUR |     -    77     X     0   -52     -     -     -     - |
 LAMA |     -     9     -     -    -6     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -22     -   -46    76     -     -  -102     - |
 MAC1 |     -   115     -    12   -66     -     -   -46     - |
 MALI |     -     -     -    27   -13     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -     -   -77    40     -     -   -11     - |
 MATE |     -    53     -    15   -43     -     -     -     - |
 MBAR |     -    17     -     -   -12     -     -     -     - |
 MCM4 |     -     -    60    26     6     -     -   -95     - |
 MDO1 |     -     -   -46     -    14     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -     -  -113    53     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -77     -     X    53     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -     -     -    40     -     -  -105     - |
 NRC1 |     -   -10     -     -     2     -     -    11     - |
 NRIL |     -    45     -     -   -31     -     -     -     - |
 NYA1 |     -    28     -     -     -     -     -   -50     - |
 ONSA |     -   -46     -   129   -30     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -   -21    10     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    19   -12     -     -     -     -     - |
 PETP |     -    -2     -     -     1     -     -     -     - |
 PETS |     -     -     -   -12     6     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -78    37     -     -     -     - |
 POL2 |     -    71     -     -   -48     -     -     -     - |
 PRDS |     -     8     -     -     -     -     -   -15     - |
 RESO |     -   119     -     -   -81     -     -     -     - |
 RIOG |     -   -12     -    47   -14     -     -     -     - |
 SANT |     -     X     -   303  -143     -     -     -     - |
 SCH2 |     -    17     -     -   -16     -     -    11     - |
 STJO |     -    82    84     -   -61     -     -   -55     - |
 SUTH |     -    38     -     -   -25     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   131  -107    10     -     -     -     - |
 THU3 |     -    25     -     -   -17     -     -     -     - |
 TIDB |     -    48   -25    10   -30     -     -     -     - |
 TIXI |     -    22     -     -    16     -     -   -82     - |
 TOW2 |     -    93     -  -164    71     -     -  -148     - |
 TSKB |     -   -76     -     -    74     -     -   -59     - |
 ULAB |     -     -     -   -21    10     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -     -   241  -114     -     -     -     - |
 USNO |     -    25     -     -     -     -     -   -44     - |
 USUD |     -     -    52   -92    27     -     -     -     - |
 VILL |     -     -     -   -34    16     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -56     -     -    86     -     -  -124     - |
 YELL |     -    17    60   -34    -7     -     -   -19     - |
 YSSK |     -    -3     -     -     2     -     -     -     - |
 ZAMB |     -    59     -  -286    91     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -   133     -     -   -90     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6531    75    76    68    54    33  5174    75  6005 |  288   5.78
    2 |   450    97     X   129    46    55   815   134   653 |  288   0.14
    3 |  3989    80   160     X    89   317  8056   140     - |  288   2.38
    4 |  3202    72   151    33    39    31  1156    73  2735 |  288   0.89
    5 |  1274    55    76   101    49    73  1906    46  1188 |  288   1.31
    6 |  1949    34    47    25    18    29  1096    51  1988 |  288   0.44
    7 |   643    51    43    45    32    44   590    51   675 |  288   0.59
    8 |  2142    65   112    90    55    66  1867    76  2637 |  288   1.37
    9 |  2703   101   135    37    36   126  5714    66  2435 |  288   2.03
   10 |  3600    79     X    49    47    29  2012   105  3420 |  288   1.91
   11 |  1060    61     -    47    39    38   375   144   958 |  288   0.54
   12 |   632    54    91    92    35    68   737   160   426 |  288   0.57
   13 |  1084    94     X    87    57    55  1606   162  1425 |  288   0.28
   14 |   635    58    70   107    40   100   434   157   481 |  288   0.20
   15 |  4718   112     -     -    44   250     -   155     - |  286   1.99
   16 |   581   123    76   111    61    35   993   159   483 |  288   0.25
   17 |  4752   122   175    63    33    42  3688    47  4516 |  288   0.24
   18 |   568    75   115    96    40   100   728   189   462 |  288   0.42
   19 |  1341    42    79    39    30    36  1299    97  1326 |  288   0.23
   20 |   704    45   124    92    30    81   591   152   631 |  288   0.27
   21 |   652    84   107   106    29    97  1220   151   495 |  288   0.38
   22 |  1805    85   109    91    41   106   594   146  1876 |  288   0.20
   23 |   497    79   164    95    38    50   900   155   516 |  288   0.20
   24 |  2317    67     X    93    32    61  1617    65  2301 |  288   2.03
   25 |  5686    62    83    79    66   242  5544    68  4361 |  288   0.66
   26 |   590    79    67    61    49    32  1777    58   701 |  288   0.44
   27 |  3112    65   163    80    71    72  8684    84  3316 |  288   2.97
   28 |  1189    99   139   133    50    51  1052   141   933 |  288   0.72
   29 |  1601   113    92     -    62    84   881    42  1513 |  288   1.32
   30 |  7015    35    79    67    33    59  3705    47  5744 |  288   3.90
   31 |  3946    64   102    62    52    71  1277   132  3974 |  288   0.60
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALGO |     -    38    46    34    30     -     -    24     - |  288   0.04
 ALIC |     -    39     -     -    33     -     -    30     - |  288   9.37
 ALRT |     -    27     -     -    18     -     -     -     - |  288   9.07
 AMC2 |     -    17    26    24     -     -     -    22     - |  288   0.03
 AREQ |     -    17     -     -    12     -     -    23     - |  288  12.27
 ARTU |     -    16     -    52    29     -     -     -     - |  285  12.63
 AUCK |     -    23     -     -    15     -     -     -     - |  288   5.10
 BAHR |     -    22     -     -    16     -     -    27     - |  288   0.38
 BILI |     -    14     -     -    10     -     -     -     - |  287   7.98
 BJFS |     -    28     -     -    19     -     -     -     - |  287  11.30
 BOGT |     -     -     -    45    21     -     -     -     - |  288  12.89
 BOR1 |     -    28     -     -    21     -     -    32     - |  288   0.53
 BRUS |     -    32     -     -    22     -     -     -     - |  216   0.04
 CAS1 |     -    27     -   104    38     -     -    21     - |  288   7.48
 CHAT |     -    23     -     -    16     -     -     -     - |  287  12.32
 CHUR |     -    16    35     -     8     -     -    22     - |  288   5.78
 COCO |     -    31     -    39    21     -     -    33     - |  288  11.36
 CRO1 |     -     -     -    29    19     -     -    30     - |  288   0.09
 DAEJ |     -    27     -    38     -     -     -     -     - |  288   6.19
 DGAR |     -     -     -    31    15     -     -     -     - |  288  12.10
 DRAO |     -    59    62     -    25     -     -     -     - |  288 525.33
 FAIR |     -     -     -    18     8     -     -    16     - |  288   7.74
 GLPS |     -    15     -     -    12     -     -    15     - |  288  14.69
 GOLD |     -    92     -    86   123     -     -    69     - |  288  12.63
 GRAS |     -    21     -     -    14     -     -     -     - |  288   6.84
 GRAZ |     -    19     -     -    13     -     -     -     - |  288   4.18
 GUAM |     -     -     -   106    86     -     -   109     - |  288  17.25
 HARB |     -     -     -     -    10     -     -    25     - |  192  29.68
 IISC |     -     -     -    25    12     -     -     -     - |  288  18.08
 ISPA |     -     -     -     -    16     -     -    42     - |  288  12.66
 JAB1 |     -    47     -    46    26     -     -     -     - |  288  12.43
 KARR |     -    37     -     -    25     -     -     -     - |  288  10.24
 KERG |     -     -    69    69    45     -     -    49     - |  288    >>>
 KIRU |     -    19     -     -     -     -     -    33     - |  288   6.41
 KOKB |     -     -     -     -    10     -     -    25     - |  284    >>>
 KOUR |     -    69     X    63    33     -     -     -     - |  272   1.84
 LAMA |     -    18     -     -    12     -     -     -     - |  288   8.94
 LPGS |     -    44     -    74    79     -     -   199     - |  284  19.39
 MAC1 |     -    56     -    31    26     -     -    26     - |  288   5.71
 MALI |     -     -     -    33    16     -     -     -     - |  288  14.15
 MAS1 |     -     -     -    47    16     -     -    43     - |  288   8.64
 MATE |     -    38     -    29    29     -     -     -     - |  288   0.21
 MBAR |     -    25     -     -    17     -     -     -     - |  276  10.40
 MCM4 |     -     -   140    98    16     -     -    30     - |  288   6.21
 MDO1 |     -     -    35     -    11     -     -     -     - |  288  98.52
 MKEA |     -     -     -    31    14     -     -     -     - |  288  11.59
 NKLG |     -    24     -     X    16     -     -     -     - |  260    >>>
 NLIB |     -     -     -     -     8     -     -    20     - |  288   0.07
 NRC1 |     -    41     -     -    33     -     -    27     - |  288   0.02
 NRIL |     -    33     -     -    22     -     -     -     - |  288   9.40
 NYA1 |     -    12     -     -     -     -     -    21     - |  286   0.14
 ONSA |     -    32     -    52    21     -     -     -     - |  288   0.05
 PDEL |     -     -     -    32    15     -     -     -     - |  288  55.14
 PERT |     -     -    68    46     -     -     -     -     - |  288   2.41
 PETP |     -    16     -     -    11     -     -     -     - |  287   7.54
 PETS |     -     -     -    42    20     -     -     -     - |  288   7.81
 PIMO |     -     -     -    28    13     -     -     -     - |  288  15.40
 POL2 |     -    33     -     -    23     -     -     -     - |  288  12.44
 PRDS |     -    12     -     -     -     -     -    22     - |  288   0.04
 RESO |     -    17     -     -    12     -     -     -     - |  288   9.46
 RIOG |     -    21     -    40    14     -     -     -     - |  288   8.78
 SANT |     -     X     -   189    89     -     -     -     - |  278   5.44
 SCH2 |     -    21     -     -    14     -     -    21     - |  288   7.91
 STJO |     -    34    37     -    29     -     -    31     - |  288   0.05
 SUTH |     -    30     -     -    20     -     -     -     - |  287  10.30
 THTI |     -     -   104    41    38     -     -     -     - |  264   8.87
 THU3 |     -    18     -     -    13     -     -     -     - |  288  10.14
 TIDB |     -    28    55    33    12     -     -     -     - |  279   0.12
 TIXI |     -    15     -     -    10     -     -    21     - |  287   7.15
 TOW2 |     -    40     -    37    16     -     -    38     - |  288   9.28
 TSKB |     -    19     -     -    19     -     -    37     - |  288   1.23
 ULAB |     -     -     -   115    54     -     -     -     - |  283  33.85
 UNSA |     -     -     -   169    80     -     -     -     - |  285  15.22
 USNO |     -    13     -     -     -     -     -    22     - |  287   0.04
 USUD |     -     -    42    58    24     -     -     -     - |  288   0.16
 VILL |     -     -     -    35    16     -     -     -     - |  288  10.15
 YAR2 |     -    51     -     -    24     -     -    43     - |  288  11.87
 YELL |     -    26    38   136    52     -     -    19     - |  288   0.06
 YSSK |     -    25     -     -    17     -     -     -     - |  287   7.42
 ZAMB |     -    77     -   145    29     -     -     -     - |  275 490.64
 ZWE2 |     -    54     -     -    36     -     -     -     - |  288   9.31
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2923    55    97    77    37   103  3101    87  2563 |



CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |   JUMP(psec)
----+---------+-----------------+-------------
emr |  KOUR   | 1408-5  6:45:00 |        -985
esa |  NKLG   | 1408-5  6:10:00 |         980
esa |  LPGS   | 1408-5 14:35:00 |         641
esa |  LPGS   | 1408-5 22:45:00 |       -1496
gfz |  GOLD   | 1408-5  4:00:00 |        -509
gfz |  GUAM   | 1408-5  4:00:00 |        -567
gfz |  KERG   | 1408-5  8:00:00 |         965


---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     0     0   288   16.63   | 3.05e-14  1.10e-14  3.96e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   12.78   | 3.34e-14  5.97e-15  2.26e-15 |
 YELL |   288     1     0   287   11.95   | 3.31e-14  6.56e-15  3.33e-15 |
 ONSA |   288     1     0   287   10.46   | 3.74e-14  1.03e-14  5.39e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288   10.23   | 4.05e-14  1.13e-14  2.68e-15 |
 USNO |   287     1     0   285    9.83   | 3.93e-14  1.11e-14  1.86e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    9.10   | 3.90e-14  1.22e-14  4.73e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    4.58   | 3.15e-14  9.21e-15  4.35e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.79   | 3.15e-14  1.38e-14  2.95e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.13   | 1.04e-13  2.40e-14  7.46e-15 |
 BRUS |   216     1     0    70    1.96   | 3.93e-14  1.33e-14         - |
 NYA1 |   286     0     0   284    1.42   | 2.81e-14  7.27e-15  8.29e-15 |
 PRDS |   288     0     0   143    1.17   | 4.62e-14  1.08e-14  1.86e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.83   | 3.69e-14  1.25e-14  1.58e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.47   | 5.53e-13  5.98e-14  2.70e-14 |
 G02  |   288     0     1   104    0.40   | 5.41e-13  4.84e-14  1.41e-14 |
 G23  |   288     0     0   288    0.39   | 5.27e-13  6.01e-14  1.18e-14 |
 TIDB |   279     0     0   278    0.33   | 9.63e-14  1.80e-14  1.01e-14 |
 G17  |   288     0     2   117    0.29   | 5.75e-13  5.68e-14  2.93e-14 |
 G13  |   288     0     1   161    0.26   | 5.98e-13  6.88e-14  2.82e-14 |
 G11  |   288     0     0   288    0.20   | 6.01e-13  6.69e-14  5.41e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.18   | 2.82e-13  9.31e-14  3.86e-14 |
 G31  |   288     0     2   121    0.18   | 5.84e-13  6.47e-14  4.37e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.15   | 3.50e-13  1.21e-13  3.67e-14 |
 G12  |   288     0     2   127    0.14   | 5.70e-13  6.52e-14  4.48e-14 |
 G28  |   288     0     1   143    0.14   | 6.84e-13  6.96e-14  4.63e-14 |
 G15  |   286     0     0   285    0.14   | 2.21e-13  6.86e-14  1.25e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.14   | 4.25e-13  1.12e-13  6.38e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.12   | 4.23e-13  9.76e-14  3.16e-14 |
 USUD |   288     0     2    95    0.11   | 2.69e-13  4.76e-14  1.31e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.10   | 4.42e-13  1.49e-13  3.34e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 4.30e-13  1.70e-13  3.16e-14 |
 G14  |   288     0     3    47    0.08   | 5.39e-13  6.23e-14  1.89e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.06   | 1.76e-13  7.92e-14  1.22e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.06   | 5.14e-13  1.57e-13  6.40e-14 |
 G18  |   288     0     3    50    0.04   | 7.71e-13  8.18e-14  4.47e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 2.43e-13  8.32e-14  1.47e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 9.75e-13  2.86e-13  7.54e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.02   | 1.37e-12  3.90e-13  2.35e-13 |
 KOUR |   272     0     0   268    0.01   | 1.56e-12  3.23e-13  1.71e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.65e-13  1.15e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.12e-12  4.14e-13  1.66e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.45e-12  3.54e-13  2.42e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.42e-14  8.70e-15  1.68e-15 |
 HARB |   192     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   260     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G30  |   288     0     1     0    0.00   | 1.33e-12  4.12e-13  3.54e-13 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.81e-13  2.98e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.92e-13  2.23e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.01e-13  7.05e-14  1.73e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.17e-12  1.51e-13  3.77e-14 |
 G20  |   288     0     5     0    0.00   | 7.22e-13  8.31e-14  2.19e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  5.91e-14  2.43e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  8.76e-13  6.51e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   275     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   283     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   264     0     0     0    0.00   | 3.94e-13  2.68e-13  8.75e-13 |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.89e-13  3.32e-13  5.87e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.84e-12  6.65e-13  1.76e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.95e-13  6.58e-13  4.82e-13 |
 MBAR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOKB |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.15e-17  2.58e-16  1.54e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      AMC2      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
