
 GPS week: 1410   Day: 0   MJD: 54114                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2953     38     0.06    -0.06     2.28     0.00      0  2.279  0.000   4.23   4.23   0.00
 cod |   288     0  22759      0    -1.66     2.33     0.04    31.88      0  0.053  0.030   0.07   0.08   0.07
 emr |   288     0  19525    348  -110.26    -2.96     0.05    26.20      0  0.071  0.035   0.11   0.12   0.10
 esa |   288     0  16224      0     9.59    -1.39     0.06    23.30      0  0.070  0.041   0.13   0.14   0.12
 gfz |   288     0  19835   7854    -0.04     1.09     0.09     0.00      0  0.309  0.046   0.19   0.44   0.16
 iga |    96     0   2946      3     0.05    -0.03     0.05     0.00      0  0.052  0.000   0.14   0.14   0.00
 igu |    96     0   2857      5    -0.39     0.36     3.31     0.00      0  3.306  0.000   6.58   6.58   0.00
 jpl |   288     0  19426    209     7.03    -2.10     0.08    18.63      0  0.106  0.032   0.14   0.15   0.12
 ngs |    96     0   2953     24     0.01     0.04     2.19     0.00      0  2.191  0.000   3.93   3.93   0.00
 usn |   288     0  25514    222     5.66    -2.14     0.07     0.00      0  0.092  0.054   1.90   2.75   1.29

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -1330    56   -59    48     X    50 12572   -72 -1883 -2593 |
    2 |  -588     9  -137   -12     X   141    89   215  -993  -763 |
    3 |  -326   -54    70     2     X    63 10043    -9  -362 -3923 |
    4 | -2415     9  -208    44     X    -6  -667   223 -2515 -3048 |
    5 | -6496   -70   -95   175     X    43-11725    34 -5418 -3302 |
    6 | -4430   -69   -41   111     X   -30 -8676    37 -4001 -4236 |
    7 | -1727  -124    43   184     -   179     -   -78 -1919 -2420 |
    8 | -1372    38   -68    27     X    63  -811    -3 -1513 -3206 |
    9 | -4868   -55     1    -4     X    49  3190    98 -3924 -3046 |
   10 |  2563   -70  -192   272  -269    57  6831    52  1663 -2945 |
   11 |  4950    61     -  -120  -332   -24   381    45  4728 -2096 |
   12 |   511     6  -106   -24     X  -159 -4103   169   222 -1351 |
   13 |  4550   122    -7  -176     X   -40   -12    22  4588 -3094 |
   14 |  3673   100    33  -178     X   -87  1137     5  3584 -2790 |
   15 |  3985   -91     -     -     -   482 -8134   155  3590     - |
   16 |  3129   -50    93   -36  -311    22   668    -1  3196 -3021 |
   17 |  1140   -10  -252    61     X  -186  2523   294  1182 -1109 |
   18 |  3801   -51    38    63     X   -78  1380   -48  3785 -2471 |
   19 |  1360    20   -53   102     X   -27   387   -87  1261  -779 |
   20 |  3419   -25     2    74     X    -4  1775   -55  3581 -2388 |
   21 |  2671   -73     X    76     X  -109  -324    30  2298 -2859 |
   22 | -3050   -27    94   -53     X   -75   122   -18 -2535 -1650 |
   23 |   687    98    65  -201     X   -87   190    -7   458  -887 |
   24 |   941     2  -162    60     X   180 10907   148  -109 -3404 |
   25 |  3510    10    46   -50     X   -30 -4169   -19  2642 -2957 |
   26 |  -687   -54   -97   119     X   -70  1302    79 -1003 -3135 |
   27 | -2330  -105   -24   255     X   -13  -167  -106 -2762 -3514 |
   28 |  6960     0     4    14     X   193  5335   -23  6979 -1825 |
   29 | -4329    -7   -50     -     X    30 -6884    83 -4361 -3168 |
   30 | -6644   -36     7     6     X  -135-10374    44 -5055 -3909 |
   31 | -4852    13    62  -169     X  -252 -4446   108 -3721 -1528 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    56     -     -     -     -   -79     -  1166 |
 ALGO |     -    29    62  -109     -     -     -     -     -  1229 |
 AMC2 |     -    28    69   -71     -     -     -   -56     -  1395 |
 BAHR |     -   -49    59     -  -120     -     -     -     -  1307 |
 BOR1 |     -   153     -     -  -132     -     -  -262     -  1106 |
 BRUS |     -   -18    22     -     -     -     -     -     -  1250 |
 CAS1 |     -   -28     -     7    78     -     -    39     -  1372 |
 CHUR |     -    56   -68     -     -     -     -     -     -  1143 |
 COCO |     -    78     -  -128  -104     -     -    28     -  1289 |
 CRO1 |     -     -   102  -195   164     -     -   101     -  1287 |
 DAEJ |     -   171   110  -358     -     -     -     -     -  1427 |
 DARW |     -     -   -43     -  -108     -     -    60     -  1316 |
 DGAR |     -    43     -   -58   153     -     -     -     -  1518 |
 DRAO |     -    67   -82     -  -154     -     -     -     -  1128 |
 FAIR |     -     -    15   -17     -     -     -     -     -  1258 |
 FLIN |     -    37     -     -    26     -     -   -63     -     - |
 GLPS |     -   -16     -     -    17     -     -    27     -  1250 |
 GOL2 |     -     -    90     -     -     -     -  -127     -  1301 |
 GOLD |     -     -     -    40   127     -     -   -51     -  1492 |
 GRAS |     -   -10     -     -    38     -     -    17     -  1275 |
 GRAZ |     -  -185   225     -     -     -     -     -     -  1445 |
 GUAM |     -     -     -   -33    61     -     -    42     -  1344 |
 HARB |     -    63     -     -    59     -     -  -108     -  1367 |
 HOB2 |     -    82    86     -  -185     -     -  -261     -  1216 |
 ISPA |     -   -32     -     -    79     -     -    54     -  1332 |
 JAB1 |     -    33     -   -21   173     -     -   -30     -     - |
 JPLM |     -     -  -274     -     X     -     -   385     -  1765 |
 KARR |     -     4     -     -   -16     -     -    -7     -  1240 |
 KERG |     -     7  -152    42  -197     -     -   150     -  1326 |
 KIRU |     -    37     -   -47     -     -     -    -4     -  1492 |
 KOKB |     -  -106   162     -   -73     -     -   -48     -  1261 |
 KOUR |     -    41     X   -56    28     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -56    79   -93   104     -     -    99     -  1314 |
 MAC1 |     -    11     -    33    19     -     -   -59     -  1296 |
 MAS1 |     -     -     4    47   151     -     -   -65     -  1306 |
 MATE |     -   -97     -   132  -194     -     -     -     -  1189 |
 MCM4 |     -     -    48   125    85     -     -  -217     -  1069 |
 NISU |     -   -65    79     -    56     -     -     -     -  1015 |
 NLIB |     -     -   138     -    53     -     -  -194     -  1278 |
 NPLD |     -   -48    59     -     -     -     -     -     -  1263 |
 NYA1 |     -    43     -     -     -     -     -   -73     -  1101 |
 OHI2 |     -   -10     -     -    55     -     -    16     -  1152 |
 ONSA |     -     2     -    -2     8     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     7     -   -10    84     -     -     -     -  1257 |
 PERT |     -     -    90  -101     -     -     -     -     -  1281 |
 POL2 |     -    30     -     -    41     -     -   -51     -  1330 |
 PTBB |     -    30   -36     -     -     -     -     -     -  1312 |
 QAQ1 |     -   -52    63     -     -     -     -     -     -  1295 |
 RIOG |     -   -13     -    70  -202     -     -   -65     -  1132 |
 SCH2 |     -    10   -12     -     -     -     -     -     -  1150 |
 SCUB |     -    34     -     -     -     -     -   -58     -  1306 |
 STJO |     -    32   -39     -     -     -     -     -     -  1146 |
 THTI |     -     -    55   -61   105     -     -     -     -  1429 |
 TIDB |     -     -    62   -70    44     -     -     -     -  1267 |
 TOW2 |     -    55     -     -   -67     -     -   -94     -  1301 |
 TSKB |     -    20   -35     -   164     -     -    16     -  1319 |
 TWTF |     -    14   -17     -     -     -     -     -     -  1319 |
 USN3 |     -    16   -20     -     -     -     -     -     -     - |
 USNO |     -    72   -32     -     -     -     -   -80     -  1291 |
 USUD |     -     -   -26    29   142     -     -     -     -  1490 |
 WILL |     -   -51    62     -     -     -     -     -     -  1146 |
 WSRT |     -    50   -25     -  -186     -     -   -50     -  1217 |
 YAKT |     -     5     -    -7     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -     -   116     -   365     -     -  -163     -  1373 |
 YELL |     -   -61   -98   194     -     -     -     -     -  1026 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4331    58    79   121     X    63  7044    41  4512    93 |  288   4.07
    2 |  1373    70    67    72     X    21   339   131  1196    83 |  288   0.19
    3 |  2489    26    69    38     X    64  3460    51  2344    81 |  288   1.97
    4 |   913    39    47    68     X    50   759    47   866    79 |  288   0.57
    5 |  1988    50    89    87     X    37  7473    59  1794    91 |  288   1.14
    6 |   848    30    29    47     X    30  4840    36   818    56 |  288   0.46
    7 |   691    32    31    54     -    66     -    57   744    85 |  288   0.63
    8 |  2433    60    74    21     X    53  2473    47  2374    71 |  288   2.16
    9 |  4085    58    84    54     X    37  3145    50  4074   135 |  288   2.52
   10 |  2551    57    97    77   268    71  2858   114  2869    44 |  288   2.69
   11 |   778    42     -    46   333    58   387   110   788   116 |  288   0.45
   12 |  1206    81    73    90     X    65  2537   172  1201    94 |  288   0.32
   13 |   378    62    67    86     X    41   705   163   561    78 |  288   0.39
   14 |   711    61    90    78     X    61   771   135   697    86 |  288   0.19
   15 |  3644   115     -     -     -   109  8602   196  4181     - |  223   7.56
   16 |   660    64    63    72   324    43   484   154   550    99 |  288   0.31
   17 |  1470    49    37    43     X    24  1910    90  1499    83 |  288   0.40
   18 |   809    56    73    70     X    83   873   130   776   130 |  288   0.27
   19 |   750    37    43    40     X    24   548    59   665    89 |  288   0.29
   20 |   504    47    80    83     X    66   678   146   687    76 |  288   0.26
   21 |  1298    38     X    80     X    69   427   140  1197   200 |  288   0.36
   22 |  1168    38    76    87     X    56   563   144   917   135 |  288   0.31
   23 |  1307    56    80    56     X    35   410   144  1170    77 |  288   0.25
   24 |  3288    29    45    28     X    25  4762    39  2679    89 |  288   2.10
   25 |  3513    35    89    81     X    27  2698    64  3367    89 |  288   0.80
   26 |   928    30    70    63     X    31   830    47   830   107 |  288   0.64
   27 |  4040    38    69    43     X    50  2098    50  4002    50 |  288   2.91
   28 |  2696    65    80    82     X    32  3633   122  2645    95 |  288   1.00
   29 |  2110    31    70     -     X    27  5500    71  2083    49 |  288   1.18
   30 |  4910    40    92    73     X    38  3288    40  3935    97 |  288   1.63
   31 |  2229    58    52    84     X    58  2688   154  1919    90 |  288   0.43
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    13     -     -     -     -    18     -    19 |  288   4.18
 ALGO |     -    18    16    31     -     -     -     -     -    35 |  288   0.04
 AMC2 |     -    22    20    77     -     -     -    39     -    25 |  288   0.02
 BAHR |     -    10    12     -    34     -     -     -     -    39 |  288   0.50
 BOR1 |     -    16     -     -    50     -     -    27     -    41 |  263   0.42
 BRUS |     -    17    20     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.03
 CAS1 |     -    20     -    29    43     -     -    22     -    43 |  288   6.59
 CHUR |     -     8     9     -     -     -     -     -     -    51 |  288   5.61
 COCO |     -    18     -    23    54     -     -    27     -    41 |  288  14.25
 CRO1 |     -     -    18    28    52     -     -    23     -    24 |  288   0.05
 DAEJ |     -   156   168    30     -     -     -     -     -   254 |  275   4.31
 DARW |     -     -    23     -    52     -     -    32     -    44 |  288   8.03
 DGAR |     -    26     -    35    51     -     -     -     -    32 |  288  14.05
 DRAO |     -    11    13     -    28     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 FAIR |     -     -    15    17     -     -     -     -     -    34 |  286   5.55
 FLIN |     -     9     -     -    21     -     -    15     -     - |  288  26.23
 GLPS |     -     9     -     -    47     -     -    15     -    38 |  288  14.68
 GOL2 |     -     -    15     -     -     -     -    21     -    22 |  288   0.05
 GOLD |     -     -     -    18    22     -     -    23     -    26 |  288  11.26
 GRAS |     -    16     -     -    28     -     -    27     -    24 |  288   5.63
 GRAZ |     -    22    26     -     -     -     -     -     -    30 |  288   2.91
 GUAM |     -     -     -    28    49     -     -    35     -    37 |  288   9.48
 HARB |     -    13     -     -    56     -     -    22     -    47 |  287  29.17
 HOB2 |     -    36    35     -    57     -     -    29     -    68 |  288   0.13
 ISPA |     -    18     -     -    47     -     -    30     -    45 |  288  11.52
 JAB1 |     -    21     -    35    44     -     -    48     -     - |  288  14.39
 JPLM |     -     -    73     -     X     -     -   102     -    90 |  238  55.56
 KARR |     -    12     -     -    54     -     -    21     -    91 |  288  11.03
 KERG |     -    24    22    37    53     -     -    33     -    57 |  288    >>>
 KIRU |     -    21     -    36     -     -     -    28     -    31 |  288   8.80
 KOKB |     -    20    30     -    32     -     -    52     -    25 |  288   0.25
 KOUR |     -    15     X    21    66     -     -     -     -     - |  117   3.00
 LPGS |     -    24    37    79    29     -     -    25     -    58 |  288  17.68
 MAC1 |     -    42     -    66    37     -     -    23     -    37 |  288   7.23
 MAS1 |     -     -    17    32    36     -     -    28     -    28 |  288   7.81
 MATE |     -    21     -    28    24     -     -     -     -    53 |  288   0.11
 MCM4 |     -     -    46    64    38     -     -    34     -    76 |  287  32.32
 NISU |     -     8    10     -    30     -     -     -     -    36 |  288   0.02
 NLIB |     -     -    12     -    29     -     -    17     -    18 |  288   0.03
 NPLD |     -    16    19     -     -     -     -     -     -    44 |  287   0.04
 NYA1 |     -    11     -     -     -     -     -    18     -    32 |  288   0.06
 OHI2 |     -    13     -     -    18     -     -    22     -    44 |  288   7.94
 ONSA |     -    32     -    44    50     -     -     -     -     - |  288   0.04
 PDEL |     -    26     -    36    23     -     -     -     -    27 |  288  56.07
 PERT |     -     -    17    19     -     -     -     -     -    57 |  288   2.62
 POL2 |     -    19     -     -    96     -     -    33     -    35 |  288  12.41
 PTBB |     -    13    16     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.40
 QAQ1 |     -    22    26     -     -     -     -     -     -    35 |  288   8.30
 RIOG |     -    19     -    27    32     -     -    15     -    67 |  288   7.00
 SCH2 |     -    18    22     -     -     -     -     -     -    29 |  288  43.25
 SCUB |     -    17     -     -     -     -     -    28     -    44 |  288  10.49
 STJO |     -    14    17     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.06
 THTI |     -     -    40    45   106     -     -     -     -    68 |  288   2.83
 TIDB |     -     -    15    17    44     -     -     -     -    47 |  288   0.26
 TOW2 |     -    11     -     -    51     -     -    18     -    50 |  288  11.19
 TSKB |     -    20    18     -    23     -     -    43     -    34 |  288   0.83
 TWTF |     -    11    13     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.06
 USN3 |     -    14    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.01
 USNO |     -    23    18     -     -     -     -    19     -    32 |  284   0.02
 USUD |     -     -    29    32    34     -     -     -     -    29 |  288   0.10
 WILL |     -    13    16     -     -     -     -     -     -    20 |  288  17.35
 WSRT |     -    21    23     -    36     -     -    35     -    34 |  288   0.04
 YAKT |     -    41     -    57     -     -     -     -     -     - |  288   7.69
 YAR2 |     -     -    13     -    42     -     -    19     -    54 |  288  11.43
 YELL |     -    20    17    41     -     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2279    40    53    58    85    52  3306    75  2191    69 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |   JUMP(psec)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   DWH1  | 1410-0  0:10:00 |        6318
emr |   DWH1  | 1410-0  0:15:00 |      -11349
emr |   DWH1  | 1410-0  0:20:00 |       -6173
emr |   KOUR  | 1410-0  2:45:00 |        2859
emr |   JPLM  | 1410-0  4:10:00 |         914
emr |   KOUR  | 1410-0  5:35:00 |         510
esa |   LPGS  | 1410-0  3:40:00 |        -779
esa |   SANT  | 1410-0  4:00:00 |        -666
esa |   LPGS  | 1410-0 10:05:00 |        1142
esa |   DAEJ  | 1410-0 11:05:00 |         647
esa |   SANT  | 1410-0 14:30:00 |       -1054
esa |   SANT  | 1410-0 15:10:00 |        2016
esa |   MCM4  | 1410-0 18:45:00 |         966
esa |   MCM4  | 1410-0 22:50:00 |       -1735
gfz |   *REF  | 1410-0  9:25:00 |        -764



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   11.85   | 4.39e-14  5.48e-15  1.26e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   11.76   | 2.95e-14  5.36e-15  3.73e-15 |
 USNO |   284     0     0   280   11.52   | 3.22e-14  5.66e-15  1.98e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   10.79   | 3.44e-14  5.49e-15  2.45e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.72   | 3.83e-14  7.91e-15  1.73e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.01   | 3.40e-14  4.92e-15  1.12e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    6.39   | 2.54e-14  7.32e-15  4.37e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.06   | 6.15e-14  1.56e-14  2.02e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    5.36   | 2.43e-14  5.74e-15  4.10e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.72   | 4.48e-14  7.97e-15  5.19e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.71   | 1.17e-13  1.76e-14  3.22e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    1.66   | 5.05e-14  5.42e-15  1.45e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    1.23   | 3.30e-14  9.44e-15  2.53e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.06   | 2.48e-14  4.81e-15  4.70e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.79   | 3.53e-14  7.78e-15  1.29e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.74   | 2.87e-14  7.38e-15  4.52e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    0.55   | 3.03e-14  3.85e-15  2.89e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.47   | 5.31e-14  1.40e-14  5.34e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.33   | 1.11e-13  3.34e-14  1.78e-14 |
 GOL2 |   288     0     3    17    0.33   | 8.46e-14  9.37e-15  4.83e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.32   | 1.92e-13  3.04e-14  8.43e-15 |
 G23  |   288     0     0   288    0.26   | 5.61e-13  6.11e-14  1.98e-14 |
 G14  |   288     0     1   143    0.24   | 5.37e-13  5.88e-14  2.10e-14 |
 G12  |   288     0     0   288    0.23   | 6.17e-13  6.28e-14  3.10e-14 |
 USUD |   288     0     0   288    0.23   | 2.43e-13  4.02e-14  8.41e-15 |
 G13  |   288     0     3   161    0.21   | 6.40e-13  6.71e-14  3.73e-14 |
 PTBB |   288     0     1   143    0.19   | 2.92e-13  6.93e-14  2.74e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.15   | 5.55e-13  6.45e-14  3.29e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.11   | 2.80e-13  7.57e-14  5.34e-14 |
 G28  |   288     0     2   151    0.11   | 5.67e-13  7.32e-14  6.93e-14 |
 G31  |   288     0     2    95    0.11   | 6.12e-13  6.66e-14  3.10e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.11   | 4.05e-13  1.13e-13  4.77e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 3.50e-13  1.25e-13  5.97e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 1.80e-13  7.18e-14  1.01e-13 |
 G18  |   288     0     2    97    0.07   | 7.49e-13  7.84e-14  2.92e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.07   | 4.28e-13  1.34e-13  7.98e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.62e-13  1.34e-13  6.95e-14 |
 G22  |   288     0     4    91    0.06   | 7.13e-13  8.13e-14  1.99e-14 |
 BOR1 |   263     0     0   239    0.05   | 4.43e-13  1.06e-13         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.57e-13  1.44e-13  7.95e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 2.25e-13  8.86e-14  1.35e-13 |
 G11  |   288     0     2    46    0.02   | 6.53e-13  7.52e-14  5.78e-14 |
 G19  |   288     0     5     8    0.02   | 5.54e-13  5.97e-14  2.10e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  4.03e-13  1.60e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  2.43e-13  7.97e-14 |
 G03  |   288     0     0   190    0.01   | 1.33e-12  4.62e-13  1.61e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.52e-13  2.30e-13 |
 KOUR |   117     0     0   103    0.00   | 1.47e-12  5.38e-13         - |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 4.01e-13  1.61e-13  2.21e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.48e-14  4.51e-15  8.83e-16 |
 JPLM |   238     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G15  |   223     0     0     0    0.00   | 2.56e-13  2.46e-13         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.76e-13  3.54e-13 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.30e-13  1.32e-13  2.38e-14 |
 G20  |   288     0     3     0    0.00   | 6.87e-13  8.70e-14  1.81e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  5.99e-14  2.49e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  3.81e-13  3.50e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.70e-12  4.33e-13  2.98e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.76e-13  2.19e-13 |
 G02  |   288     0     4     0    0.00   | 5.52e-13  5.69e-14  1.52e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  6.12e-13  3.38e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 2.11e-12  5.50e-13  2.20e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   287     0     1     0    0.00   | 9.96e-13  9.18e-13  2.38e-12 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.36e-13  6.25e-13  6.50e-13 |
 DAEJ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.15e-17  2.58e-16  1.55e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
