
 GPS week: 1410   Day: 6   MJD: 54120                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKSDV   WEIGHT  JUMPS SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)          (ns)   (ns)   (ns)   (ns)   (ns)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2976     90    -0.28     0.32     2.43     0.00      0  2.426  0.000   4.81   4.81   0.00
 cod |   288     0  25775     43     0.16     0.47     0.05    21.62      0  0.070  0.033   0.11   0.14   0.08
 emr |   288     0  20392    234  -118.89     1.51     0.05    20.06      0  0.063  0.045   0.10   0.10   0.09
 esa |   288     0  19206    248     8.91     1.81     0.07    14.09      0  0.084  0.058   0.13   0.14   0.13
 gfz |   288     0  29113      0    -0.04    -0.31     0.03    31.06      0  0.047  0.025   0.08   0.11   0.06
 iga |    96     0   2871     25     1.78     0.27     0.05     0.00      0  0.047  0.000   0.08   0.08   0.00
 igu |    96     0   2821     24     1.26     1.83     2.47     0.00      0  2.474  0.000   4.54   4.54   0.00
 jpl |   288     0  20107    292     8.87     1.86     0.08    13.18      0  0.111  0.035   0.12   0.16   0.09
 ngs |    96     0   2880     75    -0.78     2.13     2.26     0.00      0  2.255  0.000   4.53   4.53   0.00
 usn |   288     0  31308    211     5.39     2.12     0.06     0.00      0  0.088  0.049   1.81   2.99   1.08

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -6548   -20     9   -55    35    42 -7357    -4 -4191 -2798 |
    2 |   553    16  -126    19    27    52  1065    83   522  -981 |
    3 | -4456   -82   -33    31    68   -60 -2652    -6 -4803 -4066 |
    4 |  -500   -75  -111    64    45    37  2156   117  -306 -3250 |
    5 |   968    22   -22    34   -22     3 -4101    12   153 -3585 |
    6 | -1535    14   -80   130   -26    35 -5204    21 -1734 -4538 |
    7 | -1211  -139    39   185    15    29 -2290   -66 -1290 -2867 |
    8 | -5900   -75    37    -3    28   -69  -271     4 -4962 -3434 |
    9 |  1291  -100   -89   153    31   -76  9874    63   121 -3357 |
   10 | -2895  -150    -9   253    12    64 -2960   -28 -3085 -3183 |
   11 |  5477   -27    57   -87    23   -29   641    -5  5912 -2324 |
   12 |   587   308   -97    59  -277   -47 -1096   282   782 -1361 |
   13 |  5746   -44   -96    -1    56    53  1475    86  5485 -3305 |
   14 |  4312   103   -27  -145   -34    33  1301   125  4415 -2956 |
   15 |-15985  -272     -     -   116    19  9218   102-11803     - |
   16 |  4602   -49   -43   -82    54   -26   925   124  4384 -3232 |
   17 |  1559   -52     -     -     -     -     -    85     - -1476 |
   18 |  4860  -126   -20   -13   125     3   922   -31  4808 -2789 |
   19 |  -192     4   126    72   -13    37  1593  -244   370 -1140 |
   20 |  5259  -173   108   171     5   -24  1421   -69  5054 -2576 |
   21 |  4589   -14    -8    28   -42   -97   122   105  4572 -3302 |
   22 | -5773   -31   -58   -57    65    14  1164    58 -4553 -1796 |
   23 |  1159   -61    89   -94    18   118  2313    25  1230 -1033 |
   24 | -4602    47   -29    43   -52   -17 -4320    46 -4347 -3705 |
   25 |  2697    -7  -102    25    83    58 -5661   -54  1403 -3270 |
   26 | -2771   -33   -98   129     9    62   204    44 -2432 -3397 |
   27 | -6191  -220     3   147   114     7  2515   -70 -5287 -3685 |
   28 |  4089   -13   -63   -56    97    45  6539   -52  4551 -1915 |
   29 | -2977   -35   -96     -    61   -57 -3509    59 -2274 -3411 |
   30 | -6344   188  -207   113   -82   -54   273    79 -5867 -4160 |
   31 |  5330   253   -28    58  -301  -141 -1845   320  4161 -1545 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    27   -36     -     -     -     -    11     -   921 |
 ALGO |     -   138   -22  -181   -38     -     -    89     -  1100 |
 ALIC |     -    47     -     -     -     -     -   -77     -  1061 |
 ALRT |     -  -153     -     -   106     -     -     -     -  1007 |
 AMC2 |     -   -21    89   -94     -     -     -     -     -  1145 |
 AREQ |     -     -   -80   -20    60     -     -     -     -  1004 |
 ARTU |     -    15     -    47   -31     -     -     -     -  1017 |
 AUCK |     -  -260     -     -   181     -     -     -     -  1404 |
 BAHR |     -    53    46     -   -23     -     -  -103     -  1119 |
 BILI |     -   110     -     -   -76     -     -     -     -   993 |
 BOGT |     -     -     -     4    -2     -     -     -     -   715 |
 BOR1 |     -    69     -     -   -33     -     -   -39     -   985 |
 BRUS |     -   -39    42     -     -     -     -     -     -  1039 |
 CAS1 |     -     4     -    11     8     -     -   -38     -  1035 |
 CHAT |     -     7     -     -    -5     -     -     -     -  1160 |
 CHUR |     -    34   -39     -   -27     -     -    69     -  1160 |
 COCO |     -   100     -   -46   -29     -     -   -46     -  1045 |
 CRO1 |     -    16    39   -89    -1     -     -    11     -  1006 |
 DAEJ |     -   -25    26     X     -     -     -     -     -  1515 |
 DARW |     -     -   -39     -    25     -     -     -     -  1028 |
 DGAR |     -    84     -  -216    39     -     -     -     -  1108 |
 DRAO |     -   156    -9     -  -102     -     -     -     -  1033 |
 FAIR |     -     -    76    70  -100     -     -    45     -  1090 |
 FLIN |     -   -14     -     -    10     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    17     -  -291    64     -     -   134     -  1070 |
 GODE |     -     -    34     -   -22     -     -     -     -  1176 |
 GOLD |     -     -     -   -54    46     -     -   -51     -  1169 |
 GRAS |     -    49     -     -   -34     -     -     -     -  1113 |
 GUAM |     -     -     -   -61     9     -     -    44     -  1096 |
 GUAT |     -   106     -     -   -74     -     -     -     -  1599 |
 HARB |     -    30     -     -   -21     -     -     -     -  1076 |
 HOB2 |     -    59    73     -   -88     -     -     -     -  1248 |
 IISC |     -     -     -   -77    35     -     -     -     -  1189 |
 JAB1 |     -     -     -   -60     -     -     -    64     -     - |
 JPLM |     -     -  -117     -    76     -     -     -     -  1387 |
 KARR |     -    -1     -     -     6     -     -   -13     -   901 |
 KERG |     -    35   -48   117  -127     -     -   190     -  1107 |
 KIRU |     -   -44     -    68     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -  -105    16     -    71     -     -   -21     -  1029 |
 KOUR |     -    33     X    29   -36     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -29   -38     4    98     -     -  -143     -   953 |
 MAC1 |     -    75     -   -59    13     -     -   -91     -  1083 |
 MALI |     -     -     -   121   -55     -     -     -     -   803 |
 MAS1 |     -     -    91   -49   -60     -     -    56     -  1148 |
 MATE |     -     -     -   147   -67     -     -     -     -  1149 |
 MBAR |     -    60     -     -   -42     -     -     -     -  1135 |
 MCM4 |     -     -   -91   256    10     -     -  -160     -   892 |
 MDO1 |     -     -    74     -   -48     -     -     -     -  1445 |
 MKEA |     -     -     -    59   -27     -     -     -     -  1167 |
 NISU |     -   -27    29     -     -     -     -     -     -   956 |
 NKLG |     -     -     -    75   -34     -     -     -     -  1161 |
 NLIB |     -     -    70     -    16     -     -  -144     -  1044 |
 NPLD |     -   -51    55     -     -     -     -     -     -  1118 |
 NRC1 |     -     -     -     -    21     -     -   -51     -   941 |
 NRIL |     -    21     -     -   -15     -     -     -     -  1036 |
 NYA1 |     -    28     -     -     -     -     -   -46     -   865 |
 NYAL |     -     -    73     -   -47     -     -     -     -   927 |
 OHI2 |     -    47     -     -   -30     -     -    -6     -   932 |
 ONSA |     -     -     -    20    -9     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -   -28    13     -     -     -     -  1005 |
 PERT |     -     -    70  -100     -     -     -     -     -   998 |
 PETS |     -     -     -   -66    30     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -13     6     -     -     -     -  1124 |
 POL2 |     -   110     -     -   -57     -     -   -46     -  1087 |
 PRDS |     -    -5    -3     -     -     -     -    13     -  1161 |
 PTBB |     -    11   -12     -     -     -     -     -     -  1147 |
 QAQ1 |     -   -65    70     -     -     -     -     -     -  1048 |
 RESO |     -   104     -     -   -72     -     -     -     -   993 |
 RIOG |     -    -8     -  -124    61     -     -     -     -   975 |
 SCH2 |     -     -    14     -   -45     -     -    85     -   929 |
 STJO |     -    99     8     -   -40     -     -   -80     -  1035 |
 SUTH |     -    45     -     -   -30     -     -    -3     -  1197 |
 THTI |     -     -    94  -191    26     -     -     -     -  1092 |
 THU3 |     -   -43     -     -    30     -     -     -     -  1013 |
 TIDB |     -     -    38  -168    52     -     -     -     -   986 |
 TIXI |     -    -6     -     -    35     -     -   -73     -  1020 |
 TOW2 |     -   -18     -     -    59     -     -  -109     -  1024 |
 TSKB |     -    15   -52     -    60     -     -   -87     -  1014 |
 TWTF |     -     0     0     -     -     -     -     -     -  1049 |
 ULAB |     -     -     -   -69    31     -     -     -     -     - |
 USN3 |     -    52   -32     -     -     -     -   -38     -     - |
 USNO |     -    63   -36     -     -     -     -   -49     -  1028 |
 USUD |     -     -    -3     4     -     -     -     -     -  1056 |
 VILL |     -     -     -    19    -9     -     -     -     -  1091 |
 WILL |     -    -9    10     -     -     -     -     -     -  1045 |
 WSRT |     -     -    23     -    20     -     -   -81     -  1006 |
 YAKT |     -    46     -    47     -     -     -  -125     -     - |
 YAR2 |     -   -87    96     -    -2     -     -     -     -  1102 |
 YELL |     -   -70   368  -152   -58     -     -  -150     -   926 |
 ZAMB |     -   -89     -     -    62     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -    10     -     -   -23     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5891    60    66    45    41    23  5499    67  4885    68 |  288   4.03
    2 |   567    71    52   126    44    34   808   136   623    89 |  288   0.18
    3 |  2863    40    46    53    33    62  1895    31  2632    96 |  288   1.44
    4 |  1790    31    34    62    36    39  1636    87  1254    68 |  288   1.08
    5 |  2028    85    85    87    45    25  2337    66  1872    73 |  288   1.20
    6 |  1351    47    41    49    24    38  2778    34  1393    30 |  288   0.55
    7 |  2194    48    47    55    23    22  1947    40  1900    51 |  288   1.43
    8 |  3433    81    37    37    44    18  1804    81  3315    52 |  288   2.27
    9 |  4827    54    66    75    42    20  4608    40  3921    32 |  288   2.11
   10 |  3871   127    96   140   127    69  3227    89  3954    85 |  288   3.12
   11 |   945    46    54    68    26    51   750   125   977    84 |  288   0.36
   12 |  1157    95    82   101    42    45   513   158  1030   141 |  288   0.31
   13 |   553   117    96   102    28    44   956   169   860    53 |  288   0.22
   14 |  1042    47    68    89    31    31  1258   141   911    66 |  288   0.19
   15 |  1199   114     -     -    43    92  7170   131  4270     - |  288   9.87
   16 |   612    84    57    84    42    53   993   172   559   104 |  288   0.43
   17 |   910    45     -     -     -     -     -    73     -   228 |  288   0.16
   18 |   837    55    56   102    72    56   863   177   727   123 |  288   0.31
   19 |  1251    34    35    41    15    24  1401    59  1174   126 |  288   0.23
   20 |   920    69    82    79    41    67   710   175   912   103 |  288   0.23
   21 |   887    81    43    60    29    41   721   118   771    85 |  288   0.41
   22 |  2380    87    73   104    92    65  1379   173  2664   108 |  288   0.41
   23 |  1245    62    81    92    31    43  1588   173  1003    64 |  288   0.28
   24 |  4519    26    28    75    26    16  3542    32  4079    30 |  288   3.65
   25 |  2656    60    55    68    50    25  2614    43  2686   108 |  288   0.62
   26 |   645    67    58    61    44   116   605    42   867    73 |  288   0.98
   27 |  4008    54    34    33    41    21  1990    47  3357    59 |  288   4.02
   28 |  1797    77    62   125    27    43  2995   159  1791    93 |  288   0.59
   29 |  1671    81    61     -    51    53  1991    46  1169    46 |  288   0.98
   30 |  1156    68    95   111    36    19  1796    73  1196    38 |  288   1.04
   31 |  2231    56    38    95    36    34   766   131  2344    74 |  288   0.20
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    16    18     -     -     -     -    18     -    25 |  288   3.78
 ALGO |     -    15     9    21     7     -     -    17     -    26 |  288   0.11
 ALIC |     -    19     -     -     -     -     -    31     -    34 |  288   9.22
 ALRT |     -    14     -     -    10     -     -     -     -    39 |  288  10.08
 AMC2 |     -    13    21    21     -     -     -     -     -    33 |  288   0.01
 AREQ |     -     -    30    55    12     -     -     -     -    28 |  288  11.92
 ARTU |     -    50     -    81    14     -     -     -     -    27 |  285  10.70
 AUCK |     -    86     -     -    60     -     -     -     -   121 |  282   4.61
 BAHR |     -    28    28     -    29     -     -    24     -    29 |  288   0.27
 BILI |     -    16     -     -    11     -     -     -     -    28 |  287   8.28
 BOGT |     -     -     -    30    14     -     -     -     -    22 |  288  11.78
 BOR1 |     -    30     -     -    31     -     -    35     -    60 |  288   0.50
 BRUS |     -    13    14     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.04
 CAS1 |     -    19     -    37    17     -     -    33     -    47 |  288   7.20
 CHAT |     -    28     -     -    19     -     -     -     -    58 |  287  10.41
 CHUR |     -    17    16     -     6     -     -    11     -    20 |  288   5.89
 COCO |     -    24     -    36    18     -     -    29     -    37 |  288  14.21
 CRO1 |     -    21    21    35    22     -     -    15     -    25 |  288   0.05
 DAEJ |     -   165   178     X     -     -     -     -     -    27 |  215   5.00
 DARW |     -     -    27     -    18     -     -     -     -    46 |  288   4.24
 DGAR |     -    32     -    43    18     -     -     -     -    36 |  288  13.49
 DRAO |     -    16    18     -     8     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 FAIR |     -     -    43    28    22     -     -    16     -    24 |  288   7.09
 FLIN |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     - |  288  22.72
 GLPS |     -    21     -    58    20     -     -    28     -    34 |  288  16.97
 GODE |     -     -    12     -     8     -     -     -     -    47 |  288   0.06
 GOLD |     -     -     -    28    12     -     -    19     -    30 |  288  12.12
 GRAS |     -    13     -     -     9     -     -     -     -    26 |  288   6.20
 GUAM |     -     -     -    34    23     -     -    33     -    34 |  288  12.49
 GUAT |     -    31     -     -    21     -     -     -     -    41 |  286    >>>
 HARB |     -    24     -     -    17     -     -     -     -    47 |  287  37.48
 HOB2 |     -    38    17     -    28     -     -     -     -    59 |  288   0.17
 IISC |     -     -     -    21     9     -     -     -     -    43 |  288  22.02
 JAB1 |     -     -     -    48     -     -     -    51     -     - |  287  11.70
 JPLM |     -     -   168     -   109     -     -     -     -    99 |  239    >>>
 KARR |     -    31     -     -    22     -     -    28     -    47 |  288   9.21
 KERG |     -    21    21    52    19     -     -    23     -    59 |  288    >>>
 KIRU |     -    21     -    32     -     -     -     -     -     - |  273  12.79
 KOKB |     -    28    17     -    18     -     -    20     -    19 |  288   0.15
 KOUR |     -    31     X    42    31     -     -     -     -     - |  281   2.93
 LAMA |     -    40     -     -    28     -     -     -     -     - |  288   9.13
 LPGS |     -    38    34    42    22     -     -    20     -    80 |  276  17.79
 MAC1 |     -    24     -    40    12     -     -    22     -    51 |  288   5.51
 MALI |     -     -     -    56    25     -     -     -     -    52 |  287  15.00
 MAS1 |     -     -    25    36    14     -     -    25     -    52 |  288   7.38
 MATE |     -     -     -    38    17     -     -     -     -    34 |  288   0.13
 MBAR |     -    24     -     -    17     -     -     -     -    33 |  288  10.91
 MCM4 |     -     -    26    50    16     -     -    29     -    48 |  288    >>>
 MDO1 |     -     -    69     -    45     -     -     -     -   137 |  288 136.51
 MKEA |     -     -     -    30    14     -     -     -     -    31 |  288  10.78
 NISU |     -    21    23     -     -     -     -     -     -    59 |  287   0.05
 NKLG |     -     -     -   108    49     -     -     -     -    60 |  222    >>>
 NLIB |     -     -    13     -     8     -     -    17     -    21 |  288   0.02
 NPLD |     -    22    23     -     -     -     -     -     -    49 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     -     -     6     -     -    15     -    26 |  288   0.01
 NRIL |     -    14     -     -     9     -     -     -     -    38 |  288  10.98
 NYA1 |     -     7     -     -     -     -     -    11     -    29 |  288   0.03
 NYAL |     -     -    11     -     7     -     -     -     -    43 |  288   0.04
 OHI2 |     -    20     -     -    13     -     -    16     -    45 |  288   8.42
 ONSA |     -     -     -    52    24     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PDEL |     -     -     -    39    18     -     -     -     -    31 |  288  54.16
 PERT |     -     -    24    35     -     -     -     -     -    39 |  288  34.36
 PETS |     -     -     -    31    14     -     -     -     -     - |  288   6.86
 PIMO |     -     -     -    25    11     -     -     -     -    30 |  288  14.82
 POL2 |     -    38     -     -    14     -     -    40     -    57 |  288  11.68
 PRDS |     -    21    20     -     -     -     -    17     -    26 |  288   0.05
 PTBB |     -    19    20     -     -     -     -     -     -    50 |  288   0.32
 QAQ1 |     -    11    12     -     -     -     -     -     -    31 |  288   6.57
 RESO |     -    12     -     -     8     -     -     -     -    32 |  288   7.91
 RIOG |     -    29     -   107    32     -     -     -     -    36 |  288   8.21
 SCH2 |     -     -    23     -    11     -     -    19     -    36 |  288 308.50
 STJO |     -    24    21     -    29     -     -    25     -    33 |  288   0.12
 SUTH |     -    22     -     -    20     -     -    24     -    65 |  288  10.50
 THTI |     -     -    29    60    34     -     -     -     -    63 |  288   5.84
 THU3 |     -     9     -     -     7     -     -     -     -    17 |  288   7.03
 TIDB |     -     -    47    60    29     -     -     -     -    54 |  288   0.11
 TIXI |     -    10     -     -    10     -     -    19     -    23 |  287   6.16
 TOW2 |     -    25     -     -    20     -     -    32     -    29 |  288  10.24
 TSKB |     -    16    25     -    18     -     -    26     -    36 |  288   1.09
 TWTF |     -    12    13     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.10
 ULAB |     -     -     -    86    39     -     -     -     -     - |  227  19.64
 USN3 |     -    13    17     -     -     -     -    21     -     - |  288   0.04
 USNO |     -    11    14     -     -     -     -    14     -    30 |  288   0.02
 USUD |     -     -   104   149     -     -     -     -     -   122 |  157   0.10
 VILL |     -     -     -    44    20     -     -     -     -    32 |  288  10.15
 WILL |     -    14    15     -     -     -     -     -     -    21 |  288  20.98
 WSRT |     -     -    40     -    31     -     -    32     -    44 |  288   0.05
 YAKT |     -    50     -    47     -     -     -    36     -     - |  288  11.79
 YAR2 |     -    24    50     -    29     -     -     -     -    47 |  288   9.85
 YELL |     -    65    58   167    58     -     -   153     -   122 |  288   0.04
 ZAMB |     -    26     -     -    18     -     -     -     -     - |  286  32.74
 ZWE2 |     -     -     -     -     7     -     -    16     -     - |  285   9.10
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2426    49    53    70    33    47  2474    78  2255    62 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |   JUMP(psec)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   KOUR  | 1410-6  4:10:00 |       -1966
emr |   KOUR  | 1410-6  5:10:00 |       -1602
emr |   KOUR  | 1410-6  6:40:00 |        1479
emr |   YELL  | 1410-6  7:10:00 |        -500
esa |   LPGS  | 1410-6 22:20:00 |        -652



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288   10.39   | 3.97e-14  7.72e-15  2.23e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288   10.39   | 2.70e-14  5.23e-15  2.06e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288   10.39   | 3.54e-14  1.04e-14  2.43e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   10.27   | 3.33e-14  6.99e-15  1.88e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.15   | 3.59e-14  1.27e-14  2.39e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    7.93   | 2.56e-14  5.43e-15  1.74e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    7.08   | 2.18e-14  6.98e-15  3.64e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.47   | 3.00e-14  6.24e-15  1.83e-15 |
 WSRT |   288     1     0   287    4.00   | 3.44e-14  1.33e-14  5.03e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    3.55   | 7.12e-14  2.25e-14  5.28e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.30   | 4.42e-14  1.42e-14  1.07e-14 |
 STJO |   288     2     0   286    2.70   | 2.89e-14  1.12e-14  1.25e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.48   | 2.54e-14  7.49e-15  3.19e-15 |
 NISU |   287     0     0   143    1.77   | 5.52e-14  6.22e-15  5.03e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.67   | 2.64e-14  9.24e-15  2.97e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    1.24   | 4.19e-14  7.67e-15  4.49e-15 |
 CRO1 |   288     0     1   144    1.04   | 1.08e-13  1.39e-14  3.05e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    0.85   | 3.33e-14  8.33e-15  3.15e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    0.75   | 4.78e-14  9.69e-15  7.05e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    0.73   | 2.38e-14  4.73e-15  6.35e-15 |
 MATE |   288     0     0   143    0.50   | 3.99e-14  1.06e-14  1.48e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.46   | 4.62e-14  1.38e-14  2.29e-15 |
 G02  |   288     0     2   190    0.25   | 5.31e-13  5.75e-14  1.68e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.24   | 2.71e-13  7.10e-14  2.79e-14 |
 G23  |   288     0     2   218    0.24   | 5.53e-13  5.48e-14  2.33e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.19   | 2.29e-13  5.28e-14  1.59e-14 |
 G18  |   288     0     0   288    0.17   | 6.90e-13  6.96e-14  3.78e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.10   | 1.14e-13  2.63e-14  1.12e-14 |
 G12  |   288     0     1   123    0.08   | 6.26e-13  6.66e-14  3.07e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 3.76e-13  1.13e-13  6.36e-14 |
 G13  |   288     0     1    54    0.06   | 5.83e-13  6.31e-14  2.39e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.88e-13  1.42e-13  9.55e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 5.42e-13  8.35e-14  4.94e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.96e-13  9.36e-14  5.05e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 4.19e-13  1.43e-13  1.96e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.04   | 1.88e-13  6.77e-14  9.40e-14 |
 G20  |   288     0     2    78    0.04   | 7.24e-13  8.05e-14  1.45e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 5.81e-13  1.57e-13  4.16e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 2.53e-13  1.06e-13  1.07e-13 |
 G11  |   288     0     5    48    0.03   | 7.13e-13  6.80e-14  3.55e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.56e-13  1.87e-13  1.39e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.01   | 2.38e-13  1.36e-13  5.80e-13 |
 G22  |   288     0     2    30    0.01   | 7.93e-13  9.01e-14  4.12e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  3.22e-13  1.20e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.01   | 3.51e-13  2.43e-13  1.60e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.89e-13  9.86e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.10e-13  1.35e-13 |
 USUD |   157     0     1    10    0.01   | 2.52e-13  2.96e-14         - |
 KOUR |   281     0     0   279    0.00   | 1.49e-12  4.01e-13  2.62e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-14  4.39e-15  1.08e-15 |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   222     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.09e-13  5.80e-14  2.17e-14 |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 7.53e-13  7.55e-14  3.35e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.99e-13  4.40e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  4.39e-13  4.42e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.09e-13  1.37e-13  4.16e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  6.55e-14  1.48e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  5.86e-14  1.57e-14 |
 G14  |   288     0     3     0    0.00   | 6.19e-13  6.41e-14  1.30e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.03e-13  2.16e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  5.45e-13  2.02e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.93e-13  2.35e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  6.33e-13  3.96e-13 |
 ZWE2 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   227     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.62e-13  1.53e-13  4.53e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     2     0    0.00   | 9.38e-13  1.10e-12  1.01e-12 |
 MCM4 |   288     1     0     0    0.00   | 9.92e-13  5.72e-13  7.41e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   273     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.44e-13  4.63e-13  2.27e-13 |
 DAEJ |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.11e-17  2.53e-16  1.52e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      ALGO      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
