
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1437   Day: 0   MJD: 54303                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0    -234    -235   3030   3030      0   4189   4189      0    0.00
 cod |   288     0  22974     13    -807     -37     47     67     28    131    143    122   24.08
 emr |   288     0   8640     95    3009     879     75     75      0    199    199      0   11.94
 esa |   288     0  17512      0    3292     824     59     70     47    180    152    202   19.29
 gfz |   286     0  25574     25    -865   -1177     36     45     30    118    116    119   31.46
 iga |    96     0   2880     49    -230    -266     45     45      0    121    121      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0    -227    -260   2818   2818      0   5261   5261      0    0.00
 jpl |   288     0  18975    342    1368     298     81    116     35    163    211    110   13.23
 ngs |    96     0   2880      0    -230    -246   2664   2664      0   3743   3743      0    0.00
 usn |   288     2  26572    378      59     287     67     97     47   1888   2805   1240    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |   333   -63   123    19   -29   -58  6953    44   506 -2692 |
    2 | -1052    74    82   -53   -97    23   212   109  -702  -693 |
    3 | -3145    -3   232   195  -255   225  5663   116 -2324 -3880 |
    4 | -5079    84  -343   246   -34    70 -4799  -122 -4621 -3138 |
    5 |    36   -75   101    21    42   -81 -3907   -88  -587 -3521 |
    6 | -2457   -10   -45    -2   -56  -165 -4019   193 -2397 -4200 |
    7 |  -904  -198   301    -4    12    44 -1335    67  -736 -2500 |
    8 | -4407   -40   -49   296   -25   -20   179  -258 -3449 -3503 |
    9 | -1861    23    35    -8   -31    49  8659    12 -2025 -3172 |
   10 |    87  -134   117   252    44   -81  7688  -312  -945 -3303 |
   11 |  4833    27    33    31  -111   -54   192   138  4466 -2067 |
   12 | -1004   124  -300   -47    18     3 -1065    86  -785 -1183 |
   13 |  3290   147  -130    -8  -101    62 -1748   103  3617 -2981 |
   14 |  3543   -27    61   -51    18    67 -3204    26  3641 -2797 |
   16 |  4090  -147   245     1   -26  -126  -761   123  4107 -3069 |
   17 |   982   192  -214    29  -177    31  -592   221   721  -942 |
   18 |  3733  -157   166    -3     5  -118 -1250   137  3973 -2442 |
   19 |  -258  -168   382    -7    43   -86     1  -139  -135 -1009 |
   20 |  2901    -7   153   111  -125  -164  -222    -3  3394 -2581 |
   21 |  2422  -318   -19    24   226   -35 -1019    26  2379 -3354 |
   22 | -3039   -56   100  -255    59   -18 -2518   250 -1917 -1377 |
   23 | -1056   174    22  -187  -154   101 -1019   323  -631  -818 |
   24 | -5981  -109  -125    52   121    52-12957   -52 -5482 -3617 |
   25 |  4171   125   -27     8   -94  -116  2591     7  1314 -3027 |
   26 | -2584    89  -233   182   -75   -26   566   -41 -2535 -3200 |
   27 |  1569  -161  -131   254   162   102  9767  -343  1022 -3785 |
   28 |  1876   130    89   -67   -81    22 -1489   -30  2362 -1811 |
   29 |   555   145   -57     -   -88   -51     -    -5 -1183 -3250 |
   30 | -1181    85  -312    98   -91   -20   416   207  -874 -3740 |
   31 |  -414    21  -236    18   -95   348  -984   431  -176 -1411 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -   164     -  -301    22     -     -    89     -  1346 |
 ALIC |     -     -     -     -   -19     -     -    46     -  1547 |
 ALRT |     -   -17     -     -    13     -     -     -     -  1197 |
 AMC2 |     -    74     -  -100     -     -     -    12     -  1410 |
 AREQ |     -     -     -     -   -17     -     -    41     -  1284 |
 ARTU |     -   -16     -    49   -18     -     -     -     -  1192 |
 ASPA |     -     -     -     -     8     -     -   -18     -   903 |
 BAHR |     -   -34     -     -    26     -     -     -     -  1300 |
 BILI |     -   -52     -     -    40     -     -     -     -  1158 |
 BOGT |     -   -38     -    85   -23     -     -     -     -  1154 |
 BOR1 |     -  -252     -     -   193     -     -     -     -  1027 |
 BRFT |     -    16     -     -   -12     -     -     -     -   913 |
 BRUS |     -  -455     -  -451   654     -     -     -     -   804 |
 CAS1 |     -   -71     -     1    63     -     -   -19     -  1324 |
 CHUR |     -   -20     -     -    24     -     -   -20     -  1218 |
 COCO |     -    79     -   -78     0     -     -   -29     -  1351 |
 CRO1 |     -     -     -     -    18     -     -   -42     -  1196 |
 DAEJ |     -   276     -  -345     -     -     -     -     -  1522 |
 DARW |     -     -     -     -     9     -     -   -21     -  1281 |
 DGAR |     -   -85     -  -371   297     -     -     -     -  1082 |
 DRAO |     -    66     -     -   -51     -     -     -     -  1158 |
 FAIR |     -     -     -     -    -9     -     -    22     -  1312 |
 GLPS |     -   -18     -  -132    64     -     -    73     -  1230 |
 GOLD |     -    -1     -     -    53     -     -  -125     -  1327 |
 GRAS |     -    49     -     -   -37     -     -     -     -  1165 |
 GUAM |     -     -     -     -    -2     -     -     5     -  1137 |
 HOB2 |     -    64     -   -21   -37     -     -     -     -  1264 |
 HRAO |     -    49     -     -   -24     -     -   -33     -  1325 |
 KARR |     -   109     -     -    15     -     -  -235     -  1215 |
 KERG |     -     -     -    44   -27     -     -     -     -   905 |
 KIRU |     -    -4     -     -     -     -     -     7     -  1225 |
 KOKB |     -     -     -   -55    57     -     -   -54     -  1230 |
 KOUR |     -     -     -   -63    -1     -     -    94     -  1535 |
 LPGS |     -     -     -   123   -58     -     -   -42     -  1181 |
 MAC1 |     -   -17     -   250   -88     -     -  -125     -  1200 |
 MALI |     -     -     -   -42    26     -     -     -     -   963 |
 MAS1 |     -     -     -  -133    82     -     -     -     -  1226 |
 MCM4 |     -     -     -   257   -99     -     -  -141     -  1020 |
 MKEA |     -     -     -   -43    27     -     -     -     -  1260 |
 NLIB |     -   126     -     -   -77     -     -   -34     -  1299 |
 NRC1 |     -    83     -     -   -66     -     -     5     -  1298 |
 NRIL |     -   -13     -     -    10     -     -     -     -  1232 |
 NYA1 |     -   133     -     -   -90     -     -   -29     -  1251 |
 PDEL |     -    42     -   -52     -     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    59     -   -73     -     -     -     -     -  1286 |
 PIMO |     -     -     -   -67    41     -     -     -     -  1388 |
 PRDS |     -     8     -     -     -     -     -   -14     -  1353 |
 RESO |     -   104     -     -   -80     -     -     -     -  1279 |
 SANT |     -    23     -   -77    30     -     -     -     -  1215 |
 SCH2 |     -    51     -     -   -42     -     -     6     -  1349 |
 SPT0 |     -  -111     -   139     -     -     -     -     -   933 |
 SSIA |     -  -292     -     -   224     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    69     -     -   -23     -     -   -70     -  1347 |
 SUTH |     -    34     -     -   -26     -     -     -     -  1369 |
 SYOG |     -   -13     -     -   121     -     -  -264     -  1060 |
 THTI |     -     -     -  -114   -59     -     -   281     -  1501 |
 TIDB |     -    45     -   179  -145     -     -     -     -  1168 |
 TOW2 |     -   134     -   -10   -20     -     -  -183     -  1310 |
 TSKB |     -   -21     -     -    59     -     -  -101     -  1284 |
 UNSA |     -     -     -  -179   110     -     -     -     -  1353 |
 URUM |     -   -64     -     -    49     -     -     -     -  1346 |
 USNO |     -    44     -     -     -     -     -   -80     -  1169 |
 WSRT |     -     -     -   -55    23     -     -    26     -  1347 |
 WTZR |     -    -4     -     -     3     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    53     -   -56     -     -     -   -16     -     - |
 YAR2 |     -    26     -     -   -20     -     -     -     -  1137 |
 YELL |     -  -230     -   544  -107     -     -  -117     -   983 |
 YSSK |     -    64     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -    43     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  4100   103    54    72    78    30  3142    59  4325    99 |  288   4416
    2 |   660    57    76    65    33    45   365   120   582   106 |  288    146
    3 |  3300    40    89    53    32    37  3473    83  2794    53 |  288   1923
    4 |  1126    43    76    76    52    39  2625    30   822    71 |  288    508
    5 |  1801    64    66    56    28    42  2160   106  1427   115 |  288    672
    6 |   796    66    48    52    18    20  1746    40   996   100 |  288    727
    7 |  1150    86    56    57    26    29   834    50  1269   110 |  288    836
    8 |  3721    72    75    60    36    26  3512   150  4097    59 |  288   3349
    9 |  9080    62    58    50    22    29  8596    95  6796    64 |  288   2617
   10 |  5497    49   154    91    64    59  2559    92  4768    96 |  288   2637
   11 |  1208    37    71    52    32    27   500    92  1083    83 |  288    362
   12 |   849    81    78    72    34    37   508   156   717   104 |  288    287
   13 |   830    77    80    72    66    53  1014   149   649    90 |  288    277
   14 |   989    65    58    87    38    43  1704   117   873    92 |  288    226
   16 |   835    50   113    71    36    59   392   168   699    90 |  288    312
   17 |  1482    41    62    65    13    22   729    65  1685    69 |  288    443
   18 |   823    53    93    48    52    44   819   150   626    96 |  288    196
   19 |   694    79    66    81    39    66   340   148   555   101 |  288    169
   20 |   772    68   105    67    63    48   426   170   735   170 |  288    260
   21 |  1056   126    71    96    58    46   665   120   763   117 |  288    424
   22 |  1746    66    76    68    54    31  1332   106  1544    62 |  288    271
   23 |   705    64    67    86    64    38   641   161   572    90 |  288    227
   24 |  2782    45    66    29    35    18  7102    44  2691   167 |  288   2294
   25 |  4682    71    45    30    54    25  1016   153  4384    96 |  288   1328
   26 |  1050    52    52    75    43    35   550    82  1114    86 |  288    638
   27 |  3938    65    63    84    46    45  6217   146  4300    90 |  288   2683
   28 |   776    75    75    56    51    64   664   131   696    90 |  288    510
   29 |  7413    47    40     -    41   149     -    54  6121    92 |  288   3306
   30 |  1302    70    85    83    37    55  1679   109  1396    91 |  288   1534
   31 |   818    82    72   119    58    35   450   150   713   117 |  288    177
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -    26     -    27    26     -     -    16     -    35 |  288     43
 ALIC |     -     -     -     -     9     -     -    21     -    62 |  286   6649
 ALRT |     -    14     -     -    11     -     -     -     -    27 |  286   5593
 AMC2 |     -    27     -    26     -     -     -    27     -    48 |  288     16
 AREQ |     -     -     -     -    12     -     -    29     -    45 |  286    >>>
 ARTU |     -    39     -    40    37     -     -     -     -    73 |  285  12529
 ASPA |     -     -     -     -    30     -     -    71     -    52 |  281    >>>
 BAHR |     -    25     -     -    19     -     -     -     -    39 |  286    565
 BILI |     -    21     -     -    16     -     -     -     -    38 |  285   8005
 BOGT |     -    20     -    30    25     -     -     -     -    54 |  288   8239
 BOR1 |     -    35     -     -    27     -     -     -     -    51 |  286   4228
 BRFT |     -    29     -     -    22     -     -     -     -    46 |  286     78
 BRUS |     -    20     -    26    22     -     -     -     -    39 |  288     24
 CAS1 |     -    14     -    19    16     -     -    19     -    44 |  288   4737
 CHUR |     -    46     -     -    47     -     -    44     -    59 |  288    167
 COCO |     -    18     -    22    23     -     -    47     -    29 |  288   9107
 CRO1 |     -     -     -     -    11     -     -    27     -    53 |  286     37
 DAEJ |     -    27     -    34     -     -     -     -     -    50 |  288   3677
 DARW |     -     -     -     -     8     -     -    20     -    32 |  286   5857
 DGAR |     -    74     -    86    99     -     -     -     -    76 |  288   9420
 DRAO |     -    29     -     -    22     -     -     -     -    38 |  286   1632
 FAIR |     -     -     -     -     9     -     -    22     -    41 |  286   7137
 GLPS |     -    21     -    17    20     -     -    26     -    40 |  288  14903
 GOLD |     -    47     -     -    31     -     -    29     -    49 |  288  13744
 GRAS |     -    28     -     -    21     -     -     -     -    37 |  274   6564
 GUAM |     -     -     -     -    12     -     -    27     -    57 |  286  16353
 HOB2 |     -    38     -    29    22     -     -     -     -    42 |  288     79
 HRAO |     -    14     -     -    15     -     -    31     -    36 |  288     33
 KARR |     -    42     -     -    27     -     -    36     -    61 |  288   5953
 KERG |     -     -     -    49    30     -     -     -     -    49 |  268    >>>
 KIRU |     -    14     -     -     -     -     -    26     -    38 |  288  28064
 KOKB |     -     -     -    47    24     -     -    45     -    48 |  288     43
 KOUR |     -     -     -    41    34     -     -    37     -    58 |  288   5605
 LPGS |     -     -     -    37    28     -     -    32     -    38 |  288  18968
 MAC1 |     -    17     -    31    20     -     -    33     -    40 |  288   6767
 MALI |     -     -     -   174   107     -     -     -     -   140 |  285  17120
 MAS1 |     -     -     -    24    15     -     -     -     -    39 |  286  15051
 MCM4 |     -     -     -    24    12     -     -    31     -    37 |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    21    13     -     -     -     -    27 |  286  19387
 NLIB |     -    25     -     -    26     -     -    57     -    38 |  274   9469
 NRC1 |     -    39     -     -    25     -     -    22     -    34 |  288     67
 NRIL |     -    21     -     -    16     -     -     -     -    37 |  286  11056
 NYA1 |     -    14     -     -     9     -     -    21     -    38 |  288     51
 PDEL |     -    15     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  55000
 PIE1 |     -    16     -    20     -     -     -     -     -    49 |  288     34
 PIMO |     -     -     -    48    29     -     -     -     -    59 |  267  15575
 PRDS |     -    22     -     -     -     -     -    39     -    56 |  288     67
 RESO |     -    17     -     -    13     -     -     -     -    28 |  286   7326
 SANT |     -    13     -    45    25     -     -     -     -    53 |  288   2188
 SCH2 |     -    22     -     -    26     -     -    26     -    41 |  288   4700
 SPT0 |     -    18     -    22     -     -     -     -     -    27 |  288     41
 SSIA |     -    21     -     -    16     -     -     -     -     - |  286   5081
 STJO |     -    39     -     -    48     -     -    54     -    45 |  288     63
 SUTH |     -    20     -     -    15     -     -     -     -    31 |  286   6066
 SYOG |     -    19     -     -    13     -     -    27     -    30 |  288    659
 THTI |     -     -     -    54    65     -     -    77     -    66 |  288  13357
 TIDB |     -    60     -    43    22     -     -     -     -    39 |  288     73
 TOW2 |     -    24     -    24    20     -     -    29     -    32 |  288   5491
 TSKB |     -    31     -     -    25     -     -    44     -    30 |  288    768
 UNSA |     -     -     -    31    19     -     -     -     -    50 |  286  11886
 URUM |     -    31     -     -    24     -     -     -     -    41 |  286  27696
 USNO |     -     9     -     -     -     -     -    17     -    40 |  288     25
 WSRT |     -     -     -    27    20     -     -    30     -    37 |  288     40
 WTZR |     -    21     -     -    16     -     -     -     -     - |  284    100
 YAKT |     -    23     -    22     -     -     -    32     -     - |  288   8420
 YAR2 |     -    26     -     -    20     -     -     -     -    40 |  286  12149
 YELL |     -    26     -    64    43     -     -    27     -    35 |  288     35
 YSSK |     -    40     -     -    31     -     -     -     -     - |  285   9436
 ZWE2 |     -    20     -     -    15     -     -     -     -     - |  286    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3031    47    75    60    36    45  2818    82  2664    68 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   YELL  | 1437-0  6:15:00 |        -503
esa |   YELL  | 1437-0  7:55:00 |         579
esa |   LPGS  | 1437-0 23:35:00 |        -805
gfz |   DGAR  | 1437-0  4:00:00 |        -516



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 HRAO |   288     0     0   288   11.87   | 3.65e-14  6.24e-15  2.96e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288   11.87   | 3.35e-14  8.07e-15  1.96e-15 |
 USNO |   288     0     0   288   10.26   | 3.42e-14  6.03e-15  1.53e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    9.43   | 2.84e-14  7.51e-15  4.67e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    8.36   | 2.88e-14  7.83e-15  5.18e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.55   | 4.02e-14  1.66e-14  3.59e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.52   | 4.64e-14  1.11e-14  2.91e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.67   | 4.58e-14  8.87e-15  2.24e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    5.04   | 4.49e-14  1.21e-14  6.80e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.07   | 5.71e-14  1.88e-14  4.83e-15 |
 NLIB |   274     0     0   270    3.67   | 3.12e-14  6.35e-15  1.81e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   143    3.38   | 5.91e-14  9.71e-15  2.48e-15 |
 CRO1 |   286     0     0   285    2.59   | 1.13e-13  1.48e-14  3.81e-15 |
 WTZR |   284     0     0   139    2.12   | 5.36e-14  1.37e-14  6.89e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.65   | 4.44e-14  1.39e-14  3.18e-15 |
 BRFT |   286     0     0   143    1.44   | 4.65e-14  1.33e-14  6.23e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   193    0.99   | 1.87e-13  1.89e-14  5.08e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.71   | 2.59e-14  1.07e-14  5.26e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.44   | 8.10e-14  2.00e-14  4.19e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.39   | 1.06e-13  1.51e-14  4.27e-15 |
 G23  |   288     0     2   210    0.39   | 5.30e-13  5.74e-14  2.53e-14 |
 G12  |   288     0     0   288    0.37   | 6.00e-13  6.22e-14  3.67e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.30   | 7.55e-14  2.62e-14  1.60e-14 |
 G13  |   288     0     0   288    0.29   | 5.46e-13  7.72e-14  3.15e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.21   | 5.88e-13  6.63e-14  3.41e-14 |
 G14  |   288     0     2   130    0.17   | 5.61e-13  5.50e-14  1.45e-14 |
 G31  |   288     0     2    95    0.17   | 5.07e-13  6.38e-14  1.38e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.16   | 4.56e-13  1.32e-13  4.15e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.14   | 3.78e-13  1.30e-13  6.84e-14 |
 G20  |   288     0     2   172    0.13   | 6.84e-13  8.75e-14  1.98e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.13   | 3.90e-13  1.01e-13  8.00e-14 |
 BAHR |   286     0     0   285    0.12   | 4.15e-13  1.35e-13  3.90e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.12   | 1.82e-13  7.70e-14  7.44e-14 |
 G28  |   288     0     1   143    0.09   | 5.93e-13  6.99e-14  5.05e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.22e-13  1.12e-13  8.40e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.07e-13  1.13e-13  1.08e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.41e-13  2.06e-13  7.47e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.09e-12  2.38e-13  5.36e-14 |
 G03  |   288     0     1   280    0.02   | 1.41e-12  4.67e-13  1.61e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.55e-12  3.58e-13  1.52e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  2.90e-13  1.95e-13 |
 G22  |   288     0     4     8    0.00   | 7.33e-13  8.33e-14  2.13e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-14  5.25e-15  1.75e-15 |
 PIMO |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  4.04e-13  3.15e-13 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  3.74e-13  2.53e-13 |
 G21  |   288     0     5     0    0.00   | 1.04e-12  1.32e-13  4.18e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 5.93e-13  6.64e-14  1.62e-14 |
 G18  |   288     0     5     0    0.00   | 6.68e-13  6.65e-14  1.99e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.20e-14  3.39e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.81e-13  6.66e-14  4.45e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.87e-13  2.99e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.33e-12  4.82e-13  2.48e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.77e-13  2.13e-13 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 5.51e-13  5.11e-14  1.04e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  6.62e-13  5.51e-13 |
 ZWE2 |   286     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.53e-13  2.01e-13  8.82e-13 |
 SUTH |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SSIA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.55e-13  3.58e-13  3.96e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.10e-12  5.84e-13  1.36e-13 |
 RESO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DRAO |   286     0     0     0    0.00   | 6.42e-14  2.09e-13  1.92e-13 |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOR1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   286     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 9.49e-18  1.14e-16  6.83e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      USNO      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
