
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1440   Day: 5   MJD: 54329                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784     69    -908     742   3183   3183      0   5060   5060      0    0.00
 cod |    96    96   2688   2688     659   -7235      0      0      0      0      0      0    0.00
 emr |   288     0  20300    584    6660    -730     47     65     29    180    249    110   25.98
 esa |   288     0  18061    142    6676    -710     58     83     29    174    216    135   20.44
 gfz |   288     0  23022    105    -863     997     35     44     29    102    115     94   33.43
 iga |    96     0   2685     54    -165   -6468     62     62      0    151    151      0    0.00
 igu |    96     0   2784     71   -1092    1927   2432   2432      0   4814   4814      0    0.00
 jpl |   288     0  19532     33    6929    -870     59     83     33    164    222    101   20.15
 ngs |    96     0   2784     70    -995     831   2722   2722      0   4289   4289      0    0.00
 usn |   288     0  25723    385    5717    -884     63     88     48   1881   2858   1208    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -251     X   122  -288   -11    26 15113   152   222 -2594 |
    2 |  -656     X  -250   197   120   147  -179  -110  -932 -1113 |
    3 |  1720     X   -43   171   -77   -99  2344    10  1107 -4100 |
    4 | -2502     X  -378   324    11   115 -2935   141 -2618 -3250 |
    5 | -2383     X    48   270     2  -191 -3806  -288 -2561 -3589 |
    6 |  2066     X    87  -192   -95  -264  -377   241   506 -4197 |
    7 | -8183     -     X   386  -255   115 -8029   -78 -7920     - |
    8 |  3751     X    76   105   -83   -34   -88   -66  2881 -3428 |
    9 | -1247     X   -39    93     4     8  4125   -51 -2125 -3283 |
   10 | -1648     X   418  -186  -117  -122  4144  -156 -1574 -2919 |
   11 |  3898     X  -112   -23   -90   121   832   316  3946 -2074 |
   12 |  -368     X  -402   -93   107   313   -31   423  -233 -1159 |
   14 |  5251     X   -29   -38    41    38   458     9  4923 -2822 |
   16 |  5028     X   165    17  -161    -3   201    26  4474 -3107 |
   17 |    20     X  -339   280   -62    -8  2280   255   286 -1214 |
   18 |  5798     X    33     3   -26  -114  -226    -2  5341 -2597 |
   19 |   528     X   506     -  -165  -228   -37  -380   596 -1120 |
   20 |  4647     X   165    98  -140  -158  -836   -79  4102 -2580 |
   21 |  3819     X   -43   -76   157   -21  -806  -128  3519 -3180 |
   22 |  2013     X  -133  -213   177   172  1310    94  1670 -1550 |
   23 |  1313     X    37  -168  -133   207  1298   344   964  -864 |
   24 | -6987     X   -89   111    56   -54 -4270   -91 -5316 -3617 |
   25 | -4690     X  -186   196    27    27 -2373    -4 -3751 -3211 |
   26 |  2563     X  -269   174     2    51  1953   168  1553 -3132 |
   27 | -8744     X  -147   322    90   130 -1174  -287 -7010 -3858 |
   28 | -1303     X    82   -95     2    36 -5727   -14   441 -1879 |
   29 |  1469     X   -90     -    35     -   593    58   137 -3277 |
   30 | -8394     X  -275   183   -15   -65-10245   229 -5934 -3927 |
   31 | -2451     X  -570   250    55   -84   771   355 -2501 -1690 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    24  -126   -35     -     -   154     -  1408 |
 ALIC |     -     -     -     -    32     -     -   -53     -  1416 |
 AMC2 |     -     -     -   -70     -     -     -    71     -  1338 |
 AREQ |     -     -     X     -   -23     -     -    38     -  1280 |
 ASPA |     -     -     -     -    49     -     -   -81     -  1035 |
 BREW |     -     -    17   -21     -     -     -     -     -  1221 |
 BRUS |     -     -    76   -96     -     -     -     -     -  1171 |
 CAS1 |     -     -     -    70     5     -     -   -79     -  1062 |
 CHUR |     -     -    31     -   -16     -     -   -13     -  1173 |
 COCO |     -     -     -    55   -13     -     -   -34     -  1092 |
 CRO1 |     -     -   -18     -    49     -     -   -58     -  1064 |
 DARW |     -     -    32   -87    74     -     -   -77     -  1158 |
 DRAO |     -     -    20     -   -15     -     -     -     -  1284 |
 FAIR |     -     -   -39     -    47     -     -   -26     -  1147 |
 GLPS |     -     -     -  -281   128     -     -    73     -  1121 |
 GMAS |     -     -   225     -     -     -     -  -290     -  1171 |
 GODE |     -     -    -2     3     -     -     -     -     -  1250 |
 GOL2 |     -     -    47     -     -     -     -   -61     -  1260 |
 GOLD |     -     -     -     -    72     -     -  -119     -  1274 |
 GUAM |     -     -     -     -     2     -     -    -3     -  1120 |
 HARB |     -     -     8     -    -7     -     -     -     -  1261 |
 HOB2 |     -     -   139  -201    15     -     -     -     -  1348 |
 HRAO |     -     -     -     -    20     -     -   -34     -  1185 |
 IISC |     -     -     -  -154    87     -     -    11     -  1251 |
 IRKT |     -     -    30     -   -23     -     -     -     -  1420 |
 JPLM |     -     -   111     -   -87     -     -     -     -  1211 |
 KARR |     -     -     -     -    56     -     -   -94     -  1282 |
 KERG |     -     -     -   -19    12     -     -     -     -  1058 |
 KIRU |     -     -   -13     -     -     -     -    17     -  1246 |
 KOKB |     -     -    32   -25     7     -     -   -27     -  1132 |
 KOUR |     -     -   291  -173  -179     -     -    97     -  1314 |
 LPGS |     -     -   151   -73   -58     -     -   -26     -  1126 |
 MAC1 |     -     -     -    72   -59     -     -    25     -  1246 |
 MALI |     -     -     -  -271   166     -     -     -     -  1108 |
 MAS1 |     -     -   -38    13    22     -     -     -     -  1116 |
 MCM4 |     -     -  -126   185    -5     -     -   -16     -   964 |
 MDO1 |     -     -   -16     -    12     -     -     -     -  1201 |
 MKEA |     -     -     -    -3     2     -     -     -     -  1181 |
 NLIB |     -     -    -7     -    54     -     -   -81     -  1237 |
 NNOR |     -     -   145  -184     -     -     -     -     -  1237 |
 NRC1 |     -     -     8     -     7     -     -   -23     -  1213 |
 NYAL |     -     -     2     -    -1     -     -     -     -  1042 |
 OHI2 |     -     -     -     -     1     -     -    -2     -  1006 |
 ONSA |     -     -     -   -53    33     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -  -115    70     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -97  -162   175     -     -     -     -  1183 |
 PIE1 |     -     -   130  -165     -     -     -     -     -  1079 |
 PIMO |     -     -     -   212  -129     -     -     -     -  1254 |
 PRDS |     -     -   -16     -     -     -     -    20     -  1274 |
 SANT |     -     -     -    53   -33     -     -     -     -  1128 |
 SCH2 |     -     -   -41     -    24     -     -    14     -  1223 |
 STJO |     -     -    82     -   -58     -     -   -10     -  1306 |
 SYOG |     -     -   -62    -6   121     -     -  -115     -  1383 |
 TIDB |     -     -   110     4   -88     -     -     -     -  1228 |
 TIXI |     -     -     -     -    83     -     -  -137     -  1007 |
 TOW2 |     -     -     -   208  -209     -     -   136     -  1485 |
 TSKB |     -     -   296     -  -270     -     -    66     -  1385 |
 UNSA |     -     -     -   -31    19     -     -     -     -  1077 |
 USNO |     -     -    15     -     -     -     -   -19     -  1162 |
 USUD |     -     -    82  -104     -     -     -     -     -  1412 |
 VILL |     -     -    -7  -108    71     -     -     -     -  1308 |
 WSRT |     -     -    64   -89    50     -     -   -76     -  1104 |
 YAKT |     -     -   -42   136     -     -     -   -83     -     - |
 YAR2 |     -     -  -149     -   116     -     -     -     -  1004 |
 YELL |     -     -    89  -110   110     -     -  -186     -  1168 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  4735     X    45    71    21    42  6943    55  4127    86 |  288   4244
    2 |  1131     X    66    76    46    63   469   111   980    62 |  288    147
    3 |  2358     X    55    61    52    85  1197    58  2357    90 |  288   1855
    4 |   572     X    59    76    38    39  1938    40   683    49 |  288    426
    5 |   770     X    91   131    60   102  2451    91   816    72 |  288    683
    6 |  3332     X    19    54    23    41  1578    50  2913    48 |  288   1068
    7 |  7906     -     X    62    69   189  6927    62  7611     - |  288  10118
    8 |  4015     X    62    60    45    41  3745    62  4247   131 |  288   2334
    9 |  4159     X    46    52    25    35  1776    62  3608    76 |  288   2830
   10 |  9024     X    64    73    24    34  5327    40  6816    78 |  288   2615
   11 |   817     X    78   101    41    46   453    54   966   109 |  288    259
   12 |   867     X    87    80    58    64   688   154   819    85 |  288    271
   14 |   783     X    52   109    26    80   413   103   843    44 |  288    240
   16 |   886     X    53   108    72    55   428   129   865    85 |  288    459
   17 |  1522     X    93   106    24    61   906    96  1174    72 |  288    414
   18 |  1175     X    74    98    26    60   536   112  1171    78 |  288    341
   19 |   723     X    65     -    25    46   267    99   714   100 |  288    187
   20 |   922     X    83   102    30    43   614   114   932   106 |  288    198
   21 |   729     X    57    24    32    43   747    56   680   173 |  288    341
   22 |  1904     X    65    86    29    40  1927    90  1852    84 |  288   1509
   23 |   427     X    78    98    27    56   757   110   467    74 |  288    304
   24 |  4886     X    47    46    24    17  1763    37  4197   111 |  288   1699
   25 |  2657     X    50    39    30    31  1792    38  2765    45 |  288    768
   26 |  1976     X    48   102    40    33   630    43  1808    59 |  288    553
   27 |  5190     X    52    30    39    37  1934    38  3470   173 |  288   3592
   28 |  3488     X    84   103   126   102  3151   108  2948    58 |  288    292
   29 |  2900     X    40     -    26     -  1422    41  2821    86 |  288   1818
   30 |  4075     X    54   107    47   106  4378    54  3564    59 |  288   1426
   31 |  2271     X   108   100    44    63   488   115  2156    92 |  288    269
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    28    29    36     -     -    28     -    30 |  288    108
 ALIC |     -     -     -     -    10     -     -    16     -    48 |  263   6045
 AMC2 |     -     -     -    15     -     -     -    15     -    34 |  288     24
 AREQ |     -     -     X     -    33     -     -    55     -    19 |  280    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    23     -     -    37     -    47 |  285    >>>
 BREW |     -     -    25    31     -     -     -     -     -    75 |  288     53
 BRUS |     -     -    16    20     -     -     -     -     -    28 |  288     45
 CAS1 |     -     -     -    24    11     -     -    17     -    46 |  288   5188
 CHUR |     -     -    30     -    29     -     -    17     -    47 |  288   2721
 COCO |     -     -     -    43    29     -     -    32     -    52 |  288   7918
 CRO1 |     -     -    27     -    33     -     -    26     -    55 |  288     50
 DARW |     -     -    23    29    22     -     -    27     -    37 |  288    >>>
 DRAO |     -     -    22     -    17     -     -     -     -    32 |  288   2885
 FAIR |     -     -    20     -    15     -     -    25     -    34 |  288   8874
 GLPS |     -     -     -    24    10     -     -    24     -    33 |  288  15793
 GMAS |     -     -    15     -     -     -     -    19     -    57 |  288    955
 GODE |     -     -    31    39     -     -     -     -     -    55 |  288    120
 GOL2 |     -     -    19     -     -     -     -    25     -    33 |  288     84
 GOLD |     -     -     -     -    21     -     -    35     -    54 |  286  17584
 GUAM |     -     -     -     -    16     -     -    26     -    34 |  284  17210
 HARB |     -     -    67     -    52     -     -     -     -    78 |  253  35219
 HOB2 |     -     -    21    32    14     -     -     -     -    39 |  288    121
 HRAO |     -     -     -     -     9     -     -    15     -    50 |  288     44
 IISC |     -     -     -    24    23     -     -    24     -    62 |  288  15644
 IRKT |     -     -    34     -    27     -     -     -     -    47 |  226     67
 JPLM |     -     -    21     -    17     -     -     -     -    54 |  288   7862
 KARR |     -     -     -     -     9     -     -    16     -    48 |  288   7257
 KERG |     -     -     -    19    12     -     -     -     -    45 |  288    >>>
 KIRU |     -     -    13     -     -     -     -    17     -    33 |  288  22031
 KOKB |     -     -    24    26    20     -     -    28     -    37 |  288     47
 KOUR |     -     -    24    43    24     -     -    37     -    36 |  288   7040
 LPGS |     -     -    99    60   134     -     -   107     -   130 |  288  23550
 MAC1 |     -     -     -    22    18     -     -    23     -    53 |  288   6387
 MALI |     -     -     -    40    24     -     -     -     -    48 |  288  21734
 MAS1 |     -     -    21    23    21     -     -     -     -    48 |  288  16286
 MCM4 |     -     -    26    25    27     -     -    29     -    68 |  288  28814
 MDO1 |     -     -    26     -    20     -     -     -     -    48 |  288  15734
 MKEA |     -     -     -    18    11     -     -     -     -    50 |  288  18966
 NLIB |     -     -    32     -    21     -     -    16     -    29 |  288     24
 NNOR |     -     -    15    19     -     -     -     -     -    52 |  288    579
 NRC1 |     -     -    20     -    23     -     -    23     -    38 |  288     52
 NYAL |     -     -    15     -    11     -     -     -     -    32 |  288    321
 OHI2 |     -     -     -     -    17     -     -    27     -    53 |  286   8933
 ONSA |     -     -     -    28    17     -     -     -     -     - |  226     66
 PDEL |     -     -     -    19    12     -     -     -     -     - |  288  53412
 PERT |     -     -    21    19    18     -     -     -     -    34 |  288  64796
 PIE1 |     -     -    18    23     -     -     -     -     -    44 |  288     78
 PIMO |     -     -     -    31    19     -     -     -     -    55 |  270  24383
 PRDS |     -     -    13     -     -     -     -    17     -    48 |  288     74
 SANT |     -     -     -    32    19     -     -     -     -    62 |  287 104842
 SCH2 |     -     -    18     -    20     -     -    19     -    38 |  288   6969
 STJO |     -     -    26     -    36     -     -    32     -    49 |  288     66
 SYOG |     -     -    31    48    12     -     -    17     -    49 |  288   1058
 TIDB |     -     -    18    22    10     -     -     -     -    40 |  288    108
 TIXI |     -     -     -     -    56     -     -    92     -    53 |  280   6062
 TOW2 |     -     -     -    31    27     -     -    28     -    48 |  288   6185
 TSKB |     -     -    23     -    27     -     -    28     -    31 |  288   1063
 UNSA |     -     -     -    29    17     -     -     -     -    47 |  288  12407
 USNO |     -     -    19     -     -     -     -    24     -    41 |  288     51
 USUD |     -     -    20    25     -     -     -     -     -    23 |  288     78
 VILL |     -     -    16    29    19     -     -     -     -    32 |  288  13069
 WSRT |     -     -    17    17    16     -     -    15     -    29 |  288     39
 YAKT |     -     -    31    37     -     -     -    17     -     - |  288  14946
 YAR2 |     -     -    16     -    12     -     -     -     -    32 |  288  17143
 YELL |     -     -    36    26    32     -     -    12     -    36 |  288     37
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3183     -    48    59    35    63  2433    60  2723    63 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   AREQ  | 1440-5  4:45:00 |       -1630
gfz |   TOW2  | 1440-5  2:05:00 |         597
gfz |      7  | 1440-5  2:05:00 |         555
gfz |   TSKB  | 1440-5  6:15:00 |         844
gfz |      7  | 1440-5 18:45:00 |         531



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 YELL |   288     0     0   288   11.30   | 3.62e-14  6.00e-15  1.91e-15 |
 BREW |   288     0     0   288   10.76   | 5.69e-14  1.16e-14  3.80e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    9.91   | 4.16e-14  7.38e-15  4.22e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    8.20   | 6.20e-14  1.52e-14  3.43e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    7.90   | 5.30e-14  1.74e-14  4.68e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.33   | 6.71e-14  1.95e-14  3.05e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.17   | 4.04e-14  1.85e-14  7.70e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.81   | 4.19e-14  1.35e-14  5.30e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.92   | 4.90e-14  1.06e-14  2.77e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.74   | 5.14e-14  1.06e-14  4.62e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.72   | 4.00e-14  1.43e-14  2.87e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.23   | 4.30e-14  8.58e-15  1.80e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    3.87   | 9.26e-14  2.45e-14  7.20e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    3.13   | 1.22e-13  1.96e-14  3.62e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    2.11   | 6.02e-14  1.70e-14  4.42e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.60   | 6.48e-14  1.19e-14  5.59e-15 |
 ONSA |   226     0     0    81    1.11   | 6.02e-14  1.58e-14         - |
 NYAL |   288     0     0   288    0.55   | 3.96e-14  9.31e-15  1.99e-14 |
 HOB2 |   288     0     2   105    0.47   | 1.82e-13  3.23e-14  1.23e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.44   | 1.04e-13  1.84e-14  7.73e-15 |
 G28  |   288     0     2   129    0.22   | 6.06e-13  7.39e-14  2.25e-14 |
 G12  |   288     0     0   288    0.19   | 5.43e-13  7.17e-14  2.45e-14 |
 G31  |   288     0     0   169    0.19   | 5.09e-13  6.31e-14  3.01e-14 |
 G23  |   288     0     3   122    0.19   | 5.22e-13  6.57e-14  2.64e-14 |
 IRKT |   226     0     0    81    0.18   | 5.98e-14  1.74e-14         - |
 G04  |   288     0     0   288    0.14   | 4.51e-13  1.27e-13  5.04e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.14   | 6.06e-13  6.89e-14  4.68e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.09   | 1.78e-13  7.05e-14  8.84e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 4.12e-13  1.19e-13  6.60e-14 |
 G20  |   288     0     3    48    0.06   | 6.73e-13  7.48e-14  1.71e-14 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.05   | 1.04e-13  1.01e-13  2.49e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.04   | 4.73e-13  1.76e-13  8.24e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 3.82e-13  1.20e-13  9.49e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.04   | 6.64e-13  2.07e-13  9.70e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.44e-13  2.48e-13  1.27e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  3.14e-13  9.55e-14 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  3.59e-13  1.86e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.79e-13  1.21e-13 |
 G11  |   288     0     4     6    0.01   | 6.49e-13  6.56e-14  3.40e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  4.39e-13  2.68e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.72e-13  1.93e-13 |
 G14  |   288     0     3     6    0.01   | 5.66e-13  5.93e-14  2.20e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.48e-13  2.17e-13 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.00   | 9.35e-14  3.25e-13  3.69e-13 |
 G22  |   288     0     4     5    0.00   | 1.03e-12  1.33e-13  9.95e-14 |
 JPLM |   288     0     2   106    0.00   | 9.92e-13  3.80e-13  5.40e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.07e-14  7.25e-15  2.06e-15 |
 ALIC |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  4.80e-13  4.73e-13 |
 G21  |   288     4     6     0    0.00   | 8.79e-13  1.39e-13  7.22e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 5.89e-13  5.90e-14  1.80e-14 |
 G18  |   288     0     5     0    0.00   | 7.18e-13  7.54e-14  3.01e-14 |
 G17  |   288     0     4     0    0.00   | 5.84e-13  6.00e-14  2.63e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.46e-13  2.64e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  4.18e-13  3.99e-13 |
 G07  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G02  |   288     0     3     0    0.00   | 5.32e-13  5.52e-14  1.59e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  8.08e-13  4.54e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.53e-13  2.77e-14  6.17e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.16e-13  1.96e-13  6.64e-13 |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   270     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 9.19e-13  1.36e-13  5.33e-14 |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.33e-13  6.68e-13  9.69e-13 |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 1.06e-12  7.62e-13  1.73e-12 |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOL2 |   288     0     2     0    0.00   | 9.34e-14  1.31e-14  6.01e-15 |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   280     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.70e-17  2.04e-16  1.22e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      YELL      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
