
 GPS week: 1150   Day: 2   MJD: 52296                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2677      0     0.12    -0.20     4.89     0.00
 cod |   288     0  24855    294    -0.43     2.17     0.08    16.70
 emr |   288     0  12259     14  2051.60    11.84     0.08    14.73
 esa |   288     0  17999   1131     1.14    -0.56     0.10    11.97
 gfz |   288     0  14760    292     0.51    -0.92     0.09    12.80
 igu |    96     0   2300      0     0.10    -0.23     3.86     0.00
 jpl |   282     0  10876    834    -3.20     1.45     0.05    30.43
 ngs |    96     0   2677      0     0.12    -0.21     4.76     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  25428    293   690.91    -2.79     0.09    13.37

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2344    14   136   -64   -16  5322     - -2743     -   -95 |
    2 |   203   102  -131   -35   -47 18070   231    65     -  -186 |
    3 | -1080    -1  -249   381    26 -6587    43   -10     -  -136 |
    4 | -4262   -47  -168   -16   297 -5058    94 -3793     -  -130 |
    5 | -3285   -33  -106   199    69  8107    39 -3898     -  -131 |
    6 |  -849   169  -304   407   126   549  -178  -680     -  -160 |
    7 |  3008     4  -181  -277   203  6579   289  3520     -   -54 |
    8 |  3771   -38   -34    74    -4-12804   135  2809     -  -108 |
    9 | -5168   -38  -162   346   138  -180   -17 -4717     -  -197 |
   10 |   587    25   -77  -290   305 -1075    43   538     -   -25 |
   11 |  7517  -189    16   407  -128   460    28  6834     -   -58 |
   13 |  6032    75   100  -188    40  2186   -36  6038     -   -33 |
   14 |  5104    61   123  -192   -65   868    54  4858     -   -39 |
   15 |  3435    64    10     -   -18     -   -61  1939     -    -3 |
   17 |  -334   139    37   -71   158     -   -96   381     -  -199 |
   18 |  7033   -23    35    70   -64  2000    -9  6770     -    -1 |
   20 |  5988  -175   -70   645  -264  1168   131  6062     -  -178 |
   21 |-13102   -41    39     X     X     -    60-11207     -   -55 |
   22 |  4532    16   -12   314  -111 -5479   133  3863     -  -323 |
   23 |  3344    35    23   163   -45  9844    -3  2193     -  -168 |
   24 | -1245     6   -68  -430   235 -1054   134 -1091     -    34 |
   25 | -3603   120   -79   -49   154  1023    84 -3427     -  -262 |
   26 |   763    51    12  -342   366 -1621   -50   755     -   -68 |
   27 | -6791    40     5    83   -39 -5495   142 -6413     -  -245 |
   28 |   943    19   -62    21  -146 -3676   189   921     -   -31 |
   29 | -1891   104   -65   -68    96  1907    66 -1815     -  -160 |
   30 | -7666    94    45  -156   212-15188   -80 -7300     -  -154 |
   31 |  -781   -44  -157   588   -72     -    78  -608     -  -317 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -76     -     -     -     -    16     -     -    59 |
 AMC2 |     -   -60     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 AOML |     -   -76     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 AUCK |     -   -31     -     X     -     -     -     -     -    38 |
 BAHR |     -     -    85  -105     -     -    26     -     -   -55 |
 BILI |     -  -119     -     -   155     -     -     -     -     - |
 BOR1 |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -    92 |
 BRMU |     -    81     -  -457    90     -     -     -     -   217 |
 BRUS |     -    29     -     -     -     -   -20     -     -     9 |
 CAS1 |     -  -160     -    27   -43     -    20     -     -   172 |
 CHAT |     -   -63     -     X    40     -   -84     -     -   234 |
 CRO1 |     -  -121     -     -     -     -    45     -     -    50 |
 DRAO |     -   -38    76     -     -     -     -     -     -   -36 |
 FAIR |     -     -   133   -90     -     -   -58     -     -    61 |
 FORT |     -   -61   -38   -23     -     -     -     -     -   105 |
 GALA |     -    98     -   -74   -98     -    30     -     -   -29 |
 GODE |     -    -4     -  -212     -     -     -     -     -   145 |
 GOLD |     -   -25     -     -     -     -     X     -     -    31 |
 GUAM |     -    97     -   -29  -156     -     -     -     -    54 |
 HARB |     -   -31     -     -    41     -     -     -     -     - |
 HOB2 |     -    48   108   -48   -34     -     -     -     -  -104 |
 HRAO |     -  -187     -     -     -     -   -46     -     -   340 |
 KERG |     -   444     -     -   161     -  -528     -     -   422 |
 KWJ1 |     -     -     -     -    23     -    -9     -     -    -1 |
 LPGS |     -     -     -     -  -262     -     -     -     -   251 |
 MAC1 |     -  -104     -   107     -     -     -     -     -    36 |
 MALI |     -   192     -   235  -470     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -  -126   162   -95   -87     -    44     -     -    51 |
 MATE |     -  -136    75    23     -     -     X     -     -    66 |
 MAW1 |     -     7     -     -     -     -     -     -     -    -8 |
 MCM4 |     -   -39     -   564  -143     -     -     -     -  -319 |
 MDO1 |     -    35    67  -175     -     -     -     -     -    39 |
 MEDI |     -  -117     -     -     -     -     -     -     -   146 |
 METS |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 MKEA |     -     -   153     -     -     -  -129     -     -   115 |
 MSKU |     -    83     -     -  -108     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -   -60     -     -     -     -     -    53 |
 NLIB |     -   -19     -     X     -     -     -     -     -    23 |
 NRC2 |     -   -36    90   -57     -     -    -4     -     -     8 |
 NSSP |     -    77     -     -     -     -     -     -     -   -96 |
 NTUS |     -    20     -     -     -     -     -     -     -   -25 |
 NYA1 |     -  -116     -     -  -174     -    94     -     -   105 |
 NYAL |     -     -   -22   170     -     -     -     -     -  -128 |
 OHIG |     -   -19     -  -222    73     -     -     -     -   133 |
 PENC |     -   184     -     -     -     -     -     -     -  -230 |
 PERT |     -    68     -  -139     -     -     -     -     -    39 |
 PIE1 |     -    75     -  -206     -     -     -     -     -    96 |
 POTS |     -   -52     -    42     -     -     -     -     -    28 |
 REYK |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 RIOG |     -    -9     -     -  -268     -   122     -     -     - |
 SELE |     -   223     -  -311     -     -     -     -     -     - |
 SFER |     -  -282     -  -208     -     -     -     -     -   543 |
 STJO |     -   -74   226     -  -220     -     -     -     -    55 |
 SUTH |     -   -54     -  -302     -     -     -     -     -   338 |
 THTI |     -     -     -   196     -     -   -81     -     -    -2 |
 TRO1 |     -   -78     -     -   102     -     -     -     -     - |
 TROM |     -     -     -    68     -     -     -     -     -   -61 |
 TSKB |     -   157    45  -210     -     -     -     -     -   -27 |
 URUM |     -     -     -     -  -110     -    -6     -     -   118 |
 USNO |     -  -105    87     -     -     -     X     -     -    35 |
 USUD |     -  -209     -   107     -     -    77     -     -     X |
 VILL |     -    16     -   -97     -     -     -     -     -    67 |
 WES2 |     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 WHIT |     -    43     -     -   -56     -     -     -     -     - |
 WSRT |     -    30     -   -14     -     -     -     -     -   -25 |
 WTZR |     -  -145     -    36     -     -    38     -     -    64 |
 WUHN |     -   188     -  -118    76     -     -     -     -  -202 |
 YAKT |     -   359     -     -     -     -  -197     -     -     - |
 YAR2 |     -     -     -     -     -     -   -54     -     -   124 |
 YELL |     -     X    81   -32     -     -   -21     -     -   -16 |
 ZWEN |     -   -94     -     -     1     -     -     -     -   117 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7086    62    72    51   104  3276     -  6787     -    82 |  288   3.32
    2 |  2677    70    34    69    61  8134    54  2533     -    46 |  288   2.02
    3 |  7158    57    62   185    53  2239    62  7084     -   160 |  288   1.97
    4 |  2661   149    97   218   106  1805    90  2220     -    72 |  282   0.87
    5 |  7418    92    37    81    33  2557    43  6570     -    91 |  288   3.02
    6 |  9345    78    74    66    37  2332    39  9685     -    97 |  288   8.68
    7 |  5875    60    82    63   155  3613    47  5497     -    59 |  288   1.14
    8 |  7297    80    77    39    52  9922    34  7133     -   180 |  288   2.95
    9 |  3769    47    38    53   146  2186    45  4177     -   144 |  288   1.86
   10 |  4143    95    79   114   104  3411    54  4057     -   128 |  288   2.87
   11 |  2452    95    66   108    78  1255    41  2292     -    47 |  288   0.29
   13 |  1163    87    71    79    49  1472    38  1138     -    60 |  288   0.31
   14 |  1026    76   210    77   118  1325    32  1276     -    61 |  288   0.40
   15 |  5050   149   139     -   207     -    78  5396     -   124 |  276   4.40
   17 |  4371    70    80   176    94     -    57  2984     -   128 |  281   3.25
   18 |   819    51    56   111   117  1340    42   954     -   106 |  288   0.35
   20 |  1032    76    89   111    51   953    62   980     -   109 |  288   0.22
   21 |  5149   141   188     X     X     -    49  5347     -   130 |  285   2.63
   22 |  1919   164    80   176   136  3561    32  2355     -    78 |  288   0.69
   23 |  9443    64   128    80    58  2581    32  8706     -    69 |  288   5.78
   24 |  7161    83    96   239    52  4299    38  6769     -    92 |  282   3.76
   25 |  4737   139   118    33    64  4281    54  5044     -    87 |  288   1.90
   26 |   844   100    51    40    56   912    50   843     -    47 |  288   0.94
   27 |  3526    67    86    97   168  4180    41  3708     -   132 |  288   2.39
   28 |  2832    73    99    52   102  1446    59  2666     -    74 |  288   0.93
   29 |  2684    71   204    62   115  2429    34  2844     -   135 |  288   0.81
   30 |  1939    67    70   119   142  6726    54  2038     -    89 |  288   1.02
   31 |  4319    83    41   138    52     -    36  4420     -   242 |  288   3.88
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    58     -     -     -     -    29     -     -    25 |  288   0.06
 AMC2 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    23 |  286   0.06
 AOML |     -    48     -     -     -     -     -     -     -    60 |  286  25.19
 AUCK |     -    67     -     X     -     -     -     -     -    84 |  264  20.28
 BAHR |     -     -    26    51     -     -    18     -     -    30 |  288   1.13
 BILI |     -    20     -     -    26     -     -     -     -     - |  287  17.36
 BOR1 |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    34 |  279  82.41
 BRMU |     -    71     -    97    63     -     -     -     -    66 |  286  34.87
 BRUS |     -   103     -     -     -     -    44     -     -    42 |  288   0.06
 CAS1 |     -   138     -    56    61     -    44     -     -    37 |  288   8.94
 CHAT |     -    82     -     X    88     -    37     -     -    34 |  264  17.48
 CRO1 |     -    71     -     -     -     -    29     -     -    39 |  288   0.12
 DRAO |     -    69    48     -     -     -     -     -     -    38 |  288   0.07
 FAIR |     -     -    50   110     -     -    74     -     -   233 |  288   0.10
 FORT |     -    69    67    70     -     -     -     -     -    98 |  228   1.94
 GALA |     -    99     -    57    64     -    71     -     -    32 |  288  43.98
 GODE |     -   102     -   224     -     -     -     -     -   105 |  265  39.10
 GOLD |     -    43     -     -     -     -     X     -     -    53 |  285  37.94
 GUAM |     -   123     -    84    83     -     -     -     -    63 |  288  33.89
 HARB |     -    22     -     -    29     -     -     -     -     - |  287   5.98
 HOB2 |     -    85    30    35    34     -     -     -     -    66 |  288   0.07
 HRAO |     -    74     -     -     -     -    48     -     -    48 |  288  24.35
 KERG |     -   102     -     -    47     -    47     -     -    66 |  287   1.30
 KWJ1 |     -     -     -     -   245     -   103     -     -   219 |  276 108.25
 LPGS |     -     -     -     -   236     -     -     -     -   226 |  188 118.38
 MAC1 |     -   136     -   128     -     -     -     -     -    75 |  287  21.33
 MALI |     -    35     -    53    34     -     -     -     -     - |  288  43.81
 MAS1 |     -    61    17    50    40     -    42     -     -    29 |  288   1.91
 MATE |     -    23    27    22     -     -     X     -     -    40 |  288   0.21
 MAW1 |     -    80     -     -     -     -     -     -     -    99 |  280  27.81
 MCM4 |     -    83     -   257    97     -     -     -     -   240 |  288    >>>
 MDO1 |     -    44    45    84     -     -     -     -     -    40 |  288   9.43
 MEDI |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   0.09
 METS |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    61 |  285   0.59
 MKEA |     -     -    25     -     -     -    15     -     -    25 |  288  50.85
 MSKU |     -    23     -     -    30     -     -     -     -     - |  288  33.30
 NKLG |     -     -     -    54     -     -     -     -     -    48 |  287    >>>
 NLIB |     -   156     -     X     -     -     -     -     -   194 |  221    >>>
 NRC2 |     -    37    27    39     -     -    24     -     -    24 |  288   0.05
 NSSP |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    34 |  283  23.02
 NTUS |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    34 |  287  13.25
 NYA1 |     -    78     -     -    28     -    20     -     -    57 |  288   0.03
 NYAL |     -     -    56    48     -     -     -     -     -    25 |  288   0.04
 OHIG |     -    91     -    78    97     -     -     -     -    90 |  288  24.40
 PENC |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    45 |  285   9.20
 PERT |     -    51     -    44     -     -     -     -     -    56 |  288  22.43
 PIE1 |     -    18     -    76     -     -     -     -     -    59 |  288   0.07
 POTS |     -    35     -    26     -     -     -     -     -    38 |  288  15.65
 REYK |     -    67     -     -     -     -     -     -     -    84 |  286   8.77
 RIOG |     -    69     -     -    80     -    39     -     -     - |  288  16.18
 SELE |     -    61     -    85     -     -     -     -     -     - |  277  39.14
 SFER |     -    80     -    86     -     -     -     -     -    40 |  287   1.47
 STJO |     -    42    31     -    31     -     -     -     -    40 |  288   2.98
 SUTH |     -    34     -    74     -     -     -     -     -    81 |  288  26.52
 THTI |     -     -     -    69     -     -    44     -     -    57 |  287   2.22
 TRO1 |     -    76     -     -    99     -     -     -     -     - |  288  10.53
 TROM |     -     -     -    27     -     -     -     -     -    24 |  281  11.53
 TSKB |     -    41    40    94     -     -     -     -     -    56 |  288   1.17
 URUM |     -     -     -     -    29     -    19     -     -    24 |  288  29.25
 USNO |     -    31    20     -     -     -     X     -     -    37 |  288   0.02
 USUD |     -    80     -    79     -     -    66     -     -     X |  285   0.33
 VILL |     -    39     -    46     -     -     -     -     -    25 |  288  28.57
 WES2 |     -    41     -     -     -     -     -     -     -    51 |  281   0.04
 WHIT |     -    18     -     -    23     -     -     -     -     - |  288  21.74
 WSRT |     -    81     -    53     -     -     -     -     -    59 |  288   0.05
 WTZR |     -    50     -    32     -     -    23     -     -    23 |  288   0.08
 WUHN |     -    21     -    61    36     -     -     -     -    37 |  287  32.46
 YAKT |     -    37     -     -     -     -    20     -     -     - |  276   0.63
 YAR2 |     -     -     -     -     -     -    16     -     -    37 |  269   4.42
 YELL |     -     X    28    79     -     -    40     -     -    58 |  281   0.04
 ZWEN |     -    56     -     -    25     -     -     -     -    58 |  288  15.18
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4886    76    84    99    94  3859    47  4763     -    91 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

