
 GPS week: 1188   Day: 4   MJD: 52564                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2492      0     0.09     0.00     4.32     0.00
 cod |   288     0  21898    249     0.22    -0.39     0.06    18.49
 emr |   288     0  18160    186   885.98    15.23     0.07    13.53
 esa |   288     0  18103   1247    -1.92     0.35     0.09     9.01
 gfz |   288     0  16543    561    -0.13     0.07     0.07    13.70
 igu |    96     0   2204      0     0.07    -0.06     4.62     0.00
 jpl |   288     0  12904    707     0.54     0.48     0.04    28.13
 ngs |    96     0   2492      0     0.09     0.00     4.19     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28776    675 -3975.89   -39.76     0.06    17.13

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |-10044    51  -192   -18   257  -324   -92-10308     -   -90 |
    3 |  4248    -2  -160   -34   112 13822   199  3810     -  -249 |
    4 |  -790   -21  -194    36   -91  2511   357 -1079     -  -320 |
    5 | -2138    72  -107   106    17  4661   -48 -2911     -   -56 |
    6 |    72   180  -131    32    88  4845   304   119     -  -209 |
    7 | -2034   -33    -5    99    96 -1953  -229 -2043     -   -65 |
    8 | -1355   -97   -98   181   240  4304  -251 -1881     -   -82 |
    9 | -6628   165  -129   -51  -207 -9197   161 -5511     -  -131 |
   10 | -2228   138    11   335   137 -1477  -270 -2478     -   -17 |
   11 |  5837  -117    93   302   -36  4125   -13  5751     -   -81 |
   13 |  6248    -2   -59    99    53  2254   299  5985     -   -78 |
   14 |  3109    98   183    81   -65  2265  -100  3728     -   -87 |
   15 |  -261   240    -4     -   -27  6260  -135  -480     -  -221 |
   17 |  -216   362   -63   -57   -91     -   -51   -78     -  -160 |
   18 |  2452    28   -26    89  -179  3195   105  2505     -   -80 |
   20 |  4814   -21    71   127    -7  4218   -88  4838     -    37 |
   22 |  6795   -51  -183   127   298-13550  -219  6440     -   -74 |
   23 |  1251   122  -129    93     X  4648   121  1406     -  -338 |
   24 |  -797   116   -96   -12    20     -   165  -840     -   -76 |
   25 | -8667     5  -234  -126   188 -7085   307 -7215     -  -377 |
   26 |  -222   138   -96   226   -73  1414   314  -135     -  -166 |
   27 | -1922   -37  -170     9   358-20102   -40 -1434     -  -113 |
   28 |  6705   -93   299  -217   -82  1974  -166  6188     -    58 |
   29 | -1958    72  -244    47    -1     -   138 -1933     -  -122 |
   30 |  1660   -24  -238   -66   -42  1254   374  1056     -  -310 |
   31 | -3883   105  -181   166   194 -7973   -32 -3469     -  -164 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -181  -153     -     -     -    78     -     -   188 |
 ALGO |     -     -    44   -69     -     -     -     -     -     1 |
 AMC2 |     -   -33   252     -     -     -  -219     -     -   200 |
 ARTU |     -     -     -     -   -44     -    21     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -  -175     -     -     -     -     -    92 |
 BAHR |     -  -142   -73   509  -272     -     -     -     -   160 |
 BJFS |     -     -   153     -  -221     -     -     -     -    57 |
 BOR1 |     -     -   -34     -     -     -     -     -     -    27 |
 BRMU |     -    45     -   -40   -37     -     -     -     -     2 |
 BRUS |     -     -    34     -     -     -   -60     -     -    73 |
 CAS1 |     -   -91     -   150  -161     -    49     -     -    68 |
 CHUR |     -     -   337     -     -     -     -     -     -  -266 |
 COCO |     -   122     -  -156   -58     -    18     -     -   -33 |
 CRO1 |     -  -108   315     -     -     -   -86     -     -    35 |
 DAVR |     -   -91     -     -     4     -     -     -     -    94 |
 DRAO |     -  -116    -8     -     -     -     -     -     -   131 |
 FAIR |     -   -40    62    67   -79     -    -1     -     -    23 |
 FORT |     -   246     -  -144    80     -   -33     -     -  -150 |
 GODE |     -   -68   117   -98     -     -     -     -     -    34 |
 GOLD |     -     -     -     -     -     -   -90     -     -   147 |
 GRAZ |     -     -    39     X     -     -     -     -     -   -31 |
 GUAM |     -     X     -    22   151     -  -190     -     -   179 |
 GUAT |     -     -     -     -  -196     -     -     -     -   157 |
 HERS |     -  -277  -140     -     -     -     -     -     -   404 |
 HOB2 |     -    16   283  -246     -     -  -141     -     -   104 |
 HOFN |     -     -     -     -   135     -   -66     -     -     - |
 HRAO |     -   -54     -     -     -     -   -51     -     -   142 |
 IISC |     -     -     -  -124     -     -     2     -     -    60 |
 IRKT |     -     -    21   -31     -     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -   -17     -     -     -     -    11     -     -     - |
 JPLM |     -     -   217     -   -54     -     -     -     -  -125 |
 KARR |     -   -23     -     -    31     -     -     -     -     - |
 KERG |     -    26    32     -   -19     -     -     -     -   -39 |
 KGN0 |     -     -    95     -     -     -     -     -     -   -75 |
 KIRU |     -     -   -32     -     -     -     -     -     -    25 |
 KOSG |     -  -129     -     -     -     -     -     -     -   139 |
 KOUR |     -   -32     -   -32     -     -    -9     -     -    67 |
 KSTU |     -   -74     -     -     -     -     -     -     -    80 |
 KUNM |     -  -340     -     -     -     -     -     -     -   367 |
 LAE1 |     -  -138     -     -   111     -     -     -     -    61 |
 LHAS |     -    30     -   -88   -63     -    39     -     -     - |
 MAC1 |     -   -49     -    56   -18     -     -     -     -    37 |
 MALI |     -   -70     -   -47     X     -     -     -     -    94 |
 MAS1 |     -     -     -     X  -108     -     -     -     -    87 |
 MATE |     -     -     -    13     -     -     -     -     -    -7 |
 MAW1 |     -    74     -     -  -138     -     2     -     -    27 |
 MCM4 |     -   133     -     -     -     -     X     -     -  -144 |
 MDO1 |     -   107   128  -313     -     -     -     -     -   -48 |
 MEDI |     -     -  -189     -     -     -     -     -     -   149 |
 METS |     -     -   -11     -     -     -     -     -     -     8 |
 MKEA |     -   -34     -    99   -55     -   -37     -     -    88 |
 NKLG |     -     -     -     -    21     -    18     -     -   -47 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -  -182     -     -   299 |
 NPLD |     -     -    60     -     -     -     -     -     -   -47 |
 NRC2 |     -     -   135  -244    -4     -     X     -     -    25 |
 NRIL |     -    47     -     -   -63     -     -     -     -     - |
 NTUS |     -   -92     -     -     -     -     -     -     -    99 |
 NYA1 |     -    -2     -     -     -     -   -76     -     -   127 |
 NYAL |     -     -    94   -54     -     -     -     -     -   -45 |
 OS0G |     -     -   -70   -24     -     -     -     -     -    68 |
 PERT |     -     -    55    59     -     -   -45     -     -     - |
 PIE1 |     -     -     X  -556     -     -     X     -     -   293 |
 POTS |     -   -16     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 PRDS |     -     -    72     -     -     -     -     -     -   -57 |
 RBAY |     -   -25     -     -    34     -     -     -     -     X |
 REYK |     -    22     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 RIOG |     -   114     -    64  -166     -     -     -     -   -24 |
 SANT |     -   -94     -     X     -     -    47     -     -    18 |
 SELE |     -     -     -  -318     -     -   -20     -     -   202 |
 STJO |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    -9 |
 SUTH |     -  -133     -    73     -     -     -     -     -   105 |
 THTI |     -     -     -    46   -53     -     -     -     -    18 |
 THU3 |     -   -23     -     -    32     -     -     -     -     - |
 TIXI |     -     -     -     -    47     -   -23     -     -     - |
 TLSE |     -    44   -60     -     -     -     -     -     -     X |
 TOW2 |     -    38     -     -     -     -   -25     -     -     - |
 TRO1 |     -     -     -     -    -7     -     -     -     -     5 |
 TROM |     -     -     -   103     -     -     -     -     -   -54 |
 TSKB |     -   -15   103  -138     -     -     -     -     -     7 |
 TWTF |     -   -72   107     -     -     -     -     -     -    -4 |
 USNO |     -   -72    66     -     -     -     -     -     -    26 |
 USUD |     -     -   -13   -18     -     -     -     -     -    20 |
 VILL |     -    18     -   -92     -     -     -     -     -    28 |
 WILL |     -   -99    66     -     -     -     -     -     -    56 |
 WTZR |     -   -36   122   -44     -     -   -75     -     -    89 |
 YAKT |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -    10 |
 YELL |     -   -44     -     X     -     -     -     -     -    47 |
 YSSK |     -    95     -     -     -     -   -63     -     -     - |
 ZWEN |     -    17     -   -68   -10     -     -     -     -    26 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4116    57    54   202    48  3080    40  3947     -    24 |  288   3.84
    3 |  4102    41    31    66   119  8091    69  3531     -    26 |  288   2.07
    4 |  2101    57    53    54    35  1045    24  2083     -    27 |  288   0.86
    5 |  8292    75    69    54   158  2246    29  7664     -    60 |  288   2.99
    6 |  9394    53    41   142    56  5007   100  9425     -    48 |  288   9.30
    7 |  1552    51    70    53    64  2104    66  1669     -    63 |  288   1.11
    8 |  4653    38    39   127    37  4649    80  4116     -    83 |  288   3.15
    9 |  6010    36    28    45    29  2790    22  5810     -    40 |  288   2.21
   10 |  4823   122   116   130   113  3546    52  4671     -   174 |  287   3.06
   11 |   911    66    59   147   118  2382    36   763     -   107 |  288   0.42
   13 |  1488    52    72   208    60  1104    91  1449     -    35 |  288   0.21
   14 |  4023    52    51    45    82  1371    32  3584     -    67 |  288   0.18
   15 |  4045    56    70     -    36  6349    57  4270     -    53 |  288   2.76
   17 |  6215    58    33    69    57     -    43  5650     -    62 |  288   2.01
   18 |   980    81    87   137    47  1623    27   894     -    65 |  288   0.33
   20 |   838    49    89   129    85  2090    50   711     -   150 |  288   0.30
   22 |  4905    67    37   170   137  6971    65  5047     -    39 |  288   3.72
   23 |  6167   179   173   200     X  3250   111  6282     -   172 |  286   5.90
   24 |  1826    61    38    44    41     -    47  1812     -    34 |  288   2.01
   25 |  5497    57    66   131    38  4290    34  5462     -    63 |  288   2.53
   26 |   565    47    23   113   102   746    83   478     -    42 |  288   0.44
   27 |  3111    44    63   119    51 13337    49  3150     -    39 |  288   1.64
   28 |  3649    51    30   109    67  1140    50  4058     -    21 |  288   1.16
   29 |   584    60    37    83    88     -    36   646     -    48 |  288   0.57
   30 |  3316   110    67    81   155   973    76  3060     -    54 |  282   1.20
   31 |  2286    79    34   141    62  5392    29  2343     -    47 |  288   1.66
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29    85     -     -     -    23     -     -    48 |  288   0.12
 ALGO |     -     -    23    24     -     -     -     -     -    17 |  288   0.03
 AMC2 |     -    23    63     -     -     -    15     -     -    32 |  288   0.04
 ARTU |     -     -     -     -    37     -    18     -     -     - |  288  18.71
 ASC1 |     -     -     -    40     -     -     -     -     -    21 |  284    >>>
 BAHR |     -    41    41    61    41     -     -     -     -    33 |  288   1.83
 BJFS |     -     -   133     -    69     -     -     -     -    91 |  288    >>>
 BOR1 |     -     -    67     -     -     -     -     -     -    53 |  286   0.80
 BRMU |     -    26     -    39    19     -     -     -     -    21 |  288  22.17
 BRUS |     -     -    37     -     -     -    25     -     -    30 |  288   0.04
 CAS1 |     -    61     -    35    59     -    54     -     -    59 |  288   8.93
 CHUR |     -     -    63     -     -     -     -     -     -    50 |  204   0.72
 COCO |     -    38     -    31    32     -    38     -     -    29 |  288  11.39
 CRO1 |     -    37   136     -     -     -    32     -     -    32 |  288  32.34
 DAVR |     -    44     -     -    19     -     -     -     -    45 |  288  20.22
 DRAO |     -    14    29     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 FAIR |     -    39    28    33    22     -    34     -     -    37 |  288   0.04
 FORT |     -    35     -    42    52     -    27     -     -    32 |  288   0.28
 GODE |     -    28    80    36     -     -     -     -     -    34 |  288   0.05
 GOLD |     -     -     -     -     -     -    19     -     -    31 |  286  25.77
 GRAZ |     -     -    60     X     -     -     -     -     -    47 |  286  44.95
 GUAM |     -     X     -    81    49     -    74     -     -   123 |  288  28.22
 GUAT |     -     -     -     -   164     -     -     -     -   132 |  286    >>>
 HERS |     -    61    66     -     -     -     -     -     -    48 |  264  49.31
 HOB2 |     -    77    91    39     -     -    37     -     -    40 |  286 277.82
 HOFN |     -     -     -     -    50     -    24     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    28     -     -     -     -    24     -     -    33 |  288  30.99
 IISC |     -     -     -   139     -     -    43     -     -    56 |  273    >>>
 IRKT |     -     -    47    70     -     -     -     -     -     - |  257   0.21
 JAB1 |     -    71     -     -     -     -    47     -     -     - |  286  28.29
 JPLM |     -     -    90     -    63     -     -     -     -    43 |  288  13.54
 KARR |     -    17     -     -    23     -     -     -     -     - |  288  13.15
 KERG |     -    34    39     -    37     -     -     -     -    20 |  287   1.17
 KGN0 |     -     -    87     -     -     -     -     -     -    69 |  284   0.27
 KIRU |     -     -    60     -     -     -     -     -     -    47 |  266   2.03
 KOSG |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288  38.97
 KOUR |     -    32     -    30     -     -    23     -     -    24 |  288  34.92
 KSTU |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    23 |  286   9.20
 KUNM |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    30 |   84  30.10
 LAE1 |     -    63     -     -    81     -     -     -     -    38 |  287  25.15
 LHAS |     -    24     -    26    19     -    18     -     -     - |  288  11.25
 MAC1 |     -    20     -   101    49     -     -     -     -    36 |  287  14.51
 MALI |     -    45     -    99     X     -     -     -     -    43 |  286  58.78
 MAS1 |     -     -     -     X    28     -     -     -     -    22 |  261   2.01
 MATE |     -     -     -    23     -     -     -     -     -    12 |  288   0.10
 MAW1 |     -    53     -     -    30     -    41     -     -    36 |  288  32.79
 MCM4 |     -    80     -     -     -     -     X     -     -    86 |  246 135.05
 MDO1 |     -    32    79    42     -     -     -     -     -    32 |  288   3.81
 MEDI |     -     -   105     -     -     -     -     -     -    83 |  281   0.18
 METS |     -     -    63     -     -     -     -     -     -    50 |  260    >>>
 MKEA |     -    33     -    63    79     -    38     -     -    52 |  288  44.11
 NKLG |     -     -     -     -    54     -    28     -     -    32 |  287 232.52
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    14     -     -    22 |  211   0.04
 NPLD |     -     -    37     -     -     -     -     -     -    29 |  285   0.10
 NRC2 |     -     -    24    21    24     -     X     -     -    12 |  286   0.03
 NRIL |     -    44     -     -    60     -     -     -     -     - |  281  17.72
 NTUS |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    38 |  287  13.70
 NYA1 |     -    78     -     -     -     -    45     -     -    22 |  285   0.08
 NYAL |     -     -    95    33     -     -     -     -     -    80 |  287   0.08
 OS0G |     -     -    33    41     -     -     -     -     -    26 |  288   0.15
 PERT |     -     -    25    66     -     -    23     -     -     - |  288  16.75
 PIE1 |     -     -     X    30     -     -     X     -     -    16 |  169   0.03
 POTS |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    30 |  286  16.05
 PRDS |     -     -    89     -     -     -     -     -     -    70 |  241   2.23
 RBAY |     -    18     -     -    25     -     -     -     -     X |  288  75.52
 REYK |     -    39     -     -     -     -     -     -     -    42 |  285   7.36
 RIOG |     -    24     -    76    61     -     -     -     -    30 |  285  18.08
 SANT |     -    31     -     X     -     -    55     -     -    83 |  288  27.90
 SELE |     -     -     -    35     -     -    15     -     -    29 |  288  28.40
 STJO |     -     -   119     -     -     -     -     -     -    94 |  286  15.13
 SUTH |     -    24     -    57     -     -     -     -     -    34 |  288  27.13
 THTI |     -     -     -    69    59     -     -     -     -    31 |  287   8.69
 THU3 |     -    29     -     -    39     -     -     -     -     - |  285  10.29
 TIXI |     -     -     -     -    20     -    10     -     -     - |  287  11.19
 TLSE |     -    65    89     -     -     -     -     -     -     X |  285  12.33
 TOW2 |     -    24     -     -     -     -    16     -     -     - |  288  24.40
 TRO1 |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    14 |  273   7.63
 TROM |     -     -     -    22     -     -     -     -     -    11 |  273  11.01
 TSKB |     -    79    30    80     -     -     -     -     -    33 |  288   1.32
 TWTF |     -    97   123     -     -     -     -     -     -   149 |  285   0.34
 USNO |     -    20    25     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 USUD |     -     -    65    55     -     -     -     -     -    43 |  288    >>>
 VILL |     -    52     -   156     -     -     -     -     -    53 |  288  25.69
 WILL |     -    25    70     -     -     -     -     -     -    44 |  287   0.79
 WTZR |     -    46    78    43     -     -    28     -     -    32 |  267   0.07
 YAKT |     -     -    44     -     -     -     -     -     -    35 |  284   0.42
 YELL |     -    25     -     X     -     -     -     -     -    26 |  285   0.04
 YSSK |     -    24     -     -     -     -    16     -     -     - |  287  19.05
 ZWEN |     -    47     -    34    30     -     -     -     -    31 |  288  17.20
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4319    55    70    92    69  4623    40  4194     -    57 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

