
 GPS week: 1188   Day: 2   MJD: 52562                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  30679     31     2.06    -1.08     0.06    20.93
 emr |   288     0  18104     23   855.68    13.68     0.08    15.77
 esa |   288     0  18187   2496   855.97    13.61     0.10    11.00
 gfz |   288     0  27650   1123    -0.30    -0.15     0.04    27.68
 igr |   288     0  28013    680    -0.01    -0.52     0.06     0.00
 jpl |   288     0  19949     13     1.71     0.27     0.05    24.62
 ngs |    96     0   2392     23     1.22    -1.96     5.10     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |   -20   -43   -71   226   -79  -186  1719     - |
    3 |  -174   -59    82    26   -74   132  2358     - |
    4 |   -51  -442   -16    62  -269   294 -3564     - |
    5 |    26   -37  -111    67    -4   -28 -6195     - |
    6 |    20  -222  -179   -34  -124   247 -8965     - |
    7 |   123   -43    19   230   -66  -373 -3426     - |
    8 |    30   -31    56   278   -47  -344 -4411     - |
    9 |   -32  -252    92   -19   -45   177  5872     - |
   10 |   -23  -218     X   141  -143     - -5307     - |
   11 |   -13    95   302    21    63  -222  5288     - |
   13 |    24    47   -27   -34    28     -  1621     - |
   14 |    37   135   266   -68    86  -173 16990     - |
   15 |   167    -9     -    79    69  -226  3961     - |
   18 |    14   100  -148   -93   101    97  4325     - |
   20 |    14    38   156    88     7  -198  1606     - |
   22 |  -102    43     X   341    37  -340  9369     - |
   23 |   112  -193     X     X   -18    32 -6398     - |
   24 |    47  -317     -    80  -147    86 -8505     - |
   25 |   -83   -75  -317   -21    71   333  -839     - |
   26 |    81  -369  -296   -27  -175   356  -692     - |
   27 |     6   -68    14    56   -14   -31 -3890     - |
   28 |    68    73   -19    82   -64  -228  2374     - |
   29 |    37  -342     -   -15   -56   221 -1014     - |
   30 |  -115  -237     X  -127  -151   391  2672     - |
   31 |   -34   -41   230    97   -13  -173 -1233     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |     6  -102     -     -   203    58     -     - |
 ALGO |  -110   161   -58   -26   -32    45     -     - |
 ALIC |   112     -     -     -     -   -95     -     - |
 AMC2 |   -89   119     -     -   -73     -     -     - |
 AOML |   -13     -     -   -67     4    86     -     - |
 ARTU |   -12     -     -    85    93   -86     -     - |
 ASC1 |    33     -  -233    66   -44     1     -     - |
 AUCK |    -2     -     X     -    22     2     -     - |
 BAHR |    37    99    45  -123   -23    25     -     - |
 BILI |    89     -     -   -67     8     -     -     - |
 BJFS |     -   170     -   -97   -29     -     -     - |
 BOR1 |   -40    53     -     -   -80     -     -     - |
 BRAZ |     -     -     -    -1     -     2     -     - |
 BRMU |   -22     -     -  -125   -36   159     -     - |
 BRUS |   -42    56     -     -    68     -     -     - |
 CAS1 |   -33     -   139   -30    84     -     -     - |
 CHAT |   -17     -   238   -82    18     -     -     - |
 CHUR |   -27    36     -     -  -221     -     -     - |
 COCO |    86     -  -205     4   -76    14     -     - |
 CRO1 |   -12   172     -     -   153   -85     -     - |
 DAVR |  -186     -     -    29   -58   126     -     - |
 DRAO |   -34    29   100   -31   -32     -     -     - |
 EISL |    86     -  -309     -     -    86     -     - |
 FAIR |     -    48    -9     1    14   -28     -     - |
 FORT |     -     -   246     X   173  -110     -     - |
 GODE |  -137   188    -5     -    43     -     -     - |
 GOUG |   244     -     -  -240     -    71     -     - |
 GRAZ |  -102   162   -38     -   156     -     -     - |
 HARB |    85     -     -   -64     -     -     -     - |
 HOB2 |   -65   256   -13   -12   -63   -90     -     - |
 HRAO |    13     -   -24     -    -3     -     -     - |
 IISC |     -     -  -267  -117    44   251     -     - |
 INVK |   -56     -     -    42     -     -     -     - |
 IRKT |   126   100  -104   115   -50  -256     -     - |
 JPLM |     -    84     -   -48   -63     -     -     - |
 KERG |   -85    14     -  -112  -152   190     -     - |
 KGN0 |     -    61     -     -   115   -39     -     - |
 KIRU |   -18    24     -     -    73     -     -     - |
 KOSG |   -61     -     -    46    51     -     -     - |
 KOUR |    41     -   -64    53    52   -66     -     - |
 KSTU |   -95     -     -    72     -     -     -     - |
 LAE1 |    -2     -     -  -146   121   175     -     - |
 LHAS |     -     -  -420     0   450    71     -     - |
 MAC1 |  -203     -     -     -   -43   172     -     - |
 MADR |     -   -46     -    26   288     -     -     - |
 MAG0 |   139     -     -     -     -  -118     -     - |
 MALI |     -     -     X   -69     X    77     -     - |
 MAS1 |    97     -     X   -73   107     -     -     - |
 MATE |   313     -     -  -237     X     -     -     - |
 MCM4 |   271     -     X  -187   106   -16     -     - |
 MDO1 |   -54    67     X     6  -159     -     -     - |
 METS |     -   485     -  -277   639     -     -     - |
 MKEA |     5     -    -9     -   -49     -     -     - |
 NKLG |    94     -     -   -29   -97   -47     -     - |
 NLIB |    44     -  -338   101    41     -     -     - |
 NOUM |     -     -     -    92     -  -103     -     - |
 NPLD |   -81   107     -     -  -106     -     -     - |
 NRC2 |   132   134  -130  -125    89     -     -     - |
 NRIL |     -     -     -   -29     -    32     -     - |
 NTUS |  -117     -     -    39   -50    55     -     - |
 NYA1 |    55     -     -   -41   -53     -     -     - |
 NYAL |     -    72     8     -   178   -30     -     - |
 OHI2 |   -45     -     -  -101   -72   152     -     - |
 OS0G |   -14    59  -161    22     2    21     -     - |
 PERT |  -166   130   130     -   -97     -     -     - |
 PETP |    19     -     -   -14     -     -     -     - |
 PIE1 |   -85   102     6     -   170     -     -     - |
 POTS |   -99     -   -12    79     -     -     -     - |
 QAQ1 |    39     -     -   -30     -     -     -     - |
 RBAY |    79     -     -     -    98   -67     -     - |
 RESO |   138     -     -  -246     -    94     -     - |
 REYK |   -42     -     -    31     -     -     -     - |
 RIOG |   102     -    42   -86     -     -     -     - |
 SANT |     -     -     0   -53    -8    60     -     - |
 SCH2 |   -41    54     -     -   195     -     -     - |
 SCUB |   134     -     -  -101     -     -     -     - |
 SELE |   -29     -   793     -   158  -327     -     - |
 SFER |  -143   177     -     -  -124    14     -     - |
 STJO |    16    36     -    47    49   -89     -     - |
 SUTH |     -     -    -9     4   244     -     -     - |
 THTI |     -     -   -81    15   -48    20     -     - |
 THU3 |    31     -     -   -23   -60     -     -     - |
 TIDB |   -58    81    25     X     -   -12     -     - |
 TIXI |    61     -     -    50    -7  -108     -     - |
 TOW2 |   -51     -     -    38     -     -     -     - |
 TRO1 |  -125     -     -    95    88     -     -     - |
 TSKB |    44   127  -135   -20     -   -38     -     - |
 TWTF |   -30  -120     -    90     -     -     -     - |
 URUM |   -68     -     -    51     -     -     -     - |
 USNO |   -43    58     -     -    17     -     -     - |
 USUD |     -  -563     -   321  -362     -     -     - |
 VILL |    24     -   -45     X    86     -     -     - |
 WES2 |   119   -75   289  -163     -     -     -     - |
 WILL |    22   -29     -     -   -24     -     -     - |
 WSRT |   -68   204  -113   -20    48     -     -     - |
 WTZR |  -166    51  -175   -17   -79   206     -     - |
 WUHN |    96     -     -   262   -67  -376     -     - |
 YAKT |    19   -25     -     -   -24     -     -     - |
 YAR2 |  -141     -     -     -   -29   120     -     - |
 YSSK |    50     -     -   -38    17     -     -     - |
 ZAMB |   170     -     -  -129     -     -     -     - |
 ZECK |   -34     -     -    26     -     -     -     - |
 ZWEN |     -     -   569  -226     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |    47    56   173    43    92    49  4980     - |  288   4.90
    3 |    44    40    45    43    87    46  3518     - |  288   2.07
    4 |    62    54    38    33    92    45  1151     - |  288   0.77
    5 |   145    40   159    67    70    37  4991     - |  288   3.08
    6 |    40    36    39    35    62    32 11233     - |  288  10.58
    7 |    38    37   116    32    60    41  1055     - |  288   0.79
    8 |    51    66    79    38    36    44  2885     - |  288   2.47
    9 |    79    59   122    68    59    45  3721     - |  288   1.52
   10 |   153    93     X    76    68     -  4654     - |  277   3.31
   11 |    64    56    76    31    83    74   995     - |  288   0.46
   13 |    46    57   170    50    82     -   357     - |  288   0.19
   14 |    41    46    49    19    49    33 16834     - |  288   0.22
   15 |    65    83     -    52    93    32  2367     - |  287   2.30
   18 |    62    54    82    77    51    30  1131     - |  288   0.38
   20 |    35    80   181    44    62    56   479     - |  288   0.18
   22 |   154    77     X    52    90    92  9853     - |  287   5.06
   23 |   107   167     X     X   122    50  6626     - |  279   6.49
   24 |    55    61     -    30    45    60  2420     - |  288   2.34
   25 |    46    61    63    30    61    34  2424     - |  288   1.61
   26 |    48    51   124    46    58    38   982     - |  288   0.50
   27 |    52    53   154    24    52    55  2736     - |  288   0.83
   28 |    76    49   159    23    62    61  1064     - |  288   0.42
   29 |    99    62     -   118    96    85  2914     - |  288   0.78
   30 |   131    67     X    71    89    44  4167     - |  288   0.68
   31 |    83    43   201    81   102    53  2550     - |  288   1.47
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    28    70     -     -    32    28     -     - |  288   0.21
 ALGO |    42    11    31    21    27    22     -     - |  288   0.04
 ALIC |    21     -     -     -     -    18     -     - |  288  71.40
 AMC2 |    39    52     -     -    29     -     -     - |  287   0.08
 AOML |    25     -     -    28    18    42     -     - |  288  49.38
 ARTU |    38     -     -    24    22    16     -     - |  288  23.03
 ASC1 |    25     -    67    17    31    19     -     - |  286    >>>
 AUCK |    28     -     X     -    16    23     -     - |  264  28.60
 BAHR |    28   130    55    41    27    50     -     - |  288   0.62
 BILI |    26     -     -    19    18     -     -     - |  287  15.43
 BJFS |     -    57     -    32    48     -     -     - |  286    >>>
 BOR1 |    49    65     -     -    58     -     -     - |  287   0.66
 BRAZ |     -     -     -    21     -    23     -     - |  287    >>>
 BRMU |    30     -     -    26    34    29     -     - |  288  31.00
 BRUS |    66    87     -     -    43     -     -     - |  287   0.11
 CAS1 |    98     -    65    52    65     -     -     - |  288   9.79
 CHAT |    54     -    82    37    18     -     -     - |  287  20.06
 CHUR |    50    66     -     -    82     -     -     - |  269   0.79
 COCO |    23     -    52    17    28    21     -     - |  288  13.55
 CRO1 |    45   103     -     -    55    44     -     - |  286  30.69
 DAVR |    73     -     -    45    12    31     -     - |  288  18.30
 DRAO |    21    20    49    26    29     -     -     - |  288   0.08
 EISL |   111     -    79     -     -    88     -     - |  234 447.89
 FAIR |     -    32    28    47    18    36     -     - |  286   0.03
 FORT |     -     -    72     X    56    32     -     - |  279   0.19
 GODE |    51   107    66     -    30     -     -     - |  288   0.20
 GOUG |    54     -     -    25     -    35     -     - |  287    >>>
 GRAZ |    59    68   116     -    51     -     -     - |  287  43.81
 HARB |    18     -     -    13     -     -     -     - |  287   8.68
 HOB2 |    49    24    62    59    46    27     -     - |  288   0.04
 HRAO |    22     -    42     -    49     -     -     - |  286  33.67
 IISC |     -     -    45    27    40    22     -     - |  288    >>>
 INVK |    16     -     -    12     -     -     -     - |  288  12.16
 IRKT |    43    22    45    25   102    17     -     - |  288   0.23
 JPLM |     -   114     -    65   186     -     -     - |  194  19.66
 KERG |    40    35     -    37    19    23     -     - |  287   1.91
 KGN0 |     -   123     -     -    77    79     -     - |  263   0.50
 KIRU |    59    78     -     -    57     -     -     - |  225   1.34
 KOSG |    41     -     -    31    29     -     -     - |  288  79.57
 KOUR |    27     -    87    27    31    54     -     - |  288  30.49
 KSTU |    82     -     -    62     -     -     -     - |  283  19.73
 LAE1 |    89     -     -    67    61   140     -     - |  286  28.13
 LHAS |     -     -    65    24    69    17     -     - |  261  52.64
 MAC1 |    25     -     -     -    44    21     -     - |  287  14.84
 MADR |     -   144     -    82    27     -     -     - |  198  24.79
 MAG0 |    32     -     -     -     -    27     -     - |  287  14.41
 MALI |     -     -     X    28     X    32     -     - |  287  25.38
 MAS1 |    51     -     X    38    55     -     -     - |  257   2.46
 MATE |    83     -     -    63     X     -     -     - |  104   0.65
 MCM4 |   127     -     X    67    44   149     -     - |  288  12.67
 MDO1 |    65   149     X    97    38     -     -     - |  287  19.21
 METS |     -    61     -    35    17     -     -     - |  111    >>>
 MKEA |    42     -    79     -    47     -     -     - |  288  43.07
 NKLG |    20     -     -    20    20    16     -     - |  287 204.40
 NLIB |    51     -    52    25    40     -     -     - |  288   0.10
 NOUM |     -     -     -    21     -    23     -     - |  288    >>>
 NPLD |    59    79     -     -    24     -     -     - |  286   0.08
 NRC2 |    27    17    23    21    34     -     -     - |  288   0.04
 NRIL |     -     -     -    55     -    61     -     - |  279  22.31
 NTUS |    25     -     -    45    24    44     -     - |  288  16.09
 NYA1 |    17     -     -    13    40     -     -     - |  288   0.16
 NYAL |     -    77   154     -    85    73     -     - |  279   0.25
 OHI2 |    43     -     -    42    28    28     -     - |  288   8.81
 OS0G |    28    19    35    16    18    17     -     - |  288   0.31
 PERT |    40    60    37     -    60     -     -     - |  288  13.42
 PETP |    46     -     -    35     -     -     -     - |  287  21.73
 PIE1 |    28    22    63     -    26     -     -     - |  288   0.08
 POTS |    20     -    33    17     -     -     -     - |  288  21.78
 QAQ1 |    45     -     -    34     -     -     -     - |  288  22.39
 RBAY |   128     -     -     -   121   109     -     - |  281  28.45
 RESO |    57     -     -    27     -    48     -     - |  273  14.20
 REYK |    16     -     -    12     -     -     -     - |  288  12.04
 RIOG |    34     -    79    47     -     -     -     - |  285  18.89
 SANT |     -     -   244    51    37    64     -     - |  288  34.42
 SCH2 |    50    67     -     -   128     -     -     - |  272  53.07
 SCUB |    16     -     -    12     -     -     -     - |  288  29.22
 SELE |    33     -    25     -    40    24     -     - |  288  35.26
 SFER |    59   138     -     -    29    40     -     - |  287   0.39
 STJO |    46    33     -    41    28    50     -     - |  288   8.65
 SUTH |     -     -    80    32    41     -     -     - |  288  32.47
 THTI |     -     -    77    24    18    42     -     - |  287  13.14
 THU3 |    20     -     -    15    33     -     -     - |  288  14.76
 TIDB |    36    76    42     X     -    38     -     - |  216   0.14
 TIXI |    27     -     -    18    16    20     -     - |  287  16.56
 TOW2 |    61     -     -    46     -     -     -     - |  288  25.39
 TRO1 |    48     -     -    36    15     -     -     - |  288  48.96
 TSKB |    68    39   116    55     -    42     -     - |  288   0.91
 TWTF |   146    39     -   120     -     -     -     - |  273    >>>
 URUM |    24     -     -    18     -     -     -     - |  288  15.46
 USNO |    20    27     -     -    28     -     -     - |  288   0.07
 USUD |     -   145     -    83    89     -     -     - |  277    >>>
 VILL |    59     -   112     X    48     -     -     - |  287  26.85
 WES2 |    45   167    72    37     -     -     -     - |  288   0.05
 WILL |    47    62     -     -    74     -     -     - |  279   1.32
 WSRT |    31    71    35    19    39     -     -     - |  288   0.08
 WTZR |    40    94    47    29    17    33     -     - |  288   0.07
 WUHN |    27     -     -    35    34    34     -     - |  287  26.52
 YAKT |    37    48     -     -    45     -     -     - |  285   0.51
 YAR2 |    27     -     -     -    27    23     -     - |  288  12.61
 YSSK |    31     -     -    24    69     -     -     - |  286  16.13
 ZAMB |    22     -     -    17     -     -     -     - |  286  13.94
 ZECK |    27     -     -    21     -     -     -     - |  288  16.62
 ZWEN |     -     -    34    14     -     -     -     - |  288  18.97
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    59    75    95    44    58    50  5101     - |


 BEST CLOCK FIT: FAIR   286   0.03 (ns) 

