
 GPS week: 1293   Day: 0   MJD: 53295                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  36802      6     0.03     0.18     0.03    20.77      0
 emr |   288     0  25087    570  1986.51    47.19     0.04    14.96      0
 esa |   288     0  21610   1517  1726.59    34.33     0.06     8.77      0
 gfz |   288     0  31303    917    -0.14     0.19     0.03    23.43      0
 igr |   288     0  34719    489    -2.48    -0.78     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26294     18    -7.91    -0.73     0.04    17.03      0
 mit |   288     0  38570    736    -0.37    -0.64     0.04    15.04      0
 ngs |    96     0   2784      0    -0.02    -0.19     3.30     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -71  -167    49   -16  -116  -133   408  1557     - |
    3 |  -129  -232    40    32  -149  -183   546 -4847     - |
    4 |    58  -182   -26   -60   -56   -23   235   595     - |
    5 |   -96   -53   -71    44    14  -192   376  2826     - |
    6 |  -159  -169    21    41    -3  -123   441  2735     - |
    7 |    53   -63    67    23   -11   -84     X -2245     - |
    8 |   -71  -100  -150   -25   -88  -127   467 -9988     - |
    9 |   -54     X   -55   -38   -43   -91   268 -4608     - |
   10 |    15  -167   -59    -4   -71  -199   411 -5151     - |
   11 |    74  -199   -10   171   -19    43  -213  5995     - |
   13 |   153   -35   111    18    47    58  -317  5297     - |
   14 |    60  -121   -22   181   101    22  -256  3910     - |
   15 |   -80  -161    88   -22   -45  -168   442 -4500     - |
   16 |   -74  -160    90    84   -44    -8    88  2869     - |
   17 |   -67  -113    -1    24    -2  -224   416   575     - |
   18 |    40    18   -52    60    16    32  -172  3770     - |
   19 |   -60    30   -75  -103  -133    71   177  7423     - |
   20 |   100  -130   -64    75    -3     -   -88  3301     - |
   21 |    93  -116    37    40    80   -29   -65  8299     - |
   22 |    -5    62    52   122    22    -6  -269 -7646     - |
   23 |     9    27    14    50   -43   107  -244   497     - |
   24 |    12  -210   -61     8   -78  -110   341 -4896     - |
   25 |   -84  -185   -67   -10  -112  -128   498 -5603     - |
   26 |    40  -178  -101   -19  -102   -29   243 -2781     - |
   27 |   -49  -172   -42   -47   -97  -131   486   413     - |
   28 |    54  -186   111   115   -16    31  -167  5047     - |
   29 |   -29  -148    13    -9  -111   -86   291 -2567     - |
   30 |   -28  -166   -52    71     9   -96   234 -2020     - |
   31 |   -53  -217     3   -66  -144   -90   475  1743     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -40     -     -     -   -46     -    55     -     - |
 ALGO |   -61     -     X   -37   111    30   108     -     - |
 ALIC |    -5     -     -     -     -    94  -102     -     - |
 ALRT |   -12     -     -    54    16   -19   -46     -     - |
 AMC2 |  -101    68     -     -     4    70    -7     -     - |
 AREQ |     -    68     -   -37     6   -43    38     -     - |
 ARTU |    50     -   119   -62    21    16   -61     -     - |
 ASPA |   248     -     -    93   -68  -430     -     -     - |
 AUCK |    63     -     X     -     -    16  -105     -     - |
 BAHR |   -55    70     -    48     -    75  -155     -     - |
 BAN2 |     -   235     -     X     -     -  -234     -     - |
 BJFS |   115     -     -     5     -     -  -169     -     - |
 BOGT |     -     -     -    52     -   -71     -     -     - |
 BOR1 |    43    62     -     -    77     -  -122     -     - |
 BREW |     -    46     -     -   -17   -40     X     -     - |
 BRMU |     -     -     -    17   -73   -23     -     -     - |
 BRUS |    64    22     -     -    92     -  -110     -     - |
 CAS1 |    12     -    81   -49   -11    63   -60     -     - |
 CEDU |   -68     -   271     -    83     -   -65     -     - |
 CHAT |   -75     -     -    67    21    44   -52     -     - |
 CHUR |    33     -     -     -    21     -   -45     -     - |
 COCO |    17     -   199   -60   -13   -21   -23     -     - |
 CRO1 |    38    20    38     -    -4  -113    34     -     - |
 DARW |     -   124     -     -     -    37  -165     -     - |
 DAV1 |    55     -     -    11   -27   -36   -51     -     - |
 DGAR |   -25     -     -    12    55    67   -61     -     - |
 DRAO |   -50   -26   286  -129    14     -   128     -     - |
 DWH1 |   113  -155     -     -   -73     -    -2     -     - |
 FAIR |   -13   -11   176   -26    -9     -   -34     -     - |
 FORT |    91    73    23   113     -   -38  -336     -     - |
 GLPS |    82     -     -   -25    -7   -90    28     -     - |
 GMAS |     -   198     -     -  -747     -  -197     -     - |
 GODE |    12    28  -206     -   -92     -    75     -     - |
 GOLD |    28     -   -70    -1    66     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -   -96     -   132     -     -     - |
 GUAM |   178     -  -232    -6   -24   -76   -15     -     - |
 GUAT |    56     -     -     -    21   -69     -     -     - |
 HARB |    81     -     -   122     -     -  -306     -     - |
 HERS |   -27    17     -     -   332     -    22     -     - |
 HOB2 |   -28   158     -   -72   112    84  -101     -     - |
 HRAO |     -     -   137     -     4    53  -142     -     - |
 IENG |   -23    32     -     -   -50     -     -     -     - |
 IISC |   -57     -   -41   -18   -17   208  -106     -     - |
 INVK |   -37     -     -    33     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -   128     -  -119     -    70   -21     -     - |
 ISPA |    20     -    23    -6   -21   -28     -     -     - |
 JAB1 |    72     -     -     -    20     -   -99     -     - |
 JPLM |     -   -66     -    29   107     -    21     -     - |
 KARR |  -186     -     -     -     -   569  -393     -     - |
 KERG |     -     -   -66   211   -89   -58  -226     -     - |
 KGN0 |     7   -10     -     -    49     -     -     -     - |
 KIT3 |     -     -   -86    65     4    31   -87     -     - |
 KOKB |    37   -33     -   -50    32    54    -2     -     - |
 KOUR |    51     -  -243    46    51     -     -     -     - |
 LAE1 |    64     -     -  -219   -10   334  -127     -     - |
 LPGS |   -67   166    91     X    87    45  -177     -     - |
 MAC1 |    16     -   -89  -154   -48   226    14     -     - |
 MALI |     -     -   -60     3     -     -    30     -     - |
 MAS1 |   -63   102     -   -53     -    41    21     -     - |
 MATE |   -16     -  -342    49  -103     -   145     -     - |
 MAW1 |    75     -   -62     -   -29     -   -69     -     - |
 MBAR |   -56     -     -   -74   -25   170     -     -     - |
 MCM4 |   109  -204     X     X  -124     -    53     -     - |
 MDO1 |     -    96     -   -61   102     -     -     -     - |
 MDVJ |    68     -     -     -     -     -   -94     -     - |
 MEDI |   -56    14     -     -   105     -    63     -     - |
 MIZU |     -     -     X  -254     -     -   395     -     - |
 MKEA |    21     -   -60     -    54     -     7     -     - |
 MSKU |   -66     -     -   103     -     -   -72     -     - |
 NKLG |     -     -     -  -152   -90    82   143     -     - |
 NLIB |     -    72     -  -106   123     -    94     -     - |
 NNOR |     -    63   -64     -   -44     -   -25     -     - |
 NOT1 |    34     -     -     -     -    28   -79     -     - |
 NPLD |   -43    60     -     -    37     -     -     -     - |
 NRC1 |   -18    93     -    10    27     -   -83     -     - |
 NRIL |    58     -     -   -27     -    -2   -37     -     - |
 NTUS |  -153     -    19    28     -   188   -55     -     - |
 NYA1 |    77     -     -   -79   -52     -    17     -     - |
 NYAL |     -    63     -     -     -     -   -63     -     - |
 OHI2 |    24     -    56     -   -76     -   -66     -     - |
 ONSA |    30     8    51   -21     9     2   -49     -     - |
 PDEL |  -253     -   212    70    37   103     -     -     - |
 PERT |   -68    46     X     -   -22    71   -33     -     - |
 PETP |     3     -     -    -3     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -     -   -57     -  -397     -    33     -     - |
 PIMO |     -     -   138    28     -    21  -147     -     - |
 POL2 |    61     -    27     -    44     -   -99     -     - |
 POTS |   -48     -     -    43   -45     -     -     -     - |
 PRDS |     0    41     -     -    32     -   -42     -     - |
 PTBB |    53    88     -     -    95     -  -161     -     - |
 QAQ1 |   -17   215     -    93    58  -302     6     -     - |
 RAMO |  -115     -     -     -     -   140     -     -     - |
 RESO |   -62     -     -    55     -     -     -     -     - |
 REYK |   -33     -     -    94    29   -89     -     -     - |
 RIOG |    43    68    28  -104   -24    61   -52     -     - |
 SANT |   -25     -  -126   -50   -39     8   217     -     - |
 SCH2 |   -52    79     -     -     -   -45    44     -     - |
 SFER |    16    98     -     -   116     -  -121     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -     -   -94   106     -     - |
 SPT0 |    23     X     -     -     X     -   -32     -     - |
 STJO |    18   113     -   -72    14    54   -87     -     - |
 SUTH |    41     -     -     -     -     -   -57     -     - |
 SUTM |     -   194     -  -144    77     -    30     -     - |
 SYOG |    57    44     -     6     -    29  -164     -     - |
 THTI |     -   -24    81   135    10     -  -233     -     - |
 THU3 |   -89    53     -    45    -4     -     -     -     - |
 TIDB |    42    46    88     -    30     -  -155     -     - |
 TIXI |    50     -     -   -16   -32     -   -44     -     - |
 TLSE |     -    83     -     -   134     -   -83     -     - |
 TOW2 |   -11     -     -   -17     -    35     1     -     - |
 TRO1 |   184     -     -   -57   -63   -32  -130     -     - |
 TSKB |   -30   -11   -25    81   -10    58  -125     -     - |
 TWTF |   -24    28     -     3   -13     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    10    10     6     -   -21     -     - |
 URUM |     9     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 USNO |     8    46     -     -    62     -   -58     -     - |
 USUD |   -25     1    50     -    42     -     4     -     - |
 VILL |  -107     -   -87  -132     -     -   411     -     - |
 WHIT |    29     -     -     -    69     3   -44     -     - |
 WILL |    17     -     -     -   -32     -   -23     -     - |
 WROC |     -   -43     -     -     -     -    43     -     - |
 WSRT |   -32    66     -   -19     -     -     8     -     - |
 WTZR |   -22   138  -223    22    22   145  -176     -     - |
 WUHN |     -   484     -  -246   506     -   -98     -     - |
 YAKT |    42     -     -     -     -   -12   -46     -     - |
 YAR2 |    33   106     -   -97    62     -     -     -     - |
 YEBE |     -    21     -     -   -36     -   -21     -     - |
 YELL |   -67   132   107   -59    24    47   -62     -     - |
 YSSK |    -3     -     -    10     -    86  -109     -     - |
 ZAMB |     -     -     -   205     -   -57  -259     -     - |
 ZWEN |   -47     -     6    30    96     -    15     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    38    62    41    26    31    54    38 10106     - |  288   5.41
    3 |    69    46    85    36    32    50   136  2941     - |  288   2.37
    4 |    35    53    47    19    27    53    63   957     - |  288   0.45
    5 |    47    59    53    16    33    39    34  6654     - |  288   3.44
    6 |    58    58    46    19    35    30    46  4832     - |  288   1.92
    7 |    55    39    56    26    24    43     X  1620     - |  288   0.79
    8 |    17    27    43    23    23    45    17  3150     - |  288   1.19
    9 |    21     X    55    16    32    34    23  6122     - |  288   2.39
   10 |    48    30    25    37    26    46    35  1594     - |  288   1.55
   11 |    38    55    36    17    20    53    29   830     - |  288   0.41
   13 |    50    68   105    92    51    46    41  1206     - |  288   0.48
   14 |    39    37    37    18    47    36    27  1058     - |  288   0.22
   15 |    38    44    40    20    24    56    44  2614     - |  288   1.67
   16 |    64    33    32    18    47    35    78   673     - |  288   0.41
   17 |    26    33    32    25    45    31    15  2049     - |  288   1.01
   18 |    44    56    85    22    22    42    54   780     - |  288   0.45
   19 |    64    38    59    40    21    55    86  1386     - |  288   0.28
   20 |    37    49    45    31    40     -    28   592     - |  288   0.21
   21 |    41    58    47    26    32    55    65  3361     - |  288   0.23
   22 |    38    74    62    26    39    33    69  2773     - |  288   0.25
   23 |    42    83    43    36    37    54    33  1979     - |  288   0.25
   24 |    34    34    28    16    14    35    29  3462     - |  288   1.35
   25 |    16    51    28    12    28    36    29  3505     - |  288   2.26
   26 |    37    52    35    16    22    63    59  1079     - |  288   0.50
   27 |    18    34    42    28    32    72    17  1418     - |  288   0.57
   28 |    33    36    28    24    32    33    23  2283     - |  288   0.41
   29 |    41    54    26    25    30    48    59  1153     - |  288   0.71
   30 |    47    40    97    20    26    35    51  1953     - |  288   0.64
   31 |    56    36    63    20    27    51    34  2839     - |  288   2.18
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    41     -     -     -    46     -    57     -     - |  288   0.09
 ALGO |    18     -     X    15     9    27    28     -     - |  288   0.05
 ALIC |    15     -     -     -     -    17    18     -     - |  288   7.74
 ALRT |    19     -     -    17    15    16    48     -     - |  288   6.70
 AMC2 |    30    50     -     -    19    27    37     -     - |  288   0.03
 AREQ |     -    24     -    25    15    31    19     -     - |  288  14.15
 ARTU |    15     -    29    18    28    18    31     -     - |  288   9.14
 ASPA |    23     -     -    26    27    29     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    23     -     X     -     -    25    21     -     - |  253  11.20
 BAHR |    25    22     -    25     -    24    23     -     - |  288   0.67
 BAN2 |     -    26     -     X     -     -    26     -     - |  288  17.13
 BJFS |    25     -     -    22     -     -    14     -     - |  287   8.82
 BOGT |     -     -     -    23     -    32     -     -     - |  288  23.06
 BOR1 |    15    25     -     -    27     -    36     -     - |  288   0.72
 BREW |     -    58     -     -    56    51     X     -     - |  286    >>>
 BRMU |     -     -     -    19    45    26     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    14    36     -     -    21     -    29     -     - |  288   0.02
 CAS1 |    14     -    99    12    15    28    31     -     - |  288   8.03
 CEDU |    12     -    52     -    18     -    26     -     - |  288  19.53
 CHAT |    18     -     -    14    15    13    16     -     - |  287  10.11
 CHUR |    23     -     -     -    28     -    31     -     - |  288   0.06
 COCO |    30     -    78    22    14    22    21     -     - |  288   6.32
 CRO1 |    26    27    75     -    16    47    29     -     - |  288  19.52
 DARW |     -    32     -     -     -    22    27     -     - |  288  14.27
 DAV1 |    16     -     -    18    10    23    35     -     - |  288  12.28
 DGAR |    31     -     -    44    21    28    72     -     - |  288  19.36
 DRAO |    39    15    73    19    14     -    37     -     - |  288   0.08
 DWH1 |    27    46     -     -    13     -    40     -     - |  288   0.62
 FAIR |    25    22    38    20    13     -    28     -     - |  288   0.16
 FORT |    19    27    45    42     -    47    32     -     - |  287   0.13
 GLPS |    21     -     -    29    10    35    21     -     - |  288  20.32
 GMAS |     -    38     -     -    12     -    38     -     - |  283   3.12
 GODE |    46    23    47     -    24     -    50     -     - |  288   0.34
 GOLD |    31     -   115    31    32     -     -     -     - |  288   9.36
 GOUG |     -     -     -    17     -    24     -     -     - |  285    >>>
 GUAM |    37     -    82   101    23    71    66     -     - |  288  15.59
 GUAT |    18     -     -     -    14    22     -     -     - |  288    >>>
 HARB |    18     -     -    15     -     -    40     -     - |  287  35.80
 HERS |    23    51     -     -    30     -    38     -     - |  264  12.88
 HOB2 |    24    23     -    24    21    18    30     -     - |  288   0.07
 HRAO |     -     -    47     -    37    25    19     -     - |  288   0.54
 IENG |    16    22     -     -    18     -     -     -     - |  288   0.46
 IISC |    22     -    41    36    17    20    20     -     - |  288  21.04
 INVK |    22     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   8.47
 IRKT |     -    19     -    13     -    20    26     -     - |  288   0.13
 ISPA |    16     -    36    15    10    35     -     -     - |  288  15.99
 JAB1 |    16     -     -     -    20     -    22     -     - |  284  14.96
 JPLM |     -    62     -    25    43     -    47     -     - |  288   6.95
 KARR |    15     -     -     -     -    15    15     -     - |  288  13.39
 KERG |     -     -    79    30    17    27    37     -     - |  288   1.37
 KGN0 |    33    45     -     -    16     -     -     -     - |  287   0.39
 KIT3 |     -     -    33    25    19    22    18     -     - |  288  11.77
 KOKB |    25    45     -    46    16    21    43     -     - |  288   0.04
 KOUR |    26     -    33    20    18     -     -     -     - |  288   2.30
 LAE1 |    27     -     -    47    19    29    50     -     - |  287  16.87
 LPGS |    46    35    50     X    17    28    29     -     - |  288  26.98
 MAC1 |    41     -    35    33    15    23    23     -     - |  288  14.08
 MALI |     -     -    49    21     -     -    35     -     - |  288  15.85
 MAS1 |    21    53     -    43     -    24    45     -     - |  288   2.84
 MATE |    27     -    34    32    26     -    25     -     - |  288   0.05
 MAW1 |    21     -    40     -    23     -    26     -     - |  288  28.94
 MBAR |    32     -     -    25    20    47     -     -     - |  288  16.18
 MCM4 |   101    18     X     X    16     -   148     -     - |  287    >>>
 MDO1 |     -    17     -    11    17     -     -     -     - |  288  10.34
 MDVJ |    19     -     -     -     -     -    27     -     - |  163   0.04
 MEDI |    20    34     -     -    25     -    38     -     - |  288   0.06
 MIZU |     -     -     X    11     -     -    17     -     - |  287   0.38
 MKEA |    40     -    98     -    20     -    19     -     - |  284  22.97
 MSKU |    29     -     -    24     -     -    31     -     - |  288  23.36
 NKLG |     -     -     -    39    33    37    28     -     - |  255 535.09
 NLIB |     -    63     -    19    49     -    61     -     - |  287   0.04
 NNOR |     -    37    70     -    20     -    35     -     - |  288  12.10
 NOT1 |    28     -     -     -     -    25    22     -     - |  288   0.05
 NPLD |    17    24     -     -    26     -     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |    16    19     -    12    11     -    17     -     - |  288   0.03
 NRIL |    25     -     -     9     -    19    38     -     - |  287   8.29
 NTUS |    19     -    41    26     -    26    23     -     - |  267   8.56
 NYA1 |    13     -     -    18    25     -    41     -     - |  288   0.04
 NYAL |     -    34     -     -     -     -    34     -     - |  287   0.05
 OHI2 |    51     -    85     -    49     -    32     -     - |  288  11.90
 ONSA |    23    81    35    15    33    16    41     -     - |  288   0.03
 PDEL |    22     -    35    36    29    46     -     -     - |  288  53.10
 PERT |    15    14     X     -    14    21    17     -     - |  288   2.46
 PETP |    17     -     -    15     -     -     -     -     - |  287  11.24
 PIE1 |     -     -    30     -    21     -    18     -     - |  211   0.05
 PIMO |     -     -   107    80     -    47   110     -     - |  288  17.80
 POL2 |    14     -    16     -    18     -    22     -     - |  288   8.62
 POTS |    12     -     -    11    13     -     -     -     - |  288  16.92
 PRDS |    30    45     -     -    31     -    37     -     - |  288   1.91
 PTBB |    14    28     -     -    22     -    35     -     - |  288   0.23
 QAQ1 |    13    37     -    10    20    35    28     -     - |  288   8.96
 RAMO |    16     -     -     -     -    20     -     -     - |  288  11.99
 RESO |     9     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   8.50
 REYK |    16     -     -    17    23    21     -     -     - |  288   6.68
 RIOG |    26    17    79    36    24    20    26     -     - |  287  13.12
 SANT |    32     -    51    25    13    71    18     -     - |  288  10.56
 SCH2 |    12    30     -     -     -    39    38     -     - |  288  12.29
 SFER |     9    20     -     -    20     -    19     -     - |  286   0.44
 SHAO |     -     -     -     -     -    17    19     -     - |  284  19.16
 SPT0 |    15     X     -     -     X     -    21     -     - |  284   0.05
 STJO |    17    30     -    24    10    26    23     -     - |  288   0.06
 SUTH |    11     -     -     -     -     -    16     -     - |  284  16.29
 SUTM |     -    20     -    21    20     -    23     -     - |  288   9.96
 SYOG |    18    26     -    37     -    27    44     -     - |  288   0.67
 THTI |     -    26    82    27    16     -    43     -     - |  288   1.66
 THU3 |    10    26     -    11    14     -     -     -     - |  288   7.07
 TIDB |    17    45    37     -    22     -    22     -     - |  288   0.06
 TIXI |    20     -     -    10    23     -    26     -     - |  286   7.94
 TLSE |     -    30     -     -    48     -    30     -     - |  287   0.34
 TOW2 |    20     -     -    18     -    28    18     -     - |  288  11.55
 TRO1 |    18     -     -    12    19    15    26     -     - |  288   8.57
 TSKB |    15    42    73    15    15    35    26     -     - |  288   1.06
 TWTF |    45    46     -    36    26     -     -     -     - |  288   0.57
 UNSA |     -     -    32    29    26     -    47     -     - |  276  19.67
 URUM |    20     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  16.31
 USNO |    10    14     -     -    33     -    17     -     - |  288   0.03
 USUD |    18    45    81     -    43     -    32     -     - |  288  12.53
 VILL |    58     -    32    55     -     -    37     -     - |  201  13.04
 WHIT |    24     -     -     -    26    17    37     -     - |  288   3.73
 WILL |    26     -     -     -    47     -    36     -     - |  287 153.42
 WROC |     -    22     -     -     -     -    22     -     - |  288  10.55
 WSRT |    16    21     -    14     -     -    35     -     - |  288   0.03
 WTZR |    16    22    24    19    23    19    29     -     - |  288   0.06
 WUHN |     -    21     -    21    12     -    17     -     - |  158  16.62
 YAKT |    14     -     -     -     -    27    25     -     - |  288   0.52
 YAR2 |    16    24     -    12    18     -     -     -     - |  288   8.26
 YEBE |     -    22     -     -    32     -    22     -     - |  287   0.16
 YELL |    38    25   109    28    18    15    37     -     - |  288   0.01
 YSSK |    19     -     -    28     -    21    28     -     - |  287  11.45
 ZAMB |     -     -     -    17     -    85    92     -     - |  288  16.04
 ZWEN |    17     -    33    35    24     -    32     -     - |  288  12.31
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    31    40    58    29    27    37    41  3296     - |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288    9.94   | 2.49e-14  5.78e-15  2.48e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.94   | 3.13e-14  7.94e-15  1.79e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.62   | 3.00e-14  6.97e-15  2.09e-15 |
 BREW |   286     0     0   285    8.44   | 3.99e-14  1.00e-14  2.37e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.22   | 3.83e-14  8.79e-15  1.49e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    6.64   | 3.44e-14  6.97e-15  1.91e-15 |
 NLIB |   287     0     0   286    5.98   | 3.98e-14  9.24e-15  2.72e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    5.72   | 3.16e-14  6.81e-15  3.21e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    5.50   | 3.38e-14  1.42e-14  6.55e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.50   | 2.43e-14  6.58e-15  4.46e-15 |
 SPT0 |   284     0     0   281    3.32   | 3.31e-14  5.68e-15  3.04e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.02   | 5.48e-14  1.69e-14  3.79e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.63   | 3.53e-14  1.16e-14  7.40e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.55   | 2.41e-14  6.00e-15  2.53e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    2.09   | 2.41e-14  6.67e-15  5.61e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.82   | 2.60e-14  5.55e-15  1.36e-15 |
 PIE1 |   211     2     0   209    1.72   | 4.41e-14  7.77e-15         - |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.59   | 3.16e-14  9.09e-15  4.60e-15 |
 STJO |   288     1     0   287    1.32   | 3.39e-14  7.10e-15  3.77e-15 |
 YEBE |   287     0     0   286    1.17   | 6.70e-14  1.57e-14  1.96e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.79   | 2.08e-13  1.95e-14  4.43e-15 |
 NYAL |   287     0     0   138    0.74   | 3.81e-14  7.23e-15  5.85e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.71   | 5.08e-14  1.71e-14  4.64e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.63   | 4.42e-14  1.08e-14  3.07e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.52   | 4.47e-14  9.45e-15  5.27e-15 |
 FORT |   287     0     0   286    0.49   | 6.96e-14  1.22e-14  9.06e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.41   | 4.48e-14  2.00e-14  1.07e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.34   | 3.55e-14  1.10e-14  2.70e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.24   | 5.85e-14  1.58e-14  3.08e-15 |
 FAIR |   288     1     0   287    0.21   | 7.84e-14  1.74e-14  8.77e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 3.53e-13  6.17e-14  2.17e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.08   | 6.21e-14  1.54e-14  6.98e-15 |
 MDVJ |   163     0     0     6    0.08   | 5.06e-14  1.01e-14         - |
 MIZU |   287     0     0   286    0.08   | 3.54e-13  8.81e-14  3.03e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.06   | 4.10e-13  1.21e-13  6.48e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 3.40e-13  1.02e-13  4.06e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 4.76e-13  6.97e-14  4.64e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.06   | 3.66e-13  1.24e-13  3.72e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 3.80e-13  9.50e-14  7.74e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.06   | 4.38e-13  1.22e-13  5.05e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.05   | 3.13e-13  1.02e-13  4.40e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.05   | 3.80e-13  1.01e-13  2.54e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.53e-13  9.22e-14  5.15e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.38e-13  1.43e-13  5.40e-14 |
 G14  |   288     0     6    42    0.03   | 5.83e-13  6.04e-14  2.42e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.03   | 5.24e-13  1.52e-13  3.64e-14 |
 G19  |   288     0     4    84    0.03   | 6.57e-13  7.61e-14  2.67e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.07e-13  1.23e-13  8.76e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 2.87e-13  1.18e-13  1.04e-13 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 3.77e-13  1.22e-13  1.19e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.31e-13  1.76e-13  5.86e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   143    0.01   | 4.98e-13  1.69e-13  6.94e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.01   | 5.54e-13  1.80e-13  1.55e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.92e-13  1.24e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.25e-13  1.50e-13  2.38e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.97e-13  3.03e-13  8.73e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.52e-13  1.43e-13  4.58e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.86e-13  1.45e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.58e-12  3.93e-13  1.78e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.43e-12  4.07e-13  1.44e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.25e-12  4.95e-13  2.24e-13 |
 G08  |   288     0     1   143    0.00   | 1.32e-12  3.76e-13  1.09e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.47e-12  4.43e-13  2.36e-13 |
 KERG |   288     0     1   143    0.00   | 1.30e-12  2.92e-13  1.28e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 2.01e-12  5.07e-13  2.74e-13 |
 G25  |   288     0     0   211    0.00   | 1.37e-12  4.44e-13  1.31e-13 |
 GMAS |   283     0     0   279    0.00   | 1.21e-12  4.74e-13  2.66e-13 |
 WHIT |   288     0     0   246    0.00   | 5.21e-13  1.91e-13  2.24e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 4.87e-13  1.61e-13  1.61e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   143    0.00   | 1.86e-12  5.47e-13  2.45e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.69e-14  3.00e-15  1.06e-15 |
 UNSA |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   158     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.16e-13  6.08e-14  2.89e-14 |
 G23  |   288     0     4     0    0.00   | 5.05e-13  6.33e-14  2.55e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.19e-13  7.79e-14  1.64e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.37e-13  1.12e-13  3.71e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  7.15e-14  1.48e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.43e-12  1.32e-13  5.00e-14 |
 G13  |   288     1     6     0    0.00   | 7.61e-13  2.08e-13  5.05e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.58e-13  7.70e-14  4.96e-14 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  5.87e-13  3.64e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  4.67e-13  2.77e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  6.98e-13  6.07e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   201     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.67e-13  3.22e-13  8.10e-13 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   267     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 7.39e-13  1.11e-12  9.78e-13 |
 MCM4 |   287     0     2     0    0.00   | 6.63e-13  5.47e-13  1.77e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 5.51e-13  2.29e-13  4.47e-13 |
 JAB1 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HRAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.14e-13  3.47e-14  5.97e-14 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 3.30e-13  1.14e-12  4.57e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  1.75e-13  6.73e-14 |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.17e-17  3.80e-16  2.28e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
