
 GPS week: 1347   Day: 5   MJD: 53678                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2783     95     0.55    -1.07     3.20     0.00      0
 cod |   288     0  27497    351     0.59    -1.51     0.04    21.48      0
 emr |   288     0  26184    955   900.24    22.05     0.04    21.27      0
 esa |   288     0  18343   1444   900.43    21.98     0.07    10.28      0
 gfz |   288     0  30089    305     0.39    -0.54     0.03    27.29      0
 iga |    96     0   2681     29    21.89   -19.21     0.10     0.00      0
 igu |    96     0   2687     78    19.43   -20.28     3.85     0.00      0
 ngs |    96     0   2783     93    11.40   -15.31     2.88     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  38348    741    -0.86    -1.33     0.05    19.69      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  4521   -61    10   128    15    -7   784  3351     -   -33 |
    2 | -1525    -7     X    44   -11     6  1267 -1723     -     X |
    3 | -4514   -61   -87    -7   145   -22  4151 -3441     -   -38 |
    4 |  1766    59   -70   330    32   103  2434   898     -  -205 |
    5 |    82   -68  -164   166    96   -19-16897  -296     -    32 |
    6 |    45  -115    77    -1    30  -105-10678 -1034     -     1 |
    7 |   296   -93  -162   259   106    81  -212  -553     -    -5 |
    8 |  1841    68  -157   314    23   244 10953   857     -   -98 |
    9 |     X  -138     X     X   257  -106 18991 22199     -   -70 |
   10 |  6131   -56     X   -34    20   -69  1446  3417     -    52 |
   11 |  1761   101    69  -135    98   130  -181  1898     -  -250 |
   13 |  4577   146   -16    91    35   214  1965  4255     -  -240 |
   14 |  5236     3   110  -309   100   -81  1082  4802     -   -93 |
   15 |-13112  -129  -105  -160   111  -176-11668 -8005     -   185 |
   16 |  3598   -30   -44   -86    25  -112   692  3320     -    91 |
   17 |  3808   -49     -     -   -33     - -4061  2332     -    98 |
   18 |  3514    10    20  -320    96  -166  1445  3387     -     2 |
   19 |   595    26  -104   -61    30   150  3170   347     -    76 |
   20 |  4959    13    -9  -282    63    70  1752  4542     -    56 |
   21 |  4129    37   -64   -67    67  -135  1729  3904     -   -29 |
   22 | -7918    99     9  -364   156  -133 -1617 -6873     -  -145 |
   23 |  -194    97    57   125  -101   236  1322  -242     -   -98 |
   24 | -6697    39   -99   -44   101   132  2594 -6025     -   -53 |
   25 | -4645   -94    23   132    58   -28  6062 -3472     -   -72 |
   26 | -1762    22  -156   216    40  -141  -395 -1907     -   -72 |
   27 | -4007    22  -137   174    93    54  -392 -3196     -   -96 |
   28 | -2392    43   -80   185    11   138 -1261  -834     -   -73 |
   29 |  -225     8   -98   114    31   -99     -  -670     -   -35 |
   30 |   130   -55   -30    47    49  -145  1108   505     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    88   -56     -     -     -     -     -     -   -36 |
 ALGO |     -     -    33  -111   -34     -     -     -     -    68 |
 AMC2 |     -  -164   117     -     -     -     -     -     -    54 |
 AREQ |     -     -    28     -   -30     -     -     -     -    12 |
 ARTU |     -   119     -   120    -1     -     -     -     -  -191 |
 AUCK |     -     -     -     -    94     -     -     -     -  -130 |
 BAHR |     -    -8    31     -    -3     -     -     -     -   -21 |
 BILI |     -     -     -     -   -62     -     -     -     -    87 |
 BJFS |     -  -132     -     -     -     -     -     -     -   144 |
 BOGT |     -     -     -   -68     -     -     -     -     -    36 |
 BOR1 |     -    99   -64     -   -47     -     -     -     -    26 |
 BREW |     -     -    13     -     -     -     -     -     -   -14 |
 BRMU |     -     -     -     -   113     -     -     -     -  -156 |
 BRUS |     -  -108   106     -     -     -     -     -     -     3 |
 CAS1 |     -    49     -   102   -45     -     -     -     -   -45 |
 CHAT |     -   -26     -     -   -40     -     -     -     -    84 |
 CHUR |     -   -91   138     -   -47     -     -     -     -     - |
 COCO |     -   -68     -    14    41     -     -     -     -    10 |
 CRO1 |     -     -    86    -6    25     -     -     -     -  -124 |
 DAEJ |     -   179  -187     -     -     -     -     -     -     7 |
 DARW |     -   104    13     -   -90     -     -     -     -    -2 |
 DGAR |     -    15     -     -   -30     -     -     -     -    26 |
 DRAO |     -   148  -100     -   -20     -     -     -     -   -26 |
 DWH1 |     -   194    27     -     -     -     -     -     -  -242 |
 FAIR |     -     -    21   -20    -9     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -    73     -     -   -58     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -   -16     -     -    -4     -     -     -     -    23 |
 GODE |     -   -15    35  -103     -     -     -     -     -    32 |
 GOLD |     -    90     -   -30   -99     -     -     -     -    55 |
 GRAS |     -     -     -     -   -72     -     -     -     -   100 |
 GRAZ |     -   -50   130     -     -     -     -     -     -   -86 |
 GUAM |     -  -111     -     4   -25     -     -     -     -   154 |
 GUAT |     -     -     -     -    -1     -     -     -     -     2 |
 HARB |     -     -     -     -  -101     -     -     -     -   140 |
 HERS |     -     -   -99     -     -     -     -     -     -   107 |
 HLFX |     -     -    27     -     -     -     -     -     -   -29 |
 HOFN |     -     -     -     -  -214     -     -     -     -   296 |
 HRAO |     -     -     -     -   -23     -     -     -     -    31 |
 IENG |     -  -115   116     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -132    50     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -57     -     -     -     -     -     -     -    63 |
 ISPA |     -    26     -     -   -20     -     -     -     -     0 |
 JOZE |     -     -     -     -   -50     -     -     -     -    70 |
 JPLM |     -     -    70     -  -114     -     -     -     -    83 |
 KARR |     -   107     -     -   -84     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   -57    88     X     X     -     -     -     -   -32 |
 KGN0 |     -   -60     2     -     -     -     -     -     -    63 |
 KIT3 |     -     -     -   -85  -198     -     -     -     -   317 |
 KOKB |     -     -   135     -   -89     -     -     -     -   -23 |
 KOUR |     -   267     -  -160    31     -     -     -     -  -244 |
 LAMA |     -    11     -     -    -8     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -     -   -88     -     -     -     -   122 |
 LPGS |     -   -53    37    -6     -     -     -     -     -    20 |
 MAC1 |     -     -     -     X   -18     -     -     -     -    25 |
 MAD2 |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     1 |
 MALI |     -   -19     -     -    15     -     -     -     -     - |
 MATE |     -     -     -    69   -85     -     -     -     -    77 |
 MAW1 |     -    92     -     -    63     -     -     -     -  -188 |
 MBAR |     -    -2     -     -   -61     -     -     -     -    89 |
 MCM4 |     -  -115  -485  -213   547     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   125   -42     -  -191     -     -     -     -   175 |
 MEDI |     -     -  -112     -     -     -     -     -     -   121 |
 METS |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 MIZU |     -    10   -42     -     -     -     -     -     -    34 |
 MKEA |     -     -     -   -51   -43     -     -     -     -    86 |
 NKLG |     -     -     -     -   -15     -     -     -     -    21 |
 NLIB |     -     -    55     -   -38     -     -     -     -    -6 |
 NNOR |     -     -    66     8     -     -     -     -     -   -76 |
 NPLD |     -  -134    81     -     -     -     -     -     -    60 |
 NRC1 |     -     -    34     -    -9     -     -     -     -   -24 |
 NTUS |     -   -81     -  -197    66     -     -     -     -   101 |
 NYA1 |     -    94     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 NYAL |     -     -     6     -    26     -     -     -     -   -42 |
 OHI2 |     -   -10     -   251     7     -     -     -     -  -137 |
 ONSA |     -     -   -29    82    26     -     -     -     -   -47 |
 PDEL |     -   111     -     -   -88     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   172     X     -     -     -     -     -  -186 |
 PETP |     -     -     -     -   142     -     -     -     -  -196 |
 PIE1 |     -     -     3   -78     -     -     -     -     -    37 |
 PIMO |     -     -     -   141     -     -     -     -     -   -74 |
 POL2 |     -     -     -     -    41     -     -     -     -   -57 |
 POTS |     -     -     -     X   -27     -     -     -     -    37 |
 PRDS |     -     -    -3     -     -     -     -     -     -     3 |
 PTBB |     -   -66    48     -     -     -     -     -     -    20 |
 QAQ1 |     -     -   -38     -     -     -     -     -     -    41 |
 RBAY |     -     X     -     -   -96     -     -     -     -   133 |
 RESO |     -   -34     -     -    27     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -    84   105     2  -122     -     -     -     -   -37 |
 SANT |     -    -1     -   314  -117     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   130     -  -166     -     -     -     -    90 |
 SFER |     -    92   -92     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -204    92     -     -     -     -     -     -   124 |
 STJO |     -   138    11     -   -83     -     -     -     -   -47 |
 STR1 |     -     -    36     -     -     -     -     -     -   -39 |
 SUTH |     -     -     -     -  -196     -     -     -     -   272 |
 SUTM |     -     -  -161     -   151     -     -     -     -   -35 |
 THTI |     -     -   -31  -300     9     -     -     -     -   177 |
 THU3 |     -    61   117     -    90     -     -     -     -  -319 |
 TIDB |     -    43   -24     4   -17     -     -     -     -     0 |
 TIXI |     -   -24     -   100    83     -     -     -     -  -140 |
 TLSE |     -     -   -31     -     -     -     -     -     -    34 |
 TOW2 |     -   113     -     -  -133     -     -     -     -    62 |
 TRO1 |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    66 |
 TROM |     -     -     -     -  -104     -     -     -     -   144 |
 TSKB |     -   -56    21   -59    66     -     -     -     -   -22 |
 TWTF |     -   -67    -2     -     -     -     -     -     -    76 |
 UNSA |     -     -     -   314     -     -     -     -     -  -164 |
 USN3 |     -    23    55     -     -     -     -     -     -   -84 |
 USNO |     -   -39    57     -     -     -     -     -     -   -19 |
 USUD |     -  -110     3    34     -     -     -     -     -    99 |
 VILL |     -     -     -    -5   -57     -     -     -     -    81 |
 WES2 |     -     -   -55     -     -     -     -     -     -    60 |
 WHIT |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 WILL |     -    77   116     -     -     -     -     -     -  -211 |
 WSRT |     -    59    78     -   -69     -     -     -     -   -53 |
 WTZA |     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    46 |
 WTZR |     -     -    20     -   -15     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -  -191   105     -   149     -     -     -     -  -112 |
 YEBE |     -     -   -25     -     -     -     -     -     -    27 |
 YELL |     -     -   202  -322  -156     -     -     -     -   167 |
 YSSK |     -   -65     -     -    51     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5436   122   107   102    81    96  4086  5062     -    78 |  288   4.97
    2 |   958    60     X    52    31   106  1060   992     -     X |  288   0.18
    3 |  4276    48    31    28    25    78  3964  4327     -    34 |  288   1.61
    4 |  1875    71    26    26    26    63  1844  1991     -    72 |  288   1.06
    5 |   983    21    21    71    22    62 10170   607     -    60 |  288   1.74
    6 |  3213    52    26    50    25   128  6357  2775     -    48 |  288   0.92
    7 |  2019    64    46    47    19    93   537  1896     -    45 |  288   0.80
    8 |  6759    61   100   121    70    77  7049  5985     -    86 |  288   2.26
    9 |     X    55     X     X    59   224 11604  4898     -    32 |  286  24.05
   10 |  5901    40     X    89    15    86  3498  3783     -    48 |  288   3.45
   11 |  1110    54    28    23    34    73   405  1245     -    59 |  288   0.47
   13 |   536    81    39    45    31    96  1724   430     -    86 |  288   0.20
   14 |   559    82    60   109    53    77  1027   527     -    66 |  288   0.30
   15 |  6563    50    50    67    21    70  8902  6834     -    46 |  288   4.59
   16 |   425    33    54    82    23    56  1070   487     -    45 |  288   0.28
   17 |  1867    51     -     -    31     -  1575  1952     -    25 |  288   0.32
   18 |   589    33    38    49    36    64  1387   666     -    54 |  288   0.26
   19 |   532    64    33    46    24   126  2022   500     -    33 |  288   0.29
   20 |   554    47    33    50    35   101  1291   659     -    25 |  288   0.17
   21 |   534    46    27    45    22    82  1515   501     -    57 |  288   0.35
   22 |  1883    46    67   109    41    82   555  1815     -    22 |  288   0.22
   23 |   474    69    54    41    37   131  1151   443     -   105 |  288   0.18
   24 |  4437    43    22    21    25    67  2123  3428     -    56 |  288   3.18
   25 |  5571    54    47    95    23    68  5405  4626     -    33 |  288   1.84
   26 |  1190   112    72   125   143   139   991   994     -    49 |  288   0.80
   27 |  3153    64    38    79    22    83  2269  2833     -    59 |  288   1.55
   28 |  3733    78    29    56    25    91  1085  3755     -    64 |  288   0.70
   29 |   902   129    86   116    67    91     -  1050     -   112 |  288   0.79
   30 |  3315    27    46    65    22    76  1587  2785     -     X |  288   0.49
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    16    19     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.04
 ALGO |     -     -    14    38    31     -     -     -     -    16 |  288   0.02
 AMC2 |     -    21    24     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.05
 AREQ |     -     -    16     -    15     -     -     -     -    20 |  288  15.17
 ARTU |     -    25     -    50    16     -     -     -     -    42 |  288  10.11
 AUCK |     -     -     -     -    32     -     -     -     -    45 |  288    >>>
 BAHR |     -    35    27     -    22     -     -     -     -    37 |  288   0.36
 BILI |     -     -     -     -    22     -     -     -     -    30 |  286   8.29
 BJFS |     -    28     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287  11.33
 BOGT |     -     -     -    23     -     -     -     -     -    12 |  247  14.30
 BOR1 |     -    35    21     -    12     -     -     -     -    36 |  288   1.15
 BREW |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    29     -     -     -     -    40 |  288    >>>
 BRUS |     -    11    20     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.03
 CAS1 |     -    24     -   111    30     -     -     -     -    28 |  286   9.06
 CHAT |     -    42     -     -    38     -     -     -     -    21 |  287  10.79
 CHUR |     -    21    42     -    35     -     -     -     -     - |  288   0.03
 COCO |     -    40     -    76    39     -     -     -     -    50 |  288   4.90
 CRO1 |     -     -    24    58    30     -     -     -     -    40 |  288   0.43
 DAEJ |     -    27    18     -     -     -     -     -     -    26 |  288   7.74
 DARW |     -    46    37     -    54     -     -     -     -    39 |  288   3.51
 DGAR |     -    35     -     -    26     -     -     -     -    49 |  288  14.16
 DRAO |     -    33    27     -    19     -     -     -     -    13 |  288   0.02
 DWH1 |     -    65    89     -     -     -     -     -     -   157 |  288   0.28
 FAIR |     -     -    24    53    11     -     -     -     -     - |  288   0.17
 FLIN |     -     8     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   9.06
 GLPS |     -    21     -     -    27     -     -     -     -    42 |  288  18.94
 GODE |     -    30    17    60     -     -     -     -     -    13 |  288   0.26
 GOLD |     -    36     -    40    20     -     -     -     -    32 |  288   9.27
 GRAS |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    25 |  288   8.27
 GRAZ |     -    19    26     -     -     -     -     -     -    14 |  288   4.46
 GUAM |     -    30     -    65    46     -     -     -     -    45 |  288  18.87
 GUAT |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    50     -     -     -     -    70 |  287  49.68
 HERS |     -     -    15     -     -     -     -     -     -    16 |  228   8.66
 HLFX |     -     -    20     -     -     -     -     -     -    22 |  286  11.52
 HOFN |     -     -     -     -    21     -     -     -     -    29 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    38     -     -     -     -    53 |  278    >>>
 IENG |     -    18    18     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.21
 IISC |     -     -     -    37    14     -     -     -     -     - |  288  17.26
 INVK |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    41 |  288  14.20
 ISPA |     -    15     -     -    17     -     -     -     -    19 |  288  15.28
 JOZE |     -     -     -     -    21     -     -     -     -    29 |  276    >>>
 JPLM |     -     -    43     -    26     -     -     -     -    22 |  288  13.77
 KARR |     -    21     -     -    16     -     -     -     -     - |  288   8.77
 KERG |     -    31    50     X     X     -     -     -     -    40 |  276   1.03
 KGN0 |     -    15    12     -     -     -     -     -     -    16 |  287   0.44
 KIT3 |     -     -     -    69    28     -     -     -     -    36 |  288  19.16
 KOKB |     -     -    39     -    47     -     -     -     -   102 |  288   0.04
 KOUR |     -    31     -    30    29     -     -     -     -    46 |  288  15.63
 LAMA |     -    32     -     -    25     -     -     -     -     - |  287  10.85
 LHAS |     -     -     -     -    26     -     -     -     -    36 |  276  10.80
 LPGS |     -    33    23   127     -     -     -     -     -    38 |  288  23.28
 MAC1 |     -     -     -     X    26     -     -     -     -    36 |  264  13.20
 MAD2 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 MALI |     -    44     -     -    34     -     -     -     -     - |  272 117.64
 MATE |     -     -     -    57    11     -     -     -     -    24 |  288   0.11
 MAW1 |     -    28     -     -    29     -     -     -     -    48 |  288   7.38
 MBAR |     -    42     -     -    31     -     -     -     -    60 |  288  13.95
 MCM4 |     -    40   116   115    35     -     -     -     -     - |  288  19.58
 MDO1 |     -    22    34     -    16     -     -     -     -    25 |  288  23.12
 MEDI |     -     -    25     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.06
 METS |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287   8.54
 MIZU |     -    44    50     -     -     -     -     -     -    85 |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    97    24     -     -     -     -    26 |  288  26.88
 NKLG |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    26 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    17     -    14     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    31    53     -     -     -     -     -    28 |  288  12.26
 NPLD |     -    23    21     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    14     -    25     -     -     -     -    22 |  288   0.02
 NTUS |     -    35     -    50    30     -     -     -     -    52 |  288   9.63
 NYA1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    19 |  286   0.04
 NYAL |     -     -    17     -    15     -     -     -     -    29 |  288   0.04
 OHI2 |     -    63     -   113    34     -     -     -     -   141 |  288  15.73
 ONSA |     -     -    22    33    20     -     -     -     -    26 |  276   0.05
 PDEL |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  55.42
 PERT |     -     -    30     X     -     -     -     -     -    32 |  277    >>>
 PETP |     -     -     -     -    31     -     -     -     -    43 |  287  34.70
 PIE1 |     -     -    28    64     -     -     -     -     -    53 |  287   1.36
 PIMO |     -     -     -    36     -     -     -     -     -    19 |  288  17.72
 POL2 |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    25 |  288   8.55
 POTS |     -     -     -     X    21     -     -     -     -    28 |  285  11.21
 PRDS |     -     -    17     -     -     -     -     -     -    18 |  286   0.51
 PTBB |     -    23    20     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.24
 QAQ1 |     -     -    97     -     -     -     -     -     -   104 |  283    >>>
 RBAY |     -     X     -     -    24     -     -     -     -    33 |  236  27.15
 RESO |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  284   6.59
 RIOG |     -    21    24    69    25     -     -     -     -    27 |  288   8.01
 SANT |     -    26     -    32    23     -     -     -     -     - |  288   6.68
 SCH2 |     -     -    13     -    13     -     -     -     -    15 |  288  44.03
 SFER |     -    49    50     -     -     -     -     -     -     - |  262   0.44
 SPT0 |     -    47    19     -     -     -     -     -     -    59 |  284   0.07
 STJO |     -    25    19     -    35     -     -     -     -    33 |  288   4.21
 STR1 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -    24 |  286   0.84
 SUTH |     -     -     -     -    11     -     -     -     -    15 |  288  11.60
 SUTM |     -     -    25     -    27     -     -     -     -    35 |  288  15.86
 THTI |     -     -    97   145    28     -     -     -     -    31 |  288    >>>
 THU3 |     -    15    29     -    11     -     -     -     -    39 |  288   5.92
 TIDB |     -    62    19    54    21     -     -     -     -    42 |  288   0.19
 TIXI |     -    35     -    41   109     -     -     -     -   121 |  287   7.91
 TLSE |     -     -    25     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.32
 TOW2 |     -    44     -     -    25     -     -     -     -    28 |  288   4.32
 TRO1 |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   9.69
 TROM |     -     -     -     -    44     -     -     -     -    61 |  285    >>>
 TSKB |     -    21    22    97    17     -     -     -     -    13 |  288   2.15
 TWTF |     -    29    13     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.07
 UNSA |     -     -     -    33     -     -     -     -     -    17 |  165   6.93
 USN3 |     -    16     9     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.02
 USNO |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.02
 USUD |     -    15    23    81     -     -     -     -     -    23 |  288   0.07
 VILL |     -     -     -    30    14     -     -     -     -    17 |  288  21.25
 WES2 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -    10 |  286   0.58
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  16.74
 WILL |     -    27    24     -     -     -     -     -     -    13 |  288 108.61
 WSRT |     -    22    25     -    30     -     -     -     -    18 |  288   0.03
 WTZA |     -    10     -     -     -     -     -     -     -    11 |  284   0.41
 WTZR |     -     -    95     -    74     -     -     -     -     - |  274   0.07
 YAR2 |     -    50    25     -    27     -     -     -     -    50 |  288   6.17
 YEBE |     -     -    34     -     -     -     -     -     -    37 |  288  28.55
 YELL |     -     -    16    30    16     -     -     -     -    12 |  226   0.02
 YSSK |     -    32     -     -    25     -     -     -     -     - |  287   9.79
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3199    45    41    72    35    96  3854  2875     -    46 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    8.23   | 3.15e-14  7.99e-15  3.43e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    7.33   | 3.36e-14  1.02e-14  2.39e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    7.17   | 3.50e-14  9.21e-15  3.06e-15 |
 SPT0 |   284     1     0   282    7.13   | 3.78e-14  9.25e-15  4.07e-15 |
 FAIR |   288     1     0   287    6.39   | 4.97e-14  8.88e-15  1.02e-14 |
 USNO |   288     0     0   288    5.48   | 3.64e-14  7.22e-15  1.61e-15 |
 ONSA |   276     0     0   276    5.46   | 4.15e-14  1.03e-14  4.40e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    5.18   | 3.97e-14  8.63e-15  5.57e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.90   | 3.89e-14  1.11e-14  2.59e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.49   | 3.11e-14  1.16e-14  2.40e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.30   | 7.77e-14  1.07e-14  2.25e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    4.04   | 3.69e-14  9.51e-15  3.15e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    3.87   | 4.39e-14  9.09e-15  5.38e-15 |
 CHUR |   288     0     0   143    2.87   | 3.62e-14  1.01e-14  2.44e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.67   | 2.73e-14  7.69e-15  1.30e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    2.54   | 5.54e-14  7.77e-15  4.74e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.15   | 5.53e-14  1.39e-14  2.75e-15 |
 ALBH |   288     0     0   143    2.02   | 5.72e-14  1.55e-14  2.96e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.01   | 3.38e-14  1.06e-14  2.43e-15 |
 NYA1 |   286     0     0   285    2.01   | 2.83e-14  5.75e-15  3.21e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.52   | 3.96e-14  1.06e-14  1.32e-14 |
 YELL |   226     0     0   225    1.31   | 3.30e-14  6.46e-15         - |
 PIE1 |   287     2     0   285    1.30   | 8.76e-14  1.11e-14  2.29e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.25   | 3.53e-14  6.20e-15  3.75e-15 |
 WTZR |   274     0     0   268    1.23   | 5.03e-14  3.28e-14  5.41e-15 |
 YEBE |   288     2     0   142    0.42   | 5.86e-14  1.75e-14  1.48e-14 |
 USUD |   288     0     3   128    0.33   | 2.82e-13  3.68e-14  5.17e-15 |
 PTBB |   288     0     0   287    0.24   | 2.80e-13  5.95e-14  2.85e-14 |
 TIDB |   288     1     0   287    0.20   | 1.17e-13  2.59e-14  1.03e-14 |
 G23  |   288     0     0   195    0.18   | 4.92e-13  6.75e-14  1.47e-14 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.18   | 4.42e-14  8.53e-15  7.27e-15 |
 DWH1 |   288     0     0   287    0.14   | 3.29e-13  7.25e-14  1.72e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.12   | 2.02e-13  4.35e-14  5.10e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.11   | 3.43e-13  8.40e-14  2.96e-14 |
 WES2 |   286     0     1    66    0.10   | 3.48e-14  1.42e-14  4.27e-14 |
 G13  |   288     0     3    88    0.09   | 5.58e-13  6.70e-14  1.70e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.09   | 2.06e-13  6.64e-14  1.07e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 2.98e-13  8.91e-14  6.02e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 3.02e-13  9.11e-14  4.04e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    0.08   | 3.11e-13  7.55e-14  1.25e-14 |
 WTZA |   284     0     0   280    0.08   | 4.43e-13  1.06e-13  3.18e-14 |
 G16  |   288     0     1   144    0.08   | 5.15e-13  5.85e-14  3.12e-14 |
 GODE |   288     0     0   143    0.07   | 3.56e-14  1.08e-14  2.37e-14 |
 G17  |   288     0     4   112    0.07   | 6.12e-13  7.55e-14  2.73e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 4.53e-13  1.09e-13  1.10e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.75e-13  8.96e-14  9.43e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 3.96e-13  1.24e-13  7.52e-14 |
 SFER |   262     0     0   133    0.04   | 3.43e-13  1.14e-13         - |
 TLSE |   288     0     0   143    0.04   | 4.01e-13  1.04e-13  2.56e-14 |
 G26  |   288     0     0   287    0.04   | 4.21e-13  1.25e-13  9.93e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.06e-13  1.28e-13  8.58e-14 |
 PRDS |   286     0     0   141    0.03   | 4.38e-13  1.05e-13  5.46e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.61e-13  1.58e-13  1.29e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.00e-12  2.23e-13  1.49e-13 |
 STR1 |   286     0     0   141    0.01   | 6.95e-13  2.19e-13  8.06e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  3.89e-13  1.31e-13 |
 KERG |   276     0     0   275    0.01   | 1.24e-12  2.73e-13  1.01e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.52e-12  4.45e-13  1.66e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  5.25e-13  1.69e-13 |
 G08  |   288     0     1   144    0.00   | 1.41e-12  3.49e-13  1.81e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.50e-14  4.74e-15  1.22e-15 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 5.85e-13  6.26e-14  4.48e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.27e-13  3.53e-13 |
 G22  |   288     0     4     0    0.00   | 5.80e-13  6.14e-14  1.64e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.32e-13  1.14e-13  3.72e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.51e-14  1.15e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.79e-13  6.35e-14  2.48e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  9.11e-14  1.91e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.03e-13  5.54e-13 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 6.47e-13  6.03e-14  3.07e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 7.77e-13  7.65e-14  5.44e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.12e-12  4.49e-13  3.57e-13 |
 G09  |   286     0     1     0    0.00   | 5.09e-13  3.74e-13  1.56e-12 |
 G02  |   288     0     5     0    0.00   | 4.90e-13  6.01e-14  1.34e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  8.59e-13  5.17e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 1.05e-12  1.22e-12  4.34e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 6.67e-13  7.15e-13  1.57e-12 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   165     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.41e-13  5.83e-13  5.37e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     1     0     0    0.00   | 3.95e-13  4.23e-13  1.44e-12 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     1     0    0.00   | 6.47e-13  2.16e-13  3.46e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 1.78e-12  9.76e-13  7.47e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   236     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   277     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 7.88e-13  4.34e-13  1.30e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.42e-13  4.59e-13  1.35e-12 |
 JOZE |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HRAO |   278     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     0     0    0.00   | 1.93e-13  2.49e-13  9.26e-13 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.04e-13  5.70e-13  4.16e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.28e-13  8.39e-13  5.19e-13 |
 CAS1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   247     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.31e-17  2.77e-16  1.66e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      NYA1      DRAO |
------------------------------------------+------------------------------+
