
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1603   Day: 0   MJD: 55465                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2988      2    -187     482   2585   2585      0   4652   4652      0    0.00
 cod |   288     0  26980    396    -495     369     20     22     20     68     78     63   14.91
 emr |   288     0  23051   1396   -3378     663     15     16     15     62     74     55   20.65
 esa |   288     0  31273   1285   -1484    2556     14     16     13     79    111     61   23.05
 gfz |   288     0  31361     12    -162     399     16     17     15     72     67     74   19.70
 iga |    96     0   2959      9    -319     483     92     92      0    125    125      0    0.00
 igu |    96     0   2959      6    -432     737   1621   1621      0   3044   3044      0    0.00
 jpl |   288     0  26836    884    -986     967     15     18     13     77     87     72   21.68
 ngs |    96     0   2988     10     -41     259   2029   2029      0   3905   3905      0    0.00
 usn |   288     0  23403    320   -1271     642     57     78     41    121    123    119    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3950   316     -     -  -239     -     -     - -4148     - |
    2 |  1188   -34   -51    70    57   173    -4   -54   847    23 |
    3 |   703   -29   102   -79   -21   -46  4171    26 -1278   133 |
    4 | -4177    58     X   -53    19    20  2570     X -3421   162 |
    5 |  -286    77    34  -214    66   105  -752    82  -229   100 |
    6 | -4078   -77    19    -8    21   -34 -7255    24 -5809    13 |
    7 |   982    11    51  -193    40     7  3111   113  1403    45 |
    8 |-10464    25     8   -82    10   -16 -2368    53 -7081   118 |
    9 | -8575    24     X     6   -25   -37 -9128     X -5702    68 |
   10 | -5357   -57   -80    48    50   -46  4924    19 -4958    66 |
   11 |  2832     0    84   -78    73    65   244   -65  3341     1 |
   12 |  1198   -13    -5    66    -8   -21   870   -50   554  -171 |
   13 |  5027   -33   -27    61    64    -1  1470   -74  4381    87 |
   14 |  3545    59   -56    77    34    18  1581   -99  3449   -17 |
   15 |   571    19    18   -66    32    48   386    11    37    87 |
   16 |  3714    18   -54   -80    33   -62   651    94  3510   -10 |
   17 |   513    85   143  -298    51   -16   -60    76   271    11 |
   18 |  4842    81    46  -135    44    55   -71     6  4966    26 |
   19 |  -368  -145  -110   168    53  -110  -681   -22  -246  -153 |
   20 |  4810    39   -67   -56    52   -55 -1651    49  4193   135 |
   21 |  4462     3     X   -57    86   -51   785   -20  3990   168 |
   22 |   878     3   -59    24    65    84 -1206   -31  1328    21 |
   23 |  1225   113    29   -19    16   182   212  -101   912    84 |
   24 | -3937    40     8   110  -133   -41   448   -18 -3360   186 |
   25 |  2858  -119     -     X    90  -233 -1338     -  2653     - |
   26 |  1143     4     4   -31    42   -36  -950   -12   318   169 |
   27 | -2401   -17     X   -43    43    34  1748    16 -1791    47 |
   28 |  5364     X   -41    41    71    87  -686   -69  4617    -2 |
   29 |  -230     1   182  -196   -50    13   815    80    77    -2 |
   30 |   -97     3    58   -66   -20   -20  1140    31 -1063    61 |
   31 |  -846   167    84   -85   -93    49   250   -20  -813    14 |
   32 | -5443   -95   -45   -97   -79  -129 -1281   283 -5141    35 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    -8   -10     -     -    18     -     - |
 ALGO |     -   -34    24     -     -     -     -     -     -   -77 |
 ALIC |     -    12     -    44   -61     -     -     -     -     - |
 ALRT |     -   -60     -     -    46     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -12     -    44     -     -     -   -38     -   -43 |
 AREQ |     -    -4   -11    21    40     -     -   -45     -  -104 |
 ARTU |     -     -     -   -55    18     -     -    42     -     - |
 ASPA |     -     -     -    -7   -91     -     -    88     -     - |
 BAKE |     -     -     -    -3   101     -     -   -89     -     - |
 BJFS |     -   -69     -     -    52     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    83   -73     -     -   -22     -     - |
 BRFT |     -   -34     -    32   -43     -     -    29     -     - |
 BRMU |     -    60     -    -8   -36     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -    53   -25     -   -15     -     -     -     -    34 |
 CAGZ |     -     -     -  -154     -     -     -   164     -   160 |
 CAS1 |     -   -75     -    31    20     -     -     -     -   199 |
 CCJM |     -     -     -    85   -99     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -     -     -     5    30     -     -   -32     -     - |
 CHAT |     -   -25     -     -     -     -     -    17     -   -80 |
 CHPI |     -     -     -   107     -     -     -  -114     -     - |
 CHUR |     -    89    -2   -43     -     -     -   -13     -     - |
 COCO |     -    16     -     -   -12     -     -     -     -   -31 |
 CONZ |     -     -     -   155  -181     -     -     -     -     - |
 CRAO |     -     -     -   -30     -     -     -    32     -     - |
 CRO1 |     -     -     3     -    28     -     -   -28     -   -23 |
 DARW |     -     -   -83    78    -5     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -   -30     -    19     -     -     -     -     -     - |
 DGAR |     -     -     -   -70   -77     -     -   145     -     - |
 DRAO |     -    29   -79     -   -88     -     -   135     -    -6 |
 DUBO |     -    50     -    28    -5     -     -   -60     -     - |
 FAA1 |     -  -102     -    65     2     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -     -    31     -     -     -     -   -29     -     - |
 FLIN |     -    33     -   -95     -     -     -    78     -     - |
 GLPS |     -     -     -     3   -16     -     -    12     -     - |
 GLSV |     -    40     -    15   122     -     -  -154     -     - |
 GOLD |     -   100     -     -     -     -     -   -69     -    37 |
 GUAT |     -   -69     -     1   -55     -     -    96     -     - |
 GUUG |     -     -     -    -9    11     -     -     -     -     - |
 HARB |     -     -    29     X     -     -     -   -27     -     - |
 HLFX |     -     -   -25     -     -     -     -    24     -    15 |
 HOB2 |     -    66   -35   -17     4     -     -     -     -   108 |
 HOFN |     -   -47     -   -49   112     -     -   -18     -     6 |
 HYDE |     -     -     -     7    -8     -     -     -     -     - |
 IENG |     -    -8     6     -     -     -     -     -     -   -33 |
 IISC |     -     -     -     -    20     -     -   -18     -   105 |
 KARR |     -    -7     -     -     5     -     -     -     -     - |
 KELY |     -     -     -   179  -209     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -     -  -146    48    98     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -    17     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 KOUR |     -     3     0   125  -116     -     -   -29     -   -73 |
 LAMA |     -   -14     -     6     4     -     -     -     -     - |
 LHAZ |     -     -     -   105  -123     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -   -23     7     -     4     -     -     5     -    -8 |
 MAC1 |     -     -     -   -40    36     -     -    10     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    16   -18     -     -     -     -     - |
 MAR6 |     -     -     2    -2     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -18   -15    94  -110     -     -    27     -   -13 |
 MAW1 |     -    16     -     X   -12     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -15    61     2     -     -   -53     -   -64 |
 MIZU |     -   -27    19     -     -     -     -     -     -   -76 |
 MKEA |     -     -     -     -     2     -     -    -2     -     - |
 NANO |     -   -40     -    12    16     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   -80     -    52     -     -     -     -     -     - |
 NIST |     -    39   -28     -     -     -     -     -     -    44 |
 NNOR |     -     -   -16    14     -     -     -     -     -     9 |
 NRC1 |     -     -    10     -   -11     -     -     -     -     6 |
 NRIL |     -     -     -    23    50     -     -   -70     -     - |
 NTUS |     -   -74     -    16    37     -     -     -     -   -92 |
 NURK |     -     -     -   -58    89     -     -   -27     -     - |
 NYA1 |     -    34     -   -53    37     -     -     -     -    11 |
 ONSA |     -    16   -36     -    26     -     -     -     -    14 |
 PDEL |     -    30     -     -   -23     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    56    20   -48     -     -   -30     -   -42 |
 PETS |     -     -     -    32   -69     -     -    28     -     - |
 PIE1 |     -     -    64     2   -95     -     -    24     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -14   109     -     -   -84     -     - |
 POL2 |     -     -     -     -    68     -     -   -62     -     - |
 PRDS |     -  -102   129   -59     -     -     -    10     -  -104 |
 PTBB |     -    16   -11     -     -     -     -     -     -    57 |
 QAQ1 |     -     -    22   -10     -     -     -   -10     -     - |
 QUIN |     -     -     -    26     -     -     -   -28     -     - |
 RESO |     -    67     -     -   -51     -     -     -     -     - |
 REUN |     -    14     -    -6    -4     -     -     -     -     - |
 SANT |     -     7     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -   -33    76   -80   -60     -     -    90     -    21 |
 SCUB |     -     -     -   -42     -     -     -    44     -     - |
 SEY1 |     -     -     -    11    59     -     -   -66     -    60 |
 SHAO |     -   -14     -    10     -     -     -    -1     -  -109 |
 SPT0 |     -   -18    13     -     -     -     -     -     -     2 |
 STJO |     -     -    44    28   -28     -     -   -46     -   109 |
 SUTH |     -    64     -     X     -     -     -   -44     -    14 |
 SUWN |     -     -   -94    84     -     -     -     -     -  -585 |
 SYOG |     -    77   -68    72   -68     -     -     -     -     - |
 THTI |     -     -   -49     -     -     -     -    46     -     2 |
 THU3 |     -   -92   -22     -   222     -     -  -117     -   -76 |
 TIDB |     -     -   -98     -   -25     -     -   116     -   -21 |
 TIXJ |     -     -     -    83   -97     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -    64    31    69     -     -     -  -147     -     - |
 TSKB |     -   -61    44     -     -     -     -     -     -  -160 |
 TWTF |     -   -33    24     -     -     -     -     -     -  -133 |
 ULAB |     -     -     -    26   -30     -     -     -     -     - |
 URUM |     -     -     -    34   -30     -     -    -9     -  -129 |
 USN3 |     -    30   -40    17     -     -     -     -     -    53 |
 USNO |     -     1    -1     -     -     -     -     -     -    74 |
 USUD |     -     -   -61     -     -     -     -    58     -     - |
 VALD |     -     -     -    27     -     -     -   -29     -     - |
 VILL |     -     -  -105   139     -     -     -   -47     -     - |
 WES2 |     -     -     1     -    -2     -     -     -     -   -55 |
 WHIT |     -    18    29   -93    15     -     -    45     -   -17 |
 WILL |     -   -31    23     -     -     -     -     -     -   -82 |
 WSRT |     -   115    -8     -   -79     -     -     -     -   -57 |
 WTZR |     -   -45     X    87   -67     -     -     -     -   -42 |
 XMIS |     -     -     -    46   -54     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   -13     4     -     -     -     7     -  -116 |
 YAR2 |     -  -154    25     -    90     -     -     -     -   -97 |
 YELL |     -  -169    70   -15   131     -     -   -54     -     - |
 ZECK |     -     -     -    11   -74     -     -    55     -     - |
 ZIMM |     -    65     -     -     -     -     -   -45     -    72 |
 ZWE2 |     -    41     -     -   -31     -     -     X     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   568    45     -     -    34     -     -     -   440     - |   87    176
    2 |   786    19    12    21    22   121   307    13   765    63 |  288    192
    3 |  5021    15    24     9    28    71  1164    15  3651   108 |  288   1931
    4 |  2311    18     X    13    13    62  1313     X  1932   129 |  288    814
    5 |   624    29    14    17    12    34   433    19   709    80 |  288    186
    6 |  5107    26    26     9    20   110  3478    11  1771   116 |  288   1486
    7 |  2171    28    17    23    21    97  1659    16  1910    66 |  288    329
    8 |  3923    33    16    15    20    82  1196    15  2080    57 |  288   1237
    9 |  3182    16     X    10    14   111  5345     X  4594   146 |  237   2457
   10 |  1784    17    10    15     7    62  2963    17  1987    79 |  288   1683
   11 |  1642    24    17    16    19   102   533    24  1708    54 |  288    374
   12 |   884    16    15    17    14    89   411    13   974    67 |  288    252
   13 |   796    10    14    17    10    99   790    20   882    56 |  288    228
   14 |   931    16    14    18    23    73  1257    24   893    45 |  288    427
   15 |   870    16    21    24     7    84   297    20   871    80 |  288    287
   16 |   658    38    20    13    15    84   603    20   535   125 |  288    269
   17 |   565    19    14    15     9    70   388    17   612    42 |  288    259
   18 |   648    20    17    16    22    71   268    15   542    38 |  288    248
   19 |   517    15    19    10    13    81   363    13   527    90 |  288    276
   20 |  1723    18    14    15    10    71   887    19   849    64 |  288    246
   21 |   605    12     X    17    16   197   498    13   553    17 |  288    412
   22 |  1978    26    15    11    21    61  1143    18  1456    51 |  288    353
   23 |   594    19    14    20    19    91   259    19   509    57 |  288    195
   24 |  4816    23    23    17    30   116  2922    14  4754    79 |  287   2963
   25 |   805    20     -     X    15   104   594     -   777     - |  288    191
   26 |  1495    30    19    25    10    74   581    25  1379    61 |  288    565
   27 |  8255    19     X    15    25   122  3592    34  5935    98 |  285   5384
   28 |  1604     X    14    23    12    72   699    15  1523    34 |  288    259
   29 |  1229    26    13    15    14   125   422    15   966    78 |  288    186
   30 |  2574    18    15    12    15    80  1581    12  1997    75 |  288   1743
   31 |   732    25    17    13    13    60   312    21   867    76 |  288    334
   32 |  1599    18    14    16    21    85   483    24  1790    74 |  288    666
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    11    19     -     -    12     -     - |  288  11287
 ALGO |     -     9     6     -     -     -     -     -     -    34 |  288     30
 ALIC |     -    27     -    10    13     -     -     -     -     - |  288   3662
 ALRT |     -    11     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   6272
 AMC2 |     -    28     -     9     -     -     -    15     -    18 |  288     19
 AREQ |     -    13    10    14    14     -     -    13     -    34 |  288  14027
 ARTU |     -     -     -     7     8     -     -     8     -     - |  288   8183
 ASPA |     -     -     -    27    31     -     -    33     -     - |  283   7660
 BAKE |     -     -     -     7     9     -     -    10     -     - |  288   4666
 BJFS |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   4875
 BOGT |     -     -     -    14    11     -     -    11     -     - |  288  16496
 BRFT |     -    14     -    13    16     -     -     8     -     - |  288    109
 BRMU |     -    13     -    10    10     -     -     -     -     - |  288   3374
 BRUS |     -    13    13     -    15     -     -     -     -    32 |  288     17
 CAGZ |     -     -     -    21     -     -     -    22     -    71 |  250    >>>
 CAS1 |     -    13     -     8    10     -     -     -     -    38 |  288   3747
 CCJM |     -     -     -    12    13     -     -     -     -     - |  276    744
 CEDU |     -     -     -    10    12     -     -    14     -     - |  288    471
 CHAT |     -    19     -     -     -     -     -    13     -    24 |  287   9096
 CHPI |     -     -     -    12     -     -     -    13     -     - |  228  18288
 CHUR |     -    16     8     9     -     -     -    14     -     - |  288   5229
 COCO |     -    43     -     -    32     -     -     -     -    69 |  279  11537
 CONZ |     -     -     -    15    18     -     -     -     -     - |  288     20
 CRAO |     -     -     -     7     -     -     -     8     -     - |  288   8288
 CRO1 |     -     -    14     -    18     -     -    11     -    44 |  288    >>>
 DARW |     -     -    24    17    18     -     -     -     -     - |  288   4373
 DAV1 |     -    29     -    19     -     -     -     -     -     - |  240   3709
 DGAR |     -     -     -    10    15     -     -    15     -     - |  288   9447
 DRAO |     -    20     9     -    18     -     -    10     -    28 |  288     24
 DUBO |     -    38     -    14    18     -     -    12     -     - |  288   5268
 FAA1 |     -    20     -    24    28     -     -     -     -     - |  288   8253
 FAIR |     -     -    10     -     -     -     -     9     -     - |  288   6664
 FLIN |     -    30     -    10     -     -     -    13     -     - |  288   4726
 GLPS |     -     -     -    11     9     -     -    13     -     - |  288  15882
 GLSV |     -    30     -    13    15     -     -    11     -     - |  288   1732
 GOLD |     -    18     -     -     -     -     -    13     -    43 |  288  11077
 GUAT |     -    19     -    11    10     -     -    14     -     - |  288   3815
 GUUG |     -     -     -    16    19     -     -     -     -     - |  288  10364
 HARB |     -     -    12     X     -     -     -    11     -     - |  287  50725
 HLFX |     -     -    10     -     -     -     -     9     -    37 |  288  11237
 HOB2 |     -    33    33    16    15     -     -     -     -    38 |  288     47
 HOFN |     -    19     -     8    10     -     -    12     -    43 |  287    >>>
 HYDE |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  288   2909
 IENG |     -    22    16     -     -     -     -     -     -    34 |  288     78
 IISC |     -     -     -     -    15     -     -    13     -    62 |  288  14861
 KARR |     -     9     -     -     7     -     -     -     -     - |  288   8940
 KELY |     -     -     -     9    10     -     -     -     -     - |  158  13419
 KIRU |     -     -    11    10     9     -     -     -     -     - |  288   1803
 KOSG |     -    16     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   3834
 KOUR |     -    23    15    18    14     -     -    16     -    28 |  288    263
 LAMA |     -    13     -     9    11     -     -     -     -     - |  288   2852
 LHAZ |     -     -     -     7     8     -     -     -     -     - |  284    >>>
 LPGS |     -    25    16     -    20     -     -    13     -    31 |  288  13456
 MAC1 |     -     -     -    14    13     -     -    16     -     - |  288   6902
 MAL2 |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  288    >>>
 MAR6 |     -     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   1732
 MAS1 |     -    23    13     9    10     -     -    18     -    40 |  288   2006
 MAW1 |     -    18     -     X    14     -     -     -     -     - |  288   3920
 MDO1 |     -     -    12    15    21     -     -    15     -    27 |  288   9497
 MIZU |     -    25    18     -     -     -     -     -     -    24 |  288    571
 MKEA |     -     -     -     -    17     -     -    15     -     - |  288  13705
 NANO |     -    16     -    11    19     -     -     -     -     - |  288   3524
 NICO |     -    11     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   3169
 NIST |     -    19    13     -     -     -     -     -     -    28 |  288     13
 NNOR |     -     -    13    12     -     -     -     -     -    66 |  288    727
 NRC1 |     -     -     8     -     9     -     -     -     -    16 |  288     16
 NRIL |     -     -     -     5     6     -     -     7     -     - |  288   6783
 NTUS |     -    31     -    15    23     -     -     -     -    60 |  288   2841
 NURK |     -     -     -    20    28     -     -    27     -     - |  284    >>>
 NYA1 |     -    19     -     7    15     -     -     -     -    24 |  288    360
 ONSA |     -    18     9     -    13     -     -     -     -    15 |  288     16
 PDEL |     -    14     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   3695
 PERT |     -     -    13    11    11     -     -    13     -    39 |  288   2870
 PETS |     -     -     -    12    19     -     -    14     -     - |  288   9397
 PIE1 |     -     -    10    16    22     -     -    13     -     - |  288     42
 PIMO |     -     -     -    20    21     -     -    15     -     - |  288  15268
 POL2 |     -     -     -     -    11     -     -    10     -     - |  288   5728
 PRDS |     -    15    14    11     -     -     -    11     -    39 |  288  13584
 PTBB |     -    13     9     -     -     -     -     -     -    42 |  288     41
 QAQ1 |     -     -    11     7     -     -     -    12     -     - |  288  11683
 QUIN |     -     -     -     6     -     -     -     7     -     - |  288   8173
 RESO |     -    22     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   7200
 REUN |     -    17     -     8    15     -     -     -     -     - |  288   7570
 SANT |     -    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   2166
 SCH2 |     -    16    12     6    13     -     -    14     -    27 |  288   4237
 SCUB |     -     -     -    10     -     -     -    10     -     - |  288  16951
 SEY1 |     -     -     -    18    21     -     -    16     -    94 |  288  13489
 SHAO |     -    14     -    11     -     -     -    14     -    40 |  288    679
 SPT0 |     -    10     7     -     -     -     -     -     -    20 |  287     20
 STJO |     -     -    10    15    23     -     -    10     -    33 |  288  13011
 SUTH |     -    14     -     X     -     -     -    10     -    28 |  264  10642
 SUWN |     -     -    18    16     -     -     -     -     -    33 |  288   4820
 SYOG |     -    24    19    40    20     -     -     -     -     - |  288    904
 THTI |     -     -     9     -     -     -     -     9     -    66 |  288  13643
 THU3 |     -    14    11     -     7     -     -     9     -    35 |  288  11308
 TIDB |     -     -     8     -    16     -     -    15     -    57 |  288     62
 TIXJ |     -     -     -    12    14     -     -     -     -     - |  287    >>>
 TLSE |     -    14    16    13     -     -     -    10     -     - |  288   4715
 TSKB |     -    19    13     -     -     -     -     -     -    49 |  253   1617
 TWTF |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    52 |  287     40
 ULAB |     -     -     -     6     8     -     -     -     -     - |  288   9670
 URUM |     -     -     -     7     8     -     -    10     -    41 |  288    >>>
 USN3 |     -    17    18    12     -     -     -     -     -    20 |  288     29
 USNO |     -    17    12     -     -     -     -     -     -    33 |  288     30
 USUD |     -     -    13     -     -     -     -    12     -     - |  288     31
 VALD |     -     -     -     8     -     -     -     8     -     - |  288   4132
 VILL |     -     -    16    10     -     -     -    11     -     - |  288   8215
 WES2 |     -     -    50     -    53     -     -     -     -   100 |  134    186
 WHIT |     -    24    12     9    14     -     -    11     -    30 |  288   2001
 WILL |     -    18    13     -     -     -     -     -     -    30 |  288  24697
 WSRT |     -    26    13     -    13     -     -     -     -    13 |  288     16
 WTZR |     -    12     X    10     7     -     -     -     -    15 |  288     17
 XMIS |     -     -     -     8    10     -     -     -     -     - |  288   3719
 YAKT |     -     -    42    34     -     -     -    12     -    23 |  288   6846
 YAR2 |     -    32    15     -    15     -     -     -     -    43 |  288   6971
 YELL |     -    14    14    10    11     -     -     8     -     - |  288     12
 ZECK |     -     -     -     8    17     -     -    15     -     - |  288   7940
 ZIMM |     -    13     -     -     -     -     -     9     -    23 |  288   4101
 ZWE2 |     -    12     -     -     9     -     -     X     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2585    21    16    14    16    92  1622    15  2029    57 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   SUTH  | 1603-0  0:10:00 |        3093
esa |   SUTH  | 1603-0  0:15:00 |        2927
esa |   SUTH  | 1603-0  0:20:00 |       -5790
esa |   SUTH  | 1603-0  0:25:00 |        1067
esa |   SUTH  | 1603-0  0:35:00 |       -1970
esa |   SUTH  | 1603-0  0:40:00 |        1669
esa |   KERG  | 1603-0  8:05:00 |         856
esa |   HARB  | 1603-0 15:40:00 |        2937
esa |   MAW1  | 1603-0 20:20:00 |        4919



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 CONZ |   288     0     0   288   10.79   | 3.26e-14  7.73e-15  1.66e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    9.26   | 3.29e-14  7.58e-15  1.59e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.67   | 2.98e-14  5.85e-15  1.61e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    8.65   | 2.67e-14  3.55e-15  1.07e-15 |
 SPT0 |   287     0     0   286    6.67   | 3.84e-14  5.19e-15  1.68e-15 |
 TWTF |   287     0     0   286    5.82   | 3.66e-14  6.33e-15  4.68e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.33   | 3.35e-14  6.86e-15  1.84e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.94   | 4.72e-14  6.45e-15  2.49e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.89   | 3.55e-14  5.80e-15  1.20e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.84   | 3.54e-14  1.03e-14  3.55e-15 |
 NIST |   288     0     0   288    4.84   | 3.38e-14  4.06e-15  1.75e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.75   | 2.28e-14  4.67e-15  1.17e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    4.24   | 3.86e-14  8.39e-15  1.52e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    2.93   | 3.95e-14  5.08e-15  3.85e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.32   | 4.12e-14  1.20e-14  4.52e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.28   | 2.38e-14  4.51e-15  1.84e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    2.18   | 9.82e-14  1.34e-14  3.17e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    1.98   | 5.26e-14  1.07e-14  1.98e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.90   | 3.57e-14  4.37e-15  1.09e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.26   | 4.23e-14  9.53e-15  7.32e-15 |
 TIDB |   288     0     1   145    0.75   | 1.06e-13  1.26e-14  4.68e-15 |
 G25  |   288     0     0   288    0.16   | 6.48e-14  3.08e-14  1.85e-14 |
 WES2 |   134     0     0   130    0.14   | 3.97e-14  7.94e-15         - |
 IENG |   288     0     1    47    0.13   | 1.55e-13  1.74e-14  4.92e-15 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.06   | 4.28e-14  3.99e-14  2.58e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.04   | 4.00e-13  1.51e-13  4.47e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 4.95e-13  1.19e-13  6.79e-14 |
 G32  |   288     0     0   288    0.03   | 2.28e-13  6.89e-14  8.04e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.03   | 2.06e-13  5.22e-14  3.63e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.25e-13  1.74e-13  7.04e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 6.98e-13  1.96e-13  8.98e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.01   | 4.42e-13  1.55e-13  1.07e-13 |
 TSKB |   253     0     0   252    0.01   | 1.12e-12  2.55e-13         - |
 CCJM |   276     0     0   128    0.00   | 8.90e-13  2.19e-13  7.27e-14 |
 HARB |   287     1     0   286    0.00   | 1.21e-12  3.64e-13  2.08e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.39e-12  3.65e-13  2.29e-13 |
 G08  |   288     0     3   105    0.00   | 1.39e-12  4.58e-13  1.06e-13 |
 KIRU |   288     0     0   288    0.00   | 8.01e-13  4.71e-13  1.44e-13 |
 SANT |   288     1     0   143    0.00   | 9.96e-13  3.56e-13  2.53e-13 |
 MAR6 |   288     0     0   288    0.00   | 2.36e-13  8.92e-14  1.04e-13 |
 CHUR |   288     0     1   142    0.00   | 7.92e-13  2.71e-13  4.49e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.74e-14  2.29e-15  9.40e-16 |
 G01  |    87     0     2     0    0.00   | 5.14e-13  5.65e-14         - |
 KELY |   158     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHPI |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G09  |   237     0     0     0    0.00   | 1.41e-12  4.17e-13         - |
 LHAZ |   284     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     3     0    0.00   | 5.85e-13  6.68e-14  3.38e-14 |
 G30  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.87e-13  1.91e-13 |
 G29  |   288     1     6     0    0.00   | 5.92e-13  7.07e-14  1.71e-14 |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.35e-13  7.77e-14  1.75e-14 |
 G27  |   285     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  6.03e-13  6.43e-13 |
 G24  |   287     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  5.04e-13  3.33e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 6.27e-13  6.49e-14  1.42e-14 |
 G22  |   288     5     6     0    0.00   | 1.05e-12  1.72e-13  4.18e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.95e-13  1.46e-13  3.93e-14 |
 G20  |   288     2     6     0    0.00   | 7.19e-13  1.13e-13  4.42e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.90e-13  6.37e-14  2.47e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.89e-13  6.80e-14  2.42e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.48e-13  7.04e-14  2.67e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.91e-13  5.87e-14  3.03e-14 |
 G15  |   288     0     6     0    0.00   | 6.12e-13  6.20e-14  2.56e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  6.66e-14  3.31e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.97e-13  6.22e-14  1.68e-14 |
 G12  |   288     2     6     0    0.00   | 6.62e-13  7.92e-14  5.01e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.03e-14  4.96e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.43e-13  1.21e-13 |
 G07  |   288     0     6     0    0.00   | 6.17e-13  6.39e-14  2.81e-14 |
 G05  |   288     0     6     0    0.00   | 6.12e-13  6.85e-14  2.03e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.73e-13  7.42e-14  1.71e-14 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 XMIS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  8.81e-13  1.59e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VALD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TLSE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   288     0     1     0    0.00   | 7.66e-13  7.72e-13  9.30e-13 |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   | 1.01e-13  1.72e-13  5.24e-14 |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     1     0    0.00   | 5.01e-13  8.63e-13  1.37e-12 |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 4.47e-13  6.15e-13  2.77e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NYA1 |   288     0     3     0    0.00   | 7.88e-13  2.01e-13  3.08e-14 |
 NURK |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     6     0    0.00   | 1.24e-12  1.33e-13  6.94e-14 |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 3.65e-13  4.54e-13  1.86e-13 |
 MAL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLSV |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAA1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAGZ |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ABPO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.31e-17  2.77e-16  1.66e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
