
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1675   Day: 0   MJD: 55969                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880     19      94    -537   3617   3617      0   5002   5002      0    0.00
 cod |   288     0  28118     20      89   -1090     24     25     24     84     83     85   14.96
 emr |   288     0  23540    314     -62   -1186     18     22     16    114    105    118   20.47
 esa |   288     0  29429   1107     -83   -2217     16     19     15     97    141     72   22.84
 gfz |   288     0  30792    759    -503    1789     28     18     31    103    100    105   15.13
 iga |    96     0   2880     13     655   -1098     50     50      0     80     80      0    0.00
 igu |    96     0   2688     12     479    -694   2189   2189      0   4971   4971      0    0.00
 jpl |   288     0  25836    307    1609    -101     15     16     14     85     94     80   26.61
 ngs |    96     0   2880      6     503    -906   2854   2854      0   4112   4112      0    0.00
 usn |   288     0  22872    313    -960    2755     55     82     31    112    139     93    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2347     6    -4    14   -93    32 -2310    43  2149  -118 |
    2 | -1380   -12    -1    20    55    74   402   -41 -1253    78 |
    3 | -4811   100   -98    70  -101    59 -4531    16 -4748   120 |
    4 |  1033    75  -217  -104   195    61  2631   103   323   199 |
    5 |   -15    55    29  -288   101   -75   508   135   117   155 |
    6 | -6644    61  -215    69   -15   102 -4959    80 -5867   119 |
    7 |  -428    69  -226  -177    92    12 -2417   233  -513   128 |
    8 | -8897  -101     3    -3    53   -37-19659    27 -5286    72 |
    9 |  -768   -45   -38    11    91    -1  5743    -7 -2086    95 |
   10 | -2263   -48   -94   228   -46    48  4636   -70 -1434   180 |
   11 |  3854    61   -53   -47    -8     5   547    52  3776   -13 |
   12 | -2104  -108    20    -2   144    93   444   -35 -2042   -81 |
   13 |  2308   -54  -164    45    93    82   729    65  2582    86 |
   14 |  2577   -49   -15    73   -62   -76  1443    13  2654   -58 |
   15 |  -133    13   -29  -181    25   -17   890   156   -81   135 |
   16 |  2505   -10    82   -49   -37   -29  1108     5  2555    32 |
   17 | -2550   111     6  -321    81   -66  1139   162 -1850    76 |
   18 |  3080    28    32  -126   -18  -110   738    78  3311   -28 |
   19 | -1114  -144   115   190  -247    -8  -894   -31  -975  -217 |
   20 |  3989   104   -14    47  -173  -126   115    10  3758   -22 |
   21 |  2768   -86   170     X  -145   -44  1064     X  2928  -110 |
   22 | -4688  -156    12   160   -90   -74 -3918    -8 -2971   -97 |
   23 | -1101    49  -126    24    15    96   771    40  -906   166 |
   25 |   578  -144    58    81   -54    33   774    -2   682  -148 |
   27 |  2897   -25   -66    73    45   -27     -   -24   261     - |
   28 |  7339   -78    50    90    46    66  5582   -98  7419    57 |
   29 |  3493   -72    14  -243    30     2  6353   221  2282   -83 |
   30 |   936     5    26    80     X     3     -   -91 -2050    10 |
   31 | -2778   -13   174  -226    15   -46    -3    59 -2716  -112 |
   32 |   225     3   -11   117   -91   -29   618   -42  -139   -18 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    21  -138     -     -    44     -     - |
 ALGO |     -     -    21     -   -28     -     -     -     -   -17 |
 AMC2 |     -   -56   -28    28     -     -     -    29     -  -134 |
 AREQ |     -   -65     -     -     -     -     -    36     -     - |
 ARTU |     -     -     -   -44   -69     -     -    68     -     - |
 ASPA |     -     -     -    34   207     -     -  -138     -     - |
 AUCK |     -   -69     -   -35   122     -     -     -     -     - |
 BDOS |     -     -     -     -   137     -     -   -78     -     - |
 BOGT |     -   -36     -    89  -103     -     -     3     -     - |
 BOR1 |     -   -33     -     -    32     -     -     -     -   -51 |
 BREW |     -     -   -12     -     -     -     -     9     -  -112 |
 BRFT |     -    45     -   -30     X     -     -     1     -     - |
 BRMU |     -    62     -   -51     -     -     -     9     -     - |
 BRST |     -    40     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 BRUS |     -   -14    93     -  -112     -     -     -     -    48 |
 CAS1 |     -    42     -   -27     -     -     -     -     -     - |
 CEDU |     -  -234   375     -  -265     -     -     -     -     - |
 CHPI |     -     -     -    26   -40     -     -     -     -  -172 |
 CHTI |     -    -3     -     2     -     -     -     -     -     - |
 CHUM |     -     -     -   164     -     -     -  -141     -     - |
 CHUR |     -    53     -   -11    23     -     -   -34     -     - |
 COCO |     -    67     -     -   -67     -     -     -     -    85 |
 CONT |     -     -    39     -     -     -     -   -30     -     - |
 CONZ |     -     -  -125     X   169     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   -17     -     -     -     -    13     -    17 |
 DAEJ |     -    38     6   -30     -     -     -     -     -    97 |
 DARW |     -   120     -   120   106     -     -  -227     -    73 |
 DAV1 |     -   -45     -     X    44     -     -     -     -    68 |
 DGAR |     -     -     -     -    38     -     -   -22     -     - |
 DRAO |     -    40     -     -   -40     -     -     -     -    -6 |
 DUBO |     -    19     -   -12     -     -     -     -     -     - |
 FAIR |     -  -143     -     -     -     -     -    81     -     - |
 FLIN |     -    94     -    21  -124     -     -     -     -     - |
 GLSV |     -   170     -  -112     2     -     -     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -120   107     -     -     -     -     -   -49 |
 GOLD |     -     -     -     -    -4     -     -     2     -   -77 |
 GRAZ |     -    31     -    66  -131     -     -     -     -     - |
 GUAO |     -     -     -  -142     -     -     -   122     -     - |
 HARB |     -   -15   -68    98    80     -     -   -72     -     - |
 HOB2 |     -     -   171   -43   105     -     -  -156     -   171 |
 HOFN |     -     -     -     -   -96     -     -    54     -  -150 |
 HRAO |     -     -   -44     -    60     -     -     -     -   123 |
 HYDE |     -    42     -   -17   -17     -     -     -     -     - |
 IENG |     -   -76   -30     -     -     -     -    65     -   -94 |
 INVK |     -   -23     -     -    23     -     -     -     -     - |
 IQAL |     -     -     -    36     -     -     -   -31     -     - |
 IRKJ |     -     -  -285     -   386     -     -     -     -     - |
 IRKM |     -     -    91     -     -     -     -   -70     -     - |
 JPLM |     -     -   -89     -   120     -     -     -     -   -45 |
 KELY |     -     -     -     X    68     -     -   -39     -     - |
 KERG |     -     -     -  -121   182     -     -     -     -     - |
 KIRU |     -   -24   156   -46  -118     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -  -112     4     -     -     -     -    60     -   -40 |
 KUUJ |     -     -     -    39     -     -     -   -33     -     - |
 LAMA |     -    66     -   -72    44     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    78   -23     -     -   -56     -     - |
 MAS1 |     -   -60   -81    79   -30     -     -    45     -   -62 |
 MATE |     -     -   165     -   180     -     -  -229     -     X |
 MAW1 |     -   114     -   -21    76     -     -   -90     -   231 |
 MDO1 |     -     -     -    18   -32     -     -     3     -     - |
 MDVJ |     -    93     -     -   -92     -     -     -     -    89 |
 METS |     -    12   199     -  -248     -     -     -     -   -39 |
 NANO |     -    62     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 NICO |     -   105     -    47    26     -     -  -114     -     - |
 NIST |     -    13    -9     -     -     -     -     -     -    17 |
 NKLG |     -   -89     -    97    60     -     -   -61     -   -89 |
 NNOR |     -     -     1    58     -     -     -   -51     -   -44 |
 NRC1 |     -     -     8     -   -11     -     -     -     -   -65 |
 NRIL |     -   -54     -    -3   -39     -     -    55     -     - |
 NTUS |     -     -     -   -12    18     -     -     -     -     - |
 NYA1 |     -     -     -    15    47     -     -   -40     -    52 |
 ONSA |     -    -2    20     -   -36     -     -     7     -  -144 |
 PARK |     -     -    18   -17     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    89     -     1    27     -     -   -64     -     - |
 PETS |     -     -     -    25   -48     -     -     6     -     - |
 PIE1 |     -     -    33     -   -44     -     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -     -   -76   -59     -     -    98     -     - |
 PRDS |     -   -19   -54    61     -     -     -     -     -   -55 |
 PTBB |     -    22   -16     -     -     -     -     -     -   -65 |
 QAQ1 |     -     -   -24   -33     -     -     -    46     -     - |
 RABT |     -   -89     -     -     -     -     -    50     -     - |
 REUN |     -    -2     -   -49    75     -     -     -     -     - |
 REYK |     -     -     -    33   -50     -     -     -     -     - |
 SANT |     -   -10     -     -     9     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -  -147     -    -1    28     -     -    67     -     - |
 SCOR |     -     -     -    16     -     -     -   -14     -     - |
 SCUB |     -     -     -    19     -     -     -   -16     -     - |
 SHAO |     -     -     -     -    22     -     -   -13     -    -9 |
 SPT0 |     -   168  -267   130     -     -     -     -     -    60 |
 STHL |     -    41     -    23   -76     -     -     -     -     - |
 STJO |     -    -2     -   -14   -70     -     -    53     -   -78 |
 SUWN |     -     -   131     -     -     -     -  -101     -   119 |
 SVTL |     -     -   373  -334     -     -     -     -     -     - |
 SYDN |     -   -33    52     -     -     -     -   -22     -    26 |
 SYOG |     -    79   137    10   -35     -     -  -139     -     - |
 THTI |     -     -     -   -83   125     -     -     -     -    -9 |
 THU3 |     -   -83   -86     -   137     -     -    34     -   -22 |
 TIDB |     -     -    60     -   -81     -     -     -     -    66 |
 TIXI |     -   -77     -    26   -66     -     -    58     -     - |
 TLSE |     -   158     -  -104     -     -     -     -     -     - |
 TOW2 |     -    18     -    68    11     -     -   -75     -     - |
 TSKB |     -    19    -9    53   -87     -     -     -     -     - |
 TWTF |     -   -31    23     -     -     -     -     -     -    -9 |
 USN3 |     -   -19    14     -     -     -     -     -     -   -11 |
 USNO |     -   -18    13     -     -     -     -     -     -    35 |
 VALD |     -     -     -   -50     -     -     -    43     -     - |
 VILL |     -     -     0     0     -     -     -     -     -   -57 |
 WAB2 |     -     5    46     -   -67     -     -     -     -   -28 |
 WES2 |     -     -   -13    -1    19     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    45     X   -14   -76     -     -    30     -  -110 |
 WSRT |     -    -9   -38     -    61     -     -     -     -  -123 |
 WTZA |     -     8    -6     -     -     -     -     -     -   -68 |
 WTZR |     -   199  -176     -    41     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -   -60    25    43     -     -     -     -   104 |
 XMIS |     -     -     -    -4     5     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -     -   140  -106     -     -     -    -5     -     - |
 YAR2 |     -     -    18     -   -24     -     -     -     -   -50 |
 YELL |     -  -118    -3   143    74     -     -   -97     -     - |
 YSSK |     -     -     -    24   -29     -     -    -4     -     - |
 ZECK |     -    70     -     3   -72     -     -     -     -     - |
 ZIMM |     -    -8     -     -     8     -     -     -     -   -20 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   810    27    15    28    25    34  1577    23   566    74 |  288    322
    2 |   843    12    18    23    27    39   220    18   641    86 |  288    271
    3 |  6694    22    20    23    20    16  5546    16  5297    79 |  288   2550
    4 |  1220    19    12    18    13    31  1005    16  1076    95 |  288    808
    5 |   632    34    22    33    15    39   371    16   581    53 |  288    291
    6 |  1872    32    27    26    16    38  2633    14  1771    76 |  288    643
    7 |   610    29    32    22    13    47  1105    18   611   103 |  288    310
    8 |  6576    28    24    22    24    45  5224    20  5157   103 |  288   3315
    9 |  6639    23    15    22    27    67  2229    16  6083    67 |  288   2733
   10 |  7354    35    19    18    16    41  5149    13  5463    84 |  288   2322
   11 |  1198    14    11    13    25    29   388    12   756    42 |  288    499
   12 |   669    29    31    17    23    38   271    21   573    58 |  288    272
   13 |   868    21    31    17    11    31   451    12   846    93 |  288    414
   14 |   588    27    17    17     8    48   907    14   496    79 |  288    269
   15 |   753    12    22    18    27    74   337    24   689    57 |  288    285
   16 |   654    27    26    17    15    19   424    25   477    71 |  288    267
   17 |  1880    18    23    14    15    61  1118    11  1745    73 |  288    340
   18 |   910    21    22    21    10    37   588    15   731    91 |  288    219
   19 |   589    18    14    17    21    38   428    18   482    61 |  288    177
   20 |   641    26    16    14    15    42   341    11   683   108 |  288    238
   21 |   842    49    30     X    23   151   436     X   632    97 |  288    345
   22 |  3316    23    17    18     8    50  2217    17  2704    94 |  288    181
   23 |  1065    27    29    14    12    32   518    16  1027   108 |  288    169
   25 |   707    36    29    28    13    31   316    22   506    72 |  288    153
   27 |  8495    20    15    18    29    52     -    13  6626     - |  288   4508
   28 |  4282    21    19    19    19    47  4301    13  4062    67 |  288    978
   29 |  2493    20    24    15    20    33  3020    17  2296   118 |  288    429
   30 |  9931    19    23    23     X    16     -    16  5997    58 |  288   3546
   31 |   999    16    29    12     9    59   439    19   690    90 |  288    254
   32 |  1314    29    11    14    21    50   618    12  1889    87 |  288    808
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    21    66     -     -    20     -     - |  288  16077
 ALGO |     -     -    10     -    14     -     -     -     -    17 |  288     82
 AMC2 |     -    21    13     7     -     -     -    11     -    22 |  288     13
 AREQ |     -    24     -     -     -     -     -    13     -     - |  288  17785
 ARTU |     -     -     -     8    13     -     -     8     -     - |  285    >>>
 ASPA |     -     -     -    35    55     -     -    27     -     - |  288  17155
 AUCK |     -    32     -    30    65     -     -     -     -     - |  288   9368
 BDOS |     -     -     -     -    44     -     -    25     -     - |  288   3198
 BOGT |     -    27     -    10    30     -     -    15     -     - |  288  19639
 BOR1 |     -    16     -     -    16     -     -     -     -    29 |  288   7394
 BREW |     -     -    15     -     -     -     -    11     -    17 |  288     19
 BRFT |     -    29     -    13     X     -     -    15     -     - |  288   2948
 BRMU |     -    26     -    16     -     -     -    19     -     - |  288   2725
 BRST |     -    10     -     6     -     -     -     -     -     - |  288   1650
 BRUS |     -    12    14     -    24     -     -     -     -    33 |  288     17
 CAS1 |     -    23     -    15     -     -     -     -     -     - |  276   3687
 CEDU |     -    27    28     -    21     -     -     -     -     - |  288    550
 CHPI |     -     -     -    19    29     -     -     -     -    55 |  288  17624
 CHTI |     -    29     -    19     -     -     -     -     -     - |  276  15428
 CHUM |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288  12131
 CHUR |     -    18     -     8    28     -     -    13     -     - |  288   6770
 COCO |     -    45     -     -    45     -     -     -     -    38 |  232   7343
 CONT |     -     -    25     -     -     -     -    19     -     - |  288     67
 CONZ |     -     -    43     X    58     -     -     -     -     - |  207  10472
 CRO1 |     -     -    10     -     -     -     -     8     -    22 |  288     35
 DAEJ |     -    16    21    18     -     -     -     -     -    15 |  288    778
 DARW |     -    28     -    15    27     -     -    18     -    26 |  288   3473
 DAV1 |     -    43     -     X    42     -     -     -     -    77 |  272   3635
 DGAR |     -     -     -     -    58     -     -    33     -     - |  224  23298
 DRAO |     -    19     -     -    19     -     -     -     -    30 |  288   8971
 DUBO |     -    14     -     9     -     -     -     -     -     - |  288  36823
 FAIR |     -    26     -     -     -     -     -    15     -     - |  288   9641
 FLIN |     -    17     -    11    13     -     -     -     -     - |  288   3781
 GLSV |     -    10     -     8     9     -     -     -     -     - |  288   4501
 GODZ |     -     -    11    10     -     -     -     -     -    23 |  288   2512
 GOLD |     -     -     -     -    12     -     -     7     -    29 |  288   2595
 GRAZ |     -    22     -    11    19     -     -     -     -     - |  286   2824
 GUAO |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288    175
 HARB |     -    44    15    16    44     -     -    22     -     - |  288  20933
 HOB2 |     -     -    18     8    40     -     -    18     -    36 |  288    103
 HOFN |     -     -     -     -    25     -     -    14     -    28 |  287    >>>
 HRAO |     -     -    30     -    41     -     -     -     -    30 |  288     31
 HYDE |     -    26     -    13    25     -     -     -     -     - |  288   4489
 IENG |     -    11     6     -     -     -     -     7     -    30 |  288     58
 INVK |     -    19     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   9200
 IQAL |     -     -     -    18     -     -     -    15     -     - |  288   4682
 IRKJ |     -     -    11     -    15     -     -     -     -     - |  288    199
 IRKM |     -     -    12     -     -     -     -    10     -     - |  283  10379
 JPLM |     -     -    14     -    19     -     -     -     -    46 |  288  16675
 KELY |     -     -     -     X    21     -     -    12     -     - |  288  10314
 KERG |     -     -     -    40    60     -     -     -     -     - |  139   3609
 KIRU |     -    18    10    21    31     -     -     -     -     - |  288   3665
 KOKB |     -    14    14     -     -     -     -    15     -    26 |  288     71
 KUUJ |     -     -     -     6     -     -     -     5     -     - |  288   3797
 LAMA |     -    28     -    11    15     -     -     -     -     - |  288   2512
 MAL2 |     -     -     -    21    71     -     -    22     -     - |  288    >>>
 MAS1 |     -    14    10    17    54     -     -    14     -    18 |  288   3016
 MATE |     -     -    12     -    18     -     -     8     -     X |  288  25219
 MAW1 |     -    27     -    16    29     -     -    15     -    33 |  288   3990
 MDO1 |     -     -     -     7    16     -     -    10     -     - |  288  33348
 MDVJ |     -    11     -     -    11     -     -     -     -    31 |  287     24
 METS |     -    11    15     -    14     -     -     -     -    24 |  287    222
 NANO |     -    13     -     9     -     -     -     -     -     - |  288   3805
 NICO |     -     9     -    10    18     -     -    10     -     - |  288   3577
 NIST |     -    10     8     -     -     -     -     -     -    23 |  288     23
 NKLG |     -    21     -    17    38     -     -    17     -    21 |  288   9886
 NNOR |     -     -    20    14     -     -     -    13     -    31 |  288    526
 NRC1 |     -     -    14     -    19     -     -     -     -    15 |  288     22
 NRIL |     -     9     -     7    12     -     -     6     -     - |  288   8425
 NTUS |     -     -     -    12    18     -     -     -     -     - |  288   3898
 NYA1 |     -     -     -     7    20     -     -    11     -    11 |  288    >>>
 ONSA |     -    23    11     -    11     -     -    10     -    18 |  288     23
 PARK |     -     -    11    10     -     -     -     -     -     - |  275   1204
 PDEL |     -    36     -    13    65     -     -    16     -     - |  288   4053
 PETS |     -     -     -    11    27     -     -    11     -     - |  288   9786
 PIE1 |     -     -    11     -    15     -     -     -     -     - |  273  10891
 PIMO |     -     -     -    15    41     -     -    19     -     - |  288  17987
 PRDS |     -    13    11    12     -     -     -     -     -    38 |  288     81
 PTBB |     -    11     8     -     -     -     -     -     -    26 |  288     25
 QAQ1 |     -     -    23    12     -     -     -    10     -     - |  288   9095
 RABT |     -    15     -     -     -     -     -     9     -     - |  288  17812
 REUN |     -    60     -    30    38     -     -     -     -     - |  288   5209
 REYK |     -     -     -    24    37     -     -     -     -     - |  287    >>>
 SANT |     -    26     -     -    26     -     -     -     -     - |  288   1784
 SCH2 |     -    20     -    10    25     -     -    11     -     - |  288   3971
 SCOR |     -     -     -     7     -     -     -     6     -     - |  288   9472
 SCUB |     -     -     -     8     -     -     -     7     -     - |  288  13524
 SHAO |     -     -     -     -    23     -     -    13     -    41 |  288  18063
 SPT0 |     -    18     7    14     -     -     -     -     -    32 |  288     32
 STHL |     -    32     -    22    56     -     -     -     -     - |  288  21569
 STJO |     -    25     -    14    40     -     -    13     -    33 |  288     82
 SUWN |     -     -    20     -     -     -     -    15     -    15 |  281   3161
 SVTL |     -     -    12    11     -     -     -     -     -     - |  180     11
 SYDN |     -    24    19     -     -     -     -    22     -    50 |  285   1117
 SYOG |     -    46    24    10    18     -     -    10     -     - |  288    748
 THTI |     -     -     -    11    17     -     -     -     -    32 |  106  18027
 THU3 |     -    30    15     -    23     -     -    10     -    10 |  288  14086
 TIDB |     -     -    18     -    24     -     -     -     -    46 |  286     44
 TIXI |     -    41     -    14    28     -     -     9     -     - |  288   6017
 TLSE |     -    21     -    14     -     -     -     -     -     - |  288   1630
 TOW2 |     -    27     -    14    28     -     -    13     -     - |  288   3811
 TSKB |     -    16     9    21    25     -     -     -     -     - |  288    269
 TWTF |     -    19    14     -     -     -     -     -     -    19 |  288     35
 USN3 |     -    17    13     -     -     -     -     -     -    26 |  288     21
 USNO |     -    20    15     -     -     -     -     -     -    28 |  288     18
 VALD |     -     -     -     4     -     -     -     3     -     - |  288   3606
 VILL |     -     -    10     9     -     -     -     -     -    27 |  282  10853
 WAB2 |     -    24    12     -    19     -     -     -     -    27 |  288     25
 WES2 |     -     -    14    13    24     -     -     -     -     - |  288    105
 WHIT |     -    24     X    12    31     -     -     7     -    26 |  288   9530
 WSRT |     -    26    14     -    13     -     -     -     -    24 |  288     24
 WTZA |     -    15    11     -     -     -     -     -     -    41 |  288    481
 WTZR |     -    21    15     -    11     -     -     -     -     - |  288     31
 WUHN |     -     -    32    24    19     -     -     -     -    25 |  288  13382
 XMIS |     -     -     -    28    42     -     -     -     -     - |  276   2761
 YAKT |     -     -    18    10     -     -     -    15     -     - |  288 154393
 YAR2 |     -     -    20     -    27     -     -     -     -    18 |  282   9548
 YELL |     -    15    16     5    20     -     -     9     -     - |  288     25
 YSSK |     -     -     -    13    26     -     -     9     -     - |  287   9431
 ZECK |     -    16     -     6    17     -     -     -     -     - |  288     20
 ZIMM |     -    20     -     -    19     -     -     -     -    57 |  288   5054
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  3618    25    19    17    29    50  2189    15  2855    56 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
emr |   CONZ  | 1675-0 11:30:00 |         775
emr |   CONZ  | 1675-0 18:35:00 |       -1333
esa |   KELY  | 1675-0  2:40:00 |        1007
gfz |   WSRT  | 1675-0 15:50:00 |        -619
jpl |     21  | 1675-0 11:15:00 |         625
jpl |   MATE  | 1675-0 12:20:00 |         584



-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288   285     1   288     5.20     5.21     5.21     5.21   | 3.89e-14  5.71e-15  1.69e-15 |
 NIST |   288   285     1   288     5.20     5.21     5.21     5.21   | 3.97e-14  4.98e-15  2.70e-15 |
 ONSA |   288   285     1   288     5.07     5.21     5.21     5.21   | 4.42e-14  6.24e-15  1.84e-15 |
 PTBB |   288   288     0   288     5.16     5.21     5.21     5.21   | 3.26e-14  5.55e-15  2.72e-15 |
 SPT0 |   288   286     1   288     4.07     5.21     5.21     5.21   | 3.06e-14  4.64e-15  3.53e-15 |
 TWTF |   288   288     0   288     4.56     5.21     5.21     5.21   | 3.41e-14  5.25e-15  2.30e-15 |
 USN3 |   288   285     1   288     4.59     5.21     5.21     5.21   | 4.00e-14  6.30e-15  2.34e-15 |
 WAB2 |   288   288     0   288     5.20     5.21     5.21     5.21   | 2.72e-14  4.85e-15  8.10e-16 |
 WSRT |   288   288     1   288     5.20     5.21     5.21     5.21   | 2.02e-14  3.79e-15  2.47e-15 |
 WTZR |   288   288     0   288     4.05     5.21     1.98     1.98   | 4.74e-14  1.47e-14  3.26e-15 |
 YELL |   288   288     0   288     5.20     5.21     5.21     5.21   | 2.30e-14  4.47e-15  1.73e-15 |
 USNO |   288   285     1   288     3.72     5.21     5.21     5.21   | 6.43e-14  7.28e-15  2.62e-15 |
 NRC1 |   288   285     1   288     3.63     5.21     3.40     3.40   | 5.99e-14  5.73e-15  2.12e-15 |
 MDVJ |   287   287     0   287     5.05     5.19     5.19     5.19   | 4.67e-14  4.64e-15  2.36e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     3.45     5.11     0.85     0.85   | 2.34e-14  3.71e-15  1.76e-15 |
 PRDS |   288   287     1   288     3.00     4.07     0.44     0.44   | 3.92e-14  1.39e-14  6.27e-15 |
 SVTL |   180   180     0   180     3.19     3.20     3.22     3.22   | 2.52e-14  5.25e-15         - |
 BREW |   288   288     0   288     2.46     2.74     5.21     5.21   | 8.65e-14  8.32e-15  1.49e-15 |
 KOKB |   288   285     1   288     2.16     2.12     1.63     1.63   | 1.01e-13  1.01e-14  5.94e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     2.14     2.08     5.21     5.21   | 8.57e-14  1.19e-14  2.21e-15 |
 HOB2 |   288   282     2   288     1.98     1.77     0.47     0.47   | 7.15e-14  1.76e-14  7.67e-15 |
 CONT |   288   288     0   288     1.83     1.51     0.43     0.43   | 5.55e-14  2.74e-14  7.79e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.71     1.32     1.07     1.07   | 5.16e-14  1.77e-14  6.61e-15 |
 WES2 |   288   288     0   288     1.49     1.01     0.31     0.31   | 2.88e-14  4.62e-15  4.74e-15 |
 METS |   287   269     4   287     0.90     0.37     4.70     4.70   | 4.04e-13  4.77e-14  2.72e-14 |
 G25  |   288   288     0   288     0.98     0.28     0.91     0.91   | 6.84e-14  2.62e-14  1.13e-14 |
 TIDB |   286   283     1    41     0.28     0.26     0.69     0.69   | 1.11e-13  1.63e-14  3.11e-15 |
 GUAO |   288   288     0   288     0.68     0.21     0.07     0.07   | 6.44e-14  1.26e-14  2.26e-14 |
 IRKJ |   288   288     1    42     0.19     0.12     0.03     0.03   | 9.82e-14  1.42e-14  6.55e-15 |
 CEDU |   288   282     2   288     0.46     0.09     0.11     0.11   | 6.46e-13  1.81e-13  3.14e-14 |
 HRAO |   288   288     0   288     0.42     0.08     0.05     0.05   | 3.90e-14  6.81e-15  3.80e-15 |
 G18  |   288   288     0   288     0.41     0.08     0.09     0.09   | 7.05e-13  6.52e-14  2.23e-14 |
 WTZA |   288   288     0   288     0.35     0.05     0.38     0.38   | 5.59e-13  1.52e-13  2.58e-14 |
 G06  |   288   288     0   288     0.44     0.05     0.24     0.24   | 4.06e-13  8.06e-14  5.91e-14 |
 TSKB |   288   288     0   288     0.32     0.05     0.78     0.78   | 2.87e-14  7.29e-15  2.62e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.40     0.04     0.82     0.82   | 5.22e-13  6.15e-14  1.28e-14 |
 SYDN |   285   285     0   285     0.30     0.04     0.02     0.02   | 5.89e-13  1.33e-13  5.40e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.39     0.04     0.19     0.19   | 6.21e-13  7.60e-14  1.77e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.39     0.04     0.65     0.65   | 5.70e-13  6.29e-14  3.71e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.37     0.04     0.22     0.22   | 7.13e-13  7.19e-14  1.39e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.20     0.20   | 6.36e-13  5.46e-14  3.83e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.36     0.04     0.60     0.60   | 6.47e-13  7.25e-14  2.92e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.36     0.03     0.33     0.33   | 6.06e-13  7.05e-14  3.50e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.39     0.39   | 6.38e-13  5.42e-14  3.55e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.35     0.03     0.07     0.07   | 6.51e-13  6.65e-14  2.74e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.34     0.03     0.56     0.56   | 5.86e-13  6.60e-14  3.14e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.33     0.03     0.81     0.81   | 7.26e-13  7.22e-14  2.56e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.11     0.11   | 6.88e-13  6.23e-14  7.21e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.32     0.03     0.17     0.17   | 6.55e-13  6.56e-14  4.06e-14 |
 G17  |   288   288     0   288     0.30     0.03     0.05     0.05   | 7.20e-13  8.78e-14  3.33e-14 |
 ALGO |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.43e-14  4.47e-15  3.20e-15 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 BRUS |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.64e-14  5.54e-15  2.06e-15 |
 CHUR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.50e-13  4.74e-13  2.32e-13 |
 G01  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.34e-14  1.95e-14  2.58e-14 |
 G03  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.26e-12  3.86e-13  2.99e-13 |
 G04  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.48e-13  1.43e-13  1.10e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.52e-12  4.73e-13  2.47e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  4.58e-13  3.22e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.22e-12  4.65e-13  2.39e-13 |
 G13  |   288   276     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.02e-12  2.34e-13  3.17e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.99e-13  9.00e-14  2.15e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.82e-13  1.30e-13  3.98e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.95e-13  6.48e-14  1.29e-14 |
 G27  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.31e-12  4.68e-13  6.46e-13 |
 G30  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.84e-13  2.05e-13  2.20e-13 |
 G32  |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.17e-13  6.43e-14  1.11e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.83e-13  1.85e-13  4.28e-13 |
 MATE |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.99e-11  6.09e-12  3.68e-12 |
 NNOR |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.03e-12  2.34e-13  4.93e-14 |
 SANT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.29e-12  2.97e-13  2.18e-13 |
 WHIT |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.60e-12  5.78e-13  3.26e-13 |
 GPST |   288   287     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.88e-14  2.73e-15  8.24e-16 |
 GOLD |   288   286     5     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.20e-13  4.36e-13  8.14e-14 |
 XMIS |   276     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 DAEJ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.61e-13  2.06e-13  6.86e-14 |
 SYOG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 7.11e-13  2.06e-13  6.65e-14 |
 TLSE |   288   282     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.60e-12  6.30e-13  1.72e-13 |
 BRST |   286   280     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.78e-12  8.21e-13  1.82e-13 |
 IENG |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.78e-14  1.14e-14  8.38e-15 |
 GODZ |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.57e-13  2.85e-13  1.62e-13 |
 IQAL |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.49e-13  9.62e-13  2.25e-13 |
 PARK |   275   275     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.30e-13  3.57e-13  1.31e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 4.01e-22  5.72e-20  2.09e-18 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     XMIS      XMIS      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
