
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1742   Day: 4   MJD: 56442                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      1      -2    -140   1747   1747      0   3487   3487      0    0.00
 cod |   288     0  28169     48    -562    -128     22     24     22     80     77     81   12.69
 emr |   288     0  22546    940   -1381      72     21     21     21    157    107    182   13.98
 esa |   288     0  30784   1336    -970    -750     13     14     12     99    115     92   23.87
 gfz |   288     0  36098    269    -440    -658     12     10     12     67     63     68   28.67
 iga |    96     0   2880      1       6    -150     28     28      0     59     59      0    0.00
 igu |    96     0   2784      0       6    -150   1581   1581      0   3224   3224      0    0.00
 jpl |   288     0  25338     32    2997    -905     15     15     14     95    105     90   20.79
 ngs |    96     0   2880      8     -56     -74   1582   1582      0   3332   3332      0    0.00
 usn |   288     0  28795    215   -2256    -600     37     50     31    143    156    137    0.00
 whu |   288     0  31442    484    3296   -6448     56     40     60    228    130    256    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |   279   -48  -133    -3    32    -5   302    78   615   -19  -335 |
    2 | -1235   -52   -14    11    12    -4 -1812    13  -869    38  -130 |
    3 |   242   -46     X    54     8    28   947   -44  -937    96  -124 |
    4 | -1984   -85  -109   -36   122   -56 -5055    -1 -2028   117    86 |
    5 | -1363   -26  -140  -137   122   -67  -613   100 -1482   262  -104 |
    6 | -4661     0  -172    64    42    16 -2944   -16 -4760    56   -78 |
    7 |  -675    42   -85  -138    51    57  -807   119  -673   144  -143 |
    8 | -5743   -59    -3    33    70   -13 -4660   -97 -5470   -92     2 |
    9 |  -706   -52   -20   -28   106   -66  6860   -68 -2947    37    24 |
   10 |  -907    24   -45   128     7    43  6946  -141 -1557  -129   -25 |
   11 |  1003    91  -165    -4   -19    75 -1246    86  1927    99    -4 |
   12 |  -719    91   -30   -66   -34    50  -553    87  -735   148  -124 |
   13 |  3141    50  -195    46    17    84   953    23  3362   144  -134 |
   14 |  2948   -68  -215    85    84   -10  -233   -28  3302   -19   -12 |
   15 |  -425    42  -110   -54    14   -40  -918    91  -282   304  -119 |
   16 |  2638   -27   -86   -27    74   -50  -518     4  3057    46  -155 |
   17 | -3701    47  -116  -237   119   -21 -2336   158 -2728    83   -69 |
   18 |  4528     7  -155   -28    25   -56  -861    98  4463   -31   -74 |
   19 |  -632   -14   -81   157   -28    70    89   -78  -492  -294  -113 |
   20 |  3499   -10   -41    14    49   -83   418   -51  3596   -39  -127 |
   21 |  3060   -94    -8   -15    47   -24  -560    18  3087  -189     2 |
   22 |  -850  -175   -61   165    69    45  -180  -137  -684  -353   -40 |
   23 |  -601   128   -13  -120    -2    92    96    77  -396    93  -186 |
   24 |  -241    25  -108   -89    49    -8     -    91   606   142   -64 |
   25 |   741   104     0   -42   -25    13   -25    20   874   -56  -180 |
   26 | -1588    23    54   -54   -14   -15   636    30 -1511   113   -40 |
   28 | 10183  -139    31   145    20    40  6928  -130  8700  -140   -13 |
   29 |  -852   -21   -70  -220     7   -72  1173   302  -797    62  -129 |
   31 | -2664   132   -77  -253    53    40 -3157   189 -2504   118  -189 |
   32 | -2710    23  -122    62     1   -54  1139    -4 -2979   -99  -102 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ABPO |     -     -     -    35    22     -     -   -70     -     -    11 |
 ALIC |     -    97     -    25     1     -     -   -88     -    79  -102 |
 AMC2 |     -  -133   -33    94     -     -     -     -     -   -77    56 |
 ANKR |     -    25     -     -   -11     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -    25   -22     -     -     -     -     -     -     -    90 |
 AREV |     -     -     -   -10   -64     -     -    99     -     -     - |
 ARTU |     -    -2     -   -57   -20     -     -    91     -   -34    27 |
 ASPA |     -     -    46     X    36     -     -   -75     -   -75  -183 |
 AUCK |     -     -  -137    -7   120     -     -   -66     -    43   -17 |
 BAKE |     -     -   409   -93  -125     -     -     -     -  -158  -120 |
 BJCO |     -     -   113   -37   -27     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     -     -    25   143     -     -  -225     -  -182   140 |
 BRAZ |     -    35     -     -   -16     -     -     -     -    60   -23 |
 BRFT |     -   151     -     X   -78     -     -    23     -    23     - |
 BRMU |     -    -6     -     X     3     -     -     -     -    97    11 |
 BRST |     -   -19     -    10     -     -     -     -     -     -     2 |
 BRUX |     -   -15     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 CAGZ |     -    35     -   -18     -     -     -     -     -     7    82 |
 CAS1 |     -   100   147    43   -54     -     -  -133     -   133   -83 |
 CHAN |     -     -     -    38   -29     -     -    -2     -     -     8 |
 CHTI |     -    48   219  -202    16     -     -    16     -     -  -101 |
 CHUR |     -   -53     -    34     -     -     -    -6     -   -95     - |
 COCO |     -   104     -    12   -69     -     -    18     -   125   -32 |
 CONZ |     -     -   -36     -    17     -     -     -     -   229  1160 |
 CRO1 |     -     -    -2     -     8     -     -   -10     -    30     - |
 CUSV |     -     -    55   248  -219     -     -     -     -     -  -360 |
 DARW |     -    39   230    23   -38     -     -  -150     -   -86   -18 |
 DAV1 |     -   147  -112    46   -48     -     -     -     -   161  -166 |
 DGAV |     -     -   263    13  -135     -     -    -4     -     -  -108 |
 DRAO |     -    16     -    85     -     -     -  -107     -     9    73 |
 DUBO |     -     -   353   -56  -128     -     -     -     -  -109     - |
 FLIN |     -   -61     -    33     -     -     -     -     -  -140  -169 |
 FLRS |     -     -  -170   100     -     -     -     -     -     -    41 |
 GLPS |     -   -41     -    52   -25     -     -     2     -    28    -6 |
 GLSV |     -    42     -     -   -19     -     -     -     -   -50     - |
 GMSD |     -     -     -   100   -49     -     -   -48     -     -     - |
 GODZ |     -     -  -149    87     -     -     -     -     -     -    77 |
 GRAS |     -   106     -     -   -47     -     -     -     -     -     3 |
 GRAZ |     -   -53     -     -    23     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -     -     -     -   -40     -     -    55     -    59     - |
 GUAT |     -     -     -   116   -97     -     -     -     -   -16  -223 |
 HERS |     -   -36   -17     -     -     -     -    34     -     -     - |
 HOB2 |     -   169   179   -92   -86     -     -     -     -   211   -46 |
 HOFN |     -     5     -     -    -2     -     -     -     -     1     - |
 HOLB |     -   -13     -     7     -     -     -     -     -    -6   -24 |
 HYDE |     -     -   301    14   -66     -     -  -100     -    23   -75 |
 INVK |     -    74     -     -   -33     -     -     -     -    15   -33 |
 ISPA |     -     -     -     -   -85     -     -   117     -     -   -68 |
 KARR |     -     -   351     X   -47     -     -  -172     -   -19     - |
 KELY |     -     -     -     -   -20     -     -    27     -  -195    16 |
 KERG |     -     -    22     -   -11     -     -     -     -   160   -58 |
 KIRU |     -   -10     -    -2     6     -     -     -     -     -     - |
 KOKB |     -   -19     -     -     -     -     -    11     -    23    79 |
 KOKV |     -     -   -37    22     -     -     -     -     -     -   -29 |
 KOUR |     -   -39   -61   -37    45     -     -    45     -     -    20 |
 LAMA |     -    84     -     -   -37     -     -     -     -     -   750 |
 LHAZ |     -     -   277  -162     X     -     -     -     -  -133  -194 |
 LPGS |     -     -     -   -12   -24     -     -    47     -   -50   -99 |
 MAC1 |     -    48    56   -89    17     -     -    13     -    37   -37 |
 MAG0 |     -   -16     -     -     7     -     -     -     -     -     - |
 MAL2 |     -     -     -    30   -19     -     -    -8     -     -   -70 |
 MAS1 |     -   -51  -116   123     8     -     -   -44     -  -111     - |
 MATE |     -     -   -73     -    28     -     -    12     -   676     - |
 MAW1 |     -   117   210   -25   -55     -     -  -108     -     -   -75 |
 MBAR |     -     -     -    11     -     -     -   -13     -  -156     - |
 MCM4 |     -    11     -     -   123     -     -  -176     -   -68    77 |
 MIZU |     -   -82     -    44     -     -     -     -     -     -     - |
 NANO |     -    70   -97     -    16     -     -     -     -   108     4 |
 NICO |     -   -19    -1   102   -37     -     -   -55     -   -34    30 |
 NRC1 |     -   -10     -     -     5     -     -     -     -     -     X |
 NRIL |     -   -43  -168    45    53     -     -    12     -   -82    56 |
 NTUS |     -     -     X     2    -2     -     -     -     -     -    -4 |
 NYA1 |     -     -     -    88   -73     -     -     -     -   130    -4 |
 OHI2 |     -     -     -     -    86     -     -  -119     -   154   111 |
 ONSA |     -   -14  -105     -    58     -     -     -     -     -    50 |
 PALV |     -     -     -   -26    22     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    93     -     -   -13     -     -   -38     -    77     - |
 PETS |     -     -     -    60    15     -     -   -89     -     -    82 |
 PIE1 |     -   -53     -     -    23     -     -     -     -   -80     - |
 PIMO |     -     -     -   -25   116     -     -  -132     -  -206     - |
 POTS |     -     -     -   -53    44     -     -     -     -   134     - |
 QAQ1 |     -  -196     -   104     -     -     -     -     -   -59     - |
 RCMN |     -     -   200     -   -98     -     -     -     -     -     - |
 RECF |     -     -    76     -   -37     -     -     -     -     -   -90 |
 RESO |     -    86     -     -   -38     -     -     -     -     -   -30 |
 REYK |     -     -  -124   126   -44     -     -     -     -     -  1094 |
 RIO2 |     -     -     -  -162   135     -     -     -     -     -     - |
 RIOP |     -   -51     -     -    23     -     -     -     -     -   -36 |
 SCH2 |     -   -29   130    14   -92     -     -    43     -   -23   -62 |
 SCUB |     -     2     -    55    14     -     -   -84     -  -101    44 |
 SSIA |     -    -2     -     -     -     -     -     1     -   -27     - |
 STHL |     -   119     -   -63     0     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -  -212     8    18     -     -   109     -   142    67 |
 SUTH |     -   -63     -     -     -     -     -    38     -   -70     - |
 SUTV |     -     -     8    -5     -     -     -     -     -     -   -12 |
 SVTL |     -     -   417  -244     -     -     -     -     -     -     - |
 SYOG |     -   134    36    29  -101     -     -     -     -    93   -99 |
 TASH |     -     -   163   -95     -     -     -     -     -     -     - |
 THU2 |     -     -  -319   187     -     -     -     -     -     -    96 |
 THU3 |     -   -56     -     -   -35     -     -    83     -  -108     - |
 TIXI |     -     -     -    70   -30     -     -   -39     -   -64     0 |
 TOW2 |     -   -45     -    21    39     -     -   -51     -    -7   -64 |
 TSKB |     -  -136     -     -    60     -     -     -     -   -23     - |
 TWTF |     -  -178     -     -    79     -     -     -     -  -161    50 |
 ULAB |     -     -     -  -197    83     -     -   112     -  -219    18 |
 UNSA |     -     -     -     X   -72     -     -   100     -   408  -257 |
 URUM |     -     -   236   -43   -80     -     -     -     -     -   -73 |
 USN3 |     -   -83     -     -     -     -     -    51     -  -100     - |
 VILL |     -     -     -    17   -14     -     -     -     -   -34     - |
 WHIT |     -    35     X    -4   -44     -     -    44     -    -6   -68 |
 WIND |     -     -   -69   -96     5     -     -   149     -  -110     - |
 WSRT |     -    -9     -     -     4     -     -     -     -   -74   136 |
 WTZR |     -     7     -     -    -3     -     -     -     -   -54  1037 |
 XMIS |     -     -    93     -   -45     -     -     -     -     -    -6 |
 YAKT |     -  -175     -    45     -     -     -    59     -     -    11 |
 YELL |     -  -125   -57   171    75     -     -  -185     -  -260    72 |
 YKRO |     -     6     -    -3     -     -     -     -     -     -    40 |
 YSSK |     -     -     -     -    -2     -     -     3     -     -     - |
 ZAMB |     -    27     -    -5  -113     -     -   144     -   -47     2 |
 ZECK |     -   -25     -    66   -42     -     -     -     -     -    56 |
 ZWE2 |     -   -44     -     -    19     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn   whu | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
    1 |   454    15    28     9    11    33   289    12   404    27    23 |  288    184
    2 |   799    17    13    12     9    15   965    10   692    39    41 |  288    278
    3 |  3372    31     X    20     7    71  1226    38  3478    36    64 |  287   2130
    4 |  1023    15    14     8    10    16  1605     9  1200    26    20 |  288    961
    5 |  1109    28    20    17     7    26   712    10   993    45    36 |  288    271
    6 |  1810    25    15    12     7    16  1713    15  1686    67    45 |  288    850
    7 |   744    16    26     8    11    20   560    11   812    78    35 |  288    498
    8 |  2395    39    16    13     7    24  2196    13  2582    46    42 |  288   2722
    9 |  5157    19    13     9    11    20  4527    14  3264    46    21 |  288   3824
   10 |  2837    14    20    11    10    28  3309    15  3219    65    24 |  288   2120
   11 |  1529    25    27     7     7    19   644     8  1706    61    16 |  288    316
   12 |   471    15    30     9    15    33   368    11   439    58    24 |  288    327
   13 |   469    14    12    10    10    22   295    13   624    29    47 |  288    269
   14 |   757    16    16    16    17    25   338     9   651    33    75 |  288    174
   15 |   526    24    16    13     8    33   402    10   602   102    36 |  288    263
   16 |   351    20    15     7     6    20   366    17   535    56    44 |  288    372
   17 |  1131    24    16    18    11    23  1272    10  1560    25    26 |  288    252
   18 |  1129    23    21    15    10    35   648    10  1000    35    32 |  288    251
   19 |   481    28    32     8     8    26   308    29   514    67    39 |  288    267
   20 |   245    21    22    15    10    27   360    10   403    20    41 |  288    286
   21 |   491    34    18    37    11    52   436    46   461    34   102 |  288    265
   22 |   273    26    34    12    13    24   301     7   346    54    30 |  288    207
   23 |   889    31     9    10    10    23   411    11   964    27    37 |  288    337
   24 |  2095    34    13    12     9    24     -    12  2003    52    27 |  288   1301
   25 |   492    26    29    10     7    19   295    11   538    60    22 |  288    225
   26 |   640    31    28    16    14    31   641    13   533    33    29 |  288    585
   28 |  4150    30    20    13    11    26  4407    10  3330    70    26 |  288    404
   29 |   461    21    24    14     8    25   457    11   518    45    41 |  288    206
   31 |  1324    19    17    15    12    21  1794    10  1323    41    33 |  288    223
   32 |  1469    14    15    13     8    24  1047     9  1697    33    41 |  288   1118
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 ABPO |     -     -     -    10    10     -     -    12     -     -    25 |  288  11578
 ALIC |     -    20     -    13    14     -     -    16     -    20    29 |  288   3144
 AMC2 |     -    33    22    10     -     -     -     -     -    28    56 |  288     16
 ANKR |     -    16     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  287    >>>
 AREQ |     -    41    37     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288   7565
 AREV |     -     -     -    12     8     -     -    11     -     -     - |  288   8859
 ARTU |     -    23     -    14    10     -     -    10     -    31    18 |  288   8988
 ASPA |     -     -    48     X    21     -     -    29     -    74    40 |  286  10467
 AUCK |     -     -    28    32    53     -     -    23     -    29   123 |  288   4390
 BAKE |     -     -    17    19    19     -     -     -     -    59    44 |  288    >>>
 BJCO |     -     -    21    12    11     -     -     -     -     -     - |  288   9197
 BOGT |     -     -     -    16    10     -     -    12     -    38    17 |  288  15012
 BRAZ |     -    31     -     -    14     -     -     -     -    29    42 |  288   8846
 BRFT |     -    51     -     X    13     -     -    22     -    39     - |  288   2682
 BRMU |     -    14     -     X     6     -     -     -     -    17   100 |  287   2658
 BRST |     -    16     -     9     -     -     -     -     -     -   165 |  264   1447
 BRUX |     -    24     -     -    10     -     -     -     -     -     - |  288     12
 CAGZ |     -    20     -    11     -     -     -     -     -    19    32 |  288    >>>
 CAS1 |     -    20    22    10     9     -     -    10     -    34    72 |  288   3016
 CHAN |     -     -     -    11     9     -     -    13     -     -    17 |  288   7936
 CHTI |     -    18    19    13    15     -     -    12     -     -   106 |  288   5357
 CHUR |     -    16     -     9     -     -     -    10     -    19     - |  288   7713
 COCO |     -    31     -    16    13     -     -    15     -    30    19 |  288  12964
 CONZ |     -     -    21     -    10     -     -     -     -    34    88 |  284   2784
 CRO1 |     -     -    16     -    14     -     -    18     -    21     - |  288     30
 CUSV |     -     -    23    22    17     -     -     -     -     -    60 |  287   8934
 DARW |     -    25    23    18    14     -     -    12     -    20    57 |  288   3413
 DAV1 |     -    19    13     9     9     -     -     -     -    26    47 |  288   2675
 DGAV |     -     -    28    19    12     -     -    17     -     -    64 |  288  11001
 DRAO |     -    22     -    11     -     -     -     9     -    26    16 |  288   4025
 DUBO |     -     -    12     9     8     -     -     -     -    34     - |  288   4205
 FLIN |     -    21     -    11     -     -     -     -     -    20    21 |  276    >>>
 FLRS |     -     -    16     9     -     -     -     -     -     -   105 |  274   2930
 GLPS |     -    11     -    12     8     -     -    14     -    18    15 |  288  14552
 GLSV |     -    16     -     -     7     -     -     -     -    24     - |  286   5110
 GMSD |     -     -     -    15    13     -     -    16     -     -     - |  288   3455
 GODZ |     -     -    13     7     -     -     -     -     -     -    24 |  274   3006
 GRAS |     -    23     -     -    10     -     -     -     -     -    41 |  288   1635
 GRAZ |     -    16     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  288   1938
 GUAM |     -     -     -     -    15     -     -    20     -    45     - |  288  15200
 GUAT |     -     -     -    11     9     -     -     -     -    16    94 |  204   2705
 HERS |     -    10    12     -     -     -     -    11     -     -     - |  288     20
 HOB2 |     -    20    26    14    12     -     -     -     -    31    64 |  288     49
 HOFN |     -    13     -     -     6     -     -     -     -    18     - |  288   1886
 HOLB |     -    18     -    10     -     -     -     -     -    16   125 |  288   4735
 HYDE |     -     -    30    17    15     -     -    23     -    43    34 |  288   3866
 INVK |     -    14     -     -     6     -     -     -     -    28    19 |  288   8056
 ISPA |     -     -     -     -    13     -     -    18     -     -    35 |  288  12431
 KARR |     -     -    18     X    23     -     -    25     -    29     - |  288    >>>
 KELY |     -     -     -     -     6     -     -     8     -    19    17 |  288   9215
 KERG |     -     -    21     -    10     -     -     -     -    28    45 |  283   9243
 KIRU |     -    15     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288   3166
 KOKB |     -    17     -     -     -     -     -    10     -    20   131 |  288     53
 KOKV |     -     -    18    11     -     -     -     -     -     -    63 |  276   2478
 KOUR |     -    18    23    18    13     -     -    17     -     -    84 |  288     44
 LAMA |     -    20     -     -     9     -     -     -     -     -    38 |  288   2346
 LHAZ |     -     -    32    19     X     -     -     -     -    32    16 |  251    >>>
 LPGS |     -     -     -    12    14     -     -    15     -    40    31 |  288    >>>
 MAC1 |     -    24    25    14    17     -     -    10     -    26    90 |  288   1975
 MAG0 |     -    16     -     -     7     -     -     -     -     -     - |  287   7412
 MAL2 |     -     -     -    18    19     -     -    24     -     -    87 |  288    >>>
 MAS1 |     -    16    15     9     8     -     -    11     -    21     - |  288  13549
 MATE |     -     -    27     -    22     -     -    19     -    25     - |  288  55633
 MAW1 |     -    19    19     8     8     -     -    15     -     -    39 |  288   3040
 MBAR |     -     -     -     7     -     -     -     8     -    24     - |  288    >>>
 MCM4 |     -    24     -     -     9     -     -    10     -    58    18 |  288  10307
 MIZU |     -    23     -    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    667
 NANO |     -    13    18     -     6     -     -     -     -    26   147 |  288   3551
 NICO |     -    21    25    14    10     -     -    10     -    15    26 |  288   2575
 NRC1 |     -    23     -     -    10     -     -     -     -     -     X |  288     21
 NRIL |     -    16    21    13    10     -     -    14     -    20    17 |  288   7324
 NTUS |     -     -     X    13    11     -     -     -     -     -    49 |  288   3433
 NYA1 |     -     -     -    10     8     -     -     -     -    18    26 |  276    >>>
 OHI2 |     -     -     -     -     6     -     -     8     -    78    81 |  287    >>>
 ONSA |     -    25    20     -     9     -     -     -     -     -    34 |  288     16
 PALV |     -     -     -    12    10     -     -     -     -     -     - |  288   3813
 PDEL |     -    14     -     -     7     -     -    10     -    28     - |  288   2935
 PETS |     -     -     -    12    12     -     -    12     -     -    17 |  288  10359
 PIE1 |     -    17     -     -     8     -     -     -     -    20     - |  288     29
 PIMO |     -     -     -    14    19     -     -    22     -    38     - |  288  12761
 POTS |     -     -     -     9     8     -     -     -     -    24     - |  288    >>>
 QAQ1 |     -    18     -    10     -     -     -     -     -    20     - |  288   7146
 RCMN |     -     -    29     -    14     -     -     -     -     -     - |  265   2729
 RECF |     -     -    31     -    15     -     -     -     -     -    64 |  280  10079
 RESO |     -    21     -     -     9     -     -     -     -     -    21 |  288   8621
 REYK |     -     -    19    11    11     -     -     -     -     -    93 |  288   1918
 RIO2 |     -     -     -    13    11     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 RIOP |     -    25     -     -    11     -     -     -     -     -    90 |  288   8726
 SCH2 |     -    15    18    10    11     -     -    14     -    15    50 |  288   4168
 SCUB |     -    38     -    15    22     -     -    15     -    39    25 |  288  20320
 SSIA |     -    29     -     -     -     -     -    18     -    27     - |  288   8543
 STHL |     -    20     -     9     8     -     -     -     -     -     - |  288  17434
 STJO |     -     -    13     8     7     -     -    12     -    36    15 |  288    450
 SUTH |     -    25     -     -     -     -     -    15     -    11     - |  288  11754
 SUTV |     -     -    12     7     -     -     -     -     -     -    52 |  287   7308
 SVTL |     -     -    17    10     -     -     -     -     -     -     - |  284     96
 SYOG |     -    21    11     6     9     -     -     -     -    24    18 |  288    583
 TASH |     -     -    28    16     -     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 THU2 |     -     -     8     4     -     -     -     -     -     -    35 |  288  15025
 THU3 |     -    11     -     -     6     -     -     9     -    19     - |  288   5984
 TIXI |     -     -     -    12    12     -     -    10     -    36    18 |  288    >>>
 TOW2 |     -    26     -    12    12     -     -    16     -    44    99 |  288   3006
 TSKB |     -    28     -     -    13     -     -     -     -    38     - |  286     46
 TWTF |     -    20     -     -     9     -     -     -     -    29    72 |  288     22
 ULAB |     -     -     -    11    10     -     -    12     -    24    17 |  288    >>>
 UNSA |     -     -     -     X     8     -     -    11     -    93   116 |  288    >>>
 URUM |     -     -    15     9    11     -     -     -     -     -    15 |  288    >>>
 USN3 |     -    13     -     -     -     -     -     8     -    24     - |  287     23
 VILL |     -     -     -     8     7     -     -     -     -    17     - |  288   4707
 WHIT |     -    17     X    10     8     -     -     9     -    37    14 |  288  17496
 WIND |     -     -    14     6     5     -     -     7     -    10     - |  288    >>>
 WSRT |     -    17     -     -     7     -     -     -     -    17    35 |  288     22
 WTZR |     -    15     -     -     7     -     -     -     -    16    41 |  288     21
 XMIS |     -     -    21     -    10     -     -     -     -     -    75 |  286   2444
 YAKT |     -    19     -    14     -     -     -     8     -     -    26 |  288   7844
 YELL |     -    23    10    12     8     -     -    12     -    17    29 |  288     23
 YKRO |     -    32     -    17     -     -     -     -     -     -    41 |  288  22074
 YSSK |     -     -     -     -    11     -     -    15     -     -     - |  287  12443
 ZAMB |     -    30     -     9     9     -     -     8     -    25    37 |  288  14660
 ZECK |     -    26     -    12    10     -     -     -     -     -    14 |  288     61
 ZWE2 |     -    13     -     -     6     -     -     -     -     -     - |  288    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  1747    23    22    13    12    29  1582    15  1583    38    56 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN     MEAN     MEAN     MEAN   | HADAMARD DEVIATION AT TAU =  |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT1(%)  WGT2(%)  WGT3(%)  WGT4(%) |     300s     3600s    21600s |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
 MATE |   288   280     2   288     5.90     6.93     0.79     0.79   | 3.96e-11  1.21e-11  2.90e-12 |
 NRC1 |   288   288     0   288     6.94     6.93     6.93     6.93   | 4.25e-14  7.79e-15  3.14e-15 |
 TWTF |   288   285     1   288     5.97     6.93     6.93     6.93   | 8.65e-14  9.92e-15  2.09e-15 |
 WSRT |   288   285     1   288     6.94     6.93     6.93     6.93   | 3.89e-14  6.08e-15  1.67e-15 |
 YELL |   288   285     1   288     6.94     6.93     6.93     6.93   | 5.23e-14  6.58e-15  2.00e-15 |
 ZECK |   288   288     0   288     6.37     6.93     6.93     6.93   | 3.29e-14  8.70e-15  2.16e-15 |
 HERS |   288   288     0   288     6.81     6.93     6.93     6.93   | 3.86e-14  7.38e-15  1.72e-15 |
 BRUX |   288   288     0   288     6.94     6.93     6.93     6.93   | 2.38e-14  4.90e-15  2.26e-15 |
 CRO1 |   288   288     0   288     3.30     6.93     6.93     6.93   | 8.60e-14  1.09e-14  2.51e-15 |
 KOKB |   288   288     0   288     3.20     6.92     5.42     5.42   | 8.91e-14  1.42e-14  2.35e-15 |
 AMC2 |   288   288     0   288     6.90     6.89     6.93     6.93   | 3.34e-14  8.83e-15  2.40e-15 |
 PIE1 |   288   288     0   288     6.90     6.89     6.86     6.86   | 5.44e-14  8.71e-15  4.16e-15 |
 USN3 |   287   287     0   287     6.78     6.87     6.89     6.89   | 4.95e-14  1.36e-14  2.53e-15 |
 KOUR |   288   288     0   288     2.45     4.17     0.45     0.45   | 5.76e-14  1.87e-14  3.22e-15 |
 G01  |   288   285     1   288     4.66     1.67     2.01     2.01   | 6.16e-14  1.39e-14  8.90e-15 |
 STJO |   288   288     0   288     1.26     1.11     0.17     0.17   | 4.60e-14  1.99e-14  2.18e-14 |
 G26  |   288   283     2   288     1.11     0.36     0.23     0.23   | 2.62e-13  9.93e-14  6.50e-14 |
 G18  |   288   288     0   288     0.56     0.32     0.34     0.34   | 7.63e-13  7.82e-14  3.12e-14 |
 MIZU |   288   288     0   288     0.64     0.29     0.10     0.10   | 3.55e-13  1.13e-13  3.01e-14 |
 TSKB |   286   286     0   286     0.63     0.28     0.10     0.10   | 1.05e-13  1.90e-14  4.98e-15 |
 SVTL |   284   284     0   284     0.58     0.24     0.03     0.03   | 9.44e-14  1.97e-14  3.83e-15 |
 G04  |   288   288     0   288     0.53     0.15     0.13     0.13   | 5.57e-13  1.55e-13  9.09e-14 |
 G23  |   288   288     0   288     0.56     0.13     2.33     2.33   | 5.69e-13  6.09e-14  1.98e-14 |
 G31  |   288   288     0   288     0.55     0.13     0.51     0.51   | 4.86e-13  5.67e-14  2.79e-14 |
 G02  |   288   288     0   288     0.52     0.12     1.69     1.69   | 6.57e-13  6.38e-14  1.41e-14 |
 G19  |   288   288     0   288     0.52     0.12     0.60     0.60   | 6.20e-13  6.80e-14  1.75e-14 |
 G14  |   288   288     0   288     0.51     0.11     1.51     1.51   | 6.04e-13  6.43e-14  1.87e-14 |
 G07  |   288   288     0   288     0.50     0.11     0.53     0.53   | 6.58e-13  6.01e-14  2.85e-14 |
 G16  |   288   288     0   288     0.49     0.11     1.03     1.03   | 5.82e-13  7.04e-14  2.34e-14 |
 G15  |   288   288     0   288     0.47     0.10     1.50     1.50   | 6.09e-13  6.39e-14  2.40e-14 |
 G05  |   288   288     0   288     0.46     0.09     0.80     0.80   | 7.30e-13  6.69e-14  2.57e-14 |
 G29  |   288   288     0   288     0.46     0.09     0.18     0.18   | 6.83e-13  6.42e-14  2.46e-14 |
 G12  |   288   288     0   288     0.45     0.09     2.24     2.24   | 7.77e-13  8.16e-14  2.95e-14 |
 G28  |   288   288     0   288     0.44     0.09     0.44     0.44   | 6.45e-13  6.67e-14  3.53e-14 |
 G11  |   288   288     0   288     0.43     0.09     0.27     0.27   | 8.05e-13  9.47e-14  4.28e-14 |
 G32  |   288   288     0   288     1.30     0.06     0.45     0.45   | 2.06e-13  6.70e-14  1.64e-13 |
 BRFT |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 G03  |   287   287     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.28e-12  3.18e-13  2.89e-13 |
 G06  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.00e-13  1.67e-13  1.20e-13 |
 G08  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.44e-12  5.93e-13  3.10e-13 |
 G09  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.19e-12  4.52e-13  5.26e-13 |
 G10  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.08e-12  3.75e-13  2.25e-13 |
 G13  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.15e-13  7.47e-14  3.49e-14 |
 G17  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.16e-13  8.58e-14  2.81e-14 |
 G20  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 8.56e-13  8.59e-14  3.12e-14 |
 G21  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 9.02e-13  1.11e-13  2.47e-14 |
 G22  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.75e-13  6.85e-14  1.77e-14 |
 G24  |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.20e-12  3.53e-13  1.14e-13 |
 G25  |   288   283     6     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.17e-14  3.91e-14  2.56e-14 |
 GRAZ |   288   247    13     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.62e-12  9.86e-13  1.61e-13 |
 HOB2 |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.12e-14  7.40e-15  3.84e-15 |
 HOFN |   288   267     3     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.08e-12  7.94e-13  1.71e-13 |
 KIRU |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.24e-13  3.31e-13  2.55e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 0.00e+00  0.00e+00  0.00e+00 |
 ONSA |   288   288     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.55e-14  7.48e-15  1.76e-15 |
 WTZR |   286   286     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 5.02e-14  7.45e-15  1.31e-15 |
 GPST |   288   285     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.77e-14  5.09e-15  1.97e-15 |
 SYOG |   288   288     1     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 6.75e-13  1.82e-13  4.80e-14 |
 GRAS |   288   266     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 3.20e-12  8.60e-13  1.58e-13 |
 REYK |   288   260     8     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.25e-12  8.55e-13  1.68e-13 |
 BRST |   264     0     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 4.50e-27  3.75e-28  6.25e-29 |
 THU2 |   288   287     4     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 1.04e-12  2.73e-13  1.05e-12 |
 KOKV |   276   276     0     0     0.00     0.00     0.00     0.00   | 2.18e-13  3.18e-13  1.85e-13 |
------+---------------------------------------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:                                         | 2.20e-22  2.72e-20  8.66e-20 |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                                                   |     MAC1      MAC1      BRFT |
----------------------------------------------------------------------+------------------------------+
