
 GPS week: 1153   Day: 3   MJD: 52318                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  28170    671     0.03    -0.12     0.06    20.40
 emr |   288     0  11958      0   196.33    14.11     0.07    18.09
 esa |   288     0  18753   1485   193.80    14.28     0.09    11.87
 gfz |   288     0  24395    271    -0.11    -0.35     0.05    27.47
 igr |   288     0  25294     57    -0.12     0.03     0.05     0.00
 jpl |   288     0  16687    567    -2.10     4.77     0.06    22.18
 ngs |    96     0   2673      0    -0.02    -0.21     4.54     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |   -61   -62   128    67    18   -54 -4199     - |
    2 |   -86  -164     -    84  -111   130 -4901     - |
    3 |   -70   -53   163    38   -93   -27  1015     - |
    4 |    90  -101     -     -   -78     - -1974     - |
    5 |     2   -74  -130   100   -89     5  3798     - |
    6 |   162  -184   108    73  -101  -158 -2972     - |
    7 |    41  -126  -247    75   -16   109  -678     - |
    8 |  -167  -243    10   163   -68   148 -5308     - |
    9 |   102   -91    24    63   -83  -114 -2809     - |
   10 |  -118  -177    47    48  -111   185 -3398     - |
   11 |   -12   244   -15     0    74  -188  3037     - |
   13 |   -75    96   260     3   -10  -165  3640     - |
   14 |    43   170   291  -132     9  -186  5797     - |
   15 |    86   -73     -   -16     -     -  4879     - |
   17 |    94   -99    77   -37  -202     - -5020     - |
   18 |    35    68   349  -106     0  -148  7366     - |
   20 |  -223   138   159    20     9   -20  6362     - |
   21 |     9   -98   216    -9   -64   -29  1429     - |
   22 |  -184   -68   152   102  -161    19  -781     - |
   23 |    27   -49    53   -52  -130    58 -2830     - |
   24 |     2   -67  -311   153   -47     0 -4992     - |
   25 |     X   -69   -47    54   -92    15  -508     - |
   26 |   104   -60   -64    12   -60   -33 -3697     - |
   27 |  -133   -54  -147    83   -26   146 -3569     - |
   28 |    65    80   -77    10    25   -99  8789     - |
   29 |    73   -83   155   -33   -31   -47  -756     - |
   30 |    83   -17    83   137   -20  -277 -2394     - |
   31 |   -45   -20    37    12  -102    25  4475     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |  -214     -    26     -     7   183     -     - |
 ALGO |   -54    41     X  -139    25   189     -     - |
 ANKR |    -1     -     1     -   -41     -     -     - |
 AOML |   132     -     -   -98   -24     -     -     - |
 AREQ |   -74     -  -119   106     -     -     -     - |
 ARTU |    15     -     -   -14    68     4     -     - |
 ASC1 |     -     -     -    -8     -     9     -     - |
 AUCK |    37     -     X     -    65   -34     -     - |
 BAHR |     X     -  -511   276   189   -69     -     - |
 BILI |    31     -     -   -23    31     -     -     - |
 BOR1 |  -193     -   331     -  -143     -     -     - |
 BRMU |    72     -     -   -53  -104     -     -     - |
 CAS1 |   -10     -   -31    21    59     -     -     - |
 COCO |     2     -  -232   127   -91   -35     -     - |
 CRO1 |   -44     -     -     -    90    41     -     - |
 DARW |   -21     -     -     -   -49    19     -     - |
 DAV1 |    39     -     -   -29   -44     X     -     - |
 DRAO |    50   -11   275  -149    42     -     -     - |
 EISL |   214     -    77  -169   153    16     -     - |
 FAIR |     -    33    -2   -50    66    39     -     - |
 GALA |   168     -  -141    10    60   -77     -     - |
 GODE |  -141     -   242     -    17     -     -     - |
 GOLD |    19     -     -   -14    27     -     -     - |
 GUAM |   -16     -     -    83   -14   -88     -     - |
 HARB |   -22     -     -    16    34     -     -     - |
 HOB2 |    22     -     -   -16   -61     -     -     - |
 HRAO |  -101     -   165     -   -75     3     -     - |
 IISC |   -71     -   -61  -133    32   263     -     - |
 IRKT |   246    81    -4  -124     -  -116     -     - |
 KERG |   396     -     -  -186   368   -65     -     - |
 KIRU |   117     -  -201     -   -33     -     -     - |
 KOSG |   -14     -     8     7   110     -     -     - |
 KOUR |  -126     -   -54   115     -     -     -     - |
 KSTU |   149     -     -  -111   142     -     -     - |
 KWJ1 |    94     -     -  -101    12    46     -     - |
 MAC1 |  -174     -     -   165   -17   -44     -     - |
 MADR |   -18     -     -    13     -     -     -     - |
 MAS1 |   -75   163     6   -41   -24   -16     -     - |
 MATE |   120     -     -   -89    56     -     -     - |
 MCM4 |   121     -     X     -   142  -111     -     - |
 MDO1 |   215    83  -106  -137   164     -     -     - |
 MEDI |  -229     -     -     -  -160   211     -     - |
 MKEA |    15    79  -146     -   -28     -     -     - |
 MSKU |    51     -     -   113    40  -187     -     - |
 NKLG |   -41     -     -    30  -101     -     -     - |
 NLIB |    78     -  -135     X   122     -     -     - |
 NRC2 |   -71    66    21     -   -31     -     -     - |
 NTUS |   -97     -     -    72   -90     -     -     - |
 NYA1 |    69     -     -   -51    51     -     -     - |
 NYAL |     -    18   -28     -    23     -     -     - |
 ONSA |   -41   122    32  -121   -34    70     -     - |
 PERT |   -52     -    11     -   -17    42     -     - |
 PETP |   -92     -     -   -39     -   132     -     - |
 PIE1 |   116     -  -199     -    97     -     -     - |
 POTS |    81     -     -   -60    55     -     -     - |
 REYK |   -86     -    83    28   -51     -     -     - |
 SANT |    52     -     X   -51    73    16     -     - |
 SELE |   117     -  -201     -     -     -     -     - |
 SFER |   -22     -    39     -   152     -     -     - |
 STJO |   -15   178     -  -106   -72     -     -     - |
 SUTH |  -307     -   241    82   365     -     -     - |
 THTI |     -     -     -   -78     -    97     -     - |
 TIDB |   -56     -   -81    40     -    46     -     - |
 TIXI |     4     -     -   -44   -13    52     -     - |
 TOW2 |  -153     -     -   113     -     -     -     - |
 TRO1 |  -103     -     -    76    42     -     -     - |
 TWTF |     -     -     -   -60     -    75     -     - |
 URUM |    10     -     -    -8     -     -     -     - |
 USNO |    66   149  -430     -    85    48     -     - |
 USUD |    -1     -     -     1    25     -     -     - |
 VILL |    42   178  -103  -104   -14     -     -     - |
 WES2 |    99     -    -9   -69     -     -     -     - |
 WSRT |     3     -    53   -25    25     -     -     - |
 WTZR |   -87     -   -30    13   -32    79     -     - |
 YAR2 |    25     -     X   -18     -     X     -     - |
 YELL |    37    24  -142   120   -24  -126     -     - |
 YSSK |    48     -     -   -36    90     -     -     - |
 ZECK |    16     -     -   -12     -     -     -     - |
 ZWEN |    61     -     -   -45    48     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |    96    65    88    25    34    44  6319     - |  288   6.08
    2 |    82    54     -    62    45    48  2542     - |  288   1.77
    3 |    47    94   101    71    40    83  2360     - |  288   1.83
    4 |    45    51     -     -   107     -  1063     - |  276   0.54
    5 |    91    63   143    31    29    68 12492     - |  288   6.33
    6 |    97    60   158    20    25    55  7814     - |  288   5.78
    7 |    58    28    60    30    52    57  2503     - |  288   0.68
    8 |   108   108   155    42    73    49  3071     - |  288   2.65
    9 |   143    64   148    49    53    70  1979     - |  288   1.97
   10 |    71    89   157    50    43    33  3524     - |  288   3.22
   11 |    54    81   116    29    80    48  1619     - |  288   0.34
   13 |    80    80   176    28    87    43  1651     - |  288   0.55
   14 |    96    67    65    42    43    65   495     - |  288   0.25
   15 |   100    77     -    54     -     -  4113     - |  277   2.61
   17 |    99    67    89    58    69     -  3462     - |  281   2.55
   18 |    69    74    72    59    55    41   893     - |  288   0.35
   20 |    63    93    77    54    81    33   914     - |  288   0.19
   21 |    53    69   172    80    80    44  4203     - |  288   2.19
   22 |    56    79   154    36    43    67  1994     - |  288   1.40
   23 |    48    39    78    39    40    58  4987     - |  288   4.80
   24 |   133   138   193    62    65   109  3172     - |  285   1.90
   25 |     X    98    85   119    84   120  2755     - |  280   1.56
   26 |    70    44   181    47    44    53  1264     - |  288   0.77
   27 |    96    71   121    55    49    33 10149     - |  288   5.43
   28 |   101    44   107    31    66    47  2685     - |  288   0.57
   29 |    72    46    48    40    37    61  1553     - |  288   0.69
   30 |    92    62    72    37    20    55  1084     - |  288   0.94
   31 |    70   121   191    64    40    91  7942     - |  288   4.84
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    23     -    38     -    20    24     -     - |  288   0.29
 ALGO |    23    51     X    20    17    15     -     - |  288   0.01
 ANKR |    18     -    31     -    36     -     -     - |  288  19.42
 AOML |    19     -     -    14    48     -     -     - |  270  44.70
 AREQ |    49     -    46    25     -     -     -     - |  288  30.10
 ARTU |    69     -     -    82    68    48     -     - |  287  38.38
 ASC1 |     -     -     -    49     -    61     -     - |  288    >>>
 AUCK |    75     -     X     -    15    69     -     - |  264  16.54
 BAHR |     X     -    36    38   104    50     -     - |  288   2.66
 BILI |    27     -     -    20    53     -     -     - |  287  15.83
 BOR1 |    17     -    29     -    36     -     -     - |  277   0.60
 BRMU |    23     -     -    17    28     -     -     - |  288  35.63
 CAS1 |   113     -    68    57    35     -     -     - |  288   8.11
 COCO |    56     -    80    47    33    69     -     - |  288   9.45
 CRO1 |    18     -     -     -    17    17     -     - |  287   0.09
 DARW |    57     -     -     -    26    53     -     - |  284  25.21
 DAV1 |    68     -     -    51    27     X     -     - |  288  16.86
 DRAO |    35    29    28    16    35     -     -     - |  288   0.10
 EISL |   125     -   207   139   142    69     -     - |  231  44.69
 FAIR |     -    69    77    83   112    54     -     - |  284   0.16
 GALA |    42     -    75    35    21    76     -     - |  288  45.75
 GODE |    13     -    22     -    16     -     -     - |  188   0.03
 GOLD |    25     -     -    19    32     -     -     - |  288  35.16
 GUAM |    34     -     -    25    21    44     -     - |  288  30.99
 HARB |    55     -     -    41    71     -     -     - |  287   2.44
 HOB2 |    43     -     -    32   166     -     -     - |  276 963.66
 HRAO |    41     -   100     -    42    85     -     - |  273  32.06
 IISC |    21     -    25    24    30    22     -     - |  288  53.78
 IRKT |    55    37    78    18     -    26     -     - |  288   1.34
 KERG |    87     -     -    73    37    63     -     - |  287   1.64
 KIRU |    16     -    28     -    32     -     -     - |  288   2.50
 KOSG |    29     -    25    30    48     -     -     - |  288  40.77
 KOUR |    31     -    49    27     -     -     -     - |  288  44.28
 KSTU |   111     -     -    82   104     -     -     - |  217  15.71
 KWJ1 |   134     -     -    98   114   114     -     - |  235 194.48
 MAC1 |    86     -     -    43    31    77     -     - |  288  17.77
 MADR |   170     -     -   127     -     -     -     - |  251  26.20
 MAS1 |    35    52    34    37    10    23     -     - |  288   2.60
 MATE |    24     -     -    18    25     -     -     - |  287   0.23
 MCM4 |   100     -     X     -   135    92     -     - |  281  30.15
 MDO1 |    21    56    36    30    39     -     -     - |  288  19.04
 MEDI |    38     -     -     -    45    35     -     - |  288   0.08
 MKEA |    27    26    30     -    18     -     -     - |  288  47.08
 MSKU |    17     -     -    25    52    33     -     - |  288  29.43
 NKLG |    32     -     -    24    38     -     -     - |  225 178.58
 NLIB |    18     -    32     X    27     -     -     - |  256   0.02
 NRC2 |    30    46    40     -    18     -     -     - |  288   0.03
 NTUS |    33     -     -    25    56     -     -     - |  288   6.83
 NYA1 |    34     -     -    25    45     -     -     - |  288   0.08
 NYAL |     -    15    23     -    35     -     -     - |  250   0.08
 ONSA |    45    31    21    14    26    24     -     - |  288   0.25
 PERT |    60     -    81     -    32    59     -     - |  288  14.84
 PETP |    61     -     -    17     -    47     -     - |  286  21.15
 PIE1 |    16     -    28     -    31     -     -     - |  196   0.03
 POTS |    26     -     -    19    17     -     -     - |  288  14.96
 REYK |    45     -    25    30    31     -     -     - |  288   9.60
 SANT |    70     -     X    83    35    46     -     - |  288  30.74
 SELE |    21     -    35     -     -     -     -     - |  153  31.04
 SFER |    22     -    38     -    18     -     -     - |  287   1.34
 STJO |    45    49     -    18    13     -     -     - |  288   2.01
 SUTH |    49     -    70    48    57     -     -     - |  236  18.81
 THTI |     -     -     -    29     -    35     -     - |  287   2.16
 TIDB |    76     -    86    17     -    48     -     - |  288   0.08
 TIXI |    60     -     -    30    58    75     -     - |  287  14.61
 TOW2 |    76     -     -    56     -     -     -     - |  288  11.47
 TRO1 |    39     -     -    29    22     -     -     - |  288  11.16
 TWTF |     -     -     -    37     -    46     -     - |  288   0.82
 URUM |    25     -     -    19     -     -     -     - |  288  28.42
 USNO |    21    27    28     -    26    14     -     - |  288   0.01
 USUD |    24     -     -    18    23     -     -     - |  288   0.11
 VILL |    35    41    18    17    15     -     -     - |  288  23.61
 WES2 |    22     -    43    24     -     -     -     - |  288   0.05
 WSRT |    23     -    23    18    18     -     -     - |  288   0.03
 WTZR |    37     -    18    13    15    33     -     - |  288   0.02
 YAR2 |    62     -     X    46     -     X     -     - |  193   3.92
 YELL |    40   123   134    77    36    67     -     - |  288   0.06
 YSSK |    21     -     -    16    26     -     -     - |  287  18.29
 ZECK |    32     -     -    23     -     -     -     - |  288  21.11
 ZWEN |    71     -     -    53    23     -     -     - |  266  15.62
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    64    69    93    48    54    58  4539     - |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.01 (ns) 

