
 GPS week: 1155   Day: 2   MJD: 52331                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2490      0     0.22    -0.28     4.38     0.00
 cod |   288     0  25053    249     0.21    -0.32     0.07    18.27
 emr |   288     0  10800      1   419.44    18.11     0.08    15.98
 esa |   288     0  17587   2275    -0.20     0.18     0.14     7.36
 gfz |   288     0  14470    448     0.09     0.23     0.07    20.35
 igu |    96     0   2202      0     0.21    -0.25     3.31     0.00
 jpl |   282     0  10375   1025     0.46     2.94     0.08    15.46
 ngs |    96     0   2490      0     0.22    -0.28     4.21     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  23729    292   603.92    -3.88     0.06    22.59

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -129    52  -232   400   188  -715   168   -47     -  -227 |
    2 |  1769    88  -377   256    52     -   209  1767     -     - |
    3 | -2792   133  -221   207    32  8403    92 -2136     -   -75 |
    4 |  1425   142  -173    71    98  4962    52  1259     -  -121 |
    5 |  7268    61    18   111    20  3386   -14  6418     -  -111 |
    7 |  4973   111     4  -271    24  4126   267  4789     -  -102 |
    8 | -6111  -114  -105   326   112 -4359   133 -6277     -   -82 |
    9 | -2326    76   -33  -168   245  6608   -86 -2406     -  -179 |
   10 |   194    28    21     X   138  1333   -59  -894     -  -141 |
   11 |  2599    11   -20    -7  -103 -1421   243  2565     -    23 |
   13 |  5944    32    54  -184  -147  -446    -2  5885     -   129 |
   14 |  4665   -54   106   297   -67  1404   -56  4670     -   -48 |
   15 |  1217   214    35     -   -34     -     3  -187     -  -170 |
   18 | 11600    40    88   152  -140  2422   -48 11332     -     9 |
   20 |  4901   -87  -105   156    83  -485   320  4833     -   -88 |
   21 | -5002    11    10     X    67     -   -27 -4495     -   -67 |
   22 |-11082     6  -100   117   158 -8765   132-10158     -  -160 |
   23 | -7816   169    67   -77   111 -9233   -51 -7092     -  -241 |
   24 | -1047    77   -69    45   209 -2079  -122  -394     -  -183 |
   25 | -3454    42  -161   357   133 -5334    56 -3501     -  -171 |
   26 | -1197   176    97   -59  -153 -2816    17 -1439     -   -58 |
   27 | -1535    -8   -90   -15   153  1762   180 -1252     -  -128 |
   28 |  -335   -33   163  -237   -47  4670   150   175     -   -13 |
   29 |  -882    16    60    65   -52   534   -35 -1128     -   -18 |
   30 |  -848   133   -35   269    39 -3150  -149  -894     -  -151 |
   31 | -2233   142  -174   146   -23  -806   230 -1639     -   -91 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -257     -     -     -     -     -     -     -   208 |
 ALGO |     -  -127    59     X  -165     -   160     -     -   101 |
 AMC2 |     -  -176     -     -     -     -     -     -     -   142 |
 ANKR |     -    12     -   -31     -     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -   -54     -    33     -     -  -116     -     -   108 |
 AUCK |     -   -27     -     X     -     -     -     -     -    22 |
 BAHR |     -   -32    96   -95     -     -     -     -     -   -10 |
 BOR1 |     -    86     -     -     -     -     -     -     -   -69 |
 BRMU |     -   213     -     X     X     -     -     -     -  -172 |
 BRUS |     -   -35     -     -     -     -   -34     -     -    51 |
 CAS1 |     -   -42     -  -134   -88     -    19     -     -   146 |
 CHAT |     -    31     -   133   -43     -  -219     -     -   116 |
 COCO |     -    82     -  -451    74     -    46     -     -   -18 |
 CRO1 |     -  -181     -     -     -     -     3     -     -   145 |
 DARW |     -   -47     -     -     -     -    56     -     -     - |
 DAV1 |     -   -34     -     -   -51     -     -     -     -    75 |
 DRAO |     -    49     2     -     -     -     -     -     -   -41 |
 FAIR |     -     -    49  -168     -     -     X     -     -    13 |
 GALA |     -  -138     -   -21   -27     -   -57     -     -   182 |
 GRAZ |     -  -112     -   161     -     -     -     -     -    42 |
 GUAM |     -     X     -   228  -121     -   -28     -     -    54 |
 HOB2 |     -    63   222  -728     -     -     -     -     -    29 |
 HRAO |     -    50     -     -    81     -  -171     -     -     X |
 IISC |     -  -230     -   -37     -     -     -     -     -   196 |
 IRKT |     -   250     -  -621     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -   -84     -     -    75     -     -     -     -     - |
 KERG |     -   257     -     -    -2     -  -434     -     -    75 |
 KIRU |     -    12     -   -29     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -  -182     -     -     -     -     -     -     -   147 |
 KOUR |     -   -53     -   106     -     -     -     -     -    10 |
 KWJ1 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 LHAS |     -    63     -  -157     -     -     -     -     -     - |
 LPGS |     -     -     -     -     X     -   -52     -     -    36 |
 MAS1 |     -  -110   131   101   -78     -     5     -     -    30 |
 MATE |     -     -   117     X     -     -     X     -     -   -83 |
 MCM4 |     -   -37     -     -   216     -     X     -     -  -166 |
 MDO1 |     -     -     -   -11     -     -     -     -     -     3 |
 MEDI |     -  -186     -     -     -     -     -     -     -   151 |
 METS |     -   -12     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 MSKU |     -   -38     -     -    34     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 NLIB |     -     -     -    57     -     -     -     -     -   -19 |
 NPLD |     -   -90     -     -     -     -     -     -     -    72 |
 NRC2 |     -   -87    50  -188     -     -    58     -     -    57 |
 NTUS |     -   -83     -     -     -     -     -     -     -    67 |
 NYA1 |     -    -2     -     -  -163     -   127     -     -    66 |
 NYAL |     -     -     -   184     -     -     -     -     -   -60 |
 ONSA |     -   -59     -    54     -     -     -     -     -    30 |
 PENC |     -    21     -     -     -     -     -     -     -   -17 |
 PERT |     -    35     -  -279     -     -     -     -     -    63 |
 POTS |     -    19     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 REYK |     -  -144     -     -     -     -     -     -     -   116 |
 RIOG |     -    78     -   -87   -88     -   -14     -     -    54 |
 SANT |     -    87     -     -   -78     -     -     -     -     - |
 SFER |     -  -247     -  -141     -     -     -     -     -   247 |
 STJO |     -   -96   166     -  -163     -     -     -     -   108 |
 SUTH |     -  -136     -     X     -     -     -     -     -   110 |
 THTI |     -     -     -  -285     0     -    78     -     -    27 |
 TRO1 |     -  -170     -     -  -118     -     -     -     -   248 |
 TROM |     -     -     -   143     -     -     -     -     -   -47 |
 TSKB |     -    96    38    11     -     -     -     -     -  -102 |
 URUM |     -   140     -     -  -180     -     -     -     -    49 |
 USNO |     -     0   158     -     -     -     X     -     -  -111 |
 USUD |     -    22     -   452     -     -     -     -     -  -147 |
 VILL |     -   -39     -   -25     -     -     -     -     -    40 |
 WES2 |     -    35     -   -88     -     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    54     -     -   -49     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   -54     -   -53     -     -    -5     -     -    64 |
 YELL |     -    78   100     X     -     -  -162     -     -   -25 |
 YSSK |     -   106     -     -   -69     -   -36     -     -     - |
 ZWEN |     -    -2     -     -   -86     -     -     -     -    79 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3083    91   112    79   137  1837    50  3186     -   107 |  288   2.72
    2 |  2851   144    26   195    81     -    84  2977     -     - |  288   2.86
    3 |  5324   121    60   189    29  4366    88  4405     -    20 |  288   2.14
    4 |  1402    71   167   228    52  3133    51  1178     -   175 |  288   0.72
    5 |  6085    62    51   129    78  4695    68  4922     -    49 |  288   3.59
    7 |  1826    72    38   112    39  1673    50  1693     -    91 |  288   2.19
    8 |  5913    87   192   208    71  4060    66  5942     -   103 |  281   3.41
    9 |  3161   213    85   206    51  2915   105  3400     -    81 |  281   2.85
   10 |  7947   110    65     X   113  3803    99  6925     -    75 |  288   2.12
   11 |  1064   114    44    86    71   634    66  1205     -    82 |  288   0.32
   13 |  1645    81   108    83    89   712    43  1498     -    89 |  288   0.44
   14 |   620    80    93    89    43   868    75   584     -    40 |  288   0.28
   15 |  9520    50    70     -    81     -    98  8696     -    52 |  288   3.25
   18 |  2295    68    63   203    57  1554    88  2206     -    76 |  288   0.36
   20 |   615    58    40    94    85   395    83   798     -    69 |  288   0.27
   21 |  5382    63    65     X    86     -    42  5412     -    83 |  288   2.06
   22 |  2787    83    60   137    46  6718    64  3112     -    31 |  288   2.59
   23 |  7118    75    71   143    89  6232    54  7656     -    57 |  288   5.99
   24 |  5683    78   156   108    67  2646    54  6085     -    39 |  288   2.90
   25 |  3349    94   112   213   159  4091    34  3491     -    66 |  282   1.89
   26 |  1697    72    46   168    44  1839    50  1777     -    77 |  288   0.58
   27 |  3899    74    72   219   101  3556    78  3343     -    44 |  282   3.60
   28 |  2131    94   110   102    46  3508    72  2679     -    71 |  288   0.53
   29 |  1022    89    73    53    64   639    62  1060     -   109 |  288   0.64
   30 |  1738    53    82    62   120   889    38  1587     -    73 |  288   0.64
   31 |  7004    85   153    62    59  4077    82  6872     -    74 |  288   4.28
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    55     -     -     -     -     -     -     -    45 |  286   0.23
 ALGO |     -    70    20     X    49     -    26     -     -    30 |  288   0.04
 AMC2 |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    29 |  286   0.03
 ANKR |     -    26     -    64     -     -     -     -     -     - |  288  18.16
 AREQ |     -    43     -   122     -     -    39     -     -    45 |  287  49.16
 AUCK |     -    83     -     X     -     -     -     -     -    67 |  264  16.54
 BAHR |     -    28    21   113     -     -     -     -     -    39 |  288   0.33
 BOR1 |     -    76     -     -     -     -     -     -     -    61 |  238   0.54
 BRMU |     -    38     -     X     X     -     -     -     -    30 |  229  38.82
 BRUS |     -    85     -     -     -     -    76     -     -    48 |  287   0.19
 CAS1 |     -    90     -   146    84     -    57     -     -    92 |  288   7.45
 CHAT |     -    74     -   132    43     -    82     -     -    45 |  287  18.87
 COCO |     -    57     -   148    32     -    86     -     -    31 |  287  10.10
 CRO1 |     -    50     -     -     -     -    40     -     -    27 |  288   0.09
 DARW |     -   120     -     -     -     -   142     -     -     - |  269  25.60
 DAV1 |     -    74     -     -    81     -     -     -     -    30 |  288  18.24
 DRAO |     -    38    23     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 FAIR |     -     -    55   216     -     -     X     -     -    61 |  278   0.06
 GALA |     -    59     -   198    37     -    93     -     -    54 |  288  47.34
 GRAZ |     -    44     -    82     -     -     -     -     -    23 |  285  33.07
 GUAM |     -     X     -   257    80     -   160     -     -    54 |  288  29.60
 HOB2 |     -    71    42   107     -     -     -     -     -    25 |  288   0.10
 HRAO |     -   135     -     -    25     -   184     -     -     X |  288  33.07
 IISC |     -    47     -    63     -     -     -     -     -    47 |  288  50.47
 IRKT |     -    17     -    41     -     -     -     -     -     - |  257   0.74
 KARR |     -    58     -     -    52     -     -     -     -     - |  288  14.70
 KERG |     -   119     -     -    74     -    58     -     -    46 |  287   2.16
 KIRU |     -    17     -    43     -     -     -     -     -     - |  288   1.08
 KOSG |     -    36     -     -     -     -     -     -     -    29 |  286  97.63
 KOUR |     -    68     -   169     -     -     -     -     -    23 |  286  43.51
 KWJ1 |     -    43     -     -     -     -     -     -     -    35 |  216  28.53
 LHAS |     -    54     -   134     -     -     -     -     -     - |  288  16.39
 LPGS |     -     -     -     -     X     -   163     -     -   112 |  245  66.83
 MAS1 |     -    18    44   172    24     -    36     -     -    45 |  288   4.31
 MATE |     -     -    99     X     -     -     X     -     -    70 |  216   0.21
 MCM4 |     -    85     -     -   123     -     X     -     -   164 |  288  26.92
 MDO1 |     -     -     -    50     -     -     -     -     -    16 |  216  46.22
 MEDI |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   0.14
 METS |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    20 |  285  31.87
 MSKU |     -    47     -     -    42     -     -     -     -     - |  275  33.12
 NKLG |     -    42     -     -     -     -     -     -     -    34 |  260    >>>
 NLIB |     -     -     -    45     -     -     -     -     -    15 |  241   0.04
 NPLD |     -    39     -     -     -     -     -     -     -    32 |  285   0.07
 NRC2 |     -    68    19    69     -     -    20     -     -    31 |  288   0.08
 NTUS |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   6.80
 NYA1 |     -    45     -     -    85     -    94     -     -    68 |  288   0.06
 NYAL |     -     -     -   122     -     -     -     -     -    40 |  278   0.11
 ONSA |     -    29     -    45     -     -     -     -     -    26 |  288   0.09
 PENC |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    22 |  285   6.56
 PERT |     -    68     -   177     -     -     -     -     -    20 |  288  18.89
 POTS |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    40 |  275  13.81
 REYK |     -    49     -     -     -     -     -     -     -    40 |  277   9.41
 RIOG |     -    50     -   108    64     -    59     -     -    35 |  288  15.69
 SANT |     -    17     -     -    15     -     -     -     -     - |  287  28.97
 SFER |     -    48     -   133     -     -     -     -     -    22 |  287   1.29
 STJO |     -    47    28     -    49     -     -     -     -    25 |  287   3.32
 SUTH |     -    32     -     X     -     -     -     -     -    26 |  183   9.06
 THTI |     -     -     -   175    40     -    45     -     -    26 |  287   4.18
 TRO1 |     -    29     -     -    16     -     -     -     -    34 |  288   9.96
 TROM |     -     -     -    49     -     -     -     -     -    16 |  284  10.58
 TSKB |     -    18    30   219     -     -     -     -     -    54 |  288   0.94
 URUM |     -    20     -     -    19     -     -     -     -    24 |  288  31.70
 USNO |     -    42    19     -     -     -     X     -     -    33 |  287   0.07
 USUD |     -    68     -   265     -     -     -     -     -    30 |  284   0.38
 VILL |     -    22     -    87     -     -     -     -     -    34 |  288  29.34
 WES2 |     -    59     -   147     -     -     -     -     -     - |  285   0.10
 WHIT |     -    19     -     -    17     -     -     -     -     - |  287    >>>
 WTZR |     -    30     -    42     -     -    59     -     -    40 |  288   0.04
 YELL |     -   120    58     X     -     -   106     -     -    90 |  288   0.10
 YSSK |     -    26     -     -    31     -    53     -     -     - |  287  21.45
 ZWEN |     -    27     -     -    17     -     -     -     -    26 |  288  14.78
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4378    70    82   142    70  3309    84  4211     -    59 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   286   0.03 (ns) 

