
 GPS week: 1157   Day: 5   MJD: 52348                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2620      0     0.03    -0.12     4.10     0.00
 cod |   288     0  26110     91    -0.02     0.14     0.10    15.99
 emr |   288     0  11013      7   721.56    16.81     0.07    27.47
 esa |   288     0  18278   1287    -0.79     0.45     0.16     9.55
 gfz |   288     0  15097    269    -0.06     0.58     0.11    15.47
 igu |    96     0   2304      0     0.00     0.12     4.49     0.00
 jpl |   281     0  11860   1917     0.44    -0.77     0.10    17.60
 ngs |    96     0   2620      0    -0.02    -0.03     4.07     0.00
 usn |   288     0  27350   1656   516.03    -7.36     0.12    13.92

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -3987   -76    43   199   -91 -1463    36 -3915   -60 |
    2 | -4746   -54    11   145  -109     -   149 -4053     - |
    3 | -5278    72  -122   220   -86 -2091   212 -4242   -70 |
    4 |  2405   156  -213   164   201  2236    10  2526   -98 |
    5 |-11721    51   -25   120    91-15763    74 -9764  -252 |
    6 |  4387   207   -25   -84   131 10787   -13  4028  -272 |
    7 |   792    59  -156   207   254 -7825   116   221  -230 |
    8 | -6812   -26    80    84    42 -2250    32 -6955  -258 |
    9 |   330   192   -13    12   -30   230    -6   -14  -168 |
   10 | -2159    41    47  -169   280  9961    61 -1819  -384 |
   11 |  6724   -68  -120   301    -2  5096   274  6467     X |
   13 |  4700   -80    -1   294  -125  2204  -134  4804   139 |
   14 |  4753   -88   141  -167  -133  3312   -57  4755   131 |
   15 |  2576   153  -144     -    78     -    25  1922     X |
   17 | -5858     -  -191     X     -     -   298 -6265     X |
   18 |  6765    14  -104     X    84  4522   -47  6526   132 |
   20 |  3285  -259    87   284   -58  4678   154  3400   -67 |
   21 | -3530   178    13     X   -45     -   -80 -3760  -166 |
   22 |  2849   -71    92   -41  -125 -6552    83  2236     X |
   23 |  4323   137   -98   -85   434  7252    26  3458  -400 |
   24 |  4450   103  -191   149   293  6438    37  4253  -186 |
   25 | -1643    92     5   270  -190  4008   -86 -2363   -20 |
   26 |   936    35  -125   108   325  2663    -9   949  -222 |
   27 | -3138   -31    97    98    24 -4884  -104 -3504  -207 |
   28 |  4081    51    12   114   -80 12650    48  3892  -110 |
   29 |  -644    88   -55    92   -76  -648   -78  -546    92 |
   30 | -3450   165  -142   234    86-14675    74 -3540  -196 |
   31 | -4496     6    68    11    16-19889   230 -3109  -259 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -121     -     -     -     -    -9     -   150 |
 ALGO |     -   -45   124     X     -     -   -68     -  -108 |
 AMC2 |     -   -25     -     -     -     -     -     -    28 |
 ANKR |     -     6     -   -10     -     -     -     -     - |
 AREQ |     -     8     -   148     -     -   -82     -   -15 |
 ASC1 |     -    29     -     -     -     -     -     -   -34 |
 AUCK |     -   -54     -   -44     -     -     -     -    91 |
 BAHR |     -   -33    58     -     -     -     -     -   -76 |
 BJFS |     -     -     -     -  -232     -     -     -   258 |
 BOR1 |     -   -29     -     -     -     -     -     -    34 |
 BRMU |     -     -     -  -207   179     -     -     -   -58 |
 BRUS |     -    -4     -     -     -     -    11     -    -8 |
 CAS1 |     -  -150     -   146  -168     -    36     -   215 |
 CEDU |     -   211     -  -353     -     -     -     -     - |
 CHAT |     -   -68     -   -54     -     -   -10     -   127 |
 COCO |     -   -61     -  -340   122     -    44     -   111 |
 CRO1 |     -   -26     -     -     -     -    48     -   -31 |
 DARW |     -   -58     -     -     -     -    53     -     - |
 DAV1 |     -   -53     -     -   -84     -     -     -   157 |
 DRAO |     -   -53    36     -     -     -     -     -   -11 |
 FAIR |     -     -    40  -114     -     -     X     -     X |
 FORT |     -     -     -  -248     -     -   271     -  -162 |
 GALA |     -    33     -     -   115     -    12     -  -176 |
 GODE |     -    58     -     -     -     -     -     -   -67 |
 GOLD |     -   -18     -     -     -     -     X     -    21 |
 GRAZ |     -   -71     -     -     -     -     -     -    82 |
 GUAM |     -   -85     -     X     3     -  -232     -   369 |
 GUAT |     -     -     -     -   -30     -     -     -    33 |
 HOB2 |     -  -122    41  -135     -     -     -     -   150 |
 HRAO |     -   -67     -     -  -120     -  -156     -   402 |
 IISC |     -    41     -  -439  -130     -     -     -   488 |
 KARR |     -   -45     -     -    46     -     -     -     - |
 KERG |     -   -77     -     -     -     -     X     -    88 |
 KIRU |     -   142     -  -238     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -63     -     -     -     -     -     -    73 |
 KOUR |     -    49     -   -28     -     -     -     -   -36 |
 KSTU |     -  -127     -     -     -     -     -     -   146 |
 KWJ1 |     -     -     -     -  -214     -     6     -   188 |
 LPGS |     -     -     -     -     X     -   141     -  -178 |
 MAC1 |     -   127     -  -119   -24     -     -     -   -27 |
 MAS1 |     -   -85   114     6    -7     -    34     -  -168 |
 MATE |     -   -54    -5   -61     -     -     X     -   114 |
 MAW1 |     -   -15     -     -  -117     -     -     -   150 |
 MBAR |     -   -74     -     -  -135     -     -     -   218 |
 MCM4 |     -   128     -     -     -     -     X     -  -148 |
 MDO1 |     -     -    24  -334     -     -     -     -   159 |
 MEDI |     -  -131     -     -     -     -     -     -   150 |
 METS |     -   -12     -     -     -     -     -     -    13 |
 MKEA |     -   108   158     -  -294     -  -104     -    21 |
 MSKU |     -   -81     -     -    84     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -    15     -     -     -     -   -10 |
 NLIB |     -     -     -  -214     -     -     -     -   147 |
 NPLD |     -   -17     -     -     -     -     -     -    19 |
 NRC2 |     -  -117   150   -66  -132     -     X     -    30 |
 NTUS |     -  -195     -     -     -     -     -     -   223 |
 NYAL |     -     -     -   221     -     -     -     -  -151 |
 ONSA |     -    47     -    10     -     -     -     -   -61 |
 PENC |     -   155     -     -     -     -     -     -  -178 |
 PERT |     -   -35     -   -26     -     -     -     -    59 |
 PIE1 |     -     -     -     3     -     -     -     -    -2 |
 PIMO |     -     -     -     -     -     -  -569     -   719 |
 POTS |     -    40     -    19     -     -     -     -   -59 |
 REYK |     -   -19     -     -     -     -     -     -    22 |
 RIOG |     -    22     -     -     9     -    22     -   -62 |
 SANT |     -   -60     -     -    43     -     -     -    18 |
 SEY1 |     -     -     -    59     -     -     -     -   -40 |
 STJO |     -   -61   159     -  -157     -     -     -   -70 |
 SUTH |     -  -205     -   -73     -     -     -     -   286 |
 TIDB |     -     1     -    75   -47     -     X     -     X |
 TRO1 |     -  -146     -     -   -31     -     -     -   204 |
 TROM |     -     -     -    56     -     -     -     -   -38 |
 URUM |     -   -40     -     -     -     -     -     -    46 |
 USUD |     -   -52     -    41     -     -    63     -   -43 |
 VILL |     -    38     -   151     -     -     -     -  -148 |
 WES2 |     -   -67     -   113     -     -     -     -     - |
 WHIT |     -    60     -     -   -62     -     -     -     - |
 WSRT |     -   -20     -   -28     -     -     -     -    42 |
 WTZR |     -   -71     -    26     -     -    48     -     6 |
 YAKT |     -   406     -     -     -     -  -369     -     - |
 YELL |     -   244     -  -530     -     -     2     -    81 |
 ZWEN |     -    -5     -     -     7     -     -     -    -2 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3951   107    99   247    34  3545    48  3917   102 |  288   4.14
    2 |  5225    88    35   174    51     -    87  5408     - |  288   3.26
    3 |  5060    90   119   172   116  2916    51  5075   134 |  288   3.41
    4 |  3180   104    58    54    40  2137    30  3158   217 |  288   0.97
    5 |  4109    80    57    47    91  7774    58  5056    79 |  288   2.19
    6 |  5938   143   142   223    96  6827    22  6025   156 |  288   6.05
    7 |  4542    47    55   123   146  6676    26  4111   175 |  288   1.01
    8 |  3873    95    30   258    52  2517    37  3686   105 |  288   2.69
    9 |  1813   102    81   222    57  1975    29  1847    67 |  288   1.96
   10 |  3981   116    86   121   159  2758    68  4124    93 |  288   1.74
   11 |  1609    81    48   165    87  3042   107  1487     X |  288   0.43
   13 |  1603    78    88    67   132  1363   108  1419   143 |  288   0.34
   14 |  1567   128    82   214   118  1613   112  1395   198 |  288   0.21
   15 |  4458    42    89     -   130     -    76  3528     X |  288   1.93
   17 |  7221     -    88     X     -     -   138  5462     X |   94   0.92
   18 |  1384    85    71     X   127  2719    46  1195   110 |  288   0.40
   20 |  1035   102    54    71   155  2309    32   974   213 |  288   0.21
   21 |  2543   183   168     X   160     -   152  2586   355 |  282   2.74
   22 |  3506    69    63   107    95  4216   166  3314     X |  288   1.20
   23 |  5805    77    44   158    93  4892    45  5467   109 |  288   3.78
   24 |  2340    71    54   255   106  4120    51  2228   180 |  288   2.42
   25 |  5621    38    52   150   173  2058    98  5438   171 |  288   1.98
   26 |  1692   138    66   327    76  1047    86  1458   153 |  288   0.69
   27 |  6492    72    48   136    31  4656    47  6314   111 |  288   4.16
   28 |  1849    79    68   222   137  6019    38  1798   120 |  288   0.46
   29 |  1945    66    80   168   101  1077    42  1964   144 |  288   0.66
   30 |  2673   185    95   188    63  9111    43  2679    83 |  288   1.38
   31 |  9164    57    34    62    59  7818    52  9777   128 |  288   5.38
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21     -     -     -     -    24     -    39 |  288   0.07
 ALGO |     -    55    28     X     -     -    28     -    35 |  288   0.03
 AMC2 |     -    40     -     -     -     -     -     -    46 |  286   0.03
 ANKR |     -    57     -    96     -     -     -     -     - |  288  10.49
 AREQ |     -    81     -   169     -     -    85     -   130 |  288  29.09
 ASC1 |     -   325     -     -     -     -     -     -   373 |  245    >>>
 AUCK |     -   127     -   334     -     -     -     -   107 |  264  19.12
 BAHR |     -    81    41     -     -     -     -     -   133 |  276    >>>
 BJFS |     -     -     -     -    28     -     -     -    32 |  142    >>>
 BOR1 |     -    69     -     -     -     -     -     -    79 |  286   0.60
 BRMU |     -     -     -   152    58     -     -     -    48 |  288  38.28
 BRUS |     -    60     -     -     -     -    13     -    70 |  288   0.13
 CAS1 |     -    87     -   106    83     -    65     -   212 |  288   9.23
 CEDU |     -    82     -   138     -     -     -     -     - |  288  18.40
 CHAT |     -    83     -    56     -     -    40     -    50 |  287  18.44
 COCO |     -    97     -   166    52     -    85     -    91 |  288  11.11
 CRO1 |     -    33     -     -     -     -    29     -    35 |  286   0.11
 DARW |     -    62     -     -     -     -    56     -     - |  273  28.34
 DAV1 |     -    36     -     -    33     -     -     -    59 |  287  22.76
 DRAO |     -    28    32     -     -     -     -     -    75 |  288   0.07
 FAIR |     -     -    86   248     -     -     X     -     X |  285   0.40
 FORT |     -     -     -   103     -     -    51     -    52 |  288   0.29
 GALA |     -   198     -     -    67     -    60     -   109 |  239  65.28
 GODE |     -    78     -     -     -     -     -     -    89 |  234    >>>
 GOLD |     -    19     -     -     -     -     X     -    22 |  285  36.13
 GRAZ |     -   110     -     -     -     -     -     -   127 |  282  41.12
 GUAM |     -   374     -     X   205     -   473     -    60 |  272  28.72
 GUAT |     -     -     -     -    61     -     -     -    67 |  286    >>>
 HOB2 |     -    69    23   168     -     -     -     -    78 |  288   0.11
 HRAO |     -    82     -     -    64     -    31     -   153 |  288  28.60
 IISC |     -   382     -   348   329     -     -     -   209 |  283  53.78
 KARR |     -    66     -     -    68     -     -     -     - |  288  13.88
 KERG |     -    54     -     -     -     -     X     -    62 |  286   1.75
 KIRU |     -    44     -    74     -     -     -     -     - |  288   3.39
 KOSG |     -    67     -     -     -     -     -     -    77 |  286  27.59
 KOUR |     -    56     -    66     -     -     -     -    70 |  288  45.50
 KSTU |     -    48     -     -     -     -     -     -    55 |  265  19.15
 KWJ1 |     -     -     -     -   222     -   121     -   219 |  229 111.94
 LPGS |     -     -     -     -     X     -   109     -   138 |  264  24.82
 MAC1 |     -   188     -   154   162     -     -     -   241 |  284    >>>
 MAS1 |     -    46    31   229    41     -    72     -    83 |  288   1.67
 MATE |     -   101    30    90     -     -     X     -   105 |  287    >>>
 MAW1 |     -    70     -     -    34     -     -     -   102 |  288  25.28
 MBAR |     -   112     -     -   179     -     -     -   254 |  288  36.79
 MCM4 |     -    52     -     -     -     -     X     -    60 |  280  30.15
 MDO1 |     -     -    31    74     -     -     -     -    63 |  288  40.23
 MEDI |     -   102     -     -     -     -     -     -   117 |  286   0.20
 METS |     -    78     -     -     -     -     -     -    89 |  285  13.25
 MKEA |     -    54    61     -    21     -    27     -    65 |  288  50.43
 MSKU |     -   211     -     -   218     -     -     -     - |  247  25.81
 NKLG |     -     -     -   230     -     -     -     -   158 |  284 405.14
 NLIB |     -     -     -    92     -     -     -     -    63 |  288   0.08
 NPLD |     -    56     -     -     -     -     -     -    65 |  284   0.07
 NRC2 |     -    40    21    82    51     -     X     -    28 |  288   0.05
 NTUS |     -    35     -     -     -     -     -     -    40 |  281   8.25
 NYAL |     -     -     -    65     -     -     -     -    44 |  286  27.56
 ONSA |     -    84     -    51     -     -     -     -    75 |  288   0.19
 PENC |     -    87     -     -     -     -     -     -   100 |  285   7.19
 PERT |     -    44     -    84     -     -     -     -    85 |  288  20.35
 PIE1 |     -     -     -    73     -     -     -     -    50 |  287   0.04
 PIMO |     -     -     -     -     -     -    90     -   114 |  137  24.35
 POTS |     -    78     -    49     -     -     -     -    98 |  288  15.83
 REYK |     -    44     -     -     -     -     -     -    51 |  277  11.78
 RIOG |     -    83     -     -   100     -   108     -   125 |  276  21.40
 SANT |     -    91     -     -    26     -     -     -   117 |  288  38.32
 SEY1 |     -     -     -   154     -     -     -     -   106 |  121  39.54
 STJO |     -    85    20     -    29     -     -     -    48 |  288   2.22
 SUTH |     -   101     -   146     -     -     -     -    50 |  288  32.65
 TIDB |     -    51     -   110    36     -     X     -     X |  288   0.15
 TRO1 |     -    39     -     -    36     -     -     -    70 |  288   9.36
 TROM |     -     -     -    65     -     -     -     -    44 |  286  11.50
 URUM |     -    27     -     -     -     -     -     -    31 |  288  29.37
 USUD |     -    56     -   234     -     -    54     -    82 |  288   0.53
 VILL |     -    35     -   140     -     -     -     -    97 |  288  27.25
 WES2 |     -   109     -   183     -     -     -     -     - |  283   0.08
 WHIT |     -    40     -     -    42     -     -     -     - |  288  59.82
 WSRT |     -    84     -    53     -     -     -     -   113 |  288   0.05
 WTZR |     -    59     -    78     -     -    24     -    73 |  288   0.05
 YAKT |     -    37     -     -     -     -    34     -     - |  273   0.48
 YELL |     -    42     -   104     -     -    35     -    64 |  288   0.03
 ZWEN |     -   152     -     -    70     -     -     -   146 |  245  37.40
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4105   104    70   163   112  4489   103  4071   122 |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.03 (ns) 

