
 GPS week: 1170   Day: 3   MJD: 52437                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2587    103     2.46     1.04     4.22     0.00
 cod |   288     0  26487      0     1.38     9.22     0.06    28.04
 emr |   288     0  18069     34    64.21   -87.82     0.08    19.72
 esa |   288     0  18858   2278     3.57    -1.36     0.14     9.06
 gfz |   288     0  15760     39     2.27     0.50     0.07    22.41
 igu |    96     0   2203     12    10.79    -0.71     5.76     0.00
 ngs |    96     0   2587     93     9.63    -8.03     3.98     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29620    594  -291.64   -24.77     0.07    20.77

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |  4227   -93    -3   118   134 10057  3834     -   -67 |
    2 |  1583   -31   -10   192  -114     -   614     -    91 |
    3 | -1815    96   -82   -72  -114  4999 -1102     -   103 |
    4 | -1424   169  -215   155   136  2148 -1756     -  -235 |
    5 |-11002   224  -201   204    -3-15617 -9529     -  -196 |
    6 |  -648   253  -287   105   104 25668  2129     -  -221 |
    7 |  3451    68    12   238    -3 -5577  2626     -  -199 |
    8 |    97    51   -28    84   -27  -363  -501     -   -42 |
    9 | -8335    84  -119   166   165 -6073 -7550     -  -250 |
   10 |  2888    93   -81   126    41  6125  2798     -  -148 |
   11 |  4193   -94    85  -137    79  5580  4081     -    21 |
   13 |  3723   -19   -37  -123   151  1984  3635     -   -42 |
   14 |  5968   -22   -54  -104   134  1489  5766     -   -12 |
   15 |  4965    73  -306     -   177     -  4034     -     X |
   17 | -2512     -  -147     X   317-30862 -3718     -  -192 |
   18 |  5584    12   -59    -7   184  3800  5245     -  -157 |
   20 |  3696   -76   124   134  -177  2568  3333     -   117 |
   22 |  2145  -100     5   140    17  2062  1723     -    52 |
   23 |  -739   129  -198    74   164     -  -159     -  -196 |
   24 | -7698   225  -166     X   -22  4043 -7808     -  -123 |
   25 | -2124    51   -97    91    56  4019 -2051     -   -76 |
   26 | -1113   210  -166     X    55  -844 -1334     -  -182 |
   27 | 32356   -34   -78   234   222     - 24747     -  -170 |
   28 |    79    21   119   107  -116 -2500   -55     -   -62 |
   29 |    85   179   -97    96   -25  -150    65     -  -158 |
   30 | -4691   188  -223   234    38-15925 -4657     -  -176 |
   31 | -2406    35    -1     X   -96  -976 -2323     -    58 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -170   143     -     -     -     -     -    96 |
 ALGO |     -   -97   137     X     -     -     -     -     X |
 AMC2 |     -  -173   -23     -     -     -     -     -   257 |
 ANKR |     -    53     -  -163     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -     -  -102     -     -     -   110 |
 AUCK |     -    22     -     X     -     -     -     -   -29 |
 BAHR |     -    42    74  -220     -     -     -     -   -32 |
 BOR1 |     -   -11   175     -     -     -     -     -  -149 |
 BRMU |     -    41     -   100   -92     -     -     -     0 |
 BRUS |     -   -68   134     -     -     -     -     -   -35 |
 CAS1 |     -    49     -  -108   -45     -     -     -    30 |
 CEDU |     -   111     -  -415     -     -     -     -    31 |
 CHAT |     -    23     -  -405     -     -     -     -   147 |
 CHUR |     -    -8   164     -     -     -     -     -  -141 |
 COCO |     -    57     -  -348    18     -     -     -    55 |
 CRO1 |     -     -   -51     -     -     -     -     -    48 |
 DAV1 |     -    28     -     -  -138     -     -     -   112 |
 DRAO |     -   -22    27     -     -     -     -     -     5 |
 EISL |     -    37     -    -7     -     -     -     -   -44 |
 FAIR |     -     -     9     X   -38     -     -     -    30 |
 GALA |     -   -27     -   158   -13     -     -     -   -15 |
 GODE |     -   -21   -87   144     -     -     -     -    48 |
 GOLD |     -    -6     -     -     -     -     -     -     8 |
 GRAZ |     -   -58   197  -133     -     -     -     -   -49 |
 GUAM |     -   -48     -   -94    31     -     -     -    71 |
 GUAT |     -     -     -     -   -67     -     -     -    73 |
 HOB2 |     -     9  -121    56     -     -     -     -    78 |
 HRAO |     -   -30     -     -     -     -     -     -    41 |
 IISC |     -    68     -  -465    18     -     -     -    68 |
 IRKT |     -     -    62  -135     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   162     -  -148     -     -     -     7 |
 KARR |     -   -24     -     -    30     -     -     -     - |
 KERG |     -    84   -70     -   -28     -     -     -   -17 |
 KGN0 |     -     -   -36     -     -     -     -     -    34 |
 KIRU |     -   -84   154     -     -     -     -     -   -32 |
 KOKB |     -   -60    86     -     -     -     -     -     - |
 KOSG |     -   -60     -     -     -     -     -     -    82 |
 KOUR |     -   -73     -   237     -     -     -     -    -6 |
 KSTU |     -   -64     -     -     -     -     -     -    87 |
 KWJ1 |     -     -     -     -   -89     -     -     -    96 |
 LAE1 |     -   -96     -     -    99     -     -     -    23 |
 LHAS |     -   136     -  -420     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    95     -  -113  -163     -     -     -    98 |
 MALI |     -     -     -   -86     -     -     -     -    37 |
 MAS1 |     -     -     -    44   -19     -     -     -   172 |
 MATE |     -     -     -  -212     -     -     -     -    92 |
 MAW1 |     -   109     -     -  -113     -     -     -   -24 |
 MDO1 |     -     -  -111   -17     -     -     -     -   113 |
 MEDI |     -   -75    66     -     -     -     -     -    40 |
 METS |     -   -59   182     -     -     -     -     -   -90 |
 MIZU |     -     -   -53     -     -     -     -     -    50 |
 MKEA |     -    63     -     -  -157     -     -     -    89 |
 NLIB |     -     -     -  -314     -     -     -     -   137 |
 NPLD |     -  -140   179     -     -     -     -     -    21 |
 NRC2 |     -  -142    39     -    -1     -     -     -   156 |
 NYA1 |     -    86     -     -   -96     -     -     -   -13 |
 NYAL |     -     -   -32   142     -     -     -     -   -31 |
 OS0G |     -   -70   234     -   -96     -     -     -   -22 |
 PENC |     -   163     -     -     -     -     -     -  -220 |
 PERT |     -   124   -76  -111     -     -     -     -   -47 |
 PIE1 |     -     -    46  -106     -     -     -     -     0 |
 POL2 |     -   -43     -     -     -     -     -     -    58 |
 POTS |     -   -37     -     -     -     -     -     -    50 |
 PRDS |     -  -156    29     -     -     -     -     -   184 |
 RIOG |     -    34     -   457  -255     -     -     -    54 |
 SANT |     -   -42     -   442   -62     -     -     -   -53 |
 SCH2 |     -  -176    58     -     -     -     -     -   186 |
 SELE |     -    35     -  -324     -     -     -     -    95 |
 SFER |     -  -117   139     -     -     -     -     -    38 |
 STJO |     -   -78   104     -     -     -     -     -     6 |
 SUTH |     -  -125     -   183     -     -     -     -    90 |
 THTI |     -     -     -   -72     -     -     -     -    32 |
 TRO1 |     -  -216     -     -   116     -     -     -   167 |
 TROM |     -     -     -   -56     -     -     -     -    25 |
 TSKB |     -   -19   137  -205   -34     -     -     -    21 |
 TWTF |     -     -   -48     -     -     -     -     -    45 |
 URUM |     -   -59     -     -     -     -     -     -    80 |
 USNO |     -    -4    58     -     -     -     -     -   -51 |
 USUD |     -    74     -   -31     6     -     -     -   -93 |
 VILL |     -    -3     -    82     -     -     -     -   -32 |
 WES2 |     -    33   -47     -     -     -     -     -     - |
 WILL |     -  -106    92     -     -     -     -     -    57 |
 WSRT |     -  -103   199   -33     -     -     -     -   -35 |
 WTZR |     -   -38     -   117     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -40     -     -     -     -     -     -    54 |
 YELL |     -   -48     -    61    -1     -     -     -    39 |
 ZWEN |     -  -123     -     -    27     -     -     -   138 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4297    36    89    90    53  6215  4355     -    25 |  288   3.28
    2 |  6049    59    43   122    71     -  5803     -    50 |  288   3.10
    3 |  4403    98    80   112    80  2934  3508     -    97 |  288   1.75
    4 |  1370    62    70   163    42  2244   978     -    40 |  288   0.57
    5 |  5263    82    54   201    30  6298  4147     -    40 |  288   3.20
    6 |  9314   136    65   197   109 11704  9784     -   118 |  288   9.57
    7 |  4283    90    69   151    80  5689  3737     -    77 |  288   0.90
    8 |  3961    34    30   138    54  3139  4522     -    63 |  288   3.56
    9 |  9655    72    46   165    80  9100  8206     -    78 |  288   2.54
   10 |  2224    54    77   138   112  3168  2279     -    50 |  288   2.16
   11 |  1041    76    63    55    85  3588  1050     -    50 |  288   0.29
   13 |  1232    52    52   161    66  2281  1235     -    53 |  288   0.25
   14 |   973    67    50   138    45  1907   925     -    96 |  288   0.29
   15 |  4177    48   120     -   125     -  3154     -     X |  288   2.21
   17 |  4139     -   124     X   193 17118  4384     -   163 |  284   3.62
   18 |   945    76    52   136    36  3254   960     -    64 |  288   0.36
   20 |   746    82    58   107    47  2252   745     -    67 |  288   0.29
   22 |  1373    49    81   178    73  1571  1475     -    58 |  288   0.79
   23 |  8083    71    38   112    70     -  7025     -    40 |  288   4.88
   24 |  3308    97    64     X    76  3950  3353     -    61 |  288   2.10
   25 |  3408    46    40   115   116  3580  3507     -   123 |  288   2.43
   26 |  1215    78    70     X    44   686  1264     -    41 |  288   0.46
   27 |  3351   106    59   242    54     -  6355     -    53 |  288  93.73
   28 |  1181    73    68    76    41  1243  1245     -    51 |  288   1.18
   29 |  2021    89    50   124    43  1041  2112     -    45 |  279   0.64
   30 |  2426    56    52   126    29  8742  2501     -    41 |  288   0.85
   31 |  3391    56    76     X   103  1065  3426     -   105 |  288   0.81
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    46   105     -     -     -     -     -    43 |  288   0.09
 ALGO |     -    30    42     X     -     -     -     -     X |  285  22.53
 AMC2 |     -    70   149     -     -     -     -     -    62 |  274  18.89
 ANKR |     -    32     -    98     -     -     -     -     - |  288  35.31
 ASC1 |     -     -     -     -    35     -     -     -    38 |  283    >>>
 AUCK |     -    39     -     X     -     -     -     -    52 |  264  12.66
 BAHR |     -    19    47   204     -     -     -     -    53 |  287   0.62
 BOR1 |     -    50    89     -     -     -     -     -    53 |  288   0.38
 BRMU |     -    43     -   114    42     -     -     -    57 |  288  35.77
 BRUS |     -    47    87     -     -     -     -     -    34 |  288   0.13
 CAS1 |     -    71     -   113    63     -     -     -    66 |  288   8.72
 CEDU |     -    33     -   186     -     -     -     -    67 |  288  16.59
 CHAT |     -    40     -   144     -     -     -     -    70 |  287  12.54
 CHUR |     -    36    90     -     -     -     -     -    52 |  288   0.63
 COCO |     -    28     -    76    29     -     -     -    54 |  288  11.54
 CRO1 |     -     -    65     -     -     -     -     -    61 |  159   0.12
 DAV1 |     -    37     -     -    35     -     -     -    35 |  288  26.40
 DRAO |     -    20    19     -     -     -     -     -    15 |  288   0.07
 EISL |     -    40     -    77     -     -     -     -    37 |  287  24.15
 FAIR |     -     -   151     X   155     -     -     -   169 |  281   0.17
 GALA |     -    44     -   123    31     -     -     -    29 |  288  20.39
 GODE |     -    53    92   180     -     -     -     -    56 |  288  29.34
 GOLD |     -    14     -     -     -     -     -     -    19 |  285  14.42
 GRAZ |     -    41    54    76     -     -     -     -    49 |  288  97.87
 GUAM |     -    58     -   178    93     -     -     -   232 |  288  17.71
 GUAT |     -     -     -     -    25     -     -     -    27 |  286    >>>
 HOB2 |     -    53    42   162     -     -     -     -    75 |  288   0.09
 HRAO |     -    30     -     -     -     -     -     -    40 |  281  17.59
 IISC |     -    67     -   166    36     -     -     -    46 |  288 101.40
 IRKT |     -     -    52   113     -     -     -     -     - |  175   0.13
 JPLM |     -     -    69     -    65     -     -     -    43 |  276    >>>
 KARR |     -    16     -     -    20     -     -     -     - |  288  12.67
 KERG |     -    24    25     -    23     -     -     -    54 |  287   1.29
 KGN0 |     -     -   138     -     -     -     -     -   131 |  181   0.46
 KIRU |     -    65    83     -     -     -     -     -    46 |  284   2.53
 KOKB |     -    29    42     -     -     -     -     -     - |  178   0.05
 KOSG |     -    23     -     -     -     -     -     -    32 |  285  19.68
 KOUR |     -    45     -   102     -     -     -     -    91 |  288  21.11
 KSTU |     -   105     -     -     -     -     -     -   141 |  284  16.54
 KWJ1 |     -     -     -     -   156     -     -     -   168 |  221 194.05
 LAE1 |     -    68     -     -    45     -     -     -   138 |  287  17.80
 LHAS |     -    52     -   161     -     -     -     -     - |  282  18.07
 MAC1 |     -    29     -   131    47     -     -     -    37 |  288  13.83
 MALI |     -     -     -   174     -     -     -     -    76 |  288  33.43
 MAS1 |     -     -     -   233    94     -     -     -    45 |  184   2.52
 MATE |     -     -     -    89     -     -     -     -    39 |  288   0.10
 MAW1 |     -    64     -     -    32     -     -     -    67 |  288  20.21
 MDO1 |     -     -    86   122     -     -     -     -    60 |  272  15.43
 MEDI |     -    37    56     -     -     -     -     -    52 |  288   0.24
 METS |     -    63   129     -     -     -     -     -    63 |  285   0.44
 MIZU |     -     -   167     -     -     -     -     -   158 |  177   0.46
 MKEA |     -    38     -     -    43     -     -     -    40 |  288  29.45
 NLIB |     -     -     -    74     -     -     -     -    32 |  193   0.04
 NPLD |     -    46   103     -     -     -     -     -    55 |  285   0.08
 NRC2 |     -    37    44     -    48     -     -     -    52 |  288   0.08
 NYA1 |     -    42     -     -    19     -     -     -    44 |  288   0.30
 NYAL |     -     -    29    79     -     -     -     -    22 |  288   0.29
 OS0G |     -    55   134     -    91     -     -     -    44 |  280   0.15
 PENC |     -    72     -     -     -     -     -     -    98 |  253   8.93
 PERT |     -    34    40   162     -     -     -     -    43 |  288  17.16
 PIE1 |     -     -    81   171     -     -     -     -    73 |  288   0.11
 POL2 |     -    21     -     -     -     -     -     -    28 |  286  10.77
 POTS |     -    26     -     -     -     -     -     -    35 |  275  12.42
 PRDS |     -    27    52     -     -     -     -     -    29 |  288   1.36
 RIOG |     -    75     -   176    37     -     -     -    34 |  288  13.25
 SANT |     -    29     -   165    26     -     -     -    42 |  288  15.90
 SCH2 |     -    36    75     -     -     -     -     -    67 |  288  11.04
 SELE |     -    33     -   110     -     -     -     -    29 |  288  34.53
 SFER |     -    87   224     -     -     -     -     -   106 |  286   1.26
 STJO |     -    57    38     -     -     -     -     -    45 |  288   2.55
 SUTH |     -    35     -   111     -     -     -     -    41 |  288  16.24
 THTI |     -     -     -   123     -     -     -     -    54 |  287   7.22
 TRO1 |     -    74     -     -    47     -     -     -    60 |  288  11.34
 TROM |     -     -     -    56     -     -     -     -    25 |  282  10.65
 TSKB |     -    46    41   119    44     -     -     -    39 |  288   1.55
 TWTF |     -     -   216     -     -     -     -     -   205 |  157   0.49
 URUM |     -    25     -     -     -     -     -     -    33 |  288  35.59
 USNO |     -    41    37     -     -     -     -     -    31 |  288   0.05
 USUD |     -   117     -   199    36     -     -     -   239 |  288   0.27
 VILL |     -    26     -    99     -     -     -     -    31 |  288  13.78
 WES2 |     -    50    71     -     -     -     -     -     - |  180   0.09
 WILL |     -    31    61     -     -     -     -     -    30 |  288   3.00
 WSRT |     -    51    83   106     -     -     -     -    59 |  288   0.07
 WTZR |     -    22     -    67     -     -     -     -     - |  288   0.05
 YAR2 |     -    34     -     -     -     -     -     -    46 |  286   4.28
 YELL |     -    52     -    80   100     -     -     -    47 |  288   0.10
 ZWEN |     -    31     -     -    30     -     -     -    46 |  287  17.16
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4221    57    82   139    71  5762  3982     -    75 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.05 (ns) 

