
 GPS week: 1183   Day: 3   MJD: 52528                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2676      0    -0.34     0.63     3.28     0.00
 cod |   288     0  26408    508    -0.37     0.47     0.07    16.75
 emr |   288     0  12051     53   484.01    13.65     0.06    23.02
 esa |   288     0  19945   1655    -0.29    -0.60     0.10    11.18
 gfz |   288     0  15979      3    -0.21    -0.30     0.09    14.00
 igu |    96     0   2400     20    -0.48     1.85     4.41     0.00
 jpl |   288     0  13054   1340    -3.78    -1.86     0.06    20.61
 ngs |    96     0   2676      0    -0.33     0.60     3.26     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  29712   1466 -2574.25   -35.47     0.08    14.43

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |     8    98   -19    84   273 10577  -239   543     -  -234 |
    2 | -3679   -25   -35   176   457     -  -257 -2990     -  -301 |
    3 | -6942   -42   -29   130   244  -313    67 -6477     -  -292 |
    4 | -3169   189  -103     6  -229 -1896   495 -3129     -  -172 |
    5 | -5902   -95  -114    95   229 -3927    59 -5515     -   -45 |
    6 |   817     6  -139    60    29  3049   267  1035     -   -61 |
    7 | -1118    94   -37   -53   187 -1512  -201 -1030     -   -55 |
    8 |  1113   194  -115   282   202  1877  -396  1199     -  -160 |
    9 |  6433   -47  -164    38   173  9183   198  6541     -   -16 |
   10 | -1140   208   107    32  -260   657  -293 -1224     -    14 |
   11 |  2516   153    81    40   -84  1322  -135  2354     -  -156 |
   13 |  1568    86    78   -83  -214  -351   462  1523     -  -300 |
   14 |  3698    91    62  -114    36  2639   -95  3546     -   -98 |
   15 |  2141    93    79     -    30 -5786  -320  2374     -   -23 |
   17 | -4358     X    22    36   -85-23143    25 -4115     -     3 |
   18 |  2954   -66   183     7  -317  2078     4  3106     -    97 |
   20 |  2661    46    55    53    72  2099   -20  2662     -  -239 |
   21 |  3830     -   -44     X   162     -  -127  2944     -     X |
   22 |  2970     9    -9   272   339 10358  -387  1546     -  -274 |
   23 | -1656    82   -68    69  -265 -2044   319 -1751     -     X |
   24 |  4591   189  -110    42  -241  9086   283  3754     -   -33 |
   25 | -5512    90  -229    15   259  2288   333 -5495     -  -251 |
   26 | -2994    -5  -119    50     4 -2652   467 -2689     -  -195 |
   27 |   228   221  -116   266    17-14163     5  -124     -  -297 |
   28 |  8648   -40    68  -198   193  3732   -58  8646     -   -58 |
   29 | -1339    42   -90   -27  -151     -   346 -1304     -     4 |
   30 | -3948  -116  -215    23   276 -6444   466 -3758     -  -158 |
   31 | -1927    30   -47   142   402 -1664  -199 -1804     -  -309 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -63     -     -     -     -    69     -     -   -25 |
 ALGO |     -   -51    27     X     -     -     -     -     -    15 |
 AMC2 |     -  -107     -     -     -     -     X     -     -   125 |
 ANKR |     -    89     -  -134     -     -     -     -     -     - |
 AOML |     -   -43     -     -     -     -    29     -     -     8 |
 AREQ |     -     1     -    30   -49     -   -20     -     -    52 |
 ARTU |     -    38     -     -   -96     -    35     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -  -266     -     -     X     -     -   213 |
 BAHR |     -    43     -   -19   -90     -     -     -     -    53 |
 BOGT |     -    46     -     X     -     -   -38     -     -     - |
 BOR1 |     -  -144     -     -     -     -     -     -     -   167 |
 BRMU |     -     -     -   418  -333     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -   -47     -     -     -     -   -67     -     -   151 |
 CAS1 |     -  -140     -   144     -     -     -     -     -    51 |
 CEDU |     -    -7     -  -257     -     -     -     -     -   208 |
 CHUR |     -   188     -     -     -     -     -     -     -  -218 |
 COCO |     -    30     -  -116     -     -     -     -     -    56 |
 CRO1 |     -     -     -     -     -     -     6     -     -    -9 |
 DAEJ |     -  -446     -     -     -     -     -     -     -   517 |
 DAVR |     -   -47     -     -     -     -     -     -     -    55 |
 DRAO |     -     5     7     -     -     -     -     -     -   -18 |
 FAIR |     -     -    67    84  -112     -    19     -     -   -94 |
 FLIN |     -   -15     -     -     -     -    13     -     -     - |
 GALA |     -   -62     -   119    -5     -     5     -     -   -22 |
 GODE |     -   -65    80    -6     -     -     -     -     -   -49 |
 GOLD |     -    80     -     -     -     -  -125     -     -    86 |
 GRAZ |     -   -34     -  -206     -     -     -     -     -   201 |
 GUAM |     -     X     -   -28    69     -  -147     -     -   164 |
 GUAT |     -     -     -     -    17     -     -     -     -   -17 |
 HOB2 |     -  -112   193  -182     -     -     -     -     -   -41 |
 HOFN |     -     -     -     -   180     -  -122     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -  -157     -     -   224 |
 IISC |     -  -213     -   -21     -     -   162     -     -     X |
 JPLM |     -     -     -     -    96     -     -     -     -   -93 |
 KERG |     -     -   -24     -   -90     -     -     -     -   126 |
 KIRU |     -  -173     -     -     -     -     -     -     -   200 |
 KOUR |     -   -33   175   -22  -147     -   -72     -     -    21 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   -98     -     -   139 |
 LAE1 |     -    46     -     -   -83     -     -     -     -    33 |
 LHAS |     -   131     -  -185    -9     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -97     -     -     -     -     -     -     -   112 |
 MALI |     -     -     -    66  -479     -     -     -     -   414 |
 MAS1 |     -     -     -     X  -113     -     -     -     -   110 |
 MATE |     -    49     -    34     -     -     -     -     -   -81 |
 MAW1 |     -    51     -     -     -     -     -     -     -   -60 |
 MCM4 |     -   145     -     -   -70     -     X     -     -  -128 |
 MDO1 |     -     -     -   127     -     -     -     -     -   -98 |
 MKEA |     -   135     -    79    -4     -   -29     -     -  -128 |
 MSKU |     -    95     -     -   -77     -   -24     -     -     - |
 NKLG |     -    24     -     -     -     -     -     -     -   -28 |
 NLIB |     -     -     -   -89     -     -   101     -     -   -75 |
 NPLD |     -   -24     -     -     -     -     -     -     -    27 |
 NRC2 |     -   176   214  -466   -19     -  -117     -     -     1 |
 NRIL |     -    22     -     -   -90     -    45     -     -     - |
 NTUS |     -   -17     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 NYA1 |     -   -47     -     -     -     -     4     -     -    50 |
 NYAL |     -     -    -1    89     -     -     -     -     -   -67 |
 OS0G |     -   -99   137  -121     -     -     -     -     -   -11 |
 PIE1 |     -     -   -78    69     -     -    31     -     -    27 |
 POL2 |     -  -118     -     -     -     -     -     -     -   137 |
 POTS |     -  -126     -     -     -     -     -     -     -   146 |
 PRDS |     -    30     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 PTBB |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -    17 |
 REYK |     -  -113     -     -     -     -     -     -     -   131 |
 RIOG |     -   -79     -   131   -47     -     -     -     -    36 |
 SANT |     -   -67     -   188     -     -   -59     -     -    15 |
 SCH2 |     -   -52     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 SELE |     -     -     -  -128     -     -   -43     -     -   161 |
 STJO |     -   -94    91     -     -     -     -     -     -   -35 |
 SUTH |     -  -140     -   -70     -     -     -     -     -   218 |
 THTI |     -     -     -     X    -1     -     -     -     -     1 |
 TIDB |     -    15     -   -21    -1     -     X     -     -     X |
 TIXI |     -    13     -     -   -16     -     X     -     -     - |
 TROM |     -     -     -  -227     -     -     -     -     -   176 |
 TSKB |     -    41   107  -193     -     -     -     -     -   -68 |
 TWTF |     -   -26     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 USNO |     -   -25    56     -     -     -     -     -     -   -60 |
 USUD |     -     -     -   121     -     -     -     -     -   -93 |
 VILL |     -   -77     -     X     -     -     -     -     -    89 |
 WILL |     -    77     -     -     -     -     -     -     -   -89 |
 WSRT |     -   -41     -   -80     -     -     -     -     -   109 |
 WTZR |     -   -91     -   -96     -     -    38     -     -   126 |
 WUHN |     -   192     -  -272    -8     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   -98     -     -     -     -     -     -     -   113 |
 YAR2 |     -   -72     -     -     -     -     -     -     -    83 |
 YELL |     -    36     -   -38    -4     -     -     -     -    -8 |
 ZWEN |     -   -79     -     -  -168     -     -     -     -   252 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5475   103    27    64    52  7427    36  5581     -    94 |  288   2.62
    2 |  6262    71    35   170    69     -    25  6373     -    95 |  288   3.11
    3 |  3379    98    56   193    58  3217    29  2887     -   115 |  288   1.88
    4 |   843    72    38    68    78   920    50   854     -    82 |  288   0.46
    5 |  4838    96    69    57   186  3685    91  4495     -    74 |  288   3.41
    6 |  5041    47    46    29    54  4209    48  5008     -    70 |  288   5.28
    7 |  1568    81    42    86   110  1539    41  1725     -    90 |  288   0.91
    8 |  3905    67    56    49    54  2772    43  3987     -   152 |  288   2.91
    9 |  2031   109    54    74   117  3714    49  2130     -    83 |  288   2.25
   10 |  3023    62    55   120    83  1721    58  2833     -   150 |  288   2.59
   11 |  1996    85    77    57   105   948    56  1838     -    69 |  288   0.36
   13 |  1546   114    85   153    65   691    83  1452     -    97 |  288   0.35
   14 |   909   123    69   261    83  1896    86   923     -    94 |  288   0.29
   15 |  4683    84    41     -    54  2859    28  4645     -   108 |  288   3.55
   17 |  1724     X    80   164    92 12540    55  1577     -   106 |  287   2.09
   18 |  1028   103   150    73   174  1387    45  1009     -   122 |  288   0.37
   20 |  1080   104    48   117    62  1480    42  1099     -    60 |  288   0.18
   21 |  3417     -   157     X   192     -   125  3241     -     X |  252   1.96
   22 |  3229    42    65    96    71  6369    81  3256     -    74 |  288   1.87
   23 |  6616   100    46    79   104  3664    61  6766     -     X |  288   6.44
   24 |  3643    72    36    78   113  6230    32  3226     -   109 |  288   1.50
   25 |  2902   106    52    39    71  2078    58  2832     -    54 |  288   1.63
   26 |   986    84    49    49    56  1413    65  1193     -    97 |  288   0.57
   27 |  2931   136    53    73    49 10326    46  3023     -   187 |  288   2.37
   28 |  1366    64    84   185   113  1954    34  1168     -    98 |  288   1.68
   29 |  1126    64    55    43    51     -    65  1245     -   111 |  288   0.71
   30 |  2087    67    33    83   158  2814    62  2277     -   147 |  288   0.81
   31 |  2126    69    31   155   101  1725    44  2383     -   134 |  288   1.57
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    73     -     -     -     -    21     -     -    81 |  288   0.06
 ALGO |     -    79    28     X     -     -     -     -     -    49 |  288   0.03
 AMC2 |     -    36     -     -     -     -     X     -     -    42 |  284   0.11
 ANKR |     -    32     -    47     -     -     -     -     -     - |  288  20.36
 AOML |     -    34     -     -     -     -    35     -     -    40 |  288  26.14
 AREQ |     -    59     -    68    26     -    66     -     -    81 |  288  31.77
 ARTU |     -    76     -     -    24     -    61     -     -     - |  288  22.67
 ASC1 |     -     -     -    37     -     -     X     -     -    29 |  208    >>>
 BAHR |     -    43     -    55    41     -     -     -     -    40 |  288   0.66
 BOGT |     -   184     -     X     -     -   149     -     -     - |  286  29.25
 BOR1 |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    46 |  286   0.30
 BRMU |     -     -     -    84    67     -     -     -     -     X |  288  22.25
 BRUS |     -    73     -     -     -     -    43     -     -    28 |  288   0.06
 CAS1 |     -    46     -    57     -     -     -     -     -    47 |  288   8.47
 CEDU |     -   105     -   220     -     -     -     -     -   271 |  288  14.80
 CHUR |     -    30     -     -     -     -     -     -     -    35 |  259   0.63
 COCO |     -    65     -    54     -     -     -     -     -    79 |  288  10.37
 CRO1 |     -     -     -     -     -     -    31     -     -    45 |  286  34.87
 DAEJ |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    47 |  195   1.43
 DAVR |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    58 |  282  18.85
 DRAO |     -    51    24     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.12
 FAIR |     -     -    51   176    59     -    91     -     -    70 |  281   0.23
 FLIN |     -    43     -     -     -     -    35     -     -     - |  287   8.41
 GALA |     -    55     -    38    35     -    55     -     -    55 |  288  29.50
 GODE |     -    59    26    91     -     -     -     -     -    35 |  288   0.12
 GOLD |     -    75     -     -     -     -    20     -     -    74 |  288  22.95
 GRAZ |     -    45     -    52     -     -     -     -     -    28 |  287  28.94
 GUAM |     -     X     -   135    95     -    71     -     -   105 |  288  27.33
 GUAT |     -     -     -     -    41     -     -     -     -    40 |  286    >>>
 HOB2 |     -    61    35    63     -     -     -     -     -    67 |  288   0.05
 HOFN |     -     -     -     -    75     -    51     -     -     - |  275    >>>
 HRAO |     -     -     -     -     -     -    34     -     -    49 |  288  35.65
 IISC |     -    47     -    60     -     -    34     -     -     X |  288  35.07
 JPLM |     -     -     -     -    36     -     -     -     -    35 |  286   4.87
 KERG |     -     -    43     -   102     -     -     -     -    55 |  287   1.27
 KIRU |     -    85     -     -     -     -     -     -     -    98 |  283   5.35
 KOUR |     -    91    27    94    62     -    64     -     -    57 |  288  31.44
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    28     -     -    40 |  258  59.16
 LAE1 |     -    78     -     -    86     -     -     -     -   156 |  287  27.97
 LHAS |     -    55     -    77    79     -     -     -     -     - |  288  12.86
 MAC1 |     -   150     -     -     -     -     -     -     -   175 |  272  14.70
 MALI |     -     -     -    68   100     -     -     -     -   132 |  288  20.44
 MAS1 |     -     -     -     X    50     -     -     -     -    48 |  262   2.20
 MATE |     -   138     -   113     -     -     -     -     -    76 |  288   0.16
 MAW1 |     -    83     -     -     -     -     -     -     -    96 |  281  28.70
 MCM4 |     -    43     -     -    52     -     X     -     -    33 |  287   7.74
 MDO1 |     -     -     -    42     -     -     -     -     -    33 |  286   5.88
 MKEA |     -    66     -   125    83     -    71     -     -    39 |  288  44.37
 MSKU |     -    56     -     -    72     -    77     -     -     - |  281  34.68
 NKLG |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286 136.03
 NLIB |     -     -     -    94     -     -    22     -     -    92 |  286 418.50
 NPLD |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    40 |  285   0.10
 NRC2 |     -    91    37    56    73     -    35     -     -    53 |  288   0.08
 NRIL |     -   110     -     -   195     -    99     -     -     - |  269  18.55
 NTUS |     -    64     -     -     -     -     -     -     -    74 |  282  14.26
 NYA1 |     -    36     -     -     -     -    28     -     -    26 |  288   0.10
 NYAL |     -     -    28    65     -     -     -     -     -    17 |  288   0.12
 OS0G |     -    76    35    41     -     -     -     -     -    36 |  288   0.19
 PIE1 |     -     -    22    65     -     -    43     -     -    47 |  288   0.04
 POL2 |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    39 |  286  20.92
 POTS |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    38 |  274  11.60
 PRDS |     -    80     -     -     -     -     -     -     -    92 |  285   3.47
 PTBB |     -    60     -     -     -     -     -     -     -    69 |  286   0.12
 REYK |     -    31     -     -     -     -     -     -     -    36 |  269  13.90
 RIOG |     -    96     -    77    71     -     -     -     -    78 |  288  20.96
 SANT |     -    52     -   175     -     -    44     -     -   123 |  287  32.72
 SCH2 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    25 |  286  21.74
 SELE |     -     -     -    73     -     -    55     -     -    30 |  288  41.45
 STJO |     -    50    31     -     -     -     -     -     -    35 |  288  32.35
 SUTH |     -    42     -    70     -     -     -     -     -    31 |  288  36.44
 THTI |     -     -     -     X    46     -     -     -     -    44 |  271   4.43
 TIDB |     -    38     -    80    69     -     X     -     -     X |  286   0.15
 TIXI |     -    27     -     -    32     -     X     -     -     - |  287   9.04
 TROM |     -     -     -    66     -     -     -     -     -    52 |  283  12.17
 TSKB |     -    78    21   138     -     -     -     -     -    49 |  288   1.24
 TWTF |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    58 |  286   0.39
 USNO |     -    89    32     -     -     -     -     -     -    54 |  288   0.06
 USUD |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    44 |  286    >>>
 VILL |     -    48     -     X     -     -     -     -     -    56 |  261   9.58
 WILL |     -    71     -     -     -     -     -     -     -    83 |  280   1.01
 WSRT |     -    35     -    40     -     -     -     -     -    30 |  288   0.05
 WTZR |     -    62     -    47     -     -    38     -     -    25 |  288   0.10
 WUHN |     -    47     -    90    93     -     -     -     -     - |  287  27.82
 YAKT |     -    50     -     -     -     -     -     -     -    58 |  286   0.77
 YAR2 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    38 |  281   3.21
 YELL |     -    54     -    68    25     -     -     -     -    37 |  288   0.06
 ZWEN |     -    42     -     -    42     -     -     -     -    34 |  288  36.98
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3280    74    57   101    88  4406    59  3255     -    82 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.03 (ns) 

