
 GPS week: 1208   Day: 0   MJD: 52700                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0     0.15    -0.19     4.88     0.00
 cod |   288     0  24705     24    -0.14    -0.52     0.05    17.97
 emr |   288     0  12095     11   105.33    37.53     0.05    17.29
 esa |   288     0  18605   4043     1.10    -7.26     0.12     5.48
 gfz |   288     0  16439    418     0.70    -0.32     0.05    20.40
 igu |    96     0   2592      0     0.12    -0.15     4.65     0.00
 jpl |   288     0  13869   1238     1.17     0.76     0.04    26.45
 ngs |    96     0   2688      0     0.15    -0.19     4.65     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  28212    771   980.43     8.45     0.07    12.40

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -5951    47  -115  -108   148 -8281     7 -6320     -  -113 |
    2 |-11679   -65  -162   132    80     -   104-10068     -    17 |
    3 | -4810  -128  -129   402    58 -3953   -91 -5194     -   227 |
    4 | -1030   221    46   -45    58  4998  -147 -1152     -  -307 |
    5 |-12239    75  -132     X   -60-15204   274 -9810     -  -116 |
    6 | -7104    36  -133   -17   112-15712  -109 -5095     -    80 |
    7 |  -481   171  -191     X    66 -4046   254  -645     -  -360 |
    8 |  3076   156  -119  -137    80 -2674   304  2702     -  -455 |
    9 | -6280   187   -88     X   -20  -576   180 -6231     -  -307 |
   10 |  8308    44  -186    65    57 17193   409  6807     -  -359 |
   11 |  5036   -94   149     X    20  3348  -124  4466     -    28 |
   13 |  7054    92   239  -240   185  5562  -293  6576     -  -372 |
   14 | -2154    43   128    29   -82  4218  -110  -838     -    -1 |
   15 |   182   -20  -156     -   -39 -1375   132  -421     -   171 |
   16 |  4181  -102   110   -43    -7  4071     X  4037     -    21 |
   17 |  7084    54   -82     X   -27 -6563     -  5798     -    98 |
   18 |  5892  -118   103   308    42  3312  -211  5392     -    57 |
   20 |  6782  -100    21    69    53  4122   232  6359     -  -245 |
   22 |  6649    -4  -137     X   105  1288   168  6261     -  -153 |
   23 | -8168    18  -160    75   -47 -6103   336 -7426     -  -116 |
   24 | -2354   158   -35   -62    34 -2953    55 -2265     -  -290 |
   25 | -4505    74  -155   213    67  6235  -174 -4430     -    80 |
   26 | -1714   191  -118   105   168  4073    33 -1700     -  -544 |
   27 |   702    52   -95   -29   172-15077   308   552     -  -542 |
   28 | 10262   171   218  -337    72 10794  -123  9857     -  -407 |
   29 |   753   275  -125   176    56  6275    68   501     -  -457 |
   30 | -2173   132  -130     X   178  7594  -249 -1649     -   -38 |
   31 |  4675  -100  -126   239   -58  -575    74  3930     -   246 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -184     -     -     -     -    37     -     -   189 |
 ALGO |     -   -37   154     X     -     -  -109     -     -    69 |
 AMC2 |     -  -144     -     -     -     -     X     -     -   209 |
 AOML |     -  -188     -     -     -     -     -     -     -   272 |
 AREQ |     -   100   109    60    88     -    31     -     -  -615 |
 ARTU |     -   -15     -     -  -144     -   119     -     -     - |
 ASC1 |     -   -11     -    66    61     -     -     -     -  -112 |
 AUCK |     -     -     -   425     -     -     -     -     -  -188 |
 BAHR |     -    61     -   176     -     -     -     -     -  -165 |
 BILI |     -    97     -     -   -68     -   -14     -     -     - |
 BJFS |     -     -     -     -  -311     -     -     -     -   512 |
 BRUS |     -  -126     -     -     -     -    48     -     -    80 |
 CAS1 |     -    39     -  -199    29     -     -     -     -   -20 |
 CEDU |     -  -117     -  -632     -     -     -     -     -   444 |
 CHAT |     -  -141     -   112     -     -     -     -     -   157 |
 CHUR |     -    95     -     -     -     -     -     -     -  -137 |
 COCO |     -   140     -  -685    80     -     -     -     -   -60 |
 CRO1 |     -     -     -     -     -     -    29     -     -   -62 |
 DAVR |     -    55     -     -    13     -     -     -     -  -101 |
 DRAO |     -   -11    92     -     -     -     -     -     -  -112 |
 FAIR |     -     -   208     X   -45     -   -87     -     -   -31 |
 FLIN |     -   -39     -     -     -     -    26     -     -     - |
 FORT |     -   124     -   -18   -66     -     -     -     -   -39 |
 GODE |     -  -155     -   -46     -     -     -     -     -   247 |
 GOLD |     -     -     -    -3     -     -   -77     -     -   166 |
 GRAZ |     -    51     -     -     -     -     -     -     -   -74 |
 GUAM |     -   235     -  -309   -11     -  -126     -     -    84 |
 HOB2 |     -    29   165   251  -147     -     -     -     -  -137 |
 HOFN |     -     -     -     -   -63     -    48     -     -     - |
 HRAO |     -   -78     -     -     -     -  -129     -     -   389 |
 IISC |     -    65     -  -168     -     -     X     -     -   -20 |
 JPLM |     -     -     -     -   -69     -     -     -     -   114 |
 KIRU |     -  -188     -     -     -     -     -     -     -   273 |
 KOKB |     -    32   158     -   -44     -     -     -     -  -195 |
 KOSG |     -  -197     -     -     -     -     -     -     -   286 |
 KOUR |     -   -88   120   -21     -     -  -143     -     -   275 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   -53     -     -   113 |
 LPGS |     -  -206     -     -     -     -     -     -     -   299 |
 MAC1 |     -   -40     -   166  -155     -     -     -     -   246 |
 MALI |     -     -     -   -59     X     -     -     -     -    26 |
 MAS1 |     -   -44    23   529     X     -     -     -     -  -177 |
 MATE |     -     -     -   305     -     -     -     -     -  -135 |
 MAW1 |     -   -32     -     -   -60     -     -     -     -   165 |
 MCM4 |     -   143     -     -     -     -     X     -     -  -207 |
 MDO1 |     -   -83    32   -14     -     -     -     -     -    82 |
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 MKEA |     -    98     -  -203  -187     -    54     -     -   127 |
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    69     -     -  -148 |
 NRC2 |     -  -319   -34   604  -310     -   315     -     -    81 |
 NRIL |     -   -18     -     -   -66     -    62     -     -     - |
 NTUS |     -     4     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 NYA1 |     -   -43     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 NYAL |     -     -   113     X     -     -     -     -     -  -157 |
 OHI2 |     -   158     -     -   -56     -   -63     -     -     - |
 OS0G |     -     -     -   198     -     -     -     -     -   -88 |
 PIE1 |     -     -     -   228     -     -    57     -     -  -212 |
 PIMO |     -     -     -     X  -235     -   181     -     -     X |
 POL2 |     -   -82     -     -     -     -   -94     -     -   318 |
 POTS |     -   -76     -   -24     -     -     -     -     -   121 |
 RBAY |     -   112     -     -    74     -     -     -     -  -280 |
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -   -94     -     -   201 |
 SELE |     -     -     -  -469     -     -     -     -     -   207 |
 SFER |     -     -     -     -     -     -  -139     -     -   297 |
 STJO |     -  -142   104     -   -83     -     -     -     -   201 |
 SUTH |     -   -51     -   120     -     -     -     -     -    25 |
 TIDB |     -    67     -   -39   -48     -     X     -     -     X |
 TIXI |     -    42     -     -     -     -   -28     -     -     - |
 TRO1 |     -  -243     -     -   -10     -     -     -     -   367 |
 TROM |     -     -     -    -7     -     -  -117     -     -   254 |
 TSKB |     -     -   142  -249     -     -     -     -     -   -89 |
 USNO |     -   -24   160     -     -     -     -     -     -  -189 |
 USUD |     -     -     -  -326     -     -   -30     -     -   209 |
 VILL |     -  -145     -  -297     -     -     -     -     -   341 |
 WSRT |     -    14     -     -     -     -     -     -     -   -20 |
 WTZR |     -   -57     -   285     -     -     -     -     -   -44 |
 WUHN |     -     -     -   581   304     -  -268     -     -  -176 |
 YAKT |     -   -78     -     -     -     -  -177     -     -   495 |
 YAR2 |     -   -48     -     -     -     -     -     -     -    70 |
 YELL |     -   161     -  -436     -     -     -     -     -   -37 |
 YSSK |     -     9     -     -     -     -    -6     -     -     - |
 ZWEN |     -   -24     -     -    21     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6086    51    53   123    29  5229    32  6007     -    68 |  288   3.60
    2 |  7812    48    40    89    52     -    57  7110     -    39 |  288   2.61
    3 |  4399    40    40   155    27  2354    53  4464     -    80 |  288   1.61
    4 |  2187    57    38   141    39  1768    45  2252     -    61 |  288   0.99
    5 |  6808    54    28     X    70  8526    45  6962     -    91 |  288   4.15
    6 | 11364    43    26   151    40  9199    50 11100     -    49 |  288   7.30
    7 |  1486    65    97     X    30  2305    46  1209     -    98 |  288   0.54
    8 |  3263    52    84    53    58  1552    55  3270     -    58 |  288   2.70
    9 |  2926    72    42     X    50  1556    47  3012     -    69 |  288   1.76
   10 |  4273    69    64   120    63  7452    71  4080     -    71 |  288   1.85
   11 |  1784    79    76     X    30  2093    50  1767     -   105 |  288   0.45
   13 |  1823    46    52   140    49  2519    50  1744     -    84 |  288   0.47
   14 |  5209    59    55   120    35  2434    67  4867     -    53 |  288   0.31
   15 |  6830    51    45     -    32  4293    36  6668     -    76 |  288   3.65
   16 |  1789    53    45   199    47  2009     X  1724     -    72 |  288   0.39
   17 |  6864    78   146     X    86  6822     -  6556     -   167 |  288   1.77
   18 |  1078    53    34    89    33  2119    53   893     -    37 |  288   0.26
   20 |   984    38    77   181    58  2668    47   842     -   128 |  288   0.21
   22 |  8104    65    38     X    46  6068    99  7915     -    99 |  288   6.11
   23 |  8278    44    83   195    44  4927    55  6954     -   112 |  288   7.28
   24 |  3024    51    49   120    35  1890    45  2341     -    78 |  288   1.41
   25 |  2195    92    65    77    45  2217    99  1626     -    81 |  288   1.82
   26 |  1233    52    38    69    50  2660    34  1343     -   101 |  288   0.44
   27 |  2275    58    91    78    54  8181    46  1910     -    72 |  288   1.28
   28 |  3779    56    41   154    89  6873    60  3523     -   116 |  288   0.44
   29 |  1150    75    56    88    38  4287    51  1033     -    55 |  288   0.74
   30 |  5302    48    42     X    89  4453    48  4935     -    77 |  288   0.79
   31 |  2246    56    30   155    42  2174    36  2641     -    65 |  288   1.31
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    31     -     -     -     -    22     -     -    31 |  288   0.19
 ALGO |     -    42    14     X     -     -    12     -     -    44 |  288   0.02
 AMC2 |     -    15     -     -     -     -     X     -     -    22 |  286   0.02
 AOML |     -    45     -     -     -     -     -     -     -    65 |  278  24.76
 AREQ |     -    31    29    87    62     -    34     -     -   195 |  288  32.14
 ARTU |     -    49     -     -    10     -    32     -     -     - |  281  17.17
 ASC1 |     -    21     -   138    41     -     -     -     -    35 |  284    >>>
 AUCK |     -     -     -   147     -     -     -     -     -    65 |  121  12.01
 BAHR |     -    36     -   191     -     -     -     -     -    41 |  288   0.60
 BILI |     -    38     -     -     9     -    25     -     -     - |  287  11.17
 BJFS |     -     -     -     -    91     -     -     -     -   150 |  286    >>>
 BRUS |     -    41     -     -     -     -    18     -     -    48 |  288   0.06
 CAS1 |     -    49     -   123    17     -     -     -     -    37 |  288   8.55
 CEDU |     -    43     -   133     -     -     -     -     -    50 |  288  14.37
 CHAT |     -    48     -   122     -     -     -     -     -    45 |  285  13.07
 CHUR |     -    51     -     -     -     -     -     -     -    74 |  283   0.93
 COCO |     -    21     -    81    31     -     -     -     -    47 |  288  12.32
 CRO1 |     -     -     -     -     -     -    19     -     -    40 |  288  23.29
 DAVR |     -    67     -     -    30     -     -     -     -    57 |  288  23.92
 DRAO |     -    20    23     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.09
 FAIR |     -     -    24     X    27     -    41     -     -    68 |  287   0.05
 FLIN |     -    34     -     -     -     -    23     -     -     - |  288  10.28
 FORT |     -    50     -   152    42     -     -     -     -    71 |  288   0.10
 GODE |     -    48     -    80     -     -     -     -     -    65 |  288   0.05
 GOLD |     -     -     -    93     -     -    20     -     -    46 |  282  21.54
 GRAZ |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  19.82
 GUAM |     -    24     -    94    27     -    19     -     -    36 |  288  22.40
 HOB2 |     -    47    47    94    23     -     -     -     -    58 |  288  18.10
 HOFN |     -     -     -     -    27     -    21     -     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -    78     -     -     -     -    50     -     -    37 |  288  22.80
 IISC |     -    64     -   142     -     -     X     -     -    82 |  288  41.26
 JPLM |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    40 |  286  62.68
 KIRU |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    30 |  285   2.37
 KOKB |     -    83    30     -    28     -     -     -     -    94 |  288   0.06
 KOSG |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    39 |  286  28.55
 KOUR |     -    32    36   118     -     -    32     -     -    88 |  288   2.54
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    21     -     -    45 |  286  33.70
 LPGS |     -    76     -     -     -     -     -     -     -   110 |  195  58.57
 MAC1 |     -    45     -    92    48     -     -     -     -    55 |  288  14.76
 MALI |     -     -     -   165     X     -     -     -     -    73 |  130    >>>
 MAS1 |     -    25    21   106     X     -     -     -     -    22 |  288   1.61
 MATE |     -     -     -    68     -     -     -     -     -    30 |  288   0.10
 MAW1 |     -    77     -     -    62     -     -     -     -    31 |  282  79.34
 MCM4 |     -    65     -     -     -     -     X     -     -    95 |  275    >>>
 MDO1 |     -    32    15   100     -     -     -     -     -    50 |  288  24.20
 METS |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    39 |  285   0.61
 MKEA |     -    58     -   149    33     -    25     -     -   106 |  288  32.35
 NLIB |     -     -     -     -     -     -    13     -     -    28 |  288   0.03
 NRC2 |     -    33    22    96    27     -    16     -     -    54 |  288   0.04
 NRIL |     -    62     -     -    62     -    71     -     -     - |  287  17.36
 NTUS |     -    34     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288  12.52
 NYA1 |     -    51     -     -     -     -     -     -     -    75 |  286   0.06
 NYAL |     -     -    10     X     -     -     -     -     -    14 |  288 112.71
 OHI2 |     -    64     -     -    32     -    27     -     -     - |  287  16.38
 OS0G |     -     -     -    56     -     -     -     -     -    25 |  287   0.09
 PIE1 |     -     -     -    86     -     -    21     -     -    39 |  288  26.80
 PIMO |     -     -     -     X    66     -    51     -     -     X |  287  31.25
 POL2 |     -    30     -     -     -     -    25     -     -    32 |  288  23.72
 POTS |     -    26     -    83     -     -     -     -     -    26 |  288  13.38
 RBAY |     -    47     -     -    68     -     -     -     -   127 |  287  85.91
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -     9     -     -    19 |  286   4.17
 SELE |     -     -     -   118     -     -     -     -     -    52 |  286  33.05
 SFER |     -     -     -     -     -     -    30     -     -    65 |  285   0.36
 STJO |     -    44    16     -    27     -     -     -     -    38 |  288   0.09
 SUTH |     -    52     -   148     -     -     -     -     -    50 |  288  22.82
 TIDB |     -    20     -    67    13     -     X     -     -     X |  234   0.07
 TIXI |     -    40     -     -     -     -    27     -     -     - |  285  11.11
 TRO1 |     -    34     -     -    11     -     -     -     -    48 |  288  12.00
 TROM |     -     -     -    97     -     -    22     -     -    23 |  288  13.01
 TSKB |     -     -    39   159     -     -     -     -     -    24 |  288   1.40
 USNO |     -    33    17     -     -     -     -     -     -    43 |  288   0.03
 USUD |     -     -     -   143     -     -    17     -     -    39 |  288  18.94
 VILL |     -    35     -    98     -     -     -     -     -    37 |  288   2.07
 WSRT |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    26 |  287   0.03
 WTZR |     -    24     -    85     -     -     -     -     -    27 |  288   0.12
 WUHN |     -     -     -   204    28     -    20     -     -    59 |  287  31.32
 YAKT |     -    56     -     -     -     -    28     -     -   123 |  288   0.28
 YAR2 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    34 |  286   3.58
 YELL |     -    84     -    96     -     -     -     -     -   139 |  288   0.07
 YSSK |     -    35     -     -     -     -    24     -     -     - |  287  14.90
 ZWEN |     -    42     -     -    37     -     -     -     -     - |  288  19.72
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  4880    50    53   122    47  4650    39  4652     -    70 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   286   0.02 (ns) 

