
 GPS week: 1228   Day: 0   MJD: 52840                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  32479     42    -1.14     0.55     0.05    19.54
 emr |   288     0  20331      9   118.85     1.42     0.05    19.57
 esa |   288     0  20429   1040   118.32     1.36     0.08    11.40
 gfz |   288     0  28898   1146    -0.40     0.61     0.05    19.51
 igr |   288     0  26696    429    -0.09    -0.26     0.04     0.00
 jpl |   288     0  28040    520    -7.12    -1.35     0.03    29.98
 ngs |    96     0   2685      0    -0.23     0.47     3.66     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |    23  -297   231   169    22   -20 -5830     - |
    2 |  -178  -298   128    92   -36   202   306     - |
    3 |     7  -285   174   153     2    16 -1778     - |
    4 |   264  -230     7   231   165  -179    17     - |
    5 |    16  -230    -3   -74    27   190  2239     - |
    6 |    48  -280   147   162   105   -10  1287     - |
    7 |   -82  -342   190   180    30    87 -1372     - |
    8 |    55  -257   235   -13    39    51 -7338     - |
    9 |   101  -177   -61    87    98    16  -856     - |
   10 |    45  -242   -31   -69   115   186   280     - |
   11 |   164  -196    88   175    -4  -122   495     - |
   13 |   221  -175   409    99   119  -250  2158     - |
   14 |   122  -278  -112   200    -3    15  1995     - |
   15 |    54  -185     -   125    93     - -7491     - |
   16 |   -23  -299   170    25   -22   129  4472     - |
   17 |   130  -367   179    34    42    61  1147     - |
   18 |    61  -242    11    99    -4    49  2828     - |
   20 |   -40  -380   333     8   -91   143  3394     - |
   21 |    42  -245   193  -104   122   116  9508     - |
   23 |    67  -286  -361    80    -9   213  -708     - |
   24 |   148  -238    13    62    90    10 -2584     - |
   25 |    30  -329   297   192    33   -43  4205     - |
   26 |   150  -111    36   203   104  -171 -1574     - |
   27 |     4  -283   344    72    75     4 -5229     - |
   28 |    99  -256    91   103    62     1  2788     - |
   29 |   161  -165     -   125   194   -79 -2872     - |
   30 |   131   -63    67   251   180  -233   347     - |
   31 |    43  -279    91    66    38    77   -74     - |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALGO |   -74  -188   344   -41    64    66     -     - |
 ALIC |   170     -     -     -     -  -111     -     - |
 ALRT |   -47     -     -    47     -     -     -     - |
 AMC2 |  -371   533     -     -  -242  -106     -     - |
 AOML |    22     -     -   -86    30    41     -     - |
 AREQ |   103  -179     -    82   158    -2     -     - |
 ARTU |    89     -     -    26    92   -72     -     - |
 ASC1 |   107     -  -188   -44    71    30     -     - |
 AUCK |   -33     -     X     -  -508    21     -     - |
 BAHR |    80  -161   175   -16    25    -1     -     - |
 BAN2 |     -     -     -  -272     -   177     -     - |
 BILI |     5     -     -  -150     -    94     -     - |
 BOGT |   183     -     X     X   137  -119     -     - |
 BOR1 |     -   164  -281     -     -     -     -     - |
 BRAZ |     -     -     -   -82     -    53     -     - |
 BREW |     -   382     -     -     -  -250     -     - |
 CAS1 |    -2     -    79   -70   -56    17     -     - |
 CHAT |     -     -     -   -19   146    12     -     - |
 CHUR |  -319   318     -     -  -384     -     -     - |
 COCO |   113     -  -115   112     8  -103     -     - |
 CORD |   -68     -     -    68     -     -     -     - |
 CRO1 |   103   -74     -     -   250   -18     -     - |
 DAEJ |  -346     -     -     -     -   225     -     - |
 DARW |   -31     -     -     -     -    20     -     - |
 DAV1 |    62     -     -   -70   -53     6     -     - |
 DRAO |    33   -69   101   -25   124     -     -     - |
 DUBO |   -49     -     -     -     -    32     -     - |
 DWH1 |  -141   415     -  -294     -     -     -     - |
 EISL |    25     -    54  -115    53    38     -     - |
 FAIR |   101  -266    18     X   146   101     -     - |
 FORT |   380     -  -321     5   -61  -128     -     - |
 GODE |  -251   295   -77     -   -56     -     -     - |
 GOLD |   -58     -    -7    63   -37     -     -     - |
 GRAZ |     -   282  -485     -  -289     -     -     - |
 GUAM |    54     -     -    41   117   -62     -     - |
 GUAT |    57     -     -     -   -30   -37     -     - |
 HERS |  -360   360     -     -     -     -     -     - |
 HOB2 |  -105   361  -142  -174  -141     -     -     - |
 HRAO |     5     -    -8     -    51     -     -     - |
 IISC |   -15     -    43   -10    88     -     -     - |
 INVK |   -46     -     -    46     -     -     -     - |
 JPLM |     -   419     -  -421  -234     -     -     - |
 KARR |   -21     -     -     -     -    14     -     - |
 KERG |   103  -254   134   -71   -92    94     -     - |
 KGN0 |     -   290     -     -  -234  -189     -     - |
 KIRU |  -166   419  -177     -  -113   -98     -     - |
 KIT3 |    33     -   -50   -11    12     4     -     - |
 KOKB |     -     -  -128    75   196     -     -     - |
 KOUR |   -11     -   -95   -32   -74    65     -     - |
 KSTU |    17     -     -    37     8   -35     -     - |
 KUNM |  -108     -     -     -   -96    71     -     - |
 LHAS |    74     -  -216    50     -     1     -     - |
 LPGS |    48     -     -     X    70   -31     -     - |
 MAC1 |  -116     -     -  -214  -108   215     -     - |
 MADR |  -184   358     -  -181     X     X     -     - |
 MAS1 |   -22   -28   -31     3    19    42     -     - |
 MATE |    68     -     -   -69   -17     -     -     - |
 MCM4 |     -     -     -  -103  -328    67     -     - |
 MDO1 |    12   553  -696  -161   -33     -     -     - |
 MEDI |  -258   258     -     -  -219     -     -     - |
 MKEA |   -18     -   -23     -    19    20     -     - |
 NICO |    46     -     -     -     -   -30     -     - |
 NKLG |   134     -  -149   -80     -    22     -     - |
 NLIB |  -154   396     X  -243   259     -     -     - |
 NNOR |     -   271  -466     -     -     -     -     - |
 NOT1 |     -   191     -     -     -  -125     -     - |
 NPLD |  -354   353     -     -     -     -     -     - |
 NRC1 |    73   -39  -247   110     -     -     -     - |
 NRIL |   -62     -     -    10   -88    33     -     - |
 NYAL |     -  -180   252     -     -    22     -     - |
 OBET |     -   261     -  -262     -     -     -     - |
 OHI2 |    56     -     -   -12     -   -30     -     - |
 ONSA |     -   433  -186     -     -  -222     -     - |
 PDEL |   -67     -     -    67     -     -     -     - |
 PETP |  -113     -     -    19     -    61     -     - |
 PIE1 |    42   -85    73     -    39     -     -     - |
 PIMO |   -54     -     -    52  -448     1     -     - |
 POTS |    23     -   -74    20    31     -     -     - |
 QAQ1 |   210     -     -   179     -  -252     -     - |
 RBAY |    83     -     -     -   199   -54     -     - |
 RESO |   -26     -     -    26    12     -     -     - |
 RIOG |   -42     -   288   -42   -45   -54     -     - |
 SANT |    -8     -   227    14    54   -86     -     - |
 SCH2 |  -199   307     -     -  -116   -70     -     - |
 SFER |     -   158  -272     -     -     -     -     - |
 STJO |    84  -167     -    50    74    22     -     - |
 SUTH |    32     -   -21   -20   234     -     -     - |
 SYOG |   107  -204     -   -27     -    81     -     - |
 THTI |     -     -  -118   180   -36   -72     -     - |
 THU3 |    97     -     -   152     -  -159     -     - |
 TIDB |     7   -95   151     X    38     X     -     - |
 TIXI |   -61     -     -   -20     -    53     -     - |
 TOW2 |   -36     -     -   -16     -    34     -     - |
 TSKB |     -  -122  -137   125     -    50     -     - |
 TWTF |  -177   370     -   -69     -   -81     -     - |
 UNSA |     -     -     -   -74     -    48     -     - |
 URUM |   -23     -     -    24    48     -     -     - |
 USNO |   102  -101    -1     -   175     -     -     - |
 VESL |   119     -     -  -483     -   237     -     - |
 VILL |    56     -  -284   110    80     -     -     - |
 WES2 |     -   243  -113  -178     -     -     -     - |
 WILL |  -326   325     -     -  -212     -     -     - |
 WTZR |     -   382  -206  -142     -   -78     -     - |
 WUHN |     -   158     -  -158  -432     -     -     - |
 YAKT |  -263   471     -     -  -184  -136     -     - |
 YELL |   -44     -   -37    25   -40    26     -     - |
 YSSK |   -50     -     -   -36   -42    56     -     - |
 ZECK |    19     -     -    -2     -   -11     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |    65    62    48    24    41    41  9068     - |  288   4.13
    2 |    42    44    78    20    52    45  2240     - |  288   1.68
    3 |    36    43    56    23    51    35  3344     - |  288   1.56
    4 |   175    45   100    88    70    70  2144     - |  288   0.67
    5 |    46    40    69    20    33    39  1325     - |  288   0.26
    6 |    44    42    65    21    37    35  7596     - |  288   7.23
    7 |    34    36    22    28    26    31  1403     - |  288   0.51
    8 |    51    44    38    18    35    31  4154     - |  288   2.99
    9 |    70    40    79    44    45    38  3597     - |  288   2.14
   10 |    64    53    72    27    56    46  5132     - |  288   2.03
   11 |    42    51    89    31    69    50  1554     - |  288   0.48
   13 |    81    61   103    35    62    36  1432     - |  288   0.34
   14 |    64    54    38    37    54    23  1284     - |  288   0.35
   15 |    93   125     -    61    70     -  3707     - |  278   2.26
   16 |    58    52    78    31    33    49   864     - |  288   0.21
   17 |   122    66   170   100   107    39  2104     - |  288   1.60
   18 |    56    71    65    59    75    38   871     - |  288   0.42
   20 |    76    68    70    69    53    81   772     - |  288   0.34
   21 |    87    44    96   167    73    41  3252     - |  288   0.33
   23 |    57    68   142    89    95    52  8593     - |  288   7.42
   24 |   126    56   124   135    49   101  2638     - |  287   2.46
   25 |    77    58    62    26    70    38  2980     - |  288   1.71
   26 |    54    40    62    33    45    28  1410     - |  288   0.57
   27 |    57    42    64    16    49    35  2642     - |  288   1.26
   28 |    32    53    40    29    85    36   557     - |  288   0.32
   29 |    59    40     -    46   132    22  2436     - |  288   0.45
   30 |    46    41    60    35    36    35  1939     - |  288   1.00
   31 |    34    50   155    38    36    35  3528     - |  288   1.36
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALGO |    59    21    44    51    14    22     -     - |  288   0.04
 ALIC |    13     -     -     -     -     8     -     - |  288  83.42
 ALRT |    35     -     -    35     -     -     -     - |  287   7.20
 AMC2 |    19    48     -     -    11    35     -     - |  288   0.02
 AOML |    31     -     -    27    17    25     -     - |  288  33.58
 AREQ |    17    22     -    15    17    14     -     - |  288  16.89
 ARTU |    28     -     -    30    20    23     -     - |  288  10.53
 ASC1 |    29     -    33    24    15    18     -     - |  284    >>>
 AUCK |    22     -     X     -    19    14     -     - |  264  15.24
 BAHR |    22    27   199    40    13    46     -     - |  287   1.64
 BAN2 |     -     -     -    30     -    19     -     - |  286  13.76
 BILI |    54     -     -    68     -    18     -     - |  287   9.71
 BOGT |    17     -     X     X    19    11     -     - |  286  14.60
 BOR1 |     -     8    15     -     -     -     -     - |  288   0.61
 BRAZ |     -     -     -    27     -    18     -     - |  287    >>>
 BREW |     -    27     -     -     -    18     -     - |  288   0.06
 CAS1 |    53     -    61    20    15    17     -     - |  287   7.92
 CHAT |     -     -     -    23    35    15     -     - |  227   8.84
 CHUR |    18    18     -     -    16     -     -     - |  248  27.60
 COCO |    38     -    68    28    23    22     -     - |  288  12.09
 CORD |    61     -     -    61     -     -     -     - |  288  17.29
 CRO1 |    21    21     -     -    25    16     -     - |  287  21.52
 DAEJ |    45     -     -     -     -    30     -     - |  287   1.60
 DARW |    13     -     -     -     -     9     -     - |  288  12.42
 DAV1 |    96     -     -    37    18    40     -     - |  288  19.06
 DRAO |    61    25    51    92    35     -     -     - |  288   0.07
 DUBO |    36     -     -     -     -    24     -     - |  288  12.40
 DWH1 |    59    91     -   154     -     -     -     - |  288   1.08
 EISL |    87     -   104    72    56    36     -     - |  276  25.72
 FAIR |    55   115    43     X    67    94     -     - |  288   0.10
 FORT |    67     -    53    53    21    18     -     - |  288   0.08
 GODE |    25    16    43     -    11     -     -     - |  288   0.08
 GOLD |    16     -    32    22    25     -     -     - |  288  11.91
 GRAZ |     -    92   158     -    46     -     -     - |  106    >>>
 GUAM |    41     -     -    49    30    28     -     - |  288  17.46
 GUAT |    40     -     -     -    20    26     -     - |  288    >>>
 HERS |    22    22     -     -     -     -     -     - |  241  10.91
 HOB2 |    38    26    43    24    21     -     -     - |  288   0.15
 HRAO |    20     -    34     -    34     -     -     - |  287  20.91
 IISC |    28     -    55    24    30     -     -     - |  288  21.26
 INVK |    27     -     -    27     -     -     -     - |  288   8.72
 JPLM |     -    72     -    72    55     -     -     - |  287    >>>
 KARR |    13     -     -     -     -     9     -     - |  288   9.35
 KERG |    36    28    37    35    17    21     -     - |  287   1.80
 KGN0 |     -    28     -     -    29    18     -     - |  287   0.38
 KIRU |    38    20    31     -    22    24     -     - |  288   8.02
 KIT3 |    34     -    76    38    36    36     -     - |  276  22.89
 KOKB |     -     -   160    93    86     -     -     - |  286   0.08
 KOUR |    30     -    49    20    17    17     -     - |  288   2.22
 KSTU |    23     -     -    24     8    13     -     - |  288  11.54
 KUNM |    26     -     -     -    39    17     -     - |  286  39.05
 LHAS |    41     -    62    19     -    15     -     - |  288  10.14
 LPGS |    33     -     -     X    16    22     -     - |  284  23.51
 MAC1 |    52     -     -    24    16    25     -     - |  288  14.02
 MADR |    35    16     -    36     X     X     -     - |  288  13.57
 MAS1 |    18    14    28    21    25    12     -     - |  288   1.90
 MATE |    25     -     -    25    14     -     -     - |  279   0.11
 MCM4 |     -     -     -    17    16    11     -     - |  288  23.72
 MDO1 |    21    16    41    33    34     -     -     - |  288   8.04
 MEDI |    20    20     -     -    25     -     -     - |  288   0.31
 MKEA |    28     -    62     -    19    33     -     - |  288  18.79
 NICO |    29     -     -     -     -    19     -     - |  288  15.18
 NKLG |    34     -    30    25     -    15     -     - |  287 149.17
 NLIB |    98   108     X    43    26     -     -     - |  277 120.79
 NNOR |     -    18    31     -     -     -     -     - |  288   0.58
 NOT1 |     -    38     -     -     -    25     -     - |  288    >>>
 NPLD |    18    18     -     -     -     -     -     - |  287   0.05
 NRC1 |    35    17    35    33     -     -     -     - |  288   0.05
 NRIL |    41     -     -    54    16    23     -     - |  288   9.52
 NYAL |     -    17    24     -     -    15     -     - |  288   0.06
 OBET |     -    26     -    26     -     -     -     - |  287   0.37
 OHI2 |    72     -     -    51     -    38     -     - |  243  63.82
 ONSA |     -    58    14     -     -    39     -     - |  155   0.34
 PDEL |    29     -     -    29     -     -     -     - |  288  53.89
 PETP |    55     -     -    35     -    19     -     - |  287  11.55
 PIE1 |    24    28    48     -    24     -     -     - |  288   0.05
 PIMO |    39     -     -    29    17    29     -     - |  265  19.75
 POTS |    22     -    85    44    21     -     -     - |  287  11.61
 QAQ1 |    57     -     -    72     -    18     -     - |  288  14.78
 RBAY |    39     -     -     -    45    26     -     - |  287  26.84
 RESO |    52     -     -    52    16     -     -     - |  288  10.33
 RIOG |    70     -    93    36    14    48     -     - |  287  11.79
 SANT |    53     -    99    38    13    24     -     - |  288   5.94
 SCH2 |    54    72     -     -    21    79     -     - |  286   3.87
 SFER |     -   124   213     -     -     -     -     - |  144   0.20
 STJO |    20    22     -    45    20    22     -     - |  288  14.17
 SUTH |    18     -    44    22    18     -     -     - |  288  15.42
 SYOG |    71    33     -    30     -    19     -     - |  287   0.68
 THTI |     -     -    59    34    24    31     -     - |  287   6.45
 THU3 |    63     -     -    41     -    21     -     - |  288   7.98
 TIDB |    37    19    38     X    11     X     -     - |  232   0.18
 TIXI |    35     -     -    45     -    17     -     - |  287   9.23
 TOW2 |    22     -     -    49     -    22     -     - |  288  14.48
 TSKB |     -    24    50    19     -    14     -     - |  288   1.03
 TWTF |    29    35     -    40     -    12     -     - |  288   0.47
 UNSA |     -     -     -    92     -    60     -     - |  276  21.62
 URUM |    37     -     -    37    13     -     -     - |  288  12.12
 USNO |    26    25    24     -    16     -     -     - |  288   0.04
 VESL |    74     -     -    61     -    14     -     - |  288    >>>
 VILL |    28     -    29    30    21     -     -     - |  288   4.11
 WES2 |     -    21    44    27     -     -     -     - |  288   0.11
 WILL |    44    44     -     -    25     -     -     - |  288  25.89
 WTZR |     -    15    20    13     -    11     -     - |  288   0.03
 WUHN |     -    44     -    45    24     -     -     - |  287  14.89
 YAKT |    19    61     -     -    50    39     -     - |  288   0.37
 YELL |    57     -    28    36    11    25     -     - |  288   0.03
 YSSK |    27     -     -    31    28    12     -     - |  287   9.69
 ZECK |    29     -     -    22     -    24     -     - |  288  19.03
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    51    49    75    50    42    34  3660     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

