
 GPS week: 1232   Day: 6   MJD: 52874                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      1     0.04     0.18     3.60     0.00
 cod |   288     0  25863    285    -0.36    -0.71     0.05    19.02
 emr |   288     0  19533      0   -36.24   -22.20     0.04    25.33
 esa |   288     0  18290    990   -17.84    -0.89     0.09     8.49
 gfz |   267     0  18039   1092     0.40     3.26     0.08     9.06
 igu |    96     0   2688      0     0.00     0.21     3.47     0.00
 jpl |   288     0  13979    280     0.39    -0.38     0.05    19.93
 ngs |    96     0   2688      0     0.02     0.20     3.36     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  31775   2309  1568.77    10.00     0.05    18.17

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -3575    71   -76   141    60  6898    73 -2619     -   -69 |
    2 | -1178    28   -48   103    55  1417   142  -829     -   -49 |
    3 |   182    65   -68    47   -59   566   161  -270     -  -130 |
    4 | -3002    47    38   -97    49   896   -67 -3083     -   -13 |
    5 |   268   -12   -72   -68     8 -5039   161    46     -   126 |
    6 | -5387     2   -15   -69   -53-14504    36 -4137     -    38 |
    7 |  -680     6    39    42   147  -558    -8  -872     -  -136 |
    8 | -1877   182  -106   202   -48 -9161   133 -2082     -  -129 |
    9 | -2086    -6    14   -31   -70  7336    50 -1743     -    29 |
   10 |  -756     4    54  -162   -10  9138   -25  -960     -     3 |
   11 |  5087    84   -82   147   115   861    44  4699     -   -99 |
   13 |  4992   142   -76   158    71   597     4  4717     -  -149 |
   14 |  5310    84   -77   139   -23  1769   -21  4849     -   -14 |
   15 |  1000    13   126     -  -120  6875   122  1045     -  -146 |
   16 |  4562    58   -58     4     3  1309   174  4352     -     0 |
   17 | -5172    34    84   -17  -143  4004   -43 -4877     -   -38 |
   18 |  4569    82   -43   -27  -118  1045   150  4259     -    26 |
   20 |  5818    28  -144   191    54  1847   170  5699     -   -96 |
   21 |   522    22    42   -96  -282 -2958    80   481     -    -1 |
   23 | -3833   116   -25   -82  -111 -4195   151 -3301     -  -150 |
   24 | -1840    -2   -32  -174    62  3351   215 -1944     -    73 |
   25 |-10102   -68   -46    80    28 -5852    85 -8741     -     X |
   26 |  -642    59   -36   -11   -36 -1292   155  -801     -    -4 |
   27 | -1487   110     3   187    69 -6774   -52 -1569     -  -186 |
   28 | 10012    32   -31    67    51  7579    11  9601     -   -55 |
   29 |  2503    56   -36   -19   -78  -489    79  1860     -   -43 |
   30 | -5600   -36   -24   -41   104 -2676   -15 -5699     -    57 |
   31 |  2366    72    -9  -118    54 -1959   170  1950     -   -54 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -  -234     -     -     -     -   223     -     -     X |
 ALGO |     -     -  -286   853     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -43   109     -     -     -   -98     -     -     X |
 AOML |     -     -     -     -     -     -   -35     -     -    39 |
 AREQ |     -     -    88     -  -231     -   -13     -     -     X |
 ARTU |     -   -37     -     -    -9     -    38     -     -     - |
 ASC1 |     -     -     -     -   -44     -     -     -     -    22 |
 AUCK |     -    20     -     X     X     -   -13     -     -    -7 |
 BAN2 |     -     -     -     -     -     -   -38     -     -    41 |
 BILI |     -    55     -     -  -116     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -     X     -     X     -     -   -59     -     -    65 |
 BOR1 |     -    -6     5     -     -     -     -     -     -     - |
 BREW |     -     -   -16     -     -     -     -     -     -    22 |
 BRMU |     -     -     -     -   -21     -     -     -     -    11 |
 BRUS |     -     -    65     -     -     -  -100     -     -    19 |
 CAS1 |     -   -32     -   176  -118     -    52     -     -   -52 |
 CEDU |     -    37     -  -113     -     -    90     -     -   -85 |
 CHAT |     -   -45     -     0     -     -     -     -     -    48 |
 CHUR |     -   129    85     -     -     -   -73     -     -  -174 |
 COCO |     -     4     -  -108    74     -     -     -     -    12 |
 CRO1 |     -     -   100     -     -     -  -109     -     -   -20 |
 DAV1 |     -    27     -     -   -70     -    -5     -     -    10 |
 DRAO |     -    48   -13     -     -     -     -     -     -   -33 |
 DWH1 |     -     -    31     -     -     -     -     -     -   -44 |
 FAIR |     -     -    28   -41  -139     -     X     -     -    43 |
 FORT |     -     -    24   -82   113     -    14     -     -   -60 |
 GODE |     -  -100   134   -76     -     -     -     -     -   -47 |
 GOLD |     -   177     -    60     -     -  -194     -     -     X |
 GRAZ |     -     -     7     -     -     -     -     -     -    -9 |
 GUAM |     -   -27     -   198   -40     -   -99     -     -    63 |
 GUAT |     -    93     -     -   -63     -     -     -     -   -67 |
 HERS |     -  -267  -104     -     -     -     -     -     -   412 |
 HOB2 |     -   -88    43   243     -     -     -     -     -   -81 |
 HOFN |     -     -     -     -   -73     -    33     -     -     - |
 HRAO |     -   -69     -     -  -121     -   -52     -     -   186 |
 IISC |     -   -34     -    43   -77     -     -     -     -    51 |
 JAB1 |     -    50     -     -     -     -   -48     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -14     -     -     -     -     -     -    19 |
 KERG |     -   102    48  -186   -37     -     -     -     -   -70 |
 KGN0 |     -     -    18     -     -     -     -     -     -   -26 |
 KIRU |     -    13    23   -72     -     -    18     -     -   -32 |
 KIT3 |     -     -     -   179   -17     -     -     -     -   -76 |
 KOKB |     -     -     7     -     -     -     -     -     -   -10 |
 KOSG |     -   -95     -     -     -     -     -     -     -   100 |
 KOUR |     -    88     -  -136   -75     -   -78     -     -    91 |
 KSTU |     -    16     -     -     X     -    66     -     -  -110 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -   -33     -     -    37 |
 LPGS |     -    96     -  -426     -     -    52     -     -    50 |
 MAC1 |     -  -108     -    31     X     -    56     -     -    36 |
 MADR |     -    16   -12     -     -     -     -     -     -     X |
 MAG0 |     -   -52     -     -     -     -    50     -     -     - |
 MALI |     -   -20     -  -268   423     -     -     -     -   -31 |
 MAS1 |     -   -12    -2   -36   -57     -    62     -     -   -11 |
 MATE |     -    43     -     -     -     -     -     -     -   -45 |
 MCM4 |     -     -     -     -   554     -     -     -     -  -276 |
 MDO1 |     -     -    48     -  -157     -     -     -     -     5 |
 MEDI |     -     -    37     -     -     -     -     -     -   -52 |
 METS |     -   -89    50     -     -     -     -     -     -    23 |
 MKEA |     -    30     -   -15  -160     -   -28     -     -    79 |
 MSKU |     -   -60     -     -     -     -   -62     -     -   128 |
 NKLG |     -     -     -     -     0     -     -     -     -     0 |
 NOT1 |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -    17 |
 NRIL |     -    -7     -     -   -16     -    12     -     -     - |
 NTUS |     -   -94     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 NYA1 |     -    82     -     -   157     -     -     -     -  -144 |
 NYAL |     -     -    23     X     -     -     -     -     -   -32 |
 ONSA |     -   -88    22   155   -25     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    71    -2   120   -65     -   -55     -     -   -37 |
 PIE1 |     -     -   -47    85     -     -     -     -     -    26 |
 PIMO |     -     -     -     -   678     -     -     -     -  -338 |
 POL2 |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 POTS |     -   -39     -   -54   -21     -     -     -     -    73 |
 QAQ1 |     -   -93     -     -     -     -     -     -     -    98 |
 RIOG |     -    -6     -   145  -138     -     -     -     -     2 |
 SANT |     -     6     -   -49   -88     -     -     -     -    54 |
 SELE |     -     -     -   123     -     -     -     -     -   -58 |
 SFER |     -   -58   -60     -     -     -     -     -     -   143 |
 STJO |     -   -25    18     -  -148     -   -21     -     -    89 |
 SUTH |     -  -134     -    32     -     -     -     -     -   125 |
 THTI |     -     -     -   256   115     -  -123     -     -   -35 |
 THU3 |     -    42     -     -   -88     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -   -95   -28     -     -     -     -     -     -   148 |
 TROM |     -     -     -   -27     -     -     -     -     -    12 |
 TSKB |     -     -    33   -65     -     -     -     -     -   -15 |
 URUM |     -   -81     -     -     -     -     -     -     -    85 |
 USNO |     -  -111    60     -     -     -     -     -     -    33 |
 VILL |     -    87     -  -315     -     -     -     -     -    56 |
 WES2 |     -     -    45   -36     -     -     -     -     -   -46 |
 WHIT |     -    30     -     -   -63     -     -     -     -     X |
 WILL |     -    36   -33     -     -     -     -     -     -     9 |
 WSRT |     -   -86    97     -     -     -     -     -     -   -46 |
 WUHN |     -    21   -54  -454   -33     -     -     -     -   279 |
 YAKT |     -   -92    34     -     -     -     -     -     -    48 |
 YAR1 |     -  -170     -     -     -     -     -     -     -   178 |
 ZAMB |     -   -29     -     -    61     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7226    73    39   161    59  5325    51  5813     -    29 |  288   3.74
    2 |  4261    46    35   109    56  2711    39  4142     -    53 |  288   2.73
    3 |  1631    41    46   158    77  1628    34  1386     -    51 |  288   1.32
    4 |  1294    59    31   145    80   512    30  1374     -    65 |  288   0.67
    5 |   704    51    42    99    53  3740    39   681     -    51 |  288   0.51
    6 |  9036    35    30    61    70  7317    24  9080     -    37 |  288   6.74
    7 |   897    36    48    41    76   768    34   941     -    50 |  288   0.44
    8 |  3384    91    30   118   135  4937    49  3302     -    63 |  288   2.49
    9 |  5421    66    43    63    75  4838    58  3908     -    33 |  288   1.98
   10 |  1736    42    38    66    61  4419    71  1665     -    51 |  288   1.36
   11 |  2457    44    26    89    73   308    57  2219     -    35 |  288   0.39
   13 |   784    62    57   140    63   466    64   717     -    42 |  288   0.28
   14 |  1589    53    37    53    69   477    43  1302     -    36 |  288   0.25
   15 |  6856    63    48     -    63  7820    57  6789     -    61 |  288   3.81
   16 |  1208    57    41    47    83   354    39  1247     -    72 |  288   0.31
   17 |  2294    48    31   143    72  2610    28  1709     -    42 |  288   1.48
   18 |  1592    71    43   148    76   441    42  1549     -    63 |  288   0.34
   20 |   633    88    32   213    58   742    32   700     -    40 |  288   0.19
   21 |  1564    57    43   100    60  2643    27  1469     -    60 |  288   0.46
   23 |  5849    64    31    43    62  3222    68  5725     -    58 |  288   6.56
   24 |  2522    65    73    92    68  2505    23  2479     -    93 |  287   2.31
   25 |  4246    52    34    47    64  3693    22  3580     -     X |  288   1.90
   26 |  1384    43    84   225    71  1730    40  1312     -    42 |  288   0.71
   27 |  1406    91    33    67    72  4409    42  1342     -    77 |  288   0.88
   28 |  2554    46    27    46    61  4333    29  2771     -    61 |  288   0.44
   29 |  2186    47    72   158    81  1613    38  2338     -    44 |  288   0.30
   30 |  2668    56    71    90    47  2166    46  2699     -    41 |  288   0.96
   31 |  3976    51    47    75    95  3494    19  3744     -   109 |  288   1.95
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -   181     -     -     -     -   173     -     -     X |  250  50.59
 ALGO |     -     -    11    32     -     -     -     -     -     - |   99   0.04
 AMC2 |     -    30    31     -     -     -    34     -     -     X |  288   0.04
 AOML |     -     -     -     -     -     -    38     -     -    41 |  288  24.24
 AREQ |     -     -    67     -   100     -   117     -     -     X |  270  17.43
 ARTU |     -    36     -     -    87     -    30     -     -     - |  283  12.93
 ASC1 |     -     -     -     -    58     -     -     -     -    29 |  248    >>>
 AUCK |     -    20     -     X     X     -    45     -     -    54 |  264  12.05
 BAN2 |     -     -     -     -     -     -    17     -     -    19 |  284  15.16
 BILI |     -    28     -     -    58     -     -     -     -     - |  265   9.48
 BOGT |     -     X     -     X     -     -    94     -     -   103 |  286  18.69
 BOR1 |     -    28    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.48
 BREW |     -     -    28     -     -     -     -     -     -    40 |  288   0.06
 BRMU |     -     -     -     -    77     -     -     -     -    38 |  267    >>>
 BRUS |     -     -    14     -     -     -    31     -     -    30 |  288   0.04
 CAS1 |     -    34     -    39    69     -    34     -     -    51 |  288   8.77
 CEDU |     -    29     -    42     -     -    28     -     -    22 |  288  14.62
 CHAT |     -    42     -    27     -     -     -     -     -    43 |  287  12.04
 CHUR |     -    96    87     -     -     -    84     -     -    83 |  286  25.87
 COCO |     -    38     -    79    69     -     -     -     -    53 |  288  10.81
 CRO1 |     -     -    31     -     -     -    27     -     -    55 |  288  18.57
 DAV1 |     -   118     -     -    86     -    51     -     -   107 |  288  16.86
 DRAO |     -    64    23     -     -     -     -     -     -    48 |  288   0.06
 DWH1 |     -     -    52     -     -     -     -     -     -    72 |  288   0.86
 FAIR |     -     -    51   182    90     -     X     -     -    42 |  280   0.45
 FORT |     -     -    22    58    68     -    34     -     -    64 |  288   0.15
 GODE |     -    37    40    51     -     -     -     -     -    22 |  288   0.13
 GOLD |     -    29     -    68     -     -    40     -     -     X |  288  13.00
 GRAZ |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    16 |  284    >>>
 GUAM |     -    21     -    50    51     -    23     -     -    45 |  288  17.86
 GUAT |     -    25     -     -    62     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 HERS |     -    29    20     -     -     -     -     -     -    25 |  264  11.82
 HOB2 |     -    43    27    45     -     -     -     -     -    32 |  288   0.09
 HOFN |     -     -     -     -    70     -    32     -     -     - |  267    >>>
 HRAO |     -    22     -     -    64     -    69     -     -    56 |  288  20.43
 IISC |     -    27     -    72    49     -     -     -     -    40 |  288  25.98
 JAB1 |     -    20     -     -     -     -    19     -     -     - |  288   9.68
 JPLM |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 KERG |     -    59    29    27    57     -     -     -     -    50 |  287   1.28
 KGN0 |     -     -    28     -     -     -     -     -     -    39 |  287   0.27
 KIRU |     -    33    18    28     -     -    22     -     -    40 |  288   9.02
 KIT3 |     -     -     -    72    76     -     -     -     -    30 |  276  21.78
 KOKB |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.09
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  25.72
 KOUR |     -    40     -    54    64     -    31     -     -    35 |  288   2.30
 KSTU |     -    60     -     -     X     -   126     -     -   172 |  282  12.09
 KUNM |     -     -     -     -     -     -    27     -     -    30 |  288  33.77
 LPGS |     -    62     -    98     -     -    49     -     -   111 |  288  21.39
 MAC1 |     -    64     -    94     X     -    24     -     -   115 |  288  14.95
 MADR |     -    19    14     -     -     -     -     -     -     X |  288  15.99
 MAG0 |     -    24     -     -     -     -    23     -     -     - |  286   9.60
 MALI |     -    30     -    58   105     -     -     -     -    29 |  288   6.81
 MAS1 |     -    23    15    30    65     -    30     -     -    33 |  288   2.39
 MATE |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.08
 MCM4 |     -     -     -     -    97     -     -     -     -    48 |  243  16.43
 MDO1 |     -     -    29     -    73     -     -     -     -    31 |  245  21.76
 MEDI |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.14
 METS |     -    25    15     -     -     -     -     -     -    28 |  287  12.95
 MKEA |     -    51     -    57    87     -    30     -     -    45 |  288  25.90
 MSKU |     -    42     -     -     -     -    46     -     -    31 |  288  26.55
 NKLG |     -     -     -     -    54     -     -     -     -    27 |  266 141.59
 NOT1 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 NRIL |     -    16     -     -    49     -    19     -     -     - |  287  10.37
 NTUS |     -    45     -     -     -     -     -     -     -    47 |  288  10.04
 NYA1 |     -    51     -     -   151     -     -     -     -    60 |  288  12.12
 NYAL |     -     -    34     X     -     -     -     -     -    47 |  288   0.16
 ONSA |     -    31    25    53    70     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -    48    23    40    68     -    31     -     -    36 |  288   8.08
 PIE1 |     -     -    29    36     -     -     -     -     -    38 |  288   0.06
 PIMO |     -     -     -     -   220     -     -     -     -   110 |   84   9.39
 POL2 |     -   105     -     -     -     -     -     -     -   110 |  288  11.55
 POTS |     -    42     -    57    98     -     -     -     -    55 |  288  10.18
 QAQ1 |     -    75     -     -     -     -     -     -     -    79 |  288   9.57
 RIOG |     -    40     -    85    65     -     -     -     -    19 |  288  12.30
 SANT |     -    54     -   155    59     -     -     -     -    34 |  288  14.22
 SELE |     -     -     -    46     -     -     -     -     -    21 |  108  31.73
 SFER |     -    23    18     -     -     -     -     -     -    27 |  285 693.69
 STJO |     -    52    26     -    97     -    20     -     -    38 |  288   0.06
 SUTH |     -    18     -    50     -     -     -     -     -    26 |  288  17.59
 THTI |     -     -     -    40    76     -    35     -     -    47 |  287   6.64
 THU3 |     -    29     -     -    62     -     -     -     -     X |  267   7.21
 TLSE |     -    45    30     -     -     -     -     -     -    71 |  274   1.04
 TROM |     -     -     -   101     -     -     -     -     -    47 |  288  12.52
 TSKB |     -     -    17    72     -     -     -     -     -    19 |  288   1.68
 URUM |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  20.33
 USNO |     -    47    24     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.06
 VILL |     -    22     -    33     -     -     -     -     -    15 |  288   7.60
 WES2 |     -     -    50    83     -     -     -     -     -    38 |  288   0.12
 WHIT |     -    25     -     -    52     -     -     -     -     X |  267  13.74
 WILL |     -    73    32     -     -     -     -     -     -    48 |  288  43.59
 WSRT |     -    38    17     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.04
 WUHN |     -    44    48    58    83     -     -     -     -    41 |  287  19.52
 YAKT |     -    40    23     -     -     -     -     -     -    24 |  288   8.72
 YAR1 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    30 |  287   2.69
 ZAMB |     -    22     -     -    46     -     -     -     -     - |  267   9.49
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3595    53    38    92    75  3474    51  3363     -    53 |


 BEST CLOCK FIT: WSRT   288   0.04 (ns) 

