
 GPS week: 1250   Day: 0   MJD: 52994                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2627     13     0.08    -0.15     3.94     0.00
 cod |   288     0  25735    290    -0.12     0.13     0.05    22.49
 emr |   288     0  20686      0   194.93    19.01     0.05    24.37
 gfz |   288     0  19601    568     0.32    -0.36     0.05    23.80
 iga |    96     0   2627      0     0.00     0.00     0.09     0.00
 igu |    96     0   2627     11    -0.02    -0.05     2.90     0.00
 ngs |    96     0   2627     19     0.27    -0.41     3.81     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  30813    713   483.73    13.69     0.04    29.34

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -2640   147  -108    84     7 -3764 -2881     -   -91 |
    2 | -6868     X   -27    41    88 -4917 -6449     -   -11 |
    3 | -6535   -21    29    -7     7   577 -5790     -    -2 |
    4 |  3702    77  -119   269   -93 -1238  3531     -  -161 |
    5 |   -12   -76     3     5    68 -6944  -359     -    52 |
    6 | -2915     4   -89    94  -134 -5230  -233     -    -5 |
    7 | -2501   -66   -63   252   122  -312 -2527     -  -102 |
    8 | -4415    27  -161   181   162   229 -4441     -   -34 |
    9 | -2887   -76   -71   118  -173  7556 -2294     -    21 |
   10 | -4005    66  -132    43   175  6419 -3818     -    24 |
   11 |  6300   -30   -26    77  -111  2790  5797     -   -15 |
   13 |  7997   225  -104    74    92  2021  7468     -  -144 |
   14 |   493    67   179  -301  -103  1722   816     -    34 |
   15 |  2085   -83   132  -128   117  3050  1840     -    59 |
   16 |  5999    38   104  -100  -164   719  5681     -   -34 |
   17 |  1508   -10   -61   104   272   335   627     -   -25 |
   18 |  4730   -45   -14   -57  -147  1240  4536     -    93 |
   20 |  4843   176   -73   -61   146  2649  4535     -   -25 |
   21 |  6163   -89   159  -145   -41  3314  5346     -    50 |
   23 | -5173    40    39  -184   -39 -7956 -4663     -    87 |
   24 |   489   -47   -96   103    90  7303   768     -    33 |
   25 | -1691   -13    -1    25  -206  -130 -1850     -   -10 |
   26 |  -729    -1  -118   122  -183 -1385 -1016     -     X |
   27 | -2267   155  -187   191    77 -7084 -2389     -  -119 |
   28 |  2382    34   -65   122     8  -408  2056     -   -71 |
   29 | -2892    12   -95   129   -66  2287 -2659     -   -36 |
   30 |   282    28   -25    83    53  -688  -167     -   -68 |
   31 | -2722     3    -3     -     6 -3676 -2812     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -    10   -56     -     -     -     -     -    39 |
 ALGO |     -     -    21     -     -     -     -     -   -17 |
 AMC2 |     -  -181     6     -     -     -     -     -   134 |
 AOML |     -  -149     -     -     -     -     -     -   114 |
 AREQ |     -   -15    45   -84     -     -     -     -    39 |
 ARTU |     -    61     -   -58     -     -     -     -     - |
 ASC1 |     -    93     -   -14     -     -     -     -   -60 |
 AUCK |     -   107     -  -262     -     -     -     -   131 |
 BAHR |     -   -10    77   -73     -     -     -     -     3 |
 BILI |     -    90     -   -85     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   447     -     -     -     -     -     -  -343 |
 BOR1 |     -    80   -14     -     -     -     -     -   -50 |
 BREW |     -     -   -40     -     -     -     -     -    34 |
 BRMU |     -     -     -   -12     -     -     -     -    10 |
 BRUS |     -    -7   -16     -     -     -     -     -    19 |
 CAS1 |     -   -30     -    -3     -     -     -     -    26 |
 CEDU |     -   100     -     -     -     -     -     -   -77 |
 CHAT |     -  -102     -     -     -     -     -     -    78 |
 CHUR |     -   183    94     -     -     -     -     -  -217 |
 COCO |     -    76     -     2     -     -     -     -   -60 |
 CORD |     -   -50     -    47     -     -     -     -     - |
 CRO1 |     -     -   283    79     -     -     -     -  -373 |
 DAV1 |     -   158     -   104     -     -     -     -  -205 |
 DRAO |     -    20   -48     -     -     -     -     -    24 |
 DWH1 |     -     -     0     -     -     -     -     -     0 |
 FAIR |     -     -    -8   -14     -     -     -     -    18 |
 GLPS |     -     2     -    -2     -     -     -     -     - |
 GODE |     -   -53    58     -     -     -     -     -    -7 |
 GUAM |     -   -13     -  -136     -     -     -     -   120 |
 HERS |     -  -281  -189     -     -     -     -     -   359 |
 HOB2 |     -    19   116     -     -     -     -     -  -112 |
 HRAO |     -  -102     -   -66     -     -     -     -   132 |
 IISC |     -   -60     -   -27     -     -     -     -    68 |
 JPLM |     -     -  -134     -     -     -     -     -   111 |
 KERG |     -     2    -6    46     -     -     -     -   -34 |
 KGN0 |     -     -    94     -     -     -     -     -   -78 |
 KIRU |     -    -4     -     -     -     -     -     -     3 |
 KOKB |     -  -121   216  -150     -     -     -     -    31 |
 KOSG |     -  -116     -     -     -     -     -     -    89 |
 KOUR |     -   119     -     2     -     -     -     -   -82 |
 LAE1 |     -   -63     -     -     -     -     -     -    48 |
 MAC1 |     -   -35     -  -110     -     -     -     -   132 |
 MALI |     -     2     -     X     -     -     -     -    -2 |
 MAS1 |     -    29     -   -39     -     -     -     -    10 |
 MAW1 |     -   113     -   -93     -     -     -     -    -7 |
 MCM4 |     -   174     -  -164     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   -42   -99    50     -     -     -     -    84 |
 MEDI |     -     -    -4     -     -     -     -     -     3 |
 METS |     -   -19     9     -     -     -     -     -     7 |
 MIZU |     -     -    23     -     -     -     -     -   -19 |
 MKEA |     -     -     -    -5     -     -     -     -     4 |
 NKLG |     -     -     -   -86     -     -     -     -    70 |
 NLIB |     -     -   -36     -     -     -     -     -    30 |
 NNOR |     -     -    43     -     -     -     -     -   -35 |
 NRC1 |     -     6   -11   -36     -     -     -     -    34 |
 NRIL |     -    69     -   -65     -     -     -     -     - |
 NSSP |     -   -32     -     -     -     -     -     -    25 |
 NYA1 |     -  -217     -   286     -     -     -     -   -72 |
 NYAL |     -     -    26     -     -     -     -     -   -21 |
 ONSA |     -   -49    45     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -    88   -65     -     -     -     -   -20 |
 PIE1 |     -    71   -99     -     -     -     -     -    27 |
 POTS |     -    53     -    -8     -     -     -     -   -34 |
 PRDS |     -  -113   -85     -     -     -     -     -   158 |
 RBAY |     -    80     -     -     -     -     -     -   -61 |
 SANT |     -    66     -  -112     -     -     -     -    42 |
 SFER |     -  -102    -2     -     -     -     -     -    77 |
 STJO |     -  -124    38     -     -     -     -     -    63 |
 STR1 |     -     -    51     -     -     -     -     -   -42 |
 SUTH |     -   -42     -     -     -     -     -     -    33 |
 SUWN |     -     -    31     -     -     -     -     -   -25 |
 THTI |     -     -     -    26     -     -     -     -   -21 |
 THU3 |     -   -46     -    43     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -    63     -   -59     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -     -   118     -     -     -     -     -   -98 |
 TRO1 |     -  -165     -    13     -     -     -     -   114 |
 TSKB |     -     -    15   -46     -     -     -     -    24 |
 TWTF |     -   -91   107     -     -     -     -     -   -20 |
 UNSA |     -     -     -   132     -     -     -     -  -107 |
 USN1 |     -     -    52     -     -     -     -     -   -43 |
 USNO |     -     -    39     -     -     -     -     -   -32 |
 USUD |     -   -63    55     -     -     -     -     -     3 |
 VILL |     -    -6     -     -     -     -     -     -     5 |
 WES2 |     -     -   -36     -     -     -     -     -    30 |
 WHIT |     -  -117     -     -     -     -     -     -    90 |
 WSRT |     -    15    86   -73     -     -     -     -   -24 |
 WUHN |     -     -    48     -     -     -     -     -   -40 |
 YAKT |     -   -36     -     -     -     -     -     -    28 |
 YAR2 |     -    50     -     -     -     -     -     -   -38 |
 YELL |     -   -48     -     X     -     -     -     -    37 |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   gfz   iga   igu   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6596    88    78    91   103  4174  6662     -    60 |  276   5.04
    2 |  4115     X    71   104   133  4342  3503     -    30 |  288   1.69
    3 |  6068    47    72    38    63  3202  6033     -    26 |  288   2.63
    4 |   912    66    46   142   102  1527   904     -    57 |  278   0.63
    5 |  1404    34    26    33    85  3301  1666     -    36 |  288   1.49
    6 | 12274    63    32    33   102  4011 11759     -    54 |  288  10.11
    7 |   934    56    75    19    32   568   928     -    35 |  288   0.69
    8 |  3915    45    47    60   122  2676  4003     -    48 |  288   2.19
    9 |  6753    49    33    22    34  5107  6824     -    28 |  288   1.62
   10 |  3353    44    63    30    55  3931  3219     -    22 |  288   2.15
   11 |  1116    69    48    19    70  1598   921     -    73 |  288   0.42
   13 |  2011    70    27    19   124   993  1694     -    41 |  288   0.25
   14 |  1051    61    69    46   108   662  1246     -    36 |  288   0.26
   15 |  2516    89    76   185    42  1875  2872     -   134 |  278   2.45
   16 |   707    23    39    13    24   558   680     -    25 |  288   0.29
   17 |  4112    50    48    54   102  1111  4005     -    31 |  282   1.00
   18 |   574    52    58    15    94   658   658     -    51 |  288   0.37
   20 |  1166    52    30    36    51  1039  1190     -    29 |  288   0.22
   21 |  2827    79    57    22    88  2231  2468     -    41 |  288   0.30
   23 |  2283    42    56    22   229  4440  1864     -    42 |  288   0.83
   24 |  6514    46    52    31   134  6765  6518     -    25 |  278   1.73
   25 |  1306    47    32    27    75  1422  1349     -    20 |  288   1.47
   26 |  1058   134    52   160    67   537   932     -     X |  277   0.67
   27 |  1250    49    35    37    33  4259  1335     -    32 |  288   0.97
   28 |  2291    33    47    17    47   954  1887     -    32 |  288   0.29
   29 |  1638    68    70    33   111   967  1679     -    42 |  277   0.85
   30 |  3095    44    35    31    47  1864  3042     -    71 |  288   0.72
   31 |  1401   116   107     -    90  2335  1386     -     - |  183    >>>
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    29    17     -     -     -     -     -    24 |  288  11.43
 ALGO |     -     -    15     -     -     -     -     -    12 |  288   0.05
 AMC2 |     -    67    39     -     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 AOML |     -    54     -     -     -     -     -     -    41 |  283  26.00
 AREQ |     -    34   128    44     -     -     -     -   150 |  288  18.24
 ARTU |     -    19     -    18     -     -     -     -     - |  285  17.87
 ASC1 |     -    41     -    22     -     -     -     -    21 |  283    >>>
 AUCK |     -    45     -    43     -     -     -     -    22 |  264  13.26
 BAHR |     -    56    35    39     -     -     -     -    13 |  288   0.48
 BILI |     -    30     -    29     -     -     -     -     - |  287   7.65
 BOGT |     -    18     -     -     -     -     -     -    14 |  182  17.84
 BOR1 |     -    34    36     -     -     -     -     -    18 |  288   0.52
 BREW |     -     -    35     -     -     -     -     -    29 |  284   0.03
 BRMU |     -     -     -    15     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 BRUS |     -    26    27     -     -     -     -     -    17 |  288   0.05
 CAS1 |     -    46     -    25     -     -     -     -    25 |  288   8.95
 CEDU |     -    46     -     -     -     -     -     -    35 |  288  14.78
 CHAT |     -    29     -     -     -     -     -     -    23 |  284  11.67
 CHUR |     -    73    26     -     -     -     -     -    47 |  288   2.92
 COCO |     -    45     -    35     -     -     -     -    23 |  285  10.37
 CORD |     -    31     -    30     -     -     -     -     - |  286  44.61
 CRO1 |     -     -    87    69     -     -     -     -    34 |  278  16.73
 DAV1 |     -    34     -    24     -     -     -     -    37 |  288  14.80
 DRAO |     -    31    20     -     -     -     -     -    21 |  288   0.26
 DWH1 |     -     -    60     -     -     -     -     -    50 |  288   0.37
 FAIR |     -     -    44    40     -     -     -     -    27 |  277   0.05
 GLPS |     -    42     -    39     -     -     -     -     - |  286  25.51
 GODE |     -    38    46     -     -     -     -     -    25 |  288   0.14
 GUAM |     -    27     -    41     -     -     -     -    36 |  288  23.70
 HERS |     -    89   112     -     -     -     -     -    39 |  264   8.18
 HOB2 |     -    43    31     -     -     -     -     -    20 |  288   0.12
 HRAO |     -    47     -    22     -     -     -     -    33 |  288   1.08
 IISC |     -    18     -    18     -     -     -     -    16 |  288  30.83
 JPLM |     -     -    24     -     -     -     -     -    20 |  288  23.24
 KERG |     -    60    30    27     -     -     -     -    24 |  287   1.94
 KGN0 |     -     -    45     -     -     -     -     -    37 |  287   0.31
 KIRU |     -    38     -     -     -     -     -     -    29 |  288   7.58
 KOKB |     -    74    62    33     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 KOSG |     -    22     -     -     -     -     -     -    17 |  288 158.59
 KOUR |     -    70     -    32     -     -     -     -    39 |  273   2.12
 LAE1 |     -    32     -     -     -     -     -     -    24 |  287  19.47
 MAC1 |     -    78     -    72     -     -     -     -   100 |  287  19.97
 MALI |     -    38     -     X     -     -     -     -    29 |  285  16.09
 MAS1 |     -    30     -    36     -     -     -     -    37 |  288   2.41
 MAW1 |     -    31     -    25     -     -     -     -    16 |  288  24.05
 MCM4 |     -    17     -    16     -     -     -     -     - |  287 230.57
 MDO1 |     -    46    26    62     -     -     -     -    24 |  288  37.16
 MEDI |     -     -    14     -     -     -     -     -    12 |  287    >>>
 METS |     -    26    30     -     -     -     -     -    18 |  287  12.57
 MIZU |     -     -    32     -     -     -     -     -    27 |  288   0.36
 MKEA |     -     -     -    27     -     -     -     -    22 |  288  22.86
 NKLG |     -     -     -    37     -     -     -     -    30 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    28     -     -     -     -     -    23 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    45     -     -     -     -     -    37 |  285  16.54
 NRC1 |     -    64    54    23     -     -     -     -    11 |  288   0.04
 NRIL |     -    93     -    88     -     -     -     -     - |  264  11.63
 NSSP |     -    27     -     -     -     -     -     -    21 |  287  14.49
 NYA1 |     -    31     -    40     -     -     -     -    49 |  288   0.05
 NYAL |     -     -    32     -     -     -     -     -    27 |  286 356.95
 ONSA |     -    19    18     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -     -    31    25     -     -     -     -    17 |  288   8.21
 PIE1 |     -    42    28     -     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 POTS |     -    35     -    38     -     -     -     -    17 |  288  19.49
 PRDS |     -    42    58     -     -     -     -     -    29 |  288   2.99
 RBAY |     -    53     -     -     -     -     -     -    41 |  134  43.87
 SANT |     -    33     -    17     -     -     -     -    28 |  288   6.42
 SFER |     -    73    32     -     -     -     -     -    42 |  287 287.14
 STJO |     -    48    31     -     -     -     -     -    22 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    26     -     -     -     -     -    22 |  288  11.12
 SUTH |     -    41     -     -     -     -     -     -    32 |  288  12.19
 SUWN |     -     -    93     -     -     -     -     -    77 |  288   0.79
 THTI |     -     -     -    27     -     -     -     -    22 |  287   1.72
 THU3 |     -    42     -    39     -     -     -     -     X |  288   7.89
 TIXI |     -    28     -    26     -     -     -     -     - |  287   8.24
 TLSE |     -     -    18     -     -     -     -     -    15 |  233   0.48
 TRO1 |     -    44     -    45     -     -     -     -    47 |  288   9.85
 TSKB |     -     -    27    25     -     -     -     -    25 |  288   1.25
 TWTF |     -    43    31     -     -     -     -     -    33 |  288   0.56
 UNSA |     -     -     -    46     -     -     -     -    37 |  288  23.70
 USN1 |     -     -    43     -     -     -     -     -    35 |  288   0.05
 USNO |     -     -    14     -     -     -     -     -    12 |  288   0.03
 USUD |     -    43    68     -     -     -     -     -    34 |  288  12.84
 VILL |     -    22     -     -     -     -     -     -    17 |  288   3.25
 WES2 |     -     -    43     -     -     -     -     -    36 |  288   0.03
 WHIT |     -   143     -     -     -     -     -     -   109 |  285   3.04
 WSRT |     -    41    36    34     -     -     -     -    23 |  288   0.04
 WUHN |     -     -    32     -     -     -     -     -    26 |  272  15.79
 YAKT |     -    25     -     -     -     -     -     -    19 |  286   0.82
 YAR2 |     -    33     -     -     -     -     -     -    25 |  288   6.06
 YELL |     -   135     -     X     -     -     -     -   103 |  258   0.07
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3937    54    50    51    94  2899  3806     -    41 |


 BEST CLOCK FIT: BREW   284   0.03 (ns) 

