
 GPS week: 1254   Day: 3   MJD: 53025                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2685      0    -0.08     0.09     3.78     0.00
 cod |   288     0  27522    864    -0.12    -0.13     0.06    17.49
 emr |   288     0  22264      7   830.19    23.71     0.06    15.79
 esa |   288     0  19403   1530    -2.18     2.24     0.10     8.06
 gfz |   288     0  20637    552    -0.23     0.47     0.06    16.85
 iga |    96     0   2685      2    -0.06     0.09     0.11     0.00
 igu |    96     0   2589      0    -0.06     0.08     2.99     0.00
 jpl |   288     0  15484    273    -6.98    -0.45     0.04    24.73
 ngs |    96     0   2685      0    -0.09     0.10     3.34     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00
 usn |   288     0  34514   1781   894.85    12.16     0.06    17.08

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  1516   -75    78    96   -16  -181  2058    61   786     -   -69 |
    2 | -4057   269  -152   -71   -78    72 -1484     - -2019     -   -23 |
    3 |   762   -80   -25    54     7   150  -688   -24  1374     -    89 |
    5 |-10089   236    39  -260    36   -50 -5867    -1 -7046     -  -190 |
    6 |  2535    95   -53  -107   175   -28 -1265   -63  2170     -  -124 |
    7 | -1533   141   -98   -63    89   160  1417    71 -1111     -  -163 |
    8 | -5957     6   -58   -34    44   -27  1198    48 -4838     -    -9 |
    9 |   439   136   -31  -128    95   -44 -2174    35  -293     -  -165 |
   10 | -7806   156  -127    97    48   278 -3685   -48 -8807     -   -97 |
   11 |  3413   -11   -81   -11    21    96  1543   124  3416     -   -12 |
   13 |  2527   -61   -73   270   -52  -129   662   121  2911     -   -40 |
   14 |  5364   -64    24   -93    12  -120   114    26  5073     -    57 |
   15 |  5752   -29   -85     X   -50    85 13514   -17  3038     -   170 |
   16 |  2731  -175    76     6   -46   -55   111   116  3104     -    68 |
   17 | -6670   183   -56  -114    79    18 -1000    -5 -5152     -  -168 |
   18 |  4677   -85   -35   202    60    16  2263    -8  4527     -   -29 |
   20 |  5041    20  -215   251    68   147  2798   110  5136     -   -87 |
   21 |  1068   -63   155     X   -28    68   485   -16  1250     -   -42 |
   22 |  -675   -10     4   197  -149  -289 -1910   108  -692     -   -18 |
   23 | -2122    22  -101  -125    48   -31   907    23 -1634     -    65 |
   24 | -9298    52  -120   308    72    39     -   -43 -7905     -  -123 |
   25 | -2249   -44  -101    24   -12  -152  -904    41 -2238     -   111 |
   26 | -4245    55   -57    98   104  -190 -3742    50 -4359     -  -185 |
   27 | -1048    22  -116   140    14   -70 -7724   103 -1323     -   -82 |
   28 |  6939   101    44   -78  -152    87   518   129  6455     -   -43 |
   29 | -2748   109   -47  -140    60   -65 -2295    99 -2445     -  -127 |
   30 | 12420    37    40   119    72   -19  4826     1  7772     -  -203 |
   31 |  3498  -107    34   200    47   237   757   -49  2943     -    -6 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     7   -66     -     -     -     -    13     -     -    35 |
 ALGO |     -  -186  -275     X     -     -     -   409     -     -  -147 |
 ALIC |     -   -14     -     -     -     -     -    10     -     -     - |
 AMC2 |     -   -80    16     -     -     -     -   -57     -     -   150 |
 AOML |     -  -139     -     -     -     -     -     -     -     -   142 |
 ARTU |     -    19     -     -   -82     -     -    42     -     -     - |
 ASC1 |     -   -20     -     -  -110     -     -     -     -     -   129 |
 AUCK |     -   -29     -     X     X     -     -   -28     -     -    70 |
 BAHR |     -   -79   165   132  -169     -     -    34     -     -   -15 |
 BILI |     -   136     -     -  -141     -     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   106     -  -229     -     -     -     -     -     -     X |
 BOR1 |     -     -    90     -     -     -     -     -     -     -   -83 |
 BREW |     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 BRMU |     -     -     -     -   -24     -     -     -     -     -    23 |
 BRUS |     -     -    47     -     -     -     -   -22     -     -   -12 |
 CAS1 |     -    19     -    22   -33     -     -    -5     -     -    10 |
 CEDU |     -   -69     -  -116     -     -     -     -     -     -   125 |
 CHAT |     -    12     -    58     -     -     -     -     -     -   -40 |
 CHUR |     -   153   138     -     -     -     -     -     -     -  -340 |
 COCO |     -    36     -     0    65     -     -   -40     -     -   -43 |
 CORD |     -    26     -     -     -     -     -   -19     -     -     - |
 CRO1 |     -     -    -8     -     1     -     -    18     -     -   -21 |
 DAKA |     -    27     -     -   -28     -     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    49     -     -   -37     -     -     -     -     -   -13 |
 DRAO |     -    83   -49     -     -     -     -     -     -     -   -40 |
 DWH1 |     -     -    71     -     -     -     -     -     -     -   -66 |
 FAIR |     -     -   -32    -2     5     -     -    61     -     -   -63 |
 FORT |     -     -   -17     X    88     -     -     -     -     -   -71 |
 GLPS |     -    25     -     -   -26     -     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -    58   -21     -     -     -     -     -     -   -44 |
 GOLD |     -   299     -   -22     -     -     -  -160     -     -     X |
 GUAM |     -     -     -     -   341     -     -  -206     -     -   -37 |
 GUAT |     -     X     -     -   -88     -     -     -     -     -    87 |
 HERS |     -  -315  -102     -     -     -     -     -     -     -   406 |
 HOB2 |     -   103   358    46     -     -     -  -253     -     -   -92 |
 HRAO |     -   -72     -     -   -65     -     -    31     -     -    93 |
 IISC |     -  -120     -    12     1     -     -     -     -     -   114 |
 IRKT |     -     -   -49    97     -     -     -     -     -     -     - |
 JPLM |     -     -   -31     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 KERG |     -    12    61   113  -106     -     -     -     -     -    15 |
 KGN0 |     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 KIT3 |     -     -     -   -44   -54     -     -     -     -     -    74 |
 KOKB |     -     -    24     -   -60     -     -     -     -     -    37 |
 KOSG |     -  -103     -     -     -     -     -     -     -     -   105 |
 KOUR |     -   160     -    51   -98     -     -  -104     -     -    61 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -   -28 |
 LAE1 |     -   -83     -     -     -     -     -    64     -     -    -8 |
 MAC1 |     -     2     -   125    25     -     -  -103     -     -    62 |
 MALI |     -     -     -     9     X     -     -     -     -     -    -4 |
 MAS1 |     -     -    87    12   -64     -     -     -     -     -   -23 |
 MCM4 |     -   193   -36     -  -168     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -  -122  -133   102     -     -     -     -     -    76 |
 METS |     -   -40    74     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 MIZU |     -     -   -22     -     -     -     -     -     -     -    20 |
 MKEA |     -     -     -   -70  -103     -     -     3     -     -   131 |
 NLIB |     -     -  -115     -     -     -     -    81     -     -   -10 |
 NNOR |     -     -   -76  -145     -     -     -     -     -     -   139 |
 NOT1 |     -     -    47     -     -     -     -     -     -     -   -44 |
 NPLD |     -  -201   170     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 NRC1 |     -   -16   -24  -176    60     -     -    39     -     -     7 |
 NRIL |     -     X     -     -   -28     -     -    19     -     -     - |
 NSSP |     -   -75     -     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 NTUS |     -   -95     -     -     -     -     -   -23     -     -   130 |
 NYA1 |     -     X     -     -   175     -     -     -     -     -  -173 |
 NYAL |     -     -    28    38     -     -     -     -     -     -   -44 |
 OHI2 |     -    32     -     -    -1     -     -   -22     -     -     - |
 ONSA |     -   -11    61   114   -96     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -    23    47  -478   116     -     -   -21     -     -    75 |
 PETP |     -   -50     -     -     -     -     -    35     -     -     - |
 PIE1 |     -     -  -139   383     -     -     -     -     -     -   -52 |
 PIMO |     -     -     -   -51    24     -     -     -     -     -     X |
 POL2 |     -    32     -     -     -     -     -   -23     -     -     1 |
 POTS |     -     0     -   152   -25     -     -     -     -     -   -47 |
 PRDS |     -   -88     2     -     -     -     -     -     -     -    88 |
 QAQ1 |     -  -135     -     -     -     -     -     -     -     -   138 |
 REYK |     -  -174     -     -     -     -     -    59     -     -    92 |
 RIOG |     -     4     -     -   -10     -     -     -     -     -     6 |
 SANT |     -   215     -  -521    84     -     -     -     -     -   -56 |
 SCH2 |     -    -2   -12     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 SELE |     -     -     -    31     -     -     -     -     -     -   -15 |
 SFER |     -   204     -     -     -     -     -     -     -     -  -209 |
 STJO |     -   -39  -113     -     -     -     -    78     -     -    32 |
 STR1 |     -     -    54     -     -     -     -     -     -     -   -50 |
 SUTH |     -   -23     -     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 THTI |     -     -     -   319   115     -     -   -96     -     -   -37 |
 THU3 |     -    -4     -     -     4     -     -     -     -     -     X |
 TIDB |     -     -    24   -48     -     -     -     -     -     -     X |
 TIXI |     -    22     -     -   -23     -     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -     -    59     -     -     -     -     -     -     -   -55 |
 TRO1 |     -    66     -     -   137     -     -   -96     -     -   -79 |
 TROM |     -     -     -    34     -     -     -     -     -     -   -16 |
 TSKB |     -   -94     9    70    14     -     -    21     -     -    11 |
 TWTF |     -   -21   -19     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 UNSA |     -     -     -     -     0     -     -     -     -     -     0 |
 USN1 |     -     -   331     -     -     -     -  -301     -     -   246 |
 USNO |     -  -121    63     -     -     -     -    47     -     -    -2 |
 VILL |     -   148     -  -645     -     -     -     -     -     -   140 |
 WES2 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     -    -6 |
 WHIT |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 WILL |     -   -82   -46     -     -     -     -     -     -     -   127 |
 WSRT |     -   -62   154     -     -     -     -   -29     -     -   -36 |
 WTZR |     -   -37   143   -71     -     -     -     5     -     -   -68 |
 WUHN |     -     -   125  -209     -     -     -     -     -     -   -18 |
 YAKT |     -  -151     -     -     -     -     -     -     -     -   155 |
 YAR2 |     -    -7     -     -     -     -     -     -     -     -     8 |
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -   -16     -     -    23 |
 YELL |     -   -79     -   558  -185     -     -     X     -     -     X |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5756    45    31    65    23    67  4921    34  5759     -    33 |  288   5.32
    2 |  6728    61    30    73    37    64  2916     -  6484     -    37 |  288   2.75
    3 |  6853    27    74   130    43    68  2609    45  4785     -    53 |  288   1.57
    5 |  3279    48    52    62    55    83  3512    26  4144     -   117 |  288   1.64
    6 |  7226    20    40    69    33    60  7282    41  6661     -    31 |  288   6.62
    7 |  1493    77    45    98    82    75   577    55  1014     -   201 |  288   0.40
    8 |  3451   133    47   105    50   131  3601    36  3086     -   111 |  288   3.09
    9 |  2762   139    88   139    63   154  2879    63  2560     -    41 |  288   2.21
   10 |  4746    33    25   121    26   234  1700    33  3853     -    37 |  288   2.57
   11 |   558    57    58    55    31    94   647    50   755     -   101 |  288   0.48
   13 |  1205    37    45   110   112    61   806    26  1269     -    43 |  288   0.34
   14 |   615    61    68   101    38    84   515   116   704     -    94 |  288   0.33
   15 |  5281   130    64     X    79   134  5812    52  3731     -    49 |  279   2.20
   16 |   652    21    31    67    33    77   417    23   814     -    52 |  288   0.25
   17 |  3986   144    84   222   102   155   616    39  3141     -    38 |  288   0.59
   18 |   769    44    50   155    30    79  1246    56   688     -   102 |  288   0.39
   20 |  1127    37    33   150    21    76  1720    42   880     -    50 |  288   0.21
   21 |   948    94    63     X   139    92   673    53   763     -    59 |  288   0.31
   22 |   645    63    87    70    70    88  1076    70   679     -    80 |  288   0.48
   23 |  1228    43    50    52    59    94  1055    84   918     -    95 |  288   0.71
   24 |  6859    73    39   109    26   296     -    46  5267     -    46 |  288   2.47
   25 |  6159   170    46   112    34    86  4980    41  5503     -   155 |  288   2.52
   26 |  1033    48    51   101    29    44  2156    28  1389     -    52 |  288   0.73
   27 |  1335   121    65   184    41    81  4244    63  1426     -    79 |  288   1.21
   28 |  1560    45    45   111    42    42   457    31  1564     -    51 |  288   0.31
   29 |  1907    41    43   119    51    94   625    42  1359     -    46 |  288   0.88
   30 |  4693    35    52    96    51    88  3985    26  4583     -    71 |  288   1.27
   31 |  2100    29    45   189    53   146  2905    67  2660     -    51 |  288   2.18
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    35    41     -     -     -     -    38     -     -    22 |  288   9.00
 ALGO |     -    32    13     X     -     -     -    25     -     -    28 |  288   0.05
 ALIC |     -    30     -     -     -     -     -    21     -     -     - |  288  12.01
 AMC2 |     -    47    54     -     -     -     -    32     -     -    15 |  288   0.04
 AOML |     -    18     -     -     -     -     -     -     -     -    18 |  283  29.77
 ARTU |     -    41     -     -    28     -     -    20     -     -     - |  288  14.30
 ASC1 |     -    42     -     -    24     -     -     -     -     -    37 |  288    >>>
 AUCK |     -    64     -     X     X     -     -    42     -     -    39 |  264  11.18
 BAHR |     -    21    25    51    21     -     -    37     -     -    27 |  288   0.33
 BILI |     -    19     -     -    20     -     -     -     -     -     - |  287   9.72
 BOGT |     -    56     -   121     -     -     -     -     -     -     X |  257  25.03
 BOR1 |     -     -    31     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.72
 BREW |     -     -    29     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.09
 BRMU |     -     -     -     -    20     -     -     -     -     -    20 |  288    >>>
 BRUS |     -     -    28     -     -     -     -    15     -     -    34 |  288   0.02
 CAS1 |     -    37     -   102    33     -     -    47     -     -    32 |  288   8.29
 CEDU |     -    30     -    40     -     -     -     -     -     -    34 |  288  23.47
 CHAT |     -    31     -    68     -     -     -     -     -     -    50 |  287  11.12
 CHUR |     -   129   216     -     -     -     -     -     -     -   102 |  286   5.29
 COCO |     -    54     -    63    46     -     -    36     -     -    52 |  288  12.19
 CORD |     -    37     -     -     -     -     -    26     -     -     - |  279  15.62
 CRO1 |     -     -    41     -    90     -     -    41     -     -    36 |  271  13.41
 DAKA |     -    21     -     -    22     -     -     -     -     -     - |  253  15.79
 DAV1 |     -    42     -     -    51     -     -     -     -     -    90 |  288  15.08
 DRAO |     -    31    16     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   0.10
 DWH1 |     -     -   141     -     -     -     -     -     -     -   130 |  284   0.52
 FAIR |     -     -    87    64    94     -     -    60     -     -   111 |  288   0.04
 FORT |     -     -    22     X    22     -     -     -     -     -    27 |  276   0.25
 GLPS |     -    20     -     -    21     -     -     -     -     -     - |  287  28.20
 GODE |     -     -    32    67     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.09
 GOLD |     -    41     -    91     -     -     -    18     -     -     X |  288  18.79
 GUAM |     -     -     -     -    40     -     -    28     -     -    13 |  203  17.40
 GUAT |     -     X     -     -    25     -     -     -     -     -    25 |  288    >>>
 HERS |     -    36    71     -     -     -     -     -     -     -    36 |  264   8.17
 HOB2 |     -    52    25    51     -     -     -    34     -     -    30 |  288   0.04
 HRAO |     -    40     -     -    38     -     -    38     -     -    43 |  288   0.29
 IISC |     -    25     -    73    20     -     -     -     -     -    52 |  288  31.52
 IRKT |     -     -    35    69     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.10
 JPLM |     -     -    48     -     -     -     -     -     -     -    45 |  288  24.86
 KERG |     -    87    58    39    36     -     -     -     -     -    26 |  288   1.69
 KGN0 |     -     -    35     -     -     -     -     -     -     -    33 |  287   0.34
 KIT3 |     -     -     -    20    22     -     -     -     -     -    18 |  288  12.64
 KOKB |     -     -    33     -    43     -     -     -     -     -    38 |  288   0.04
 KOSG |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   3.94
 KOUR |     -    53     -    75    32     -     -    62     -     -    37 |  288   2.14
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    17     -     -    24 |  288  31.13
 LAE1 |     -    37     -     -     -     -     -    32     -     -    31 |  287  14.67
 MAC1 |     -    43     -   100    66     -     -    40     -     -    86 |  288  13.90
 MALI |     -     -     -    86     X     -     -     -     -     -    41 |  288 135.05
 MAS1 |     -     -    32    33    24     -     -     -     -     -    33 |  288   2.74
 MCM4 |     -    82   145     -    65     -     -     -     -     -     - |  288  48.97
 MDO1 |     -     -    24   123    20     -     -     -     -     -    34 |  288  21.99
 METS |     -    29    21     -     -     -     -     -     -     -    37 |  287  10.04
 MIZU |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.42
 MKEA |     -     -     -    65    40     -     -    20     -     -    56 |  288  22.73
 NLIB |     -     -    76     -     -     -     -    50     -     -   128 |  288 522.62
 NNOR |     -     -    43    44     -     -     -     -     -     -    35 |  288  17.79
 NOT1 |     -     -    47     -     -     -     -     -     -     -    44 |  288    >>>
 NPLD |     -    32    40     -     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.03
 NRC1 |     -    65    28    51   123     -     -    24     -     -    37 |  288   0.03
 NRIL |     -     X     -     -    90     -     -    61     -     -     - |  269  12.18
 NSSP |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  13.08
 NTUS |     -    28     -     -     -     -     -    18     -     -    20 |  288  11.16
 NYA1 |     -     X     -     -    82     -     -     -     -     -    81 |  287   0.08
 NYAL |     -     -    22    52     -     -     -     -     -     -    23 |  287   0.10
 OHI2 |     -    47     -     -    34     -     -    49     -     -     - |  288  22.91
 ONSA |     -    50   141    54    58     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PERT |     -    67    61    93    41     -     -    35     -     -    31 |  288   3.48
 PETP |     -    47     -     -     -     -     -    33     -     -     - |  286   9.78
 PIE1 |     -     -    69   150     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.03
 PIMO |     -     -     -    75    36     -     -     -     -     -     X |  264  26.11
 POL2 |     -    25     -     -     -     -     -    40     -     -    46 |  288  17.01
 POTS |     -    67     -    38    22     -     -     -     -     -    50 |  276  20.53
 PRDS |     -    27    33     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   1.82
 QAQ1 |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288   7.66
 REYK |     -    30     -     -     -     -     -    26     -     -    35 |  288  10.71
 RIOG |     -    29     -     -    47     -     -     -     -     -    58 |  255  10.02
 SANT |     -    66     -   103   144     -     -     -     -     -    55 |  288  11.47
 SCH2 |     -    21    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288 182.46
 SELE |     -     -     -    23     -     -     -     -     -     -    11 |  288  31.86
 SFER |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  206   0.64
 STJO |     -    32    14     -     -     -     -    24     -     -    32 |  288   0.05
 STR1 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  11.42
 SUTH |     -    27     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288  11.88
 THTI |     -     -     -    70    52     -     -    34     -     -    29 |  288   2.12
 THU3 |     -    20     -     -    21     -     -     -     -     -     X |  288   8.48
 TIDB |     -     -    28    55     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.13
 TIXI |     -    18     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  287  14.65
 TLSE |     -     -    41     -     -     -     -     -     -     -    38 |  287   0.61
 TRO1 |     -    52     -     -    63     -     -    72     -     -    33 |  288  10.51
 TROM |     -     -     -   124     -     -     -     -     -     -    59 |  285  13.97
 TSKB |     -    35    32    99    31     -     -    23     -     -    22 |  288   1.19
 TWTF |     -    13    31     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.58
 UNSA |     -     -     -     -    56     -     -     -     -     -    56 |  288  39.72
 USN1 |     -     -    50     -     -     -     -    27     -     -    32 |  285   0.05
 USNO |     -    29    16     -     -     -     -    22     -     -    25 |  288   0.02
 VILL |     -    24     -    33     -     -     -     -     -     -    21 |  288   6.68
 WES2 |     -     -    27     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.12
 WHIT |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   1.02
 WILL |     -    36    64     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288  41.96
 WSRT |     -    32    35     -     -     -     -    20     -     -    38 |  288   0.02
 WTZR |     -    26    40    28     -     -     -    15     -     -    37 |  288   0.06
 WUHN |     -     -    34    67     -     -     -     -     -     -    22 |  287  21.27
 YAKT |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.77
 YAR2 |     -    34     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  288  10.48
 YEBE |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    24 |  288   0.22
 YELL |     -    68     -    98    26     -     -     X     -     -     X |  276   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3776    56    58    95    55   114  2990    40  3343     -    55 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

