
 GPS week: 1270   Day: 3   MJD: 53137                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2687      0     0.03     0.07     2.47     0.00
 cod |   288     0  26333     69     0.28     0.18     0.05    14.72
 emr |   288     0  13177      0  3739.13    25.62     0.04    19.68
 esa |   288     0  17711   1784     1.08     1.10     0.06     9.99
 gfz |   288     0  19916      0     0.42     1.03     0.04    20.37
 iga |    96     0   2686     99    -0.03     0.03     0.08     0.00
 igu |    96     0   2687     26     0.19    -0.86     2.52     0.00
 jpl |   288     0  16067    111    -1.00    -0.39     0.03    22.18
 ngs |    96     0   2687     10    -0.08     0.38     2.24     0.00
 usn |   288     0  32022   1368  3739.14    25.61     0.05    13.07

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  4088   -19   -38   108     4    33  1750   -33  3904    41 |
    3 | -3391    83   -15   -13   139  -118 -1676   -56 -3171  -195 |
    4 | -1057   -17  -104   135    36   -22   244    52 -1297     7 |
    5 |   576    62   -12   -62    53   111   317   126   328  -111 |
    6 | -1780     3  -111   141    93  -197 -9263    16 -2278  -114 |
    7 |   762   -88   -65   167   138    45   597   189   566  -160 |
    8 |-26514   -74   -88   117    92    55 -8171    35-28250   -72 |
    9 | -4767    75   -75   -77    97  -141 -4630    80 -4254   -81 |
   10 | -3828   -10    14    76   -15    41 -3362   147 -2542   -70 |
   11 |  3038    39   -47    38    -1    26  1435     9  3019    -4 |
   13 |  6581     1   -11   -24   -44    49  1898    25  6559    61 |
   14 |  5264    98   -17    52   -65   -38   498    94  5224  -170 |
   15 | -6510     9    -4   -13    10    64 -5647    55 -5806   -92 |
   16 |  4443    26    25     5  -121    -3   334   132  4457   -69 |
   17 | -1179   -50    10    86    24   171  4777   103 -1078   -82 |
   18 |  4998   152   -36   114   -72    55  1667    66  4740  -103 |
   19 |  6988    78    63  -165   332   123  2248  -162  7072  -313 |
   20 |  5982   -30   -28    64    10    44  2295    68  5638     X |
   21 |  8716    98   102  -159  -112    20  2138   104  7238     X |
   22 |  3627    93    12  -134   -58   -13 -2663   -11  2540    87 |
   24 | -6636   -59   -35   -58    30    60  8200    57 -5331    29 |
   25 | -4266    95    -1   -94    69  -173 -3550     7 -4004  -142 |
   26 |   304    52   -37     X    48   -88 -2995    72   140   -89 |
   27 | -1396  -146  -103   183   169   -86  -999    81 -1405  -207 |
   28 |  8238  -112   -51     6    69    95  4286    30  7784    46 |
   29 |  -184    26   -74    65    10    88  3633   128  -517    -6 |
   30 |   863   133    -4  -111    85   -58    24    25   684  -228 |
   31 | -2955    13   109    61    -9   -26  8870   -24 -2926  -210 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   -18     -     -     -     -     -    22     -   -17 |
 ALRT |     -   -51     -     -    37     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -57     -     -     -     -     -   -81     -   201 |
 ARTU |     -    46     -    87   -27     -     -   -44     -     - |
 ASC1 |     -    37     -     -   -86     -     -     -     -    96 |
 ASPA |     -     -     -     -    53     -     -     -     -   -83 |
 AUCK |     -     -     -    59     -     -     -     -     -   -45 |
 BOGT |     -  -284     -     X   158     -     -    44     -     X |
 BOR1 |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 BRMU |     -     -     -     -   -78     -     -     -     -   122 |
 BRUS |     -    97     -     -     -     -     -   -75     -    18 |
 CAS1 |     -   100     -    18   -58     -     -    52     -  -124 |
 CEDU |     -   -23     -    63     -     -     -     -     -   -22 |
 CHAT |     -  -106     -     -    91     -     -     -     -   -22 |
 CHUR |     -   110     -     -     -     -     -     -     -  -124 |
 COCO |     -   -78     -   128     -     -     -     -     -   -10 |
 CRO1 |     -   175   -34   -34    62     -     -   -38     -  -157 |
 DAKA |     -    28     -     -   -20     -     -     -     -     - |
 DAV1 |     -    -2     -     -   -99     -     -   117     -   -12 |
 DRAO |     -     4   -50     -     -     -     -   122     -  -136 |
 DWH1 |     -   195     -     -     -     -     -  -140     -    22 |
 FAIR |     -  -102    29   269   -90     -     -     3     -     0 |
 FORT |     -   -68   137     -   -89     -     -     -     -     X |
 GODE |     -  -106     -   319     -     -     -     -     -  -125 |
 GOLD |     -     -     -    -5     -     -     -    -6     -    13 |
 GUAM |     -     -     -  -341    27     -     -   -36     -   279 |
 GUAT |     -     -     -     -    46     -     -     -     -   -71 |
 HOB2 |     -    42     -     -     -     -     -     -     -   -48 |
 HOFN |     -     -     -     -   -55     -     -    50     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -   -63     -   107 |
 IISC |     -     -     -     -    -3     -     -     -     -     5 |
 ISPA |     -    91     -     -    45     -     -  -101     -     - |
 JAB1 |     -   100     -  -147     -     -     -     -     -     - |
 KARR |     -    -1     -   -30     -     -     -    14     -     - |
 KERG |     -   163    90  -240   -69     -     -     -     -   -30 |
 KGN0 |     -   -19     -     -     -     -     -     -     -    21 |
 KIRU |     -   -37     -   -26     -     -     -     -     -    61 |
 KIT3 |     -     -     -     -   -97     -     -    44     -    92 |
 KOKB |     -     -     -     -    13     -     -     -     -   -21 |
 KOSG |     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 KOUR |     -    81     -  -303     -     -     -     -     -   141 |
 LAE1 |     -   -47     -     -    74     -     -   -19     -   -30 |
 LHAS |     -     -     -   -78     -     -     -     6     -    50 |
 LPGS |     -    34    92  -212     -     -     -   -51     -    75 |
 MAC1 |     -   -52     -    67   -49     -     -    68     -   -31 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -73     -   125 |
 MAS1 |     -     -    96  -195    27     -     -     -     -   -37 |
 MDO1 |     -     -     3     -   -11     -     -     -     -    12 |
 METS |     -    17     -     -     -     -     -     -     -   -19 |
 MIZU |     -     -     -  -231     -     -     -     -     -   176 |
 MKEA |     -     -     -   -85     -     -     -   -11     -    83 |
 NLIB |     -   -20     -     -     -     -     -    93     -  -135 |
 NNOR |     -     -     -    -3     -     -     -     -     -     2 |
 NPLD |     -    -6     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 NRC1 |     -     -    12     -    25     -     -   -72     -    65 |
 NRIL |     -    19     -     -   -57     -     -    39     -     - |
 NSSP |     -   -31     -     -     -     -     -    47     -   -44 |
 NTUS |     -  -108     -     -     -     -     -     -     -   122 |
 NYA1 |     -   130     -     -   -99     -     -     -     -     8 |
 ONSA |     -  -113     -   167     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -     -   -93     -     -    85     -     - |
 PERT |     -     -   -25     X   119     -     -   -15     -  -123 |
 PETP |     -   -90     -     -    68     -     -    -2     -     - |
 PIE1 |     -    -4     -     X     -     -     -    36     -   -56 |
 POL2 |     -   -54     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 POTS |     -   -47     -     -    25     -     -     -     -    13 |
 PTBB |     -    48     -     -     -     -     -     -     -   -54 |
 QAQ1 |     -  -102     -     -     -     -     -     -     -   115 |
 RIOG |     -   -18   106     -   -59     -     -     -     -   -57 |
 SANT |     -    -9     -   107     5     -     -     -     -   -79 |
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -     -   -82     -   139 |
 SEY1 |     -     -     -     -  -219     -     -     -     -   341 |
 SFER |     -  -110     -     -     -     -     -     -     -   124 |
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    30     -   -50 |
 SPT0 |     -   -85     -     -     -     -     -     -     -    96 |
 STJO |     -     -   -54     -     -     -     -   -81     -   219 |
 SUTM |     -     -     -     -   -55     -     -    51     -     - |
 THTI |     -     -    50   118  -119     -     -     -     -    19 |
 THU3 |     -   -88    24     -     -     -     -     -     -    63 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    19     -   -32 |
 TIDB |     -    -1   -98   290     -     -     -     -     -   -73 |
 TOW2 |     -     2     -     -     -     -     -    -1     -     - |
 TRO1 |     -  -102     -     -  -209     -     -     -     -   442 |
 TSKB |     -   -79    71     -     5     -     -     -     -   -26 |
 TWTF |     -   -38     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 UNSA |     -     -     -  -100     -     -     -   -16     -    88 |
 URUM |     -   -37     -     -     -     -     -     -     -    42 |
 USN1 |     -   267     -     -     -     -     -  -319     -   240 |
 USNO |     -   -90   103     -     -     -     -     -     -   -54 |
 USUD |     -     -     -  -211     -     -     -    82     -    23 |
 VILL |     -    -5     -     X     -     -     -     -     -     6 |
 WHIT |     -   -42     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 WSRT |     -    64     -     -     -     -     -     -     -   -73 |
 WTZR |     -     -     -    71     -     -     -     -     -   -54 |
 WUHN |     -     -     -     -   106     -     -     -     -  -165 |
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -   -60     -   102 |
 YELL |     -    -9    53     5   -71     -     -     -     -    43 |
 ZWEN |     -     -     -     X  -245     -     -     -     -   382 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5638    58    37    46    19    90  4881    50  5466    30 |  288   5.15
    3 |  4769    68    65    89    42    76  5031    29  4705   121 |  288   3.46
    4 |   740    75    19    78    23    92   731    37   834    75 |  288   0.87
    5 |  1810    39    19    33    21    82  1855    29  1757    53 |  288   1.93
    6 |  1414   126    49   168    65   134  4174    66  1490    53 |  288   1.60
    7 |  1327    85    48    91    35    49   722    50  1215    84 |  287   0.65
    8 |  6434    62    37    51    43    98  2493    35  4759    67 |  288   2.22
    9 |  1865    22    23    63    25    76  1852    17  2041    43 |  288   1.85
   10 |  3083    54    26    49    36    70  1597    44  2260    61 |  288   1.59
   11 |   535    35    25    24    28    31  1031    27   555    70 |  288   0.35
   13 |   914    77    37    41    46    55  1194    48   945   111 |  288   0.24
   14 |  1011    39    77    98    26   102   809    26   946    69 |  288   0.50
   15 |  2659    45    27    40    28    59  3097    22  2679    44 |  288   2.08
   16 |   466    60    55    91    36    56   355    59   457    68 |  288   0.21
   17 |  1493    44    18    54    18    76  2510    40  1376    51 |  288   0.73
   18 |   594    51    25    52    25    70  1053    34   662    52 |  288   0.37
   19 |  1330    76    56    52    93   219   772    47  1209   109 |  288   0.48
   20 |   418    41    29    35    28    27  1139    50   510     X |  288   0.23
   21 |  2856    47    16    50    25    50  1402    28  2428     X |  288   0.50
   22 |  1894    56    54    76    43    58  3906    21  1538    53 |  288   0.29
   24 |  3320    55    40    96    20   100  3834    38  2442    57 |  288   2.29
   25 |  3038    55    31    63    34    59  3872    20  3657    54 |  288   2.32
   26 |   710    65    34     X    43    73  1257    20   790   118 |  288   0.74
   27 |  1496    22    43    47    22    75   975    29  1138    56 |  288   0.57
   28 |  1904    41    22    44    32   102  1931    34  2131    76 |  288   0.32
   29 |  1292    68    24    89    50   124  4059    25   956    81 |  288   0.73
   30 |  1076    53    21    47    31    71   677    20  1248    36 |  288   0.81
   31 |  1270    73    80    76    35   103  2530    29  1393    57 |  288   1.37
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    39     -     -     -     -     -    30     -    25 |  288   0.13
 ALRT |     -    20     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   6.58
 AMC2 |     -    37     -     -     -     -     -    24     -    21 |  288   0.05
 ARTU |     -    29     -    34    45     -     -    26     -     - |  287  10.85
 ASC1 |     -    40     -     -    27     -     -     -     -    40 |  288    >>>
 ASPA |     -     -     -     -    32     -     -     -     -    50 |  286    >>>
 AUCK |     -     -     -   146     -     -     -     -     -   111 |  148  16.88
 BOGT |     -    86     -     X    87     -     -    51     -     X |  283  10.59
 BOR1 |     -    25     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.53
 BRMU |     -     -     -     -    25     -     -     -     -    39 |  288    >>>
 BRUS |     -    22     -     -     -     -     -    18     -    32 |  288   0.07
 CAS1 |     -    60     -    41    30     -     -    35     -    34 |  288   7.12
 CEDU |     -    34     -    41     -     -     -     -     -    30 |  288  10.80
 CHAT |     -    33     -     -    23     -     -     -     -    31 |  287  12.43
 CHUR |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    37 |  284   3.26
 COCO |     -    39     -    79     -     -     -     -     -    49 |  288   9.12
 CRO1 |     -    30    43    53    23     -     -    20     -   145 |  288  18.28
 DAKA |     -    24     -     -    17     -     -     -     -     - |  264  19.24
 DAV1 |     -    38     -     -    19     -     -    40     -    41 |  283  15.10
 DRAO |     -    43    17     -     -     -     -    23     -    33 |  288   0.06
 DWH1 |     -    43     -     -     -     -     -    24     -    15 |  288   0.82
 FAIR |     -   120    53    82    74     -     -    82     -    97 |  288   0.08
 FORT |     -    48    48     -    44     -     -     -     -     X |  288   0.08
 GODE |     -    21     -    36     -     -     -     -     -    17 |  288   0.37
 GOLD |     -     -     -    37     -     -     -    35     -    53 |  288  18.35
 GUAM |     -     -     -    62    28     -     -    39     -    38 |  288  12.43
 GUAT |     -     -     -     -    42     -     -     -     -    65 |  288    >>>
 HOB2 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288   0.11
 HOFN |     -     -     -     -    32     -     -    30     -     - |  288    >>>
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    21     -    36 |  288   0.78
 IISC |     -     -     -     -    19     -     -     -     -    30 |  288  22.50
 ISPA |     -    36     -     -    37     -     -    20     -     - |  288  15.70
 JAB1 |     -    20     -    29     -     -     -     -     -     - |  288  12.81
 KARR |     -    35     -    62     -     -     -    30     -     - |  288  11.71
 KERG |     -    32    26    42    24     -     -     -     -    39 |  288   1.42
 KGN0 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.63
 KIRU |     -    19     -    26     -     -     -     -     -    29 |  288  12.38
 KIT3 |     -     -     -     -    47     -     -    37     -   107 |  287  63.54
 KOKB |     -     -     -     -    25     -     -     -     -    38 |  288   0.12
 KOSG |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288  10.23
 KOUR |     -    44     -    41     -     -     -     -     -    55 |  288   1.65
 LAE1 |     -    29     -     -    35     -     -    33     -    35 |  287  13.50
 LHAS |     -     -     -    45     -     -     -    22     -    28 |  288    >>>
 LPGS |     -    32    25    42     -     -     -    32     -    53 |  288  53.05
 MAC1 |     -   117     -    67    49     -     -    45     -    62 |  288  12.48
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    12     -    20 |  288  13.28
 MAS1 |     -     -    31    46    28     -     -     -     -    35 |  288   2.19
 MDO1 |     -     -    16     -    15     -     -     -     -    22 |  288  11.57
 METS |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   9.13
 MIZU |     -     -     -    66     -     -     -     -     -    51 |  217   0.42
 MKEA |     -     -     -    52     -     -     -    37     -    30 |  288  27.97
 NLIB |     -    46     -     -     -     -     -    23     -    36 |  288   0.07
 NNOR |     -     -     -    30     -     -     -     -     -    23 |  276  11.34
 NPLD |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   0.07
 NRC1 |     -     -    20     -    32     -     -    24     -    24 |  288   0.05
 NRIL |     -    23     -     -    13     -     -    14     -     - |  288   8.64
 NSSP |     -    30     -     -     -     -     -    19     -    30 |  288  10.57
 NTUS |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    49 |  288   9.60
 NYA1 |     -    21     -     -    23     -     -     -     -    47 |  288   0.13
 ONSA |     -    21     -    30     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PDEL |     -     -     -     -    11     -     -    10     -     - |  288  52.96
 PERT |     -     -    22     X    19     -     -    38     -    37 |  288   4.79
 PETP |     -    51     -     -    36     -     -    30     -     - |  287  11.50
 PIE1 |     -    90     -     X     -     -     -    50     -    80 |  287  87.62
 POL2 |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288  11.97
 POTS |     -    19     -     -    15     -     -     -     -    25 |  288  25.43
 PTBB |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    50 |  288   0.33
 QAQ1 |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    16 |  285   7.00
 RIOG |     -    30    34     -    36     -     -     -     -    96 |  288  10.56
 SANT |     -    30     -    81    35     -     -     -     -    96 |  288  10.00
 SCH2 |     -     -     -     -     -     -     -     8     -    14 |  286 328.79
 SEY1 |     -     -     -     -    27     -     -     -     -    43 |  288  31.14
 SFER |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    27 |  286   0.63
 SOFI |     -     -     -     -     -     -     -    15     -    25 |  288 123.66
 SPT0 |     -    33     -     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.07
 STJO |     -     -    17     -     -     -     -    16     -    20 |  288   0.17
 SUTM |     -     -     -     -    32     -     -    29     -     - |  288   1.69
 THTI |     -     -    21    50    39     -     -     -     -    38 |  288   7.38
 THU3 |     -    14    18     -     -     -     -     -     -    22 |  288   7.10
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    16     -    27 |  288   0.04
 TIDB |     -    29    35    40     -     -     -     -     -    26 |  288   0.06
 TOW2 |     -    46     -     -     -     -     -    31     -     - |  288  12.39
 TRO1 |     -    20     -     -    15     -     -     -     -    36 |  249   8.01
 TSKB |     -    33    19     -    25     -     -     -     -    20 |  288   1.52
 TWTF |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    21 |  277   1.00
 UNSA |     -     -     -    51     -     -     -    21     -    50 |  288  22.97
 URUM |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    33 |  288  19.21
 USN1 |     -    29     -     -     -     -     -    27     -    44 |  288   0.07
 USNO |     -    26    12     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.06
 USUD |     -     -     -    40     -     -     -    30     -    39 |  288  13.35
 VILL |     -    16     -     X     -     -     -     -     -    18 |  288   5.09
 WHIT |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288   2.30
 WSRT |     -    15     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.05
 WTZR |     -     -     -    22     -     -     -     -     -    17 |  208   0.08
 WUHN |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    37 |  287  13.98
 YAKT |     -     -     -     -     -     -     -    21     -    36 |  283    >>>
 YELL |     -    27    45    29    32     -     -     -     -    24 |  288   0.09
 ZWEN |     -     -     -     X    39     -     -     -     -    61 |  229  16.97
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2475    47    37    62    36    80  2520    33  2237    52 |


 BEST CLOCK FIT: TID1   288   0.04 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   10.36   | 3.92e-14  7.78e-15  1.31e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.29   | 3.76e-14  7.60e-15  1.85e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.59   | 4.46e-14  9.03e-15  1.36e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.80   | 4.57e-14  9.02e-15  2.47e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.94   | 5.34e-14  1.25e-14  4.62e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    6.52   | 4.72e-14  1.00e-14  4.01e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.37   | 3.13e-14  9.34e-15  2.58e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.90   | 3.87e-14  7.09e-15  8.34e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    5.37   | 2.95e-14  6.56e-15  1.18e-15 |
 PIE1 |   287     1     0   285    4.92   | 4.26e-14  8.17e-15  2.49e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.12   | 3.65e-14  7.92e-15  1.98e-15 |
 USN1 |   288     0     0   288    3.33   | 9.45e-14  1.76e-14  5.11e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.18   | 3.93e-14  5.60e-15  3.42e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.32   | 3.90e-14  9.69e-15  2.82e-15 |
 FAIR |   288     1     0   287    1.73   | 4.38e-14  7.87e-15  3.74e-15 |
 DRAO |   288     1     0   287    1.68   | 6.80e-14  1.93e-14  6.81e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.60   | 5.80e-14  1.50e-14  4.62e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.48   | 4.69e-14  1.04e-14  5.89e-15 |
 TIDB |   288     0     0   239    1.38   | 1.51e-13  1.72e-14  5.44e-15 |
 WTZR |   208     0     0   208    1.22   | 5.26e-14  3.04e-14         - |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.70   | 3.10e-14  9.40e-15  8.40e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.46   | 5.59e-14  1.15e-14  1.91e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.28   | 8.05e-14  1.83e-14  8.17e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.22   | 3.03e-13  7.44e-14  3.38e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.09   | 6.52e-13  7.80e-14  3.27e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.09   | 4.03e-13  1.26e-13  4.05e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.32e-13  1.10e-13  6.37e-14 |
 G22  |   288     0     3    98    0.08   | 5.22e-13  6.45e-14  2.86e-14 |
 MIZU |   217     0     0   173    0.08   | 3.49e-13  7.08e-14         - |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.45e-13  1.11e-13  6.37e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 3.34e-13  9.21e-14  7.30e-14 |
 G13  |   288     0     3    89    0.07   | 5.60e-13  7.41e-14  1.90e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.30e-13  1.01e-13  6.25e-14 |
 G07  |   287     0     0   286    0.06   | 2.98e-13  1.04e-13  7.23e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.06   | 4.60e-13  1.38e-13  4.97e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.15e-13  1.21e-13  8.98e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.51e-13  1.32e-13  9.99e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 5.22e-13  1.19e-13  7.86e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.04   | 1.19e-13  4.45e-14  7.65e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 4.66e-13  1.18e-13  8.79e-14 |
 TWTF |   277     0     0   115    0.03   | 3.92e-13  1.18e-13  7.30e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.94e-13  1.59e-13  1.45e-13 |
 G16  |   288     0     2    16    0.03   | 4.63e-13  5.27e-14  2.44e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.07e-12  2.82e-13  1.24e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.46e-13  1.61e-13  1.28e-13 |
 YAKT |   283     0     0   143    0.01   | 4.49e-13  1.36e-13  5.41e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  4.03e-13  1.34e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.57e-12  4.63e-13  1.18e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  4.19e-13  1.97e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  4.07e-13  1.33e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.79e-13  1.72e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.01   | 7.39e-13  2.20e-13  1.04e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.28e-12  3.89e-13  1.83e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.61e-12  6.14e-13  1.51e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.26e-13  2.08e-13 |
 STJO |   288     0     0   288    0.00   | 3.49e-14  1.24e-14  7.42e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.41e-14  5.83e-15  3.75e-15 |
 TRO1 |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   148     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 5.77e-13  7.29e-14  2.34e-14 |
 G21  |   288     4     6     0    0.00   | 8.56e-13  1.76e-13  5.69e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  6.69e-14  2.17e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.43e-12  1.30e-13  4.13e-14 |
 G14  |   288     2     5     0    0.00   | 7.02e-13  1.67e-13  5.74e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.86e-13  6.74e-14  4.33e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.11e-13  1.94e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.01e-13  3.90e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  7.65e-13  5.68e-13 |
 ZWEN |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.80e-13  2.53e-13  1.46e-13 |
 VILL |   288     0     1     0    0.00   | 1.10e-12  1.32e-12  3.40e-13 |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.08e-13  2.37e-13  5.36e-13 |
 SOFI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.77e-12  5.14e-13  3.04e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     1     0    0.00   | 7.38e-13  7.83e-13  9.09e-13 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.13e-12  6.26e-13  1.48e-13 |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.74e-13  6.92e-13  6.22e-13 |
 KIT3 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.13e-17  2.55e-16  1.53e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      SPT0      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
