
 GPS week: 1270   Day: 1   MJD: 53135                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  36242     73    -0.13     0.55     0.05    15.12
 emr |   288     0  24344    163  3688.56    25.76     0.04    16.77
 esa |   288     0  19701    466  3687.88    25.65     0.06    10.09
 gfz |   288     0  30818    310     0.04     0.16     0.03    24.87
 igr |   288     0  34972    117    10.25    -1.25     0.04     0.00
 jpl |   288     0  25804      0     1.65    -0.54     0.03    21.62
 mit |   288     0  33060   5672    -0.33     0.73     0.05    11.53
 ngs |    96     0   2688      0     0.15    -0.11     2.72     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -20  -117    44   -33    33   -99   415  5661     - |
    3 |    95  -102    35     X   -38    -6     X -4356     - |
    4 |    18  -172    27   -13   -79   -69   360 -1801     - |
    5 |    -6  -172   -75    98  -181  -133   361-10201     - |
    6 |   -19  -264  -139    43  -136     5   409 -6176     - |
    7 |    89   -62  -114   -29   -83   -92   302 -1591     - |
    8 |    18   -49    17    79   -88  -175   147-11810     - |
    9 |   -72  -225     1    27  -135   -48   452 -1683     - |
   10 |   -80   -89   -18    -9    21  -120   495  1251     - |
   11 |    39  -154   220    27   -46    36  -145  2852     - |
   13 |   138   -52   168    71    18   -65  -296  5586     - |
   14 |    97  -121    83    70   -25     -  -189  3840     - |
   15 |  -138  -119   -23     0   -97   -56   477 -2629     - |
   16 |    18  -180   199    -3    66    77   -73  4419     - |
   17 |   -57  -128   -50   103   -44  -160   380 -1847     - |
   18 |    79  -113    97    31   -30   -37   -22  4461     - |
   19 |   118  -158   138   155    14   -90  -243  6390     - |
   20 |    60    10   141   -35    17    20  -177  3647     - |
   21 |    61   -42   295    -6   -12   -62  -147  6795     - |
   22 |    31  -185    59    25   -30    90   -48  -776     - |
   24 |   -14   -82     -   -14  -102  -148   427  3302     - |
   25 |   -49  -189   -92    11  -113   -53   494 -5437     - |
   26 |   -71  -196    33    55  -120  -119   455  2563     - |
   27 |   -60  -180    24    48    40    -6   226 -1511     - |
   28 |    48   -71   123    80   128   -50  -147  3186     - |
   29 |   -64  -164    35    24   -72  -134   484 -2513     - |
   30 |    30  -193   -74    13  -160   -45   363   972     - |
   31 |    -2  -112  -110    40   -70   -32   230 -2593     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    -9    34     -     -    66     -   -37     -     - |
 ALGO |  -204    65   675  -191   -55    91  -176     -     - |
 ALIC |   -88     -     -     -     -    89   -54     -     - |
 ALRT |   -42     -     -    45   -35    39  -114     -     - |
 AMC2 |  -151   136     -     -   -56   131  -248     -     - |
 ARTU |    10     -   155    -1   -43   -79     X     -     - |
 ASC1 |    32     -     -   -20   114     -     -     -     - |
 ASPA |   258     -     -    86   -69  -280     -     -     - |
 AUCK |   -10     -     X     -   132    33   -49     -     - |
 BAHR |   -53     -    79     -     -     -     -     -     - |
 BAN2 |     -     X     -  -335   799     -   722     -     - |
 BILI |    50     -     -    45     -   -14  -136     -     - |
 BJFS |   -15     -     -   -67     -    88     X     -     - |
 BOGT |   -61     -   107    -2  -394     -     X     -     - |
 BRAZ |     -     -     -     6     -    -6     -     -     - |
 BREW |     -   -50     -     -  -143     -    72     -     - |
 BRMU |     -     -     -  -133  -114   153     -     -     - |
 BRUS |    72    36     -     -    83     -  -147     -     - |
 CAS1 |    -5     -    91  -107   -95    -9   177     -     - |
 CEDU |   -32     -    48     -    18     -     X     -     - |
 CHAT |   -37     -     -    -8   -29    79   -82     -     - |
 CHUR |   -18    29     -     -   -85     -   -18     -     - |
 COCO |     4     -   -98   182   -64  -167     -     -     - |
 CRO1 |    78    79  -234     -    -2    -6     X     -     - |
 DAEJ |  -320     -     -     -     -   224     X     -     - |
 DAKA |    73     -     -   -44     -     -     -     -     - |
 DARW |   -30    25     -     -   -78     2     X     -     - |
 DAV1 |    29     -     -   -64   -55   -11   121     -     - |
 DRAO |    15    57     -   -55   122     -    16     -     - |
 DUBO |   -92     -     -     -     -    64     -     -     - |
 DWH1 |   164   214     -     -   -15  -292    22     -     - |
 FAIR |   -14   -39   207   -45    52    56  -114     -     - |
 FORT |   614     -  -377    -4    -8    67  -554     -     - |
 GODE |     -    34     3     -   -39     -   -51     -     - |
 GOLD |     2     -    37   -16     2     -     -     -     - |
 GUAM |   146     -    66    27    25  -172    15     -     - |
 HERS |     -    67     -     -   350     -   -97     -     - |
 HOB2 |   -70    88     -   -17    -4     -     -     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   114    44   -82     -     - |
 IENG |  -100    90     -     -    18     -     -     -     - |
 IISC |   -26     -    53   120   -78  -111   -63     -     - |
 INVK |    23     -     -   -14     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    67     1  -110     -   138  -119     -     - |
 ISPA |   151     -     -   161    42  -290     -     -     - |
 JAB1 |    97     -  -188     -     -     -    37     -     - |
 JPLM |     -    96     -     5     1     -  -150     -     - |
 KARR |    18     -    32     -     -   -27     -     -     - |
 KERG |    63   -22  -151  -123   -65   152    64     -     - |
 KGN0 |    -8     8     -     -    73     -     -     -     - |
 KIRU |  -196     -     -     -  -192     -   257     -     - |
 KIT3 |     -     -   -61   -12    37   120  -147     -     - |
 KOKB |     -     -     -   -15    72     -    32     -     - |
 KOSG |   -42     -     -    26     -     -     -     -     - |
 KOUR |    40     -  -220    75   -29   -12     -     -     - |
 LAE1 |    -8     -     -  -108    70   202  -136     -     - |
 LHAS |   -53     -   -44    49   -56     -     -     -     - |
 LPGS |   119   270     8  -363   137    73    90     -     - |
 MAC1 |   -69     -    60  -128   -22   157    19     -     - |
 MAG0 |    30     -     -     -   -38   -21     -     -     - |
 MAS1 |     -    62   -41   -27   -18    63  -117     -     - |
 MATE |   119     -     -   -52   -11     -   -44     -     - |
 MAW1 |    31     -   -46     -  -132     -     -     -     - |
 MDO1 |    15    15     -   -19   -79     -     -     -     - |
 MDVJ |    94     -     -     -     -     -  -124     -     - |
 METS |   -35    83     -   -35   257     -     X     -     - |
 MIZU |     -    64     -    49   303     -  -198     -     - |
 MKEA |    99     -  -100     -   112     -   -42     -     - |
 NLIB |     -    86     -   -35   206     -   -51     -     - |
 NNOR |     -   154  -192     -   -71     -   -56     -     - |
 NPLD |   -72    65     -     -    35     -     -     -     - |
 NRC1 |  -116   132     -    72    36     -  -195     -     - |
 NRIL |     2     -     -     1   -13    75  -145     -     - |
 NTUS |  -217     -    -5    75  -186   111   -81     -     - |
 NYA1 |   114     -     -     7    -7     -  -165     -     - |
 NYAL |     -    42     -     -   101     -   -61     -     - |
 OBET |     -   114     -   -77     -     -     -     -     - |
 ONSA |     -     -    90   -17     -    77  -191     -     - |
 OPMT |    46    51     -   -63     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -177     -     -    43   161    74     -     -     - |
 PERT |   -74   175  -153     -   -38    37   -92     -     - |
 PETP |   -94     -     -    57    23     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   117  -194     -    48     -     X     -     - |
 PIMO |   102     -   126    27     -  -144     -     -     - |
 POL2 |    82     -     -     -    46     -  -107     -     - |
 POTS |   -83     -     -    50    22     -     -     -     - |
 PRDS |   -87    78     -     -   133     -     X     -     - |
 PTBB |    33   118     -     -    94     -  -215     -     - |
 QAQ1 |    94   235     -     1   252  -248     0     -     - |
 RABT |   101     -     -     -     -   -71     -     -     - |
 RAMO |  -105     -     -     -     -    73     -     -     - |
 RESO |   -44     -     -    27     -     -     -     -     - |
 RIOG |   -23    31     -     -   -72    -8     X     -     - |
 SANT |   -11     -   129    24   -50   -60   -38     -     - |
 SCH2 |  -133   104     -     -    46    90  -146     -     - |
 SFER |    81     6     -     -    52     -  -114     -     - |
 SPT0 |   -99    89     -     -   -51     -     X     -     - |
 STJO |   -20    78     -   -85    -8    51     X     -     - |
 STR1 |     -   -55     -     -  -110     -    81     -     - |
 SUTM |     -    97     -    50     -     -  -249     -     - |
 THTI |     -   -66    32    64    66     7   -83     -     - |
 THU3 |    10    -9     -     0    66     -     -     -     - |
 TIDB |   -48   -61   173     -  -110     -     X     -     - |
 TIXI |    54     -    40   -15     -     8   -87     -     - |
 TLSE |     -    57     -     -   102     -   -83     -     - |
 TOW2 |    -5     -     -   -44   -34    54     X     -     - |
 TRO1 |   -76     -     -    93    50   -30   -45     -     - |
 TSKB |   -79   -36    69    44   -13     0     X     -     - |
 TWTF |   -48    -2     -    65    19   -48     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -38   -85    19   103     X     -     - |
 URUM |    25     -     -   -15    54     -     -     -     - |
 USN1 |   -17    15     -     -  -134     -     -     -     - |
 USNO |   -37   102     -     -    27     -  -101     -     - |
 USUD |   -14   -14     -    62   148     -   -95     -     - |
 VILL |   116     -  -715   133   179     -   128     -     - |
 WES2 |     -   224     -  -152   173     -     2     -     - |
 WHIT |    26     -     -     -     -     -   -34     -     - |
 WROC |     -   -74     -     -     -     -   108     -     - |
 WSRT |    35     -     -    16     -     -   -80     -     - |
 WTZR |  -133   217  -132   -40    52   137  -197     -     - |
 WUHN |  -123    32     -   205    87     -  -329     -     - |
 YAKT |    33     -     -     -   -23   -23     X     -     - |
 YAR2 |   -36    79     -   -31   -70     -     -     -     - |
 YEBE |     -  -125     -     -  -168     -   182     -     - |
 YELL |   -68   114    -6   -40     3    78  -132     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -50     -    57     -     -     - |
 YKRO |  -116     -     -    29     -    47     X     -     - |
 YSSK |   -41     -     -   -43     -   145  -125     -     - |
 ZAMB |    33     -     -    65     -   -71   -50     -     - |
 ZECK |    14     -     -     9     -   -20     -     -     - |
 ZWEN |     -     -  -333  -250  -258   579  -254     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    57    32    38    36    45    23    55  4044     - |  288   3.25
    3 |    72    53    35     X    61    27     X  5497     - |  287   4.09
    4 |    40    24    58    26    40    42    80   940     - |  288   0.94
    5 |    41    25    37    32    26    29    69  4021     - |  288   2.28
    6 |   141    57   146    41    74    72    55  3984     - |  288   1.40
    7 |   143    42   165    48    58    75    70  1007     - |  288   0.88
    8 |    19    69    54    28    60    25    54  3330     - |  288   1.42
    9 |    24    29    32    24    22    39    62  1868     - |  288   2.15
   10 |    61    44    63    20    48    34    44  4527     - |  288   1.99
   11 |    52    35    44    23    48    28    81  1656     - |  288   0.38
   13 |    67    30    36    33    66    31   113  1000     - |  288   0.30
   14 |    42    37   121    27    64     -    65  2030     - |  288   0.31
   15 |    40    33    32    24    26    34    26  2920     - |  288   2.65
   16 |    43    34    45    23    27    25    36   912     - |  288   0.28
   17 |    38    34    83    36    62    29    61  1298     - |  288   0.67
   18 |    54    53    39    28    40    34    60  1479     - |  288   0.44
   19 |    71    79    60    32    37    31    60  2098     - |  288   0.48
   20 |    54    25    59    20    39    35    39  1122     - |  288   0.24
   21 |    59    32    36    25    21    43    28  1311     - |  288   0.44
   22 |    49    28    56    30    32    42    42  1394     - |  288   0.35
   24 |    57    67     -    30   123    56   109  6827     - |  288   3.48
   25 |    31    30    44    18    28    37    46  2645     - |  288   1.41
   26 |    62    31    74    28    38    36    53   840     - |  288   0.66
   27 |    40    75    65    24    25    32    66   921     - |  288   0.61
   28 |    35    54    85    45    41    21    35  1077     - |  288   0.43
   29 |    63    31    62    32    25    36    69  1534     - |  288   0.88
   30 |    41    22    53    19    51    30    40  1636     - |  288   0.80
   31 |    85    87    70    31    25    36    54  1294     - |  288   1.10
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    21    19     -     -    22     -    45     -     - |  288   0.08
 ALGO |    28    19    49    42    14    22    50     -     - |  288   0.08
 ALIC |    24     -     -     -     -    42    94     -     - |  286   9.36
 ALRT |    20     -     -    14    22    27    48     -     - |  288   6.76
 AMC2 |    30    34     -     -    14    26    29     -     - |  288   0.05
 ARTU |    26     -    53    20    19    25     X     -     - |  288  12.49
 ASC1 |    23     -     -    14    42     -     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |    35     -     -    35    44    40     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    59     -     X     -    34    40    40     -     - |  264  13.87
 BAHR |    45     -    67     -     -     -     -     -     - |  129    >>>
 BAN2 |     -     X     -    21    33     -    45     -     - |  124  19.69
 BILI |    33     -     -    19     -    19    50     -     - |  287   9.64
 BJFS |    28     -     -    26     -    20     X     -     - |  286   7.70
 BOGT |    40     -    35    25    18     -     X     -     - |  286  13.64
 BRAZ |     -     -     -    17     -    19     -     -     - |  287    >>>
 BREW |     -    99     -     -    99     -   144     -     - |  200   0.07
 BRMU |     -     -     -    10    53    11     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    27    22     -     -    12     -    18     -     - |  288   0.04
 CAS1 |    35     -    62    19    17    39   126     -     - |  288   6.69
 CEDU |    35     -    52     -    37     -     X     -     - |  288   9.85
 CHAT |    45     -     -    26    27    31    35     -     - |  287  11.93
 CHUR |    19    40     -     -    45     -    75     -     - |  288   4.14
 COCO |    30     -    65    29    33    34     -     -     - |  288   8.49
 CRO1 |    29    38    49     -    32    30     X     -     - |  287  19.33
 DAEJ |    30     -     -     -     -    21     X     -     - |  231   1.08
 DAKA |    40     -     -    24     -     -     -     -     - |  252  21.97
 DARW |    17    38     -     -    17    27     X     -     - |  288   3.52
 DAV1 |    28     -     -    20    46    18    34     -     - |  288  12.92
 DRAO |    35    27     -    18    15     -    30     -     - |  288   0.09
 DUBO |    29     -     -     -     -    20     -     -     - |  288  11.48
 DWH1 |    44    45     -     -    38    33    85     -     - |  288   0.55
 FAIR |    40    24    37    19    12    30    43     -     - |  288   0.04
 FORT |    44     -    77    44    50    23   112     -     - |  288   0.11
 GODE |     -    57    67     -    43     -    47     -     - |  287   0.23
 GOLD |    55     -    49    49    66     -     -     -     - |  288  17.46
 GUAM |    43     -    59    25    44    35    38     -     - |  288  11.61
 HERS |     -    17     -     -    23     -    25     -     - |  239   8.86
 HOB2 |    35    16     -    21    50     -     -     -     - |  259    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    68    70   131     -     - |   88   0.33
 IENG |    40    36     -     -    27     -     -     -     - |  288   0.84
 IISC |    22     -    34    28    36    23    37     -     - |  288  20.43
 INVK |    33     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   9.22
 IRKT |     -    75    32    32     -    20    30     -     - |  288   0.23
 ISPA |    37     -     -    31    19    29     -     -     - |  288  17.38
 JAB1 |    37     -    39     -     -     -    29     -     - |  288  14.12
 JPLM |     -    43     -    27    25     -    26     -     - |  288  10.44
 KARR |    38     -    48     -     -    22     -     -     - |  288  10.78
 KERG |    49    30    42    42    42    21    29     -     - |  288   1.93
 KGN0 |    53    48     -     -    17     -     -     -     - |  287   0.26
 KIRU |    92     -     -     -    99     -   121     -     - |   92   6.69
 KIT3 |     -     -    20    15    22    13    31     -     - |  288  22.05
 KOKB |     -     -     -    12    42     -    25     -     - |  288   0.05
 KOSG |    32     -     -    20     -     -     -     -     - |  288  48.65
 KOUR |    40     -    53    17    24    24     -     -     - |  288   1.58
 LAE1 |    35     -     -    38    18    33    45     -     - |  287  11.92
 LHAS |    46     -    32    32    28     -     -     -     - |  233    >>>
 LPGS |    44    21    81    24    16    22    24     -     - |  288  68.27
 MAC1 |   107     -    64    24    26    34    66     -     - |  288  12.58
 MAG0 |    33     -     -     -    19    23     -     -     - |  287   9.30
 MAS1 |     -    15    21    23    14    14    67     -     - |  288   2.21
 MATE |    47     -     -    26    25     -    22     -     - |  288   0.11
 MAW1 |    30     -    45     -    66     -     -     -     - |  288  31.00
 MDO1 |    26    29     -    32    24     -     -     -     - |  288   7.13
 MDVJ |    33     -     -     -     -     -    43     -     - |  287   0.09
 METS |    56    24     -    36    45     -     X     -     - |  261   9.62
 MIZU |     -    47     -    28    39     -    31     -     - |  288   0.45
 MKEA |    24     -    54     -    33     -    24     -     - |  288  25.11
 NLIB |     -    33     -    28    22     -    29     -     - |  288   0.06
 NNOR |     -    43    57     -    35     -    30     -     - |  288  13.59
 NPLD |    26    23     -     -    23     -     -     -     - |  287   0.05
 NRC1 |    36    18     -    32    14     -    40     -     - |  288   0.03
 NRIL |    32     -     -    22    26    22    34     -     - |  288  10.01
 NTUS |    20     -    45    33    31    24    24     -     - |  288   9.15
 NYA1 |    29     -     -    12    13     -    50     -     - |  288   0.12
 NYAL |     -    20     -     -    26     -    29     -     - |  288   0.14
 OBET |     -    23     -    16     -     -     -     -     - |  287   0.54
 ONSA |     -     -    29    15     -    14    24     -     - |  213   0.10
 OPMT |    45    32     -    20     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |    25     -     -    17    28    17     -     -     - |  288  54.34
 PERT |    31    27    29     -    27    17    40     -     - |  185   2.07
 PETP |    29     -     -    18    25     -     -     -     - |  287  10.94
 PIE1 |     -    13    22     -    34     -     X     -     - |  288   0.08
 PIMO |    72     -    84    66     -    55     -     -     - |  286  17.71
 POL2 |    20     -     -     -    30     -    27     -     - |  288  12.80
 POTS |    24     -     -    15    19     -     -     -     - |  287  24.48
 PRDS |    19    18     -     -    21     -     X     -     - |  288   1.45
 PTBB |    36    23     -     -    37     -    26     -     - |  288   0.20
 QAQ1 |    18    18     -    11    21    18    32     -     - |  288   7.56
 RABT |    23     -     -     -     -    16     -     -     - |  288  13.00
 RAMO |    37     -     -     -     -    26     -     -     - |  288  24.10
 RESO |    19     -     -    11     -     -     -     -     - |  288  23.33
 RIOG |    64    54     -     -    34    25     X     -     - |  192  11.64
 SANT |    52     -    49    19    25    21    25     -     - |  288   4.33
 SCH2 |    20    25     -     -    15    17    35     -     - |  288 495.61
 SFER |    22    21     -     -    38     -    27     -     - |  285   0.43
 SPT0 |    29    26     -     -    24     -     X     -     - |  288   0.03
 STJO |    24    20     -    26    23    21     X     -     - |  287  78.82
 STR1 |     -    56     -     -    77     -    82     -     - |  115   0.56
 SUTM |     -    36     -    27     -     -    33     -     - |  276   0.60
 THTI |     -    58    46    42    27    40    37     -     - |  288   5.85
 THU3 |    15    13     -    12    23     -     -     -     - |  288   8.76
 TIDB |    26    21    47     -    37     -     X     -     - |  288   0.07
 TIXI |    16     -    38    15     -    24    34     -     - |  287   8.21
 TLSE |     -    14     -     -    23     -    20     -     - |  287   0.75
 TOW2 |    46     -     -    20    21    33     X     -     - |  288  10.73
 TRO1 |    34     -     -    36    25    45    47     -     - |  288   8.83
 TSKB |    38    36    60    48    41    28     X     -     - |  288   0.95
 TWTF |   139    56     -    39    14    31     -     -     - |  287   0.72
 UNSA |     -     -    57   110    43   121     X     -     - |  262  21.47
 URUM |    50     -     -    30    26     -     -     -     - |  286  15.38
 USN1 |    39    35     -     -    20     -     -     -     - |  279   0.05
 USNO |    18    21     -     -    24     -    29     -     - |  288   0.06
 USUD |    56    52     -    38    42     -    28     -     - |  288  11.83
 VILL |    37     -    41    36    34     -   114     -     - |  288   4.03
 WES2 |     -    31     -    32    41     -    50     -     - |  288   0.05
 WHIT |    19     -     -     -     -     -    25     -     - |  288   4.08
 WROC |     -    18     -     -     -     -    26     -     - |  198  17.13
 WSRT |    38     -     -    11     -     -    51     -     - |  284   0.04
 WTZR |    34    22    61    18    14    13    19     -     - |  288   0.09
 WUHN |    56    59     -    37    37     -    91     -     - |  287  14.54
 YAKT |    36     -     -     -    35    25     X     -     - |  288    >>>
 YAR2 |    42    38     -    32    31     -     -     -     - |  288   8.42
 YEBE |     -    15     -     -    18     -    22     -     - |  207 610.00
 YELL |    39    60    37    14    44    20    50     -     - |  288   0.06
 YIBL |     -     -     -    22     -    25     -     -     - |  288  25.11
 YKRO |    32     -     -    23     -    27     X     -     - |  288  32.90
 YSSK |    48     -     -    43     -    25    33     -     - |  286   9.68
 ZAMB |    31     -     -    32     -    33    86     -     - |  288  10.82
 ZECK |    44     -     -    20     -    28     -     -     - |  288  13.40
 ZWEN |     -     -    29    25    37    26    29     -     - |  288  14.04
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    45    40    59    30    37    33    55  2718     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 4.44e-14  8.15e-15  1.73e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.57e-14  4.66e-15  9.43e-16 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 4.06e-14  5.87e-15  1.86e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    8.78   | 4.40e-14  7.42e-15  1.75e-15 |
 BREW |   200     0     0   188    6.33   | 6.12e-14  1.25e-14         - |
 PIE1 |   288     0     0   288    4.93   | 4.35e-14  8.39e-15  3.65e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.92   | 3.40e-14  8.40e-15  5.05e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    4.83   | 6.12e-14  1.95e-14  2.80e-15 |
 WSRT |   284     0     0   283    4.33   | 2.72e-14  6.82e-15  2.23e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    4.27   | 3.06e-14  4.98e-15  2.40e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.57   | 3.70e-14  1.30e-14  7.51e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    3.52   | 4.48e-14  7.85e-15  3.70e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    3.30   | 4.39e-14  1.69e-14  3.53e-15 |
 USN1 |   279     0     0   273    2.97   | 8.04e-14  1.28e-14  2.27e-15 |
 MDVJ |   287     0     0   286    2.58   | 5.75e-14  1.24e-14  4.38e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    1.91   | 4.38e-14  7.46e-15  3.01e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    1.60   | 3.72e-14  2.00e-14  6.37e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.48   | 3.63e-14  6.39e-15  6.31e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.20   | 5.11e-14  1.96e-14  4.44e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.19   | 1.67e-13  1.74e-14  5.91e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.08   | 5.81e-14  1.25e-14  4.80e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.99   | 7.19e-14  1.61e-14  9.02e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.96   | 4.37e-14  1.40e-14  1.36e-14 |
 WES2 |   288     0     0   288    0.94   | 5.16e-14  1.33e-14  6.47e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.93   | 2.61e-14  6.67e-15  5.13e-15 |
 HOB2 |   259     0     0   258    0.86   | 3.65e-14  8.31e-15  4.36e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.65   | 5.62e-14  2.37e-14  2.29e-14 |
 ONSA |   213     0     0    68    0.48   | 4.31e-14  2.14e-14         - |
 GODE |   287     0     0   286    0.28   | 6.87e-14  1.63e-14  1.04e-14 |
 FORT |   288     0     0   288    0.25   | 5.98e-14  1.91e-14  9.64e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.13   | 3.00e-13  7.12e-14  1.48e-14 |
 OBET |   287     0     0   286    0.09   | 4.19e-13  9.25e-14  6.39e-14 |
 TWTF |   287     0     0   286    0.07   | 3.65e-13  9.74e-14  5.11e-14 |
 SFER |   285     0     0   282    0.07   | 4.01e-13  1.16e-13  3.26e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.07   | 3.19e-13  7.36e-14  4.95e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 2.82e-13  1.09e-13  6.39e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 4.27e-13  9.82e-14  8.56e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.05   | 6.43e-13  9.23e-14  3.53e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.79e-13  1.58e-13  3.06e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.05   | 4.17e-13  1.15e-13  6.02e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.05   | 3.27e-13  9.84e-14  1.65e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.55e-13  1.27e-13  6.42e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.03   | 3.56e-13  1.08e-13  7.59e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.79e-13  1.05e-13  1.19e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 2.97e-13  1.18e-13  1.02e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.76e-13  1.50e-13  1.08e-13 |
 YEBE |   207     0     3    10    0.03   | 1.88e-13  2.69e-14         - |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 3.97e-13  1.30e-13  1.09e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 4.24e-13  1.77e-13  1.67e-13 |
 YAKT |   288     1     0   287    0.02   | 4.49e-13  1.38e-13  1.61e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.81e-13  2.27e-13  6.51e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.63e-13  1.76e-13  7.71e-14 |
 STJO |   287     1     0   285    0.01   | 5.51e-14  1.56e-13  4.52e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  3.74e-13  1.99e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.31e-13  1.41e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.60e-13  1.17e-13 |
 G08  |   288     0     5    74    0.01   | 1.41e-12  3.65e-13  1.03e-13 |
 G03  |   287     0     0   286    0.01   | 1.36e-12  4.43e-13  2.87e-13 |
 SUTM |   276     0     0   276    0.00   | 7.02e-13  1.72e-13  5.40e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.44e-12  4.06e-13  1.48e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.55e-12  3.94e-13  1.19e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.26e-12  3.75e-13  2.07e-13 |
 DAEJ |   231     0     0   229    0.00   | 1.41e-12  4.37e-13         - |
 BAHR |   129     0     2    38    0.00   | 8.75e-13  1.06e-12         - |
 HRAO |    88     0     0     1    0.00   | 9.04e-14  3.22e-14         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.71e-14  8.44e-15  2.72e-15 |
 STR1 |   115     0     0     0    0.00   | 8.02e-13  1.92e-13         - |
 WROC |   198     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |    92     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   124     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   252     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  7.46e-14  4.37e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  3.06e-13  4.41e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.26e-13  6.13e-14  3.47e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.31e-13  1.31e-13  4.52e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  6.67e-14  2.35e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.51e-12  1.35e-13  4.75e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.03e-13  5.72e-14  3.58e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.48e-12  5.32e-13  2.91e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.44e-13  6.64e-14  3.38e-14 |
 G13  |   288     0     3     0    0.00   | 4.66e-13  6.37e-14  3.01e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.38e-13  7.61e-14  4.82e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.87e-13  2.44e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.37e-12  6.96e-13  2.34e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 4.66e-13  2.04e-13  3.33e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.12e-12  1.19e-12  4.95e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.81e-13  1.91e-13  4.22e-13 |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 1.95e-12  8.36e-13  5.63e-13 |
 RIOG |   192     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   185     0     0     0    0.00   | 1.90e-12  7.05e-13         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   | 6.90e-13  7.15e-13  5.50e-13 |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.78e-12  5.48e-13  2.74e-13 |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   233     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.52e-13  3.21e-13  1.17e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  4.86e-13  2.42e-13 |
 CRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.27e-17  5.13e-16  3.08e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      BRUS      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
