
 GPS week: 1271   Day: 5   MJD: 53146                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+--------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  37250     71    -0.04    -0.17     0.05    13.32
 emr |   288     0  24145     61  3963.64    28.51     0.04    15.01
 esa |   288     0  20100   1079  3962.74    28.65     0.06     9.00
 gfz |   288     0  32030    790    -0.12     0.42     0.03    25.11
 igr |   288     0  32671      4     1.12     2.50     0.03     0.00
 jpl |   288     0  26833      4    -2.99     2.72     0.03    21.27
 mit |   288     0  34796   1314    -0.20    -0.04     0.04    16.30
 ngs |    96     0   2592      0    -0.09     0.32     3.23     0.00
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -68  -342    79    23    17   -39   342  -939     - |
    3 |   -67  -284    76    34   -38  -153   421 -4374     - |
    4 |    62  -179  -177   -67   -74    -6   323  2588     - |
    5 |   -35   -89     6    27  -126  -174   291 -2121     - |
    6 |   -84  -126    52   -19  -171  -141   370 -3184     - |
    7 |   -35  -189   -20    19   -54   -77   285   -14     - |
    8 |   -14  -160   161   -38   -66  -113   275 -2458     - |
    9 |  -183  -252   213    91   -62  -137   304  1084     - |
   10 |   -34  -208   -46  -194  -124   -15   564  3074     - |
   11 |    46   -43    21    89    83    32  -189  4256     - |
   13 |   224   -39   -73    65    70     1  -204  3062     - |
   14 |    71   -49    16    41   -41     3   -87  3524     - |
   15 |   -95   -18   -71  -172  -146  -139   580 -6152     - |
   16 |    -2     -     3     -     -     -     -     -     - |
   17 |   -65  -169   -85   -38   -85   -74   411  -904     - |
   18 |    34  -178    48   105   -28   -34    -7  3455     - |
   19 |   197  -109    68   -80   -89   -49    85  6914     - |
   20 |   146    37   -24   -15   107     -  -116  4839     - |
   21 |    44   -69    93   146   -16   -65  -164  -133     - |
   22 |     2   -32  -196   138    58    30  -116 -5053     - |
   24 |     1  -129    35  -153  -117   -86   447  2565     - |
   25 |   -12   -85  -190  -145   -99   -49   480 -6048     - |
   26 |   -78  -243   238   -55  -146  -109   372   244     - |
   27 |   -83  -190    86    -6    -7   -79   307 -3169     - |
   28 |    42  -110    93   230   169   -51  -273  5331     - |
   29 |  -162  -196   196    -6  -149   -54   286   110     - |
   30 |   -60  -173    19     1   -96  -103   332 -2012     - |
   31 |   -40  -130   -40   -27   -26  -118   364 -4485     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    10   -13     -     -    79     -     4     -     - |
 ALGO |  -152   153     X  -126    -6   109    35     -     - |
 ALIC |   -37     -     -     -     -    72   -63     -     - |
 ALRT |   -19     -     -    37    -2    61  -121     -     - |
 AMC2 |   -56    19     -     -   -43   138  -152     -     - |
 ARTU |    88     -   214   -25   -37   -36  -105     -     - |
 ASC1 |    41     -     -   -22    40     -     -     -     - |
 ASPA |   192     -     -   156    27  -305     -     -     - |
 AUCK |   -90     -     X     -     -   103   -61     -     - |
 BAN2 |     -   121     -     X     -     -  -111     -     - |
 BILI |    56     -     -     2     9    42  -104     -     - |
 BJFS |    52     -     -    -5     -   124  -197     -     - |
 BOGT |   -69     -     0    69   -57   -42     X     -     - |
 BOR1 |   128    50     -     -    98   -80   -45     -     - |
 BRAZ |     -     -     -    23     -   -27     -     -     - |
 BREW |     -    40     -     -    29     -   -37     -     - |
 BRUS |    61    51     -     -    53     -   -97     -     - |
 CAS1 |    59     -    76  -100   -43    27    29     -     - |
 CEDU |   -95     -    95     -    60     -    25     -     - |
 CHAT |  -192     -     -    71     -   169  -173     -     - |
 CHUR |    59    66     -     -   -21     -  -109     -     - |
 COCO |   -15     -    93    67   -63   -40   -77     -     - |
 CRO1 |     -     0   168     -    67    79  -204     -     - |
 DAEJ |    -7     -     -     -     -     -     6     -     - |
 DAKA |    24     -     -   -13   -90     -     -     -     - |
 DARW |   -64   111     -     -   -16     -   -50     -     - |
 DAV1 |    45     -     -  -111   -37    33    92     -     - |
 DRAO |    18    63     -   -97   119     -    76     -     - |
 DUBO |   -61     -     -     -     -    38     -     -     - |
 DWH1 |   210    57     -     -   -37  -156   -21     -     - |
 FAIR |   -13   -68   352   -48    27    30   -86     -     - |
 FORT |   471   -97  -424   203   159     0  -369     -     - |
 GMAS |     -   -11     -     -     -     8     -     -     - |
 GODE |  -160   124    11     -   -52     -    10     -     - |
 GOLD |    24     -    68   -37   -36     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -   116     -  -137     -     -     - |
 GUAM |   153     -  -125    73  -107  -221   120     -     - |
 GUAT |   -43     -     -     -   -27    27     -     -     - |
 HERS |   -52    92     -     -   352     -   -34     -     - |
 HOB2 |   -87   217     -   -68    42    90  -143     -     - |
 HRAO |    -7     -  -152     -    24    93   -32     -     - |
 IENG |  -106    94     -     -    -3     -     -     -     - |
 IISC |   -12     -   116    57     5    -4  -137     -     - |
 INVK |   -52     -     -    28     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -     -   -97     -   115     X     -     - |
 ISPA |    47     -     -   214     8  -282     -     -     - |
 JAB1 |    15     -     -     -     -     -   -12     -     - |
 JPLM |     -    23     -   -13    40     -     -     -     - |
 KARR |    41     -  -134     -     -    92   -79     -     - |
 KELY |    52     -     -     -     -   -33     -     -     - |
 KERG |    43   -92  -201   -33    13   119    56     -     - |
 KGN0 |     1    -1     -     -   -16     -     -     -     - |
 KIT3 |    60     -   -92   -34     -    42     X     -     - |
 KOSG |    23     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 KOUR |    56     -  -352   101   -45     -    -9     -     - |
 KSTU |   -10     -  -149    59     -     -     X     -     - |
 LAE1 |  -115     -     -   128   -28   100  -234     -     - |
 LPGS |   -27     -   181     X     -    98  -206     -     - |
 MAC1 |  -174     -    88  -109   -55   215   -19     -     - |
 MADR |     -     -     -    96    -6  -114     -     -     - |
 MALI |    55     -     -     X     -     -   -45     -     - |
 MANZ |   176     -     -     -     -     -  -144     -     - |
 MAS1 |    -4   111   -43   -48   -10     -    -2     -     - |
 MATE |     -     -     X    -1     -     -     2     -     - |
 MBAR |   -36     -     -   -77   -31   113     -     -     - |
 MCM4 |     -     -   -87  -344   -57   134   402     -     - |
 MDO1 |    37    91     -   -75   -59     -     -     -     - |
 MDVJ |    67     -     -     -     -     -   -55     -     - |
 MIZU |     -    96  -327    40     -   219  -288     -     - |
 MKEA |    78     -   -47     -    39     -   -38     -     - |
 NLIB |    66    25     -    26   127     -  -117     -     - |
 NNOR |     -    43    60     -    51     -   -73     -     - |
 NOUM |     -     -     -    98     -  -116     -     -     - |
 NPLD |   -74    66     -     -    44     -     -     -     - |
 NRC1 |    -6    90     -    27    31     -  -120     -     - |
 NRIL |    30     -     -   -11   -22    98  -134     -     - |
 NSSP |   -56     -     -     -     8    35     -     -     - |
 NTUS |  -221     -     -   103  -123    39   -30     -     - |
 NYA1 |     -     -     -     9   -64     -   -13     -     - |
 NYAL |     -    39     -     -    66     -   -36     -     - |
 OBET |     -   197     -  -118     -     -     -     -     - |
 ONSA |    26    34    42  -118    26    95   -17     -     - |
 OPMT |   -23    45     -   -15   -47     -     -     -     - |
 PDEL |  -257     -     -    42   112   112     -     -     - |
 PERT |   -17   110  -309     -    76    42    27     -     - |
 PETP |  -171     -     -   -29   -82   142     -     -     - |
 PIE1 |     -   116   -92     -    97     -   -56     -     - |
 PIMO |   226     -   195   -54     -   -43  -128     -     - |
 POL2 |   115     -   107     -     -     -  -153     -     - |
 POTS |   -75     -     -    40    12     -     -     -     - |
 PRDS |    23    84     -     -    94     -   -96     -     - |
 QAQ1 |    25   146     -   -40   227     -   -94     -     - |
 RAMO |  -219     -     -     -     -   137     -     -     - |
 RESO |    75     -     -   -40     -     -     -     -     - |
 REUN |    57     -     -   -30     -     -     -     -     - |
 REYK |   -65     -     -   -22    72    66     -     -     - |
 RIOG |   -25    74   152   -42     -    39  -109     -     - |
 SANT |   -32     -   -77    32     3    -2    22     -     - |
 SCH2 |     2   133     -     -    30   -28   -88     -     - |
 SCUB |    62     -     -  -117     -   138   -50     -     - |
 SFER |  -145     2     -     -    40     -   155     -     - |
 SPT0 |     2   138     -     -     9     -  -127     -     - |
 STJO |    97    27     -   -20     1    -6   -66     -     - |
 STR1 |     -    30     -     -    66     -   -28     -     - |
 SUTM |     -   212     -   -99     -     -   -43     -     - |
 SYOG |   127     -     -   -93     -    21    12     -     - |
 THTI |     -    47   110    57   -22   -38  -143     -     - |
 THU3 |    25    39     -   -37    73     -     -     -     - |
 TIDB |   -48     3   155     -   -40     -   -49     -     - |
 TIXI |    15     -     -    71   -47   -45   -63     -     - |
 TLSE |     -    84     -     -   173     -   -77     -     - |
 TOW2 |  -176     -     -   128  -159    60  -133     -     - |
 TRO1 |  -102     -     -    35    22    61   -51     -     - |
 TSKB |    -4    30     -    65    11     -  -125     -     - |
 TWTF |    28    -9     -    68  -117   -92     -     -     - |
 UNSA |     -     -  -267     -     -   103    -4     -     - |
 URUM |    34     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 USUD |   -34   -16   303   -17    29     -   -99     -     - |
 VESL |   221     -     -  -242     -   147     -     -     - |
 VILL |    64     -  -430    74   120     -    67     -     - |
 WES2 |     -   149     -   -94    -7     -     7     -     - |
 WHIT |    69     -     -     -   179     -   -56     -     - |
 WROC |     -     3     -     -     -     -    -3     -     - |
 WSRT |   -16   161     -   -89   -49     -     2     -     - |
 WTZR |  -132   194   -95   -43     -    99   -89     -     - |
 WUHN |     -    34     -    77    20     -  -151     -     - |
 YAKT |    38     -     -     -     -    53  -100     -     - |
 YAR2 |     -    23     -   -14     -     -     -     -     - |
 YELL |   -45   105    68  -132   -54   135   -70     -     - |
 YKRO |     -     -     -   385     -  -317  -180     -     - |
 YSSK |    57     -     -    24     -     -   -83     -     - |
 ZWEN |     -     -   131    61     -     -  -167     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |   105   129    72    64   112    77   122  8665     - |  288   5.00
    3 |    69    62    61    27    37    40    29  2689     - |  288   2.43
    4 |    46    59    49    31    32    38    48  2806     - |  288   1.13
    5 |    24    23    22    20    21    44    36  3678     - |  288   1.42
    6 |    68    51    41    16    29    35    45   964     - |  288   1.39
    7 |    62    61    41    15    41    43    31  2940     - |  288   0.87
    8 |    25    37    33    16    25    30    51  4940     - |  288   3.01
    9 |    28    39    89    18    33    38    27  2473     - |  288   2.34
   10 |    31    39   102    33    30    27    48  2381     - |  288   2.26
   11 |    60    50    64    39    42    39    50  1767     - |  288   0.94
   13 |    68    40    94    34    38    51    23   748     - |  288   0.26
   14 |    63    72    94    31    19    42    54   814     - |  288   0.26
   15 |    42    59    80    22    35    36    33  4124     - |  288   3.79
   16 |    43     -    63     -     -     -     -     -     - |  276   0.30
   17 |    44    53    46    26    47    40    33  2235     - |  288   1.09
   18 |    56    80    73    34    37    44    34  1369     - |  288   0.46
   19 |    70    43    40    29    38    51    50   715     - |  288   0.45
   20 |    73    43    40    14    14     -    78   758     - |  288   0.20
   21 |    52    58    54    26    33    29    20  2399     - |  288   0.33
   22 |    53    66    73    23    34    40    38  2358     - |  288   0.52
   24 |    40    47    47    22    31    53    53  7885     - |  288   2.05
   25 |    32    49    60    20    29    37    17  3441     - |  288   2.09
   26 |   150    39   133    43    64    66    41  1011     - |  288   0.64
   27 |    33    34    43    11    25    30    42  1957     - |  288   0.81
   28 |    26    48    87    30    35    59   102   808     - |  288   0.68
   29 |   126    90    63    55    44    82   115   843     - |  288   0.48
   30 |    33    38    36    45    23    50    36  1405     - |  288   0.46
   31 |    49    62    66    25    37    55    33  3436     - |  288   1.83
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    38    64     -     -    24     -    46     -     - |  288   0.07
 ALGO |    35    25     X    34    21    22    39     -     - |  288   0.04
 ALIC |    35     -     -     -     -    16    15     -     - |  288   8.17
 ALRT |    10     -     -     7    10    21    28     -     - |  288   8.09
 AMC2 |    26    28     -     -    14    25    23     -     - |  288   0.04
 ARTU |    28     -    38    28    19    21    39     -     - |  288  14.92
 ASC1 |    27     -     -    14    18     -     -     -     - |  288    >>>
 ASPA |    75     -     -    42    31    46     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    69     -     X     -     -    26    46     -     - |  264  11.19
 BAN2 |     -    99     -     X     -     -    91     -     - |  182  18.75
 BILI |    46     -     -    19    18     9    64     -     - |  287   9.12
 BJFS |    27     -     -    20     -    19    31     -     - |  287   9.86
 BOGT |   113     -    97    29    53    27     X     -     - |  288  10.36
 BOR1 |    32    19     -     -    40    13    22     -     - |  288   0.39
 BRAZ |     -     -     -    13     -    15     -     -     - |  287    >>>
 BREW |     -    29     -     -    26     -    27     -     - |  287   0.04
 BRUS |    24    17     -     -    26     -    20     -     - |  288   0.03
 CAS1 |    42     -    42    19    14    19    26     -     - |  288   8.17
 CEDU |    48     -    35     -    19     -    26     -     - |  288  11.50
 CHAT |    66     -     -    17     -    24    28     -     - |  239   7.31
 CHUR |    18    24     -     -    26     -    32     -     - |  288   4.76
 COCO |    20     -    53    26    14    20    20     -     - |  288   7.96
 CRO1 |     -    41    52     -    19    20    21     -     - |  272  14.74
 DAEJ |    10     -     -     -     -     -     8     -     - |  225   1.93
 DAKA |    47     -     -    25    25     -     -     -     - |  253  20.56
 DARW |    27    22     -     -    15     -    26     -     - |  288   3.30
 DAV1 |    40     -     -    26    16    23    44     -     - |  288  14.98
 DRAO |    47    46     -    22    28     -    33     -     - |  288   0.06
 DUBO |    24     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  13.29
 DWH1 |    47    38     -     -    20    23    24     -     - |  288   0.76
 FAIR |    52    29    30    15    30    13    45     -     - |  288   0.09
 FORT |    77    93    83    52    35    36    74     -     - |  288   0.10
 GMAS |     -    19     -     -     -    13     -     -     - |  288   1.78
 GODE |    50    37    37     -    19     -    31     -     - |  288   0.07
 GOLD |    36     -    64    18    66     -     -     -     - |  288  21.35
 GOUG |     -     -     -    21     -    25     -     -     - |  286    >>>
 GUAM |    26     -    62    19    11    20    32     -     - |  288  10.40
 GUAT |    40     -     -     -    33    25     -     -     - |  288    >>>
 HERS |    33    31     -     -    28     -    24     -     - |  264  21.03
 HOB2 |    61    22     -    12    22    39    24     -     - |  288   0.03
 HRAO |    46     -    35     -    28    17    39     -     - |  288   0.52
 IENG |    28    25     -     -    14     -     -     -     - |  288   0.47
 IISC |    30     -    52    39    33    23    42     -     - |  288  21.60
 INVK |    37     -     -    20     -     -     -     -     - |  287   7.34
 IRKT |     -     -     -    33     -    39     X     -     - |  236  40.89
 ISPA |    48     -     -    48    34    40     -     -     - |  288  16.49
 JAB1 |    20     -     -     -     -     -    16     -     - |  288  14.20
 JPLM |     -    55     -    33    96     -     -     -     - |  288    >>>
 KARR |    32     -    42     -     -    16    20     -     - |  288   9.33
 KELY |    15     -     -     -     -    10     -     -     - |  274   8.79
 KERG |    44    19    49    30    18    17    27     -     - |  288   1.75
 KGN0 |    36    32     -     -    19     -     -     -     - |  287   0.35
 KIT3 |   103     -    75    65     -    43     X     -     - |  284  32.38
 KOSG |    23     -     -    12     -     -     -     -     - |  288  17.56
 KOUR |    52     -    57    33    19     -    47     -     - |  287   1.35
 KSTU |   102     -    26    49     -     -     X     -     - |  281  11.35
 LAE1 |    34     -     -    27    27    29    44     -     - |  287  10.23
 LPGS |    74     -    69     X     -    25    56     -     - |  288  32.64
 MAC1 |    89     -    56    36    14    22    55     -     - |  288  12.38
 MADR |     -     -     -    21    28    24     -     -     - |  288  13.60
 MALI |    16     -     -     X     -     -    13     -     - |  288 443.63
 MANZ |    47     -     -     -     -     -    38     -     - |  287  22.19
 MAS1 |    16    19    39    13    10     -    21     -     - |  288   2.20
 MATE |     -     -     X    47     -     -    73     -     - |  252   0.06
 MBAR |    30     -     -    24    20    25     -     -     - |  288  27.17
 MCM4 |     -     -    45    40    23    22    59     -     - |  288  31.57
 MDO1 |    49    21     -    29    15     -     -     -     - |  287  45.33
 MDVJ |    31     -     -     -     -     -    26     -     - |  288   0.08
 MIZU |     -    49    41    36     -    27    34     -     - |  287   0.23
 MKEA |    20     -    89     -    27     -    59     -     - |  288  29.83
 NLIB |    36    28     -    30    22     -    48     -     - |  288   0.06
 NNOR |     -    47    76     -    27     -    25     -     - |  288   9.52
 NOUM |     -     -     -    22     -    26     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |    21    19     -     -    27     -     -     -     - |  286   0.14
 NRC1 |    32    18     -    32    10     -    21     -     - |  288   0.03
 NRIL |    21     -     -    24    10    16    33     -     - |  288  11.51
 NSSP |    25     -     -     -    13    16     -     -     - |  288  19.83
 NTUS |    28     -     -    27    40    26    23     -     - |  288  10.20
 NYA1 |     -     -     -    23    13     -    35     -     - |  288   0.04
 NYAL |     -    25     -     -    31     -    23     -     - |  288   0.05
 OBET |     -    22     -    13     -     -     -     -     - |  287   0.36
 ONSA |    37    17    31    15    17    23    47     -     - |  288   0.03
 OPMT |    34    30     -    18    19     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |    14     -     -    13    12    11     -     -     - |  288  56.29
 PERT |    52    31    66     -    32    17    29     -     - |  288   2.79
 PETP |    36     -     -     9    10    21     -     -     - |  287  10.06
 PIE1 |     -    20    43     -    35     -    26     -     - |  288   0.03
 PIMO |    91     -    85    95     -    71   104     -     - |  287  15.30
 POL2 |    20     -    21     -     -     -    16     -     - |  288  16.06
 POTS |    26     -     -    14    28     -     -     -     - |  288  23.89
 PRDS |    26    38     -     -    20     -    37     -     - |  288   1.73
 QAQ1 |    18    22     -    14    25     -    21     -     - |  288   7.30
 RAMO |    26     -     -     -     -    17     -     -     - |  226  25.14
 RESO |    24     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   8.29
 REUN |    42     -     -    22     -     -     -     -     - |  280  23.42
 REYK |    23     -     -    23    19    20     -     -     - |  288   8.75
 RIOG |    31    53    60    20     -    23    37     -     - |  239   9.70
 SANT |    86     -    69    22    16    15    32     -     - |  288  10.51
 SCH2 |    16    20     -     -    12    12    22     -     - |  288 235.63
 SCUB |    37     -     -    26     -    25    25     -     - |  288  13.75
 SFER |    33    16     -     -    24     -    34     -     - |  285 574.11
 SPT0 |    38    18     -     -    14     -    31     -     - |  288   0.03
 STJO |    12    16     -    23    16    13    23     -     - |  288   0.04
 STR1 |     -    16     -     -    32     -    15     -     - |  288   0.61
 SUTM |     -    46     -    24     -     -    30     -     - |  288   0.76
 SYOG |    49     -     -    19     -    22    61     -     - |  284   0.85
 THTI |     -    23    74    23    23    23    47     -     - |  288   6.20
 THU3 |    19    14     -     6    19     -     -     -     - |  288   9.64
 TIDB |    55    22    28     -    15     -    25     -     - |  288   0.05
 TIXI |    28     -     -    27    23    63    44     -     - |  287   8.15
 TLSE |     -    16     -     -    41     -    15     -     - |  287   0.69
 TOW2 |    62     -     -    35    30    22    37     -     - |  288   8.84
 TRO1 |    38     -     -    38    16    36    42     -     - |  288  10.05
 TSKB |    54    33     -    37    11     -    30     -     - |  288   0.76
 TWTF |    32    37     -    32    25    23     -     -     - |  288   0.24
 UNSA |     -     -    94     -     -    26    23     -     - |  156  14.26
 URUM |    47     -     -    25     -     -     -     -     - |  288  49.96
 USUD |    34    59    35    23    22     -    19     -     - |  288  12.41
 VESL |    33     -     -    11     -    13     -     -     - |  257    >>>
 VILL |    46     -    32    21    29     -    32     -     - |  288   9.34
 WES2 |     -    31     -    43    17     -    45     -     - |  288   0.17
 WHIT |    38     -     -     -    24     -    31     -     - |  288   7.10
 WROC |     -    21     -     -     -     -    20     -     - |  288  19.23
 WSRT |    37    14     -    16    13     -    49     -     - |  288   0.03
 WTZR |    30    23    41    27     -    17    25     -     - |  248 300.54
 WUHN |     -    62     -    37    24     -    46     -     - |  287  15.79
 YAKT |    29     -     -     -     -    15    28     -     - |  288   1.06
 YAR2 |     -    51     -    31     -     -     -     -     - |  288   5.56
 YELL |    61    38    51    27    17    77    52     -     - |  288   0.13
 YKRO |     -     -     -    21     -    23    44     -     - |  288  35.79
 YSSK |    49     -     -    29     -     -    28     -     - |  287   8.90
 ZWEN |     -     -    29    14     -     -    22     -     - |  288  21.85
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    49    44    61    30    30    34    42  3227     - |


 BEST CLOCK FIT: SPT0   288   0.03 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.97   | 3.63e-14  6.62e-15  1.99e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.97   | 4.05e-14  1.21e-14  2.02e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.92   | 4.40e-14  8.91e-15  2.30e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.90   | 4.39e-14  1.02e-14  2.51e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.96   | 4.96e-14  6.64e-15  1.44e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.20   | 3.72e-14  1.34e-14  3.00e-15 |
 BREW |   287     0     0   142    4.92   | 4.53e-14  8.42e-15  2.71e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.45   | 4.10e-14  1.11e-14  1.47e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    4.38   | 4.09e-14  1.04e-14  4.02e-15 |
 STJO |   288     1     0   287    3.92   | 3.84e-14  1.11e-14  2.53e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.68   | 2.91e-14  7.53e-15  1.81e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    3.38   | 4.25e-14  1.10e-14  2.39e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    2.80   | 6.01e-14  1.22e-14  8.06e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.34   | 5.46e-14  9.93e-15  9.44e-15 |
 WTZR |   248     0     0   247    2.32   | 4.80e-14  3.41e-14         - |
 NLIB |   288     0     0   288    2.30   | 7.95e-14  2.19e-14  3.23e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.25   | 4.75e-14  8.85e-15  5.04e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.93   | 1.44e-13  1.43e-14  5.40e-15 |
 NPLD |   286     0     0   284    1.34   | 4.27e-14  9.71e-15  5.01e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.02   | 3.28e-14  1.00e-14  2.34e-15 |
 MATE |   252     0     0   248    1.00   | 4.50e-14  1.32e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.84   | 7.20e-14  1.99e-14  3.74e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    0.83   | 5.54e-14  1.53e-14  1.00e-14 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.71   | 3.56e-14  8.03e-15  3.03e-15 |
 IRKT |   236     1     0   233    0.44   | 6.38e-14  1.54e-14         - |
 GODE |   288     0     0   288    0.44   | 6.13e-14  2.19e-14  5.78e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.35   | 7.60e-14  2.87e-14  1.00e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.14   | 3.43e-13  8.62e-14  3.48e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.12   | 6.09e-13  7.73e-14  2.77e-14 |
 MIZU |   287     0     0   285    0.11   | 3.48e-13  8.59e-14  1.94e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.09   | 3.23e-13  9.64e-14  5.78e-14 |
 SFER |   285     1     0   281    0.08   | 3.99e-13  1.08e-13  3.45e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 4.25e-13  1.30e-13  4.85e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.07   | 5.01e-13  1.26e-13  3.08e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.06   | 3.87e-13  1.10e-13  7.71e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.41e-13  1.30e-13  6.76e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.06   | 3.68e-13  1.35e-13  4.51e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.06   | 5.16e-13  1.41e-13  8.38e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.44e-13  1.56e-13  9.74e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.05   | 1.15e-13  3.26e-14  4.94e-14 |
 TWTF |   288     0     0   143    0.04   | 3.95e-13  1.21e-13  1.96e-14 |
 G16  |   276     0     4    34    0.04   | 5.03e-13  6.80e-14  3.70e-14 |
 MDVJ |   288     0     0   288    0.04   | 5.30e-14  7.62e-15  8.06e-15 |
 OBET |   287     0     0   135    0.03   | 5.52e-13  1.20e-13  3.04e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.91e-13  8.89e-14  1.18e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.03   | 4.52e-13  1.40e-13  1.02e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.21e-13  1.07e-13  1.01e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.92e-13  1.36e-13  1.20e-13 |
 SYOG |   284     0     0   283    0.02   | 7.57e-13  2.02e-13  1.04e-13 |
 G11  |   288     0     2    96    0.02   | 6.73e-13  7.02e-14  1.01e-13 |
 IENG |   288     0     0   143    0.02   | 5.59e-13  1.53e-13  4.42e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.86e-13  1.97e-13  4.59e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.94e-13  1.72e-13  1.47e-13 |
 G25  |   288     0     2   233    0.01   | 1.41e-12  3.93e-13  1.20e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.85e-13  2.82e-13  6.95e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.00e-13  1.25e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.01   | 1.06e-12  2.74e-13  1.52e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.42e-13  1.43e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  4.89e-13  1.61e-13 |
 KOUR |   287     0     0   286    0.01   | 1.38e-12  4.06e-13  1.08e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.18e-12  3.45e-13  2.21e-13 |
 SUTM |   288     0     0   288    0.01   | 6.91e-13  1.68e-13  6.49e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.64e-13  1.82e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  3.92e-13  2.41e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.72e-12  5.08e-13  3.02e-13 |
 DAEJ |   225     0     0    80    0.00   | 1.46e-12  4.18e-13         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.99e-14  6.26e-15  1.23e-15 |
 RAMO |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VESL |   257     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   182     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MANZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     5     0    0.00   | 5.78e-13  7.53e-14  5.71e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  4.18e-13  2.55e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  5.82e-14  3.67e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.94e-13  1.06e-13  3.31e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 5.63e-13  5.93e-14  1.54e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.50e-12  1.28e-13  5.11e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 7.10e-13  6.81e-14  3.02e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 6.02e-13  6.71e-14  2.03e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  3.90e-13  2.80e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  8.06e-13  3.97e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YKRO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 1.24e-12  1.24e-12  5.45e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.10e-13  2.80e-13  6.79e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   156     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.24e-13  2.11e-13  5.02e-13 |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 1.92e-12  8.18e-13  9.40e-13 |
 RIOG |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   280     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  5.11e-13  1.43e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-12  4.86e-13  2.08e-13 |
 MALI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KSTU |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     2     0    0.00   | 8.00e-13  7.45e-13  1.41e-12 |
 KIT3 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   274     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     1     0     0    0.00   | 5.69e-13  2.71e-13  6.55e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.42e-13  4.65e-13  2.87e-13 |
 CRO1 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.68e-17  4.42e-16  2.65e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      ONSA      PIE1 |
------------------------------------------+------------------------------+
