
 GPS week: 1292   Day: 1   MJD: 53289                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     0.01    -0.02     3.14     0.00      0
 cod |   288     0  27044    110     0.04    -0.02     0.04    16.64      0
 emr |   288     0  20472    200  1512.58    36.21     0.03    21.27      0
 esa |   288     0  18452   1547  1511.77    36.19     0.05    13.06      0
 gfz |   288     0  21436     11     0.01    -0.16     0.04    17.31      0
 iga |    96     0   2784     18     0.00    -0.01     0.06     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0     0.00     0.00     2.91     0.00      0
 jpl |   288     0  20146    345    -6.91     0.49     0.04    15.83      0
 ngs |    96     0   2784      0     0.01    -0.02     2.76     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36132   2553  1512.58    36.33     0.05    15.88      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -2671    29  -107   -23    -9   -47  -204   135  -746     -     8 |
    3 | -2875   -63  -108   -10   130  -106 -1608    79 -4370     -    -2 |
    4 | -3849    59   -78   127   -39     2 -4753    57 -3853     -   -76 |
    5 | -4712    -5   -58   108   105   168-10184   -12 -3995     -  -108 |
    6 |  5216   -47   -66    23   191  -131-14749   -36  3820     -   -54 |
    7 | -4172    27     7    79   -93   176 -2022    92 -3896     -   -94 |
    8 |   333    12   110     0   -43    41  1762    16   666     -  -129 |
    9 | -2276    -7   -83   119   113   -96  5840   -90 -2775     -   -13 |
   10 | -3176    96    36    55   -51  -144  -858  -117 -2660     -   -22 |
   11 |  2297    -5   -87  -118   -19   -33   265   212  2479     -    29 |
   13 |  4185   167  -227    74  -100     9   513   193  4222     -   -54 |
   14 |  -190   -37    -9   -35   105   -46    79    29   458     -   -64 |
   15 | -5478   -82    -7    75   191   164 -5157   -68 -3748     -  -100 |
   16 |  2863    60  -193   -66   125   -38   743   167  3125     -   -55 |
   17 |   391   -16    13   140   108   125  9369   -86   984     -  -147 |
   18 |  3097    -2   -59    19   142   -10  1963   -72  3733     -   -17 |
   19 |  3792     0    84   -49   -86  -148  -957   276  4052     -  -254 |
   20 |  4340   115  -108  -148   -23   -29  -138   203  4359     -   -32 |
   21 |  3550   -86   114   -13   -25   -32   373    82  3747     -   -61 |
   22 |  5585    22    -3  -145   127  -105 11163   -50  2850     -    11 |
   23 |  -749    95   -21   -78  -107   -79  -389   144 -1512     -   -34 |
   24 |  1397    33  -105    82    89    -9  6225     1  -162     -   -60 |
   25 | -5011    20   -95    54    82  -148  9397    11 -4833     -   -38 |
   26 |   709     3   -40    82    66  -102  2249   -36  1699     -   -51 |
   27 | -4155   116   -95   -73    60   -62 -1906     X -3679     -     X |
   28 |  1060     2   -23   -97    84   226 -4455    97   514     -   -80 |
   29 |  2817     0     9     X    84   372 -1366   -13  2145     -   -88 |
   30 | -1235     5   -72     9   190    29 -3107   -96 -1095     -   -27 |
   31 | -1083    15   -37    -4   -87    62  1910   159 -1530     -   -27 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -    -3     -     -     -     -    12     -     -    -8 |
 ALGO |     -   -21    18     X    -1     -     -    74     -     -   -74 |
 ALRT |     -   -33     -     -    32     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -115   160     -     -     -     -  -244     -     -   150 |
 AREQ |     -     -    78     -  -135     -     -     -     -     -    42 |
 ARTU |     -    65     -   122   -61     -     -  -103     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -    47     -     -     -     -     -   -51 |
 AUCK |     -   -16     -     X     -     -     -     -     -     -    16 |
 BAHR |     -     -   170     -   -84     -     -   -50     -     -   -86 |
 BJFS |     -   -69     -     -     -     -     -     -     -     -    73 |
 BOGT |     -    71     -    25     -     -     -     -     -     -   -90 |
 BOR1 |     -     3     9     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 BREW |     -     -     1     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 BRMU |     -     -     -     -   132     -     -     -     -     -  -144 |
 BRUS |     -   -10    34     -     -     -     -   -79     -     -    44 |
 CAS1 |     -    -4     -   100   -71     -     -    23     -     -   -23 |
 CEDU |     -  -210     -   118     -     -     -    82     -     -    40 |
 CHAT |     -   -36     -     -    63     -     -     -     -     -   -31 |
 CHUR |     -   149    11     -     -     -     -     -     -     -  -147 |
 COCO |     -    28     -    -6   -79     -     -    32     -     -    30 |
 CRO1 |     -     -    31    63   -37     -     -    11     -     -   -64 |
 DARW |     -     -    94     -     -     -     -  -126     -     -     X |
 DAV1 |     -    45     -     -   -23     -     -    17     -     -   -39 |
 DGAR |     -   -61     -     -     -     -     -    -5     -     -    68 |
 DRAO |     -     -   -50     -     -     -     -    66     -     -     1 |
 DWH1 |     -   224     -     -     -     -     -  -340     -     -   188 |
 FAIR |     -   -92   -72   293  -142     -     -   107     -     -     - |
 GMAS |     -     -   164     -     -     -     -  -221     -     -     X |
 GODE |     -    73    41  -107     -     -     -     -     -     -   -44 |
 GOL2 |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 GOLD |     -   134     -  -197     -     -     -   -32     -     -    36 |
 GUAT |     -     -     -     -   -33     -     -     -     -     -    36 |
 HERS |     -     -  -229     -     -     -     -     -     -     -   307 |
 HOB2 |     -     -   104     -     -     -     -   -16     -     -  -123 |
 HRAO |     -     -     -     -  -134     -     -    -9     -     -   155 |
 IENG |     -   -25    20     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -120    91     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -    36     -     -   -19     -     -   -13     -     -    -3 |
 JPLM |     -     -   -45     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 KARR |     -  -210     -     -     -     -     -   220     -     -     - |
 KGN0 |     -   -45   -47     -     -     -     -     -     -     -   110 |
 KIRU |     -   -61     -     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 KIT3 |     -     -     -   -95    27     -     -     -     -     -    49 |
 KOKB |     -    33   -21     -   -34     -     -     -     -     -    31 |
 KOSG |     -   -25     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |
 KOUR |     -   146     -  -207   -32     -     -     -     -     -    54 |
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -   -90     -     -    90 |
 LAE1 |     -    56     -     -  -120     -     -     -     -     -    71 |
 LPGS |     -  -140   164  -133     -     -     -     -     -     -    32 |
 MAC1 |     -   -48     -    51    -4     -     -     -     -     -    13 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   -45     -     -    44 |
 MAS1 |     -    19    88  -206     5     -     -     -     -     -    26 |
 MATE |     -     -     -  -411     -     -     -     -     -     -   338 |
 MAW1 |     -    64     -     -  -136     -     -     -     -     -    81 |
 MBAR |     -   -73     -     -   -18     -     -   -77     -     -   172 |
 MCM4 |     -   193    18     -  -208     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -29     -   -68     -     -     -     -     -   113 |
 MEDI |     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 METS |     -   -93    16     -     -     -     -     -     -     -    76 |
 MIZU |     -     -     -   113     -     -     -     -     -     -   -93 |
 MKEA |     -     -     -   -81     -     -     -     1     -     -    66 |
 NKLG |     -     -     -     -   -38     -     -     -     -     -    42 |
 NLIB |     -     -     8     -     -     -     -    68     -     -   -78 |
 NNOR |     -     -   166   401     -     -     -  -358     -     -  -195 |
 NPLD |     -  -101    49     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 NRIL |     -    49     -     -   -42     -     -    -4     -     -     X |
 NTUS |     -   -35     -    21     -     -     -     -     -     -    19 |
 NYA1 |     -   103     -     -  -106     -     -     -     -     -     7 |
 NYAL |     -     -    57     -     -     -     -     -     -     -   -76 |
 OHI2 |     -   -19     -    93  -109     -     -    62     -     -     X |
 OPMT |     -   -36    28     -     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -65     -     -    62     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -  -110    17     X   209     -     -     -     -     -  -135 |
 PETP |     -    -4     -     -   -44     -     -    52     -     -     X |
 PIE1 |     -     -    55  -101     -     -     -     -     -     -    -1 |
 PIMO |     -     -     -   561     -     -     -     -     -     -  -461 |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -  -106     -     -   106 |
 POTS |     -    26     -     -    22     -     -     -     -     -   -51 |
 PRDS |     -     -   -21     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 PTBB |     -   -38    52     -     -     -     -     -     -     -   -30 |
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 RIOG |     -   -79    95     -   -76     -     -     -     -     -    37 |
 SANT |     -     -     -   -35  -112     -     -     -     -     -   147 |
 STJO |     -    24   -21     -     -     -     -    76     -     -   -73 |
 SUTH |     -  -183     -     -     -     -     -     -     -     -   192 |
 SUTM |     -     -     -     -   -54     -     -    59     -     -     X |
 THTI |     -     -    38     X    76     -     -     -     -     -  -135 |
 THU3 |     -    34    72     -     -     -     -     -     -     -  -132 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    -7     -     -     7 |
 TIDB |     -   -94     -   121     -     -     -     -     -     -    -1 |
 TIXI |     -    32     -     -   -30     -     -     -     -     -     X |
 TRO1 |     -    -3     -     -   -84     -     -     -     -     -    95 |
 TSKB |     -    14     -  -292   138     -     -     -     -     -    75 |
 TWTF |     -    22     -     -     -     -     -  -121     -     -    98 |
 UNSA |     -     -     -   -98   -18     -     -   -45     -     -   145 |
 URUM |     -   -13     -     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 USN3 |     -     -     -     -     -     -     -    23     -     -   -23 |
 USNO |     -   -19   -21     -     -     -     -     -     -     -    48 |
 USUD |     -     -     -   -13     -     -     -     0     -     -    11 |
 VILL |     -     -     -    50     -     -     -     -     -     -   -41 |
 WHIT |     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 WILL |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -   -11 |
 WTZR |     -     0     -    26     -     -     -     -     -     -   -21 |
 WUHN |     -     -     -     -   -58     -     -     -     -     -    63 |
 YAKT |     -    44     -     -     -     -     -   -97     -     -    51 |
 YELL |     -   -60   -42   281  -131     -     -     -     -     -    30 |
 YSSK |     -    54     -     -     -     -     -   -57     -     -     - |
 ZWEN |     -    -2     -  -242   116     -     -     -     -     -    75 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4704    62    28    52    13    34  2357    45  4748     -    71 |  288   3.48
    3 |  6419    81    23    35    36    52  2593    47  4582     -    85 |  288   1.74
    4 |  2112    32    57    39    25    25  2326    31  1888     -    51 |  288   1.01
    5 |  2445    28    25    27    20    31  4149    30  2071     -    44 |  288   2.22
    6 |  2438    55    29    51    25    26  9306    29  2639     -    31 |  288   1.49
    7 |  1042    61    23    40    27    23  1207    22  1002     -    44 |  288   0.82
    8 |  1879    47    27    32    23    40  1561    50  1728     -    54 |  288   1.35
    9 |  3743    20    37    34    28    27  1647    48  3302     -    47 |  288   1.61
   10 |  2734    70    31    72    37   133  2361    35  2617     -    60 |  288   3.09
   11 |   399    60    25    37    25    27   537    27   610     -    70 |  288   0.36
   13 |   693    59   100    78   119    42   731    42   607     -    72 |  288   0.41
   14 |  1652    44    43    46    25    37   607    43  1808     -    84 |  288   0.21
   15 |  7338    44    99    94    73   156  2310    67  6918     -   105 |  288   2.13
   16 |   955    51    28    42    23    33  1184    30   867     -    45 |  288   0.46
   17 |  2403    53    52    43    33    42  5933    38  2171     -    50 |  288   0.66
   18 |  2125    58    50    57    35    52  1541    63  1880     -    69 |  288   0.29
   19 |  1075    79    20    37    41    90   645    34  1280     -    79 |  288   0.36
   20 |   708    59    24    31    20    57   941    25   865     -    51 |  288   0.26
   21 |   484    48    86    47    43    59   559    86   588     -    69 |  288   0.36
   22 |  6003    46    30    31    22    51  5352    45  5001     -    67 |  288   0.27
   23 |  1939    43    43    39    41    52   430    55  2002     -    49 |  288   0.25
   24 |  5302    61    45    30    23    65  2823    24  3999     -    50 |  288   2.90
   25 |  1568    25    23    33    13    73  3276    40  1724     -    28 |  288   1.76
   26 |  3635    42    38    90    21    49  1196    68  2666     -    45 |  288   0.90
   27 |   876    30    21    28    17    67  1646     X   634     -     X |  288   0.63
   28 |  4363    60    42   111    53    79  3350    24  3533     -    59 |  288   0.94
   29 |  1923   142    46     X    71   107   836    49  1866     -    51 |  288   0.91
   30 |  1401    38    31    25    18    58  1303    26  1379     -    63 |  288   0.73
   31 |  1889    60    21    66    26    35  1550    28  2370     -    68 |  288   0.95
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    52     -     -    41 |  288   0.09
 ALGO |     -    26    12     X     9     -     -    48     -     -    48 |  288   0.03
 ALRT |     -    20     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288   7.10
 AMC2 |     -    32    27     -     -     -     -    46     -     -    45 |  288   0.03
 AREQ |     -     -    25     -    17     -     -     -     -     -    34 |  288  12.04
 ARTU |     -    18     -    21    20     -     -    23     -     -     X |  288   8.22
 ASPA |     -     -     -     -    44     -     -     -     -     -    48 |  288    >>>
 AUCK |     -    78     -     X     -     -     -     -     -     -    81 |  263  11.61
 BAHR |     -     -    30     -    27     -     -    31     -     -    20 |  288   0.52
 BJFS |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |  287   9.86
 BOGT |     -    35     -    25     -     -     -     -     -     -    30 |  288  23.91
 BOR1 |     -    15    22     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.73
 BREW |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.07
 BRMU |     -     -     -     -    31     -     -     -     -     -    33 |  287    >>>
 BRUS |     -    19    37     -     -     -     -    21     -     -    28 |  288   0.04
 CAS1 |     -    28     -    52    17     -     -    17     -     -    45 |  288   8.86
 CEDU |     -    19     -    28     -     -     -    36     -     -    38 |  288  15.07
 CHAT |     -    27     -     -    22     -     -     -     -     -    24 |  239   9.81
 CHUR |     -    34    46     -     -     -     -     -     -     -    58 |  286   0.07
 COCO |     -    24     -    61    25     -     -    51     -     -    25 |  288   6.48
 CRO1 |     -     -    17    91    92     -     -   118     -     -    46 |  283  23.76
 DARW |     -     -    30     -     -     -     -    40     -     -     X |  288  12.35
 DAV1 |     -    21     -     -    18     -     -    29     -     -    31 |  288  14.16
 DGAR |     -    35     -     -     -     -     -    44     -     -    38 |  288  19.62
 DRAO |     -     -    74     -     -     -     -    67     -     -    53 |  288 193.39
 DWH1 |     -    26     -     -     -     -     -    40     -     -    41 |  288   0.86
 FAIR |     -    24    32    81    15     -     -    39     -     -     - |  288   0.21
 GMAS |     -     -    26     -     -     -     -    35     -     -     X |  288   1.83
 GODE |     -    42    13    35     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.12
 GOL2 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    32 |  262    >>>
 GOLD |     -    32     -    81     -     -     -    71     -     -    27 |  288  10.44
 GUAT |     -     -     -     -    29     -     -     -     -     -    32 |  288    >>>
 HERS |     -     -    16     -     -     -     -     -     -     -    22 |  241  13.71
 HOB2 |     -     -    37     -     -     -     -    46     -     -    31 |  288   0.06
 HRAO |     -     -     -     -    35     -     -    43     -     -    33 |  288   1.15
 IENG |     -    20    16     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.48
 IISC |     -     -     -    24    18     -     -     -     -     -     - |  288  20.82
 ISPA |     -    42     -     -    27     -     -    62     -     -    37 |  288  17.77
 JPLM |     -     -    43     -     -     -     -     -     -     -    57 |  287    >>>
 KARR |     -    25     -     -     -     -     -    26     -     -     - |  288  13.78
 KGN0 |     -    47    46     -     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.40
 KIRU |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   6.90
 KIT3 |     -     -     -    34    18     -     -     -     -     -    30 |  288  13.39
 KOKB |     -    39    31     -    25     -     -     -     -     -    60 |  288   0.04
 KOSG |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  286   9.36
 KOUR |     -    26     -    41    40     -     -     -     -     -    54 |  288   3.88
 KUNM |     -     -     -     -     -     -     -    21     -     -    21 |  288  19.35
 LAE1 |     -    93     -     -   144     -     -     -     -     -    67 |  287  16.49
 LPGS |     -    33    26    45     -     -     -     -     -     -    31 |  288  80.97
 MAC1 |     -    61     -    40    20     -     -     -     -     -    43 |  286  13.76
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    16     -     -    16 |  288  16.01
 MAS1 |     -    32    25    32    18     -     -     -     -     -    28 |  288   1.91
 MATE |     -     -     -    23     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.10
 MAW1 |     -    26     -     -    15     -     -     -     -     -    23 |  288  37.67
 MBAR |     -    65     -     -    87     -     -    97     -     -    46 |  288  16.46
 MCM4 |     -    27    19     -    16     -     -     -     -     -     - |  288  15.38
 MDO1 |     -     -    30     -    26     -     -     -     -     -    36 |  288  23.22
 MEDI |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.14
 METS |     -    24    16     -     -     -     -     -     -     -    39 |  287   9.04
 MIZU |     -     -     -    45     -     -     -     -     -     -    37 |  281   0.58
 MKEA |     -     -     -    69     -     -     -    44     -     -    55 |  288  27.77
 NKLG |     -     -     -     -    41     -     -     -     -     -    44 |  287    >>>
 NLIB |     -     -    19     -     -     -     -    44     -     -    49 |  288   0.02
 NNOR |     -     -    23    50     -     -     -    36     -     -    41 |  288  14.27
 NPLD |     -    48    18     -     -     -     -     -     -     -    43 |  287   0.08
 NRIL |     -    45     -     -    80     -     -    48     -     -     X |  287   8.61
 NTUS |     -    32     -    39     -     -     -     -     -     -    19 |  288  13.92
 NYA1 |     -    24     -     -    27     -     -     -     -     -    29 |  288   0.08
 NYAL |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.10
 OHI2 |     -    66     -    58    38     -     -    25     -     -     X |  288  11.10
 OPMT |     -    19    15     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |     -    20     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288  53.79
 PERT |     -    39    18     X    48     -     -     -     -     -    39 |  288   1.47
 PETP |     -    22     -     -    26     -     -    16     -     -     X |  287  13.63
 PIE1 |     -     -    31    30     -     -     -     -     -     -    43 |  284   1.99
 PIMO |     -     -     -    41     -     -     -     -     -     -    33 |  126  21.17
 POL2 |     -     -     -     -     -     -     -    11     -     -    11 |  288   8.80
 POTS |     -    14     -     -    16     -     -     -     -     -    16 |  288  15.46
 PRDS |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   1.22
 PTBB |     -    19    20     -     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.52
 REYK |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   7.65
 RIOG |     -    64    33     -    33     -     -     -     -     -    48 |  262  11.66
 SANT |     -     -     -    71    78     -     -     -     -     -    95 |  247   8.59
 STJO |     -    29    15     -     -     -     -    56     -     -    37 |  288   0.06
 SUTH |     -    25     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288  12.50
 SUTM |     -     -     -     -    20     -     -    21     -     -     X |  283  10.30
 THTI |     -     -    25     X    77     -     -     -     -     -    74 |  276   0.90
 THU3 |     -    19    29     -     -     -     -     -     -     -    32 |  287   7.80
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    47     -     -    47 |  288   0.04
 TIDB |     -    12     -    32     -     -     -     -     -     -    25 |  288   0.10
 TIXI |     -    13     -     -    13     -     -     -     -     -     X |  284   8.12
 TRO1 |     -    32     -     -    25     -     -     -     -     -    40 |  288   8.54
 TSKB |     -    54     -    48    56     -     -     -     -     -    53 |  288   2.02
 TWTF |     -    31     -     -     -     -     -    31     -     -    31 |  288   0.40
 UNSA |     -     -     -    95    38     -     -    49     -     -    52 |  287  23.78
 URUM |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288  23.57
 USN3 |     -     -     -     -     -     -     -    33     -     -    33 |  288   0.03
 USNO |     -    33    19     -     -     -     -     -     -     -    13 |  156   0.02
 USUD |     -     -     -    43     -     -     -    22     -     -    41 |  288  11.58
 VILL |     -     -     -    32     -     -     -     -     -     -    26 |  288  16.54
 WHIT |     -    29     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  288   1.07
 WILL |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288 134.04
 WTZR |     -     9     -    23     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.11
 WUHN |     -     -     -     -    40     -     -     -     -     -    44 |  287  13.85
 YAKT |     -    20     -     -     -     -     -    57     -     -    53 |  288   0.92
 YELL |     -    33    14    60    23     -     -     -     -     -    27 |  288   0.03
 YSSK |     -    10     -     -     -     -     -    10     -     -     - |  287  12.17
 ZWEN |     -    18     -    27    20     -     -     -     -     -    29 |  288  16.32
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3139    43    35    51    42    63  2912    45  2756     -    45 |


 BEST CLOCK FIT: NLIB   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 3.47e-14  6.33e-15  3.53e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.94   | 3.49e-14  5.69e-15  1.77e-15 |
 NPLD |   287     1     0   285    9.87   | 3.39e-14  1.00e-14  2.45e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.71   | 4.36e-14  6.76e-15  1.81e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    8.00   | 3.85e-14  1.69e-14  8.31e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    6.76   | 3.97e-14  9.28e-15  7.79e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.79   | 2.69e-14  6.48e-15  2.25e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.59   | 4.11e-14  7.49e-15  4.69e-15 |
 USNO |   156     0     0   156    5.40   | 3.33e-14  6.41e-15         - |
 BREW |   287     0     0   142    4.85   | 4.24e-14  7.56e-15  3.59e-15 |
 PIE1 |   284     1     0   281    3.49   | 8.66e-14  1.33e-14  6.12e-15 |
 OPMT |   287     0     0   142    3.46   | 4.68e-14  8.62e-15  3.42e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.44   | 4.69e-14  1.19e-14  3.52e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   143    2.54   | 4.70e-14  1.11e-14  4.49e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    2.30   | 2.68e-14  8.96e-15  6.72e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.08   | 7.11e-14  1.23e-14  2.13e-15 |
 MATE |   288     0     0   143    1.24   | 6.94e-14  2.17e-14  1.10e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    1.23   | 3.93e-14  1.14e-14  1.40e-14 |
 ALGO |   288     0     0   288    1.02   | 2.46e-14  7.11e-15  3.04e-15 |
 MEDI |   288     0     0   143    0.72   | 5.11e-14  1.58e-14  7.47e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.58   | 1.66e-13  4.99e-14  1.54e-14 |
 GOL2 |   262     1     0   114    0.37   | 9.02e-14  2.61e-14  1.75e-14 |
 TID1 |   288     0     0   143    0.35   | 4.98e-14  9.19e-15  3.08e-15 |
 NYAL |   288     0     0   143    0.30   | 3.41e-14  7.82e-15  7.61e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.25   | 3.57e-13  7.81e-14  4.62e-14 |
 TIDB |   288     0     2    37    0.23   | 1.84e-13  2.99e-14  9.24e-15 |
 MIZU |   281     0     0   280    0.15   | 3.61e-13  1.04e-13  4.95e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.14   | 3.59e-13  1.29e-13  4.21e-14 |
 CHUR |   286     0     0   284    0.13   | 5.68e-14  1.46e-14  2.48e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.12   | 3.87e-13  8.12e-14  2.69e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.11   | 3.24e-13  8.96e-14  4.82e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.09   | 4.52e-13  1.68e-13  5.91e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.09   | 3.57e-13  1.06e-13  6.82e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.08   | 4.99e-13  1.34e-13  8.77e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.07   | 4.62e-13  7.72e-14  5.20e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.52e-13  1.07e-13  9.66e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.06   | 2.87e-13  8.57e-14  8.72e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.53e-13  1.09e-13  7.45e-14 |
 G19  |   288     0     1   132    0.05   | 6.65e-13  8.41e-14  3.72e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.72e-13  1.21e-13  1.09e-13 |
 G22  |   288     0     4    57    0.04   | 6.84e-13  7.16e-14  1.72e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.05e-13  1.42e-13  1.06e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.52e-13  1.23e-13  1.53e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.03   | 4.20e-13  1.76e-13  1.05e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.26e-13  1.83e-13  1.33e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 2.22e-13  1.48e-13  1.13e-13 |
 IENG |   286     0     1    90    0.02   | 5.77e-13  1.65e-13  4.02e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.77e-13  1.29e-13 |
 DRAO |   288     1     0   287    0.01   | 7.43e-14  1.65e-14  7.95e-15 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.55e-13  1.66e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  4.83e-13  1.32e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.25e-12  4.41e-13  2.34e-13 |
 THTI |   276     0     0   275    0.01   | 4.05e-13  1.45e-13  1.19e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  5.13e-13  1.76e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.40e-12  5.41e-13  3.24e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.01   | 4.88e-13  1.78e-13  1.19e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.00   | 9.89e-13  3.17e-13  1.30e-13 |
 PRDS |   287     0     0   142    0.00   | 1.43e-12  4.30e-13  8.95e-14 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.89e-12  5.48e-13  1.23e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.30e-12  4.18e-13  1.49e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-14  5.95e-15  2.22e-15 |
 SUTM |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.08e-13  6.47e-14  5.36e-14 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.04e-13  5.07e-14  3.34e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.93e-13  9.67e-14  2.40e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.68e-13  8.19e-14  1.95e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.08e-12  1.28e-13  2.24e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.43e-12  6.11e-13  2.54e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.61e-13  7.09e-14  1.58e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 7.97e-13  1.83e-13  3.40e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.32e-13  7.81e-14  4.59e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.18e-12  4.07e-13  2.60e-13 |
 G05  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  5.38e-13  2.00e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  6.84e-13  3.95e-13 |
 ZWEN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   247     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   262     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   126     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     2     0    0.00   | 6.30e-13  3.99e-13  1.06e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.77e-12  5.55e-13  1.61e-13 |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   286     0     0     0    0.00   | 7.34e-13  6.99e-13  7.53e-13 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   287     1     0     0    0.00   | 5.98e-13  3.31e-13  9.17e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.58e-13  1.16e-12  6.24e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     3     0    0.00   | 7.01e-13  1.21e-13  4.91e-14 |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.68e-17  2.01e-16  1.20e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      NLIB      NLIB |
------------------------------------------+------------------------------+
