
 GPS week: 1295   Day: 6   MJD: 53315                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  36770    411     0.24    -0.16     0.04    19.22      0
 emr |   288     0  26777      0  2509.84    41.44     0.04    15.67      0
 esa |   288     0  21573   1677  2509.36    41.34     0.06     9.86      0
 gfz |   288     0  30390   1146     0.03    -0.24     0.04    20.30      0
 igr |   288     0  36841     26    -1.40    -0.97     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26088    577    -5.24    -0.92     0.04    18.03      0
 mit |   288     0  30630   2516    -0.48     0.01     0.04    16.92      0
 ngs |    96     0   2784      0    -0.16    -0.21     2.56     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -62   -61  -134   -79  -132  -102   392    18     - |
    3 |   -90  -240  -121    21  -110  -154   522 -5107     - |
    4 |   -37  -206    -7   -17   -72   -26   284 -4070     - |
    5 |   -94  -101   101   -19   -99  -170   346  3150     - |
    6 |  -231  -107     X    54   -99  -124   414 -3980     - |
    7 |  -141  -124   -30  -110  -153  -177   580 -1556     - |
    8 |   -13  -208  -154     6   -78   -96   393  3095     - |
    9 |    -6  -145   -45     4    16   -68   235  -773     - |
   10 |    -8  -240   -47   -19   -97  -114   404  -904     - |
   11 |    22   -47    11   126    17    88  -232  4413     - |
   13 |   209   -94    -7    68   -32    21  -248  5100     - |
   14 |    71    40   -56   149   130    -1  -255  2526     - |
   15 |   -54   -86    43    96    33     X     X -3487     - |
   16 |   -19  -102   -11    66   -13     8    35  4184     - |
   17 |    17  -128     X    83    10     X     X -3300     - |
   18 |    92   -57    77   139    80    31  -296  3811     - |
   19 |   176   -77   -89   -49   -91   -27    10  3680     - |
   20 |    99  -106    42    90    21    15  -164  2654     - |
   21 |    91   -37    46    73    96    -1  -183  1097     - |
   22 |   139   146   -24    77    68    90  -465  2973     - |
   23 |   109    38   -53   121    20    56  -326 -1587     - |
   24 |   -69  -218   -28    84  -101  -116   319 -3940     - |
   25 |  -103   -81   -27   -10     5  -163   394 -3010     - |
   26 |    89  -169    -3   -22   -59   -45   130 -1412     - |
   27 |   -45  -135   -25   -40   -68  -182   432 -3740     - |
   28 |   142  -153   185   -17    61    65  -174  2978     - |
   29 |    41  -209    39     1   -52  -118   239 -3270     - |
   30 |   -54  -112   -59    70   -29   -94   216  -571     - |
   31 |   -16  -176   -54  -113  -146   -89   425  1027     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    -3   -67     -     -   -62     -    65     -     - |
 ALGO |  -157    53   601  -120    40   -72     0     -     - |
 ALRT |    11     -     -    23   -57     -   -41     -     - |
 AMC2 |  -127   101     -     -     4   125   -82     -     - |
 AREQ |     1   -26     -    36   -23   -16     -     -     - |
 ARTU |    80     -    14   -81   -22    -1     -     -     - |
 AUCK |   -11     -     X     -     -    47   -38     -     - |
 BAHR |   -65    59     -    16   -67     -     -     -     - |
 BAN2 |     -    -6     -     X     -     6     X     -     - |
 BILI |    76     -     -   -71   -23    74   -81     -     - |
 BJFS |    -2     -     -   -43     -    51     -     -     - |
 BOGT |   -41     -     -   110     3   -80     -     -     - |
 BOR1 |    50    51     -     -     0     -  -105     -     - |
 BRMU |     -     -     -   149    -3  -168     -     -     - |
 BRUS |    61    43     -     -   116     -  -109     -     - |
 CAS1 |   -57     -    33   -82   -25   226   -97     -     - |
 CEDU |   -26     -    43     -   250     8     -     -     - |
 CHAT |    -2     -     -   -27     -     -    36     -     - |
 CHUR |    88    -6     -     -    -5     -   -94     -     - |
 COCO |    -8     -   170   -38   -33    20   -66     -     - |
 CRO1 |     -    36   -70     -    -8     7     -     -     - |
 DARW |     -     5     -     -     -     -    -5     -     - |
 DAV1 |    62     -     -   -30   -11     5   -40     -     - |
 DGAR |    23     -    92   -31    61   119  -205     -     - |
 DRAO |    22    53    35   -79    -4     -     X     -     - |
 DWH1 |   130    58     -     -  -112  -189     -     -     - |
 FAIR |    12   -69   120    42   -66     -   -70     -     - |
 GLPS |   133     -   -23   -25    72    50  -151     -     - |
 GODE |   -68    53    71     -   -21     -   -13     -     - |
 GOLD |   -24     -   -26    33    78     -     -     -     - |
 GUAM |    82     -  -193   -38   -34   137   -80     -     - |
 GUAT |   -15     -     -     -    54    16     -     -     - |
 HERS |   -36    12     -     -   249     -    31     -     - |
 HOB2 |    52   186     -   -51    73  -154    -6     -     - |
 HRAO |   -65     -   110     -     0    10     -     -     - |
 IENG |   -65    79     -     -   -43     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -    70   -46     -   -84     -     - |
 INVK |    80     -     -   -76   -57     -     -     -     - |
 IRKT |     -    74     -   -34     -     -   -28     -     - |
 ISPA |   -52     -   152    19   -21   -20     -     -     - |
 JAB1 |    -5     -     -     -     -     -     5     -     - |
 JPLM |     -    97     -   -77   200     -     3     -     - |
 KARR |  -151     -     -     -     -   160     -     -     - |
 KELY |   -17     -     -     -  -213    18     -     -     - |
 KERG |     -  -158  -137   194  -105    93  -105     -     - |
 KGN0 |    27   -33     -     -    27     -     -     -     - |
 KHAJ |     -    21     -     -     -   -41    24     -     - |
 KIT3 |    59     -   -56    21    14    -6   -53     -     - |
 KOKB |    59     6     -   -59    42     2    -4     -     - |
 KOUR |   257     -  -517    -6    -3    17     -     -     - |
 LHAS |     -     -    21    75     -     -  -131     -     - |
 LPGS |     X    89     X     X   -37   -78     X     -     - |
 MAC1 |  -127     -    37   -12   -49   208   -85     -     - |
 MAS1 |   -51    93    19   -34   -50     1     -     -     - |
 MATE |    79     -  -442     9    55   103    47     -     - |
 MAW1 |   127     -  -124     -  -119     -   -72     -     - |
 MBAR |   -78     -     -    28    15    53     -     -     - |
 MCM4 |   -29  -385     1     X  -255     -   388     -     - |
 MDO1 |     -    83     -   -64    44     -     -     -     - |
 MEDI |   -38    59     -     -    45     -   -11     -     - |
 METS |   -47    58     -    -4    14     -     4     -     - |
 MIZU |     -   166     X  -128   190     -     X     -     - |
 MKEA |    27     -   -52     -   -23     -     -     -     - |
 MSKU |   -38     -     -    36   -91     -     -     -     - |
 NKLG |   351     -     -  -338  -196     6     X     -     - |
 NLIB |     -    65     -   -52    39     -     2     -     - |
 NNOR |     -    74  -185     -    30     -    39     -     - |
 NOUM |     -     -     -   128     -  -144     -     -     - |
 NPLD |   -79    97     -     -    67     -     -     -     - |
 NRC1 |   -17    89     -    27   -25     -   -96     -     - |
 NRIL |     6     -     -   -32   -21    26     4     -     - |
 NSSP |    -5     -     -     -    21     5     -     -     - |
 NTUS |   -45     -     -    43     -     -     -     -     - |
 NYA1 |   157     -     -  -119   -62   -74    44     -     - |
 NYAL |     -    43     -     -     -     -   -40     -     - |
 OHI2 |    21     -    90   -55     -     -   -11     -     - |
 ONSA |   -13    57    75   -31    33   -41     1     -     - |
 OPMT |  -115   100     -    32     -     -     -     -     - |
 OUS2 |     -     -     -     7     -    -8     -     -     - |
 PDEL |  -227     -   326   -14   -54    80     -     -     - |
 PERT |     -   150  -544     -   110   117    54     -     - |
 PETP |   -26     -     -   -31     -    62     -     -     - |
 PIE1 |  -213    54   366     -   127     -     -     -     - |
 PIMO |     -     -   104    75     -  -135     X     -     - |
 POL2 |    95     -    76     -     -     -  -152     -     - |
 PRDS |   -15    19     -     -   119     -     -     -     - |
 PTBB |    60    96     -     -    88     -  -157     -     - |
 QAQ1 |  -102   135     -    -5    34     -    -4     -     - |
 RAMO |  -129     -     -     -     -   138     -     -     - |
 RESO |    53     -     -   -51   -67     -     -     -     - |
 REYK |     2     -     -    23    13   -28     -     -     - |
 RIOG |    77    56    73   -41   -12    -9  -123     -     - |
 SANT |     5     -    17   -48   -39   106   -71     -     - |
 SCH2 |   -60    75     -     -    44    23   -26     -     - |
 SFER |    41    40     -     -    26     -   -84     -     - |
 SPT0 |   -50    61     -     -  -106     -     -     -     - |
 STJO |    38    67     -   -17   -37    10   -95     -     - |
 SUTH |    66     -     -     -   129     -   -74     -     - |
 SUTM |     -   210     -     X   200     -  -195     -     - |
 SYOG |     -   131     -   -65     -   251  -311     -     - |
 THTI |     -    12   -85    98    41    57  -139     -     - |
 THU3 |   -45    22     -    25   -10     -     -     -     - |
 TIDB |    23    29   229     -    41     -  -186     -     - |
 TIXI |    82     -     -   -46   -22     -   -38     -     - |
 TLSE |   132    56     -     -    36     -  -218     -     - |
 TOW2 |    -7     -     -   -94   -75   113     -     -     - |
 TRO1 |   167     -     -   -67   -68     -  -109     -     - |
 TSKB |   -78   -18   -33    58   -30    51     -     -     - |
 TWTF |   -10    95     -  -141    -7    87     -     -     - |
 UNSA |     -     -    77   -37    40     -     -     -     - |
 USN3 |     7     -     -     -   -30    -8     -     -     - |
 USNO |    24    84     -     -    45     -  -103     -     - |
 USUD |   -14    21    18     -   141     -   -14     -     - |
 VILL |   -11     -   111   -44    70     -     -     -     - |
 WHIT |    20     -     -     -    -2    18   -41     -     - |
 WILL |   -25    57     -     -     6     -   -24     -     - |
 WROC |     -   -22     -     -     -     -    20     -     - |
 WSRT |   -60   144     -   -78     -     -    29     -     - |
 WTZR |   -55   163   -76   -14    -6   116  -152     -     - |
 WUHN |  -229     -     -   217     -     -     -     -     - |
 YAKT |    -6     -     -     -    53     7     -     -     - |
 YAR2 |    -7   115     -   -82   -24     -     -     -     - |
 YEBE |     -    -8     -     -   -77     -     8     -     - |
 YELL |   -66    59   273   -85     6    15   -53     -     - |
 YSSK |   -33     -     -   113     -     -   -97     -     - |
 ZAMB |     -     -     -   106     -  -119     X     -     - |
 ZWEN |     -     -  -164     -   295     -    96     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    69    69    74   141    53    67    68  6350     - |  288   5.34
    3 |    98    92    70   130    57    59    90  2597     - |  288   2.91
    4 |    58    47    58    36    34    39    56  1019     - |  288   0.84
    5 |    39    42    28    22    27    49    25  3588     - |  288   1.71
    6 |   117    41     X    47    60    36    50  3954     - |  286   0.94
    7 |   103    89   144    46    51    57    44  1292     - |  288   0.99
    8 |    24    38    67    23    42    38    29  3327     - |  288   1.63
    9 |    31    39    28    36    23    35    28  2285     - |  288   1.55
   10 |    48    53    42    13    21    41    33  3889     - |  288   2.10
   11 |    51    49    33    32    26    54    35  1137     - |  288   0.38
   13 |    41    38   124    39    30    42    63   545     - |  288   0.23
   14 |    57    44    37    37    50    55    41   591     - |  288   0.26
   15 |    38    64    58    22    28     X     X  3100     - |  288   2.76
   16 |    28    57    77    27    31    48    66   812     - |  288   0.35
   17 |    37    29     X    36    67     X     X   759     - |  288   0.98
   18 |    35    61   102    30    31    48    20   801     - |  288   0.34
   19 |    79    78    81    24    45    36    53   649     - |  288   0.32
   20 |    47    59    43    21    31    66    54   833     - |  288   0.22
   21 |    23    46    76    34    40    70    61  1018     - |  288   0.27
   22 |    47    83    85    29    36    67    64  4625     - |  288   0.44
   23 |    43    30    37    30    41    62    79   475     - |  288   0.24
   24 |    53    54    60    24    32    35    43  3611     - |  288   2.51
   25 |    22    35    33    26    44    51    43  2441     - |  288   2.24
   26 |   124    68    79    46    59    47    35   632     - |  288   0.55
   27 |    21    43    62    27    40    73    24  1546     - |  288   0.49
   28 |    27    46    40    20    32    32    48  1627     - |  288   0.72
   29 |   121    71    83    39    44    47    46  2085     - |  288   1.35
   30 |    37    38    89    22    39    53    24  3224     - |  288   0.44
   31 |   116    88   167    46    50    57    61  2338     - |  288   1.94
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    25    29     -     -    24     -    39     -     - |  288   0.04
 ALGO |    12    22    28    12     8    18    21     -     - |  288   0.03
 ALRT |    24     -     -    19    29     -    43     -     - |  288   6.77
 AMC2 |    12    28     -     -     9    20    28     -     - |  288   0.03
 AREQ |    74    40     -    28    33    97     -     -     - |  288  16.88
 ARTU |    16     -    24    18    13    19     -     -     - |  288  11.50
 AUCK |    22     -     X     -     -    20    27     -     - |  264  12.11
 BAHR |    27    28     -    18    17     -     -     -     - |  288   1.03
 BAN2 |     -    21     -     X     -    18     X     -     - |  275  16.22
 BILI |    14     -     -    16    16    16    22     -     - |  287   9.84
 BJFS |    15     -     -    18     -    17     -     -     - |  287  10.51
 BOGT |    18     -     -    27    13    27     -     -     - |  288  24.99
 BOR1 |    20    18     -     -    23     -    28     -     - |  288   0.75
 BRMU |     -     -     -    33    26    37     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    15    13     -     -    15     -    22     -     - |  288   0.02
 CAS1 |    25     -    27    18    16    21    39     -     - |  288   7.99
 CEDU |    13     -    21     -    26    14     -     -     - |  286  13.45
 CHAT |    34     -     -    40     -     -    17     -     - |  287  11.45
 CHUR |    18    26     -     -    20     -    30     -     - |  288   0.07
 COCO |    30     -    54    31    26    29    39     -     - |  288  10.95
 CRO1 |     -    29    38     -    15    31     -     -     - |  288  32.57
 DARW |     -    31     -     -     -     -    29     -     - |  288  16.14
 DAV1 |    32     -     -    22    33    15    33     -     - |  288  12.36
 DGAR |    24     -    36    46    21    50    26     -     - |  284  18.89
 DRAO |    50    18    64    20    28     -     X     -     - |  287 110.08
 DWH1 |    14    33     -     -    32    23     -     -     - |  288   0.70
 FAIR |    39    21    47    14    16     -    42     -     - |  288   0.75
 GLPS |    18     -    33    16    15    19    27     -     - |  288  23.04
 GODE |    42    15    55     -    11     -    21     -     - |  288   0.39
 GOLD |    39     -   106    21    20     -     -     -     - |  288  10.77
 GUAM |    33     -    70    53    18    44    30     -     - |  288  18.72
 GUAT |    18     -     -     -    19    20     -     -     - |  288    >>>
 HERS |    32   107     -     -    92     -    64     -     - |  264  12.64
 HOB2 |    14    34     -    21    32    31    42     -     - |  288   0.07
 HRAO |    22     -    28     -    23    17     -     -     - |  288   0.43
 IENG |    13    16     -     -    15     -     -     -     - |  288   0.80
 IISC |     -     -     -    14    23     -    16     -     - |  203  12.10
 INVK |    13     -     -    12     9     -     -     -     - |  288   8.87
 IRKT |     -    14     -    19     -     -    18     -     - |  288   0.12
 ISPA |    16     -    48    26    15    21     -     -     - |  288  14.01
 JAB1 |    31     -     -     -     -     -    35     -     - |  288  17.83
 JPLM |     -    28     -     9    22     -    27     -     - |  288  15.05
 KARR |    14     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  15.58
 KELY |    11     -     -     -    17    12     -     -     - |  288   9.19
 KERG |     -    34    52    50    30    36    43     -     - |  288   1.21
 KGN0 |    19    23     -     -    35     -     -     -     - |  287   0.39
 KHAJ |     -    14     -     -     -    20    24     -     - |  288   0.11
 KIT3 |    22     -    29    19    12    20    20     -     - |  288  12.37
 KOKB |    23    23     -    43    19    24    39     -     - |  288   0.08
 KOUR |    52     -    49    34    15    32     -     -     - |  288   2.44
 LHAS |     -     -    43    16     -     -    17     -     - |  220   9.43
 LPGS |     X    37     X     X    66    32     X     -     - |  275  30.52
 MAC1 |    24     -    35    34    22    26    29     -     - |  288  16.12
 MAS1 |    17    57    61    26    20    37     -     -     - |  286   1.99
 MATE |    18     -    28    28    17    25    18     -     - |  288   0.06
 MAW1 |    29     -    23     -    22     -    42     -     - |  288  16.53
 MBAR |    19     -     -    32    13    26     -     -     - |  288  17.21
 MCM4 |    30    50    55     X    32     -    53     -     - |  288  25.56
 MDO1 |     -    29     -    22    14     -     -     -     - |  259 736.47
 MEDI |    31    13     -     -    24     -    38     -     - |  288   0.12
 METS |    24    26     -    25    16     -    34     -     - |  287  11.64
 MIZU |     -    29     X    22    55     -     X     -     - |  275   0.35
 MKEA |    22     -    42     -    48     -     -     -     - |  288  25.71
 MSKU |    23     -     -    22    17     -     -     -     - |  287  19.64
 NKLG |    25     -     -    25    21    22     X     -     - |  122  38.40
 NLIB |     -    19     -    10    13     -    20     -     - |  288   0.04
 NNOR |     -    27    31     -    23     -    30     -     - |  288  18.03
 NOUM |     -     -     -    29     -    33     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |     8    10     -     -    21     -     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |    22    15     -    22    15     -    25     -     - |  288   0.03
 NRIL |    24     -     -    12    15    12    43     -     - |  288   8.51
 NSSP |    11     -     -     -    21    12     -     -     - |  288  10.21
 NTUS |    20     -     -    19     -     -     -     -     - |  288   8.39
 NYA1 |    21     -     -    15    17    19    39     -     - |  288   0.06
 NYAL |     -    76     -     -     -     -    70     -     - |  287  70.18
 OHI2 |    27     -    48    37     -     -    58     -     - |  288   8.05
 ONSA |    26    83    44    23    26    25    33     -     - |  288   0.03
 OPMT |    17    17     -    25     -     -     -     -     - |  287   0.04
 OUS2 |     -     -     -    89     -   101     -     -     - |  276   9.68
 PDEL |    24     -    27    27    15    29     -     -     - |  288  56.90
 PERT |     -    30    32     -    33    14    33     -     - |  288   3.52
 PETP |    28     -     -    17     -    18     -     -     - |  287  13.75
 PIE1 |    34    34    38     -    37     -     -     -     - |  237   2.26
 PIMO |     -     -    49    73     -    74     X     -     - |  272  23.05
 POL2 |     9     -    24     -     -     -    12     -     - |  288   8.90
 PRDS |    10    12     -     -    24     -     -     -     - |  288   1.70
 PTBB |    20    17     -     -    16     -    30     -     - |  288   0.39
 QAQ1 |    31    32     -    30    11     -    34     -     - |  288   7.26
 RAMO |    11     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  17.89
 RESO |    14     -     -    13     9     -     -     -     - |  288   7.76
 REYK |    35     -     -    30    18    25     -     -     - |  288   7.39
 RIOG |    20    24    36    32    20    26    44     -     - |  285  11.44
 SANT |    16     -    43    32    21    22    37     -     - |  288   6.31
 SCH2 |    19    18     -     -    13    25    26     -     - |  288  44.48
 SFER |    23    12     -     -    26     -    25     -     - |  286   0.35
 SPT0 |    38    47     -     -    23     -     -     -     - |  286   0.04
 STJO |    21    16     -    43    25    50    71     -     - |  288   0.08
 SUTH |    11     -     -     -    23     -    12     -     - |  288  16.65
 SUTM |     -    15     -     X   103     -    14     -     - |  275   9.99
 SYOG |     -    19     -    36     -    30    33     -     - |  288   0.58
 THTI |     -    23    38    38    21    27    30     -     - |  288   5.54
 THU3 |    12    18     -    11    19     -     -     -     - |  288   7.71
 TIDB |    22    27    26     -    22     -    41     -     - |  288   0.10
 TIXI |    11     -     -    13    12     -    19     -     - |  286   7.23
 TLSE |    29    28     -     -    39     -    21     -     - |  287   0.40
 TOW2 |    24     -     -    31    17    29     -     -     - |  288  11.77
 TRO1 |    24     -     -    25    19     -    42     -     - |  288   9.40
 TSKB |    21    34    59    30    25    22     -     -     - |  288   1.63
 TWTF |    21    23     -    35    38    17     -     -     - |  288   0.50
 UNSA |     -     -    49    24    51     -     -     -     - |  258    >>>
 USN3 |    13     -     -     -    13    14     -     -     - |  288   0.03
 USNO |    51    56     -     -    52     -    88     -     - |  273   0.04
 USUD |    25    38    37     -    44     -    20     -     - |  288  12.06
 VILL |    23     -    43    13    19     -     -     -     - |  288  14.75
 WHIT |    21     -     -     -    13    14    33     -     - |  288   0.59
 WILL |    23    26     -     -    17     -    22     -     - |  288 147.75
 WROC |     -    31     -     -     -     -    29     -     - |  288  17.05
 WSRT |    17    39     -    30     -     -    32     -     - |  288   0.03
 WTZR |    17    32    32    25    16    28    32     -     - |  288   0.03
 WUHN |    16     -     -    15     -     -     -     -     - |  287  16.45
 YAKT |    24     -     -     -    29    25     -     -     - |  288   0.83
 YAR2 |    14    23     -    24    26     -     -     -     - |  288   6.67
 YEBE |     -    71     -     -    75     -    66     -     - |  288 390.41
 YELL |    35    19    37    13    15    16    49     -     - |  288   0.03
 YSSK |    22     -     -    34     -     -    36     -     - |  287  12.36
 ZAMB |     -     -     -    51     -    57     X     -     - |  287  12.30
 ZWEN |     -     -    38     -    70     -    22     -     - |  287  15.97
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    37    43    59    35    33    39    41  2556     - |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.96   | 3.71e-14  8.32e-15  1.33e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 2.89e-14  7.05e-15  2.40e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.90   | 3.42e-14  9.21e-15  1.76e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.02e-14  6.82e-15  2.45e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.33   | 3.16e-14  8.01e-15  2.37e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    4.65   | 2.69e-14  8.83e-15  3.95e-15 |
 SPT0 |   286     0     0   285    4.52   | 3.35e-14  6.47e-15  2.03e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    4.52   | 3.47e-14  7.81e-15  2.70e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    4.34   | 3.58e-14  1.05e-14  1.85e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.02   | 3.64e-14  9.90e-15  1.73e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.42   | 3.25e-14  1.28e-14  2.49e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.27   | 5.86e-14  2.24e-14  5.74e-15 |
 USNO |   273     0     0   126    3.11   | 4.29e-14  9.01e-15  2.11e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.93   | 4.18e-14  1.19e-14  5.18e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.69   | 3.86e-14  1.00e-14  7.37e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.68   | 2.87e-14  5.76e-15  5.61e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    1.50   | 8.13e-14  9.98e-15  2.97e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.49   | 7.42e-14  1.39e-14  3.34e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.43   | 3.42e-14  1.03e-14  4.23e-15 |
 NYAL |   287     1     0   285    1.29   | 3.28e-14  6.41e-15  5.25e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.27   | 2.83e-14  5.44e-15  1.83e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    1.20   | 4.26e-14  9.34e-15  6.29e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    0.93   | 6.75e-14  2.02e-14  4.84e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.84   | 1.78e-13  1.72e-14  6.61e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    0.71   | 3.86e-14  1.15e-14  5.27e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.68   | 4.08e-14  8.11e-15  7.74e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    0.66   | 8.49e-14  1.61e-14  9.14e-15 |
 YEBE |   288     1     0   142    0.28   | 1.51e-13  1.76e-14  1.49e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 3.47e-13  7.17e-14  2.39e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.11   | 4.67e-13  5.51e-14  4.69e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.11   | 2.47e-13  6.92e-14  7.64e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.98e-13  1.12e-13  4.11e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.08   | 3.37e-14  1.31e-14  2.96e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.08   | 3.85e-13  1.10e-13  4.15e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 3.52e-13  8.91e-14  5.27e-14 |
 MIZU |   275     0     0   274    0.07   | 3.66e-13  1.09e-13  2.88e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.48e-13  1.10e-13  5.84e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 3.86e-13  1.19e-13  4.60e-14 |
 G23  |   288     0     4   105    0.06   | 5.62e-13  6.22e-14  1.96e-14 |
 G19  |   288     0     0   288    0.06   | 6.38e-13  8.39e-14  2.27e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.05   | 4.57e-13  9.52e-14  3.84e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.05   | 4.07e-13  1.09e-13  1.01e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.80e-13  1.73e-13  4.37e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.65e-13  1.54e-13  6.93e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.39e-13  1.13e-13  5.20e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.52e-13  1.50e-13  7.70e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.31e-13  3.65e-14  4.56e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.96e-13  9.22e-14  1.23e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.52e-13  1.31e-13  1.01e-13 |
 G06  |   286     0     0   285    0.02   | 4.80e-13  1.55e-13  6.31e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 6.83e-13  1.81e-13  4.50e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.01   | 4.11e-13  1.33e-13  1.47e-13 |
 G31  |   288     0     0   288    0.01   | 2.77e-13  1.43e-13  1.90e-13 |
 PIE1 |   237     1     0   113    0.01   | 1.38e-13  1.56e-14         - |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.64e-13  8.85e-14 |
 G28  |   288     0     3    22    0.01   | 5.50e-13  7.00e-14  5.70e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.06e-13  1.83e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  3.98e-13  2.70e-13 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.01   | 4.45e-13  1.91e-13  5.85e-14 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.15e-12  3.51e-13  1.28e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  3.72e-13  1.85e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  3.68e-13  2.93e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.28e-12  3.28e-13  1.86e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  4.11e-13  2.63e-13 |
 MAS1 |   286     0     0   285    0.00   | 1.87e-12  6.55e-13  1.81e-13 |
 G08  |   288     0     6    44    0.00   | 1.52e-12  3.67e-13  1.47e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.48e-13  1.64e-13  6.55e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.40e-14  4.76e-15  1.11e-15 |
 IISC |   203     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZWEN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   122     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.42e-13  8.95e-14  2.69e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.53e-13  1.07e-13  2.16e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.25e-13  7.93e-14  2.03e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.07e-13  5.73e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.61e-12  5.66e-13  3.25e-13 |
 G14  |   288     0     4     0    0.00   | 5.40e-13  5.83e-14  2.60e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.96e-13  6.43e-14  2.34e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 8.09e-13  8.04e-14  4.88e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.10e-12  3.37e-13  2.65e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.34e-13  3.80e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.55e-12  7.60e-13  5.96e-13 |
 ZAMB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     2     0    0.00   | 1.11e-12  1.44e-12  6.22e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   258     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.94e-13  2.39e-13  5.82e-13 |
 SUTM |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.78e-12  4.13e-13  2.28e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   259     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   220     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KELY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.05e-13  4.24e-13  1.32e-12 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 3.51e-13  1.29e-12  1.09e-12 |
 CEDU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.73e-13  1.40e-13  7.54e-14 |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.10e-17  3.72e-16  2.23e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      YELL      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
