
 GPS week: 1299   Day: 6   MJD: 53343                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2880      0    -0.22     0.36     3.82     0.00      0
 cod |   288     0  29056    193     0.13     0.04     0.04    19.64      0
 emr |   288     0  23663     54   696.56    50.93     0.04    22.43      0
 esa |   288     0  17865    974   695.02    50.88     0.06    13.94      0
 gfz |   288     0  21359    896    -0.74     0.62     0.04    18.04      0
 iga |    96     0   2784     20     0.28    -0.49     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2784      0     0.27    -0.46     2.88     0.00      0
 jpl |   288     0  18889   3819    -6.09     1.74     0.10     5.87      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  34149   2065   696.50    50.93     0.04    20.09      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  2431   123   -58   191  -139   -68  4356    54     -   -65 |
    2 | -3088   -69     -     -    48     -     -    91     -     - |
    3 | -5651    -1   -92    70    -9   -63 -7056   187     -    12 |
    4 | -2332    15   -37   189    88   -39  -551     X     -  -190 |
    5 |   449   -65   -13   223     1    92  4924     X     -   -78 |
    6 | -3205  -135   -48   197   -22    59-10176    46     -    55 |
    7 | -1348    23     4  -110   202   -25    57   -19     -  -127 |
    8 | -2654    58    38   -14   159  -142  3277  -139     -  -192 |
    9 |  4659    19  -125   150    12  -128  9152     X     -     7 |
   10 |  -395   -68    54    50    72    91 -6769     X     -   -93 |
   11 |  4094    48   -59  -113   146   -50  1847     X     -   -28 |
   13 |  4911   226    17   -45    69  -100 -1369   -31     -  -259 |
   14 |  3648     5  -111    59   -69   -54  1174   236     -    68 |
   15 | -3635  -190   181   186  -188   188  1660   190     -   -29 |
   16 |  5282   -68  -176   211   -20    26 -2296   248     -    77 |
   17 |  -787    19    34     9    89   124  5849  -189     -   -99 |
   18 |  1695   -87    68    78  -132    22  3085     3     -    72 |
   19 |  1424   155  -308   -16   240  1532  1810   164     -   -52 |
   20 |  4206   141  -150   -66   176    31   702     X     -   -83 |
   21 |   791   -88    58   -26  -201   199   -98   148     -   174 |
   22 | -4680   -70    -4     0  -100   -82  -981   212     -   111 |
   23 |  -718   235  -344   -23    41   -45 -1155   152     -    95 |
   24 | -2315   -69    15   115   121  -161 -2196  -171     -   -89 |
   25 |  4765   -63   -30   180  -113  -131  7804    57     -    57 |
   26 |   615    35   -62   147    26  -171 -1869   -48     -   -61 |
   27 | -1061    43    56   -17   118  -285 -2379     -     -  -199 |
   28 |  1138   129    10  -321    60   -47  4990     X     -    32 |
   29 |  -921  -190    35    24   -10  -420 -2394   131     -    91 |
   30 | -2860  -129   -16   256   -36   -59 -1286    36     -    -9 |
   31 | -4457    94  -132   -30   176    -4-10112     X     -   -82 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   146   -87     -     -     -     -    60     -   -63 |
 ALGO |     -     -   -62     X     -     -     -   266     -    -8 |
 AMC2 |     -   -77    49     -     -     -     -  -213     -    84 |
 AREQ |     -    54    26     -  -128     -     -  -166     -    73 |
 AUCK |     -     -     -    24     -     -     -     -     -   -16 |
 BAHR |     -  -108   245     -   -33     -     -     -     -  -139 |
 BAN2 |     -     -   -36     -     -     -     -     -     -    40 |
 BOGT |     -     -     -   114    65     -     -     -     -  -137 |
 BOR1 |     -   -70    71     -     -     -     -     -     -   -11 |
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     -   -10 |
 BRMU |     -     -     -     -    62     -     -     -     -   -55 |
 BRUS |     -   -98    19     -     -     -     -     -     -    75 |
 CAS1 |     -    36     -    26   -90     -     -     -     -    27 |
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -  -120     -    35 |
 CHAT |     -     8     -     -    40     -     -     -     -   -43 |
 CHUR |     -    19   -32     -     -     -     -    -6     -    18 |
 COCO |     -   -52     -   116  -106     -     -     -     -    66 |
 CRO1 |     -   255  -327   301   261     -     -  -433     -  -326 |
 DAEJ |     -   -21    19     -     -     -     -     -     -     X |
 DAV1 |     -   -61     -     -   -92     -     -   -69     -   163 |
 DGAR |     -   -38     -     -     -     -     -   127     -     X |
 DRAO |     -    68   -45     -     -     -     -    46     -   -29 |
 DWH1 |     -   286     -     -     -     -     -     -     -  -280 |
 FAIR |     -     3    23   -40    -1     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -    63     -     -   -32     -     -     -     -   -33 |
 GODE |     -     -    93   -49     -     -     -     -     -   -69 |
 GOL2 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -   -19 |
 GOLD |     -     -     -    -3  -119     -     -    13     -   105 |
 GRAS |     -     1     -     -     -     -     -    -4     -     - |
 GRAZ |     -     -     0     -     -     -     -     -     -     0 |
 GUAM |     -   232     -  -520     -     -     -  -253     -   223 |
 HARB |     -     -     -     -     -     -     -  -180     -    52 |
 HLFX |     -     -   101     -     -     -     -  -386     -     - |
 HOB2 |     -   -16   189     -     -     -     -     -     -  -195 |
 HOFN |     -     -     -     -  -145     -     -    74     -   109 |
 HOLM |     -   -34     -     -     -     -     -   113     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -  -130     -    38 |
 IENG |     -   -93    81     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    74     -  -124    15     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -51     -     -     -     -     -   169     -     X |
 ISPA |     -    37     -     -     7     -     -    46     -   -48 |
 JPLM |     -     -    -5     -     -     -     -  -102     -    36 |
 KERG |     -     -   -36   -22   196     -     -     -     -  -120 |
 KGN0 |     -   -16    37     -     -     -     -     -     -   -26 |
 KIT3 |     -     -     -   162   -46     -     -   -43     -   -58 |
 KOKB |     -     -    56     -    84     -     -  -130     -   -87 |
 KOSG |     -   -91     -     -     -     -     -     -     -    89 |
 KOUR |     -   166     -  -233   -10     -     -     -     -    12 |
 LAE1 |     -  -113     -     -   122     -     -     -     -     X |
 LPGS |     -   -54   102     X     X     -     -     -     -   -61 |
 MAC1 |     -   -77     -    83   -76     -     -     -     -    86 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    36     -   -11 |
 MALI |     -    43     -   -61     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    -8   -16   -32     -     -    60     -    31 |
 MATE |     -   205     -  -489    49     -     -     -     -    95 |
 MAW1 |     -   121     -     -  -227     -     -     -     -    86 |
 MBAR |     -   -54     -     -  -101     -     -    15     -   138 |
 MCM4 |     -   260  -228     -     X     -     -     -     -     - |
 METS |     -   -68   109     -     -     -     -     -     -   -56 |
 MIZU |     -     -   -61   195     -     -     -     -     -   -66 |
 MKEA |     -    -2     -    54     -     -     -     -     -   -36 |
 MSKU |     -    43     -     -   -47     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -   -16     -     -     -     -   179     -   -34 |
 NNOR |     -     -   -18  -115     -     -     -     X     -   101 |
 NPLD |     -  -162    71     -     -     -     -     -     -    79 |
 NRC1 |     -    26    16     -   -86     -     -     -     -    34 |
 NRIL |     -    -5     -     -    29     -     -   -72     -     X |
 NTUS |     -  -145     -   -83     -     -     -     -     -   200 |
 NYA1 |     -    38     -     -  -112     -     -     -     -    64 |
 ONSA |     -   -23    75    77  -123     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   119  -473   161     -     -     -     -    51 |
 PETP |     -    71     -     -   -77     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -  -126   -42    47     -     -     -     -     -   138 |
 POL2 |     -    32     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 POTS |     -    15     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 PRDS |     -     -   -90     -     -     -     -     -     -   100 |
 PTBB |     -   -10    31     -     -     -     -     -     -   -25 |
 QAQ1 |     -  -171    41     -     -     -     -     -     -   120 |
 RESO |     -    75     -     -   -81     -     -     X     -     - |
 REYK |     -   -29     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 SCH2 |     -     -   -34     -     -     -     -   -79     -    58 |
 SEY1 |     -     -     -     -   -46     -     -     -     -    41 |
 SFER |     -    43   -38     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -193   106     -     -     -     -     -     -    70 |
 STJO |     -    28   -55     -     -     -     -   117     -     X |
 SUTH |     -   -97     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 SUTM |     -     -   103     -   -19     -     -  -336     -     - |
 THTI |     -     -     -    50    52     -     -     -     -   -82 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    13     -    -4 |
 TIDB |     -   -21   -45   136     -     -     -     -     -   -24 |
 TIXI |     -    80     -     -   -87     -     -     -     -     - |
 TRO1 |     -    -5     -     -   -69     -     -     -     -    67 |
 TSKB |     -   -14   210  -616    32     -     -     -     -   121 |
 TWTF |     -   -85    -7     -     -     -     -     -     -    91 |
 UNSA |     -     -     -   227     X     -     -     -     -  -158 |
 URUM |     -   -40     -     -     -     -     -     -     -    39 |
 USN3 |     -   -13     -     -     -     -     -   -66     -    45 |
 USNO |     -   -91    63     -     -     -     -     -     -    19 |
 USUD |     -     -     5    74     -     -     -    -8     -   -55 |
 WHIT |     -    12     -     -     -     -     -    27     -   -20 |
 WILL |     -    -1    14     -     -     -     -     -     -   -15 |
 WTZR |     -  -104   217   -84     -     -     -     -     -   -82 |
 WUHN |     -     -     -     -   126     -     -     -     -  -113 |
 YAKT |     -   -48     -     -     -     -     -     -     -    47 |
 YAR2 |     -   -49    38     -     -     -     -     -     -     6 |
 YEBE |     -     -    86     -     -     -     -     -     -   -96 |
 YELL |     -   105     4  -294   -60     -     -     -     -   150 |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4920   142    73   134    54   186  5156    60     -    95 |  288   4.79
    2 |  8444    30     -     -    40     -     -   107     -     - |  288   0.65
    3 |  5561    30    22    44    41    50  3932   141     -    32 |  288   2.52
    4 |   691    43   120   125   193    92   488     X     -    66 |  288   0.53
    5 |  2364    28    31    25    22    49  2580     X     -    57 |  288   1.83
    6 |  1589    43    19    27    26    78  5536   112     -    34 |  288   1.31
    7 |  1454    55    31    44    37    93   476   150     -    34 |  288   0.56
    8 |  1974    40    46    37    50    45  3107   114     -    38 |  288   1.35
    9 |  2915    42    33    36    18    70  3781     X     -    54 |  288   1.74
   10 | 11243    34    33    50    56    32  7011     X     -    73 |  288   3.46
   11 |  1523    72    39    37    27    61  1132     X     -    53 |  288   0.41
   13 |   547    66    41    48    40    60   660    98     -    55 |  288   0.33
   14 |   613    62    47    61    38    52   880   104     -    43 |  288   0.23
   15 |  2760    65    26    35    28    53  2426   119     -    77 |  288   2.07
   16 |   736    34    31    52    34    50   764   118     -    27 |  288   0.29
   17 |  2693    45    32    46    35    54  3536   100     -    40 |  288   1.08
   18 |  2696    32    23    39    30    85  1808    67     -    37 |  288   0.37
   19 |  1163    45    44    86    39   116   724   103     -    45 |  288   0.32
   20 |   376    54    22    23    33    74   427     X     -    21 |  288   0.17
   21 |   867    62    27    36    36    44   299    86     -    48 |  288   0.28
   22 |  1976    51    24    90    21    71   880    62     -    39 |  288   0.38
   23 |   512    79    28    51    40   103   570    88     -   108 |  288   0.27
   24 |  2630    59    41    39    38   107  1583   123     -    59 |  288   2.32
   25 | 10272    48    26    32    15    60  3690   150     -    49 |  288   3.35
   26 |  1135    92    40    72   112   121   825   131     -    57 |  288   0.69
   27 |  2186    49    31    42    25    60  1604     -     -    52 |  288   0.65
   28 |  1183    73    78    38    44    40  3950     X     -    82 |  288   0.56
   29 |   688    75    44    60    50   130   678   133     -    37 |  288   0.81
   30 |  2525    31    28    29    21    46   721   138     -    62 |  288   0.58
   31 |  2694    59    27    44    32   100  5305     X     -    50 |  288   1.38
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    23    17     -     -     -     -    40     -    17 |  288   0.06
 ALGO |     -     -     6     X     -     -     -    35     -     9 |  288   0.02
 AMC2 |     -    15    20     -     -     -     -    59     -    10 |  288   0.03
 AREQ |     -    29    32     -    26     -     -   155     -    17 |  288  13.30
 AUCK |     -     -     -   146     -     -     -     -     -   101 |  181  13.79
 BAHR |     -    57    26     -    36     -     -     -     -    15 |  288   0.55
 BAN2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -    13 |  288  14.11
 BOGT |     -     -     -    94    97     -     -     -     -    25 |  230  20.11
 BOR1 |     -    32    16     -     -     -     -     -     -    25 |  276   0.63
 BREW |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.05
 BRMU |     -     -     -     -    39     -     -     -     -    35 |  288    >>>
 BRUS |     -    35    19     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.06
 CAS1 |     -    30     -    24    15     -     -     -     -    31 |  288   8.76
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -   140     -    41 |  263  11.80
 CHAT |     -    27     -     -    30     -     -     -     -    26 |  287  12.84
 CHUR |     -    17    15     -     -     -     -    37     -    17 |  288   0.04
 COCO |     -    17     -    45    31     -     -     -     -    18 |  288  12.89
 CRO1 |     -    75    36    72    83     -     -    65     -    37 |  288  12.83
 DAEJ |     -    53    46     -     -     -     -     -     -     X |  287   1.31
 DAV1 |     -    43     -     -    18     -     -    96     -    23 |  288  13.50
 DGAR |     -    18     -     -     -     -     -    61     -     X |  288  15.93
 DRAO |     -    28    13     -     -     -     -    40     -    17 |  288   0.07
 DWH1 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    21 |  164   0.58
 FAIR |     -    22    12    24    22     -     -     -     -     - |  288   0.49
 GLPS |     -    17     -     -    32     -     -     -     -    21 |  288  21.56
 GODE |     -     -    10    22     -     -     -     -     -    15 |  288   0.16
 GOL2 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 GOLD |     -     -     -    52    51     -     -    99     -    22 |  288   8.91
 GRAS |     -    39     -     -     -     -     -   130     -     - |  288   7.66
 GRAZ |     -     -    11     -     -     -     -     -     -    12 |  284    >>>
 GUAM |     -    38     -   115     -     -     -    81     -    68 |  286  18.39
 HARB |     -     -     -     -     -     -     -    73     -    21 |  286  25.58
 HLFX |     -     -    14     -     -     -     -    53     -     - |  288   6.32
 HOB2 |     -    47    19     -     -     -     -     -     -    51 |  288   0.07
 HOFN |     -     -     -     -    24     -     -   137     -    41 |  287    >>>
 HOLM |     -     9     -     -     -     -     -    29     -     - |  288   7.02
 HRAO |     -     -     -     -     -     -     -    63     -    18 |  288   0.33
 IENG |     -    30    27     -     -     -     -     -     -     - |  288   1.21
 IISC |     -    38     -    39    27     -     -     -     -     - |  288  22.82
 INVK |     -    17     -     -     -     -     -    56     -     X |  288   7.14
 ISPA |     -    37     -     -    36     -     -   126     -    28 |  288  15.49
 JPLM |     -     -    24     -     -     -     -    69     -    13 |  288  20.55
 KERG |     -     -    28    45    43     -     -     -     -    28 |  288   1.39
 KGN0 |     -    66    38     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.65
 KIT3 |     -     -     -    25    32     -     -    74     -    28 |  288  10.28
 KOKB |     -     -    59     -    65     -     -    76     -    36 |  278   0.45
 KOSG |     -    24     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288  33.52
 KOUR |     -    23     -    67    31     -     -     -     -    22 |  282   1.88
 LAE1 |     -    21     -     -    23     -     -     -     -     X |  287  18.56
 LPGS |     -    50    34     X     X     -     -     -     -    25 |  288  33.97
 MAC1 |     -    50     -    32    31     -     -     -     -    47 |  288  16.98
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -   123     -    36 |  288  12.01
 MALI |     -    20     -    28     -     -     -     -     -     - |  288  15.81
 MAS1 |     -     -    29    27    37     -     -   139     -    22 |  288   2.24
 MATE |     -    32     -    38    30     -     -     -     -    26 |  288   0.09
 MAW1 |     -    26     -     -    17     -     -     -     -    33 |  288  18.15
 MBAR |     -    22     -     -    39     -     -    47     -    23 |  288  14.70
 MCM4 |     -    90    79     -     X     -     -     -     -     - |  288    >>>
 METS |     -    20    17     -     -     -     -     -     -    14 |  287   9.25
 MIZU |     -     -    34    47     -     -     -     -     -    29 |  288   0.45
 MKEA |     -    32     -    37     -     -     -     -     -    21 |  288  18.58
 MSKU |     -    26     -     -    28     -     -     -     -     - |  284  14.02
 NLIB |     -     -    15     -     -     -     -    57     -    16 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    15    34     -     -     -     X     -    25 |  288  17.04
 NPLD |     -    28    20     -     -     -     -     -     -    17 |  287   0.04
 NRC1 |     -    17    13     -    17     -     -     -     -    10 |  288   0.03
 NRIL |     -    24     -     -    20     -     -    62     -     X |  288  10.21
 NTUS |     -    21     -    53     -     -     -     -     -    29 |  288   9.53
 NYA1 |     -    21     -     -    18     -     -     -     -    15 |  288   0.10
 ONSA |     -    58   114    59    49     -     -     -     -     - |  288   0.06
 PERT |     -     -    28    35    37     -     -     -     -    23 |  288   3.47
 PETP |     -    30     -     -    32     -     -     -     -     X |  287   9.26
 PIE1 |     -    26    18    31     -     -     -     -     -    16 |  288   0.04
 POL2 |     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  10.58
 POTS |     -    19     -     -    21     -     -     -     -     - |  288  16.46
 PRDS |     -     -    10     -     -     -     -     -     -    11 |  288   1.84
 PTBB |     -    13    29     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.26
 QAQ1 |     -    15    11     -     -     -     -     -     -    12 |  193   7.44
 RESO |     -    11     -     -    12     -     -     X     -     - |  288   7.37
 REYK |     -    13     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287   8.09
 SCH2 |     -     -    24     -     -     -     -   185     -    25 |  288 134.14
 SEY1 |     -     -     -     -    35     -     -     -     -    32 |  288  17.98
 SFER |     -    26    22     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.59
 SPT0 |     -    33    14     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.05
 STJO |     -    60    23     -     -     -     -   121     -     X |  287 352.32
 SUTH |     -    19     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288  19.04
 SUTM |     -     -    22     -    25     -     -    78     -     - |  288  11.01
 THTI |     -     -     -    38    43     -     -     -     -    32 |  288  11.73
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -   153     -    45 |  264   0.10
 TIDB |     -    28    30    33     -     -     -     -     -    40 |  288   0.10
 TIXI |     -    12     -     -    13     -     -     -     -     - |  286   9.10
 TRO1 |     -    30     -     -    25     -     -     -     -    18 |  287   9.70
 TSKB |     -    48    30    65    82     -     -     -     -    41 |  288   0.60
 TWTF |     -    77    77     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.55
 UNSA |     -     -     -    69     X     -     -     -     -    48 |  250  17.39
 URUM |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288  14.39
 USN3 |     -    15     -     -     -     -     -    49     -    13 |  288   0.04
 USNO |     -    19    11     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.05
 USUD |     -     -    24    95     -     -     -   100     -    40 |  288   9.03
 WHIT |     -    16     -     -     -     -     -    60     -    17 |  288   2.68
 WILL |     -    28    25     -     -     -     -     -     -    18 |  288 122.81
 WTZR |     -    24    24    26     -     -     -     -     -    18 |  288   0.05
 WUHN |     -     -     -     -    13     -     -     -     -    12 |  287  15.67
 YAKT |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.73
 YAR2 |     -    28    20     -     -     -     -     -     -    27 |  288   5.33
 YEBE |     -     -   101     -     -     -     -     -     -   113 |  242    >>>
 YELL |     -    31    12    29    13     -     -     -     -    13 |  288   0.05
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3818    43    37    56    45    81  2883   100     -    38 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.95   | 3.08e-14  5.69e-15  1.86e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 3.71e-14  6.25e-15  2.05e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.95   | 3.18e-14  6.37e-15  2.37e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.88   | 3.62e-14  6.11e-15  1.05e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.27   | 6.57e-14  1.30e-14  3.56e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    6.73   | 4.40e-14  6.68e-15  1.65e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    5.96   | 3.34e-14  6.44e-15  4.02e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.01   | 3.49e-14  1.04e-14  3.89e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.75   | 3.93e-14  1.02e-14  2.54e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.21   | 4.37e-14  1.17e-14  4.35e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.11   | 3.46e-14  6.60e-15  3.30e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.82   | 1.08e-13  1.15e-14  4.06e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.45   | 2.79e-14  6.62e-15  1.74e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.28   | 3.94e-14  2.13e-14  5.74e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.26   | 4.80e-14  1.42e-14  5.53e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    2.25   | 2.47e-14  5.76e-15  1.69e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.84   | 2.61e-14  7.04e-15  5.30e-15 |
 TID1 |   264     0     0   261    1.71   | 5.56e-14  8.94e-15  5.19e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.34   | 4.47e-14  1.27e-14  3.99e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    1.31   | 3.14e-14  6.65e-15  2.11e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    1.20   | 1.94e-13  1.86e-14  4.37e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.17   | 3.61e-14  6.85e-15  2.18e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.90   | 6.45e-14  1.75e-14  3.46e-15 |
 KOKB |   278     1     0   275    0.62   | 7.53e-14  2.21e-14  8.68e-15 |
 YEBE |   242     0     0   217    0.53   | 2.44e-13  4.54e-14         - |
 PTBB |   288     0     0   288    0.18   | 3.20e-13  6.38e-14  2.78e-14 |
 G23  |   288     0     1   157    0.17   | 4.99e-13  5.15e-14  2.89e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.15   | 4.02e-14  8.57e-15  1.38e-14 |
 HRAO |   288     0     0   143    0.09   | 1.10e-13  2.34e-14  2.41e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 3.03e-13  1.07e-13  7.12e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.63e-13  1.00e-13  5.32e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.07   | 3.53e-13  1.63e-13  5.45e-14 |
 G02  |   288     0     0   143    0.07   | 5.89e-13  7.29e-14  3.67e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.06   | 3.92e-13  9.64e-14  3.73e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.96e-13  1.09e-13  7.23e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.74e-13  1.27e-13  6.62e-14 |
 G16  |   288     0     2    64    0.05   | 4.61e-13  5.21e-14  3.76e-14 |
 BOR1 |   276     0     0   276    0.05   | 4.54e-13  1.11e-13  7.85e-14 |
 YAKT |   288     0     0   288    0.05   | 4.40e-13  1.32e-13  4.30e-14 |
 MIZU |   288     0     0   143    0.04   | 3.56e-13  1.06e-13  4.67e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.26e-13  1.46e-13  9.53e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.33e-13  9.09e-14  8.48e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.49e-13  1.04e-13  7.99e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 3.90e-13  1.06e-13  8.68e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 4.26e-13  1.19e-13  7.50e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 4.10e-13  1.15e-13  1.13e-13 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.02   | 4.00e-13  1.11e-13  3.24e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.02   | 1.97e-13  1.52e-13  1.41e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  4.41e-13  1.04e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.13e-12  3.88e-13  1.12e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.41e-12  3.97e-13  1.21e-13 |
 TSKB |   288     0     0   143    0.01   | 1.01e-12  2.31e-13  4.11e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.32e-12  4.83e-13  1.42e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.68e-13  2.13e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.75e-12  5.02e-13  2.00e-13 |
 DWH1 |   164     0     0    19    0.00   | 5.26e-13  1.24e-13         - |
 KOUR |   282     0     0   282    0.00   | 1.44e-12  4.40e-13  1.49e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   135    0.00   | 1.43e-12  4.45e-13  9.50e-14 |
 WHIT |   288     0     1   170    0.00   | 5.76e-13  2.51e-13  1.92e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.30e-14  4.30e-15  2.71e-15 |
 UNSA |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   181     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     4     0    0.00   | 5.55e-13  7.84e-14  4.37e-14 |
 G25  |   288     0     1     0    0.00   | 1.35e-12  3.88e-13  2.88e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.24e-12  4.30e-13  3.03e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.54e-13  7.92e-14  3.29e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.65e-13  1.17e-13  3.34e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.65e-13  7.12e-14  1.30e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 6.52e-13  6.68e-14  3.08e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.24e-12  1.22e-13  3.68e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.51e-12  5.83e-13  1.89e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.83e-13  6.58e-14  2.76e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.49e-13  1.46e-13  2.57e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.44e-13  7.60e-14  5.27e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  5.12e-13  4.06e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.32e-12  4.75e-13  2.61e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  8.32e-13  3.91e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.61e-13  1.09e-12  5.97e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     1     0    0.00   | 3.88e-13  2.21e-13  8.58e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   193     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  5.68e-13  3.38e-13 |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     1     1     0    0.00   | 6.31e-13  3.72e-13  1.50e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     1     0    0.00   | 7.57e-13  6.03e-13  2.01e-12 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-13  1.08e-13  3.44e-13 |
 GUAM |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.99e-13  1.50e-12  1.35e-12 |
 CEDU |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   230     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAHR |   288     0     6     0    0.00   | 6.54e-13  1.13e-13  4.86e-14 |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.37e-17  1.64e-16  9.76e-16 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      USNO      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
