
 GPS week: 1300   Day: 4   MJD: 53348                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2876      0     0.00    -0.06     2.62     0.00      0
 cod |   288     0  28255     87     0.08    -0.24     0.04    15.39      0
 emr |   288     0  25364      1   948.41    50.68     0.04    18.95      0
 esa |   288     0  17928   2112  4774.73    56.74     0.06     8.90      0
 gfz |   288     0  21653    368     0.17    -0.09     0.04    16.75      0
 iga |    96     0   2781      8    -0.01    -0.08     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2876      0     0.00    -0.11     2.69     0.00      0
 jpl |   288     0  18259      0    -1.93    -0.17     0.04    19.54      0
 ngs |    96     0   2876      0     0.00    -0.06     2.50     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  36219   3401   948.35    50.65     0.03    20.48      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  6735   114   -86  -147    28     1 -5971    94  4672     -   -55 |
    2 |   495   -59    19     -   -46   -77   801   143   169     -   -73 |
    3 |  1459     0  -126   113    45    38  1212    94   303     -   -60 |
    4 | -1989    40     0    82   -12  -118   294    60 -1847     -  -112 |
    5 | -7863     7    31    92    36     3 -3972   -33 -5413     -   -73 |
    6 | -1726   -90   -68    60    88   -54 -7690     5 -1973     -    28 |
    7 | -5354    92  -134   151    24    54 -2423    36 -4957     -   -66 |
    8 | -2270    94   -13   -33    75    33 -3932   -51 -2616     -   -57 |
    9 | -4424   -24   -93   135    36  -226  9503    36 -4485     -   -19 |
   10 |  4920    44    56    25    19    72  7759    45  2593     -  -154 |
   11 |  3486    69   -19  -146   -33    30  -530   102  3540     -   -42 |
   13 |  6052   259   -37  -362    19    96   959    86  5595     -  -100 |
   14 |  3570    60  -125  -193   -15  -119 -1178   137  3103     -    35 |
   15 | -7388  -201   111   149   -24   184 -1175    72 -5181     -   -61 |
   16 |  4565  -102  -101   -85     9   -79    44   241  4484     -   -30 |
   17 | -1610   -17    43    -2    68   142  6714    39 -1799     -  -119 |
   18 |  4519   -12   -24   175    44   -67   425   -26  4230     -   -57 |
   19 |  3800   198  -425    10   116   799   265    96  3969     -    53 |
   20 |  4341   101  -140  -280    78   -44   417   164  4088     -   -45 |
   21 |  4449   -92    21   187   -50    -9   930    59  4347     -   -50 |
   22 | -4158   -62   -17   -15   -16  -120  -466   119 -3371     -   -31 |
   23 |   120   132  -232   -29     7   -42    30   129  -247     -    -1 |
   24 | -5161    38    44    50   -19   -23   388    14 -2714     -   -91 |
   25 | -3592   -55   -28  -147    53  -120  5150   120 -3345     -   -27 |
   26 | -1617    23     2   114    33  -265 -2615   -79 -2011     -   -23 |
   27 |  -453    39   -55   -36   193   -37  1463   -48  -811     -   -75 |
   28 |  5937    96    37  -411    98   110 -6533   103  5565     -  -107 |
   29 | -2257    -5    20     -     0     -   167   -24 -2347     -     9 |
   30 | -3801   -41    57   -14    47   -77 -3278   -58 -3248     -     1 |
   31 |  -885    97  -164    35    32   -96  3238    53  -394     -   -14 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -86     -     -     -     -    39     -     -    43 |
 ALGO |     -     -   -57     X     -     -     -    85     -     -   -29 |
 ALRT |     -   -29     -     -    27     -     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -   -64   142     -     -     -     -  -232     -     -   138 |
 AREQ |     -     -    32     -   -50     -     -   -35     -     -    45 |
 ARTU |     -   164     -   164   -83     -     -  -132     -     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -   138     -     -  -292     -     -   139 |
 AUCK |     -    24     -     X     -     -     -     -     -     -   -18 |
 BAHR |     -     -   -58     -   173     -     -     -     -     -   -87 |
 BAN2 |     -     -    -1     -     -     -     -     -     -     -     1 |
 BOGT |     -     -     -   175     -     -     -     -     -     -   -76 |
 BOR1 |     -   -21   -29     -     -     -     -     -     -     -    43 |
 BREW |     -     -   -44     -     -     -     -     -     -     -    41 |
 BRUS |     -  -116    25     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 CAGZ |     -   115     -     -     -     -     -     -     -     -   -86 |
 CAS1 |     -   -13     -   -40     0     -     -     -     -     -    27 |
 CEDU |     -     -     -   363     -     -     -   -77     -     -   -85 |
 CHAT |     -    38     -     -    -6     -     -     -     -     -   -24 |
 CHUR |     -    50   -37     -     -     -     -   -57     -     -    51 |
 COCO |     -    16     -   280  -167     -     -     -     -     -   -24 |
 CRO1 |     -     -    45   -24    53     -     -   -10     -     -   -66 |
 DAEJ |     -  -469   247     -     -     -     -     -     -     -   117 |
 DAV1 |     -   -16     -     -   -51     -     -   -29     -     -    82 |
 DGAR |     -   -62     -     -     -     -     -    49     -     -     X |
 DRAO |     -    63   -20     -     -     -     -   -24     -     -    -6 |
 DWH1 |     -   183  -126     -     -     -     -     -     -     -   -21 |
 FAIR |     -     7   -28   108   -32     -     -     -     -     -     - |
 FLIN |     -   108     -     -     -     -     -   -85     -     -     - |
 GLPS |     -    74     -     -   -33     -     -     -     -     -   -28 |
 GODE |     -     -    -1   130     -     -     -     -     -     -   -56 |
 GOL2 |     -     -   -80     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 GOLD |     -    97     -   -11   -36     -     -   -40     -     -     X |
 GRAZ |     -     -   -13     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 GUAM |     -    74     -  -317    49     -     -  -171     -     -   194 |
 HERS |     -   -78    64     -     -     -     -     -     -     -     X |
 HLFX |     -     -   279     -     -     -     -  -271     -     -     X |
 HOB2 |     -   -88   137   -23     -     -     -     -     -     -   -50 |
 HOFN |     -     -     -     -  -190     -     -     -     -     -   155 |
 HRAO |     -   -86     -     -     -     -     -    24     -     -    42 |
 IENG |     -  -111    90     -     -     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -    -8     -     -     -     -     -     6     -     -     X |
 ISPA |     -    20     -     -   -54     -     -    -9     -     -    37 |
 JPLM |     -     -   -64     -     -     -     -   -23     -     -    82 |
 KERG |     -     -    -6  -159   163     -     -     -     -     -   -59 |
 KGN0 |     -   -37    25     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 KIRU |     -  -140     -     -     -     -     -     -     -     -   105 |
 KIT3 |     -     -     -  -106   100     -     -   -84     -     -    50 |
 KOKB |     -     -   162     -    45     -     -  -265     -     -    66 |
 KOSG |     -  -100     -     -     -     -     -     -     -     -    75 |
 KOUR |     -   -38     -   -80   -88     -     -     -     -     -   135 |
 LPGS |     -     -     7   126     -     -     -     -     -     -   -62 |
 MAC1 |     -   -22     -   -30  -105     -     -     -     -     -   115 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    18     -     -   -17 |
 MALI |     -    88     -  -152     -     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -   -20   183  -292   -47     -     -    18     -     -    -6 |
 MATE |     -    44     -     X   -28     -     -     -     -     -   -10 |
 MAW1 |     -     -     -     -  -130     -     -     -     -     -   106 |
 MBAR |     -   -57     -     -   -61     -     -     9     -     -    83 |
 MCM4 |     -   268  -217     -     X     -     -     -     -     -     - |
 MEDI |     -     8     1     -     -     -     -     -     -     -    -7 |
 MIZU |     -     -    12     X     -     -     -     -     -     -   -11 |
 MKEA |     -     -     -   -25     -     -     -     -     -     -    11 |
 MSKU |     -    83     -     -   -76     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -     -    76     -     -     -     -   -45     -     -   -27 |
 NNOR |     -     -    64  -161     -     -     -     -     -     -     8 |
 NPLD |     -  -158    38     -     -     -     -     -     -     -    84 |
 NRC1 |     -     -    -8     -   -23     -     -     -     -     -    26 |
 NRIL |     -   -86     -     -    -9     -     -    58     -     -     X |
 NTUS |     -  -152     -   -33     -     -     -     -     -     -   128 |
 OHI2 |     -   138     -    39   -19     -     -     -     -     -  -104 |
 ONSA |     -   -15   107   -17   -92     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -   -12     -     -    11     -     -     -     -     -     X |
 PERT |     -   -10     6     X    28     -     -    25     -     -   -45 |
 PETP |     -   111     -     -  -102     -     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -   -59   150     -     -     -     -     -     -   -11 |
 POL2 |     -   -14     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 POTS |     -    97     -     -   -56     -     -   -29     -     -     X |
 PRDS |     -     -   -67     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 PTBB |     -    -4    17     -     -     -     -     -     -     -   -13 |
 QAQ1 |     -   -67   -19     -     -     -     -     -     -     -    68 |
 REYK |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 RIOG |     -   -29   122     -  -180     -     -     -     -     -    56 |
 SANT |     -    56     -     X   -21     -     -     -     -     -   -25 |
 SEY1 |     -     -     -     -   510     -     -     -     -     -  -417 |
 SFER |     -   -57    46     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -171    71     -     -     -     -     -     -     -    64 |
 STJO |     -     -     4     -   -80     -     -    64     -     -     X |
 STR1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -   -12 |
 SUTM |     -     -   172     -   -97     -     -   -84     -     -     - |
 THTI |     -     -    60   193   -17     -     -     -     -     -  -126 |
 THU3 |     -    11   103     -     -     -     -     -     -     -  -103 |
 TLSE |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     5 |
 TOW2 |     -    38     -     -   -92     -     -     -     -     -    46 |
 TRO1 |     -    37     -     -   -74     -     -     -     -     -    33 |
 TSKB |     -  -148   -42   237    15     -     -     -     -     -    35 |
 TWTF |     -  -141    84     -     -     -     -     -     -     -    28 |
 URUM |     -   -40     -     -     -     -     -     -     -     -    30 |
 USN3 |     -   -45     -     -     -     -     -   -10     -     -    44 |
 USNO |     -   -16   -25     -     -     -     -     -     -     -    36 |
 USUD |     -     -   -16    68     -     -     -   -16     -     -     X |
 WHIT |     -    15     -     -     -     -     -  -134     -     -   117 |
 WILL |     -    70   -20     -     -     -     -     -     -     -   -34 |
 WTZR |     -     -   140  -161     -     -     -     -     -     -   -64 |
 WUHN |     -     -    12     -   -65     -     -     -     -     -    42 |
 YAKT |     -   -46     -     -     -     -     -     -     -     -    35 |
 YAR2 |     -   -84    70     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 YELL |     -    88   -28     X   -95     -     -     -     -     -    37 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  3844    67    32    58    30   104  3765    46  5499     -    45 |  288   4.63
    2 |   739    65    27     -    24   104   967    19   982     -    41 |  288   0.54
    3 |  2089    50    36    60    55    61  1993    46  2235     -    58 |  288   1.31
    4 |  1098    96    46    85   133   104   903    30   836     -    44 |  288   0.78
    5 |  4568    37    26    27    20    55  1869    32  4767     -    33 |  288   1.63
    6 |   923    44    20    47    26    55  5448    17   976     -    50 |  288   1.41
    7 |  1434    72    28    87    20    71  1137    16  1237     -    29 |  288   0.79
    8 |  2994    52    36    37    18    38  3545    28  2605     -    29 |  288   1.20
    9 |  1682    44    38    34    22    89  4970    28  1758     -    50 |  288   1.34
   10 |  3921    37    43    45    35    58  2966    17  3718     -    48 |  288   2.34
   11 |   566    51    76    59    53    92   355    58   823     -    74 |  288   0.29
   13 |   656    65    30    83    25    54  1011    41   676     -    66 |  288   0.45
   14 |  1789    61    26    49    36    47   688    50  1532     -    53 |  288   0.26
   15 |  4327    68    36    35    27    59  3823    63  3493     -    62 |  288   2.26
   16 |   617    26    45    39    17    66   513    78   551     -    49 |  288   0.27
   17 |   769    64    54    78    21   153  4819    17   978     -    54 |  288   1.29
   18 |   438    40    34    34    24    80   432    23   507     -    30 |  288   0.39
   19 |   973    46    46    53    54    82   624    59   982     -    59 |  288   0.27
   20 |   566    43    44    31    23    31   457    25   514     -    34 |  288   0.23
   21 |  1345    95   123    52   146    80  1968    72  1245     -    73 |  288   0.85
   22 |  2283    50    30    64    19    50   375    35  1878     -    50 |  288   0.32
   23 |   909    93    33    41    24    35   553    63   659     -    57 |  288   0.61
   24 |  6008    56    34    57    22    60  2510    14  5813     -    27 |  288   3.43
   25 |  4176    49    30    24    26    44  2459    28  4003     -    32 |  288   2.43
   26 |  1693    61    35    60    28   214  1504    25  1440     -    35 |  288   0.88
   27 |   727    53    35    35    13    59   849    22   782     -    26 |  288   0.80
   28 |  2058    25    36   115    57    85  5467    41  1762     -    78 |  288   1.55
   29 |  1280    62    31     -    37     -  1091    26  1213     -    46 |  279   1.25
   30 |  1710    33    15    30    11    51  1441    30  1568     -    44 |  288   0.41
   31 |  6170    58    24    97    17    32  5006    20  4510     -    36 |  288   1.68
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    25     -     -    22 |  288   0.06
 ALGO |     -     -    13     X     -     -     -    15     -     -     9 |  288   0.03
 ALRT |     -    19     -     -    17     -     -     -     -     -     - |  288   6.78
 AMC2 |     -    23    31     -     -     -     -    18     -     -    20 |  288   0.03
 AREQ |     -     -    35     -    58     -     -    22     -     -    35 |  288  16.84
 ARTU |     -    59     -   100    38     -     -    17     -     -     X |  288  10.95
 ASPA |     -     -     -     -    30     -     -    47     -     -    34 |  288    >>>
 AUCK |     -    31     -     X     -     -     -     -     -     -    23 |  264  12.49
 BAHR |     -     -    29     -    42     -     -     -     -     -    19 |  288   0.84
 BAN2 |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288  15.55
 BOGT |     -     -     -    40     -     -     -     -     -     -    17 |  288  19.49
 BOR1 |     -    27    25     -     -     -     -     -     -     -     7 |  288   0.86
 BREW |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.07
 BRUS |     -    19    22     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.03
 CAGZ |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  248   0.65
 CAS1 |     -    25     -    56    21     -     -     -     -     -    21 |  288   8.59
 CEDU |     -     -     -    36     -     -     -    35     -     -    33 |  288  10.84
 CHAT |     -    82     -     -    45     -     -     -     -     -    43 |  287  12.18
 CHUR |     -    57   101     -     -     -     -    30     -     -    39 |  288   0.04
 COCO |     -    43     -    73    33     -     -     -     -     -    36 |  288   7.01
 CRO1 |     -     -    21    98    82     -     -    17     -     -    30 |  264    >>>
 DAEJ |     -    28    22     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   1.43
 DAV1 |     -    69     -     -    21     -     -    71     -     -    19 |  288  14.77
 DGAR |     -    28     -     -     -     -     -    22     -     -     X |  288  12.67
 DRAO |     -    22    47     -     -     -     -    70     -     -    29 |  287  13.00
 DWH1 |     -    32    24     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.82
 FAIR |     -    29    20    34    18     -     -     -     -     -     - |  288   0.84
 FLIN |     -    21     -     -     -     -     -    17     -     -     - |  288  12.66
 GLPS |     -    23     -     -    15     -     -     -     -     -    14 |  288  22.52
 GODE |     -     -    21    48     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.21
 GOL2 |     -     -    32     -     -     -     -     -     -     -    30 |  284   0.12
 GOLD |     -    56     -   144    35     -     -    31     -     -     X |  284  10.48
 GRAZ |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288    >>>
 GUAM |     -    27     -   116    41     -     -    38     -     -    35 |  288  16.37
 HERS |     -    26    21     -     -     -     -     -     -     -     X |  241  11.88
 HLFX |     -     -    28     -     -     -     -    27     -     -     X |  288   5.70
 HOB2 |     -    29    21    40     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    16     -     -     -     -     -    13 |  287    >>>
 HRAO |     -    25     -     -     -     -     -    21     -     -    16 |  288   0.22
 IENG |     -    33    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.56
 INVK |     -    22     -     -     -     -     -    17     -     -     X |  288   6.85
 ISPA |     -    18     -     -    38     -     -    43     -     -    56 |  288  14.21
 JPLM |     -     -    59     -     -     -     -    74     -     -    27 |  288  17.30
 KERG |     -     -    27    41    36     -     -     -     -     -    23 |  288   1.70
 KGN0 |     -    38    22     -     -     -     -     -     -     -    21 |  287   0.47
 KIRU |     -    33     -     -     -     -     -     -     -     -    25 |  287   6.78
 KIT3 |     -     -     -    33    24     -     -    47     -     -    36 |  276  63.12
 KOKB |     -     -    49     -    28     -     -    34     -     -    38 |  288   0.05
 KOSG |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288 112.19
 KOUR |     -    30     -    68    47     -     -     -     -     -    19 |  288   1.43
 LPGS |     -     -    40   102     -     -     -     -     -     -    43 |  285  22.18
 MAC1 |     -    45     -    52    28     -     -     -     -     -    46 |  288  17.24
 MADR |     -     -     -     -     -     -     -    22     -     -    21 |  279  10.97
 MALI |     -    39     -    67     -     -     -     -     -     -     - |  215  13.85
 MAS1 |     -    30    35    71    31     -     -    39     -     -    24 |  288   1.75
 MATE |     -    58     -     X    45     -     -     -     -     -    24 |  288   0.16
 MAW1 |     -     -     -     -    32     -     -     -     -     -    26 |  287   8.77
 MBAR |     -    26     -     -    31     -     -    35     -     -    26 |  288  13.14
 MCM4 |     -    20    17     -     X     -     -     -     -     -     - |  288  10.55
 MEDI |     -    20    15     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.23
 MIZU |     -     -    16     X     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.34
 MKEA |     -     -     -    65     -     -     -     -     -     -    28 |  288  18.40
 MSKU |     -    64     -     -    59     -     -     -     -     -     - |  284  10.82
 NLIB |     -     -    41     -     -     -     -    16     -     -    38 |  288   0.05
 NNOR |     -     -    38    76     -     -     -     -     -     -    31 |  287  16.76
 NPLD |     -    21    26     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    11     -    12     -     -     -     -     -    14 |  288   0.03
 NRIL |     -    23     -     -    13     -     -    19     -     -     X |  288   8.40
 NTUS |     -    33     -    38     -     -     -     -     -     -    27 |  288   9.51
 OHI2 |     -    67     -    65    31     -     -     -     -     -    71 |  287  69.84
 ONSA |     -    61   113    45    56     -     -     -     -     -     - |  288   0.07
 PDEL |     -    34     -     -    32     -     -     -     -     -     X |  288  56.84
 PERT |     -    38    26     X    29     -     -    29     -     -    28 |  288   2.46
 PETP |     -    12     -     -    11     -     -     -     -     -     X |  287   7.96
 PIE1 |     -     -    18    45     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.06
 POL2 |     -    15     -     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288  11.54
 POTS |     -    18     -     -    18     -     -    14     -     -     X |  288  20.64
 PRDS |     -     -    12     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   1.75
 PTBB |     -    20    36     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.20
 QAQ1 |     -    27    19     -     -     -     -     -     -     -    24 |  286   7.42
 REYK |     -    10     -     -     -     -     -     -     -     -     8 |  288   7.00
 RIOG |     -    31    34     -    29     -     -     -     -     -    32 |  288  11.13
 SANT |     -    86     -     X    62     -     -     -     -     -    51 |  283 169.75
 SEY1 |     -     -     -     -    79     -     -     -     -     -    65 |  286  13.31
 SFER |     -    33    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.38
 SPT0 |     -    27    24     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.04
 STJO |     -     -    24     -    36     -     -    42     -     -     X |  281    >>>
 STR1 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.74
 SUTM |     -     -    29     -    34     -     -    27     -     -     - |  288   9.55
 THTI |     -     -    45    48    36     -     -     -     -     -    66 |  288  11.58
 THU3 |     -    21    24     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   6.39
 TLSE |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.26
 TOW2 |     -    36     -     -    26     -     -     -     -     -    27 |  288   9.46
 TRO1 |     -    46     -     -    61     -     -     -     -     -    27 |  284 129.72
 TSKB |     -    37    42    86    16     -     -     -     -     -    14 |  288   1.92
 TWTF |     -    35    17     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.52
 URUM |     -    36     -     -     -     -     -     -     -     -    27 |  287  29.61
 USN3 |     -    23     -     -     -     -     -    15     -     -    15 |  288   0.02
 USNO |     -    20    12     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.04
 USUD |     -     -    29    79     -     -     -    32     -     -     X |  288   7.12
 WHIT |     -    29     -     -     -     -     -    14     -     -    21 |  288   1.20
 WILL |     -    36    38     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  20.20
 WTZR |     -     -    52    73     -     -     -     -     -     -    24 |  222 138.02
 WUHN |     -     -    29     -    25     -     -     -     -     -    20 |  287  12.45
 YAKT |     -    16     -     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288   0.55
 YAR2 |     -    40    26     -     -     -     -     -     -     -    17 |  288   8.70
 YELL |     -    29    39     X    60     -     -     -     -     -    36 |  288   0.04
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2624    44    38    65    42    81  2688    37  2502     -    35 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ALGO |   288     1     0   287   10.79   | 3.65e-14  7.15e-15  3.58e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286   10.75   | 3.19e-14  5.47e-15  1.32e-15 |
 BREW |   288     1     0   287    9.82   | 3.95e-14  6.74e-15  2.96e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.22   | 3.77e-14  5.57e-15  1.85e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    9.07   | 3.69e-14  7.33e-15  2.45e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    7.59   | 4.08e-14  1.24e-14  4.06e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.41   | 6.61e-14  1.00e-14  5.77e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.17   | 4.03e-14  7.23e-15  3.37e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   143    5.37   | 4.25e-14  5.60e-15  1.89e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    5.11   | 4.23e-14  7.51e-15  4.86e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.82   | 5.10e-14  1.01e-14  4.44e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.50   | 8.76e-14  1.02e-14  3.01e-15 |
 WTZR |   222     0     0   220    1.76   | 5.15e-14  9.97e-15         - |
 PIE1 |   288     1     0   287    1.70   | 3.90e-14  8.18e-15  3.53e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.67   | 6.08e-14  1.59e-14  1.29e-14 |
 GOL2 |   284     0     0   282    1.55   | 3.45e-14  6.80e-15  4.24e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.46   | 3.96e-14  1.36e-14  4.34e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    1.40   | 6.51e-14  1.68e-14  3.34e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    1.20   | 3.88e-14  9.87e-15  1.23e-14 |
 YELL |   288     1     0   287    0.75   | 3.15e-14  7.85e-15  3.60e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.59   | 8.10e-14  1.65e-14  4.62e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.56   | 3.11e-14  6.03e-15  2.21e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.39   | 4.06e-14  9.19e-15  1.33e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 2.75e-13  6.43e-14  1.43e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.09   | 3.53e-13  8.81e-14  2.83e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.09   | 4.33e-13  1.15e-13  3.88e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 5.00e-13  1.13e-13  4.48e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.66e-13  7.06e-14  9.70e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.07   | 4.45e-13  1.11e-13  2.10e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 3.88e-13  1.05e-13  4.58e-14 |
 CAGZ |   248     0     0   244    0.06   | 6.08e-13  1.05e-13         - |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.74e-13  1.32e-13  7.25e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.05   | 4.27e-13  1.32e-13  3.55e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.05   | 5.18e-13  1.40e-13  5.66e-14 |
 G30  |   288     0     6    30    0.04   | 3.20e-13  9.80e-14  3.19e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 4.01e-13  1.17e-13  7.63e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.40e-13  9.95e-14  9.47e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.04   | 3.66e-13  9.54e-14  4.83e-14 |
 G23  |   288     0     2    45    0.03   | 4.89e-13  6.11e-14  4.49e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 3.81e-13  1.28e-13  8.89e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.60e-13  1.65e-13  8.60e-14 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.03   | 6.41e-13  1.94e-13  7.41e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 1.95e-13  1.26e-13  9.35e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.03   | 3.92e-13  1.30e-13  1.36e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.23e-13  2.81e-14  2.20e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.02   | 5.29e-13  1.72e-13  5.86e-14 |
 YAKT |   288     0     0   143    0.02   | 4.27e-13  1.32e-13  4.41e-14 |
 G29  |   279     0     0   277    0.02   | 3.95e-13  1.64e-13  1.13e-13 |
 G02  |   288     0     3    21    0.01   | 5.64e-13  5.96e-14  4.17e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.07e-12  2.93e-13  1.07e-13 |
 DAEJ |   287     0     0   286    0.01   | 1.33e-12  4.26e-13  1.16e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.37e-12  4.54e-13  1.22e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  3.64e-13  1.61e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.89e-13  1.89e-13 |
 G08  |   288     0     1   131    0.01   | 1.37e-12  4.30e-13  9.09e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.91e-13  1.15e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.16e-12  4.05e-13  1.30e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.11e-13  9.34e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.38e-12  4.13e-13  3.30e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.17e-12  4.13e-13  2.27e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 2.00e-12  4.47e-13  1.45e-13 |
 G16  |   288     0     2     2    0.00   | 4.46e-13  5.09e-14  3.40e-14 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.37e-13  1.63e-13  1.23e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.18e-14  5.24e-15  1.68e-15 |
 SANT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.75e-14  9.20e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  3.90e-13  4.53e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 8.87e-13  9.19e-14  2.71e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.25e-12  1.40e-13  6.92e-14 |
 G20  |   288     1     6     0    0.00   | 6.40e-13  7.52e-14  2.15e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 5.86e-13  6.64e-14  2.65e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.20e-12  1.36e-13  3.83e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.65e-12  4.46e-13  2.90e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.80e-13  5.87e-14  2.81e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 7.15e-13  2.01e-13  4.49e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.12e-13  7.25e-14  3.29e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  6.46e-13  4.79e-13 |
 YAR2 |   288     0     1     0    0.00   | 7.35e-13  1.24e-12  7.13e-13 |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   284     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.80e-13  2.86e-13  9.03e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STJO |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.92e-12  4.55e-13  2.37e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   287     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.99e-13  3.65e-13  9.89e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   215     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   | 7.49e-13  1.17e-12  6.32e-12 |
 KIT3 |   276     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.36e-13  4.92e-13  1.64e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 1.93e-13  1.92e-13  4.08e-13 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   264     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.46e-13  8.25e-13  8.62e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.19e-17  2.62e-16  1.58e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      NPLD      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
