
 GPS week: 1302   Day: 6   MJD: 53364                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  39004    440    -0.12     0.15     0.04    17.22      0
 emr |   288     0  27765    344  1762.07    51.23     0.04    15.12      0
 esa |   288     0  21753   3167  1761.07    51.12     0.06     8.09      0
 gfz |   288     0  32021    601     0.18     0.26     0.03    23.60      0
 igr |   288     0  34655    210    -0.32    -0.75     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  27386    549    -2.51    -1.27     0.03    18.23      0
 mit |   288     0  38072   1080     0.22     0.16     0.04    17.74      0
 ngs |    96     0   2871     10     0.33    -0.21     3.01     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |    80     8    -1   109    28   -67  -162  2079     - |
    2 |    -5  -115   -36   180   128    41  -153 -1488     - |
    3 |   -40   -60     X    74    11   -31    24  -313     - |
    4 |   164   -34     X   -17    64    13   -84 -1541     - |
    5 |   -55   -30   123   155    55   -73  -109   208     - |
    6 |   -36   -36   119   113   -37  -167    32-12000     - |
    7 |    -6    12    43   -12    -5   -16     8  -439     - |
    8 |    58  -109   -64    70   -14    11   -38 -1690     - |
    9 |    52   -98     4   101   -67   -40   -61   238     - |
   10 |    94   -26     0    16    27   -32   -58  -807     - |
   11 |   130   -64   -92   -19    25    42   -49  2048     - |
   13 |   265    29    11  -103    95    22  -172  1318     - |
   14 |    81   -52  -186   137    55   -33   -98  5561     - |
   15 |  -111     X     X   163    52  -116     X  4549     - |
   16 |  -103  -154    46   153    -6   -52    59  6002     - |
   17 |     X    -5     X   130   -69  -125   -40 -4303     - |
   18 |    61   -80  -180   180    54   -61   -86  4237     - |
   19 |   110  -317     X    57   -43    58    28  3528     - |
   20 |    43   -99   -91    69   -16     1    -9  3548     - |
   21 |    62   -52   -65   105    96   -87   -32  6129     - |
   22 |    84   -49   -56   123   114    45  -224 -2551     - |
   23 |   166   -81   -24   -23   108    36   -86 -1844     - |
   24 |    26   -51   -96    61    15   -29    15 -1279     - |
   25 |   -46    52    78    29    29   -23   -51  1481     - |
   26 |   112   -48   121    52    -2     8  -200 -3744     - |
   27 |    73  -108    35    27    23    33   -64    63     - |
   28 |    99   -49   -31    35   134    18  -105 -1267     - |
   29 |    52   -32    35    51   -43     -  -107 -1523     - |
   30 |    -7   -45    55   129    50   -12  -140 -1051     - |
   31 |    17   -41     0    -7    -3    -5    33 -6425     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     1  -158     -     -  -108     -   134     -     - |
 ALGO |  -182   136     X  -160   -46    86   185     -     - |
 ALIC |    -5     -     -     -     -     -     5     -     - |
 ALRT |   -63     -     -     0   -29   -40   102     -     - |
 AMC2 |   -93    48     -     -   -43    82   -35     -     - |
 AREQ |   119   -22     -    27    39  -101   -30     -     - |
 ARTU |    94     -    93  -155    10    18    54     -     - |
 ASC1 |    -7     -     -     1   -54     5     -     -     - |
 AUCK |    23     -     X     -   -21     -   -22     -     - |
 BAHR |  -143   126     -    60   -28    60  -110     -     - |
 BAN2 |     -  -403     -   520  -400     -  -297     -     - |
 BILI |     -     -     -   -78     -   101     X     -     - |
 BJFS |    74     -     -   -22     -     -   -43     -     - |
 BOGT |   108     -     -    94   -21  -186   -39     -     - |
 BOR1 |   -88    76     -     -    31     -    21     -     - |
 BRAZ |     -     -     -    23     -   -30     -     -     - |
 BREW |     -   -37     -     -  -211     -    31     -     - |
 BRUS |    26    55     -     -    81     -   -72     -     - |
 CAS1 |   -24     -   -94   -89   -31   167    13     -     - |
 CEDU |     -     -     X     -   220  -121   124     -     - |
 CHAT |    35     -     -   -32     -    15    -7     -     - |
 CHUR |    17    12     -     -   -43     -   -26     -     - |
 CIC1 |     -     -     -     -     -     4    -4     -     - |
 COCO |    -2     -   148  -133    -3    14    97     -     - |
 CRO1 |     -  -117   187     -    10   -17    32     -     - |
 DARW |     -   -29     -     -     -     -    25     -     - |
 DAV1 |    44     -     -   -31   -32    -2     -     -     - |
 DGAR |   -23     -  -159   -69   -39    59   127     -     - |
 DRAO |   -82   -45   527  -175   -31     -   116     -     - |
 DWH1 |   124    81     -     -     0  -189     5     -     - |
 FLIN |   -28     -     -     -     -    26     -     -     - |
 FORT |    25  -115   227   170     -    95  -370     -     - |
 GLPS |    87     -     -    -3    60    54  -136     -     - |
 GMAS |     -    -1     -     -   -45     -     0     -     - |
 GODE |   -76   -37   115     -  -144     -    53     -     - |
 GOLD |    22     -    87   -46   128     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -   -39     -    51     -     -     - |
 GUAM |   209     -  -279    -6     1  -150    87     -     - |
 HARB |    16     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 HERS |    -9    17     -     -     -     -    -4     -     - |
 HOB2 |     4   170     -  -134   132    55   -27     -     - |
 HOLM |    43     -     -     -     -   -41     -     -     - |
 HRAO |   -52     -    87     -    43     2     9     -     - |
 IENG |  -120   137     -     -     4     -     -     -     - |
 IISC |   -13     -  -111  -130   -63   266   -37     -     - |
 INVK |   -60     -     -    44  -119     -     -     -     - |
 IRKT |     -   180     -  -247     -    42   132     -     - |
 ISPA |   -88     -   -86    12   -42   105     -     -     - |
 JPLM |     -    95     -  -129     2     -    91     -     - |
 KARR |    24     -     -     -     -     -   -23     -     - |
 KERG |  -144   -84   -85   224   -11    45   -93     -     - |
 KGN0 |    19    31     -     -    65   -44     -     -     - |
 KHAJ |     -   -40     -     -     -  -135   173     -     - |
 KIT3 |   -46     -   -58    72    20    10   -35     -     - |
 KOUR |    17     -  -135    21    10   -24    43     -     - |
 LHAS |    25     -  -110   -48     -    52    40     -     - |
 LPGS |     -   112   -81     X    75    63  -124     -     - |
 MAC1 |  -138     -   -94   -76   -38   209    62     -     - |
 MALI |    34     -   137   -56   -76     -   -10     -     - |
 MAS1 |   -64    33    25   -51    17    18    72     -     - |
 MATE |   116     -  -475   -29    -8     -   142     -     - |
 MBAR |    23     -     -   -60    30    56     -     -     - |
 MCM4 |   232  -143  -285     X    81  -235   269     -     - |
 MDO1 |   263    79     -  -243    97     -     -     -     - |
 MDVJ |   -72     -     -     -     -     X    70     -     - |
 MEDI |   -87    -8     -     -   -41     -    91     -     - |
 METS |   -74   -28     -    15   -30     -    75     -     - |
 MIZU |     -   -40   441  -392   -42     -   355     -     - |
 MKEA |   -36     -  -227     -     -    57    80     -     - |
 MSKU |  -176     -     -    58    56     -    93     -     - |
 NISU |    39     5     -   -32   -54     -     -     -     - |
 NLIB |     -   150     -   -96   114     -     X     -     - |
 NNOR |     -   -18  -233     -    53     -   121     -     - |
 NOT1 |    41     -     -     -    54   -61    23     -     - |
 NOUM |     -     -     -    98     -  -127     -     -     - |
 NPLD |   -47    54     -     -    72     -     -     -     - |
 NRC1 |   -16    98     -   -90    -5     -    52     -     - |
 NRIL |   -70     -     -   -28     -    92    11     -     - |
 NSSP |   -47     -     -     -    69    45     -     -     - |
 NTUS |   -99     -  -126    11    -3   132     3     -     - |
 NYA1 |    49     -     -  -148     -     -   148     -     - |
 NYAL |     -   -46     -     -     -     -    39     -     - |
 OHI2 |   135     -  -105   -24     -     -   -52     -     - |
 ONSA |   -69   -64   267   -55   -31     -    66     -     - |
 OPMT |   -56   164     -   -64     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -211     -    39    73     -    87     -     -     - |
 PERT |   -90    89     X     -    13    76   -68     -     - |
 PETP |    48     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 PIE1 |   -49    60    52     -    32     -   -27     -     - |
 PIMO |   -79     -   -21    25  -372    -1    70     -     - |
 POL2 |     6     -    90     -     8     -   -47     -     - |
 POTS |    18     -     -   -13   -47     -     -     -     - |
 PRDS |   -72    42     -     -    11     -    34     -     - |
 PTBB |    53    33     -     -     -     -   -79     -     - |
 QAQ1 |   164     -     -     -     -  -155     -     -     - |
 RAMO |   -51     -     -     -     -    48     -     -     - |
 RESO |    39     -     -   -28     -     -     -     -     - |
 RIOG |    27    98   -15   -67    25    19   -33     -     - |
 SANT |     -     -     X    23     -     X   -31     -     - |
 SCH2 |   -60    72     -     -    51   -76    75     -     - |
 SEY1 |   -76     -     -    78  -413    36   -68     -     - |
 SFER |   112    33     -     -   113  -105   -28     -     - |
 SPT0 |   -73    91     -     -   -15     -    -3     -     - |
 STJO |    81   138     -   -85   -36   -49   -33     -     - |
 STR1 |     -    66     -     -    56     -   -56     -     - |
 SUTH |   -13     -     -     -    76     -    12     -     - |
 SYOG |     -    53     -     9     -    90  -193     -     - |
 THTI |     -    99  -129    55   -25     4  -118     -     - |
 THU3 |   -71     0     -    52     -     -     -     -     - |
 TIDB |   -85    93    52     -    51     -   -21     -     - |
 TIXI |   -34     -     -   -67     -     -   123     -     - |
 TLSE |     -     2     -     -    82     -    -2     -     - |
 TOW2 |   -74     -     -    25   -42    11    27     -     - |
 TRO1 |   -24     -     -   -27     -     -    60     -     - |
 TSKB |   -60   -20     -   -19   -53    21    80     -     - |
 TWTF |   -88    32     -    43   -48     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -    85   108     8     -  -182     -     - |
 URUM |    23     -     -   -17     -     -     -     -     - |
 USN3 |   -14     -     -     -    10    13     -     -     - |
 USNO |     6    72     -     -    -5     -   -67     -     - |
 USUD |   -69   -59    39     -    28     -    99     -     - |
 VILL |   -53     -     X   -34    46     -    97     -     - |
 WES2 |     -     -     -  -129     -     -   171     -     - |
 WHIT |   -63     -     -     -   -40    19    42     -     - |
 WILL |   -65     9     -     -   -92     -    56     -     - |
 WROC |     -     6     -     -     -     -    -5     -     - |
 WSRT |   -17    77     -  -106     -     -    91     -     - |
 WTZR |   -57   117    23    -5    35    81  -131     -     - |
 WUHN |  -140    37     -   132   107   -68    -1     -     - |
 YAR2 |    56    42     -   -67    62     -     -     -     - |
 YEBE |     -   -55     -     -     -     -    47     -     - |
 YELL |  -114    82   448  -168   -65     -    60     -     - |
 YSSK |    29     -     -   -43     -     -    29     -     - |
 ZWE2 |    78     -     -   -57     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    44    33    93    21    43    44    38  6992     - |  288   4.22
    2 |    74    41    66    14    48    56    41   693     - |  288   0.33
    3 |    33    45     X    14    46    48    62  1656     - |  288   1.10
    4 |    99    50     X    51    88    51    35   909     - |  287   0.71
    5 |    19    28    38    20    27    38    37  2416     - |  288   1.84
    6 |    35    40    84    15    32    59    24  5200     - |  288   3.62
    7 |    31    27    52    22    33    55    31   723     - |  288   0.58
    8 |    53    23    62    23    28    38    35  2764     - |  288   1.79
    9 |    48    18    26    24    32    37    37  7082     - |  288   2.91
   10 |    43    24    58    18    44    40    28  3217     - |  288   3.11
   11 |    61    32    45    25    66    32    43  1331     - |  288   0.53
   13 |    48    36    99    22    33    40    21  1072     - |  288   0.32
   14 |    50    40    80    20    16    41    56   442     - |  288   0.22
   15 |   125     X     X    85    71    37     X  5720     - |  277   3.55
   16 |    13    41    20    22    48    31    40   554     - |  288   0.20
   17 |     X    97     X    99    79    72   106   923     - |  278   0.72
   18 |    38    43    88    21    34    51    54  1593     - |  288   0.38
   19 |    36    33     X    56    51    23    88   942     - |  288   0.21
   20 |    36    37    81    18    43    30    41  1039     - |  288   0.22
   21 |    72    52    50    24    31    56    37   721     - |  288   0.32
   22 |    48    47    52    36    28    40    23  1221     - |  288   0.18
   23 |    48    30    23    31    36    27    52   618     - |  288   0.33
   24 |    93    51   151    48    76    56    33  3978     - |  288   2.02
   25 |    48    27    47    25    34    37    46  5858     - |  288   1.68
   26 |    48    22    30     9    28    40    39  1736     - |  288   0.45
   27 |    54    29    82    29    33    40    31   770     - |  288   0.53
   28 |    29    28    44    23    44    47    43  2758     - |  288   0.55
   29 |    62   128    70    42    35     -    48  1740     - |  288   1.12
   30 |    17    39    44    19    31    46    31  1598     - |  288   1.26
   31 |    35    32    64    17    36    44    22  3370     - |  288   1.33
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    31    44     -     -    19     -    49     -     - |  288   0.04
 ALGO |    24    22     X    19    18    15    25     -     - |  288   0.04
 ALIC |    12     -     -     -     -     -    12     -     - |  288  12.94
 ALRT |    21     -     -    23    18    23    43     -     - |  288   5.70
 AMC2 |    14    44     -     -    15    21    18     -     - |  288   0.02
 AREQ |    21    25     -    22    21    22    27     -     - |  288  11.96
 ARTU |    15     -    22    18     9    17    29     -     - |  288  12.57
 ASC1 |    20     -     -    24    16    25     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    25     -     X     -    23     -    25     -     - |  264   9.57
 BAHR |    48    27     -    39    17    25    32     -     - |  288   0.93
 BAN2 |     -    31     -    26    48     -    23     -     - |  288  14.37
 BILI |     -     -     -    13     -    17     X     -     - |  287   7.42
 BJFS |    13     -     -    12     -     -    10     -     - |  287   8.49
 BOGT |    17     -     -    25    17    21    19     -     - |  288  21.12
 BOR1 |    16    36     -     -    21     -    27     -     - |  288   0.52
 BRAZ |     -     -     -    30     -    38     -     -     - |  253    >>>
 BREW |     -    46     -     -    27     -    39     -     - |  288   0.02
 BRUS |    15    17     -     -    16     -    19     -     - |  288   0.02
 CAS1 |    14     -    80    28    17    19    25     -     - |  288   8.18
 CEDU |     -     -     X     -    21    86    88     -     - |  287  15.55
 CHAT |    41     -     -    14     -    16    38     -     - |  287  11.80
 CHUR |    23    25     -     -    17     -    18     -     - |  285   0.06
 CIC1 |     -     -     -     -     -    15    16     -     - |  239  49.96
 COCO |    24     -    74    25    14    23    22     -     - |  288   9.77
 CRO1 |     -    34    40     -    31    38    47     -     - |  287  13.55
 DARW |     -    20     -     -     -     -    17     -     - |  288  16.13
 DAV1 |    19     -     -    14    35    14     -     -     - |  288  15.48
 DGAR |    31     -    48    21     9    19    16     -     - |  288  17.73
 DRAO |    62    24    39    16    15     -    52     -     - |  288   0.09
 DWH1 |    20    59     -     -    28    32    38     -     - |  288   0.55
 FLIN |    30     -     -     -     -    29     -     -     - |  287  11.96
 FORT |    53    29    86    43     -    35    25     -     - |  288   0.08
 GLPS |    16     -     -    25    13    23    25     -     - |  288  24.53
 GMAS |     -    29     -     -    20     -    25     -     - |  288   1.84
 GODE |    20    31    19     -    28     -    20     -     - |  288   0.09
 GOLD |    93     -    88    51    53     -     -     -     - |  281  11.04
 GOUG |     -     -     -    26     -    34     -     -     - |  288    >>>
 GUAM |    31     -    64    26    18    27    36     -     - |  288  17.50
 HARB |    35     -     -    25     -     -     -     -     - |  287  25.95
 HERS |    17    37     -     -     -     -    35     -     - |  253  13.23
 HOB2 |    27    47     -    22    36    18    43     -     - |  288   0.05
 HOLM |    33     -     -     -     -    31     -     -     - |  288   6.35
 HRAO |    33     -    51     -    75    19    49     -     - |  288   0.30
 IENG |    13    15     -     -    17     -     -     -     - |  288   0.52
 IISC |    27     -    50    30    22    17    23     -     - |  288  22.38
 INVK |    28     -     -    21    15     -     -     -     - |  288   6.75
 IRKT |     -    37     -    21     -    17    28     -     - |  288   0.15
 ISPA |    35     -    67    21    15    25     -     -     - |  288  15.30
 JPLM |     -    70     -    25    15     -    30     -     - |  288  17.90
 KARR |    24     -     -     -     -     -    23     -     - |  288  14.91
 KERG |    49    25    67    22    15    14    34     -     - |  288   2.24
 KGN0 |    29    54     -     -    35    34     -     -     - |  287   0.61
 KHAJ |     -    49     -     -     -    33    31     -     - |  288   0.59
 KIT3 |    21     -    29    21    12    15    27     -     - |  288  13.85
 KOUR |    35     -    38    21    21    25    27     -     - |  288   1.68
 LHAS |    23     -    57    20     -    43    10     -     - |  260  10.96
 LPGS |     -    31    41     X    38    13    21     -     - |  288  29.01
 MAC1 |    36     -    32    22    20    30    23     -     - |  288  20.47
 MALI |    28     -    45    26    19     -    24     -     - |  288  16.86
 MAS1 |    18    36    33    20    22    18    34     -     - |  288   1.49
 MATE |    14     -    28    17    14     -    23     -     - |  288   0.05
 MBAR |    79     -     -    30    50    80     -     -     - |  288  15.43
 MCM4 |    39    23    63     X    19    28    38     -     - |  288  22.90
 MDO1 |    28    54     -    18    27     -     -     -     - |  288  41.84
 MDVJ |    17     -     -     -     -     X    17     -     - |  288   0.07
 MEDI |    22    19     -     -    24     -    15     -     - |  288   0.05
 METS |    18    20     -    21    12     -    23     -     - |  287   9.09
 MIZU |     -    65    64    22    40     -    45     -     - |  288   0.57
 MKEA |    46     -    52     -     -    18    43     -     - |  288  16.05
 MSKU |    50     -     -    35    26     -    29     -     - |  288  13.73
 NISU |    21    40     -    18    14     -     -     -     - |  287   0.03
 NLIB |     -    28     -    18    53     -     X     -     - |  288 200.98
 NNOR |     -    31    69     -    40     -    29     -     - |  288  17.39
 NOT1 |    20     -     -     -    22    22    13     -     - |  288   0.16
 NOUM |     -     -     -    14     -    18     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |    10    11     -     -    15     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |    12     8     -    11    19     -    15     -     - |  288   0.01
 NRIL |    16     -     -     9     -    25    43     -     - |  288   8.48
 NSSP |    14     -     -     -    26    13     -     -     - |  288   9.34
 NTUS |    44     -    57    26    11    25    31     -     - |  288   9.35
 NYA1 |    17     -     -    14     -     -    30     -     - |  288   0.04
 NYAL |     -    35     -     -     -     -    30     -     - |  287   0.04
 OHI2 |    71     -    86    26     -     -    55     -     - |  288   7.89
 ONSA |    21    62    35    21    29     -    35     -     - |  288   0.04
 OPMT |    14    20     -    19     -     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |    20     -    20    14     -    27     -     -     - |  288  55.01
 PERT |    24    25     X     -    19    19    22     -     - |  288   1.72
 PETP |    18     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   7.58
 PIE1 |    14    12    40     -    49     -    25     -     - |  288   0.04
 PIMO |    41     -    98    75    51    77   109     -     - |  288  20.50
 POL2 |    23     -    22     -    22     -    19     -     - |  288  11.54
 POTS |    24     -     -    17    16     -     -     -     - |  288  13.71
 PRDS |    19    33     -     -    20     -    33     -     - |  288   1.71
 PTBB |    16    17     -     -     -     -    18     -     - |  288   0.25
 QAQ1 |    11     -     -     -     -    10     -     -     - |  287   7.23
 RAMO |    15     -     -     -     -    14     -     -     - |  288  12.77
 RESO |    15     -     -    11     -     -     -     -     - |  288   6.64
 RIOG |    51    16    66    39    17    24    64     -     - |  288  12.23
 SANT |     -     -     X    18     -     X    24     -     - |  250   6.87
 SCH2 |    13    19     -     -    18    23    19     -     - |  288  43.84
 SEY1 |    28     -     -    23    31    23    27     -     - |  288  16.26
 SFER |    21    20     -     -    21    11    12     -     - |  286   0.60
 SPT0 |    35    93     -     -    39     -    51     -     - |  288   0.07
 STJO |    22    16     -    26    13    22    18     -     - |  288   0.04
 STR1 |     -    27     -     -    27     -    23     -     - |  288   0.75
 SUTH |    20     -     -     -    23     -    19     -     - |  288  15.41
 SYOG |     -    15     -    30     -    38    68     -     - |  283   1.49
 THTI |     -    66    80    23    45    35    22     -     - |  276   8.73
 THU3 |    30    27     -    25     -     -     -     -     - |  288   6.75
 TIDB |    13    40    42     -    20     -    38     -     - |  288   0.12
 TIXI |    20     -     -    16     -     -    34     -     - |  287   7.64
 TLSE |     -    23     -     -    20     -    19     -     - |  287   0.41
 TOW2 |    27     -     -    24    25    31    31     -     - |  288  13.40
 TRO1 |    17     -     -    18     -     -    35     -     - |  288   9.05
 TSKB |    30    14     -    24    12    25    26     -     - |  288   0.95
 TWTF |    26    30     -    34    40     -     -     -     - |  288   0.06
 UNSA |     -     -    53    24    40     -    22     -     - |  288  18.67
 URUM |    22     -     -    16     -     -     -     -     - |  288  41.41
 USN3 |    11     -     -     -    12    11     -     -     - |  288   0.03
 USNO |     9    16     -     -    18     -    17     -     - |  288   0.02
 USUD |    19    54    39     -    39     -    34     -     - |  288   9.33
 VILL |    19     -     X    18    14     -    31     -     - |  288   1.70
 WES2 |     -     -     -     9     -     -    12     -     - |  288   0.09
 WHIT |    66     -     -     -    25    22    45     -     - |  288  43.76
 WILL |    47    54     -     -    24     -    29     -     - |  288  10.46
 WROC |     -    36     -     -     -     -    31     -     - |  288  16.16
 WSRT |    12    15     -    24     -     -    32     -     - |  287   0.02
 WTZR |    15    19    28    24    17    20    25     -     - |  288   0.05
 WUHN |    27    36     -    22    22    20    22     -     - |  287  13.40
 YAR2 |    47    31     -    31    30     -     -     -     - |  288   4.53
 YEBE |     -    26     -     -     -     -    22     -     - |  288  22.90
 YELL |    21    99    40    24    27     -    46     -     - |  288   0.04
 YSSK |    12     -     -    15     -     -    20     -     - |  287   7.86
 ZWE2 |    20     -     -    15     -     -     -     -     - |  286  10.44
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    36    40    60    28    32    35    36  3007     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.93   | 3.37e-14  5.80e-15  2.44e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.86   | 3.48e-14  6.69e-15  2.20e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.05   | 4.18e-14  8.76e-15  3.36e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.55   | 3.38e-14  1.01e-14  3.69e-15 |
 NISU |   287     0     0   286    8.44   | 5.05e-14  6.48e-15  3.23e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    8.37   | 3.89e-14  7.89e-15  2.45e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    5.47   | 3.37e-14  1.14e-14  3.41e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.92   | 3.21e-14  5.75e-15  1.73e-15 |
 CHUR |   285     0     0   283    3.78   | 4.78e-14  9.63e-15  3.63e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.33   | 3.49e-14  2.61e-14  4.29e-15 |
 WSRT |   287     0     0   286    3.22   | 3.01e-14  7.11e-15  2.41e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    2.69   | 2.99e-14  6.00e-15  4.79e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.56   | 3.23e-14  6.31e-15  3.41e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.46   | 5.75e-14  1.04e-14  4.67e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.38   | 4.35e-14  1.71e-14  5.29e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    1.89   | 3.56e-14  8.79e-15  5.09e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    1.51   | 4.41e-14  8.00e-15  6.50e-15 |
 WES2 |   288     0     0   143    1.44   | 2.99e-14  6.71e-15  5.69e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.31   | 3.63e-14  8.56e-15  3.52e-15 |
 FORT |   288     0     0   288    0.99   | 9.12e-14  1.91e-14  9.39e-15 |
 USN3 |   288     0     0   143    0.97   | 7.43e-14  1.05e-14  2.57e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.95   | 5.55e-14  1.80e-14  6.99e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.82   | 3.68e-14  1.07e-14  5.44e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.65   | 4.57e-14  9.49e-15  1.19e-14 |
 BREW |   288     0     0   288    0.64   | 4.05e-14  9.42e-15  2.08e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.63   | 5.09e-14  1.28e-14  1.16e-14 |
 NRC1 |   288     0     0   288    0.57   | 2.41e-14  6.05e-15  1.61e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.38   | 4.64e-14  1.09e-14  5.41e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.30   | 3.27e-14  8.34e-15  6.83e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.30   | 1.66e-13  2.01e-14  8.34e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.19   | 3.08e-13  6.19e-14  2.39e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    0.14   | 3.78e-14  8.40e-15  5.91e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.09   | 2.65e-14  7.14e-15  4.99e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.08   | 1.15e-13  3.61e-14  2.72e-14 |
 SFER |   286     0     0   284    0.08   | 3.59e-13  9.61e-14  3.69e-14 |
 NYAL |   287     0     0   286    0.08   | 3.44e-14  8.16e-15  4.61e-15 |
 G27  |   288     0     0   288    0.07   | 3.50e-13  9.97e-14  5.56e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.07   | 3.62e-13  9.61e-14  4.82e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.84e-13  1.11e-13  4.53e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.07   | 3.62e-13  1.22e-13  6.18e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.06   | 2.94e-13  9.35e-14  1.08e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.06   | 4.25e-13  7.00e-14  5.61e-14 |
 G02  |   288     0     5    64    0.05   | 5.91e-13  6.63e-14  2.50e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.04e-13  8.25e-14  6.44e-14 |
 G04  |   287     0     0   286    0.05   | 4.36e-13  1.43e-13  4.95e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.78e-13  1.44e-13  5.28e-14 |
 G17  |   278     0     0   276    0.04   | 4.03e-13  1.09e-13  7.49e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.04   | 5.01e-13  1.50e-13  4.65e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.56e-13  1.67e-13  3.64e-14 |
 KHAJ |   288     1     0   287    0.03   | 2.06e-13  6.50e-14  3.88e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.03   | 2.23e-13  1.26e-13  1.22e-13 |
 TLSE |   287     0     0   137    0.03   | 3.98e-13  1.03e-13  2.54e-14 |
 G11  |   288     0     3    86    0.03   | 5.89e-13  7.47e-14  6.10e-14 |
 G28  |   288     0     3    94    0.03   | 5.89e-13  7.18e-14  3.77e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.38e-13  1.47e-13  1.48e-13 |
 SYOG |   283     0     0   281    0.02   | 7.31e-13  2.11e-13  1.23e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.41e-13  1.96e-13  6.87e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.42e-13  2.64e-13  9.13e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  3.31e-13  1.17e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  3.87e-13  1.65e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.00   | 6.56e-13  2.31e-13  2.56e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.54e-12  4.59e-13  1.52e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  3.86e-13  1.50e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.41e-12  4.52e-13  1.77e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.28e-12  3.60e-13  2.49e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 1.21e-12  3.93e-13  2.10e-13 |
 MAS1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.98e-12  3.94e-13  9.58e-14 |
 STJO |   288     0     2    95    0.00   | 9.30e-14  1.49e-14  4.29e-15 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.80e-14  3.45e-15  8.94e-16 |
 CIC1 |   239     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   250     0     0     0    0.00   | 2.00e-12  6.89e-13         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G25  |   288     0     0     0    0.00   | 1.29e-12  4.70e-13  1.69e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.21e-12  3.91e-13  2.30e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.49e-13  5.75e-14  2.47e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.03e-13  6.19e-14  1.30e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.23e-12  1.34e-13  2.73e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.56e-13  8.63e-14  2.17e-14 |
 G19  |   288     0     4     0    0.00   | 5.39e-13  5.65e-14  1.77e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.68e-12  1.81e-13  8.26e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.89e-13  5.17e-14  2.40e-14 |
 G15  |   277     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.16e-13  3.60e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.30e-13  7.06e-14  2.31e-14 |
 G13  |   288     0     5     0    0.00   | 5.62e-13  5.58e-14  1.95e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.14e-12  3.73e-13  2.80e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  3.95e-13  3.30e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.58e-12  6.93e-13  3.95e-13 |
 ZWE2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     1     6     0    0.00   | 2.08e-13  1.14e-14  4.83e-15 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 7.88e-13  1.06e-12  3.83e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     1     0    0.00   | 5.95e-13  9.79e-13  2.85e-12 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.13e-12  5.46e-13  1.75e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 3.84e-13  2.63e-13  6.39e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.60e-12  6.37e-13  1.75e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 6.50e-13  4.32e-13  1.67e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   260     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 5.94e-13  5.06e-13  1.65e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.69e-13  1.46e-12  9.85e-13 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.61e-17  4.34e-16  2.60e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NRC1      AMC2      NRC1 |
------------------------------------------+------------------------------+
