
 GPS week: 1304   Day: 4   MJD: 53376                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2592      0     0.10    -0.21     2.68     0.00      0
 cod |   288     0  26918     17    -0.59     0.73     0.05    24.13      0
 esa |   288     0  18354   1275  2381.10    52.12     0.08    10.38      0
 gfz |   288     0  20073      0     0.11    -0.25     0.04    24.91      0
 iga |    96     0   2592     51     0.04    -0.06     0.13     0.00      0
 igu |    96     0   2592      0     0.07    -0.19     3.85     0.00      0
 jpl |   288     0  16856      2     1.12     0.07     0.05    20.39      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  31183   2784  2383.53    52.08     0.05    20.20      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 | -2567    53  -120     4   -27 -6334   -30     -    24 |
    3 |  2848  -101    18    59  -139 10032    49     -   -11 |
    4 |   606    40   -11  -128   -94  -806   144     -   -30 |
    5 | -5895    20   -32    16    -1 17359    37     -   -64 |
    6 |  1198    47  -148    80  -297 -2076    21     -  -100 |
    7 | -1660    97  -185   -17   571  -807     -     -     X |
    9 |  -658   122    18     2  -259-14802    11     -  -167 |
   10 | -1200   -11   -64    88    59  3606    15     -   -77 |
   11 |  2599   -54   255   -22    13 -1398    48     -   -88 |
   13 |  4331    38    58  -149    97  -320    89     -    19 |
   14 |  1670    39     0   108  -133 -1906   -24     -  -155 |
   15 |  2606  -138    55    97   263  6634    51     -   -29 |
   16 |  3008  -120   -56    54  -126 -1478   104     -     0 |
   17 | -3485    24   -75    97    12  4114    12     -  -123 |
   18 |  4687    14  -225    83   -79  -528   -10     -     6 |
   19 |  3646   -98    67    26  1482   608   155     -  -106 |
   20 |  4375   -80   -98    96    85  -445    52     -   -25 |
   21 |  1298    -7  -160    89    54 -4001    14     -   -29 |
   22 |  3438   -39   -28    42  -153  5848    61     -   -52 |
   23 |  -197   -90    50   -23   -15  -442    27     -    84 |
   24 | -5360   -27   152   -17   -68-16467    14     -   -41 |
   25 | -4449    26    73     7  -322 -2623   -13     -   -67 |
   26 | -4886    59     0   -27   -79  -708    39     -   -76 |
   27 | -3297   -68    -2    86  -265 -3943     9     -   -29 |
   28 |  4190   -73   301   -69    38  8209     1     -    17 |
   29 | -5308    86  -178   -26  -135  -371    58     -   -37 |
   30 | -1538     6    31    30  -194  3047    14     -   -75 |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -     -     -     -     -    79     -   -80 |
 ALGO |     -     -     X     -     -     -   236     -  -238 |
 ALRT |     -   -15     -    14     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -    37     -     -     -     -  -154     -   111 |
 AREQ |     -     3     -    -2     -     -  -121     -   120 |
 ARTU |     -   183   194  -122     -     -  -167     -     X |
 ASPA |     -   247     -    38     -     -  -194     -  -154 |
 AUCK |     -     -   -81     -     -     -     -     -    41 |
 BAHR |     -     -     -   172     -     -  -138     -   -73 |
 BILI |     -    81     -   -79     -     -     -     -     - |
 BOGT |     -   136  -195    46     -     -     -     -  -118 |
 BOR1 |     -   -28     -     -     -     -     -     -    33 |
 BREW |     -     -     -     -     -     -    72     -   -72 |
 CAGZ |     -   128     -     -     -     -     -     -  -153 |
 CAS1 |     -  -108   145    33     -     -    28     -   -13 |
 CEDU |     -   135  -314     -     -     -     -     -     X |
 CHAT |     -   -38     -    17     -     -     -     -    26 |
 CHUR |     -     -     -     -     -     -    93     -   -93 |
 COCO |     -  -116    28     -     -     -     -     -   124 |
 CRO1 |     -     -    48     6     -     -    27     -   -59 |
 DAEJ |     -    91     -     -     -     -     -     -  -109 |
 DAKA |     -     3     -   144     -     -  -180     -     - |
 DGAR |     -   -38     -     -     -     -    45     -     X |
 DRAO |     -    61     -     -     -     -     1     -   -74 |
 DWH1 |     -   166     -     -     -     -     -     -  -198 |
 FAIR |     -   -25    78    -8     -     -     -     -     - |
 GODE |     -     -   226     -     -     -     -     -  -116 |
 GOLD |     -     -    94     -     -     -   -48     -     X |
 GUAM |     -     -  -410    58     -     -  -115     -   255 |
 HOB2 |     -    63  -138     -     -     -     -     -    -4 |
 HRAO |     -   -77     -  -132     -     -    77     -   178 |
 IISC |     -   -40    80     5     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -32     -     2     -     -   -48     -    83 |
 JPLM |     -     -     -   -34     -     -    33     -     9 |
 KGN0 |     -   -36     -     -     -     -     -     -    43 |
 KIRU |     -    47     -     -     -     -   -23     -   -33 |
 KIT3 |     -     -  -199    81     -     -  -142     -   146 |
 KOKB |     -   -52     -   -56     -     -   -20     -   151 |
 KOSG |     -   -52     -     -     -     -     -     -    62 |
 KOUR |     -   173  -257   -75     -     -     -     -    19 |
 LPGS |     -   117  -525     -     -     -     -     -   134 |
 MAC1 |     -   -38   218  -118     -     -     -     -    78 |
 MADR |     -     -     -     -     -     -     3     -    -3 |
 MALI |     -    10   -80    24     -     -     -     -     X |
 MAS1 |     -     -  -236    -2     -     -    96     -    28 |
 MATE |     -     -  -351     -     -     -     -     -   180 |
 MAW1 |     -   122     -  -120     -     -     -     -     3 |
 MBAR |     -     4     -   -39     -     -   -90     -   134 |
 METS |     -   -85     -     -     -     -     -     -   101 |
 MIZU |     -     -   382     -     -     -     -     -  -196 |
 NISU |     -    15     -   -14     -     -     -     -     - |
 NNOR |     -     -  -262     -     -     -     -     -   135 |
 NPLD |     -   -88     -     -     -     -     -     -   105 |
 NRC1 |     -     -     -   -20     -     -     -     -    25 |
 NRIL |     -    13     -    10     -     -   -27     -     X |
 NSSP |     -   -69     -     -     -     -     -     -    82 |
 NTUS |     -  -135   -39     -     -     -     -     -   182 |
 NYA1 |     -    96     -  -111     -     -     -     -    22 |
 OHI2 |     -   106    49    26     -     -     -     -  -183 |
 ONSA |     -   -91   210     -     -     -     -     -     X |
 PDEL |     -   -18     -    17     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -     X   -36     -     -    48     -    -5 |
 PETP |     -    25     -   -24     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -   -36    54     -     -     -     -     -    16 |
 PIMO |     -     -   536     -     -     -     -     -  -275 |
 POL2 |     -     -     -     -     -     -   -73     -    73 |
 POTS |     -    74     -   -72     -     -     -     -     X |
 PTBB |     -    -1     -     -     -     -     -     -     1 |
 REYK |     -    25     -     -     -     -     -     -   -30 |
 RIOG |     -   -17     -   -23     -     -     -     -    48 |
 SANT |     -    -3     X     3     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -   -51     -     -     -     -     -     -    61 |
 SUTH |     -  -219     -     -     -     -     -     -   262 |
 THU3 |     -    84     -     -     -     -     -     -  -100 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -   -16     -    16 |
 TIDB |     -     -   147     -     -     -     -     -   -75 |
 TOW2 |     -   -65    13     2     -     -     -     -    69 |
 TRO1 |     -   151     -   -55     -     -     -     -  -112 |
 TSKB |     -  -139   493   -21     -     -     -     -   -62 |
 TWTF |     -   -86     -     -     -     -     -     -   103 |
 UNSA |     -     -    13   -17     -     -     -     -    14 |
 URUM |     -    -9     -     -     -     -     -     -    11 |
 USN3 |     -     5     -     -     -     -   -48     -    43 |
 USNO |     -   -69     -     -     -     -     -     -    82 |
 USUD |     -     -   -36     -     -     -    18     -     X |
 VILL |     -     -     X     -     -     -   -82     -    83 |
 WHIT |     -   -37     -     -     -     -  -106     -   151 |
 WILL |     -    13     -     -     -     -     -     -   -15 |
 WTZR |     -    -3    59     -     -     -     -     -   -27 |
 WUHN |     -  -190     -   110     -     -     -     -    93 |
 YELL |     -  -113   642   -96     -     -     -     -   -10 |
 ZIMM |     -   -24     -     -     -     -     -     -    28 |
 ZWE2 |     -   104     -  -101     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7188    41   108    39    68  6702    39     -    37 |  288   3.39
    3 |  5047   121   104    74   117  4709    78     -    61 |  288   2.74
    4 |  1227    51    71    70   152   806    35     -   105 |  288   0.81
    5 |  4859    49    35    36    58 10199    21     -    82 |  288   2.28
    6 |  1797    30    79    32    65   826    63     -    59 |  288   0.81
    7 |   788    45    53    45   359   643     -     -     X |  288   0.31
    9 |  4702   124   124   103   173  8372    46     -   108 |  288   2.72
   10 |  3363    50    43    30   128  1738    46     -    79 |  288   2.62
   11 |  1549    53    77    30   152   811    43     -    90 |  288   0.78
   13 |  1038    43   110    26   113   525    46     -    63 |  288   0.30
   14 |  1144    45    62    36    71  1077    31     -    46 |  288   0.20
   15 |  2893   123   144    74    87  4372    57     -    86 |  288   2.16
   16 |   674    49   135    49    73   740    27     -    57 |  288   0.24
   17 |   970   102   138   102   115  2894    73     -    64 |  288   1.44
   18 |   782    54   113    37   114   621    40     -    43 |  288   0.43
   19 |   681    27   116    42   107   393    25     -    44 |  288   0.20
   20 |   508    47    52    29    97   516    36     -    45 |  288   0.28
   21 |  1605    38    67    36   121  2280    42     -    51 |  288   0.33
   22 |  1107    53    66    41    49  2540    30     -    48 |  288   0.25
   23 |   675    87   111    29    72   369    52     -    65 |  288   0.28
   24 |  3462    46    73    87   212  7982    47     -   135 |  288   3.09
   25 |  2900   115   135    65   204  2181    82     -    75 |  288   2.75
   26 |  1170    55    43    32   126   429    34     -    48 |  288   0.64
   27 |  1264   135   149    48   120  2195   149     -    47 |  288   0.59
   28 |  2299    39    41    22   132  6237    44     -    55 |  288   0.80
   29 |  1353    68   120    55   216   588    87     -    95 |  288   0.96
   30 |  2387    41    58    19    49  1807    56     -    62 |  288   0.63
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -     -     -     -     -     9     -     9 |  288   0.08
 ALGO |     -     -     X     -     -     -    14     -    14 |  288   0.02
 ALRT |     -    17     -    17     -     -     -     -     - |  288   6.81
 AMC2 |     -    23     -     -     -     -    14     -    24 |  288   0.02
 AREQ |     -    70     -    39     -     -    58     -    48 |  288  14.89
 ARTU |     -    15    26    17     -     -    23     -     X |  288  12.35
 ASPA |     -    27     -    38     -     -    50     -    44 |  288    >>>
 AUCK |     -     -   153     -     -     -     -     -    79 |  167  10.26
 BAHR |     -     -     -    26     -     -    20     -    31 |  288   3.48
 BILI |     -    22     -    22     -     -     -     -     - |  287   5.64
 BOGT |     -    42    50    25     -     -     -     -    53 |  288  17.02
 BOR1 |     -    34     -     -     -     -     -     -    41 |  286   8.03
 BREW |     -     -     -     -     -     -    17     -    17 |  288   0.03
 CAGZ |     -    16     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.57
 CAS1 |     -    42    99    27     -     -    39     -    32 |  288   7.89
 CEDU |     -    28    66     -     -     -     -     -     X |  197  30.38
 CHAT |     -    32     -    29     -     -     -     -    50 |  287  10.43
 CHUR |     -     -     -     -     -     -   101     -   102 |  238 146.88
 COCO |     -    46    70     -     -     -     -     -    39 |  288  12.96
 CRO1 |     -     -    39    31     -     -    31     -    26 |  288  16.16
 DAEJ |     -    58     -     -     -     -     -     -    69 |  287    >>>
 DAKA |     -    25     -    30     -     -    27     -     - |  288  14.49
 DGAR |     -    21     -     -     -     -    24     -     X |  288  15.65
 DRAO |     -    13     -     -     -     -    11     -    15 |  288   0.11
 DWH1 |     -    16     -     -     -     -     -     -    19 |  288   0.83
 FAIR |     -    22    45    31     -     -     -     -     - |  288   0.12
 GODE |     -     -    27     -     -     -     -     -    14 |  288   0.11
 GOLD |     -     -    42     -     -     -    21     -     X |  281  11.59
 GUAM |     -     -    64    26     -     -    46     -    40 |  288  12.77
 HOB2 |     -    19    74     -     -     -     -     -    39 |  288   0.07
 HRAO |     -    20     -    28     -     -    46     -    70 |  288   0.42
 IISC |     -    19    40    26     -     -     -     -     - |  288  23.02
 ISPA |     -    40     -    34     -     -    81     -    50 |  288  10.78
 JPLM |     -     -     -    41     -     -    11     -    52 |  288  37.76
 KGN0 |     -    24     -     -     -     -     -     -    28 |  287   0.43
 KIRU |     -    25     -     -     -     -    43     -    31 |  288 346.56
 KIT3 |     -     -    33    29     -     -    25     -    35 |  287  13.84
 KOKB |     -    22     -    21     -     -    32     -    29 |  288   0.06
 KOSG |     -    29     -     -     -     -     -     -    34 |  288  66.21
 KOUR |     -    35    50    70     -     -     -     -    63 |  288   1.86
 LPGS |     -    25   113     -     -     -     -     -    55 |  288  22.83
 MAC1 |     -    28    67    43     -     -     -     -    48 |  288  20.88
 MADR |     -     -     -     -     -     -    25     -    25 |  287  11.99
 MALI |     -    19    54    26     -     -     -     -     X |  288  14.93
 MAS1 |     -     -    72    25     -     -    69     -    27 |  287   2.39
 MATE |     -     -    27     -     -     -     -     -    14 |  288   0.16
 MAW1 |     -    27     -    22     -     -     -     -    49 |  288   8.82
 MBAR |     -    64     -    42     -     -    72     -    68 |  288  12.02
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -    16 |  287   9.10
 MIZU |     -     -    81     -     -     -     -     -    42 |  288   0.67
 NISU |     -    18     -    17     -     -     -     -     - |  287   0.03
 NNOR |     -     -    50     -     -     -     -     -    26 |  288  14.85
 NPLD |     -    16     -     -     -     -     -     -    19 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -     -    16     -     -     -     -    20 |  288   0.04
 NRIL |     -    17     -    19     -     -    32     -     X |  288   9.79
 NSSP |     -    18     -     -     -     -     -     -    22 |  288   8.80
 NTUS |     -    36    46     -     -     -     -     -    48 |  288   9.38
 NYA1 |     -    10     -    19     -     -     -     -    23 |  288   0.10
 OHI2 |     -    25   117    60     -     -     -     -    57 |  288   7.72
 ONSA |     -    12    28     -     -     -     -     -     X |  288   0.04
 PDEL |     -    25     -    24     -     -     -     -     - |  288  57.61
 PERT |     -     -     X    27     -     -    48     -    33 |  288   1.87
 PETP |     -    26     -    25     -     -     -     -     - |  287   5.73
 PIE1 |     -    17    28     -     -     -     -     -    20 |  288   0.09
 PIMO |     -     -   128     -     -     -     -     -    66 |  143  19.36
 POL2 |     -     -     -     -     -     -    40     -    40 |  284  11.09
 POTS |     -    24     -    24     -     -     -     -     X |  287  20.27
 PTBB |     -    22     -     -     -     -     -     -    26 |  288   0.26
 REYK |     -    10     -     -     -     -     -     -    12 |  288   7.24
 RIOG |     -    38     -    32     -     -     -     -    22 |  288  11.62
 SANT |     -    42     X    40     -     -     -     -     - |  288 388.10
 SPT0 |     -    11     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.05
 SUTH |     -    75     -     -     -     -     -     -    89 |  287   8.94
 THU3 |     -    36     -     -     -     -     -     -    43 |  288   7.05
 TID1 |     -     -     -     -     -     -    31     -    31 |  288   0.18
 TIDB |     -     -    62     -     -     -     -     -    32 |  288   0.19
 TOW2 |     -    31    58    29     -     -     -     -    35 |  288  11.65
 TRO1 |     -    20     -    29     -     -     -     -    39 |  288   8.29
 TSKB |     -    24    61    36     -     -     -     -    29 |  288   1.00
 TWTF |     -    30     -     -     -     -     -     -    36 |  288   0.08
 UNSA |     -     -   129    33     -     -     -     -    61 |  288  20.14
 URUM |     -    17     -     -     -     -     -     -    20 |  288  23.04
 USN3 |     -    18     -     -     -     -    21     -    26 |  288   0.03
 USNO |     -    19     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.03
 USUD |     -     -    54     -     -     -    27     -     X |  288   7.56
 VILL |     -     -     X     -     -     -    24     -    24 |  288   5.85
 WHIT |     -    17     -     -     -     -    17     -    22 |  288  35.78
 WILL |     -    17     -     -     -     -     -     -    20 |  288  23.66
 WTZR |     -    14    27     -     -     -     -     -    21 |  288   0.06
 WUHN |     -    15     -    43     -     -     -     -    49 |  287  13.63
 YELL |     -    19    33    22     -     -     -     -    22 |  288   0.04
 ZIMM |     -    35     -     -     -     -     -     -    41 |  288    >>>
 ZWE2 |     -    29     -    28     -     -     -     -     - |  288  10.37
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2679    46    82    41   132  3851    48     -    50 |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.33e-14  7.37e-15  2.02e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    9.93   | 4.22e-14  9.59e-15  1.51e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    9.93   | 3.51e-14  8.80e-15  2.88e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.89   | 3.61e-14  6.07e-15  1.50e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.44   | 4.06e-14  1.16e-14  3.12e-15 |
 NISU |   287     0     0   286    6.46   | 4.95e-14  7.88e-15  2.12e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   287    5.26   | 4.40e-14  7.87e-15  4.76e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.79   | 3.69e-14  7.90e-15  5.80e-15 |
 BREW |   288     1     0   196    4.61   | 3.70e-14  7.41e-15  1.85e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.23   | 4.07e-14  9.52e-15  4.92e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    3.28   | 3.06e-14  7.25e-15  2.47e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.25   | 4.05e-14  1.93e-14  3.61e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.94   | 9.65e-14  1.21e-14  3.72e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    2.83   | 4.62e-14  1.34e-14  5.30e-15 |
 KOKB |   288     0     0   143    2.63   | 5.25e-14  1.23e-14  4.42e-15 |
 CHUR |   238     0     0   237    2.58   | 6.31e-14  1.06e-14         - |
 USNO |   288     0     0   288    2.51   | 4.06e-14  8.69e-15  3.15e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    1.39   | 6.74e-14  1.67e-14  1.08e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.22   | 6.02e-14  1.80e-14  8.31e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    1.09   | 9.64e-14  2.14e-14  7.03e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.91   | 7.25e-14  1.30e-14  1.52e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.72   | 5.46e-14  1.11e-14  5.66e-15 |
 TIDB |   288     0     2   113    0.40   | 2.18e-13  2.28e-14  1.08e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.27   | 2.87e-13  6.39e-14  2.07e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.23   | 2.78e-13  9.31e-14  2.17e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   196    0.23   | 3.71e-14  2.14e-14  6.23e-15 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.10   | 4.05e-13  1.13e-13  5.12e-14 |
 G22  |   288     0     5    72    0.08   | 6.86e-13  7.43e-14  1.82e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.08   | 4.00e-13  1.02e-13  8.02e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 3.61e-13  1.18e-13  6.89e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.50e-13  8.44e-14  8.12e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.06   | 3.55e-13  9.99e-14  7.80e-14 |
 BOR1 |   286     0     0   284    0.06   | 4.57e-13  1.26e-13  2.63e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   287    0.05   | 5.19e-13  1.50e-13  5.68e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.01e-13  1.20e-13  7.93e-14 |
 G11  |   288     0     1   143    0.04   | 7.20e-13  8.63e-14  5.00e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.04   | 3.80e-13  1.32e-13  1.26e-13 |
 CAGZ |   288     0     1   143    0.04   | 6.07e-13  1.11e-13  6.06e-14 |
 G16  |   288     0     1    40    0.04   | 4.82e-13  5.86e-14  2.83e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.51e-13  1.12e-13  1.09e-13 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.03   | 1.54e-13  3.93e-14  9.22e-15 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.09e-13  3.75e-14  5.10e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.25e-13  1.08e-13  1.18e-13 |
 G13  |   288     0     3    30    0.03   | 5.52e-13  6.49e-14  2.40e-14 |
 G23  |   288     0     2    20    0.02   | 5.77e-13  7.89e-14  2.60e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.03e-12  2.86e-13  9.86e-14 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.01   | 1.34e-12  3.65e-13  1.21e-13 |
 BAHR |   288     0     1   185    0.01   | 3.56e-13  3.96e-13  3.96e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.47e-12  4.23e-13  2.62e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.22e-12  3.92e-13  3.05e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.31e-12  4.21e-13  2.82e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.00   | 1.48e-12  5.21e-13  2.39e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.43e-14  5.99e-15  1.59e-15 |
 CEDU |   197     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   167     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     4     0    0.00   | 7.02e-13  8.41e-14  7.27e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.30e-12  3.69e-13  4.14e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 8.72e-13  1.32e-13  4.39e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.54e-13  7.34e-14  2.38e-14 |
 G19  |   288     1     5     0    0.00   | 6.95e-13  8.08e-14  2.54e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 1.83e-12  2.13e-13  8.93e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.54e-12  4.37e-13  2.82e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.14e-13  7.41e-14  2.23e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  5.92e-13  2.17e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.63e-12  5.53e-13  3.10e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     2     0    0.00   | 5.57e-13  7.80e-13  2.12e-12 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.16e-12  8.32e-13  5.55e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   143     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.84e-12  5.28e-13  1.28e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   287     0     0     0    0.00   | 1.98e-12  4.85e-13  2.62e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MADR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.63e-13  1.04e-12  1.30e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.54e-17  3.05e-16  1.83e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      NPLD      NPLD |
------------------------------------------+------------------------------+
