
 GPS week: 1304   Day: 2   MJD: 53374                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  37565    335    -0.61     0.55     0.05    15.82      0
 emr |   288     0  26860    287  2276.16    51.87     0.04    20.30      0
 esa |   288     0  21588   2104  2274.96    51.80     0.07     7.88      0
 gfz |   288     0  31773   1373     0.24    -0.59     0.03    25.06      0
 igr |   288     0  35455      8     6.23     0.74     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26089    361    -1.03     0.51     0.04    16.12      0
 mit |   288     0  38066   2562    -0.53     1.04     0.05    14.82      0
 ngs |    96     0   2688      5    -0.02    -0.12     3.14     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   142   -73   -74    56    25   -15   -91 -1790     - |
    3 |   -46  -126    85   101   -46   -61    81  3910     - |
    4 |    33   -39    95    -3   -43    59   -93 -1241     - |
    5 |    33   -40    57   112    28  -114   -75   975     - |
    6 |    40   -48    30    -8   -34   -83   114   351     - |
    7 |   -44    39    61   -38   -46    36   -13   -57     - |
    8 |   -58   -71    87    61  -110    53   -38   -89     - |
    9 |   115   -27    31     6   -22     8  -107 -2918     - |
   10 |     5    25    49    35    -8   -49   -73 -5790     - |
   11 |    82  -165   -62    87   -61    86   -69  3418     - |
   13 |   200   -70    22    32    10   -36  -146  4754     - |
   14 |    92  -147  -101   173    50   -52   -79  2884     - |
   15 |   -75    63     X    99    67  -140   -19  -713     - |
   16 |   -44  -151    93    40     6    48    93  2176     - |
   17 |   -85    41   119    82   -30  -108   -48 -3944     - |
   18 |    84   -73   -34    99    30   -61   -73  3465     - |
   19 |   111  -384    28   198   -82   104   -56  4371     - |
   20 |    60  -197  -164   120   -45    76     7  5405     - |
   21 |    73   -81    42    86    48   -91   -32  3315     - |
   22 |    89  -147   -65   195   112   -10  -181 -3152     - |
   23 |   176  -248  -183   168    66    89  -140  -910     - |
   24 |    26    13    11     4   -30   -24   -31 -4569     - |
   25 |    40   -76    67    23   -18     -   -16 -3395     - |
   26 |    70    47   -14    81    14    11  -282 -5522     - |
   27 |   -30   -60    22    85   -63    48   -90 -1564     - |
   28 |    43    -9   -56    70    53    21  -144  3651     - |
   29 |    70   -23    70    56     3     5  -181 -2659     - |
   30 |    69    95   -66   -39    60    -6  -100  -481     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -55  -152     -     -   -88     -   268     -     - |
 ALGO |  -223    69     X  -161   -52    19   396     -     - |
 ALIC |   -17     -     -     -     -    55   -46     -     - |
 ALRT |   -52     -     -    15     -    -7    38     -     - |
 AMC2 |   -76    74     -     -   -23    34   -58     -     - |
 AREQ |    48   -27     -   -13     7     8     X     -     - |
 ARTU |   174     -   126  -139   -46    68  -104     -     - |
 ASPA |     -     -     -    89    -5  -138     -     -     - |
 AUCK |    73     -     X     -     5   -37   -38     -     - |
 BAHR |  -149   124     -    96    23    34  -238     -     - |
 BAN2 |     -   -46     -     X    -4     -    64     -     - |
 BILI |     7     -     -   -71   -70    98     5     -     - |
 BJFS |    43     -     -   -19     -   110  -151     -     - |
 BOGT |   101     -     -    27    31  -105   -57     -     - |
 BOR1 |    75    38     -     -    44     -  -138     -     - |
 BRAZ |     -     -     -    85     -  -132     -     -     - |
 BREW |     -   236     -     -   439     -  -324     -     - |
 BRUS |    24   119     -     -   106     -  -188     -     - |
 CAS1 |   -46     -   -30   -66   -64   188   -27     -     - |
 CEDU |     -     -   -24     -   195     -    13     -     - |
 CHAT |     4     -     -    60   -19     -  -105     -     - |
 CHUR |   202   -34     -     -     -     -  -171     -     - |
 COCO |     2     -   -77   -24   -43    64    11     -     - |
 CRO1 |     -   -96   114     -   -53   -45   136     -     - |
 DAKA |   -41     -     -    51    -5   -38     -     -     - |
 DARW |    47   -11     -     -     -     -   -40     -     - |
 DGAR |  -110     -     -   128   -98    10  -109     -     - |
 DRAO |  -159    22   435  -197   -96     -   242     -     - |
 DUBO |     5     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 DWH1 |   250    14     -     -    85  -295    41     -     - |
 FAIR |     -   -41    25  -136     -     -   275     -     - |
 GLPS |     -     -    89     X     0   -43     X     -     - |
 GMAS |     -    35     -     -     3     -   -48     -     - |
 GODE |   -78   -67   -56     -   -77     -   205     -     - |
 GOLD |     -     -    49   -15   119     -     -     -     - |
 GOUG |     -     -     -    22     -   -34     -     -     - |
 GUAM |   148     -  -213    -9     -   -78    55     -     - |
 HARB |   133     -     -    16     -     -  -181     -     - |
 HERS |   -53    36     -     -     -     -    11     -     - |
 HOB2 |     6   161     -  -118    82   -73    52     -     - |
 HRAO |   -29     -   -50     -   -18    59    -7     -     - |
 IENG |   -59    46     -     -   104     -     -     -     - |
 IISC |    36     -   -49   -35   -49   106   -68     -     - |
 INVK |    27     -     -   -17   -78     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -     -   -28     -    44     -     -     - |
 ISPA |  -115     -   -69    11   -16   129     -     -     - |
 JPLM |     -    37     -   -30   109     -     X     -     - |
 KARR |  -132     -     -     -     -   279  -182     -     - |
 KERG |     -    64  -411   -37   -20    45   124     -     - |
 KGN0 |    60   -47     -     -     1     -     -     -     - |
 KIRU |    46     -   -36     -   -68     -   -33     -     - |
 KIT3 |    -7     -  -225     7   -36     0   116     -     - |
 KOKB |   -55    65     -  -150   -74   -18   244     -     - |
 KOUR |   112     -  -334   -30    55    -3   128     -     - |
 LAE1 |     1     -     -    -8     -   -45    70     -     - |
 LHAS |     2     -     -    54     -     -   -94     -     - |
 LPGS |     -    77    60     X   -51    10  -174     -     - |
 MAC1 |  -227     -   -25    91  -158   187  -102     -     - |
 MALI |    82     -  -126   -10     -     -    -7     -     - |
 MAS1 |   -30   135  -116  -102   -58     -    93     -     - |
 MATE |   178     -  -450   -60   111     -   151     -     - |
 MAW1 |     -     -   105     -   248     -   -56     -     - |
 MBAR |   -24     -     -   -96    -2   173     -     -     - |
 MCM4 |    69  -138   369     X   -70  -204   140     -     - |
 MDO1 |     -    99     -   -81    39     -     -     -     - |
 MEDI |   -74   -99     -     -   -66     -   215     -     - |
 METS |  -103   -36     -   -17   -57     -   187     -     - |
 MIZU |     -     8   431  -407    65     -   448     -     - |
 MKEA |   -57     -  -130     -     -     -   133     -     - |
 MSKU |    45     -     -   -39     -     -    20     -     - |
 NICO |   -20     -     -     -     -    19     -     -     - |
 NISU |    33    15     -   -32    52     -     -     -     - |
 NKLG |   -25     -     -    40     -    52   -98     -     - |
 NLIB |     -     7     -   -48    25     -    72     -     - |
 NNOR |     -    51   -81     -    32     -   -27     -     - |
 NOT1 |   -86     -     -     -     -    21    69     -     - |
 NPLD |   -64    50     -     -    22     -     -     -     - |
 NRC1 |    24   116     -  -137    -7     -    46     -     - |
 NRIL |    19     -     -   -41     -    38    10     -     - |
 NSSP |   -47     -     -     -    -7    46     -     -     - |
 NTUS |  -131     -   -64   132   -21    29   -81     -     - |
 NYA1 |    55     -     -  -168  -134     -   226     -     - |
 NYAL |     -     1     -     -     -     -    -1     -     - |
 OHI2 |     4     -    80   -41     -     -    22     -     - |
 ONSA |   -96    10   173   -59   -41   -34   134     -     - |
 OPMT |   -11    72     -   -51     -     -     -     -     - |
 PDEL |  -193     -    63    65    24    58     -     -     - |
 PERT |   -89    55     X     -   -66    23    -6     -     - |
 PETP |   110     -     -   -70   -12     -     -     -     - |
 PIE1 |  -143     -    42     -   170     -   144     -     - |
 PIMO |   -45     -     X   134     -  -163     X     -     - |
 POL2 |   -16     -   -34     -   -29     -    35     -     - |
 PRDS |   -12    30     -     -    65     -   -32     -     - |
 PTBB |    38   100     -     -   104     -  -178     -     - |
 QAQ1 |   -65   156     -   122   107  -364    46     -     - |
 RESO |   -44     -     -    28     -     -     -     -     - |
 RIOG |    21    50  -111    41    25   -16   -84     -     - |
 SANT |   -82     -   191  -106  -126    70    90     -     - |
 SCH2 |   -82    50     -     -    50   -48    72     -     - |
 SFER |   184     -     -     -     -     -  -196     -     - |
 SPT0 |   -20    49     -     -    67     -   -51     -     - |
 STJO |    28   131     -   -95    -7    44   -96     -     - |
 STR1 |     -     8     -     -   -22     -   -11     -     - |
 SUTH |     1     -     -     -   -10     -    -1     -     - |
 SYOG |     -    36     -   -59     -    51    -8     -     - |
 THTI |     -   169  -109   -78   -12   -37    -2     -     - |
 THU3 |   -53    12     -    23   -79     -     -     -     - |
 TIDB |   -16    -7    11     -   -77     -    21     -     - |
 TIXI |   -79     -     -   -54     -     -   174     -     - |
 TLSE |    61    -4     -     -    72     -   -59     -     - |
 TNML |     -    37     -     -     -     X   -50     -     - |
 TOW2 |   -33     -     -   -66  -103    42   115     -     - |
 TRO1 |   144     -     -   -92     7    25   -26     -     - |
 TSKB |   -38   -21   171    32   -71   -93    29     -     - |
 TWTF |   -72    50     -     5    15     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -   111   -35  -130     -     X     -     - |
 URUM |   147     -     -   -93   131     -     -     -     - |
 USN3 |     5     -     -     -    40    -5     -     -     - |
 USNO |   -46    91     -     -    56     -   -75     -     - |
 USUD |   -36  -128    22     -    -4     -   202     -     - |
 VILL |   -33     -     X   -33   159     -   103     -     - |
 WES2 |     -     X     -   161     -     -  -273     -     - |
 WHIT |   -32     -     -     -    48    34    -3     -     - |
 WILL |   -42    58     -     -     8     -   -35     -     - |
 WROC |     -    15     -     -     -     -   -21     -     - |
 WSRT |   -61    75     -  -145     -     -   207     -     - |
 WTZR |   -97   145    19   -33    32   142  -204     -     - |
 WUHN |  -160    21     -   106    17     -   -42     -     - |
 YAKT |     -     -     -     -     -   -24    26     -     - |
 YAR2 |     6    59     -   -51    11     -     -     -     - |
 YEBE |     -  -132     -     -   -41     -   181     -     - |
 YELL |     X    13     X     X   -18   -17     X     -     - |
 YSSK |   -50     -     -    81     -     -   -84     -     - |
 ZAMB |     -     -     -    96     -  -150     -     -     - |
 ZWE2 |    43     -     -   -27  -160     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    62    55    88    31    26    43    47  8727     - |  288   6.37
    3 |    27    35    64    20    36    37    70  2331     - |  288   1.31
    4 |    48    39    87   131    32    57   104   650     - |  288   0.71
    5 |    42    31    51    20    19    43    38  4002     - |  288   2.00
    6 |    31    36    26    22    18    73    63  2249     - |  288   0.98
    7 |    20    32    46    37    39    58    39  1274     - |  288   0.41
    8 |   168    68   166    53    56   107    60  5021     - |  288   1.85
    9 |   150    45   152    47    52    74    58  6237     - |  288   3.44
   10 |    51    24    42    22    40    55    46  5998     - |  288   2.71
   11 |    53    46    77    16    34    60    67  1148     - |  288   0.50
   13 |    55    47   124    21    29    51    50   417     - |  288   0.26
   14 |    50    48    41    14    36    50    63   678     - |  288   0.22
   15 |   135    33     X    77    69    81    66  4936     - |  288   1.88
   16 |    28    27    59    25    28    30    57   936     - |  288   0.24
   17 |   134    79   166    34    48    76    87  1994     - |  288   1.40
   18 |    51    53   106    18    28    53    43  1258     - |  288   0.36
   19 |    42    41   113    33    43    40    54   691     - |  288   0.30
   20 |    65    43    69    26    23    39    41   593     - |  288   0.17
   21 |    51    64    26    40    31    57    69  1378     - |  288   0.48
   22 |    71    42    65    57    31    44   106  1367     - |  288   0.22
   23 |    53    65   122    25    37    49    67  1161     - |  288   0.31
   24 |   117    64   175    35    56    78    38  4984     - |  288   1.99
   25 |   131    44   126    50    95     -    88  1960     - |  288   2.06
   26 |    41    27    66    18    21    41    41  1408     - |  288   0.71
   27 |   168    58   120    36    33    51    99   786     - |  288   0.80
   28 |    35    35    34    39    29    41    40  2238     - |  288   1.10
   29 |    55    25    40    18    22    47    50   981     - |  288   1.05
   30 |    31    30    33    23    37    51    49  1252     - |  288   0.49
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    27    15     -     -    11     -    37     -     - |  288   0.07
 ALGO |    15    12     X    14    15    19    37     -     - |  288   0.04
 ALIC |    24     -     -     -     -    28    17     -     - |  288  11.28
 ALRT |    13     -     -    16     -    24    42     -     - |  288   6.64
 AMC2 |    19    48     -     -    36    20    85     -     - |  288   0.04
 AREQ |    88    24     -    39    15   120     X     -     - |  287  13.16
 ARTU |    13     -    45    14    23    26    32     -     - |  288  12.79
 ASPA |     -     -     -    31    36    48     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    19     -     X     -    18    21    24     -     - |  264   9.92
 BAHR |    26    25     -    16    20    10    24     -     - |  288   1.60
 BAN2 |     -    23     -     X    35     -    32     -     - |  288  18.42
 BILI |    40     -     -    13    28    17    38     -     - |  286   7.78
 BJFS |    34     -     -    27     -    19    31     -     - |  287   8.44
 BOGT |    34     -     -    29    39    25    65     -     - |  288  21.92
 BOR1 |    33   105     -     -    45     -   154     -     - |  288   0.80
 BRAZ |     -     -     -    15     -    23     -     -     - |  287    >>>
 BREW |     -    76     -     -    51     -   105     -     - |   83   0.43
 BRUS |    17    28     -     -    27     -    37     -     - |  288   0.02
 CAS1 |    26     -    56    15    18    25    42     -     - |  288   7.17
 CEDU |     -     -    40     -    41     -    21     -     - |  254  12.12
 CHAT |    21     -     -    23    18     -    29     -     - |  287  10.95
 CHUR |    16    21     -     -     -     -    22     -     - |  244   0.04
 COCO |    31     -    93    33    24    32    42     -     - |  288  16.03
 CRO1 |     -    31    44     -    17    18    35     -     - |  288  14.88
 DAKA |    17     -     -    10    10    17     -     -     - |  288  17.70
 DARW |    23    28     -     -     -     -    30     -     - |  288  16.67
 DGAR |    60     -     -    29    39    19    40     -     - |  288  17.06
 DRAO |    69    18    44    16    16     -    59     -     - |  288   0.10
 DUBO |    15     -     -     -     -    15     -     -     - |  287  72.41
 DWH1 |    16    19     -     -    18    22    18     -     - |  288   0.62
 FAIR |     -    20    42    19     -     -    35     -     - |  288   0.33
 GLPS |     -     -    21     X    33    10     X     -     - |  288  22.71
 GMAS |     -    46     -     -    47     -    63     -     - |  270   1.85
 GODE |    26    15    27     -    17     -    22     -     - |  288   0.07
 GOLD |     -     -    35    11    29     -     -     -     - |  226  12.17
 GOUG |     -     -     -    21     -    32     -     -     - |  287    >>>
 GUAM |    52     -    70    29     -    32    53     -     - |  288  17.74
 HARB |    36     -     -    32     -     -    56     -     - |  287  29.69
 HERS |    40    53     -     -     -     -    39     -     - |  264  10.23
 HOB2 |    29    26     -    38    21    27    29     -     - |  288   0.05
 HRAO |    38     -    39     -    36    48    39     -     - |  288   0.37
 IENG |    21    16     -     -    16     -     -     -     - |  280   0.90
 IISC |    44     -    53    42    14    28    36     -     - |  288  24.10
 INVK |    59     -     -    37    21     -     -     -     - |  287   8.64
 IRKT |     -     -     -     7     -    11     -     -     - |  288   0.14
 ISPA |    60     -    81    31    12    30     -     -     - |  288  14.29
 JPLM |     -    24     -    19   123     -     X     -     - |  288  17.54
 KARR |    40     -     -     -     -    32    36     -     - |  288  13.82
 KERG |     -    22    82    25    42    18    38     -     - |  288   2.08
 KGN0 |    12    10     -     -    12     -     -     -     - |  287   0.43
 KIRU |    42     -    35     -    62     -    53     -     - |  288   5.39
 KIT3 |    21     -    51    27    15    12    20     -     - |  288  14.78
 KOKB |    25    35     -    26    17    32    57     -     - |  288  17.23
 KOUR |    34     -    58    45    26    28    35     -     - |  285   1.41
 LAE1 |    24     -     -    31     -    27    25     -     - |  287  17.69
 LHAS |    19     -     -    17     -     -    15     -     - |  255  17.73
 LPGS |     -    22    43     X    26    29    27     -     - |  275  30.67
 MAC1 |    34     -    53    14    38    28    29     -     - |  288  23.42
 MALI |    32     -    63    20     -     -    51     -     - |  288  16.89
 MAS1 |    29    27    27    18    11     -    22     -     - |  288   3.02
 MATE |    18     -    50    12    33     -    21     -     - |  288   0.19
 MAW1 |     -     -    53     -   100     -    28     -     - |  276   6.81
 MBAR |   101     -     -    31    81   135     -     -     - |  288  15.16
 MCM4 |    36    63    89     X    22    51    68     -     - |  288  22.36
 MDO1 |     -    30     -    24    15     -     -     -     - |  288  21.85
 MEDI |    19    24     -     -    34     -    26     -     - |  288   0.15
 METS |    18    25     -    16    24     -    45     -     - |  287   7.91
 MIZU |     -    29    60    29    22     -    47     -     - |  288   0.61
 MKEA |    52     -    85     -     -     -    60     -     - |  288  13.80
 MSKU |    29     -     -    28     -     -    43     -     - |  288  12.74
 NICO |    18     -     -     -     -    18     -     -     - |  288  14.16
 NISU |    19    24     -    15    14     -     -     -     - |  287   0.05
 NKLG |    22     -     -    22     -    29    28     -     - |  223 401.28
 NLIB |     -    23     -    12    13     -    34     -     - |  288   0.03
 NNOR |     -    41    63     -    33     -    32     -     - |  285  14.04
 NOT1 |    25     -     -     -     -    28    24     -     - |  288   0.18
 NPLD |    23    18     -     -    16     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |    24    17     -    17    25     -    23     -     - |  288   0.02
 NRIL |    27     -     -    18     -    36    46     -     - |  288  10.75
 NSSP |    11     -     -     -    50    11     -     -     - |  288   8.22
 NTUS |    40     -    29    21    29    26    24     -     - |  288   9.37
 NYA1 |    17     -     -    24    18     -    45     -     - |  288   0.14
 NYAL |     -    34     -     -     -     -    46     -     - |  286   0.13
 OHI2 |    37     -    59    24     -     -    65     -     - |  288   8.02
 ONSA |    23    26    30    36    28    15    42     -     - |  288   0.05
 OPMT |    40    24     -    33     -     -     -     -     - |  287   0.03
 PDEL |    21     -    42    12    16    19     -     -     - |  288  60.84
 PERT |    20    15     X     -    23    28    29     -     - |  288   3.39
 PETP |    42     -     -    27    11     -     -     -     - |  287   8.54
 PIE1 |    29     -    51     -    37     -    42     -     - |  288   0.06
 PIMO |    44     -     X    50     -    45     X     -     - |  264  17.68
 POL2 |    11     -    20     -    22     -    16     -     - |  288  11.90
 PRDS |    13    15     -     -    17     -    22     -     - |  288   2.39
 PTBB |    17    25     -     -    21     -    38     -     - |  288   0.38
 QAQ1 |    21    25     -    14    25    20    28     -     - |  288   5.86
 RESO |    29     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   7.60
 RIOG |    35    20    38    37    18    20    47     -     - |  288  10.67
 SANT |    30     -    41    23    14    18    33     -     - |  288   5.27
 SCH2 |    16    16     -     -    18    24    18     -     - |  288  21.47
 SFER |    20     -     -     -     -     -    21     -     - |  195   0.36
 SPT0 |    29    18     -     -    21     -    34     -     - |  288   0.07
 STJO |    22    10     -    28    10    19    39     -     - |  288   0.02
 STR1 |     -    38     -     -    32     -    52     -     - |  288   0.74
 SUTH |    36     -     -     -    29     -    38     -     - |  287  13.05
 SYOG |     -    19     -    20     -    47    73     -     - |  286   0.86
 THTI |     -    39    84    36    39    22    59     -     - |  288   7.83
 THU3 |    34    13     -    19     7     -     -     -     - |  288   6.80
 TIDB |    26    26    58     -    19     -    26     -     - |  288   0.11
 TIXI |    31     -     -    18     -     -    33     -     - |  286   8.40
 TLSE |    22    35     -     -    35     -    35     -     - |  287   0.43
 TNML |     -    13     -     -     -     X    17     -     - |  288   1.79
 TOW2 |    41     -     -    30    16    45    44     -     - |  288  11.66
 TRO1 |    44     -     -    18    22    57    42     -     - |  287  15.50
 TSKB |    38    11    53    21    18    32    29     -     - |  288   1.74
 TWTF |    45    30     -    38    20     -     -     -     - |  288   0.04
 UNSA |     -     -    73    23    15     -     X     -     - |  275  18.30
 URUM |    37     -     -    23    25     -     -     -     - |  288  25.08
 USN3 |    22     -     -     -    16    22     -     -     - |  288   0.03
 USNO |    15    14     -     -    36     -    20     -     - |  288   0.04
 USUD |    24    19    48     -    27     -    16     -     - |  288  10.56
 VILL |    38     -     X    15    21     -    34     -     - |  288   3.81
 WES2 |     -     X     -    22     -     -    38     -     - |  287   0.03
 WHIT |    42     -     -     -    20    11    40     -     - |  288   5.62
 WILL |    21    20     -     -    13     -    34     -     - |  288  47.95
 WROC |     -    25     -     -     -     -    34     -     - |  288  18.94
 WSRT |    19    31     -    31     -     -    46     -     - |  288   0.03
 WTZR |    16    27    34    14    21    18    41     -     - |  288   0.03
 WUHN |    22    28     -    28    18     -    22     -     - |  287  11.31
 YAKT |     -     -     -     -     -    57    62     -     - |  272   0.75
 YAR2 |    31    14     -    26    28     -     -     -     - |  288   3.82
 YEBE |     -    21     -     -    27     -    29     -     - |  288   0.09
 YELL |     X    33     X     X    32    42     X     -     - |  232   0.93
 YSSK |    20     -     -    20     -     -    17     -     - |  287   9.25
 ZAMB |     -     -     -    15     -    24     -     -     - |  208 333.66
 ZWE2 |    15     -     -    10    18     -     -     -     - |  288  11.68
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    48    36    73    30    34    43    48  3139     - |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.92   | 3.56e-14  7.14e-15  2.60e-15 |
 USNO |   288     1     0   287    8.81   | 3.81e-14  8.37e-15  2.35e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    8.74   | 2.84e-14  8.05e-15  2.07e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    7.50   | 4.46e-14  8.68e-15  3.56e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    7.05   | 3.48e-14  1.11e-14  3.40e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.93   | 3.58e-14  7.66e-15  1.66e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.28   | 2.86e-14  6.43e-15  4.26e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    5.24   | 3.78e-14  8.17e-15  2.04e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    4.98   | 3.60e-14  9.55e-15  3.90e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    3.68   | 4.61e-14  1.46e-14  4.78e-15 |
 CHUR |   244     0     0   243    3.34   | 6.34e-14  1.01e-14         - |
 TWTF |   288     0     0   288    3.20   | 3.58e-14  1.14e-14  2.30e-15 |
 NISU |   287     0     0   286    3.05   | 5.80e-14  7.66e-15  2.24e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.56   | 3.57e-14  1.23e-14  2.51e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.31   | 7.24e-14  8.77e-15  2.45e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.06   | 8.54e-14  1.10e-14  2.69e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.75   | 4.08e-14  5.91e-15  1.87e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.59   | 4.49e-14  1.43e-14  4.04e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.31   | 3.51e-14  9.96e-15  2.10e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.20   | 2.63e-14  5.58e-15  1.07e-14 |
 NLIB |   288     0     0   288    1.15   | 3.37e-14  5.94e-15  1.97e-15 |
 NYAL |   286     0     0   284    1.14   | 3.36e-14  6.51e-15  1.00e-14 |
 PIE1 |   288     0     0   288    1.04   | 1.03e-13  1.70e-14  4.82e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.72   | 4.18e-14  1.22e-14  1.04e-14 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.71   | 5.93e-14  1.65e-14  5.70e-15 |
 WES2 |   287     0     0   141    0.68   | 4.18e-14  1.13e-14  2.51e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.59   | 4.30e-14  7.94e-15  7.30e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.49   | 3.94e-14  9.40e-15  5.10e-15 |
 YELL |   232     1     0   219    0.30   | 4.48e-14  1.24e-14         - |
 IRKT |   288     0     0   143    0.26   | 5.91e-14  1.61e-14  1.60e-14 |
 FAIR |   288     0     0   288    0.20   | 1.62e-13  3.75e-14  2.78e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.14   | 2.76e-13  6.98e-14  2.71e-14 |
 TIDB |   288     0     2    50    0.13   | 2.18e-13  3.08e-14  8.55e-15 |
 G07  |   288     0     0   288    0.10   | 2.93e-13  8.92e-14  5.16e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.07   | 4.14e-13  1.27e-13  7.55e-14 |
 G22  |   288     0     1   144    0.07   | 5.37e-13  6.31e-14  1.98e-14 |
 HRAO |   288     0     0   144    0.06   | 1.22e-13  3.09e-14  2.69e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 3.80e-13  1.09e-13  3.69e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.06   | 4.02e-13  1.08e-13  4.72e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 3.02e-13  1.02e-13  5.52e-14 |
 MIZU |   288     0     0   288    0.05   | 3.76e-13  1.23e-13  5.92e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.67e-13  1.08e-13  7.72e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.03   | 5.04e-13  1.52e-13  5.47e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.67e-13  1.37e-13  6.94e-14 |
 G13  |   288     0     3    44    0.03   | 4.99e-13  6.72e-14  2.93e-14 |
 IENG |   280     0     0   279    0.03   | 5.35e-13  1.45e-13  1.21e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.03   | 3.46e-13  9.92e-14  1.12e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.92e-13  1.31e-13  8.52e-14 |
 G28  |   288     0     1   101    0.02   | 5.37e-13  7.36e-14  1.08e-13 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.52e-13  1.20e-13  8.96e-14 |
 YAKT |   272     0     0   141    0.02   | 4.65e-13  1.53e-13  5.82e-14 |
 G17  |   288     0     0   288    0.02   | 3.70e-13  1.29e-13  1.53e-13 |
 SFER |   195     0     0    50    0.01   | 4.16e-13  1.02e-13         - |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.69e-13  2.32e-13  5.31e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.83e-13  1.94e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  4.11e-13  1.69e-13 |
 BAHR |   288     0     2    90    0.01   | 4.26e-13  3.27e-13  9.22e-14 |
 SYOG |   286     0     0   139    0.01   | 7.06e-13  1.71e-13  6.58e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.26e-12  4.84e-13  1.21e-13 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.00   | 1.37e-12  4.04e-13  1.72e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  4.35e-13  2.07e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  3.83e-13  1.60e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.36e-12  5.28e-13  1.28e-13 |
 GMAS |   270     0     0   264    0.00   | 1.09e-12  3.97e-13  1.32e-13 |
 KOUR |   285     0     0   284    0.00   | 1.39e-12  4.16e-13  1.43e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.00   | 1.40e-12  4.40e-13  1.70e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 1.86e-12  6.48e-13  3.88e-13 |
 G23  |   288     0     4     4    0.00   | 5.65e-13  5.89e-14  3.22e-14 |
 TNML |   288     0     0   288    0.00   | 4.04e-13  1.36e-13  1.62e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.27e-13  1.74e-13  3.60e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-14  3.74e-15  1.49e-15 |
 GOLD |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   223     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 8.39e-13  1.15e-13  4.12e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.93e-13  7.32e-14  1.39e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 5.68e-13  6.15e-14  2.82e-14 |
 G18  |   288     3     6     0    0.00   | 1.92e-12  2.21e-13  4.26e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 4.74e-13  5.94e-14  2.46e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.49e-12  5.15e-13  1.73e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.21e-13  6.94e-14  2.42e-14 |
 G11  |   288     0     4     0    0.00   | 7.35e-13  8.00e-14  5.68e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.13e-13  3.53e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.10e-13  3.21e-13 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.44e-12  7.39e-13  7.08e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   208     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     0     5     0    0.00   | 2.06e-13  7.72e-15  6.69e-15 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.97e-13  1.36e-12  2.69e-13 |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   | 1.01e-12  6.18e-13  2.79e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.78e-13  1.81e-13  5.86e-13 |
 SUTH |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 1.92e-12  9.69e-13  5.51e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 6.63e-13  6.14e-13  1.45e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 1.96e-12  5.37e-13  2.67e-13 |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   275     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOKB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.88e-13  3.97e-13  1.47e-12 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOUG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     1     0    0.00   | 2.84e-13  1.41e-12  1.65e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BREW |    83     0     0     0    0.00   | 4.21e-14  6.66e-15         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.99e-17  4.79e-16  2.88e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      NYA1      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
