
 GPS week: 1306   Day: 1   MJD: 53387                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2783      0     0.01     0.00     3.12     0.00      0
 cod |   288     0  27270    417    -0.54     0.41     0.05    17.20      0
 emr |   288     0  23362    107  2953.96    53.48     0.04    20.07      0
 esa |   288     0  18718   2533  2952.79    53.45     0.08     9.05      0
 gfz |   288     0  20184    563    -0.10    -0.02     0.04    22.11      0
 iga |    96     0   2783     18    -0.01     0.01     0.08     0.00      0
 igu |    96     0   2783      0     0.00     0.00     3.17     0.00      0
 jpl |   288     0  18868      0    -0.22     0.30     0.05    17.24      0
 ngs |    96     0   2783      8  1276.13  -987.43     2.59     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  33510   3185  2953.86    53.42     0.06    14.33      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 | -6424    51   -73    49   -26    32 -5885    40 -3566     -     4 |
    2 | -5222    51   -72   -47    66    62 -7428    82 -5578     -  -132 |
    3 |  2095  -102   -25     4    82   -69 10732    19   541     -     7 |
    4 | -2123   141   -72   -30    27     7 -1823   115 -2076     -  -230 |
    5 | -6375    22   -32    69    49   -17 -3708    -6 -4766     -   -93 |
    6 | -4014   125   -56    32   -50  -190-10608    -3 -3463     -   -11 |
    7 | -2475    -7   -51   -69   167    74  -246    88 -2156     -  -240 |
    8 |  -226   -18  -134   316   138   -30 -3415   -97  -556     -   -87 |
    9 |  2447     6   -35    31    28  -238  5677    42   319     -   -75 |
   10 |  -491    28    94   -36   101   107  2947   -62  -704     -  -223 |
   11 |   229    29  -113   -18     3    81  -840   118   827     -   -13 |
   13 |  5537   140    -9    35  -108    15  1343    47  5153     -   -68 |
   14 |  3732   -16   -38    83     5   -11   997    83  3713     -   -88 |
   15 |  -803   -84    34    26    19   164  7040   -15 -2008     -    26 |
   16 |  3612  -156    10     X   -53    29   -52   153  3993     -    71 |
   17 |  1780   112   -52    90    -5    94  4017    63  1053     -  -187 |
   18 |  3441   -17     6   -65    38  -130  -142    51  3505     -   -75 |
   19 |  3387  -120  -114  -169   135   770  1421   121  3805     -    57 |
   20 |  4039    30  -134  -136   114   -82    60    28  4087     -    28 |
   21 |  2527   -14    25   -30   -61   -91    -3   127  2592     -   -59 |
   22 | -2214  -116   192    79   -70  -151 -1360    23 -1613     -  -102 |
   23 | -2723  -103     6   -52   -53   -33 -1536    46 -2489     -   177 |
   24 |  5720    68   -99    66    76    -2 10665    87  3945     -  -207 |
   25 |  2279    63   -48    40   -60   -81 -6357    20  1245     -    30 |
   26 | -4885   141    38  -114   -19  -132 -3703   -14 -4152     -  -105 |
   27 |   845   -14  -191   357   195   -63  2185  -118   724     -  -108 |
   28 |  3572   -24  -131  -108   174   169  4252    43  3296     -   -40 |
   29 | -2744    89   -44   238   -56  -135 -1307    13 -2255     -   -89 |
   30 | -4506    72    28   120  -146  -106 -2882    71 -3427     -   -61 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -48     -     -     -     -    80     -     -   -30 |
 ALGO |     -     -  -129     X     -     -     -   173     -     -   -27 |
 AMC2 |     -   -13   146     -     -     -     -  -237     -     -    96 |
 ARTU |     -    64     -   215   -34     -     -  -133     -     -     X |
 ASPA |     -    65     -     -     -     -     -     -     -     -   -78 |
 AUCK |     -    37     -     X     -     -     -     -     -     -   -45 |
 BAN2 |     -     -   -28     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 BILI |     -   -18     -     -     X     -     -    18     -     -     X |
 BJFS |     -     -     -     -     -     -     -  -187     -     -   225 |
 BOGT |     -     -     -   215  -104     -     -     -     -     -    26 |
 BOR1 |     -   -11     9     -     -     -     -     -     -     -     X |
 BRUS |     -   -47    40     -     -     -     -     -     -     -     X |
 CAGZ |     -   106     -     -     -     -     -     -     -     -  -128 |
 CAS1 |     -   -19     -   114   -44     -     -     4     -     -    13 |
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -  -194     -     -   233 |
 COCO |     -   -38     -    91    48     -     -   -77     -     -     8 |
 CRO1 |     -     -   145   -78   -85     -     -    76     -     -  -114 |
 DAEJ |     -    18   -22     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 DAKA |     -    21     -     -    58     -     -   -96     -     -     - |
 DGAR |     -   -47     -     -    41     -     -    31     -     -   -44 |
 DRAO |     -    45   -23     -     -     -     -    12     -     -   -36 |
 DWH1 |     -   225   -80     -     -     -     -     -     -     -  -157 |
 FAIR |     -     -    27   -58    -3     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -    74  -275  -130   181     -     -     -     -     -     X |
 GODE |     -     -    92    -1     -     -     -     -     -     -  -129 |
 GOLD |     -   -42     -   174     -     -     -   -50     -     -     X |
 GRAZ |     -   -72   132     -     -     -     -     -     -     -   -99 |
 GUAM |     -    41     -  -506   189     -     -  -229     -     -   234 |
 HARB |     -   -27     -     -     -     -     -     -     -     -    32 |
 HOB2 |     -    57    54    94  -104     -     -    22     -     -   -71 |
 HOFN |     -     -     -     -   -85     -     -     -     -     -   131 |
 HRAO |     -   -66     -     -   -50     -     -    57     -     -    85 |
 IENG |     -  -157   135     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    33     -    -8   -23     -     -     -     -     -     - |
 JAB1 |     -   -31     -     X     -     -     -    31     -     -     - |
 JPLM |     -     -     4     -  -114     -     -     -     -     -   170 |
 KERG |     -     -   117  -275   -36     -     -     -     -     -    34 |
 KGN0 |     -   -75    11     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 KIRU |     -   -93     -     -     -     -     -   138     -     -   -54 |
 KIT3 |     -     -     -  -100    41     -     -     -     -     -     X |
 KOKB |     -   -82   166     -   -97     -     -   -57     -     -    84 |
 KOUR |     -   192     -  -288   -21     -     -     -     -     -   -12 |
 LPGS |     -   -47   175  -244     -     -     -     -     -     -   -34 |
 MAD2 |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -   -31 |
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -    34     -     -   -41 |
 MAS1 |     -    -4    94  -370   -30     -     -    61     -     -    79 |
 MATE |     -     -     -  -378     -     -     -     -     -     -   238 |
 MAW1 |     -   102     -     -  -111     -     -     -     -     -    48 |
 MBAR |     -    -8     -     -  -117     -     -    35     -     -   147 |
 MCM4 |     -    93  -276     -   172     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -     -   -97     -     -     -     -     -     -     -   136 |
 METS |     -  -181    83     -     -     -     -     -     -     -   102 |
 MIZU |     -     -  -151   400     -     -     -     -     -     -   -41 |
 MSKU |     -    51     -     -   -39     -     -     -     -     -     - |
 NLIB |     -   -25     -     -     -     -     -    44     -     -   -24 |
 NNOR |     -     -   118  -380     -     -     -     -     -     -    74 |
 NOT1 |     -   -58     -     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 NPLD |     -  -109     -     -     -     -     -     -     -     -   131 |
 NRC1 |     -     -    68     -   -63     -     -     -     -     -     3 |
 NTUS |     -   -67     -    40     -     -     -  -133     -     -   215 |
 NYA1 |     -    67     -     -   -66     -     -     -     -     -    21 |
 ONSA |     -     -   -91   201     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    88     -     -   -68     -     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -44     X   142     -     -   -73     -     -   -70 |
 PIE1 |     -  -307     0   414     -     -     -     -     -     -   125 |
 PRDS |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 QAQ1 |     -     -    -6     -     -     -     -     -     -     -     9 |
 REYK |     -   -12     -     -     -     -     -     7     -     -     6 |
 RIOG |     -    20     -     -   -64     -     -     -     -     -    70 |
 SANT |     -    17     -     X   -13     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -    73     -     -     -     -  -158     -     -    88 |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -  -105     -     -   126 |
 SFER |     -   -75    65     -     -     -     -     -     -     -     - |
 SPT0 |     -  -203   106     -     -     -     -     -     -     -    95 |
 STJO |     -     -    18     -   -74     -     -    74     -     -     X |
 STR1 |     -     -   -43     -     -     -     -     -     -     -    61 |
 SUTH |     -  -127     -     -     -     -     -     -     -     -   152 |
 THTI |     -     -   174   -47   -56     -     -     -     -     -  -129 |
 THU3 |     -   -82    25     -   160     -     -     -     -     -  -184 |
 TIDB |     -    37   -83   290     -     -     -     -     -     -  -111 |
 TIXI |     -    25     -     -     -     -     -   -25     -     -     X |
 TLSE |     -     -   -20     -     -     -     -     -     -     -    29 |
 TOW2 |     -    73     -     -   -80     -     -    51     -     -   -25 |
 TRO1 |     -   181     -     -  -141     -     -     -     -     -     X |
 TSKB |     -   -92     0   150   -28     -     -     -     -     -    60 |
 TWTF |     -  -110     0     -     -     -     -     -     -     -   132 |
 UNSA |     -     -     -    -6    17     -     -     -     -     -   -23 |
 URUM |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 USN3 |     -   113     -     -     -     -     -   -61     -     -   -62 |
 USNO |     -    11     2     -     -     -     -     -     -     -   -16 |
 USUD |     -     -    10   -22     -     -     -     -     -     -     X |
 VILL |     -   -13     -    54   -65     -     -     -     -     -    82 |
 WHIT |     -     X     -     -     -     -     -   -45     -     -    54 |
 WILL |     -   -24    78     -     -     -     -     -     -     -   -80 |
 WTZR |     -    -3   216  -136     -     -     -  -119     -     -   -71 |
 WUHN |     -     -   -22     -    60     -     -     -     -     -   -62 |
 YAR2 |     -     -    -9     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 YEBE |     -     -    74     -     -     -     -  -134     -     -    58 |
 YELL |     -   109   -72     X     X     -     -     -     -     -     1 |
 YSSK |     -     4     -     -     -     -     -    -4     -     -     - |
 ZIMM |     -    24     -     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 ZWE2 |     -    17     -     -   -13     -     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  6657    59    26   155    27    50  5084    38  4684     -    60 |  288   3.75
    2 |  4321    62    35    80    58    76  4879    64  3954     -    44 |  288   0.45
    3 |  4881    61    33    36    23    53  2215    57  3941     -    48 |  288   1.56
    4 |  1376    60    34   104    27    75  1319    53  1327     -    49 |  288   0.82
    5 |  2416    33    27    31    19    44  3272    25  3517     -    46 |  288   2.94
    6 |  1411    17    29    39    20    91  6048    25  1199     -    56 |  288   1.48
    7 |  1167    46    29    63    16    53  1239    36  1008     -   103 |  288   0.51
    8 |  3114   122    43   197    78   121  2780   116  3151     -    93 |  288   3.01
    9 |  3770   171    72    89    56   162  3385    62  3449     -   100 |  288   2.32
   10 |  4749    50    31    55    26   121  4629    31  3479     -    46 |  288   2.97
   11 |  1624    68    37    60    42    53   607    47  1800     -   104 |  288   0.45
   13 |   800    46    46    71    33    48   902    56   525     -    89 |  288   0.27
   14 |   651    45    53    49    24    94   280    28   592     -    48 |  288   0.20
   15 |  8594    40    41    57    33    65  8376   122  5595     -    86 |  288   3.27
   16 |  1249    32    29     X    19    52   473    33   987     -    56 |  288   0.21
   17 |  1453    64    76    86    63   102  4447    64  2368     -    75 |  287   1.84
   18 |   736    67    72    88    53    51   419    39   634     -   182 |  288   0.35
   19 |   510    44    27   160    23    27   299    33   348     -    65 |  288   0.16
   20 |  1494    45    44    83    36   126   419    69  1240     -    59 |  288   0.33
   21 |  1479    67    63    44    55    54   471    33  1373     -    86 |  288   0.30
   22 |   940    74    40    46    60    40   584    64   881     -   136 |  288   0.26
   23 |  1061    52    85    38    42    75  1111    62   907     -    94 |  288   0.29
   24 |  4797    54    24    84    38    55  5122    63  4672     -    33 |  288   3.37
   25 |  4126    94    36    60    27    37  3308    57  3492     -    73 |  288   1.55
   26 |  1018    60    26    89    26   101  2080    51  1061     -    54 |  288   0.66
   27 |  1572    88   108   146   107   147  1554   133  1429     -   100 |  288   0.63
   28 |   618    69    46    54    80    76  3015    39  1546     -    67 |  288   0.55
   29 |   930    44    34   106    28    66  1015    26   915     -    54 |  288   0.81
   30 |  2657    54    89    56    26    58  1003    30  2518     -    71 |  288   0.62
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    19     -     -     -     -    18     -     -    17 |  288   0.03
 ALGO |     -     -    23     X     -     -     -    29     -     -    11 |  288   0.01
 AMC2 |     -    34    23     -     -     -     -    23     -     -    28 |  288   0.03
 ARTU |     -    27     -    29    15     -     -    16     -     -     X |  288  10.74
 ASPA |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    17 |  168    >>>
 AUCK |     -    40     -     X     -     -     -     -     -     -    48 |  264   9.73
 BAN2 |     -     -    34     -     -     -     -     -     -     -    48 |  286  16.99
 BILI |     -    39     -     -     X     -     -    39     -     -     X |  282   7.84
 BJFS |     -     -     -     -     -     -     -    14     -     -    17 |  287   8.47
 BOGT |     -     -     -   110    47     -     -     -     -     -   109 |  264  20.90
 BOR1 |     -    67    57     -     -     -     -     -     -     -     X |  248   1.16
 BRUS |     -    34    29     -     -     -     -     -     -     -     X |  288   0.03
 CAGZ |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -    22 |  288   0.48
 CAS1 |     -    47     -    64    27     -     -    40     -     -    38 |  288   7.31
 CEDU |     -     -     -     X     -     -     -    19     -     -    23 |  288  12.90
 COCO |     -    27     -    58    44     -     -    30     -     -    37 |  288   9.96
 CRO1 |     -     -    24    32    19     -     -    40     -     -    64 |  288  22.11
 DAEJ |     -    48    26     -     -     -     -     -     -     -    36 |  287    >>>
 DAKA |     -    33     -     -    26     -     -    36     -     -     - |  288  20.66
 DGAR |     -    39     -     -    34     -     -    31     -     -    75 |  288  20.35
 DRAO |     -    20    30     -     -     -     -    18     -     -    18 |  288   0.07
 DWH1 |     -    25    24     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.78
 FAIR |     -     -    52    76    42     -     -     -     -     -     - |  252   0.39
 FORT |     -    38    36    87    38     -     -     -     -     -     X |  278   0.08
 GODE |     -     -    16    32     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.10
 GOLD |     -    17     -    78     -     -     -    34     -     -     X |  288  11.72
 GRAZ |     -    42    20     -     -     -     -     -     -     -    36 |  288    >>>
 GUAM |     -    43     -    88    42     -     -    29     -     -    38 |  288  17.04
 HARB |     -    55     -     -     -     -     -     -     -     -    66 |  287  31.69
 HOB2 |     -    21    44    84    24     -     -    32     -     -    28 |  288   0.04
 HOFN |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    28 |  286    >>>
 HRAO |     -    59     -     -    52     -     -    31     -     -    51 |  288   0.14
 IENG |     -    32    27     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.61
 IISC |     -    35     -    77    17     -     -     -     -     -     - |  288  28.38
 JAB1 |     -    28     -     X     -     -     -    28     -     -     - |  264  22.71
 JPLM |     -     -    35     -    23     -     -     -     -     -    23 |  288   8.62
 KERG |     -     -    44    70    50     -     -     -     -     -   116 |  288   2.01
 KGN0 |     -    27    15     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   0.47
 KIRU |     -    30     -     -     -     -     -    59     -     -    77 |  288   7.10
 KIT3 |     -     -     -    45    18     -     -     -     -     -     X |  269  29.72
 KOKB |     -    51    49     -    37     -     -    38     -     -    40 |  288   0.15
 KOUR |     -    33     -    57    30     -     -     -     -     -    35 |  288   1.81
 LPGS |     -    53    56    61     -     -     -     -     -     -    42 |  288  20.51
 MAD2 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.06
 MANA |     -     -     -     -     -     -     -    27     -     -    33 |  244    >>>
 MAS1 |     -    28    26    44    21     -     -    31     -     -    49 |  288   1.84
 MATE |     -     -     -    65     -     -     -     -     -     -    41 |  288   0.21
 MAW1 |     -    44     -     -    18     -     -     -     -     -    57 |  288   8.63
 MBAR |     -    32     -     -    62     -     -    33     -     -    60 |  288  15.55
 MCM4 |     -    60    58     -    21     -     -     -     -     -     - |  288  24.85
 MDO1 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    19 |  288  16.74
 METS |     -    23    19     -     -     -     -     -     -     -    18 |  287  19.84
 MIZU |     -     -    17    33     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.53
 MSKU |     -    25     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  287  12.30
 NLIB |     -    76     -     -     -     -     -    48     -     -    35 |  288   0.04
 NNOR |     -     -    43    92     -     -     -     -     -     -    19 |  288  14.00
 NOT1 |     -    23     -     -     -     -     -     -     -     -    28 |  288   0.10
 NPLD |     -    26     -     -     -     -     -     -     -     -    31 |  287   0.03
 NRC1 |     -     -    23     -    18     -     -     -     -     -    30 |  288   0.02
 NTUS |     -    22     -    33     -     -     -    59     -     -    65 |  288   8.89
 NYA1 |     -    19     -     -    14     -     -     -     -     -    20 |  288   0.45
 ONSA |     -     -    62   137     -     -     -     -     -     -     - |  286   0.06
 PDEL |     -    25     -     -    19     -     -     -     -     -     - |  288  53.81
 PERT |     -     -    76     X    60     -     -   113     -     -   103 |  282   3.42
 PIE1 |     -    29    45    35     -     -     -     -     -     -    69 |  288   1.53
 PRDS |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   1.00
 QAQ1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   9.20
 REYK |     -    39     -     -     -     -     -    34     -     -    18 |  288   6.93
 RIOG |     -    41     -     -    19     -     -     -     -     -    44 |  228   9.17
 SANT |     -    27     -     X    21     -     -     -     -     -     - |  287   6.50
 SCH2 |     -     -    15     -     -     -     -    17     -     -    22 |  288  43.60
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    19     -     -    23 |  288  36.41
 SFER |     -    38    32     -     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.71
 SPT0 |     -    16    16     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.03
 STJO |     -     -    26     -    28     -     -    27     -     -     X |  288   0.09
 STR1 |     -     -    24     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.59
 SUTH |     -    35     -     -     -     -     -     -     -     -    43 |  288  11.68
 THTI |     -     -   106    81   115     -     -     -     -     -    52 |  276   8.10
 THU3 |     -    27    40     -    25     -     -     -     -     -    21 |  288   8.28
 TIDB |     -    22    39    67     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.06
 TIXI |     -    29     -     -     -     -     -    29     -     -     X |  285   6.60
 TLSE |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    20 |  283   0.34
 TOW2 |     -    40     -     -    27     -     -    38     -     -    22 |  288  14.09
 TRO1 |     -    35     -     -    27     -     -     -     -     -     X |  288   8.89
 TSKB |     -    20    19    50    18     -     -     -     -     -    31 |  288   1.19
 TWTF |     -    68    31     -     -     -     -     -     -     -    65 |  288   0.06
 UNSA |     -     -     -    73    38     -     -     -     -     -    62 |  283  17.70
 URUM |     -    28     -     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288  19.45
 USN3 |     -    31     -     -     -     -     -    28     -     -    15 |  288   0.03
 USNO |     -    29    20     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   0.02
 USUD |     -     -    14    31     -     -     -     -     -     -     X |  288  10.29
 VILL |     -    36     -    29    12     -     -     -     -     -    38 |  287   3.76
 WHIT |     -     X     -     -     -     -     -    70     -     -    84 |  283  13.61
 WILL |     -    13    16     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288  33.79
 WTZR |     -    31    31    31     -     -     -    17     -     -    53 |  288   0.03
 WUHN |     -     -    33     -    35     -     -     -     -     -    81 |  287  11.38
 YAR2 |     -     -    20     -     -     -     -     -     -     -    27 |  288  15.48
 YEBE |     -     -    32     -     -     -     -    37     -     -    15 |  288   0.10
 YELL |     -   177    77     X     X     -     -     -     -     -    94 |  268   0.18
 YSSK |     -    23     -     -     -     -     -    23     -     -     - |  287   7.53
 ZIMM |     -    22     -     -     -     -     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 ZWE2 |     -    23     -     -    18     -     -     -     -     -     - |  288  11.07
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3117    50    42    78    40    81  3169    49  2591     -    57 |


 BEST CLOCK FIT: ALGO   288   0.01 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 3.45e-14  6.90e-15  2.76e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    9.93   | 3.18e-14  5.66e-15  1.79e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.51   | 3.85e-14  1.20e-14  3.12e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    7.90   | 4.42e-14  9.46e-15  2.38e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    7.22   | 3.29e-14  5.39e-15  2.51e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    6.82   | 3.31e-14  6.51e-15  2.27e-15 |
 ONSA |   286     0     0   284    6.40   | 3.91e-14  1.15e-14  5.25e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    6.23   | 3.72e-14  8.89e-15  2.53e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    5.62   | 4.55e-14  6.34e-15  1.56e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.29   | 6.93e-14  1.40e-14  5.76e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    3.83   | 6.63e-14  9.93e-15  1.94e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    3.29   | 3.85e-14  7.72e-15  5.74e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.92   | 3.26e-14  6.71e-15  4.39e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.67   | 3.83e-14  1.19e-14  2.45e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    2.61   | 5.81e-14  2.04e-14  5.77e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.20   | 3.86e-14  1.04e-14  4.37e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.49   | 4.62e-14  1.23e-14  2.30e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   286    1.07   | 8.86e-14  3.03e-14  1.05e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    1.05   | 3.97e-14  9.23e-15  8.92e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    0.98   | 1.25e-13  2.85e-14  1.80e-14 |
 FORT |   278     0     0   133    0.96   | 5.23e-14  1.93e-14  7.15e-15 |
 YELL |   268     1     0   264    0.63   | 5.52e-14  1.00e-14  2.21e-15 |
 TIDB |   288     1     1   150    0.46   | 1.92e-13  2.26e-14  4.90e-15 |
 FAIR |   252     1     0   249    0.36   | 2.62e-13  6.97e-14         - |
 HRAO |   288     0     0   288    0.19   | 9.41e-14  1.91e-14  1.47e-14 |
 G23  |   288     1     0   187    0.14   | 5.32e-13  6.38e-14  2.40e-14 |
 G07  |   288     1     0   287    0.11   | 2.82e-13  7.82e-14  4.02e-14 |
 MIZU |   288     1     0   287    0.10   | 3.82e-13  8.39e-14  6.50e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.09   | 3.71e-13  9.28e-14  4.03e-14 |
 NYA1 |   288     1     0   287    0.09   | 3.72e-14  3.17e-14  5.65e-14 |
 NOT1 |   288     0     0   143    0.09   | 3.12e-14  1.04e-14  9.80e-15 |
 G16  |   288     1     3    73    0.07   | 4.86e-13  5.74e-14  2.01e-14 |
 G26  |   288     1     0   287    0.07   | 3.72e-13  1.22e-13  8.13e-14 |
 G27  |   288     1     0   287    0.07   | 3.79e-13  1.10e-13  7.14e-14 |
 DWH1 |   288     1     0   287    0.05   | 5.09e-13  1.70e-13  4.93e-14 |
 BOR1 |   248     1     0   245    0.05   | 4.24e-13  1.20e-13         - |
 G30  |   288     1     0   287    0.05   | 3.05e-13  9.16e-14  7.39e-14 |
 IENG |   288     1     0   287    0.04   | 5.49e-13  1.55e-13  5.25e-14 |
 G06  |   288     1     0   287    0.04   | 4.91e-13  1.83e-13  1.19e-13 |
 TLSE |   283     0     0   138    0.04   | 4.03e-13  8.22e-14  2.63e-14 |
 G04  |   288     1     0   287    0.03   | 4.57e-13  1.30e-13  1.01e-13 |
 G22  |   288     1     3    51    0.03   | 6.96e-13  6.25e-14  2.36e-14 |
 G29  |   288     1     0   287    0.03   | 4.14e-13  1.32e-13  9.92e-14 |
 SFER |   287     0     0   142    0.03   | 3.40e-13  1.12e-13  7.80e-14 |
 CAGZ |   288     1     2    93    0.02   | 5.89e-13  1.12e-13  4.81e-14 |
 G17  |   287     1     0   285    0.02   | 7.06e-13  2.11e-13  1.79e-13 |
 KOKB |   288     0     1   158    0.01   | 5.99e-14  2.01e-14  8.29e-15 |
 TSKB |   288     1     0   287    0.01   | 1.05e-12  2.84e-13  1.18e-13 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.38e-13  1.68e-13  5.94e-14 |
 G11  |   288     1     3    26    0.01   | 6.84e-13  7.95e-14  4.67e-14 |
 KERG |   288     1     0   260    0.01   | 1.36e-12  3.61e-13  1.77e-13 |
 KOUR |   288     1     0   287    0.01   | 1.44e-12  4.55e-13  1.31e-13 |
 G25  |   288     1     0   287    0.01   | 1.33e-12  4.41e-13  1.59e-13 |
 G09  |   288     1     0   287    0.01   | 1.46e-12  4.24e-13  2.25e-13 |
 G03  |   288     1     0   287    0.01   | 1.32e-12  5.24e-13  1.09e-13 |
 G10  |   288     1     0   287    0.00   | 1.34e-12  4.31e-13  3.47e-13 |
 PRDS |   288     0     0   143    0.00   | 1.51e-12  3.89e-13  7.78e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.02e-14  3.79e-15  8.73e-16 |
 RIOG |   228     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 7.17e-13  7.38e-14  3.33e-14 |
 G24  |   288     1     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.40e-13  3.74e-13 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.58e-13  1.04e-13  2.94e-14 |
 G20  |   288     1     5     0    0.00   | 6.08e-13  7.16e-14  2.90e-14 |
 G19  |   288     2     5     0    0.00   | 6.98e-13  8.87e-14  1.96e-14 |
 G18  |   288     1     6     0    0.00   | 1.52e-12  1.32e-13  3.10e-14 |
 G15  |   288     1     0     0    0.00   | 1.56e-12  6.05e-13  3.42e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 6.82e-13  6.92e-14  2.14e-14 |
 G13  |   288     1     5     0    0.00   | 5.13e-13  5.68e-14  2.33e-14 |
 G08  |   288     1     0     0    0.00   | 1.35e-12  5.40e-13  3.24e-13 |
 G05  |   288     1     0     0    0.00   | 1.35e-12  4.62e-13  4.06e-13 |
 G02  |   288     1     5     0    0.00   | 5.01e-13  5.16e-14  3.41e-14 |
 G01  |   288     1     0     0    0.00   | 1.63e-12  6.03e-13  3.40e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YEBE |   288     1     5     0    0.00   | 2.16e-13  1.11e-14  1.17e-14 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   287     1     0     0    0.00   | 1.16e-12  7.37e-13  4.07e-13 |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     1     0     0    0.00   | 4.00e-13  2.14e-13  6.37e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   282     1     0     0    0.00   | 1.92e-12  6.68e-13  2.47e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     1     0     0    0.00   | 1.82e-12  5.34e-13  1.65e-13 |
 MANA |   244     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   269     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.29e-13  3.06e-13  9.34e-13 |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CRO1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     1     0     0    0.00   | 2.49e-13  5.76e-13  9.92e-13 |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   168     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.82e-17  3.39e-16  2.04e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NOT1      NRC1      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
