
 GPS week: 1317   Day: 2   MJD: 53465                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2688      0     0.36    -0.66     2.42     0.00      0
 cod |   288     0  28217    309     0.43    -1.18     0.04    13.89      0
 emr |   288     0  23628      1     3.79     0.33     0.03    25.81      0
 esa |   288     0  18821   1859  3525.17    79.18     0.05     9.34      0
 gfz |   288     0  29569    669    -0.09    -0.49     0.03    21.83      0
 iga |    96     0   2688      0     0.38    -0.67     0.07     0.00      0
 igu |    96     0   2592      0     0.39    -0.71     2.79     0.00      0
 jpl |   288     0  19520    162    -1.94    -0.36     0.03    18.61      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  35900   4373     3.76     0.32     0.05    10.52      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -268   -41    -2   -17    19    22-10746   -11     -    55 |
    2 | -2064   -16   -62   125    22   -54  -445    31     -   -39 |
    3 | -8471    23   -35   -14    68  -136  -691   -25     -   -24 |
    4 | -1516    52     9  -106    -2    39  3472    13     -   -16 |
    5 |  4268    56   -82    -3    49   104 13243    41     -   -46 |
    6 | -3052    57  -133    38    90  -194-11562    69     -   -91 |
    8 |   -70   -17     9    57    55    79  1658   -56     -   -67 |
    9 | -1700    26   -48  -192    95   -78  8181     8     -    42 |
   10 | -3328   -49   161   -28     7    27 -5169   -95     -  -152 |
   11 |   382     5   -95   -32    65  -103 -1436    72     -    -8 |
   13 |  5764   110  -163   -36   110     1 -3109    90     -   -95 |
   14 |   838    46  -141   -45   146    44  -461    18     -   -10 |
   15 | -4526   -93    48   -10    56    91  2640    32     -  -163 |
   16 |  2323  -101  -116   -60    27   -96   173   243     -   -16 |
   18 |  2465    18   -88   -19    63    -8 -1057    52     -   -14 |
   19 |  3633   171  -256     X    66   165   678   145     -     7 |
   20 |  3439   -28  -101  -116    99   119  -326    62     -    73 |
   21 |  2230   -49  -108   188    30    46  -479   130     -  -106 |
   22 | -4929   -81   -67   -53   136  -103 -3624    38     -   -31 |
   23 | -1188    34   -94    18   -14   -11  -146    89     -    42 |
   24 | -3407   -79    55   106     5    64  1758   -22     -   -97 |
   25 |  1335    15   -92   -84   116   -50  6854    50     -   -49 |
   26 | -1297    28   -84   -57    94   -61 -1473     6     -    13 |
   27 |  3021   -38   -43   -24   154    -8    82    -9     -  -127 |
   28 |  6425   -43   -51    69    93   198  3788   -32     -   -16 |
   29 | -1222   -47   -72    12    82   -59   857    24     -    15 |
   30 | -1138    97  -152    63    41   -40 -2659    87     -   -49 |
   31 |  2054    75     6     9    18     2     -  -106     -    28 |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALRT |     -   -88     -     -    56     -     -     -     -     - |
 AMC2 |     -  -125   175     -     -     -     -  -268     -   208 |
 ARTU |     -   133     -   109   -40     -     -  -106     -     X |
 ASC1 |     -     X     -     -   134     -     -  -157     -     X |
 ASPA |     -     -     -     -     -     -     -   -84     -   149 |
 AUCK |     -     -     -     -    -1     -     -     -     -     2 |
 BAHR |     -   -74   108     -   -33     -     -   -47     -   -15 |
 BAN2 |     -     -    12     -     -     -     -     -     -   -28 |
 BILI |     -    83     -     -   -17     -     -   -42     -     X |
 BOGT |     -   116     -   146   -23     -     -  -151     -    33 |
 BOR1 |     -   162     1     -   -58     -     -     -     -   -93 |
 BREW |     -     -     1     -     -     -     -     -     -    -2 |
 BRMU |     -     -     -     -    39     -     -     -     -   -81 |
 BRUS |     -   -39    84     -     -     -     -  -136     -    86 |
 CAGZ |     -   102     -     -     -     -     -     -     -  -134 |
 CAS1 |     -    20     -     0   -12     -     -   -12     -    20 |
 CEDU |     -     -     -   322     -     -     -     X     -  -286 |
 CHAT |     -   -61     -     -    39     -     -     -     -    -2 |
 CHUR |     -     4   114     -  -145     -     -     -     -    27 |
 COCO |     -   -95     -     X    47     -     -    24     -   -10 |
 CORD |     -    83     -     -   -43     -     -   -12     -     - |
 DAKA |     -   134     -     -   -82     -     -    -4     -     - |
 DGAR |     -   -87     -     -    65     -     -    57     -  -121 |
 DRAO |     -   153   -94   217  -118     -     -    59     -   -21 |
 DUBO |     -     -     -     -    27     -     -   -32     -     - |
 DWH1 |     -   141   -14     -     -     -     -     -     -  -151 |
 FAIR |     -     -    76     9  -108     -     -    18     -     - |
 FORT |     -     -  -107   -60   151     -     -     -     -     X |
 GLPS |     -    70     -     -    54     -     -  -115     -     X |
 GODE |     -     -    70   -13  -100     -     -     -     -    47 |
 GOLD |     -   106     -     X   -47     -     -   -24     -     X |
 GRAZ |     -  -359   193     -     -     -     -     -     -     - |
 GUAM |     -   -10     -     X    18     -     -     -     -   -28 |
 GUAT |     -     -     -     -   -69     -     -     -     -   143 |
 HOB2 |     -   -24   -25     -    -8     -     -   115     -   -92 |
 HOFN |     -     -     -     -   -46     -     -    54     -     - |
 HRAO |     -     -     -     -   -94     -     -     -     -   195 |
 IENG |     -  -112    60     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -    61     -   -40   -22     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -     -   130  -358     -     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -   -94     -     -    15     -     -    64     -   -22 |
 JAB1 |     -    24     -     -   -15     -     -     -     -     - |
 JOZE |     -     -     -     -     1     -     -     -     -    -1 |
 JPLM |     -     -   112     -  -180     -     -     -     -    99 |
 KARR |     -    81     -     -   -51     -     -     -     -     - |
 KERG |     -     -   -49    -9    62     -     -     -     -     - |
 KGN0 |     -   -29    53     -     -     -     -     -     -   -92 |
 KIRU |     -   -29     -     -     -     -     -     2     -    36 |
 KIT3 |     -     -     -   -61    75     -     -     -     -  -101 |
 KOKB |     -     1    93     -   -97     -     -   -15     -    -2 |
 KOSG |     -  -103     -     -     -     -     -     -     -   136 |
 KOUR |     -   -42     -   -43    -3     -     -   -39     -   171 |
 LHAS |     -     -     -     -    11     -     -   -69     -    99 |
 LPGS |     -   -20    58  -154     X     -     -     -     -    21 |
 MAC1 |     -    83     -   161  -255     -     -     -     -   263 |
 MAD2 |     -     -    29     -     -     -     -     -     -   -70 |
 MALI |     -    -4     -     5     -     -     -     -     -     - |
 MAS1 |     -     -   121    -7  -102     -     -   -78     -    60 |
 MATE |     -     -     -   125   -74     -     -     -     -    42 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -60     -     -    36     -    62 |
 MBAR |     -    24     -     -     6     -     -  -125     -   185 |
 MCM4 |     -   123   -66     -     X     -     -     -     -     - |
 METS |     -  -116    61     -     -     -     -     -     -     2 |
 MIZU |     -     -    36  -178     -     -     -     -     -    63 |
 MKEA |     -   193     -    72  -154     -     -     -     -     X |
 NISU |     -   -74     -     -    47     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -   -93     -     -     -     -   192 |
 NNOR |     -     -    -9   -67     -     -     -     -     -    82 |
 NPLD |     -  -116    54     -     -     -     -     -     -    21 |
 NRC1 |     -     -    43     -   -93     -     -     -     -    88 |
 NSSP |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    24 |
 NTUS |     -   -51     -  -133    37     -     -     -     -   109 |
 NYA1 |     -    79     -     -     -     -     -     -     -  -104 |
 NYAL |     -     -    -1     -     1     -     -     -     -     X |
 OHI2 |     -    53     -   -89   -30     -     -    40     -     X |
 ONSA |     -   -99    24   174   -47     -     -     -     -     X |
 OPMT |     -   -54    29     -     -     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    19     -     -   -12     -     -     -     -     - |
 PERT |     -     -   -30     X     -     -     -     0     -    76 |
 PETP |     -   -39     -     -    25     -     -     -     -     X |
 PIE1 |     -     -    94    21  -162     -     -   -46     -   168 |
 POL2 |     -     -     -     -    27     -     -     -     -   -55 |
 POTS |     -    63     -     -   -40     -     -     -     -     X |
 PRDS |     -     -   -28     -     -     -     -     -     -    68 |
 PTBB |     -    12     2     -     -     -     -     -     -   -22 |
 QAQ1 |     -     -   -21     -     -     -     -     -     -    51 |
 RBAY |     -     -     -     -   -93     -     -     -     -   192 |
 RESO |     -    53     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 RIOG |     -     -    28     -     -     -     -     -     -   -69 |
 SCUB |     -   156     -     -     -     -     -  -116     -     - |
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    30     -   -53 |
 SHAO |     -     -     -     -  -117     -     -   173     -   -63 |
 SPT0 |     -  -158    79     -     -     -     -     -     -    15 |
 STJO |     -     -    29     -   -44     -     -    11     -     X |
 STR1 |     -     -     8     -     -     -     -     -     -   -19 |
 SUTH |     -   -39     -     -     -     -     -     -     -    51 |
 THTI |     -     -    16   -97    25     -     -     -     -    -5 |
 THU3 |     -  -102    48   192   112     -     -     -     -  -385 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    41     -   -73 |
 TIDB |     -     -    -1   110     8     -     -     -     -  -110 |
 TIXI |     -   -68     -     -    43     -     -     -     -     X |
 TLSE |     -     -    -6     -     -     -     -     -     -    15 |
 TOW2 |     -   -26     -     -    17     -     -    21     -   -38 |
 TRO1 |     -   -30     -     -     -     -     -     -     -    40 |
 TROM |     -     -     -     -   -31     -     -     -     -    65 |
 TSKB |     -   -78    29    13    22     -     -     -     -   -26 |
 TWTF |     -  -152    72     -     -     -     -     -     -    24 |
 UNSA |     -     -     -   -58   -34     -     -     -     -   121 |
 USN3 |     -    20     -     -     -     -     -    -3     -   -21 |
 USNO |     -   -50    -8     -     -     -     -     -     -    86 |
 USUD |     -     -   -44   122     -     -     -     -     -     X |
 VILL |     -     -     -     X   -77     -     -     -     -   159 |
 WHIT |     -     2     -     -     -     -     -     -     -    -2 |
 WILL |     -    -5    41     -     -     -     -     -     -   -95 |
 WTZR |     -   -16   110    33  -100     -     -     -     -   -72 |
 WUHN |     -     -   -26     -   221     -     -     -     -  -395 |
 YAR2 |     -    -8    21     -   -13     -     -     -     -   -14 |
 YEBE |     -     -    35     -     -     -     -   -70     -    37 |
 YELL |     -   299     3  -202  -101     -     -     -     -    13 |
 YSSK |     -   -14     -     -     -     -     -    11     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  4513    48    18    42    13    36  7000    19     -    40 |  288   4.07
    2 |  1059    53    18    67    43    41   612    32     -    44 |  288   0.24
    3 |  2381   115    74    82    51   163  1591    51     -    42 |  288   1.65
    4 |  1253    31    55    38    53    33  1928    37     -    38 |  288   0.96
    5 |  4655    44    25    46    22    56  4848    15     -    70 |  288   2.26
    6 |  2540    53    26    39    21    55  6376    26     -    96 |  288   0.93
    8 |  2028    30    25    30    45   126  2063    33     -    72 |  288   1.64
    9 |  2709    43    13    68    25    31  4158    26     -    70 |  288   2.40
   10 |  2914    86    21    39    17    90  3170    34     -    52 |  288   2.38
   11 |   820    42    24    87    13    68   454    26     -    37 |  288   0.38
   13 |  1189    59    40    58    49    68  1471    25     -    69 |  288   0.44
   14 |   531    54    18    40    26    37   512    48     -    64 |  288   0.19
   15 |  3346    34    25    53    12    64  3388    21     -    77 |  288   3.30
   16 |   487    67    20    74    16    80   588    28     -    58 |  288   0.33
   18 |  1008    48    27    59    22    49   466    17     -    61 |  288   0.34
   19 |   488    48    16     X    32    75   865    23     -    54 |  288   0.25
   20 |   347    51    18    41    16    49   417    25     -    89 |  288   0.21
   21 |   598    46    18    52    20    75   671    17     -    47 |  288   0.30
   22 |   661    53    19    58    23    83  1105    22     -    72 |  288   0.34
   23 |   657    58    30    54    21    44   711    35     -    43 |  288   0.27
   24 |  3293    47    23    78    16   130  3275    20     -    64 |  288   2.91
   25 |  5146    42    24    66    19    58  2430    23     -    46 |  288   2.53
   26 |   794    51    24    55    25    34   614    32     -    57 |  288   0.65
   27 |  1715    36    22    93    19    40  1129    31     -    77 |  288   0.95
   28 |  3291    43    61    64    27    77  3699    24     -    53 |  288   1.07
   29 |  1576    47    19    48    21    58  1303    26     -    47 |  288   1.37
   30 |  2558    44    20    55    20    35  2972    18     -    69 |  288   1.04
   31 |  3426    65    34    45    30    90     -    28     -    94 |  288   0.54
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALRT |     -    18     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   5.92
 AMC2 |     -    23    13     -     -     -     -    19     -    37 |  288   0.04
 ARTU |     -    39     -    32    17     -     -    17     -     X |  284   7.25
 ASC1 |     -     X     -     -    65     -     -    76     -     X |  195    >>>
 ASPA |     -     -     -     -     -     -     -    37     -    66 |  278    >>>
 AUCK |     -     -     -     -    24     -     -     -     -    51 |  264  16.06
 BAHR |     -    48    34     -    29     -     -    29     -    58 |  288   0.70
 BAN2 |     -     -    35     -     -     -     -     -     -    86 |  212  14.79
 BILI |     -    20     -     -    10     -     -    17     -     X |  286   7.21
 BOGT |     -    39     -    31    24     -     -    34     -    54 |  288  17.65
 BOR1 |     -    32    18     -    26     -     -     -     -    15 |  288   0.51
 BREW |     -     -     9     -     -     -     -     -     -    23 |  288   0.04
 BRMU |     -     -     -     -    13     -     -     -     -    27 |  287    >>>
 BRUS |     -    31    13     -     -     -     -    11     -    37 |  288   0.06
 CAGZ |     -    26     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288   0.96
 CAS1 |     -    42     -    42    24     -     -    22     -    72 |  288   5.86
 CEDU |     -     -     -    26     -     -     -     X     -    23 |  162  13.82
 CHAT |     -    37     -     -    22     -     -     -     -    64 |  287  17.10
 CHUR |     -    57    72     -    60     -     -     -     -    31 |  286   0.09
 COCO |     -    50     -     X    46     -     -    62     -   100 |  268    >>>
 CORD |     -    38     -     -    10     -     -    25     -     - |  288  17.38
 DAKA |     -    26     -     -    20     -     -    33     -     - |  288  16.81
 DGAR |     -    28     -     -    35     -     -    21     -    67 |  288  26.03
 DRAO |     -    49    13    61    26     -     -    23     -   109 |  287 564.77
 DUBO |     -     -     -     -    21     -     -    25     -     - |  288  73.44
 DWH1 |     -    37    27     -     -     -     -     -     -    27 |  288   1.32
 FAIR |     -     -    19    39    32     -     -    50     -     - |  286  26.87
 FORT |     -     -    36    93    38     -     -     -     -     X |  288   0.10
 GLPS |     -    38     -     -    23     -     -    44     -     X |  282  23.32
 GODE |     -     -    21    48    13     -     -     -     -    14 |  288   0.25
 GOLD |     -    60     -     X    17     -     -    39     -     X |  288  14.13
 GRAZ |     -    38    21     -     -     -     -     -     -     - |  288   8.12
 GUAM |     -    69     -     X    55     -     -     -     -    54 |  288  15.06
 GUAT |     -     -     -     -    33     -     -     -     -    69 |  288    >>>
 HOB2 |     -    47    25     -    31     -     -    39     -    46 |  288   0.14
 HOFN |     -     -     -     -    56     -     -    65     -     - |  229    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    38 |  288   0.59
 IENG |     -    32    17     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.32
 IISC |     -    25     -    42    18     -     -     -     -     - |  288  30.11
 IRKT |     -     -    11    30     -     -     -     -     -     - |  288   0.09
 ISPA |     -    47     -     -    38     -     -    49     -    28 |  288  22.62
 JAB1 |     -    28     -     -    18     -     -     -     -     - |  264  17.58
 JOZE |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    33 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    11     -    15     -     -     -     -    19 |  288  17.72
 KARR |     -    36     -     -    23     -     -     -     -     - |  286  12.74
 KERG |     -     -    20    58    23     -     -     -     -     - |  288   1.20
 KGN0 |     -    26    15     -     -     -     -     -     -    39 |  287   0.53
 KIRU |     -    40     -     -     -     -     -    35     -    42 |  288   7.66
 KIT3 |     -     -     -    51    21     -     -     -     -    23 |  288  12.16
 KOKB |     -    30    30     -    27     -     -    48     -    64 |  288   0.11
 KOSG |     -    16     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288  13.16
 KOUR |     -    68     -    46    37     -     -    36     -    31 |  288   1.71
 LHAS |     -     -     -     -    10     -     -    18     -    19 |  288  10.68
 LPGS |     -    26    14    49     X     -     -     -     -    41 |  288  21.77
 MAC1 |     -    31     -    60    49     -     -     -     -    50 |  288  12.73
 MAD2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -    32 |  288   0.10
 MALI |     -    46     -    69     -     -     -     -     -     - |  264  26.36
 MAS1 |     -     -    18    35    17     -     -    24     -    47 |  288   2.89
 MATE |     -     -     -    39    18     -     -     -     -    45 |  288   0.10
 MAW1 |     -     -     -     -    37     -     -    48     -    83 |  279   6.97
 MBAR |     -    74     -     -    58     -     -   101     -    59 |  288  22.16
 MCM4 |     -    66    36     -     X     -     -     -     -     - |  287  39.00
 METS |     -    23    12     -     -     -     -     -     -    23 |  287   7.40
 MIZU |     -     -    21    79     -     -     -     -     -    51 |  285   0.51
 MKEA |     -    49     -    43    22     -     -     -     -     X |  288  31.60
 NISU |     -    19     -     -    12     -     -     -     -     - |  288   0.05
 NKLG |     -     -     -     -    16     -     -     -     -    33 |  287    >>>
 NNOR |     -     -    17    28     -     -     -     -     -    47 |  288  12.68
 NPLD |     -    24    18     -     -     -     -     -     -    30 |  287   0.04
 NRC1 |     -     -    15     -    28     -     -     -     -    26 |  288   0.02
 NSSP |     -    14     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   7.11
 NTUS |     -    28     -    69    26     -     -     -     -    83 |  288   8.17
 NYA1 |     -    56     -     -     -     -     -     -     -    74 |  288  28.02
 NYAL |     -     -    10     -    12     -     -     -     -     X |  288   0.11
 OHI2 |     -    35     -    66    33     -     -    21     -     X |  288   7.15
 ONSA |     -    29    21    31    28     -     -     -     -     X |  288   0.04
 OPMT |     -    38    21     -     -     -     -     -     -     - |  287   0.06
 PDEL |     -    22     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  54.98
 PERT |     -     -    20     X     -     -     -    35     -    61 |  288    >>>
 PETP |     -    15     -     -    10     -     -     -     -     X |  287   8.34
 PIE1 |     -     -    11    44    21     -     -    20     -    22 |  288   0.09
 POL2 |     -     -     -     -    11     -     -     -     -    23 |  288  11.74
 POTS |     -    35     -     -    22     -     -     -     -     X |  286  14.22
 PRDS |     -     -     7     -     -     -     -     -     -    18 |  287 100.81
 PTBB |     -    37    18     -     -     -     -     -     -    31 |  288   0.33
 QAQ1 |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    35 |  261   6.87
 RBAY |     -     -     -     -    21     -     -     -     -    43 |  288  55.61
 RESO |     -    13     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   7.03
 RIOG |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    34 |  189   8.77
 SCUB |     -    15     -     -     -     -     -    11     -     - |  288  15.36
 SELE |     -     -     -     -     -     -     -    15     -    27 |  288  19.29
 SHAO |     -     -     -     -    30     -     -    26     -    30 |  288  20.14
 SPT0 |     -    23    16     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.05
 STJO |     -     -    12     -    15     -     -    17     -     X |  288   0.07
 STR1 |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    52 |  288   0.70
 SUTH |     -    23     -     -     -     -     -     -     -    30 |  288   8.58
 THTI |     -     -    23    78    27     -     -     -     -    40 |  288   7.76
 THU3 |     -    15    18    47    24     -     -     -     -    43 |  288   6.68
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    27     -    47 |  288   0.29
 TIDB |     -     -    23    50    25     -     -     -     -    53 |  288   0.32
 TIXI |     -    11     -     -     7     -     -     -     -     X |  287   6.46
 TLSE |     -     -    14     -     -     -     -     -     -    35 |  287   0.40
 TOW2 |     -    40     -     -    61     -     -    36     -    84 |  288  15.58
 TRO1 |     -    17     -     -     -     -     -     -     -    22 |  210   6.86
 TROM |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    38 |  224    >>>
 TSKB |     -    45    21    49    24     -     -     -     -    40 |  288   1.94
 TWTF |     -    27    26     -     -     -     -     -     -    45 |  288   0.09
 UNSA |     -     -     -    49    36     -     -     -     -    60 |  288  20.18
 USN3 |     -    17     -     -     -     -     -    18     -    22 |  288   0.04
 USNO |     -    20    12     -     -     -     -     -     -    20 |  288   0.05
 USUD |     -     -    12    32     -     -     -     -     -     X |  288   9.78
 VILL |     -     -     -     X    16     -     -     -     -    33 |  287  12.02
 WHIT |     -    99     -     -     -     -     -     -     -   130 |  288   1.16
 WILL |     -    26    15     -     -     -     -     -     -    30 |  288  89.41
 WTZR |     -    20    18    30    27     -     -     -     -    35 |  288   0.07
 WUHN |     -     -    33     -    32     -     -     -     -    58 |  287  15.91
 YAR2 |     -    29    26     -    35     -     -     -     -    57 |  288 191.99
 YEBE |     -     -    13     -     -     -     -    12     -    29 |  288   0.17
 YELL |     -    20    22    48    46     -     -     -     -    65 |  288   0.19
 YSSK |     -    22     -     -     -     -     -    17     -     - |  286   8.32
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  2420    43    25    55    29    73  2785    33     -    53 |


 BEST CLOCK FIT: NRC1   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.98   | 3.99e-14  6.22e-15  1.35e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.98   | 3.38e-14  5.99e-15  2.29e-15 |
 SPT0 |   288     1     0   287    9.94   | 3.75e-14  6.92e-15  2.16e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.91   | 4.36e-14  7.17e-15  3.16e-15 |
 USNO |   288     0     0   287    9.77   | 3.72e-14  6.84e-15  2.60e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    8.67   | 3.42e-14  1.31e-14  4.25e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    4.56   | 7.38e-14  1.07e-14  2.22e-15 |
 CHUR |   286     0     0   285    4.54   | 6.44e-14  1.69e-14  4.72e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    3.85   | 4.71e-14  8.10e-15  1.67e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    3.42   | 4.43e-14  1.18e-14  9.84e-15 |
 OPMT |   287     0     0   130    2.92   | 5.41e-14  8.59e-15  3.49e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    2.38   | 2.98e-14  6.79e-15  7.86e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    2.25   | 4.09e-14  1.36e-14  3.78e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    2.17   | 4.29e-14  1.10e-14  6.73e-15 |
 YELL |   288     3     0   285    1.97   | 3.24e-14  8.61e-15  5.81e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.84   | 5.27e-14  1.14e-14  1.05e-14 |
 WTZR |   288     0     0   288    1.72   | 3.80e-14  1.79e-14  3.19e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   143    1.69   | 4.87e-14  6.89e-15  6.28e-15 |
 NISU |   288     0     1    62    1.62   | 5.13e-14  1.00e-14  2.39e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    1.45   | 5.19e-14  1.65e-14  9.04e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    1.27   | 5.35e-14  1.14e-14  6.42e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.25   | 6.02e-14  1.29e-14  5.34e-15 |
 YEBE |   288     0     3   110    0.49   | 1.77e-13  2.79e-14  2.02e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.40   | 3.84e-14  1.26e-14  8.20e-15 |
 FORT |   288     0     0   143    0.29   | 8.74e-14  2.16e-14  6.34e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.22   | 3.69e-14  9.43e-15  2.22e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.83e-13  5.96e-14  2.63e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.14   | 3.54e-14  8.54e-15  1.06e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.12   | 1.86e-13  2.71e-14  1.81e-14 |
 NYA1 |   288     1     0   143    0.10   | 2.99e-14  9.84e-15  8.83e-15 |
 MIZU |   285     0     0   283    0.09   | 3.98e-13  1.06e-13  5.36e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.08   | 5.18e-13  6.65e-14  3.70e-14 |
 G13  |   288     4     1   171    0.07   | 5.57e-13  8.07e-14  1.82e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.07   | 9.79e-14  2.49e-14  6.38e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.06   | 3.23e-13  1.06e-13  3.92e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 4.23e-13  1.31e-13  7.91e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.05   | 2.89e-13  9.84e-14  9.63e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.05   | 4.45e-13  1.24e-13  1.02e-13 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.05   | 5.23e-13  1.38e-13  6.23e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.52e-13  1.21e-13  8.12e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.04   | 5.35e-13  1.49e-13  3.01e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.67e-13  1.29e-13  4.86e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.04   | 3.49e-13  8.59e-14  1.05e-13 |
 TLSE |   287     0     0   130    0.03   | 3.81e-13  1.28e-13  3.19e-14 |
 TID1 |   288     0     1    73    0.02   | 6.58e-14  2.00e-14  1.61e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 3.75e-13  1.16e-13  1.62e-13 |
 G31  |   288     0     1   143    0.02   | 2.05e-13  9.82e-14  5.62e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  2.42e-13  1.55e-13 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.43e-13  1.75e-13  6.00e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  3.56e-13  1.79e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.44e-12  5.10e-13  1.57e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.69e-12  3.88e-13  1.82e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.08e-12  3.45e-13  1.29e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  3.54e-13  2.73e-13 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.00   | 1.54e-12  4.43e-13  1.63e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.27e-12  3.73e-13  3.00e-13 |
 KOUR |   288     0     0   288    0.00   | 1.53e-12  4.06e-13  1.69e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   143    0.00   | 1.11e-12  2.73e-13  9.40e-14 |
 WHIT |   288     0     0   143    0.00   | 5.38e-13  2.21e-13  8.67e-14 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 4.21e-14  9.27e-15  3.20e-15 |
 CEDU |   162     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAN2 |   212     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   210     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASC1 |   195     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 8.36e-13  9.02e-14  7.23e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.34e-12  3.37e-13  3.50e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.22e-13  6.16e-14  3.50e-14 |
 G22  |   288     3     6     0    0.00   | 8.23e-13  2.34e-13  2.91e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.55e-13  1.14e-13  3.62e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.70e-13  7.33e-14  1.57e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.42e-13  7.06e-14  2.11e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  9.67e-14  3.85e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.57e-12  5.72e-13  2.60e-13 |
 G14  |   288     1     6     0    0.00   | 5.70e-13  6.63e-14  1.99e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.36e-13  7.17e-14  3.86e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.63e-13  9.78e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.35e-13  5.25e-14  1.71e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  5.65e-13  4.42e-13 |
 YAR2 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   224     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.03e-13  2.03e-13  5.67e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SELE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   189     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   287     0     1     0    0.00   | 6.58e-13  5.93e-13  2.61e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   279     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.05e-12  5.19e-13  3.82e-13 |
 MALI |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOSG |   288     1     2     0    0.00   | 8.28e-13  7.74e-13  8.62e-13 |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     1     0    0.00   | 6.27e-13  5.31e-13  1.80e-12 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   268     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.02e-17  2.42e-16  1.45e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     DRAO      AMC2      BRUS |
------------------------------------------+------------------------------+
