
 GPS week: 1342   Day: 5   MJD: 53643                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2784      0     1.29    -1.94     3.21     0.00      0
 cod |   288     0  25945    568     0.82    -1.89     0.04    15.85      0
 emr |   288     0  25987     43   155.54    21.63     0.04    17.15      0
 esa |   288     0  19379   1695   155.58    21.63     0.04    13.03      0
 gfz |   288     0  30000    546     0.75    -1.81     0.04    17.04      0
 iga |    96     0   2784      3     1.29    -1.94     0.09     0.00      0
 igu |    96     0   2688      0     1.29    -1.94     3.35     0.00      0
 jpl |   288     0  17824    349    -2.53     0.11     0.04    15.83      0
 ngs |    96     0   2784      0     1.29    -1.94     3.06     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0
 usn |   288     0  39398     28    -2.53     0.14     0.03    21.11      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
    1 |  2861   -32   -90    37   -18   -28  8326    72   846     -    35 |
    2 | -2941   172   -19  -152    98   -73   444    -5 -2790     -   -96 |
    3 | -2562   -72   -99   -17   139   -47 -2916    -3 -2565     -    35 |
    4 | -5161    24  -106  -123   176   109 -3187   118 -5575     -   -87 |
    5 |  -941    62    83  -133   -68    -4-12854   -17  -722     -    35 |
    6 | -1610  -104   -51    98    78    34 -5289     0 -1727     -    -4 |
    7 | -3570    95  -148   -16    48    -7   -92    84 -2775     -   -43 |
    8 | -3703    11  -213    56   147    49   627    84 -2612     -   -51 |
    9 | -5671    29    36    37   -20   -70-10999    14 -3543     -   -68 |
   10 | -2699    84  -165  -148    59    79 -6052   109 -3898     -    33 |
   11 |  2822  -105  -109    54   179    81  1757   153  3389     -  -126 |
   13 |  3035   -40  -151   135   229   162   681   121  3359     -  -207 |
   14 |  5613    10    44  -185    81    -4  1523    -2  5855     -     7 |
   15 |  5396  -127    24   -28    73    32 10567   -79  3202     -    93 |
   16 |  1774   -40  -124    54   162   -90  1329  -107  2300     -    47 |
   18 |  2741  -150    56   -52    41    -6   906    48  2816     -    30 |
   19 |   831   107   -35    30    29  -153  1462  -139   658     -    11 |
   20 |  1568   -13  -173    -4   -31   -82  2594   136  2266     -    76 |
   21 |  3799     3   -39    48    15    20 -1973   -56  3952     -    30 |
   22 | -8139   -84    39    19   144    99 -1066    28 -6618     -  -117 |
   23 | -1348   123   -33   126    49  -141    87   -81 -1187     -  -121 |
   24 |  1963    40   -98  -152    94   -19 -7951   232  1389     -   -68 |
   25 |   189   -33    -5    21    17   -18  9748    18  -114     -   -11 |
   26 | -3300    58  -105   184    86    75 -1823    53 -2903     -  -181 |
   27 | -2555   -45    22   190    16  -108  8237    42 -2453     -  -145 |
   28 |  7831    98  -150     5   123    60 -2867    43  5938     -   -86 |
   29 | -5613   129   105    34   -38    22     -     4 -4415     -  -175 |
   30 | -2520     8   -66   203    84   -52 -2093    38 -2611     -  -174 |
   31 | 11914   -46  -128     X   177    82 10875     5 10539     -   -27 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -   144   -84     -     -     -     -    -6     -     -   -35 |
 ALGO |     -     -    -8   -38  -174     -     -   158     -     -    51 |
 ALRT |     -  -160     -     -   -85     -     -     -     -     -   189 |
 AMC2 |     -   -52   166     -     -     -     -  -290     -     -   122 |
 AREQ |     -   -70     5     -   -45     -     -     -     -     -    84 |
 ARTU |     -   105     -    84   -30     -     -     X     -     -  -106 |
 AUCK |     -     0     -     X    30     -     -     -     -     -   -24 |
 BAHR |     -    35    44     -     -     -     -     -     -     -   -62 |
 BILI |     -    35     -     -   -16     -     -     -     -     -   -13 |
 BJFS |     -     -     -     -   -40     -     -     -     -     -    32 |
 BOGT |     -     -     -   -14     8     -     -     -     -     -     2 |
 BOR1 |     -    71    65     -   -77     -     -     -     -     -   -44 |
 BREW |     -     -    22     -     -     -     -     -     -     -   -18 |
 BRUS |     -   -71     0     -     -     -     -     -     -     -    53 |
 CAS1 |     -   -39     -    48    17     -     -     4     -     -   -17 |
 CEDU |     -     -     -   144     -     -     -     -     -     -   -89 |
 CHAT |     -  -101     -     -     2     -     -     -     -     -    74 |
 COCO |     -   -36     -   -64    36     -     -   -90     -     -   105 |
 CRO1 |     -     -    29    24    51     -     -     1     -     -   -81 |
 DAEJ |     -     X   -18     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 DARW |     -     -    52     -     -     -     -     -     -     -   -42 |
 DAV1 |     -   264     -     -     X     -     -     -     -     -  -198 |
 DGAR |     -   -66     -     -    37     -     -    31     -     -    -4 |
 DRAO |     -    87   -58     -   -47     -     -    43     -     -   -12 |
 FAIR |     -     -    44    -3   -43     -     -     -     -     -     - |
 FORT |     -     -   -11     X     -     -     -     -     -     -     9 |
 GMAS |     -     -   165     -     -     -     -     -     -     -  -134 |
 GODE |     -     -    24   -96    -9     -     -     -     -     -    47 |
 GOLD |     -    11     -   121   -45     -     -   -58     -     -    -3 |
 GRAS |     -   -27     -     -     2     -     -     -     -     -    18 |
 GRAZ |     -     -    89     -     -     -     -     -     -     -   -72 |
 GUAM |     -     -     -  -199    68     -     -     -     -     -    68 |
 GUAT |     -     -     -     -    -2     -     -     -     -     -     1 |
 HARB |     -     -     -     -   -29     -     -     -     -     -    24 |
 HERS |     -     -   -71     -     -     -     -     -     -     -    58 |
 HLFX |     -     -   -15     -     -     -     -     -     -     -    12 |
 HOB2 |     -   -13   220     -   -41     -     -   -80     -     -   -76 |
 HOFN |     -     -     -     -  -118     -     -     -     -     -    95 |
 HRAO |     -     -     -     -   -98     -     -   -27     -     -    99 |
 IENG |     -   -88    81     -     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -   -28    22     -     -     -     -     -     - |
 INVK |     -   -92     -     -     -     -     -   -14     -     -    79 |
 ISPA |     -     -     -     -    52     -     -   -75     -     -    14 |
 JOZE |     -     -     -     -    43     -     -     -     -     -   -35 |
 JPLM |     -     -    64     -  -213     -     -     -     -     -   120 |
 KERG |     -     -    78     X    38     -     -   -89     -     -   -26 |
 KGN0 |     -   -18     1     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 KOKB |     -   -44    55     -    57     -     -    -5     -     -   -54 |
 KOUR |     -   151     -    36    12     -     -     -     -     -  -146 |
 LAE1 |     -     -     -     -    -6     -     -     -     -     -     4 |
 LHAS |     -   -57     -     -   -59     -     -     -     -     -    90 |
 LPGS |     -   118    45  -206     -     -     -   -45     -     -    35 |
 MAC1 |     -     -     -     X   -21     -     -     -     -     -    17 |
 MAD2 |     -     -    -8     -     -     -     -     -     -     -     7 |
 MAG0 |     -   -18     -     -     -     -     -    18     -     -     - |
 MAS1 |     -     -    72   -74   -83     -     -    38     -     -    26 |
 MATE |     -     -     -   -47   -32     -     -     -     -     -    55 |
 MAW1 |     -     -     -     -   -16     -     -    36     -     -   -14 |
 MBAR |     -  -101     -     -    61     -     -   -93     -     -   109 |
 MCM4 |     -     3  -204   265     X     -     -     -     -     -     - |
 MDO1 |     -   134   -96     -  -251     -     -     -     -     -   180 |
 MEDI |     -     -    35     -     -     -     -     -     -     -   -29 |
 METS |     -   -17     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |
 MIZU |     -   -46   -34     -     -     -     -     -     -     -    62 |
 MKEA |     -     -     -   -31   -28     -     -     -     -     -    42 |
 NICO |     -     -     -     -    21     -     -   -23     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -     -  -109     -     -     -     -     -    88 |
 NLIB |     -   148    12     -  -155     -     -     -     -     -    22 |
 NNOR |     -     -    88  -129     -     -     -     -     -     -     5 |
 NPLD |     -  -144   102     -     -     -     -     -     -     -    25 |
 NRC1 |     -     -    -9     -    -1     -     -     -     -     -     8 |
 NRIL |     -   -22     -     -   -65     -     -   -38     -     -    97 |
 NSSP |     -    31     -     -     -     -     -     -     -     -   -23 |
 NTUS |     -  -104     -  -132    83     -     -     -     -     -    92 |
 NYA1 |     -    74     -     -     -     -     -    -6     -     -   -51 |
 NYAL |     -     -    11     -     6     -     -     -     -     -   -14 |
 ONSA |     -     -     -   -29    53     -     -   -38     -     -     - |
 PERT |     -     -     -   -27     -     -     -     -     -     -    17 |
 PIE1 |     -    -8    80  -141   -54     -     -   -63     -     -   118 |
 PIMO |     -     -     -   -10   -38     -     -     -     -     -    37 |
 POL2 |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -   -15 |
 POTS |     -     -     -     -    -6     -     -     -     -     -     5 |
 PRDS |     -   -10   -13     -     -     -     -     -     -     -    18 |
 PTBB |     -     0    72     -     -     -     -     -     -     -   -59 |
 QAQ1 |     -     -   -54     -     -     -     -     -     -     -    44 |
 RABT |     -    32     -     -     -     -     -     -     -     -   -24 |
 RBAY |     -     X     -     -  -191     -     -     -     -     -   154 |
 RESO |     -    44     -     -   -41     -     -     -     -     -     - |
 REYK |     -    13     -     -     -     -     -   -30     -     -    12 |
 RIOG |     -   -42    64   108  -115     -     -     -     -     -     6 |
 SANT |     -   -38     -    97   -38     -     -     -     -     -     - |
 SCH2 |     -     -   -25     -   -59     -     -     -     -     -    68 |
 SFER |     -    26   -24     -     -     -     -     -     -     -     - |
 STJO |     -     -   -27     -   -13     -     -    -4     -     -    35 |
 STR1 |     -     -    65     -     -     -     -     -     -     -   -52 |
 SUTH |     -  -115     -     -  -123     -     -     -     -     -   186 |
 SUTM |     -     -   151     -  -313     -     -     -     -     -   130 |
 THTI |     -     -    82  -146   161     -     -     -     -     -  -106 |
 THU3 |     -    49   -43     -   247     -     -     -     -     -  -202 |
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -     6     -     -    -5 |
 TIDB |     -     -    66   319  -175     -     -     -     -     -  -109 |
 TIXI |     -   -33     -    40     -     -     -     -     -     -     - |
 TLSE |     -     -   -17     -     -     -     -     -     -     -    14 |
 TOW2 |     -    15     -     -   -34     -     -   -19     -     -    31 |
 TRO1 |     -   -65     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |
 TROM |     -     -     -     -   -58     -     -     -     -     -    47 |
 TSKB |     -    61    30   -86    73     -     -  -122     -     -    15 |
 TWTF |     -  -118    35     -     -     -     -     -     -     -    60 |
 UNSA |     -     -     -  -145    63     -     -     -     -     -    17 |
 USN3 |     -    54    28     -     -     -     -    17     -     -   -75 |
 USNO |     -    60   -38     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 USUD |     -     -     0   -26   -76     -     -     -     -     -    77 |
 VILL |     -     -     -    43  -104     -     -     -     -     -    57 |
 WHIT |     -    19     -     -     -     -     -     -     -     -   -14 |
 WSRT |     -     -   108     -   -51     -     -    -2     -     -   -46 |
 WTZA |     -    -3     -     -     -     -     -     -     -     -     3 |
 WTZR |     -     -    10     X   -10     -     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -    18     -     -     -     -     -     -     -   -15 |
 YAR2 |     -  -124   145     -   -44     -     -     -     -     -    11 |
 YEBE |     -     -    34     -     -     -     -     -     -     -   -27 |
 YELL |     -    66   -48   -42    22     -     -     -     -     -    -3 |
 -----+-------------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   sio   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  7612    54    27    35    36    62  4019    64  7823     -    13 |  288   4.48
    2 |   768    49    31    50    31    54   929    38   843     -    57 |  288   0.31
    3 |  2249    53    39    33    64    53  3082    44  2327     -    26 |  288   1.38
    4 |  2604    42    80    36    21    52  1643    37  2121     -    20 |  288   0.89
    5 |  1856    28    35    25    19    53  8201    36  1657     -    18 |  288   2.43
    6 |  1266    65    46    32    29    60  3510    34   998     -    32 |  288   1.23
    7 |  1716    73    36    27    51    62   408    52  1883     -    32 |  288   0.95
    8 |  4297    24    37    28    33    70  2660    23  4090     -    16 |  288   1.27
    9 |  5269    38    29    26    21    55  4966    33  5216     -    17 |  288   2.79
   10 |  5612    51    39    26    20    97  3170    21  3912     -    16 |  288   1.86
   11 |  1479    48    37    51    32   110  1706    17  1272     -    39 |  288   0.35
   13 |  1335    61    53    29    53    48  1295    25  1296     -    22 |  288   0.31
   14 |  1641    49    29    35    30    26  1371    47  1426     -    61 |  288   0.22
   15 |  4978    39    45    29    20    62  2828    47  3338     -    38 |  288   2.41
   16 |   612    42    28    37    25   102  1518    54  1081     -    47 |  288   0.34
   18 |  1091    48    58    29    25    65  1527    35   984     -    51 |  288   0.32
   19 |   999    42    29    32    48    62  1123    60   755     -    38 |  288   0.20
   20 |  1611    47    35    34    18    93  2115    22  1667     -    60 |  288   0.17
   21 |   735    49    74    71    39    61   421    73   618     -    57 |  288   0.31
   22 |  2398    58    40    40    27    69   359    35  2331     -    30 |  288   0.30
   23 |   755    69    62    32    48    56   908    45   870     -    47 |  288   0.16
   24 |  2406    45    32    38    31    56  5260    62  3240     -    35 |  288   2.38
   25 |  1497    39    22    37    42    38  6235    73  1545     -    48 |  288   1.53
   26 |   916    58    27    48    32    33  1035    42  1041     -    39 |  288   0.62
   27 |  3111    24    38    30    23    60  5615    27  2840     -    29 |  288   2.47
   28 |  4276    70    24    49    29    67  2274    45  2952     -    48 |  288   0.78
   29 |  1782    76    37    39    39   302     -    38  1362     -    18 |  288   0.60
   30 |  1624    46    34    22    31    69   897    23  1377     -    19 |  288   0.44
   31 |  7683    79    79     X    49    97  6053    46  8563     -    29 |  288   7.02
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -    21    21     -     -     -     -    30     -     -    14 |  288   0.09
 ALGO |     -     -    18    22    29     -     -    15     -     -    12 |  288   0.08
 ALRT |     -    13     -     -    10     -     -     -     -     -     9 |  288   4.95
 AMC2 |     -    12    22     -     -     -     -    21     -     -    11 |  288   0.05
 AREQ |     -    58    20     -    31     -     -     -     -     -    58 |  288   9.84
 ARTU |     -    31     -    36    35     -     -     X     -     -    57 |  285   7.65
 AUCK |     -    27     -     X    30     -     -     -     -     -    16 |  264  10.50
 BAHR |     -    18    10     -     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.95
 BILI |     -    25     -     -    15     -     -     -     -     -    18 |  287   7.60
 BJFS |     -     -     -     -    22     -     -     -     -     -    18 |  287   9.67
 BOGT |     -     -     -    23    31     -     -     -     -     -    20 |  288  13.57
 BOR1 |     -    21    10     -    10     -     -     -     -     -    21 |  288   0.79
 BREW |     -     -    14     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.05
 BRUS |     -    17    11     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.04
 CAS1 |     -    55     -    42    30     -     -    44     -     -    33 |  288   6.81
 CEDU |     -     -     -    21     -     -     -     -     -     -    13 |  287   2.05
 CHAT |     -    16     -     -    34     -     -     -     -     -    22 |  287  10.27
 COCO |     -    17     -    44    31     -     -    35     -     -    15 |  288   8.07
 CRO1 |     -     -    18    55    38     -     -    27     -     -    18 |  288   0.22
 DAEJ |     -     X    25     -     -     -     -     -     -     -    20 |  288   7.56
 DARW |     -     -    36     -     -     -     -     -     -     -    29 |  287   6.13
 DAV1 |     -    34     -     -     X     -     -     -     -     -    25 |  243   2.62
 DGAR |     -    33     -     -    52     -     -    39     -     -    53 |  288  13.50
 DRAO |     -    43    22     -    42     -     -    21     -     -    27 |  286 100.71
 FAIR |     -     -    68    23    56     -     -     -     -     -     - |  288   0.11
 FORT |     -     -    21     X     -     -     -     -     -     -    17 |  288   0.36
 GMAS |     -     -    17     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   2.95
 GODE |     -     -    31    40    18     -     -     -     -     -    14 |  288   0.22
 GOLD |     -    19     -    33    20     -     -    21     -     -    12 |  288   9.91
 GRAS |     -    13     -     -    16     -     -     -     -     -    17 |  288   8.76
 GRAZ |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    15 |  263   4.98
 GUAM |     -     -     -    58    22     -     -     -     -     -    32 |  288  15.20
 GUAT |     -     -     -     -    15     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 HARB |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    10 |  287  29.66
 HERS |     -     -    58     -     -     -     -     -     -     -    47 |  241  16.11
 HLFX |     -     -    19     -     -     -     -     -     -     -    16 |  286  63.73
 HOB2 |     -    27    32     -    37     -     -    42     -     -    13 |  288   0.06
 HOFN |     -     -     -     -    28     -     -     -     -     -    23 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    20     -     -    40     -     -    38 |  288   0.65
 IENG |     -    13    12     -     -     -     -     -     -     -     - |  288   0.56
 IISC |     -     -     -    40    31     -     -     -     -     -     - |  288  12.65
 INVK |     -    20     -     -     -     -     -    19     -     -    22 |  288   5.40
 ISPA |     -     -     -     -    19     -     -    39     -     -    20 |  288  11.28
 JOZE |     -     -     -     -    24     -     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    21     -    13     -     -     -     -     -    14 |  288   4.81
 KERG |     -     -    74     X    88     -     -    51     -     -    27 |  264   1.48
 KGN0 |     -    25    34     -     -     -     -     -     -     -    12 |  287   0.30
 KOKB |     -    34    35     -    43     -     -    41     -     -    82 |  288   0.07
 KOUR |     -    16     -    31    30     -     -     -     -     -    26 |  288  11.83
 LAE1 |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    15 |  287  15.36
 LHAS |     -    33     -     -    25     -     -     -     -     -    24 |  231  48.31
 LPGS |     -    58    22    74     -     -     -    44     -     -    24 |  288  17.60
 MAC1 |     -     -     -     X    36     -     -     -     -     -    29 |  264  10.75
 MAD2 |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.06
 MAG0 |     -     8     -     -     -     -     -     8     -     -     - |  287   7.10
 MAS1 |     -     -    41    29    17     -     -    19     -     -    21 |  288  19.82
 MATE |     -     -     -    41    26     -     -     -     -     -    22 |  288   0.08
 MAW1 |     -     -     -     -    17     -     -    19     -     -    18 |  288   8.38
 MBAR |     -    41     -     -    80     -     -    45     -     -    59 |  288  13.36
 MCM4 |     -    41    24    34     X     -     -     -     -     -     - |  288  38.17
 MDO1 |     -    23    33     -    33     -     -     -     -     -    36 |  288  17.22
 MEDI |     -     -    30     -     -     -     -     -     -     -    24 |  288   0.12
 METS |     -    14     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  287   8.54
 MIZU |     -    34    35     -     -     -     -     -     -     -    34 |  288    >>>
 MKEA |     -     -     -    34    20     -     -     -     -     -    23 |  288  19.31
 NICO |     -     -     -     -    25     -     -    27     -     -     - |  288  11.43
 NKLG |     -     -     -     -    18     -     -     -     -     -    15 |  287    >>>
 NLIB |     -    31    21     -    81     -     -     -     -     -    48 |  288  55.83
 NNOR |     -     -    34   101     -     -     -     -     -     -    41 |  288  11.65
 NPLD |     -    23    17     -     -     -     -     -     -     -    15 |  287   0.05
 NRC1 |     -     -    19     -    22     -     -     -     -     -    14 |  288   0.06
 NRIL |     -    30     -     -    46     -     -    22     -     -    57 |  288   6.32
 NSSP |     -    17     -     -     -     -     -     -     -     -    13 |  287   7.96
 NTUS |     -    28     -    56    32     -     -     -     -     -    14 |  288   8.05
 NYA1 |     -    16     -     -     -     -     -    17     -     -    11 |  288   0.06
 NYAL |     -     -    14     -    24     -     -     -     -     -    12 |  288   0.05
 ONSA |     -     -     -   121    48     -     -    55     -     -     - |  288   0.08
 PERT |     -     -     -    60     -     -     -     -     -     -    37 |  273   2.51
 PIE1 |     -    42    27    46    37     -     -    26     -     -    21 |  288   0.05
 PIMO |     -     -     -    62    64     -     -     -     -     -    45 |  288  16.66
 POL2 |     -     -     -     -    10     -     -     -     -     -     8 |  288   6.94
 POTS |     -     -     -     -    12     -     -     -     -     -    10 |  286  10.79
 PRDS |     -    18    17     -     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.14
 PTBB |     -    19     9     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.19
 QAQ1 |     -     -    80     -     -     -     -     -     -     -    65 |  275    >>>
 RABT |     -    65     -     -     -     -     -     -     -     -    49 |  287  37.50
 RBAY |     -     X     -     -    84     -     -     -     -     -    68 |  258  47.83
 RESO |     -    16     -     -    15     -     -     -     -     -     - |  288   6.88
 REYK |     -    19     -     -     -     -     -    15     -     -    16 |  287   7.92
 RIOG |     -    30    33    69    30     -     -     -     -     -    21 |  288   8.64
 SANT |     -    29     -    26    41     -     -     -     -     -     - |  288 362.93
 SCH2 |     -     -    17     -    31     -     -     -     -     -    17 |  287  68.53
 SFER |     -    42    39     -     -     -     -     -     -     -     - |  231 700.71
 STJO |     -     -    19     -    44     -     -    30     -     -    20 |  288   0.04
 STR1 |     -     -    23     -     -     -     -     -     -     -    19 |  275   0.54
 SUTH |     -    29     -     -    14     -     -     -     -     -    15 |  288  11.80
 SUTM |     -     -    18     -    16     -     -     -     -     -    16 |  288  15.57
 THTI |     -     -    35    29    34     -     -     -     -     -    16 |  288   6.74
 THU3 |     -    11    16     -    22     -     -     -     -     -    23 |  288   6.34
 TID1 |     -     -     -     -     -     -     -    24     -     -    18 |  288   0.14
 TIDB |     -     -    29    26    28     -     -     -     -     -    17 |  288   0.16
 TIXI |     -    10     -    13     -     -     -     -     -     -     - |  285   6.08
 TLSE |     -     -    13     -     -     -     -     -     -     -    11 |  288  55.79
 TOW2 |     -    33     -     -    40     -     -    25     -     -    35 |  288   4.26
 TRO1 |     -    11     -     -     -     -     -     -     -     -     8 |  288  12.42
 TROM |     -     -     -     -    17     -     -     -     -     -    14 |  288    >>>
 TSKB |     -    24    39    46    26     -     -    38     -     -    22 |  288   0.71
 TWTF |     -    21    29     -     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.05
 UNSA |     -     -     -    64    34     -     -     -     -     -    52 |  288  12.56
 USN3 |     -    28    16     -     -     -     -    14     -     -    19 |  288   0.03
 USNO |     -    23    20     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   0.02
 USUD |     -     -    37    69    39     -     -     -     -     -    19 |  288   0.09
 VILL |     -     -     -    31    26     -     -     -     -     -    14 |  288  13.97
 WHIT |     -    20     -     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   8.60
 WSRT |     -     -    16     -    35     -     -    24     -     -    17 |  288   0.03
 WTZA |     -    13     -     -     -     -     -     -     -     -    10 |  288   0.40
 WTZR |     -     -   107     X   108     -     -     -     -     -     - |  268   0.09
 WUHN |     -     -    21     -     -     -     -     -     -     -    17 |  287  13.99
 YAR2 |     -    21    23     -    20     -     -     -     -     -    15 |  288   3.18
 YEBE |     -     -    26     -     -     -     -     -     -     -    21 |  288   0.29
 YELL |     -    40    20    20    13     -     -     -     -     -    29 |  288   0.03
 -----+-------------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3206    38    36    44    36    85  3355    38  3062     -    30 |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.76e-14  7.67e-15  2.28e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.04   | 3.11e-14  6.88e-15  1.50e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    6.53   | 5.44e-14  1.41e-14  3.32e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    6.05   | 3.88e-14  1.61e-14  2.44e-15 |
 DRAO |   286     0     0   285    5.26   | 3.98e-14  1.21e-14  2.59e-15 |
 NLIB |   288     1     0   287    4.96   | 3.29e-14  1.05e-14  3.04e-15 |
 USNO |   288     0     0   143    4.94   | 3.48e-14  8.73e-15  2.80e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.88   | 4.22e-14  9.76e-15  5.88e-15 |
 FAIR |   288     0     0   288    4.88   | 5.51e-14  1.14e-14  7.45e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    4.57   | 3.12e-14  1.07e-14  5.17e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    3.87   | 5.50e-14  8.84e-15  4.61e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    3.62   | 4.33e-14  8.12e-15  4.77e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    2.95   | 3.52e-14  9.12e-15  6.12e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.85   | 8.44e-14  1.19e-14  2.13e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    2.82   | 5.57e-14  1.73e-14  9.16e-15 |
 WSRT |   288     0     0   143    2.80   | 2.86e-14  1.39e-14  2.52e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.74   | 7.06e-14  1.79e-14  4.23e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.58   | 2.87e-14  5.72e-15  9.24e-16 |
 WTZR |   268     0     0   260    2.27   | 4.90e-14  3.75e-14  6.39e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    2.14   | 3.11e-14  8.28e-15  4.98e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    1.69   | 4.47e-14  1.37e-14  8.09e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    1.56   | 2.63e-14  7.00e-15  6.14e-15 |
 ONSA |   288     0     0   143    1.41   | 5.62e-14  1.22e-14  6.18e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    1.09   | 4.84e-14  1.48e-14  3.09e-15 |
 TID1 |   288     0     0   288    1.07   | 7.89e-14  1.20e-14  7.34e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.75   | 2.17e-13  1.94e-14  8.17e-15 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.47   | 5.78e-14  1.38e-14  1.41e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.35   | 3.70e-14  1.40e-14  2.64e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.31   | 4.95e-14  1.56e-14  3.56e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.23   | 2.45e-13  5.58e-14  1.75e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   143    0.21   | 4.24e-14  8.43e-15  3.94e-15 |
 FORT |   288     0     0   143    0.16   | 6.71e-14  2.07e-14  2.43e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.12   | 1.74e-13  3.22e-14  2.18e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.08   | 2.90e-13  9.06e-14  4.56e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.07   | 3.71e-13  1.11e-13  6.00e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.07   | 3.91e-13  1.43e-13  4.46e-14 |
 PRDS |   288     1     0   287    0.07   | 6.49e-14  2.53e-14  1.52e-14 |
 TLSE |   288     1     0   287    0.06   | 3.67e-13  9.80e-14  6.23e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.05   | 4.54e-13  1.37e-13  8.49e-14 |
 SFER |   231     0     0   223    0.05   | 3.77e-13  1.41e-13         - |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 4.37e-13  1.10e-13  8.03e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.67e-13  1.47e-13  6.34e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   141    0.04   | 3.80e-13  8.70e-14  2.61e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.03   | 5.69e-13  1.49e-13  5.84e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 1.85e-13  8.32e-14  1.65e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.98e-13  1.02e-13  1.13e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.03   | 1.10e-13  3.32e-14  5.04e-14 |
 STR1 |   275     0     0   274    0.03   | 6.40e-13  1.73e-13  6.18e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.59e-13  1.53e-13  1.13e-13 |
 G16  |   288     0     3    48    0.02   | 5.01e-13  5.94e-14  3.87e-14 |
 BAHR |   288     0     0   143    0.02   | 3.87e-13  1.51e-13  9.42e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.51e-13  2.97e-13  6.55e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 1.51e-12  4.38e-13  1.23e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.36e-12  3.49e-13  1.36e-13 |
 KERG |   264     0     0   262    0.01   | 1.19e-12  4.28e-13  1.51e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.10e-13  1.52e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.21e-12  3.42e-13  1.54e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.17e-12  3.82e-13  1.83e-13 |
 CEDU |   287     0     0   141    0.00   | 2.56e-13  9.84e-14  1.74e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 1.01e-12  3.96e-13  3.10e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 3.65e-14  6.61e-15  2.16e-15 |
 GRAZ |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   273     0     0     0    0.00   | 1.94e-12  5.17e-13  3.08e-13 |
 DAV1 |   243     0     0     0    0.00   | 2.08e-13  5.33e-13         - |
 TIXI |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAG0 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   241     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.32e-13  6.83e-14  4.71e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.76e-13  3.00e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 4.98e-13  5.10e-14  1.52e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.53e-13  7.31e-14  2.48e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.07e-12  1.17e-13  3.06e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.47e-13  7.25e-14  1.34e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.27e-13  6.90e-14  1.75e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 9.26e-13  8.28e-14  3.70e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  6.31e-13  3.01e-13 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.58e-13  6.26e-14  2.61e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.22e-13  1.33e-13  2.60e-14 |
 G11  |   288     0     5     0    0.00   | 6.08e-13  6.19e-14  4.23e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  5.87e-13  1.74e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.07e-13  5.66e-14  2.52e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.56e-12  7.44e-13  5.85e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   | 8.64e-13  1.06e-12  2.01e-13 |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.34e-13  2.21e-13  5.22e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 3.12e-13  3.39e-14  7.34e-15 |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.18e-13  4.83e-13  4.36e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.40e-13  2.60e-13  4.39e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   258     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NSSP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   231     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.94e-13  2.38e-13  4.92e-13 |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   286     0     1     0    0.00   | 2.32e-13  6.55e-13  3.96e-12 |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   287     0     0     0    0.00   | 3.10e-13  6.77e-13  7.99e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.05e-13  6.46e-13  7.00e-13 |
 CAS1 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.42e-17  2.90e-16  1.74e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NYA1      YELL      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
