
 GPS week: 1355   Day: 2   MJD: 53731                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  34186    382    -0.21    -0.31     0.04    15.05      0
 emr |   288     0  27323     38   -57.55    -1.30     0.03    25.66      0
 esa |   288     0  21401   1033  1216.53    25.14     0.06     8.40      0
 gfz |   288     0  30237    593    -0.05    -0.52     0.03    21.35      0
 igr |   288     0  38739     74     3.41    -0.46     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  26248     69     0.48     0.22     0.04    15.31      0
 mit |   288     0  37171   1207     0.35    -4.54     0.04    14.22      0
 ngs |    96     0   2784     77    -0.01    -0.60     2.85     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   119     0    68   -36    28    11  -125 -1568     - |
    2 |    48    17     6   153   -15   -88  -221  -964     - |
    3 |    40  -111   -11   104    -4     7     2 -6160     - |
    4 |     0   -98   144     7  -115    95   -20 -1265     - |
    5 |   -17    26    82   113   -10   -46  -197  -364     - |
    6 |    69  -178   -57   108     7    13   107 -1202     - |
    7 |  -137    69    27    46   -75    16   -81 -2027     - |
    8 |   -63   -41    98   139   -13   -28   -88 -2087     - |
    9 |    89  -111   -24    41    18    70     0 -2864     - |
   10 |   -18     8    35    97   -33   -22  -139 -4300     - |
   11 |   127   -82   -76   -25   -19    17    77  6344     - |
   13 |   286  -182    53   -10     3    74   -71  4661     - |
   14 |   284  -119   109    74    78  -112  -140  1794     - |
   15 |    15    26    75    49    64   -59  -116 -3725     - |
   16 |   115  -141     3    74    80   -67    91  4023     - |
   17 |    66  -172   112    28   -93    80    37  1272     - |
   18 |   148  -132   -11    72    17   -43    27  3411     - |
   19 |    56    12   -15   160   -11  -164  -136    -3     - |
   20 |     2   -39  -117    89   -18     6    -2  4407     - |
   21 |   141  -153    13   139    71  -131    51  4882     - |
   22 |   186  -122     0    58   124   -18   -45 -2660     - |
   23 |    68   -81   -58   183    65  -110   -47 -1900     - |
   24 |   -58   -39   212   -12   -70    38   -19  2058     - |
   25 |    37     -    95    12   -51  -108   -12-14149     - |
   26 |   174  -142   122   -13   -21    71   -56  -203     - |
   27 |   -70   -61    55   103   -60     7    -9  3486     - |
   28 |   -39    69    60     2    -1   -70   -47  3684     - |
   29 |   172  -145   200    24    22   -14   -59 -1980     - |
   30 |   146  -229   167    40   -15    85     9 -3999     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |   -32   -51     -     -     9     -   125     -     - |
 ALGO |  -117   117   -69   -15  -100   -69    51     -     - |
 ALIC |  -142     -     -     -     -   379  -257     -     - |
 ALRT |   -22     -     -    -5   174    24     5     -     - |
 AMC2 |  -142   102     -     -    19    78  -118     -     - |
 AREQ |     -    -1     -    93   115   -86   -45     -     - |
 ARTU |   -24     -   164   -67   -52   -51    84     -     - |
 BAHR |  -184    39     -   101   -69    24   -53     -     - |
 BILI |   -44     -     -    -7    35   100   -51     -     - |
 BJFS |     -     -     -    86   193     -  -130     -     - |
 BOGT |     -     -     -   -52    66   -73   156     -     - |
 BOR1 |   -23     5     -     -   -18     -    17     -     - |
 BREW |     -    34     -     -    55     -   -61     -     - |
 BRMU |     -     -     -    55    47   -77     -     -     - |
 BRUS |   -57    69     -     -    23     -   -65     -     - |
 CAS1 |   -26     -    65  -128   -70   151    19     -     - |
 CEDU |     1     -  -174     -   -11     -   140     -     - |
 CHAT |     -     -     -   152  -524  -479   288     -     - |
 CHUR |   -50    44     -     -    62     -   -27     -     - |
 COCO |   -62     -  -130   -60    -7    70   158     -     - |
 CORD |    15     -     -     -     -     -   -15     -     - |
 CRO1 |     -    19  -109     -   -71    23     5     -     - |
 DAEJ |  -165    66     -     -    18     -    72     -     - |
 DARW |   -84    46     -     -   -58    14    -9     -     - |
 DGAR |  -115     -   -87    19   -66     -   146     -     - |
 DRAO |    59    -8    18  -177   -62     -   208     -     - |
 FAIR |     -     9     -   -65   -62     -    82     -     - |
 GLPS |     -     -     X    43    55   -61     X     -     - |
 GMAS |     -    88     -     -    70     -  -158     -     - |
 GODE |     -     6  -145     -  -101     -    74     -     - |
 GOLD |   -31     -    77    -9   117     -     -     -     - |
 GRAZ |  -175   129     -     -    80     -   -48     -     - |
 GUAM |     -     -  -228    90   141     -     X     -     - |
 GUAT |  -152     -     -     -    68   149     -     -     - |
 HARB |     -     -     -    51    65     -   -76     -     - |
 HERS |    -2    36     -     -   324     -   -56     -     - |
 HOB2 |  -141    69   152   -68   -41    96   -65     -     - |
 HRAO |   -44     -   -70     -   -50    59    25     -     - |
 HYDE |    61     -     -     -     -     -   -65     -     - |
 IENG |   -51    30     -     -   -75     -     -     -     - |
 IISC |   -26     -    64   -60   -23    91   -19     -     - |
 INVK |  -122     -     -    86    27     -     -     -     - |
 IRKT |   213   -46   -15  -141     -   -44   125     -     - |
 ISPA |     -     -   -51    51   -97   -43     -     -     - |
 JAB1 |   -95     -     -     -   -88     -   100     -     - |
 JPLM |     -   106     -  -127    52     -    -1     -     - |
 KARR |     -     -     -     -  -189   197  -212     -     - |
 KERG |     X   -47   -40    -3   -81    82    27     -     - |
 KGN0 |    20   -14     -     -   -11     3     -     -     - |
 KHAJ |     -   -88     -     -     -   -79   245     -     - |
 KIRU |    11     -   -26     -  -112     -     3     -     - |
 KIT3 |     -     -     -    -5     -     7     -     -     - |
 KOKB |   -29   100     -  -125   -74    34     2     -     - |
 KOUR |     -     -  -124   -54     4    95    53     -     - |
 LHAS |     -     -   113     -     -     -   -67     -     - |
 LPGS |    19    31  -166   -49  -100     8    88     -     - |
 MAC1 |    64     -     X  -114     0   118   -31     -     - |
 MAD2 |     -   131     -     -   153  -219     -     -     - |
 MALI |     -     -   100   -76   -44     -    65     -     - |
 MAS1 |     -    85     4  -145     -    58     X     -     - |
 MATE |   124     -   185    25    30     -  -275     -     - |
 MAW1 |   180     -  -323     -    -8     -     -     -     - |
 MBAR |   -35     -     -   -52   -12   107     -     -     - |
 MCM4 |    90  -301   -98   355    77     -   -28     -     - |
 MDO1 |   116   108     -  -211     5     -     -     -     - |
 MDVJ |   167     -     -     -     -  -282   128     -     - |
 METS |   -67     -     -   -11   -23     -    88     -     - |
 MIZU |   104   -61     -     0    81     -     -     -     - |
 MKEA |  -100     -     3     -   -15     -   104     -     - |
 NISU |    29    43     -   -72     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -    35     -   -49     X     -     - |
 NLIB |   -36   118     -   -69    41     -   -72     -     - |
 NNOR |     -    34  -115     -     4     -     7     -     - |
 NOT1 |    -9     -     -     -     -     8     1     -     - |
 NOUM |     -     -     -   141     -  -196     -     -     - |
 NPLD |    21   -13     -     -   -12     -     -     -     - |
 NRC1 |   -71    63     -   -15    21     -   -17     -     - |
 NRIL |   -46     -     -   -10    59    27    28     -     - |
 NTUS |     -     -     -     -    -7    88   -95     -     - |
 NYA1 |    98     -     -  -146   -41   -52   172     -     - |
 NYAL |     -    22     -     -     7     -   -39     -     - |
 OHI2 |   -49     -   -26  -108   -16   125    95     -     - |
 ONSA |   -39   -19     5   -58   -48     6   151     -     - |
 PDEL |     8     -     -    -5     -    -1     -     -     - |
 PERT |     -   101   -57     -     -   -74   -70     -     - |
 PIE1 |  -112    77    14     -   148     -   -29     -     - |
 PIMO |    18     -  -165    91    53   -26   -29     -     - |
 POL2 |    24     -   -88     -   -81     -    26     -     - |
 PRDS |   -53    99     -     -    72     -  -123     -     - |
 PTBB |    49    18     -     -     0     -   -84     -     - |
 QAQ1 |     -    75     -   -90   101     -     -     -     - |
 RESO |    48     -     -   -37   -23     4     -     -     - |
 REUN |   168     -     -  -118     -     -     -     -     - |
 REYK |    57     -     -   -23     -   -23     -     -     - |
 RIOG |   -39    55     X   -81   -67     8    55     -     - |
 SANT |   -37     -   116   -47    -8   -30    72     -     - |
 SCH2 |  -165    75     -     -    50   106   -76     -     - |
 SCUB |     -     -     -    10     -    60   -92     -     - |
 SFER |   -32     -     -     -     -     -    34     -     - |
 SHAO |  -257     -     -     -    65     -   272     -     - |
 SPT0 |    16     -     -     -     -     -   -17     -     - |
 STJO |   -35   108     -   -85   -19    11   -42     -     - |
 STR1 |     -    60     -     -   -43     -  -108     -     - |
 SUTH |    35     -     -     -    78     -   -37     -     - |
 SUTM |     -    70     -   -46    81     -   -60     -     - |
 SUWN |  -115    36     -     -     -    52     -     -     - |
 SYOG |     -   -22     -  -113     -    37   164     -     - |
 TEHN |     -     -     -  -125     -   174     -     -     - |
 THTI |     -    27   -42   -16   -67   -17    18     -     - |
 THU3 |   -80    47     -     X    20     -     -     -     - |
 TIDB |    -5    63   -77     -   -90     -   -62     -     - |
 TIXI |   -66     -   132   -18   -44  -154   183     -     - |
 TLSE |     -   -51     -     -    -7     -    92     -     - |
 TNML |     -   -17     -     -     -     -    30     -     - |
 TOW2 |     -     -  -109   -20    -8    57    33     -     - |
 TRO1 |    69     -     -    -8   -77     -   -61     -     - |
 TSKB |   -70    32    40   -26   -56     9    22     -     - |
 TWTF |   -33    -3     -    27   -37     -     -     -     - |
 UNSA |     -     -  -102    40   -20     -     -     -     - |
 USN3 |    16    11     -     -    31   -35     -     -     - |
 USNO |    45    30     -     -    15     -  -101     -     - |
 USUD |   -67   -36   103     -    17     -    75     -     - |
 VILL |    52     -    -1   -88    76     -    79     -     - |
 WES2 |     -   -17     -     X    18     -    31     -     - |
 WHIT |   -38     -     -     -    41    49   -13     -     - |
 WILL |   -74    65     -     -   -78     -   -40     -     - |
 WSRT |     5    40     -  -133   -13     -   121     -     - |
 WTZR |     -   120     -  -145    47     -     -     -     - |
 WUHN |    24   -37     -   247    97  -141  -177     -     - |
 YAR2 |  -146    53     -    40    37     -     -     -     - |
 YELL |    -3    32   -23   -63   -81    -8    62     -     - |
 YSSK |   -23     -     -    20     -     -    -6     -     - |
 ZWE2 |    59     -     -   -42     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    50    36    49    32    19    33    21  6929     - |  288   4.70
    2 |    66    44    44    14    41    54    50   630     - |  288   0.15
    3 |    38    24    23    31    39    40    28  3160     - |  288   2.02
    4 |    71    31    29    22    38    49    25   942     - |  288   0.55
    5 |    20    22    38    25    16    37    41  1161     - |  288   1.74
    6 |    34    22    53    23    39    38    39  1703     - |  288   1.03
    7 |    23    32    52    27    28    40    43  2615     - |  288   0.56
    8 |   141    47   166    47    43    51    87  3144     - |  288   1.75
    9 |   109    39   122    57    44    28    36  5803     - |  288   3.64
   10 |    43    19    59    23    29    49    27  2025     - |  288   2.03
   11 |    53    40    23    16    35    57    36  1163     - |  288   0.47
   13 |    64    25    64    29    44    40    40  1101     - |  288   0.25
   14 |    48    25    71    23    25    61    37   610     - |  288   0.30
   15 |    64    25    80    11    29    76    25  5016     - |  288   3.16
   16 |    15    25    89    20    44    46   107   854     - |  288   0.30
   17 |    28    36    42    22    22    53    28  1224     - |  288   0.27
   18 |    40    14    68    23    26    53    43   359     - |  288   0.24
   19 |    41    35    34    15    39    50    76   632     - |  288   0.35
   20 |    46    15    39    20    30    34    28   576     - |  288   0.24
   21 |    59    27    73    13    28    53    45   652     - |  288   0.31
   22 |    49    13    86    26    34    42    47   988     - |  288   0.28
   23 |    67    26    22    35    33    30    17   926     - |  288   0.28
   24 |    64    46    29    14    27    47    60  4603     - |  288   2.71
   25 |    71     -    95    36    77   102    56  8293     - |  288  55.55
   26 |    45    19    34    11    26    37    33  1130     - |  288   0.65
   27 |   142    30   149    62    45    41    80  5525     - |  288   1.63
   28 |    41    24    26    26    31    36    43  3466     - |  288   0.72
   29 |    62    20    35    19    37    32    31   945     - |  288   0.84
   30 |    35    23    40    23    20    41    63  1279     - |  288   0.62
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    52    15     -     -    18     -    36     -     - |  288   0.07
 ALGO |    27    12    18    21    10    14    13     -     - |  259   0.05
 ALIC |    42     -     -     -     -    33    52     -     - |  288  12.36
 ALRT |    36     -     -    17    32    16    19     -     - |  288   6.33
 AMC2 |    22    15     -     -    21    13    12     -     - |  288   0.03
 AREQ |     -    25     -    21    34    75    95     -     - |  275  13.57
 ARTU |    21     -    57    22    34    44    33     -     - |  285  10.06
 BAHR |    18    23     -    33    20    13    60     -     - |  288   0.68
 BILI |    31     -     -    13    16    27    24     -     - |  287   7.50
 BJFS |     -     -     -    10    45     -    15     -     - |  286  12.44
 BOGT |     -     -     -    37    31    33    31     -     - |  288  16.68
 BOR1 |    15    19     -     -    14     -    29     -     - |  288   0.58
 BREW |     -    18     -     -    22     -    32     -     - |  288   0.06
 BRMU |     -     -     -    14    13    19     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    13    15     -     -    13     -    27     -     - |  288   0.05
 CAS1 |    30     -    72    23    15    13    16     -     - |  288   7.99
 CEDU |    31     -    51     -    39     -    27     -     - |  285    >>>
 CHAT |     -     -     -    29    37    19    32     -     - |  287  12.95
 CHUR |    47    17     -     -    14     -    29     -     - |  288   0.04
 COCO |    32     -    77    21    12    26    28     -     - |  288  10.81
 CORD |    36     -     -     -     -     -    38     -     - |  268  11.54
 CRO1 |     -    13    27     -    33    16    30     -     - |  288   0.38
 DAEJ |    25    13     -     -    16     -    36     -     - |  287   7.63
 DARW |    48    29     -     -    30    18    24     -     - |  288   4.58
 DGAR |    34     -    33    33    41     -    35     -     - |  288  14.09
 DRAO |    60    11    41    22    13     -    44     -     - |  288   0.04
 FAIR |     -     9     -    14    24     -    21     -     - |  288   7.97
 GLPS |     -     -     X    35    66    48     X     -     - |  250  21.36
 GMAS |     -    18     -     -    36     -    33     -     - |  288   2.41
 GODE |     -     8    36     -    35     -    29     -     - |  288   0.10
 GOLD |    30     -    43    15    32     -     -     -     - |  288  10.77
 GRAZ |    24    25     -     -    18     -    26     -     - |  288   6.68
 GUAM |     -     -    77    30    50     -     X     -     - |  288  17.16
 GUAT |    24     -     -     -    28    23     -     -     - |  288    >>>
 HARB |     -     -     -    13    23     -    20     -     - |  287  30.86
 HERS |    25    19     -     -    23     -    30     -     - |  253  10.27
 HOB2 |    66    44    55    52    10    24    30     -     - |  288   0.06
 HRAO |    30     -    31     -    29    20    17     -     - |  288   0.58
 HYDE |    17     -     -     -     -     -    18     -     - |  237  12.99
 IENG |    29    17     -     -    12     -     -     -     - |  288   0.45
 IISC |    20     -    24    17    30    18    30     -     - |  288  19.16
 INVK |    52     -     -    36    35     -     -     -     - |  288   7.67
 IRKT |    20    21    19    20     -    31    39     -     - |  288   0.15
 ISPA |     -     -    78    28    21    29     -     -     - |  288  16.74
 JAB1 |    31     -     -     -    59     -    32     -     - |  264  18.02
 JPLM |     -    52     -    36    23     -    53     -     - |  288  21.08
 KARR |     -     -     -     -    40    34    36     -     - |  288  13.19
 KERG |     X    48    86    79    30    79   106     -     - |  252   1.44
 KGN0 |    27    28     -     -    20    29     -     -     - |  287   0.38
 KHAJ |     -     9     -     -     -    18    20     -     - |  288   0.06
 KIRU |    16     -    28     -    36     -    13     -     - |  288  12.68
 KIT3 |     -     -     -    13     -    18     -     -     - |  288  13.17
 KOKB |    61    17     -    55    28    20    14     -     - |  288   0.11
 KOUR |     -     -    55    31    19    39    39     -     - |  288  12.62
 LHAS |     -     -    25     -     -     -    15     -     - |  191  11.02
 LPGS |    38    23    60    22    13    21    24     -     - |  288  22.16
 MAC1 |    41     -     X    47    32    27    34     -     - |  264  12.04
 MAD2 |     -    13     -     -    22    22     -     -     - |  288   0.06
 MALI |     -     -   111    24    53     -    53     -     - |  288  58.45
 MAS1 |     -    73    31    84     -    21     X     -     - |  276   9.91
 MATE |    29     -    65    53    62     -   128     -     - |  231   0.45
 MAW1 |    19     -    35     -    56     -     -     -     - |  286   7.94
 MBAR |    46     -     -    29    45    79     -     -     - |  288  15.04
 MCM4 |    22    44    77    23    18     -    38     -     - |  288  19.41
 MDO1 |    17    19     -    24    21     -     -     -     - |  288  33.77
 MDVJ |    26     -     -     -     -    12    29     -     - |  288   0.03
 METS |    16     -     -    13    13     -    23     -     - |  287  62.37
 MIZU |    39    39     -    66    31     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    54     -    55     -    23     -    65     -     - |  288  16.35
 NISU |    37    19     -    19     -     -     -     -     - |  288   0.04
 NKLG |     -     -     -    16     -    22     X     -     - |  161    >>>
 NLIB |    29    10     -    17    14     -    27     -     - |  288   0.03
 NNOR |     -    16    50     -    25     -    36     -     - |  288  12.02
 NOT1 |    10     -     -     -     -    21    26     -     - |  276   0.11
 NOUM |     -     -     -    14     -    20     -     -     - |  288    >>>
 NPLD |    17    10     -     -    21     -     -     -     - |  287   0.04
 NRC1 |    18    10     -    25    17     -    28     -     - |  288   0.03
 NRIL |    18     -     -    52    69    60    94     -     - |  284   7.28
 NTUS |     -     -     -     -    28    27    29     -     - |  288   9.38
 NYA1 |    14     -     -    12    18    17    19     -     - |  288   0.06
 NYAL |     -    28     -     -    12     -    50     -     - |  287   0.07
 OHI2 |    37     -    53    31    53    25    24     -     - |  288   8.46
 ONSA |    24    73    45    41    10    29    20     -     - |  288   0.06
 PDEL |    28     -     -    22     -    36     -     -     - |  288  55.80
 PERT |     -    16    66     -     -    18    29     -     - |  214   1.39
 PIE1 |    30     8    20     -    19     -    40     -     - |  288   0.04
 PIMO |    33     -    61    29    17    26    34     -     - |  288  18.16
 POL2 |    41     -    88     -    46     -    92     -     - |  288   8.61
 PRDS |    27     9     -     -    26     -    33     -     - |  288   0.60
 PTBB |    27    16     -     -    27     -    31     -     - |  288   0.22
 QAQ1 |     -    13     -    16   118     -     -     -     - |  288    >>>
 RESO |    53     -     -    25    16    23     -     -     - |  288   5.98
 REUN |    31     -     -    22     -     -     -     -     - |  283  14.84
 REYK |    28     -     -    25     -    45     -     -     - |  287   8.18
 RIOG |    32    21     X    30    16    20    37     -     - |  288   7.77
 SANT |    42     -    48    29    13    31    55     -     - |  288  12.07
 SCH2 |    25    16     -     -    12    11    18     -     - |  288  41.04
 SCUB |     -     -     -    40     -   105    87     -     - |  264  14.84
 SFER |    35     -     -     -     -     -    37     -     - |  287   0.60
 SHAO |    27     -     -     -    53     -    29     -     - |  287  26.79
 SPT0 |    15     -     -     -     -     -    16     -     - |  288   0.02
 STJO |    32    30     -    52    21    30    42     -     - |  288   0.04
 STR1 |     -    12     -     -    40     -    21     -     - |  288   0.95
 SUTH |    17     -     -     -    28     -    18     -     - |  288  11.88
 SUTM |     -    12     -    15    23     -    25     -     - |  288  11.05
 SUWN |     9    14     -     -     -    24     -     -     - |  288   6.26
 SYOG |     -    61     -    56     -    68    48     -     - |  276   0.98
 TEHN |     -     -     -     9     -    13     -     -     - |  288   7.35
 THTI |     -    32    57    24    42    33    46     -     - |  264   4.55
 THU3 |    34    20     -     X   104     -     -     -     - |  288   5.93
 TIDB |    64    20    38     -    14     -    28     -     - |  288   0.29
 TIXI |    39     -    27    16    11    60    17     -     - |  287   7.73
 TLSE |     -    19     -     -    17     -    35     -     - |  288   0.60
 TNML |     -    12     -     -     -     -    21     -     - |  288   0.43
 TOW2 |     -     -    60    56    34    57    47     -     - |  288   3.02
 TRO1 |    10     -     -    13    45     -    25     -     - |  288   8.58
 TSKB |    13    10    52    17    27    32    28     -     - |  288   1.09
 TWTF |    36    26     -    46    34     -     -     -     - |  288   0.06
 UNSA |     -     -    65    26    26     -     -     -     - |  256  17.75
 USN3 |    49    22     -     -    22    20     -     -     - |  288   0.05
 USNO |    29    12     -     -    23     -    29     -     - |  288   0.04
 USUD |    17    20    52     -    11     -    33     -     - |  288   0.12
 VILL |    33     -    25    21    15     -    30     -     - |  288  12.05
 WES2 |     -    17     -     X    35     -    30     -     - |  287   0.06
 WHIT |    42     -     -     -    17    19    32     -     - |  276   1.15
 WILL |    37    13     -     -    21     -    38     -     - |  288  64.49
 WSRT |    11    20     -    14    15     -    20     -     - |  288   0.03
 WTZR |     -    27     -    33     8     -     -     -     - |  281    >>>
 WUHN |    16    13     -    21    20    24    28     -     - |  287  13.71
 YAR2 |    45    18     -    21    21     -     -     -     - |  288   8.87
 YELL |    63    14    23    17    12    19    33     -     - |  288   0.02
 YSSK |    16     -     -    19     -     -    22     -     - |  287  10.09
 ZWE2 |    12     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   6.79
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    42    27    60    31    34    40    42  2854     - |


 BEST CLOCK FIT: SPT0   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 ONSA |   288     0     0   288    9.97   | 3.74e-14  8.42e-15  5.64e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.97   | 3.40e-14  7.45e-15  1.73e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    9.90   | 3.23e-14  6.07e-15  1.86e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.56   | 3.75e-14  6.32e-15  3.58e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    7.49   | 3.61e-14  8.70e-15  3.35e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.48   | 3.67e-14  7.19e-15  2.07e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    6.18   | 4.70e-14  8.20e-15  3.48e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    4.42   | 2.45e-14  4.86e-15  1.84e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    3.19   | 2.81e-14  7.24e-15  2.45e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.13   | 4.14e-14  1.15e-14  3.72e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.91   | 4.78e-14  7.99e-15  2.55e-15 |
 ALBH |   288     0     0   288    2.86   | 4.53e-14  1.25e-14  3.57e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    2.21   | 5.19e-14  6.68e-15  1.55e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    2.20   | 4.11e-14  6.81e-15  1.83e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    2.09   | 5.24e-14  1.44e-14  3.50e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.89   | 2.87e-14  6.02e-15  1.33e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.76   | 4.35e-14  1.05e-14  3.54e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.76   | 2.91e-14  8.76e-15  2.18e-15 |
 WES2 |   287     0     0   286    1.73   | 3.32e-14  8.08e-15  6.20e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    1.46   | 3.20e-14  7.15e-15  5.15e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.24   | 4.44e-14  1.15e-14  6.34e-15 |
 NOT1 |   276     0     0   275    1.10   | 5.29e-14  1.37e-14  6.14e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    0.99   | 5.23e-14  1.07e-14  2.67e-15 |
 NYAL |   287     0     0   286    0.90   | 3.70e-14  7.98e-15  3.34e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.72   | 3.14e-14  7.07e-15  2.88e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    0.57   | 4.39e-14  5.84e-15  6.35e-15 |
 USN3 |   288     0     2   111    0.56   | 1.22e-13  1.54e-14  4.08e-15 |
 ALGO |   259     0     0    95    0.56   | 3.03e-14  7.13e-15  3.31e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.36   | 4.70e-14  1.13e-14  8.45e-15 |
 MATE |   231     0     0   228    0.29   | 8.54e-14  2.37e-14         - |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.29   | 1.80e-13  2.76e-14  5.36e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.26   | 3.83e-14  8.90e-15  8.11e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.11   | 2.76e-13  5.57e-14  1.56e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.09   | 1.29e-13  3.69e-14  3.06e-14 |
 KGN0 |   287     0     0   286    0.08   | 3.35e-13  8.46e-14  4.12e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.07   | 3.28e-13  7.47e-14  4.72e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.07   | 2.69e-13  8.60e-14  4.04e-14 |
 CRO1 |   288     0     2   120    0.07   | 1.74e-13  3.44e-14  3.01e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.06   | 1.28e-13  4.50e-14  5.80e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.05   | 3.51e-13  9.03e-14  3.79e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 2.69e-13  8.68e-14  4.68e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.80e-13  9.85e-14  5.43e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.75e-13  1.07e-13  5.00e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.04   | 1.95e-13  6.65e-14  1.19e-13 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.64e-13  1.41e-13  6.59e-14 |
 SFER |   287     0     0   140    0.03   | 3.82e-13  1.08e-13  6.20e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.02   | 4.58e-13  1.36e-13  4.50e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.02   | 4.56e-13  1.14e-13  4.22e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.02   | 4.00e-13  1.23e-13  1.01e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.02   | 5.74e-13  1.51e-13  1.33e-13 |
 USUD |   288     0     2    10    0.02   | 2.49e-13  2.22e-14  7.43e-15 |
 SYOG |   276     0     0   274    0.01   | 7.77e-13  2.18e-13  1.12e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.01   | 6.45e-13  2.09e-13  1.05e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 9.16e-13  2.50e-13  1.26e-13 |
 TNML |   288     0     0   288    0.01   | 4.60e-13  1.21e-13  4.11e-14 |
 KERG |   252     0     0   249    0.00   | 1.18e-12  3.66e-13         - |
 G08  |   288     0     1   145    0.00   | 1.54e-12  4.70e-13  1.29e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.23e-12  3.84e-13  2.60e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.00   | 1.33e-12  4.53e-13  1.40e-13 |
 CEDU |   285     0     0   283    0.00   | 2.43e-13  8.70e-14  1.78e-13 |
 WHIT |   276     0     0   276    0.00   | 5.53e-13  1.71e-13  9.96e-14 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.00   | 1.24e-12  1.97e-13  1.35e-13 |
 G11  |   288     0     2     3    0.00   | 7.01e-13  7.13e-14  5.58e-14 |
 THTI |   264     0     0   262    0.00   | 3.82e-13  1.89e-13  3.78e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.55e-14  4.59e-15  2.16e-15 |
 PERT |   214     0     0     0    0.00   | 1.72e-12  5.04e-13         - |
 NKLG |   161     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   250     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   253     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     1     6     0    0.00   | 7.92e-13  1.00e-13  6.01e-14 |
 G25  |   288     0     1     0    0.00   | 2.60e-13  5.20e-13  3.11e-12 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  4.65e-13  2.87e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.93e-13  5.98e-14  2.90e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.54e-13  6.40e-14  1.88e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.12e-12  1.22e-13  3.01e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.78e-13  7.30e-14  1.85e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.61e-13  6.69e-14  2.25e-14 |
 G18  |   288     2     6     0    0.00   | 8.08e-13  9.63e-14  3.61e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.56e-13  6.93e-14  2.92e-14 |
 G16  |   288     0     5     0    0.00   | 5.15e-13  5.77e-14  3.56e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.55e-13  3.61e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.98e-13  5.51e-14  2.13e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.56e-13  5.72e-14  2.53e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.46e-12  4.65e-13  4.03e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.31e-12  4.30e-13  2.51e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.78e-13  5.69e-14  1.63e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  7.70e-13  4.41e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.14e-13  5.67e-13  2.54e-13 |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   191     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   237     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-13  5.96e-13  4.93e-13 |
 CORD |   268     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.21e-13  7.46e-13  1.22e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.87e-17  4.65e-16  2.79e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      YELL |
------------------------------------------+------------------------------+
