
 GPS week: 1355   Day: 6   MJD: 53735                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  31742   1204     0.01    -0.40     0.04    17.62      0
 emr |   288     0  26629     20  1050.00    37.09     0.04    17.05      0
 esa |   288     0  21302   1159  1049.87    37.07     0.05    12.12      0
 gfz |   288     0  29431    424     0.06     0.01     0.04    16.19      0
 igr |   288     0  36633     53    -0.18    -1.20     0.04     0.00      0
 jpl |   288     0  26515    295    -0.46    -0.72     0.04    18.86      0
 mit |   288     0  36518   1706    -0.60    -0.58     0.04    18.16      0
 ngs |    96     0   2775     24     0.04     0.02     2.51     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |    80   -64   -72    86     7    47   -94  5844     - |
    2 |    78   -73    -7   135    11   -18  -105 -1410     - |
    3 |   -20   -92   116    62    31    -1   -27  -903     - |
    4 |   116  -183   110   -30  -117    12     X -1631     - |
    5 |   -15   -56    83    68     4     -   -49  -338     - |
    6 |    25  -174   -95   103   -63    -7   151 -1673     - |
    7 |   -37  -109   106    77   -49   -73    72 -2710     - |
    8 |    42  -107   259    50    11   -60   -99 -6584     - |
    9 |     X   -60     X    65   -17    -1     5  1198     - |
   10 |    -8   -35    88   130   -27  -112   -19    53     - |
   11 |   109   -64   -70     0     5   -16    17  3579     - |
   13 |   249  -211   160   -57   -29   -54   -46  3157     - |
   14 |    64   -16   -20    79    78     X  -104  1079     - |
   15 |   -14   -11    10    24    44   -16    11 -4841     - |
   16 |   -37   -88    25    68    45   -18    59  4992     - |
   17 |   146  -232   -27    16   -85    85    -5 -4118     - |
   18 |   -32   -50   -74   136    31   -36    43  3136     - |
   19 |   119  -112   -11   216    83   -61  -133  -192     - |
   20 |    51   -54    28   133    70   -14  -121  4250     - |
   21 |    -3   -12     8   171    63   -87   -54  5887     - |
   22 |   -32    29   121   183    66   -67  -171   117     - |
   23 |   202   -54   -32   119   117   -19  -211 -1071     - |
   24 |    75  -105   154    54   -66    48  -173 -7034     - |
   25 |    18   -95   -55    42   -77   -84   195 -1344     - |
   26 |    92  -195   168   -13   -92   -39    32 -4078     - |
   27 |     X   -68     X    29   -13    23    15  1117     - |
   28 |   116   -30   144    29    43   -99  -106  6061     - |
   29 |    66  -109   238    60   -32   -89   -84  -612     - |
   30 |     X  -153   102    21   -24    58     X -2545     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    -3   -97     -     -   -68     -    94     -     - |
 ALGO |  -191    59   183  -129   -95   208   -93     -     - |
 ALIC |   -48     -     -     -     -     -    47     -     - |
 ALRT |   -71     -     -    12   257     -    59     -     - |
 AMC2 |   -39   130     -     -    75    41  -126     -     - |
 ANKR |    47     -     -     -     -   -44     -     -     - |
 ARTU |   -52     -   155   -85   -38   -32    56     -     - |
 BAHR |   -90    52     -   -44   -16    51    24     -     - |
 BILI |     -     -     -   184   162   221  -393     -     - |
 BJFS |    25     -     -    26     -    38   -87     -     - |
 BOGT |    53     -     -  -125   -53     -    61     -     - |
 BOR1 |     X   -57     -     -  -126     -    53     -     - |
 BREW |     -   104     -     -   101     -   -98     -     - |
 BRFT |   141     -     -  -154     -     -     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    88    50   -75     -     -     - |
 BRUS |   -42     7     -     -     5     -    34     -     - |
 CAS1 |  -140     -   259    17   -20     5   -58     -     - |
 CEDU |     -     -  -207     -  -206    55    81     -     - |
 CHAT |    -7     -     -    46    -9   -12   -22     -     - |
 CHUR |   -24    82     -     -    13     3   -57     -     - |
 COCO |    24     -   -25   -53     -    11    29     -     - |
 CORD |   -15     -     -     -   163     -    14     -     - |
 CRO1 |    49   -13   -52     -   -86     -     X     -     - |
 DAEJ |     -   -83     -     -   -93     -    78     -     - |
 DARW |     -    45     -     -   -62     -   -42     -     - |
 DGAR |  -140     -   -71    13   -44   -17   188     -     - |
 DRAO |   -89   -17   149  -125  -130     -   111     -     - |
 DUBO |     5     -     -     -     -    -5     -     -     - |
 FAIR |   -45   -17     -    36    13     -    28     -     - |
 GLPS |     -     -     X    47    58   -40     X     -     - |
 GMAS |     -   170     -     -   111     -  -159     -     - |
 GODE |     -   -12   -56     -   -83     -    49     -     - |
 GOLD |   -66     -    94     1    27     -     -     -     - |
 GRAZ |  -162   136     -     -   131     -    29     -     - |
 GUAM |     -     -   -46     -   -92    30     -     -     - |
 HERS |   -57   -12     -     -   271     -    65     -     - |
 HOB2 |  -228    88    11    14     -   139   -52     -     - |
 HRAO |   -67     -  -116     -  -100   -22   164     -     - |
 HYDE |    23     -     -     -     -   -15    -7     -     - |
 IENG |   -69    72     -     -    -8     -     -     -     - |
 IISC |    41     -   -35  -110   -45     -    82     -     - |
 INVK |    12     -     -   -13     -     -     -     -     - |
 ISPA |     -     -     -    41   -30   -35     -     -     - |
 JAB1 |  -108     -     -     -   -74    47    56     -     - |
 JPLM |     -   179     -  -138    64     -   -45     -     - |
 KARR |  -158     -     -     -  -154   204   -59     -     - |
 KERG |  -177  -153    18    63     -   142    98     -     - |
 KIRU |    19     -   -35     -   -59     -     5     -     - |
 KIT3 |     -     -   -57    16     -   -62    89     -     - |
 KOKB |     -    92     -  -110   -46    -5    17     -     - |
 KOUR |     -     -  -204     1    48    21   114     -     - |
 LHAS |     -     -   -97   -61     -     -   149     -     - |
 LPGS |   -28    -9  -106   -10    22    83    30     -     - |
 MAC1 |   173     -     X   -66    86   -10   -98     -     - |
 MALI |   -36     -  -134   -35   -69     -   156     -     - |
 MAS1 |   -30    77   -31  -117     7    33    48     -     - |
 MATE |    45     -   130  -145   -12     -     X     -     - |
 MAW1 |   136     -  -273     -   -62    78   -28     -     - |
 MBAR |   -22     -     -   -59   -17    71     -     -     - |
 MCM4 |   268    28   -10  -549   -80     -   104     -     - |
 MDO1 |     -   152     -  -146   -15     -   -13     -     - |
 MEDI |     -    93     -     -   128  -266   189     -     - |
 METS |   -40     -     -   -41    22     -    76     -     - |
 MIZU |   -77    -2     -    96  -156     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -  -126     -   -75     -    84     -     - |
 NISU |    39    52     -   -98     -     -     -     -     - |
 NKLG |    60     -     -   -21    -3   -38     X     -     - |
 NLIB |  -100   130     -   -13    39    76   -93     -     - |
 NNOR |     -    80   -49     -   -12     -   -43     -     - |
 NRC1 |     -    94     -  -114   -42     -    13     -     - |
 NRIL |   -54     -     -   -19    15   -68   129     -     - |
 NTUS |     -     -  -269     -     -   173     -     -     - |
 NYA1 |    42     -     -  -143   -25     -    86     -     - |
 NYAL |     -   -60     -     -   -52     -    56     -     - |
 ONSA |   -61   -20    67   -48   -33   -26   102     -     - |
 OUS2 |     -     -     -   -34     -    30     -     -     - |
 PDEL |     -     -   -54    47     -    -5     -     -     - |
 PERT |     -   121  -178     -   -93    34   -31     -     - |
 PETP |     -     -     -   104    14   -90     -     -     - |
 PIE1 |  -176   171    96     -   155     -   -55     -     - |
 PIMO |    72     -  -200   110    69   -20   -14     -     - |
 POL2 |    34     -   -76     -   -44     -    18     -     - |
 PRDS |    90    82     -     -    46     -  -164     -     - |
 PTBB |    17   -34     -     -    24     -    16     -     - |
 QAQ1 |     -    52     -   -55    -2     -     -     -     - |
 RABT |   -71     -     -     -   185     -    69     -     - |
 RAMO |     -     -     -     -     -   129  -134     -     - |
 RESO |   -28     -     -    23   -46     6     -     -     - |
 REYK |    31     -     -    28    72   -54     -     -     - |
 RIOG |   171     -     -     -     -     -  -165     -     - |
 SANT |  -118     -   136   -83   -27   -35   134     -     - |
 SCH2 |     -    47     -     -   -61     5   -49     -     - |
 SCUB |   116     -     -   -81   233     -   -39     -     - |
 SFER |  -175    83     -     -     0    92    -4     -     - |
 SPT0 |   -16    63     -     -    85     -   -44     -     - |
 STJO |   -45    70     -   -84   -53    12    40     -     - |
 STR1 |     -    45     -     -   -13     -   -43     -     - |
 SUTH |    -1     -     -     -    74     -     1     -     - |
 SUTM |     -   121     -    31   125  -116   -20     -     - |
 SUWN |     -     7     -     -     -    -6     -     -     - |
 SYOG |   113    19  -235  -180     -    88    99     -     - |
 TEHN |     -     -     -   -50     -    43     -     -     - |
 THTI |     -    48   -45    46     -    56  -114     -     - |
 THU3 |   -51    44     -    10   -49     -     -     -     - |
 TIDB |     -   -31    -4     -  -153     -    31     -     - |
 TIXI |   -20     -     -    -2   -35   -80   105     -     - |
 TLSE |     -     5     -     -    73     -    -4     -     - |
 TNML |     -     9     -     -     -     -    -8     -     - |
 TOW2 |   -26     -  -117   -26   -19    91    31     -     - |
 TRO1 |    70     -     -   -81    36    31   -28     -     - |
 TSKB |   -40    44   -23    10   -48   -21    25     -     - |
 TWTF |   -31    -8     -   168   -63   -93   -15     -     - |
 ULAB |     -     -     -    58     -   -50     -     -     - |
 UNSA |     -     -  -103    77   -49     -     -     -     - |
 USN3 |    25    16     -     -    39   -38     -     -     - |
 USNO |    37    22     -     -     8     -   -57     -     - |
 USUD |     -   -64    90     -   -12     -     0     -     - |
 VILL |     -     -    33    12    55     -   -33     -     - |
 WES2 |     -    35     -     X    37     -   -33     -     - |
 WHIT |   -19     -     -     -     -   -23    42     -     - |
 WILL |   -63    67     -     -   -80     -    -2     -     - |
 WROC |     -   -44     -     -     -     -    41     -     - |
 WSRT |    73     -     -   -79     -     -     -     -     - |
 WTZR |     -   124     -  -131    13     -     -     -     - |
 WUHN |     -     3     -   142   131  -103   -22     -     - |
 YAR2 |    28    63     -   -97   -17     -     -     -     - |
 YELL |     6     9    59    -6   -60   -62    16     -     - |
 YSSK |   -59     -     -   121     -  -108    62     -     - |
 ZWE2 |    33     -     -   -35     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    64    54    34    22    29    58    47  5095     - |  288   4.95
    2 |    69    76    27    23    40    29    51   379     - |  288   0.18
    3 |    42    69    50    50    48    30    74  4032     - |  288   1.19
    4 |    68    62    34    41    46    23     X  1148     - |  288   1.02
    5 |    33    55    26    18    40     -    28  1511     - |  288   2.15
    6 |    43    63    29    38    68    28    88  2176     - |  288   1.25
    7 |    28    50    46    30    61    24    66  1225     - |  288   0.47
    8 |   163    97   146   128    43    54    86  4474     - |  288   1.97
    9 |     X    84     X   125    62    40    65  4142     - |  276   2.50
   10 |    43    54    23    41    20    35    37  2568     - |  288   2.43
   11 |    58    59    37    35    70    48    46   910     - |  288   0.43
   13 |    58    56    28    21    33    41    37   961     - |  288   0.38
   14 |    50    79    32    22    18     X    23   885     - |  288   0.26
   15 |    64    47    36    14    27    54    43  3561     - |  288   3.35
   16 |    28    51    23    38    51    28    49   751     - |  288   0.17
   17 |    28    47    46    27    75    31    47  1790     - |  288   0.74
   18 |    53    39    63    27    42    65    50   636     - |  288   0.34
   19 |    34    68    70    31    23    39    83   533     - |  288   0.20
   20 |    46    61    40    26    41    31    39   700     - |  288   0.24
   21 |    62    47    27    23    26    51    52   665     - |  288   0.41
   22 |    50    45    63    42    32    66    39  1299     - |  288   1.31
   23 |    49    60    53    33    51    31    30   489     - |  288   0.22
   24 |    69    64    27    25    38    34    62  4304     - |  288   3.38
   25 |    66    67   153    71    75    58    88  2867     - |  286  11.22
   26 |    59    50    31    36    71    32    26   936     - |  288   0.80
   27 |     X    94     X    75    51   131   118  5937     - |  277   2.90
   28 |    38    64    39    33    53    35    62  1423     - |  288   0.37
   29 |    62    54    45    43    37    35    28  1035     - |  288   0.85
   30 |     X    51    69    32    59    31     X  1930     - |  288   0.74
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    23    14     -     -    19     -    29     -     - |  288   0.04
 ALGO |    30    15    18    22    11    16    23     -     - |  288   0.04
 ALIC |    20     -     -     -     -     -    20     -     - |  288  12.33
 ALRT |    17     -     -    21    17     -    20     -     - |  288   5.94
 AMC2 |    15    16     -     -    20    22    13     -     - |  288   0.02
 ANKR |    16     -     -     -     -    15     -     -     - |  288  11.08
 ARTU |    36     -    42    17    25    16    70     -     - |  285  10.43
 BAHR |    25    15     -    33    42    17    30     -     - |  288   0.51
 BILI |     -     -     -    20    18    23    26     -     - |  287   7.02
 BJFS |    24     -     -    33     -    19    14     -     - |  287  12.90
 BOGT |    24     -     -    59    29     -    64     -     - |  288  16.40
 BOR1 |     X    21     -     -    33     -    20     -     - |  287   0.55
 BREW |     -    20     -     -    16     -    19     -     - |  288   0.06
 BRFT |    33     -     -    36     -     -     -     -     - |  288   1.05
 BRMU |     -     -     -    23    22    20     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    23    16     -     -    14     -    20     -     - |  288   0.03
 CAS1 |    28     -    68    19    17    58    25     -     - |  288   9.56
 CEDU |     -     -    42     -    25    17    17     -     - |  288   1.39
 CHAT |    38     -     -    53    39    36    30     -     - |  287  12.67
 CHUR |    21    14     -     -    21    16    18     -     - |  288   0.09
 COCO |    24     -    55    33     -    16    17     -     - |  288  11.32
 CORD |    46     -     -     -    53     -    45     -     - |  288  10.72
 CRO1 |    25    22    31     -    36     -     X     -     - |  288   0.10
 DAEJ |     -    13     -     -    22     -    12     -     - |  287  10.03
 DARW |     -    20     -     -    29     -    19     -     - |  288   6.70
 DGAR |    81     -    47    28    72    33    79     -     - |  288  17.68
 DRAO |    47    22    69    32    19     -    39     -     - |  287 236.29
 DUBO |    13     -     -     -     -    12     -     -     - |  288  25.28
 FAIR |    29    11     -    18    11     -    32     -     - |  288   7.50
 GLPS |     -     -     X    72    52    62     X     -     - |  226  23.32
 GMAS |     -    19     -     -    23     -    18     -     - |  288   1.61
 GODE |     -    22    34     -    16     -    23     -     - |  288   0.15
 GOLD |    49     -    50    42    25     -     -     -     - |  288  11.60
 GRAZ |    15    14     -     -    12     -    14     -     - |  288   6.09
 GUAM |     -     -    99     -    53    63     -     -     - |  257  16.59
 HERS |    27    75     -     -    59     -    46     -     - |  264   8.14
 HOB2 |    30    23    72    49     -    34    30     -     - |  288   0.05
 HRAO |    43     -    89     -    54    18    86     -     - |  288   0.40
 HYDE |    24     -     -     -     -    24    21     -     - |  288  15.42
 IENG |    13    13     -     -    16     -     -     -     - |  288   0.63
 IISC |    25     -    22    32    24     -    28     -     - |  288  19.85
 INVK |    18     -     -    20     -     -     -     -     - |  288   7.20
 ISPA |     -     -     -    18    25    16     -     -     - |  288  12.90
 JAB1 |    41     -     -     -    53    20    38     -     - |  264  19.10
 JPLM |     -    53     -    46    19     -    31     -     - |  288  11.99
 KARR |    30     -     -     -    77    57    84     -     - |  288  12.79
 KERG |    59    22    46    31     -    12    35     -     - |  276   1.32
 KIRU |    25     -    26     -    30     -    29     -     - |  288   7.15
 KIT3 |     -     -    44    31     -    60    34     -     - |  288  10.15
 KOKB |     -    13     -    39    32    29    30     -     - |  288   0.10
 KOUR |     -     -    44    46    20    44    35     -     - |  288  14.14
 LHAS |     -     -    18    27     -     -    29     -     - |  234  54.71
 LPGS |    28    45    64    59    41    23    48     -     - |  288  21.33
 MAC1 |    23     -     X    39    28    21    19     -     - |  264  11.66
 MALI |    31     -    63    33    32     -    42     -     - |  288  16.68
 MAS1 |    23    15    24    23    15    28    32     -     - |  288   7.74
 MATE |    54     -    38    79    75     -     X     -     - |  288   0.57
 MAW1 |    47     -    83     -    33    95    49     -     - |  288   8.12
 MBAR |    60     -     -    42    62    83     -     -     - |  288  14.00
 MCM4 |    35    23    36    49    24     -    27     -     - |  287  21.63
 MDO1 |     -    18     -    38    12     -    33     -     - |  288  31.61
 MEDI |     -    30     -     -    39    24    23     -     - |  288   0.05
 METS |    13     -     -    29    33     -    18     -     - |  287   5.78
 MIZU |    68    56     -   124    46     -     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |     -     -    33     -    42     -    22     -     - |  288  15.63
 NISU |    29    23     -    33     -     -     -     -     - |  288   0.05
 NKLG |    17     -     -    37    19    21     X     -     - |  149 135.10
 NLIB |    18    20     -    34    14    15    36     -     - |  288   0.02
 NNOR |     -    11    46     -    19     -    27     -     - |  288  12.73
 NRC1 |     -    23     -    20    17     -    21     -     - |  288   0.06
 NRIL |    17     -     -    12    19    14    16     -     - |  288   8.85
 NTUS |     -     -    24     -     -    15     -     -     - |  288   9.22
 NYA1 |    13     -     -    17    33     -    22     -     - |  288   0.05
 NYAL |     -    18     -     -    18     -    16     -     - |  287   0.05
 ONSA |    16    72    36    24    16    28    31     -     - |  288   0.03
 OUS2 |     -     -     -    21     -    18     -     -     - |  288   8.97
 PDEL |     -     -    70    24     -    31     -     -     - |  288  56.55
 PERT |     -    13    61     -    26    16    32     -     - |  288   2.19
 PETP |     -     -     -    24    26    21     -     -     - |  287   7.65
 PIE1 |    11    27    33     -    24     -    15     -     - |  288   0.11
 PIMO |    19     -    44    33    28    21    26     -     - |  288  19.45
 POL2 |    16     -    29     -    26     -    28     -     - |  288   8.99
 PRDS |    11    10     -     -    17     -    10     -     - |  288   0.84
 PTBB |    22    22     -     -    25     -    21     -     - |  288   0.21
 QAQ1 |     -    19     -    20    90     -     -     -     - |  288    >>>
 RABT |    12     -     -     -    28     -    12     -     - |  287  11.57
 RAMO |     -     -     -     -     -    20    21     -     - |  288  12.01
 RESO |    32     -     -    17    16    18     -     -     - |  288   7.30
 REYK |    19     -     -    15    31    22     -     -     - |  288   5.91
 RIOG |    13     -     -     -     -     -    13     -     - |  108   6.31
 SANT |    18     -    68    76    35    19    32     -     - |  288   6.39
 SCH2 |     -    13     -     -    13    22    23     -     - |  288  36.30
 SCUB |    23     -     -    42    49     -    37     -     - |  276  15.73
 SFER |    29    13     -     -    26    29    29     -     - |  288   0.65
 SPT0 |    14    11     -     -    15     -    20     -     - |  288   0.05
 STJO |    26    23     -    48    22    30    33     -     - |  288   0.04
 STR1 |     -    18     -     -    25     -    17     -     - |  288   0.79
 SUTH |    31     -     -     -    28     -    30     -     - |  288  11.03
 SUTM |     -    19     -    32    29    16    25     -     - |  288  12.98
 SUWN |     -    16     -     -     -    15     -     -     - |  288   8.52
 SYOG |    40    25    50    24     -    42    31     -     - |  288   1.11
 TEHN |     -     -     -    13     -    11     -     -     - |  288   7.57
 THTI |     -    22    42    46     -    33    36     -     - |  276   2.27
 THU3 |    14    11     -    14    14     -     -     -     - |  288   7.94
 TIDB |     -    19    27     -    17     -    12     -     - |  288   0.13
 TIXI |    20     -     -    10    15    17    24     -     - |  287   8.65
 TLSE |     -    17     -     -    19     -    16     -     - |  288   0.40
 TNML |     -    17     -     -     -     -    16     -     - |  288   0.91
 TOW2 |    57     -    59   136    39    50    47     -     - |  288   4.19
 TRO1 |    34     -     -    26    31    51    27     -     - |  288   8.00
 TSKB |    15    14    48    16    17    34    15     -     - |  288   0.74
 TWTF |    19    34     -    59    41    18    23     -     - |  288   0.05
 ULAB |     -     -     -    12     -    10     -     -     - |  287  19.22
 UNSA |     -     -    57    43    25     -     -     -     - |  243  17.30
 USN3 |    16    15     -     -    17    22     -     -     - |  288   0.05
 USNO |    16    29     -     -    21     -    24     -     - |  288   0.02
 USUD |     -    20    42     -    20     -    29     -     - |  288   0.08
 VILL |     -     -    32    42    20     -    34     -     - |  288  10.49
 WES2 |     -    22     -     X    22     -    21     -     - |  288   0.05
 WHIT |    27     -     -     -     -    20    18     -     - |  288   2.51
 WILL |    20    13     -     -    17     -    20     -     - |  288   9.84
 WROC |     -    23     -     -     -     -    21     -     - |  288   7.55
 WSRT |    16     -     -    18     -     -     -     -     - |  288   0.03
 WTZR |     -    33     -    35    17     -     -     -     - |  269    >>>
 WUHN |     -    21     -    26    21    12    26     -     - |  287  15.33
 YAR2 |    26    22     -    33    17     -     -     -     - |  288   8.08
 YELL |    56    13    25    20    15    31    26     -     - |  288   0.02
 YSSK |    18     -     -    19     -    26    27     -     - |  287  10.24
 ZWE2 |     9     -     -    10     -     -     -     -     - |  288   6.86
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    40    40    52    42    36    37    39  2513     - |


 BEST CLOCK FIT: YELL   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NLIB |   288     0     0   288    9.97   | 2.55e-14  5.55e-15  1.67e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.96   | 3.34e-14  6.10e-15  2.11e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    9.96   | 3.46e-14  6.66e-15  1.54e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    9.16   | 3.76e-14  6.32e-15  2.10e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    8.91   | 3.83e-14  8.60e-15  2.36e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.79   | 3.47e-14  1.44e-14  2.18e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    5.03   | 4.81e-14  1.29e-14  4.77e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    5.03   | 2.92e-14  7.75e-15  2.12e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.67   | 4.47e-14  1.34e-14  3.12e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    4.40   | 4.77e-14  1.09e-14  2.51e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    3.25   | 2.73e-14  9.14e-15  3.56e-15 |
 BREW |   288     0     0   143    3.23   | 6.49e-14  1.22e-14  3.09e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    2.72   | 3.41e-14  4.68e-15  1.75e-15 |
 ALGO |   288     1     0   287    2.71   | 2.95e-14  7.60e-15  3.89e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    2.02   | 1.10e-13  1.35e-14  4.63e-15 |
 ALBH |   288     0     0   143    1.68   | 4.45e-14  1.11e-14  2.33e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    1.31   | 4.04e-14  8.35e-15  5.30e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.31   | 3.90e-14  1.01e-14  4.41e-15 |
 MEDI |   288     1     0   287    1.30   | 4.65e-14  9.09e-15  4.95e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    1.18   | 3.05e-14  6.82e-15  3.98e-15 |
 PIE1 |   288     1     0   287    1.17   | 1.00e-13  2.75e-14  7.16e-15 |
 WES2 |   288     1     0   140    0.90   | 3.53e-14  8.07e-15  3.51e-15 |
 NYA1 |   288     1     0   287    0.84   | 2.76e-14  7.22e-15  5.65e-15 |
 MATE |   288     2     0   286    0.60   | 3.54e-14  1.31e-14  6.77e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.54   | 1.63e-13  2.00e-14  4.38e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.41   | 3.93e-14  1.12e-14  8.85e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.34   | 1.01e-13  2.05e-14  1.42e-14 |
 NYAL |   287     0     0   140    0.28   | 3.82e-14  8.09e-15  4.93e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.21   | 1.85e-13  2.44e-14  7.95e-15 |
 BRFT |   288     0     1   145    0.16   | 3.52e-14  1.38e-14  6.15e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 2.95e-13  6.32e-14  1.59e-14 |
 IENG |   288     0     0   288    0.11   | 3.40e-13  1.06e-13  5.05e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.08   | 3.80e-13  9.72e-14  8.11e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.07   | 1.27e-13  3.19e-14  4.27e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.07   | 3.86e-13  1.11e-13  4.96e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.07   | 2.64e-13  7.09e-14  5.45e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.95e-13  1.25e-13  6.38e-14 |
 BOR1 |   287     0     0   286    0.04   | 4.62e-13  1.35e-13  5.63e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.04   | 3.69e-13  1.00e-13  5.68e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.04   | 2.90e-13  9.92e-14  9.69e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.45e-13  1.17e-13  1.08e-13 |
 G25  |   286     0     0   285    0.03   | 2.94e-13  1.51e-13  6.06e-13 |
 G05  |   288     0     0   288    0.03   | 2.07e-13  8.41e-14  1.52e-13 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.03   | 4.01e-13  1.31e-13  3.11e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.02   | 3.82e-13  1.08e-13  7.86e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.02   | 4.28e-13  1.27e-13  1.33e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.50e-13  2.39e-13  7.89e-14 |
 G19  |   288     0     5    23    0.02   | 6.82e-13  6.72e-14  1.49e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.03e-12  2.52e-13  6.12e-14 |
 TNML |   288     0     0   143    0.01   | 4.40e-13  1.24e-13  5.91e-14 |
 STR1 |   288     0     0   143    0.01   | 6.80e-13  2.15e-13  6.70e-14 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.24e-12  3.39e-13  2.06e-13 |
 KERG |   276     0     0   276    0.01   | 1.15e-12  4.28e-13  7.96e-14 |
 G27  |   277     0     0   275    0.00   | 1.31e-12  4.92e-13  2.70e-13 |
 G03  |   288     0     1   144    0.00   | 1.35e-12  3.38e-13  1.12e-13 |
 CEDU |   288     0     1   144    0.00   | 2.08e-13  6.77e-14  1.22e-13 |
 THTI |   276     0     0   275    0.00   | 4.06e-13  2.08e-13  1.83e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.07e-13  3.24e-13  2.18e-13 |
 GMAS |   288     0     0   143    0.00   | 1.24e-12  3.25e-13  1.25e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.24e-14  4.90e-15  1.55e-15 |
 GUAM |   257     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.46e-13  8.71e-14  3.60e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.45e-13  3.62e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 6.21e-13  6.26e-14  1.56e-14 |
 G22  |   288     0     4     0    0.00   | 6.06e-13  6.84e-14  9.83e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.03e-12  1.29e-13  4.30e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  7.97e-14  1.85e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 1.00e-12  8.17e-14  3.01e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.05e-13  6.16e-14  4.72e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  5.72e-14  1.65e-14 |
 G15  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.86e-13  3.18e-13 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 6.24e-13  6.15e-14  2.26e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.75e-13  6.25e-14  3.71e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.15e-13  6.77e-14  4.04e-14 |
 G09  |   276     0     0     0    0.00   | 1.39e-12  4.99e-13  2.30e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.88e-12  4.56e-13  1.50e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.62e-13  5.84e-14  2.01e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WTZR |   269     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.81e-13  2.84e-14  6.99e-15 |
 UNSA |   243     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ULAB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   | 4.57e-13  4.54e-13  3.02e-13 |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TEHN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   108     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.79e-12  4.95e-13  2.46e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OUS2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   149     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   234     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 6.63e-13  3.36e-13  9.61e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   226     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-13  4.94e-13  4.62e-13 |
 CORD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-13  7.36e-13  1.14e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.68e-17  4.41e-16  2.65e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     NLIB      YELL      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
