
 GPS week: 1364   Day: 1   MJD: 53793                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  31155    346     0.33    -0.64     0.04    11.18      0
 emr |   288     0  24708    115    17.29    -0.37     0.03    18.63      0
 esa |   288     0  24520   1951    -0.45     0.48     0.05    10.18      0
 gfz |   288     0  43035   2183     0.39    -1.03     0.02    23.43      0
 igr |   288     0  37857    256     1.57     0.85     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  27860    302    -1.49     0.59     0.03    20.86      0
 mit |   288     0  38239    719    -0.27    -0.53     0.03    15.71      0
 ngs |    96     0   2495      0     0.16    -1.02     2.52     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs |
 -----+-------------------------------------------------+
    1 |    76  -124  -103    55    -8     6    70  -559 |
    2 |   -70  -120   182   106    11     6   -93 -1970 |
    3 |     7  -171   -47   159    49    10   -21 -6591 |
    4 |     7  -211   171   -60    -7   121    63 -5595 |
    5 |    41   -11    23    69    10   -37   -94 -1118 |
    6 |    33  -209    98   145    18   -43     3  -407 |
    7 |   -16    -1   -58   165    24   -76   -94  -463 |
    8 |   -16   -81   127   121    50   -37  -106 -4563 |
    9 |    14   -56    74   103    17   -22  -116  2888 |
   10 |  -143   -53   108   207    40   -53  -144  4680 |
   11 |   149   -98    29   -43   -23    33    13  4348 |
   13 |   161  -182   -58   -46    13   106    68  5144 |
   14 |   274   -36  -103    67     4   -32  -143     - |
   15 |    38   -41  -147   232   -16   -99   -98  3198 |
   16 |   147   -92   -19    71    32   -36   -38  5146 |
   17 |    62  -236   271   -51   155   151   -77   235 |
   18 |    79  -114    -7   103   -47   -26   -29  5695 |
   19 |    49   -38   -49   175    33    18  -243  -465 |
   20 |     0    33   -70    67   -21   -46   -32     - |
   21 |   139   -40   -30   137     6  -121   -78  5297 |
   22 |   114   -53   -55    65   -12   -28   -41     - |
   23 |   -21   -11    12    68    45   -10   -68 -1051 |
   24 |   -26  -137   144   -26    -3    33    82 -1220 |
   25 |   157  -192    -6    73    25    -3    15 -1117 |
   26 |    65  -105   104   -19    15    76   -61 -1670 |
   27 |  -116   -68   177   -24   128    69    -7 -3150 |
   28 |    66    75    12    -2    81   -24  -109 -1373 |
   29 |    61   -55    55   -23    23    31   -20 -2401 |
   30 |   155  -169   132  -140   -51   118    56 -2951 |
 -----+-------------------------------------------------+
 ALBH |   -77   -12     -   -89   -17     -   202     - |
 ALGO |     X     -     X   -89   210     X   132     - |
 ALIC |    73     -     -  -107     -     -   108     - |
 ALRT |  -113     -     -    13   113     -    62     - |
 AMC2 |  -114   186  -156     X   -69     -   -38     - |
 ANKR |  -338     -     -   523     -  -335     -     - |
 ARTU |   -41     -   139     2   -20    37  -112     - |
 ASPA |     -     -     -   189    68  -212     -     - |
 AUCK |  -288     -     -   137    11     -     -     - |
 BAHR |   -99   133   111  -108   -24   104  -137     - |
 BILI |   -52     -   -36  -156    45   176    59     - |
 BJFS |    84     -     -    10     -   160  -286     - |
 BOGT |   238     -     -   173    -2  -276   -61     - |
 BOR1 |     2    83     -   -72   -22     -     7     - |
 BRAZ |     -     -     -    63     -   -71     -     - |
 BREW |     -    98     -     -    55     -  -116     - |
 BRFT |   183     -     -   -87   -66     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    69    41   -78     -     - |
 BRUS |    12    46     -  -101    10     -    88     - |
 CAS1 |   -30     -    68   -85   -16    84    -7     - |
 CEDU |   187     -   -35  -213   -17    68   117     - |
 CHAT |   -83     -     -   -96    17   151     1     - |
 CHUR |   -32   134     -   -63    39     -   -43     - |
 COCO |   -69     -   -10  -156    61    98   159     - |
 CRO1 |    58   -46    39    87   -38   -23  -110     - |
 DAEJ |   184   -14     -     X     0     -  -114     - |
 DAKA |    74     -     -     -     -   -40     -     - |
 DARW |   194   -34  -107     X     -     -   -29     - |
 DAV1 |     -     -     -    22  -239     -   -33     - |
 DGAR |  -168     -  -182    59   -46    12   134     - |
 DRAO |  -165    87     X  -143   -55     -   229     - |
 DUBO |     5     -     -   -28     -    28     -     - |
 DWH1 |   251    99     -    85   -75  -190  -171     - |
 FAIR |   -47   -16     -   -47   -18   -34   168     - |
 FLIN |   -59     -     -    28     -     -     -     - |
 GMAS |     -    59     -     -     -     -   -70     - |
 GODE |     -    91   -84  -185   -88     -   222     - |
 GOLD |     -     -   -22     9     9     -     -     - |
 GRAZ |     -   104     -   -44  -243     -   -58     - |
 GUAM |     -     -  -211   186   208  -156    65     - |
 GUAT |     -     -     -   -58   -42    65     -     - |
 HARB |     -     -     -    -1   165     2     -     - |
 HNLC |     -     -     -    48     -     -   -72     - |
 HOB2 |     -   136  -141  -116     0    92   -20     - |
 HYDE |     -     -     -     -   -67    -1     1     - |
 IISC |     -     -     9   -18   -38     -    22     - |
 ISPA |   -23     -  -168   -53   -74   153     -     - |
 JPLM |     -   101     -   -80    78     -     X     - |
 KARR |     -     -     -   -75     -    70    18     - |
 KERG |     -   -62  -155   -76    28   115   135     - |
 KGN0 |     -   -98     -    78   -60     -     -     - |
 KHAJ |     -   -14     -     -     -   -77   118     - |
 KIRU |     -     -    44  -109     -   102     X     - |
 KIT3 |     -     -     -   -19   103     2    26     - |
 KOKB |     -     -     -   -57   -80    54    14     - |
 KOUR |     -     -   -97    -4    25     -    69     - |
 KUNM |     -     -     -     X     -   -37    49     - |
 LAE1 |     -     -     -    -9     -    19   -13     - |
 LHAS |     -     -   -33     5    17     -    13     - |
 LPGS |     -   -45   102   100     5  -142    27     - |
 MAC1 |     -     -     X     9   105    17   -36     - |
 MALI |     -     -     X  -125  -172     -   187     - |
 MAS1 |     -    75   -85  -112     2    70    41     - |
 MATE |     -     -     X   -18   -95     -    27     - |
 MAUI |     -     -     -   -20     -     -    30     - |
 MAW1 |     -     -    30    81    95     -  -140     - |
 MBAR |     6     -     -   -56   -44    59     -     - |
 MCM4 |   229     -   100     X   -76  -176     6     - |
 MDO1 |     6   201     -  -163     1     -     -     - |
 MDVJ |    27     -     -     -     -     -   -19     - |
 MEDI |     9   -65     -     -     -     -    70     - |
 METS |  -102     -     -   -20     -     -   102     - |
 MIZU |    16     4     -   -11   -44     -     -     - |
 MKEA |   -54     -    20    -8   -28     -    37     - |
 NANO |    -3     -     -     2     -     -     -     - |
 NICO |    81     -     -   -39    27     -     -     - |
 NISU |   158    25     -   -84  -141     -     -     - |
 NLIB |  -160   111     -   -21     7     -    13     - |
 NNOR |     -    -5   -88     -    -4     -    63     - |
 NOT1 |     8     -     -     -     -   -50    61     - |
 NOUM |     -     -     -   181     -  -204     -     - |
 NRC1 |  -111   118     X   -94   -10     -    79     - |
 NRIL |   -77     -     -   -43     4    48    55     - |
 NTUS |   -99     -  -226   132    31    -7    29     - |
 NYA1 |     -     -     -   -99    69   -22   176     - |
 NYAL |     -    21    94   -42     1     -   -23     - |
 OHI2 |    67     -     X   -63  -102   -29    84     - |
 ONSA |     -     -    67   -15   -93   -91   100     - |
 OPMT |     -    25     -   -20     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -    58    87     -  -126     -     - |
 PERT |     -   -26   -75   110    85   -29   -46     - |
 PETS |     -     -     -    32     -   -36     -     - |
 PIE1 |     -   179    86   -85   -19     -  -141     - |
 PIMO |     -     -   -34   -38   -13    60     -     - |
 POL2 |     -     -     1     -   -52     -    -1     - |
 POTS |     -     -    55   -24    34     -     -     - |
 PRDS |     -   -77     -   289  -135     -  -340     - |
 PTBB |     -     1     -     -     6     -    -2     - |
 QAQ1 |     -   236     -   -60   129  -186    56     - |
 RABT |     -     -     -   219     -     -  -326     - |
 RBAY |     -     -    23     X     X     -   -15     - |
 RIOG |    78     7    14   -15    -9   -74    48     - |
 SANT |   -94     -   152   -98   -65    40    61     - |
 SCH2 |  -133    63     -   -65    12    33    72     - |
 SCUB |    76     -    18    29     -     -  -153     - |
 SFER |  -303     -     -   150     -    64   -93     - |
 SHAO |  -565     -     -   270   511     -     -     - |
 SIO3 |     -     -     -  -161     -   181     -     - |
 SPT0 |   140     -     -     -     -     -  -100     - |
 STJO |  -101   102    75  -114   -55    28    35     - |
 STR1 |     -    51     -     -    44     -   -61     - |
 SUTH |    58     -     -  -103    56     -   113     - |
 SUTM |     -     -     -   130    88     -  -194     - |
 SUWN |  -148    89     -     X    33     -     -     - |
 SYOG |   115    88  -183   -70    52    60   -50     - |
 THTI |     -    65  -102   -67   -20    78   -15     - |
 THU3 |  -205     -    34    22   -47    68     -     - |
 TIDB |    65    94  -117   -72   -39     -    26     - |
 TIXI |   -61     -   -35   -45   -56     -   133     - |
 TLSE |   -68     3     -     X   -39     -    45     - |
 TNML |     -    -3     -     -     -     -     4     - |
 TOW2 |    15     -  -122   -11    56    28    47     - |
 TRO1 |   333     -     -  -150   -69     -   -13     - |
 TSKB |   -34    65   -50    43   -41     8  -103     - |
 TWTF |   -83   -61     -   147    -2   -66     -     - |
 USN3 |  -108    64     -     -    14     1     -     - |
 USNO |   -23    28     -     -   -53     -   -17     - |
 USUD |    -5   -21    11   -55    -9     -   104     - |
 UZHL |     -     -     -    44     -   -49     -     - |
 VILL |    91     -    86   -92    56     -    18     - |
 WES2 |   -82   171     -  -226    84     -   193     - |
 WHIT |   -59     -     -    -3   -58     -    47     - |
 WILL |  -130   -12     -   110  -208     -   -58     - |
 WSRT |    -6    28     -  -130   -18     -   165     - |
 WUHN |    95     -     -    35   144     -  -121     - |
 YAKT |   -10     -    93   -51     -   151  -178     - |
 YEBE |     -  -110     -     -     -     -   131     - |
 YELL |  -172     1   103  -151    23   187    38     - |
 YSSK |    15     -     -   -58   -43     -    76     - |
 ZIMM |  -219     -     -    71     -    38     -     - |
 ZWE2 |    54     -     -    82     -  -121     -     - |
 -----+-------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------+--------------
    1 |    38    28    28    13    26    18    22  5846 |  288   5.26
    2 |    38    33    33    15    37    31    40   363 |  288   0.15
    3 |    41    31    32    26    56    18    31  3119 |  288   2.28
    4 |    33    28    18    14    26    27    25  2513 |  288   0.90
    5 |   105    60   104    52    55   102   131  1272 |  288   1.88
    6 |    36    38    20    21    30    15    46  1409 |  288   0.66
    7 |    43    36    33    25    42    15    27  1637 |  288   0.87
    8 |    51    33    31    10    30    23    22  2116 |  288   2.10
    9 |    40    28    33    20    18    18    17  4554 |  288   2.59
   10 |    81    34    32     8    45    34    43  4056 |  288   1.71
   11 |    37    37    15    24    54    30    22   745 |  288   0.29
   13 |    27    30    50    28    54    26    62   712 |  288   0.18
   14 |    42    36    27    19    36    20    21     - |  288   0.27
   15 |    35    39    19    19    36    25    31  4137 |  288   2.36
   16 |    87    52    43    13    42    39    61  1014 |  288   0.35
   17 |    29    62    55    19    43    30    46  1589 |  288   0.21
   18 |    82    25    42    11    49    35    18   627 |  288   0.30
   19 |    23    30    27    19    38    27    59   748 |  288   0.19
   20 |    74    26    33    10    53    43    19     - |  288   0.31
   21 |    37    34    56    23    43    26    57  1084 |  288   0.30
   22 |    88    37    33    41    46    34    56     - |  288   0.20
   23 |    35    44    58    25    46    25    29   537 |  288   0.16
   24 |    29    42    30    20    32    30    35  2171 |  288   1.96
   25 |    31    22    40    15    25    29    16  1000 |  288   0.47
   26 |    23    20    26    16    12    16    24   739 |  288   0.58
   27 |    59    55    24    22    30    26    31  5465 |  288   1.13
   28 |    79    38    21    16    44    33    60   825 |  288   0.90
   29 |    32    22    32    16    25    16    30  1396 |  288   0.68
   30 |   102   109   122    93    43    61    72  2239 |  286   0.78
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    31    17     -    16    20     -    22     - |  288   6.60
 ALGO |     X     -     X    10    13     X    15     - |  243   0.17
 ALIC |    27     -     -    12     -     -    15     - |  288   9.95
 ALRT |    16     -     -     7    15     -    11     - |  288   5.08
 AMC2 |    17    15    33     X    12     -    18     - |  288   0.03
 ANKR |    44     -     -    45     -    44     -     - |  254  76.86
 ARTU |    26     -    46    17    21    16    19     - |  288   8.42
 ASPA |     -     -     -    27    23    30     -     - |  288    >>>
 AUCK |    36     -     -    17    29     -     -     - |  288    >>>
 BAHR |    37     9    33    16    16    27    16     - |  288   0.39
 BILI |    41     -    30    16    14    22    15     - |  287   6.38
 BJFS |    28     -     -    12     -    10    29     - |  287   9.01
 BOGT |    22     -     -    31    27    21    45     - |  288  15.43
 BOR1 |    55    17     -    22    13     -    55     - |  288   0.63
 BRAZ |     -     -     -    15     -    17     -     - |  265    >>>
 BREW |     -    25     -     -    55     -    29     - |  288   0.04
 BRFT |    13     -     -     6    22     -     -     - |  288   0.11
 BRMU |     -     -     -    15    38    17     -     - |  288    >>>
 BRUS |    50    17     -    19    16     -    44     - |  288   0.02
 CAS1 |    23     -    26    15    19    15    13     - |  288   8.10
 CEDU |    35     -    37    16    21    15    29     - |  288   0.81
 CHAT |    45     -     -    26    20    16    25     - |  287   9.98
 CHUR |    34    15     -    16    16     -    50     - |  288   0.05
 COCO |    38     -    31    13    19    17    27     - |  288  14.25
 CRO1 |    30    20    30    15    15    21    31     - |  287   0.07
 DAEJ |    25    13     -     X    13     -    12     - |  287   5.91
 DAKA |    17     -     -     -     -     9     -     - |  144   9.49
 DARW |    35    32    70     X     -     -    25     - |  276   1.51
 DAV1 |     -     -     -    10    48     -    15     - |  287  12.33
 DGAR |    62     -    36    28    18    28    23     - |  288  13.80
 DRAO |    64    12     X    18    12     -    33     - |  288   0.03
 DUBO |    11     -     -    12     -    13     -     - |  288  64.41
 DWH1 |    61    16     -    46    21    22    75     - |  288   0.38
 FAIR |    62    14     -     9    18    25    19     - |  288   8.29
 FLIN |    20     -     -    10     -     -     -     - |  242  22.61
 GMAS |     -    20     -     -     -     -    23     - |  288   1.20
 GODE |     -    20    23    10    11     -    22     - |  288   0.17
 GOLD |     -     -    59    26    18     -     -     - |  287  10.61
 GRAZ |     -    13     -    16    13     -    31     - |  288   3.47
 GUAM |     -     -    52    29    27    19    51     - |  288  12.07
 GUAT |     -     -     -    11    46    12     -     - |  288    >>>
 HARB |     -     -     -    22    43    25     -     - |  287  30.51
 HNLC |     -     -     -    15     -     -    23     - |  287  14.78
 HOB2 |     -    17    28    20    12    13    20     - |  288   0.08
 HYDE |     -     -     -     -    37     9    12     - |  287  15.48
 IISC |     -     -    24    10    19     -    21     - |  288  21.58
 ISPA |    44     -    66    19    18    24     -     - |  288  10.32
 JPLM |     -    35     -    28    72     -     X     - |  288    >>>
 KARR |     -     -     -    25     -    22    29     - |  288   9.10
 KERG |     -    18    43    26    21    17    19     - |  288   1.55
 KGN0 |     -    11     -     9    18     -     -     - |  287   0.36
 KHAJ |     -    21     -     -     -    12    32     - |  288   0.08
 KIRU |     -     -    59    35     -    23     X     - |  276   5.74
 KIT3 |     -     -     -    26    22    23    40     - |  288  13.48
 KOKB |     -     -     -    27    35    20    23     - |  288   0.05
 KOUR |     -     -    52    16    18     -    34     - |  288  14.42
 KUNM |     -     -     -     X     -    16    22     - |  288  38.97
 LAE1 |     -     -     -    24     -    24    23     - |  287  12.24
 LHAS |     -     -    21     9     9     -    18     - |  288   9.63
 LPGS |     -    24    48    40    26    33    31     - |  288  25.98
 MAC1 |     -     -     X    25    29    24    27     - |  264   8.68
 MALI |     -     -     X    18    37     -    26     - |  288  18.42
 MAS1 |     -    11    30    21    45    28    27     - |  288  12.63
 MATE |     -     -     X    14    20     -    21     - |  212   0.07
 MAUI |     -     -     -    15     -     -    23     - |  264  14.87
 MAW1 |     -     -    51    12    37     -    37     - |  288   6.72
 MBAR |   118     -     -    30    39    42     -     - |  288  15.97
 MCM4 |    38     -    48     X    27    18    20     - |  288  36.73
 MDO1 |    29    22     -    22    20     -     -     - |  288  22.98
 MDVJ |    25     -     -     -     -     -    18     - |  208   0.06
 MEDI |    47    19     -     -     -     -    21     - |  288   0.05
 METS |    24     -     -     8     -     -    25     - |  287   6.43
 MIZU |    75    61     -    80    89     -     -     - |  288    >>>
 MKEA |    26     -    43    18    81     -    34     - |  288  14.97
 NANO |    44     -     -    21     -     -     -     - |  288  43.46
 NICO |    16     -     -     8    35     -     -     - |  288  13.51
 NISU |    33    12     -     8    25     -     -     - |  286   0.03
 NLIB |    13    10     -    10    11     -    17     - |  288   0.03
 NNOR |     -    17    45     -    33     -    20     - |  288  14.86
 NOT1 |    36     -     -     -     -    23    34     - |  288   0.31
 NOUM |     -     -     -    13     -    15     -     - |  275    >>>
 NRC1 |    24     7     X    16    13     -    15     - |  288   0.02
 NRIL |    24     -     -    13    17    17    16     - |  288   6.33
 NTUS |    24     -    37    20    14    20    35     - |  288   9.92
 NYA1 |     -     -     -    14    16    29    32     - |  288   0.16
 NYAL |     -    24    20    10    15     -    38     - |  288   0.16
 OHI2 |    20     -     X    23    54    20    28     - |  288   7.56
 ONSA |     -     -    26    16    20    19    39     - |  288   0.06
 OPMT |     -    52     -    42     -     -     -     - |  287   0.04
 PDEL |     -     -    69    17     -    34     -     - |  288  52.54
 PERT |     -    11    51    14    23    19    32     - |  288   2.13
 PETS |     -     -     -    23     -    25     -     - |  288   8.17
 PIE1 |     -    38   107    23    30     -    26     - |  288   0.05
 PIMO |     -     -    66    33    21    17     -     - |  288  14.79
 POL2 |     -     -    27     -    22     -    18     - |  287  10.30
 POTS |     -     -   105    46    61     -     -     - |  178  15.48
 PRDS |     -    12     -    21    28     -    40     - |  288   0.45
 PTBB |     -    15     -     -    30     -    18     - |  288   0.37
 QAQ1 |     -    13     -    16    22    13    15     - |  288   8.45
 RABT |     -     -     -     9     -     -    13     - |  107  29.29
 RBAY |     -     -    38     X     X     -    25     - |  153  37.30
 RIOG |    44    16    77    17    19    34    29     - |  288   8.61
 SANT |    41     -    31    24    28    16    52     - |  288  13.15
 SCH2 |    34    22     -    12    22    14    19     - |  288  62.45
 SCUB |    41     -    36    15     -     -    38     - |  288  10.41
 SFER |    82     -     -    19     -    20    34     - |  288   0.47
 SHAO |    37     -     -    18    24     -     -     - |  144 173.47
 SIO3 |     -     -     -    16     -    18     -     - |  261  11.85
 SPT0 |    27     -     -     -     -     -    20     - |  288   0.07
 STJO |    36    23    37    27    16    26    42     - |  287   0.03
 STR1 |     -    13     -     -    30     -    15     - |  288   0.55
 SUTH |    24     -     -    15    29     -    19     - |  288   7.77
 SUTM |     -     -     -    13    36     -    19     - |  288  11.93
 SUWN |    18    11     -     X    16     -     -     - |  288   4.90
 SYOG |    57    20    69    34    47    18    25     - |  288   1.10
 THTI |     -    23    41    27    35    26    36     - |  288   2.97
 THU3 |    26     -    18     9    16    24     -     - |  288   6.77
 TIDB |    28    19    39    18    21     -    30     - |  288   0.25
 TIXI |    21     -    33    13    13     -    22     - |  287   6.14
 TLSE |    48    13     -     X    28     -    28     - |  288   0.49
 TNML |     -    14     -     -     -     -    16     - |  288   0.61
 TOW2 |    34     -    53    32    32    38    27     - |  288   2.13
 TRO1 |    41     -     -     9    23     -    34     - |  288   7.33
 TSKB |    29    21    34    39    39    42    24     - |  284 231.08
 TWTF |    35    34     -    68    23    30     -     - |  288   0.05
 USN3 |    28    14     -     -     7    20     -     - |  288   0.05
 USNO |    19    14     -     -    13     -    15     - |  288   0.03
 USUD |    27    17    50     8    20     -    41     - |  288   0.08
 UZHL |     -     -     -    21     -    24     -     - |  287    >>>
 VILL |    20     -    30     9    26     -    14     - |  288   8.90
 WES2 |    17    16     -    14    15     -    30     - |  288   0.05
 WHIT |    12     -     -     9    21     -    11     - |  288   4.29
 WILL |    19    18     -     8    16     -    16     - |  288  52.75
 WSRT |    48    17     -    12    12     -    40     - |  288   0.02
 WUHN |    40     -     -    26    35     -    63     - |  287  13.91
 YAKT |    65     -    47    83     -    42    22     - |  288   6.39
 YEBE |     -    26     -     -     -     -    31     - |  288   0.19
 YELL |    36    11    67    25    70    43    39     - |  288   0.05
 YSSK |    14     -     -    11    21     -    14     - |  287   7.57
 ZIMM |    43     -     -    12     -    27     -     - |  288   3.28
 ZWE2 |    33     -     -    10     -    22     -     - |  288   7.14
 -----+-------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    44    29    47    25    32    27    34  2515 |


 BEST CLOCK FIT: BRUS   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 3.43e-14  6.82e-15  1.57e-15 |
 OPMT |   287     0     0   286    9.88   | 4.35e-14  8.32e-15  2.51e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.29   | 3.52e-14  5.72e-15  4.87e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    7.98   | 3.50e-14  5.99e-15  3.13e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    6.93   | 2.06e-14  4.71e-15  1.39e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.81   | 2.52e-14  4.91e-15  2.77e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    5.49   | 5.24e-14  9.85e-15  3.07e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    5.38   | 3.67e-14  7.91e-15  2.26e-15 |
 STJO |   287     0     0   286    5.01   | 2.99e-14  6.05e-15  1.49e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   143    3.46   | 4.22e-14  7.66e-15  5.84e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.24   | 3.81e-14  7.60e-15  3.72e-15 |
 ALGO |   243     1     0   240    2.94   | 3.44e-14  6.63e-15         - |
 KOKB |   288     0     0   288    2.76   | 4.55e-14  8.42e-15  3.00e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    2.70   | 3.02e-14  5.97e-15  1.69e-15 |
 NISU |   286     0     0   285    2.54   | 4.89e-14  8.26e-15  2.26e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    2.16   | 2.76e-14  6.98e-15  5.48e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    2.11   | 3.72e-14  1.04e-14  3.16e-15 |
 USN3 |   288     0     0   194    1.56   | 1.02e-13  1.35e-14  4.14e-15 |
 KHAJ |   288     0     0   288    1.21   | 5.66e-14  1.03e-14  7.29e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.12   | 4.61e-14  1.33e-14  2.96e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.97   | 3.27e-14  6.77e-15  1.42e-14 |
 CRO1 |   287     0     0   286    0.81   | 1.02e-13  1.10e-14  4.03e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.77   | 6.53e-14  1.92e-14  2.18e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.74   | 5.59e-14  1.45e-14  1.62e-14 |
 MATE |   212     0     0   212    0.73   | 5.17e-14  1.04e-14         - |
 DRAO |   288     0     0   288    0.67   | 3.27e-14  9.55e-15  2.68e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.65   | 1.72e-13  1.59e-14  1.00e-14 |
 BRFT |   288     0     0   143    0.53   | 4.87e-14  1.19e-14  1.02e-14 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.43   | 3.04e-14  7.60e-15  1.40e-14 |
 MEDI |   288     0     0   288    0.35   | 4.15e-14  1.06e-14  4.04e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    0.35   | 6.19e-14  1.15e-14  4.16e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.22   | 3.15e-14  5.99e-15  1.45e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.15   | 2.85e-13  6.89e-14  2.40e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.13   | 1.32e-13  3.78e-14  2.22e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.08   | 3.11e-13  1.03e-13  3.47e-14 |
 MDVJ |   208     0     0    55    0.08   | 5.34e-14  8.60e-15         - |
 BAHR |   288     0     0   288    0.08   | 3.44e-13  8.52e-14  3.33e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.08   | 2.50e-13  8.37e-14  5.12e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 5.21e-13  7.97e-14  2.92e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.06   | 3.81e-13  9.60e-14  7.12e-14 |
 SFER |   288     0     0   288    0.06   | 3.19e-13  1.19e-13  4.04e-14 |
 KGN0 |   287     0     2   204    0.05   | 4.51e-13  9.64e-14  4.01e-14 |
 G30  |   286     0     0   285    0.05   | 3.12e-13  1.06e-13  7.96e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.04   | 4.17e-13  1.11e-13  6.37e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.48e-13  1.22e-13  7.37e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.75e-13  1.21e-13  6.37e-14 |
 TLSE |   288     0     0   143    0.03   | 4.06e-13  1.13e-13  6.02e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.03   | 4.81e-13  1.26e-13  5.51e-14 |
 G22  |   288     0     4    45    0.03   | 5.65e-13  6.47e-14  1.55e-14 |
 PRDS |   288     0     0   288    0.03   | 3.78e-13  1.29e-13  4.51e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 3.00e-13  1.10e-13  1.14e-13 |
 STR1 |   288     0     0   288    0.02   | 6.51e-13  1.85e-13  4.52e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.02   | 1.85e-13  1.06e-13  1.42e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.23e-13  2.26e-13  9.45e-14 |
 CEDU |   288     0     0   288    0.02   | 2.48e-13  7.85e-14  8.41e-14 |
 TSKB |   284     0     0   282    0.01   | 9.99e-13  2.45e-13  8.71e-14 |
 G27  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.22e-13  1.26e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.14e-12  4.14e-13  1.90e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.20e-12  4.17e-13  1.72e-13 |
 GMAS |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.89e-13  1.00e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.54e-12  5.43e-13  1.60e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.22e-12  3.75e-13  1.87e-13 |
 TNML |   288     0     1   143    0.00   | 4.80e-13  1.52e-13  4.78e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.00   | 1.27e-12  4.77e-13  2.84e-13 |
 G09  |   288     0     0   288    0.00   | 1.57e-12  4.46e-13  2.65e-13 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.25e-13  4.22e-13  2.18e-13 |
 THTI |   288     0     0   288    0.00   | 3.69e-13  1.97e-13  3.05e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.12e-14  3.62e-15  1.51e-15 |
 RABT |   107     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAKA |   144     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   153     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   242     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   144     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SIO3 |   261     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UZHL |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAUI |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAE1 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   287     0     0     0    0.00   | 2.13e-13  8.90e-13  1.31e-12 |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ANKR |   254     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 7.47e-13  9.26e-14  5.11e-14 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  3.86e-13  2.50e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.33e-13  5.69e-14  1.23e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.01e-12  1.29e-13  3.53e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.66e-13  7.07e-14  3.64e-14 |
 G19  |   288     1     6     0    0.00   | 5.88e-13  6.85e-14  1.10e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.43e-13  9.03e-14  3.01e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.29e-13  6.58e-14  1.50e-14 |
 G14  |   288     0     5     0    0.00   | 5.12e-13  6.77e-14  2.12e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 5.41e-13  6.26e-14  1.70e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  6.08e-14  3.57e-14 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.24e-13  5.18e-14  1.03e-14 |
 G01  |   288     0     1     0    0.00   | 1.92e-12  7.47e-13  6.10e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 6.24e-13  2.39e-13  2.79e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.83e-13  3.47e-14  6.35e-15 |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   178     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.85e-12  5.89e-13  1.44e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     1     0    0.00   | 7.22e-13  5.97e-13  2.18e-12 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     2     0     0    0.00   | 7.13e-13  2.85e-13  6.66e-13 |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   276     0     0     0    0.00   | 2.16e-13  4.55e-13  1.10e-13 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.17e-13  5.37e-13  1.25e-12 |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.49e-17  4.18e-16  2.51e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      WSRT |
------------------------------------------+------------------------------+
