
 GPS week: 1376   Day: 6   MJD: 53882                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  38128    853    -0.22     1.15     0.03    13.37      0
 emr |   288     0  25381     74  2084.07    54.83     0.03    17.52      0
 esa |   288     0  21946   1466     2.85    -1.01     0.05     7.44      0
 gfz |   288     0  45884   1453    -0.18     0.26     0.02    25.60      0
 igr |   288     0  40059     21     3.46    -2.11     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  29840     49     0.68    -0.73     0.02    20.84      0
 mit |   288     0  38946   1125     0.08    -0.64     0.03    15.23      0
 ngs |    96     0   2772     61    -1.27     0.97     2.46     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |   -22  -145    41    45   -72    11    77 -3022     - |
    2 |   -54   -25    31    42    34    26   -46 -1362     - |
    3 |    11  -135   -73   149   -24    20   -96 -4965     - |
    4 |     X  -157     X    88    15   112  -121 -3862     - |
    5 |   -69  -139    92   153    39   -38   -29  -926     - |
    6 |    88  -221    81   117   -36     5   -66   651     - |
    7 |    -1  -142   -33    45   -15    -3   110 -4608     - |
    8 |   -57  -108    67    89     4   -33    38   719     - |
    9 |   -30  -157   217   103    56    -6   -63   -80     - |
   10 |   -53  -115     6   173    71   -78    -7  1829     - |
   11 |    65   -72    18     1   -41    61   -69  1466     - |
   13 |   121  -145     X    15   -71    74   -66  4368     - |
   14 |    88  -169    15    54   -27    17    -4  4776     - |
   15 |     X  -164     X   141     7   -78    54 -6924     - |
   16 |   -38  -104   105    -5   -61   -24   142  3291     - |
   17 |    59  -161   217    30    97    51   -97 -4562     - |
   18 |     5  -152    16    48   -20    23    51  3602     - |
   19 |   -60   -57    -9   133   -94    20  -130 -1225     - |
   20 |   -75   -85  -143   -10   -55    80   142  3369     - |
   21 |    -5   -43    41   101   -21   -62   -57  3960     - |
   22 |    13   -68   -69    38   -10    69   -58  1398     - |
   23 |    14   -78   -44   -29   -95    35   100 -2566     - |
   24 |     X  -136     X    49    19    37    24 -4936     - |
   25 |   -70  -165  -111   113   -48   -28   166 14003     - |
   26 |    73  -111    26   -17    53    68   -14 -1047     - |
   27 |   -45  -136   103   130    -6   -72    25   977     - |
   28 |    24    64  -119    55    27   -43   -69  6092     - |
   29 |    63  -114    38    51    59   -40    26  -676     - |
   30 |    77  -208   209   -18    18   128   -75 -1459     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    52    48     -   -85    70     -    42     -     - |
 ALGO |  -124   109    35   -60   -35    80   -43     -     - |
 ALIC |   -83     -     -  -129   -27     -   291     -     - |
 ALRT |   -18     -     -    45     -    62  -144     -     - |
 AMC2 |   -67   149    48     X   -56     -  -137     -     - |
 ARTU |   -25     -    63     1   -80   -31    32     -     - |
 ASPA |   322     -     -    99   -78  -328     -     -     - |
 AUCK |  -238     -     -   333   261  -257     -     -     - |
 BAHR |   -58   123     -   -89   -57     -    59     -     - |
 BAKO |     -     -     -  -147     -     -   247     -     - |
 BILI |     0     -     -   -27    26    57   -32     -     - |
 BJFS |     -     -     -     2    79   178  -248     -     - |
 BOGT |    78     -     -    57    11   -54   -90     -     - |
 BOR1 |   127     -     -   -46    32     -   -35     -     - |
 BRAZ |   175     -     -  -111     -    24     -     -     - |
 BREW |     -   102     -     -   131     -  -118     -     - |
 BRFT |   186     -     -  -193     -   120     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    51    10   -62     -     -     - |
 BRUS |    -6    88     -   -20    -1     -   -62     -     - |
 CAGZ |   234     -     -     -     -  -150     -     -     - |
 CAS1 |  -102     -    17   -41   -91    20   123     -     - |
 CEDU |     -     -     -  -115   131   142     -     -     - |
 CHAT |   -59     -     -   -68    19    46   103     -     - |
 CHUR |    54   144     -   -53    64     -  -125     -     - |
 COCO |  -136     -  -384    84  -109   -56   242     -     - |
 CRO1 |     2   -11   -22    54   -31    22  -100     -     - |
 DAEJ |   200   -85     -     X   -16     -   -78     -     - |
 DAKA |   -66     -     -    77    -6   -53     -     -     - |
 DARW |   269   273   236  -613    17     -   358     -     - |
 DAV1 |  -142     -     -  -100    -2    86   175     -     - |
 DGAR |  -149     -  -169   -42    62    84   167     -     - |
 DRAO |   -61   115   223  -125    15     -    23     -     - |
 DUBO |     -     -     -   -62     -    76     -     -     - |
 DWH1 |   275    87     -    25   -67  -209   -97     -     - |
 FAIR |   -47   -30     -    57     3     -   -21     -     - |
 FLIN |  -125     -     -    65    63     -     -     -     - |
 GLPS |    94     -     7   -26   -46   -40    13     -     - |
 GMAS |     -   101     -     -   114     -  -116     -     - |
 GODE |     -   -41   147   -17   -67     -    10     -     - |
 GOLD |   -18     -   161   -37    65     -     -     -     - |
 GRAS |    41     -     -   -21   -22     -     -     -     - |
 GRAZ |  -272   233     -    89    65     -  -179     -     - |
 GUAT |     -     -     -    22    49   -27     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -    12     -   -15     -     -     - |
 HERS |    -5    76     -     -     -     -   -75     -     - |
 HILO |     -     -     -     2     -     -    -4     -     - |
 HNLC |     -     -     -    42     -     -   -71     -     - |
 HOB2 |  -127   109   -59  -143   -36   141    63     -     - |
 HRAO |  -163     -    11  -103   -32    84   195     -     - |
 HYDE |    14     -     -     -     1     -   -13     -     - |
 IISC |   -38     -   -16    37    43    18   -47     -     - |
 INVK |    10     -     -    -5     -     -     -     -     - |
 IRKT |     -    60   -57   -72     -   102   -59     -     - |
 JAB1 |   -87     -     -  -102     9     -   247     -     - |
 JPLM |     -   169     -   -75   123     -   -69     -     - |
 KARR |  -128     -     -  -103   -40   106   140     -     - |
 KERG |  -181  -113   120   -97   -40    91   270     -     - |
 KHAJ |     -     -     -     -     -   -79   108     -     - |
 KIRU |    56     -    -8    84    -5     -  -186     -     - |
 KODK |     -     -     -    56     -   -69     -     -     - |
 KOKB |    42   -21     -   -69   -44    75     1     -     - |
 KOUR |     -     -  -211     -   -81    94   -26     -     - |
 KUNM |   248     -     -     9   -30  -170     -     -     - |
 LHAS |     -     -  -193    54     -     -    -1     -     - |
 LPGS |  -103    33    88   -11  -108   -78   136     -     - |
 MAC1 |   -48     -    77   -16    18    -5    38     -     - |
 MALI |     -     -     X     3  -470     -    -5     -     - |
 MAS1 |     -    79   148  -132    14    72   -41     -     - |
 MATE |     4     -     2   -40     -     -    62     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -14     -     -    23     -     - |
 MAW1 |   213     -  -149  -121    34     -   102     -     - |
 MBAR |     2     -     -  -131    -9   153     -     -     - |
 MCM4 |   200   -41   302  -253   -52   -73   249     -     - |
 MDO1 |   255     -     -  -133    42     -     -     -     - |
 MDVJ |   401     -     -     -     -  -517   356     -     - |
 METS |     6     -     -    17     -     -   -33     -     - |
 MIZU |     -    10     -    -7    38     -     -     -     - |
 MKEA |     -     -   113   -59    50     -    44     -     - |
 MONP |   -26     -     -     -     -    17     -     -     - |
 MSKU |     -     -     -    -3     -     -     5     -     - |
 NANO |   -26     -     -    14     -     -     -     -     - |
 NICO |   -20     -     -  -102   -39   138     -     -     - |
 NISU |   439     -     -   168     -  -487     -     -     - |
 NKLG |     -     -     -    -7     -     8     X     -     - |
 NLIB |   -20     -     -   108   163     -  -165     -     - |
 NNOR |     -    26  -181     -   -81     -    59     -     - |
 NPLD |  -516  -415     -   554  -454     -     -     -     - |
 NRC1 |   -21   119     -   -20    40     -   -85     -     - |
 NRIL |   -36     -     -    25    41    51   -80     -     - |
 NTUS |   -82     -  -240    57   -23    82   -19     -     - |
 NYA1 |   119     -     -  -122    35    35    53     -     - |
 NYAL |     -     -     -   -11    27     -    19     -     - |
 OHI2 |    16     -   -73   -53   -52   -26   144     -     - |
 ONSA |   -52    35   -31   -70   -58   101    11     -     - |
 OPMT |   235   374     -    54     -  -531     -     -     - |
 PDEL |   -52     -    10   -19    40    53     -     -     - |
 PERT |     -  -100    -1   181  -157  -150    17     -     - |
 PETS |     -     -     -    97     -  -119     -     -     - |
 PIE1 |     -   152    76  -126    45     -     X     -     - |
 PIMO |    85     -   -94    13   -80    43  -107     -     - |
 POL2 |   -13     -  -132     -   -37    58    -4     -     - |
 PRDS |     -   457     -  -414   416     -   171     -     - |
 PTBB |    59    98     -     -    78     -  -165     -     - |
 QAQ1 |   -40   177     -    10    99     -  -186     -     - |
 RABT |   166     -     -     X   -89  -107     -     -     - |
 RAMO |   336     -     -  -175     -     -     -     -     - |
 RESO |   -29     -     -   -44   -45    73     -     -     - |
 REYK |    42     -     -     7     -   -36     -     -     - |
 RIOG |   -32     1   -85   -95   -56    51   157     -     - |
 SANT |   -95     -    56    17  -108   -15    49     -     - |
 SCH2 |  -160   175     -   -66    64   167  -177     -     - |
 SEY1 |     -     -     -  -148    41   115    93     -     - |
 SFER |     -    87     -   -59     -     -     X     -     - |
 SPT0 |   -71   140     -     -     -     -   -98     -     - |
 STJO |  -111    78     -   -66    -3   164  -105     -     - |
 STR1 |     -   -17     -     -     6     -    19     -     - |
 SUTH |   -39     -     -   -15     -     -    59     -     - |
 SUTM |     -  -220     -   268   -92     -  -199     -     - |
 SUWN |  -170   130     -     X   194     -     -     -     - |
 SYOG |     -   -59   -84   -87    -5    14   237     -     - |
 THTI |     -   -58  -103   168     6  -100   -28     -     - |
 THU3 |   -79    72     -    -8    11     -     -     -     - |
 TIDB |   -66    60     6   -72    -6     -   109     -     - |
 TIXI |   -32     -     -    56   -43     -   -67     -     - |
 TLSE |     -     -     -   199     -     -  -335     -     - |
 TOW2 |   -52     -  -109   -45   -24    36   126     -     - |
 TRO1 |   208     -     -     4    52     -  -189     -     - |
 TSKB |  -153    57  -130   186   -16    45  -242     -     - |
 TWTF |   -30    53     -   -73    36    64     -     -     - |
 UNSA |     -     -   -94    27     -     -     X     -     - |
 URUM |  -179     -     -    93   117     -     -     -     - |
 USN3 |   -45    21     -     -     8    12     -     -     - |
 USNO |    16    65     -     -    49     -   -89     -     - |
 USUD |   -91   -71    -3    89   -30    -7    23     -     - |
 VILL |     -     -    -8  -106   122     -   182     -     - |
 WES2 |     -    18     -     X    50     -   -20     -     - |
 WHIT |   -25     -     -   102   116     -  -149     -     - |
 WILL |  -183   -98     -   163  -201     -     -     -     - |
 WSRT |     -    66     -  -102   -56     -    97     -     - |
 WTZR |     9   153     -   -35    42     -  -125     -     - |
 WUHN |     -     -     -   140    58     -  -235     -     - |
 YAKT |    33     -     -    49    58    19  -146     -     - |
 YAR2 |   -59    23     -    15   -17     -     -     -     - |
 YEBE |     -     8     -     -   -21     -    -9     -     - |
 YELL |  -120   117   -87  -107   -29   170   -38     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -43     -    71   -24     -     - |
 YSSK |    31     -     -    49     -     -  -110     -     - |
 ZIMM |  -108     -     -    56     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |    97     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    66    31    63    27    28    31    18  5412     - |  288   4.92
    2 |    61    48    36    54    28    34    58   365     - |  288   0.12
    3 |    48    18    36    10    28    31    25  2563     - |  288   1.87
    4 |     X    26     X    19    40    34    22  1410     - |  276   1.12
    5 |    20    20    30    20    20    29    51  1587     - |  288   1.30
    6 |    41    29    79    17    38    28    48  1900     - |  288   0.62
    7 |    44    21    24    11    24    28    23  1696     - |  288   0.82
    8 |    49    41    31    28    29    39    86  1460     - |  288   1.33
    9 |    51    29    47    19    29    26    36  1689     - |  288   1.83
   10 |    36    26    34    16    33    23    22  3679     - |  288   1.87
   11 |    82    54    28    18    35    34    75  1920     - |  288   0.34
   13 |    76    80     X    36    32    43    48   663     - |  288   0.18
   14 |    52    27    44    29    30    35    22   939     - |  288   0.27
   15 |     X    31     X    20    37    28    35  4842     - |  276   3.02
   16 |    36    22    25    17    26    23    23   280     - |  288   0.27
   17 |    37    34    35    17    22    29    35  2223     - |  288   0.31
   18 |    49    17    29    25    20    34    48   642     - |  288   0.31
   19 |    45    55    43    21    36    37    53   357     - |  288   0.18
   20 |    32    43    14    17    19    31    24   371     - |  288   0.31
   21 |    69    40    40    30    22    32    62   584     - |  288   0.30
   22 |    47    25    31    15    16    36    33  4683     - |  288   0.89
   23 |    55    44    63    26    25    46    73   538     - |  288   0.28
   24 |     X    38     X    24    43    38    27  4211     - |  277   2.28
   25 |    60    44    52    41    49    22    54  6803     - |  288   2.61
   26 |    51    29    43    14    19    35    61   842     - |  288   0.66
   27 |    52    38    69    30    23    29    54  2299     - |  288   1.88
   28 |    27    30    25    17    23    26    35  3233     - |  288   1.46
   29 |    60    29    70    15    32    31    35  1003     - |  288   0.57
   30 |    24    31    27    10    18    24    44  1106     - |  288   2.39
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    28    10     -    17    13     -    17     -     - |  288   9.78
 ALGO |    14    13    42    29    18    23    14     -     - |  288   0.04
 ALIC |    42     -     -    16    28     -    22     -     - |  288   7.11
 ALRT |    16     -     -     9     -     6    19     -     - |  288   6.27
 AMC2 |    35    10    33     X     7     -    25     -     - |  288   0.02
 ARTU |    17     -    34    13    23    12    19     -     - |  286   7.85
 ASPA |    48     -     -    15    43    29     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    37     -     -    21    37    21     -     -     - |  288    >>>
 BAHR |    19    18     -    11    14     -    16     -     - |  288   0.51
 BAKO |     -     -     -    18     -     -    31     -     - |  288   4.89
 BILI |    35     -     -    10    15    11    23     -     - |  287   9.06
 BJFS |     -     -     -    14    22    11    26     -     - |  287   9.62
 BOGT |    20     -     -    18    14    21    14     -     - |  288   8.63
 BOR1 |    22     -     -    12    15     -    27     -     - |  288   0.61
 BRAZ |    13     -     -     8     -    11     -     -     - |  283    >>>
 BREW |     -    34     -     -    16     -    39     -     - |  288   0.04
 BRFT |    23     -     -    20     -    22     -     -     - |  288   0.15
 BRMU |     -     -     -    13    12    16     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    29    14     -    18    12     -    19     -     - |  288   0.03
 CAGZ |    16     -     -     -     -    10     -     -     - |  288   1.02
 CAS1 |    14     -    42    29    12    13    18     -     - |  288   8.52
 CEDU |     -     -     -    11    19    14     -     -     - |  288 204.51
 CHAT |    52     -     -    14    24    31    39     -     - |  287  12.52
 CHUR |    31    15     -    15    15     -    29     -     - |  288   0.05
 COCO |    29     -    54    20    24    22    25     -     - |  288   9.66
 CRO1 |    26    18    38    29    13    22    44     -     - |  288   0.06
 DAEJ |    26    16     -     X    27     -    20     -     - |  288   4.58
 DAKA |    16     -     -    12    20    18     -     -     - |  288   8.39
 DARW |    22    14    47    13    10     -    14     -     - |  288   4.36
 DAV1 |    27     -     -    29    69    16    29     -     - |  288   2.52
 DGAR |    44     -    44    36    35    26    35     -     - |  288  13.47
 DRAO |    43    13    40    12    22     -    30     -     - |  288   0.06
 DUBO |     -     -     -    11     -    14     -     -     - |  288  38.16
 DWH1 |    41    15     -    16    21    17    28     -     - |  288   0.51
 FAIR |    23    17     -    13    12     -    26     -     - |  288   7.91
 FLIN |    28     -     -    15    22     -     -     -     - |  288   9.81
 GLPS |    16     -    83    24    12    18    22     -     - |  288  10.39
 GMAS |     -    12     -     -    34     -    14     -     - |  288  17.53
 GODE |     -    31    45    26    36     -    15     -     - |  288   0.09
 GOLD |    33     -    51    13    40     -     -     -     - |  288  14.56
 GRAS |    16     -     -     8    44     -     -     -     - |  288   7.08
 GRAZ |    16    13     -    11    13     -    18     -     - |  288   5.16
 GUAT |     -     -     -    21    22    26     -     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -     -    19     -    23     -     -     - |  288    >>>
 HERS |    16    22     -     -     -     -    19     -     - |  264  13.11
 HILO |     -     -     -     7     -     -    12     -     - |  263  28.81
 HNLC |     -     -     -    11     -     -    18     -     - |  287  27.16
 HOB2 |    25    17    78    19    19    11    19     -     - |  288   0.06
 HRAO |    49     -    58    11    13    26    12     -     - |  288   0.74
 HYDE |    13     -     -     -    33     -    11     -     - |  287  15.09
 IISC |    40     -   100    28    13    26    35     -     - |  281  12.47
 INVK |    25     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   7.79
 IRKT |     -    15    29    18     -    13    25     -     - |  288   0.19
 JAB1 |    22     -     -    10    36     -    20     -     - |  288   8.08
 JPLM |     -    70     -    18    17     -    63     -     - |  288   5.62
 KARR |    29     -     -    18    24    11    21     -     - |  288   8.24
 KERG |    28    51    32    37    17    36    33     -     - |  288   1.36
 KHAJ |     -     -     -     -     -    27    37     -     - |  287   0.06
 KIRU |    13     -    21     8    25     -    15     -     - |  288   9.15
 KODK |     -     -     -    19     -    23     -     -     - |  288   7.54
 KOKB |    26    26     -    24    38    17    26     -     - |  288   0.03
 KOUR |     -     -    48     -    23    18    22     -     - |  288  10.14
 KUNM |    27     -     -    23    17    23     -     -     - |  287  14.09
 LHAS |     -     -    26    11     -     -    18     -     - |  288   9.42
 LPGS |    41    19    50    17    16    14    31     -     - |  288  27.24
 MAC1 |    36     -    63    28    19    25    25     -     - |  288   7.55
 MALI |     -     -     X    16    34     -    26     -     - |  209  23.27
 MAS1 |     -    16    30    17    13    16    21     -     - |  288  12.85
 MATE |    30     -    40    10     -     -    21     -     - |  288   0.09
 MAUI |     -     -     -    10     -     -    17     -     - |  264  27.68
 MAW1 |    25     -    29    23    21     -    18     -     - |  240   7.24
 MBAR |    72     -     -    39    53    56     -     -     - |  278    >>>
 MCM4 |    31    25    39    23    10    18    32     -     - |  288  14.51
 MDO1 |    35     -     -    18    19     -     -     -     - |  288  34.44
 MDVJ |    15     -     -     -     -    17    19     -     - |  288   0.04
 METS |    32     -     -     9     -     -    23     -     - |  287   6.50
 MIZU |     -    77     -    53    70     -     -     -     - |  216    >>>
 MKEA |     -     -    81    19    18     -    47     -     - |  288  27.90
 MONP |    17     -     -     -     -    11     -     -     - |  288  14.74
 MSKU |     -     -     -    11     -     -    19     -     - |  287  22.19
 NANO |    32     -     -    17     -     -     -     -     - |  288  45.37
 NICO |    19     -     -    19    14    25     -     -     - |  288  50.49
 NISU |    34     -     -    19     -    12     -     -     - |  288   0.04
 NKLG |     -     -     -    16     -    19     X     -     - |  246    >>>
 NLIB |    30     -     -    22    32     -    34     -     - |  287   0.06
 NNOR |     -    25    32     -    14     -    21     -     - |  288  12.31
 NPLD |    19    15     -    15    18     -     -     -     - |  287   0.03
 NRC1 |    19    13     -    26    13     -    34     -     - |  288   0.02
 NRIL |    16     -     -     7    20     9    13     -     - |  288   6.91
 NTUS |    25     -    35    15    13    28    32     -     - |  287  25.20
 NYA1 |    12     -     -     6     9    10    11     -     - |  288   0.07
 NYAL |     -     -     -     7    18     -    12     -     - |  288   0.07
 OHI2 |    17     -    69    21    31    15    33     -     - |  288   7.77
 ONSA |    18    18    30    36    33    25    22     -     - |  288   0.03
 OPMT |    32    25     -    12     -    17     -     -     - |  286   0.03
 PDEL |    24     -    74    12    23    14     -     -     - |  288  53.13
 PERT |     -    16    65    19    13    14    13     -     - |  288   1.91
 PETS |     -     -     -    10     -    12     -     -     - |  288  11.98
 PIE1 |     -    22    50     9    16     -     X     -     - |  279   0.10
 PIMO |    40     -    81    39    29    60    53     -     - |  288  10.01
 POL2 |    13     -    41     -    20    20    20     -     - |  288   7.88
 PRDS |     -     9     -     9     9     -    16     -     - |  288  11.37
 PTBB |    44    16     -     -    13     -    34     -     - |  288   0.30
 QAQ1 |    16    17     -    11    15     -    14     -     - |  288   6.36
 RABT |    20     -     -     X    47    13     -     -     - |  288  11.85
 RAMO |    17     -     -     9     -     -     -     -     - |  288  20.97
 RESO |    22     -     -     8    11    11     -     -     - |  288   7.33
 REYK |    13     -     -     9     -    14     -     -     - |  288   6.91
 RIOG |    26    22    78    19    20    17    33     -     - |  288   8.28
 SANT |    35     -    60    19    13    24    17     -     - |  288   6.78
 SCH2 |    19    10     -    21    13    22    17     -     - |  288   3.56
 SEY1 |     -     -     -    14    34    19    32     -     - |  288  12.73
 SFER |     -    55     -    38     -     -     X     -     - |  224    >>>
 SPT0 |    19    16     -     -     -     -    22     -     - |  288   0.04
 STJO |    19    19     -    27    12    24    22     -     - |  288   0.04
 STR1 |     -    13     -     -    35     -    15     -     - |  287   0.57
 SUTH |    26     -     -    19     -     -    14     -     - |  288   7.82
 SUTM |     -    28     -    10    20     -    28     -     - |  288  13.78
 SUWN |    16    12     -     X    11     -     -     -     - |  288   4.50
 SYOG |     -    15    59    29    15    18    27     -     - |  288   1.16
 THTI |     -    21    35    18    17    19    24     -     - |  288   5.25
 THU3 |    38    11     -    25    12     -     -     -     - |  283   6.61
 TIDB |    36    20    47    12    11     -    18     -     - |  288   0.07
 TIXI |    19     -     -     6     9     -    16     -     - |  287   8.17
 TLSE |     -     -     -    15     -     -    26     -     - |  287   0.45
 TOW2 |    28     -    53    15    24    17    22     -     - |  288   1.38
 TRO1 |    12     -     -     6    23     -    14     -     - |  288   7.19
 TSKB |    27    15    58    19     7    11    16     -     - |  288   1.03
 TWTF |    61    20     -    10    25    21     -     -     - |  288   0.04
 UNSA |     -     -    27     8     -     -     X     -     - |  287  13.95
 URUM |    26     -     -    14    41     -     -     -     - |  288  18.09
 USN3 |    25    16     -     -     8     9     -     -     - |  288   0.02
 USNO |    16    15     -     -    11     -    18     -     - |  288   0.03
 USUD |    28    13    59    24    20    21    29     -     - |  288   0.07
 VILL |     -     -    26    11    16     -    23     -     - |  288  12.82
 WES2 |     -    13     -     X    13     -    15     -     - |  287   0.05
 WHIT |    53     -     -    20    13     -    21     -     - |  288   9.36
 WILL |    29    11     -    14    21     -     -     -     - |  288 131.42
 WSRT |     -    21     -    11    24     -    29     -     - |  288   0.03
 WTZR |    17    28     -    11    27     -    34     -     - |  288   0.08
 WUHN |     -     -     -    21    26     -    36     -     - |  287   8.52
 YAKT |    24     -     -    27    41    34    24     -     - |  287   9.13
 YAR2 |    21    16     -    15    12     -     -     -     - |  288  12.62
 YEBE |     -    27     -     -    34     -    31     -     - |  287   0.09
 YELL |    29     9    28     9    11    14    16     -     - |  288   0.02
 YIBL |     -     -     -    11     -    16    20     -     - |  288  13.78
 YSSK |    25     -     -    16     -     -    14     -     - |  287  10.76
 ZIMM |    12     -     -     6     -     -     -     -     - |  288   9.27
 ZWE2 |    18     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   7.60
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    34    29    49    20    25    25    31  2465     - |


 BEST CLOCK FIT: AMC2   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 NRC1 |   288     0     0   288    9.63   | 3.86e-14  1.00e-14  2.15e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    6.79   | 3.62e-14  8.71e-15  2.04e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.11   | 6.21e-14  1.26e-14  1.70e-15 |
 PIE1 |   279     0     0   278    5.86   | 5.44e-14  7.27e-15  5.21e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    5.75   | 3.97e-14  8.97e-15  2.23e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    5.51   | 3.89e-14  6.28e-15  2.99e-15 |
 OPMT |   286     0     0   284    5.41   | 4.89e-14  1.23e-14  2.44e-15 |
 NPLD |   287     0     0   286    5.07   | 4.29e-14  7.65e-15  1.71e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    4.95   | 5.73e-14  9.75e-15  3.20e-15 |
 SPT0 |   288     0     0   288    4.32   | 3.85e-14  8.11e-15  3.84e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    4.29   | 5.01e-14  1.28e-14  3.11e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.70   | 2.74e-14  8.03e-15  4.44e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    3.39   | 4.12e-14  1.23e-14  3.33e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    2.78   | 5.64e-14  2.13e-14  5.22e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    2.62   | 4.11e-14  8.30e-15  1.59e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    2.62   | 3.52e-14  7.31e-15  3.00e-15 |
 USNO |   288     0     0   288    2.41   | 5.24e-14  1.48e-14  1.79e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.14   | 6.96e-14  1.24e-14  2.55e-15 |
 NLIB |   287     0     0   286    2.05   | 6.21e-14  2.38e-14  3.72e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    1.64   | 2.79e-14  7.41e-15  4.81e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.32   | 1.60e-13  1.78e-14  4.87e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.31   | 3.97e-14  1.10e-14  8.28e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.00   | 3.51e-14  8.23e-15  4.37e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    0.98   | 3.37e-14  6.78e-15  1.94e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    0.95   | 5.11e-14  1.34e-14  2.29e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.94   | 2.81e-14  1.02e-14  4.50e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    0.93   | 3.74e-14  9.02e-15  2.19e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.79   | 1.22e-13  1.70e-14  4.82e-15 |
 KHAJ |   287     0     0   286    0.74   | 5.65e-14  1.08e-14  5.14e-15 |
 YEBE |   287     0     0   286    0.73   | 5.08e-14  8.41e-15  8.21e-15 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.61   | 6.77e-14  2.40e-14  1.35e-14 |
 GODE |   288     1     0   287    0.61   | 5.14e-14  1.11e-14  3.62e-15 |
 WES2 |   287     0     0   286    0.48   | 4.50e-14  1.26e-14  5.18e-15 |
 BRFT |   288     0     0   288    0.40   | 6.77e-14  1.98e-14  1.75e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.25   | 1.15e-13  1.52e-14  6.28e-15 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.19   | 3.04e-13  5.67e-14  2.04e-14 |
 DWH1 |   288     0     0   288    0.10   | 3.23e-13  9.46e-14  3.66e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.08   | 1.76e-13  6.31e-14  9.14e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 3.55e-13  1.63e-13  4.93e-14 |
 TLSE |   287     0     0   286    0.06   | 3.62e-13  1.08e-13  3.19e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.05   | 3.69e-13  1.12e-13  7.09e-14 |
 G29  |   288     0     0   288    0.05   | 3.74e-13  1.16e-13  6.08e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.04   | 4.89e-13  1.11e-13  5.01e-14 |
 SFER |   224     1     0   222    0.04   | 3.71e-13  8.47e-14         - |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.52e-13  1.50e-13  7.26e-14 |
 G30  |   288     0     0   288    0.03   | 6.46e-13  1.44e-13  1.31e-13 |
 G07  |   288     0     0   288    0.02   | 3.11e-13  9.17e-14  1.13e-13 |
 STR1 |   287     0     0   286    0.02   | 6.75e-13  1.90e-13  5.01e-14 |
 G04  |   276     0     0   274    0.02   | 4.65e-13  1.47e-13  1.32e-13 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.14e-13  3.19e-14  7.98e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.01   | 7.57e-13  2.30e-13  1.03e-13 |
 CAGZ |   288     0     0   288    0.01   | 1.11e-12  2.87e-13  1.01e-13 |
 G22  |   288     0     2    96    0.01   | 8.36e-13  1.24e-13  4.74e-14 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.17e-12  4.47e-13  1.31e-13 |
 KERG |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  4.33e-13  1.40e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.09e-12  2.52e-13  7.86e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.49e-12  5.05e-13  1.82e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.01   | 2.86e-13  2.49e-13  2.05e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.00   | 1.25e-12  4.08e-13  2.31e-13 |
 G27  |   288     0     0   288    0.00   | 1.30e-12  3.70e-13  2.13e-13 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.00   | 3.87e-13  1.42e-13  1.28e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.10e-14  4.80e-15  1.15e-15 |
 MIZU |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G15  |   276     0     0     0    0.00   | 1.52e-12  5.51e-13  2.04e-13 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   246     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAUI |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HILO |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRAZ |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.41e-13  6.51e-14  8.54e-14 |
 G24  |   277     0     0     0    0.00   | 1.27e-12  5.39e-13  1.91e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 5.78e-13  6.63e-14  2.18e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 1.14e-12  1.47e-13  3.26e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.72e-13  7.64e-14  3.56e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.00e-13  6.47e-14  1.19e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.02e-13  7.57e-14  3.33e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 6.25e-13  6.26e-14  3.27e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 5.45e-13  5.14e-14  2.81e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.58e-13  5.55e-14  2.73e-14 |
 G13  |   288     0     3     0    0.00   | 5.91e-13  6.40e-14  1.17e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.20e-13  6.80e-14  4.45e-14 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.28e-12  3.90e-13  1.76e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.82e-13  5.34e-14  9.12e-15 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.62e-12  7.42e-13  4.90e-13 |
 ZWE2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 5.15e-13  3.05e-13  5.06e-13 |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     6     0    0.00   | 2.51e-13  3.83e-14  6.08e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 3.82e-13  3.30e-13  3.03e-13 |
 SUWN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     1     0    0.00   | 5.14e-13  2.55e-13  2.92e-13 |
 SANT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RAMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.81e-12  4.97e-13  1.22e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NTUS |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MONP |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 8.60e-13  5.01e-13  1.65e-12 |
 MBAR |   278     4     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   209     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KODK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 7.81e-13  3.34e-13  6.53e-13 |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   281     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GMAS |   288     0     1     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.10e-13  4.93e-13  2.36e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.33e-13  4.83e-13  3.09e-13 |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   | 2.20e-13  7.20e-13  9.41e-13 |
 CEDU |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 4.04e-17  4.85e-16  2.91e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     ALGO      KOKB      AMC2 |
------------------------------------------+------------------------------+
