
 GPS week: 1388   Day: 4   MJD: 53964                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 cod |   288     0  36740    575    -0.89     0.13     0.03    13.40      0
 emr |   288     0  22680    167  6692.84    64.23     0.03    16.55      0
 esa |   288     0  21197    789    -1.88     1.11     0.04    12.09      0
 gfz |   288     0  44504   1164    -0.11    -0.30     0.03    18.98      0
 igr |   288     0  37594    169    -5.44     0.75     0.03     0.00      0
 jpl |   288     0  28306    526    -3.07     0.95     0.02    21.60      0
 mit |   288     0  38210   1380    -0.07    -0.29     0.03    17.38      0
 ngs |    96     0   2761      4    -0.89     0.22     2.85     0.00      0
 sio |    96    96      0      0     0.00     0.00     0.00     0.00      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio |
 -----+-------------------------------------------------------+
    1 |     6   -33    -6    36   -13     2   -11   810     - |
    2 |    41  -122     8   179   -26   -34   -73 -1546     - |
    3 |   -60   -58   126    95    -4    -8   -79 -3379     - |
    4 |   149  -146    61    37   -16    43  -113  -147     - |
    5 |     X   -55     -   150    86     X  -106  -580     - |
    6 |    64  -214   100    99   -77    -8   -12 -1212     - |
    7 |   -30    92    57   180    45  -101  -176   -43     - |
    8 |   -25   -59   170    45   -49   -24   -62 -2769     - |
    9 |    74  -100    22   132    18    14  -139 -4110     - |
   10 |    87     3   -20   180     9   -33  -205  -681     - |
   11 |   -39   -19   -10   -42   -25   128   -59  5311     - |
   13 |    66  -151    20   -15   -52    73     4  5051     - |
   14 |    60   -68    13    67     2     2   -66  3777     - |
   15 |   -34   -12   -13   152    13   -65   -39  1001     - |
   16 |   -96  -110   -67    -3   -77    26   197  4778     - |
   17 |    44  -237    88   -24   -67    65    75   618     - |
   18 |   -14  -155   100    82   -37    22   -26  3066     - |
   19 |    36   -93  -127    71   -37    35    28  -318     - |
   20 |   -39   -26    22    64    25    67  -111  3947     - |
   21 |    73    -8     0    63     8   -41   -66  5401     - |
   22 |   -92   -65    26    26    -7    71    -2 -2160     - |
   23 |   -15  -196    90    45   -50    30    50 -1212     - |
   24 |     7   -54    91   102     0    -4  -124 -4366     - |
   25 |   -36  -173   144     0   -56     2    90 -5838     - |
   26 |    98  -155   188    12   -36    59  -145 -1100     - |
   27 |   -21   -70   104    67   -73   -11   -50 -3021     - |
   28 |    -9     4   -18   121    66    -8  -101  -303     - |
   29 |   115   -73     -    14    11    24   -64 -1853     - |
   30 |     X  -235     X    62    27   159   -42   828     - |
 -----+-------------------------------------------------------+
 ALBH |    60   -32     -  -101    51     -    94     -     - |
 ALGO |  -206    52   155  -148   -57   187   -69     -     - |
 ALIC |  -103     -  -239   -47   -40   -62   373     -     - |
 ALRT |    17     -     -    22   144     -   -37     -     - |
 AMC2 |   -97   163    19     X   -19     -   -94     -     - |
 AREQ |     -   -16     -     3    28     9     X     -     - |
 ARTU |   -12     -    86    41   -22   -43   -43     -     - |
 ASPA |     -     -     -   243   -43  -214     -     -     - |
 AUCK |  -277     -     -   321   -40  -184    92     -     - |
 BAHR |   -51    57     -   -19    -3     -     5     -     - |
 BAKO |   125     -     -  -220     -     -   144     -     - |
 BJFS |    21     -     -    78    53   129  -262     -     - |
 BOGT |    92     -     -    32    79   -40   -55     -     - |
 BOR1 |     9     -     -    86    38     -   -78     -     - |
 BREW |     -   134     -     -   142     -  -128     -     - |
 BRFT |    73     -     -   -32  -218   -17     -     -     - |
 BRMU |     -     -     -    24   -37   -21     -     -     - |
 BRUS |    11    28     -   134    48     -  -145     -     - |
 CAS1 |  -176     -    59   -20  -111    29    81     -     - |
 CEDU |  -103     -     -   -35  -109     -   118     -     - |
 CHAT |  -193     -   -85    24   -72   120    33     -     - |
 CHUR |    26    89     -   -10    69     -   -94     -     - |
 COCO |  -113     -     -    -6   -74    70     9     -     - |
 CRO1 |    66    44    37    94   -38   -77  -124     -     - |
 DAEJ |   219     -     -     X   124     -  -169     -     - |
 DAKA |    67     -     -   -22   -43   -22     -     -     - |
 DARW |   139    73  -433     X   -11     -   125     -     - |
 DAV1 |     -     -     -    33     -   -65    45     -     - |
 DGAR |  -166     -   -81    27    -3   -18   177     -     - |
 DRAO |  -161    96     -  -157   -13     -   217     -     - |
 DUBO |   -59     -     -     8     -    29     -     -     - |
 FAIR |    31   -42    21     6    43   -38    43     -     - |
 GLPS |    63     -   -42    50    22    21  -100     -     - |
 GODE |    48     -    -1   -72     -     -    43     -     - |
 GOLD |     3     -    44   -30    55     -     -     -     - |
 GRAS |   -19     -     -    13     -     -     -     -     - |
 GUAT |    -5     -     -     7    58    -3     -     -     - |
 GUUG |     -     -     -     4     -    -3     -     -     - |
 HALY |     -     -     -  -259     -   228     -     -     - |
 HARB |    76     -     -   -54     -     -     X     -     - |
 HERS |    37    14     -     -   309     -   -41     -     - |
 HILO |     -     -     -   -54     -     -    59     -     - |
 HNLC |     -     -     -    29     -     -   -32     -     - |
 HOLM |   465     -     -  -329     -     -     -     -     - |
 HRAO |  -106     -    -1   -97   -17    48   129     -     - |
 HYDE |    -8     -     -     -   -70     -     6     -     - |
 IENG |   -23    18     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |   -57     -   -15    92    14   -49    15     -     - |
 INVK |    -7     -     -     5    -2     -     -     -     - |
 IRKT |     -    41   -36   -99   -19    14    76     -     - |
 ISPA |     -     -  -177    22  -105    79     -     -     - |
 JAB1 |  -155     -     -   -82   -28     -   209     -     - |
 JAMA |     -     -     -  -431     -   333    56     -     - |
 JPLM |     -   196     -  -217   137     -    50     -     - |
 KARR |  -161     -     -     8   -55   -16   135     -     - |
 KERG |     -    22  -196   128  -104  -165   181     -     - |
 KHAJ |     -   -56     -     -     -  -173   269     -     - |
 KIRU |   -49     -   253    77   -66     -  -223     -     - |
 KIT3 |     -     -  -117    75    -7     X     X     -     - |
 KOKB |    13    18  -113  -130   -77   100    69     -     - |
 KOUR |   187     -   -20  -194    -1    67    -3     -     - |
 KUNM |     -     -     -   237     -  -148   -75     -     - |
 LHAS |    80     -  -142    62   101   -29    22     -     - |
 LPGS |     -    70    44    77   -37   -72   -92     -     - |
 LROC |     -     -     -    28     -   -25     -     -     - |
 MAC1 |   -83     -   148   -25   -45   -28    23     -     - |
 MALI |     -     -    12   -90  -278     -    91     -     - |
 MAS1 |     -    31   104  -100   -54    43   -45     -     - |
 MATE |     -     -     X    -3  -146     -     4     -     - |
 MAUI |     -     -     -   -12     -     -    13     -     - |
 MAW1 |   -71     -   -72   -17    -1     -   111     -     - |
 MBAR |   -43     -     -  -139   -63   157     -     -     - |
 MCM4 |  -145   -26   -51   128    26  -100   158     -     - |
 MDVJ |    83     -     -     -     -     -   -64     -     - |
 METS |   -66     -     -    32   -17     -    16     -     - |
 MIZU |   -54   -76     -   104   -27     -     -     -     - |
 MKEA |   -40     -    34   -26   -37     -    36     -     - |
 MSKU |    -9     -     -    62     -   -96    59     -     - |
 NANO |    23     -     -   -16     -     -     -     -     - |
 NISU |   251     -     -   313   137  -430     -     -     - |
 NLIB |   -39     -     -   100   145     -   -79     -     - |
 NOT1 |   -53     -     -     -     -    16    21     -     - |
 NOUM |     -     -     -    98     -   -86     -     -     - |
 NRC1 |   -40   108     -   -27    36     -   -42     -     - |
 NRIL |  -245     -     -  -520  -220   257   433     -     - |
 NYA1 |    82     -     -  -108     -     -    55     -     - |
 NYAL |     -     -     -    72     -   -37   -34     -     - |
 OHI2 |   140     -    35   -76     -    -8   -40     -     - |
 ONSA |    54   -55   -63     X     1    59   -34     -     - |
 OPMT |   -46    62     -   -22     -     -     -     -     - |
 PDEL |   -82     -    27   -60    91    88     -     -     - |
 PERT |     -    -6  -204    84   -41   -24    86     -     - |
 PETP |     -     -     -    57     -   -50     -     -     - |
 PIE1 |   -16   127     X  -100    11     -     X     -     - |
 PIMO |   223     -  -112     9   -63  -104    26     -     - |
 POL2 |     3     -    21     -   -62     -   -17     -     - |
 POTS |    84     -     -   -59   -70     -     -     -     - |
 PRDS |   -66    16     -   250    22     -  -238     -     - |
 QAQ1 |    75   271     -   -89   189  -222    58     -     - |
 RBAY |     -     -    -6     4     5     -     -     -     - |
 RESO |    41     -     -   -29   -43     -     -     -     - |
 RIOG |    12    59    19  -119     5   -33    92     -     - |
 SANT |   -52     -   100     8    -2    21   -64     -     - |
 SCH2 |  -169   127     -  -139    77   180   -65     -     - |
 SCUB |     -     -     -    23     -     -   -25     -     - |
 SEY1 |     -     -     -   -20     -   -37    68     -     - |
 SHAO |     -     -     -     0   183     -     0     -     - |
 SPT0 |   157     -     -     -     -     -  -121     -     - |
 STJO |   -37     7     -   -32    25    93   -58     -     - |
 STR1 |     -   -87     -     -  -114     -    83     -     - |
 SUTH |   -24     -     -   -71     -     -    96     -     - |
 SUTM |     -    80     -  -112    48     -    47     -     - |
 SYOG |     -     X     -   -87   124    77     X     -     - |
 THTI |     -    42     -   -59   -16    -9    35     -     - |
 THU3 |   125    70     -    -3     9  -129     -     -     - |
 TIDB |    17    78   -41  -122   -50     -    74     -     - |
 TIXI |    47     -     -   -38   -54   -36    51     -     - |
 TLSE |    20    53     -    66   142     -  -152     -     - |
 TOW2 |  -128     -  -133   -99   -79    84   194     -     - |
 TRO1 |   252     -     -   -85     -     -  -100     -     - |
 TSKB |   -69   -34  -123   215    20    85  -171     -     - |
 TWTF |   -48    38     -    33    35   -28     -     -     - |
 UNSA |     -     -    92   181   137     -  -262     -     - |
 URUM |  -108     -     -    76    44     -     -     -     - |
 USN3 |   -69    -2     -     -    -4    44     -     -     - |
 USNO |   100    45     -     -    53     -  -120     -     - |
 USUD |    36     6  -146    29    21     -    36     -     - |
 VILL |     -     -    35    -2    33     -   -23     -     - |
 WES2 |     -   294     -  -558   386     -   327     -     - |
 WHIT |    42     -     -    42    18     -   -79     -     - |
 WILL |   197   267     -  -372   159     -     -     -     - |
 WSRT |    47     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 WTZR |    55   122     -    -6   123     -  -159     -     - |
 WUHN |     -    12     -   150    73     -  -174     -     - |
 YAKT |     3     -     -    96   -35     -  -107     -     - |
 YAR2 |   -50   -11     -    45   -11     -     -     -     - |
 YEBE |     -   -65     -     -     0     -    62     -     - |
 YELL |  -121    41    55  -131   -24   108    24     -     - |
 YIBL |     -     -     -   -23     -    10    13     -     - |
 YSSK |   -59     -     -    42     -     -     -     -     - |
 ZAMB |     -     -     -   -23     -  -177   246     -     - |
 ZECK |    71     -     -   -50     -     -     -     -     - |
 ZIMM |  -151     -     -   106  -114     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   cod   emr   esa   gfz   igr   jpl   mit   ngs   sio | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
    1 |    41    25    28    19    16    13    24  7906     - |  288   6.40
    2 |    33    24    47    21    25    23    24   799     - |  288   0.19
    3 |    31    22    23    27    40    18    33  6939     - |  288   3.06
    4 |    39    24    22    21    21    16    24  1472     - |  288   1.05
    5 |     X    53     -    88    77     X    56  1109     - |  252   1.21
    6 |    25    18    32    16    24    20    22  1143     - |  288   0.61
    7 |    52    18    23    21    20    15    53  1041     - |  288   0.76
    8 |    41    34    54    21    35    28    20  2019     - |  288   2.09
    9 |    34    25    33    20    24    24    23  4259     - |  288   3.37
   10 |    93    30    31    22    33    39    37  3197     - |  288   3.03
   11 |    24    14    29    19    22    17    27   875     - |  288   0.36
   13 |    41    22    32    22    26    20    18   671     - |  288   0.26
   14 |    37    24    47    18    24    18    29   954     - |  288   0.25
   15 |    37    24    21    28    12    30    31  3834     - |  288   4.69
   16 |    66    24    31    28    30    17    18   671     - |  288   0.39
   17 |    34    14    54    39    34    20    27  1326     - |  288   0.66
   18 |    64    26    29    22    23    25    46   839     - |  288   0.33
   19 |    27    11    44    25    39    19    29   573     - |  288   0.23
   20 |    69    33    25    15    39    37    31   887     - |  288   0.31
   21 |    45    61    18    37    26    21    35   825     - |  288   0.32
   22 |    66    27    44    13    35    27    20  2854     - |  288   0.99
   23 |    47    28    35    21    24    20    35   627     - |  288   0.15
   24 |    44    25    33    24    20    22    30  3871     - |  288   2.22
   25 |    38    25    21    17    21    18    27  3180     - |  288   1.77
   26 |    33    20    28    18    30    23    32   931     - |  288   0.62
   27 |    34    39    40    23    49    23    24  2729     - |  288   2.30
   28 |    79    20    47    23    23    26    30  4131     - |  288   0.68
   29 |    30    21     -    20    30    22    42  2595     - |  288   1.02
   30 |     X    44     X   116    43    47    46  1630     - |  256   1.15
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |    27    18     -    14    18     -    34     -     - |  288   4.38
 ALGO |    15    13    23    24     9    11    11     -     - |  288   0.06
 ALIC |    23     -    23    10    20    24    15     -     - |  288   7.32
 ALRT |    10     -     -    12    14     -    15     -     - |  288   6.89
 AMC2 |    27    32    22     X    11     -    21     -     - |  288   0.02
 AREQ |     -    32     -    52    21    69     X     -     - |  288   9.34
 ARTU |    24     -    36    21    36    14    38     -     - |  288  10.50
 ASPA |     -     -     -    17    20    15     -     -     - |  288    >>>
 AUCK |    38     -     -    15    36     9    20     -     - |  288   4.28
 BAHR |    28    24     -    16    28     -    39     -     - |  288   0.82
 BAKO |    21     -     -    23     -     -    20     -     - |  287   4.07
 BJFS |    18     -     -    27    16    40    37     -     - |  287   9.51
 BOGT |    26     -     -    25    17    20    25     -     - |  288   8.59
 BOR1 |    20     -     -    10    15     -    18     -     - |  288   0.40
 BREW |     -    17     -     -    19     -    16     -     - |  288   0.02
 BRFT |    20     -     -    34    39    25     -     -     - |  288   0.15
 BRMU |     -     -     -    13    16    11     -     -     - |  288    >>>
 BRUS |    12    20     -    14    13     -    17     -     - |  288   0.03
 CAS1 |    24     -    33    12    14    18    35     -     - |  288   6.16
 CEDU |    28     -     -     8    10     -    21     -     - |  288   7.38
 CHAT |    37     -    27    13    35    15    30     -     - |  287  12.05
 CHUR |    23    17     -    19    10     -    22     -     - |  288   0.08
 COCO |    51     -     -    79    17    50    34     -     - |  276   6.64
 CRO1 |    31    23    32    28    16    25    28     -     - |  288   0.21
 DAEJ |    32     -     -     X    24     -    25     -     - |  287   6.81
 DAKA |    15     -     -    22    25    22     -     -     - |  288   9.26
 DARW |    31    24    39     X    16     -    19     -     - |  288   4.05
 DAV1 |     -     -     -    21     -    13    29     -     - |  288   3.08
 DGAR |    58     -    24    18    15    18    32     -     - |  288   8.69
 DRAO |    22    17     -    16    28     -    19     -     - |  287 792.10
 DUBO |    23     -     -    14     -    12     -     -     - |  288  46.19
 FAIR |    21    16    28    41    13    19    33     -     - |  288   8.82
 GLPS |    20     -    43    20    25    20    20     -     - |  288   9.26
 GODE |    31     -    46    18     -     -    22     -     - |  288   0.07
 GOLD |    17     -    32    21    14     -     -     -     - |  288   8.63
 GRAS |    19     -     -    13     -     -     -     -     - |  288   6.65
 GUAT |    25     -     -    18    22    23     -     -     - |  288    >>>
 GUUG |     -     -     -    14     -    13     -     -     - |  288    >>>
 HALY |     -     -     -    13     -    12     -     -     - |  287  15.31
 HARB |    82     -     -    58     -     -     X     -     - |  255  34.86
 HERS |    12    14     -     -    18     -    12     -     - |  165  20.85
 HILO |     -     -     -    16     -     -    18     -     - |  263  21.87
 HNLC |     -     -     -    22     -     -    24     -     - |  287  20.65
 HOLM |    23     -     -    16     -     -     -     -     - |  229   6.24
 HRAO |    47     -    29    31    13    30    23     -     - |  288   0.75
 HYDE |    25     -     -     -    18     -    20     -     - |  287   9.43
 IENG |    54    44     -     -     -     -     -     -     - |  284   0.13
 IISC |    34     -    21    12    20    15    31     -     - |  288   8.70
 INVK |    12     -     -     9    68     -     -     -     - |  288   7.60
 IRKT |     -    17    29    25    19    18    25     -     - |  275  14.29
 ISPA |     -     -    43    43    31    28     -     -     - |  232   7.90
 JAB1 |    39     -     -    12    20     -    26     -     - |  288   8.65
 JAMA |     -     -     -    26     -    23    35     -     - |  288   9.82
 JPLM |     -    29     -    14    19     -    21     -     - |  288   8.39
 KARR |    23     -     -    14    20    34    22     -     - |  288   6.83
 KERG |     -    30    26    13    15    22    22     -     - |  288   2.17
 KHAJ |     -    23     -     -     -    15    25     -     - |  288   0.07
 KIRU |    14     -    26    12    15     -    12     -     - |  288   8.80
 KIT3 |     -     -    43    27    69     X     X     -     - |  256  17.81
 KOKB |    16    18    25    13    37    22    29     -     - |  288   0.09
 KOUR |    28     -    53    26    18    24    28     -     - |  288  10.31
 KUNM |     -     -     -    11     -    11    16     -     - |  288  21.38
 LHAS |    27     -    20    11    13    14    24     -     - |  288  14.56
 LPGS |     -    12    26    17    13    11    19     -     - |  288  17.53
 LROC |     -     -     -    24     -    21     -     -     - |  288   7.73
 MAC1 |    31     -    38    19    22    18    32     -     - |  288   6.82
 MALI |     -     -    60    18    29     -    43     -     - |  288  18.47
 MAS1 |     -    11    26    21    13    17    21     -     - |  288  19.55
 MATE |     -     -     X    13    51     -    14     -     - |  234   0.08
 MAUI |     -     -     -    16     -     -    17     -     - |  264  20.55
 MAW1 |    24     -    25    11    29     -    14     -     - |  288   8.28
 MBAR |    38     -     -    50    40    47     -     -     - |  284  17.37
 MCM4 |    27    16    40    14    10    13    18     -     - |  288    >>>
 MDVJ |    19     -     -     -     -     -    15     -     - |  288   0.04
 METS |    20     -     -    15    12     -    22     -     - |  287   8.57
 MIZU |    32    30     -    33    20     -     -     -     - |  287    >>>
 MKEA |    13     -    20    18    10     -    22     -     - |  288  20.73
 MSKU |    18     -     -    15     -    19    19     -     - |  288  21.76
 NANO |    12     -     -     8     -     -     -     -     - |  282  42.63
 NISU |    19     -     -    15    40    17     -     -     - |  288   0.03
 NLIB |    41     -     -    33    47     -    42     -     - |  288   0.04
 NOT1 |    21     -     -     -     -    17    27     -     - |  288   0.26
 NOUM |     -     -     -    20     -    17     -     -     - |  288    >>>
 NRC1 |    23    16     -    13    11     -    25     -     - |  288   0.05
 NRIL |    66     -     -    21    57    19    21     -     - |  240   6.24
 NYA1 |    21     -     -    15     -     -    12     -     - |  288   0.07
 NYAL |     -     -     -    12     -    14    12     -     - |  288   0.07
 OHI2 |    20     -    45    19     -    17    26     -     - |  288   8.12
 ONSA |    19    18    42     X    65    15    17     -     - |  216   0.05
 OPMT |    17    12     -    15     -     -     -     -     - |  287   0.05
 PDEL |    23     -    27    20    17    20     -     -     - |  288  54.42
 PERT |     -    19    39    19    12    21    20     -     - |  288   1.42
 PETP |     -     -     -    20     -    17     -     -     - |  287  11.24
 PIE1 |    67    59     X    14    27     -     X     -     - |  275   0.57
 PIMO |    32     -    24    11    28    15    25     -     - |  288  13.13
 POL2 |    22     -    15     -    11     -    20     -     - |  288   8.22
 POTS |    18     -     -    13    33     -     -     -     - |  288  12.30
 PRDS |    21    15     -    12    11     -    18     -     - |  288   3.99
 QAQ1 |    17    12     -    26    12    13    19     -     - |  288   6.92
 RBAY |     -     -    69    44    22     -     -     -     - |  179  24.67
 RESO |    18     -     -    12    17     -     -     -     - |  288  11.50
 RIOG |    26    11    39    22    22    23    29     -     - |  288   9.20
 SANT |    27     -    43    18    19    19    26     -     - |  288   1.92
 SCH2 |    27    10     -    15    11    12    24     -     - |  285  12.33
 SCUB |     -     -     -    23     -     -    25     -     - |  288  10.31
 SEY1 |     -     -     -    18     -    23    23     -     - |  288  11.26
 SHAO |     -     -     -    52    26     -    56     -     - |  249  21.67
 SPT0 |    16     -     -     -     -     -    12     -     - |  216   0.03
 STJO |    29    16     -    23    17    18    46     -     - |  288   0.08
 STR1 |     -    12     -     -    17     -    12     -     - |  288   3.96
 SUTH |    18     -     -    19     -     -    23     -     - |  288   7.61
 SUTM |     -    28     -    19    18     -    28     -     - |  288  11.49
 SYOG |     -     X     -    71    38    63     X     -     - |  123   0.96
 THTI |     -    21     -    16    13    23    30     -     - |  288   4.80
 THU3 |    23    11     -    19     8    10     -     -     - |  288   8.08
 TIDB |    22    14    35    37    12     -    27     -     - |  288   0.17
 TIXI |    12     -     -    22    12    16    15     -     - |  287   8.12
 TLSE |    27    19     -    26    36     -    23     -     - |  288   0.88
 TOW2 |    41     -    45    17    22    13    24     -     - |  288   2.22
 TRO1 |    33     -     -    14     -     -    20     -     - |  288   7.87
 TSKB |    21    30    46    22    18    35    41     -     - |  288   1.61
 TWTF |    21    17     -    19    20    15     -     -     - |  288   0.10
 UNSA |     -     -    52    26    40     -    22     -     - |  288  11.26
 URUM |    30     -     -    21    21     -     -     -     - |  288  30.95
 USN3 |    33    24     -     -    12     6     -     -     - |  288   0.02
 USNO |    18    12     -     -    14     -    16     -     - |  288   0.02
 USUD |    20    44    33    16    21     -    38     -     - |  288   0.13
 VILL |     -     -    33    23    37     -    30     -     - |  288  15.20
 WES2 |     -    12     -    15    22     -    16     -     - |  288   0.05
 WHIT |    28     -     -    13    19     -    28     -     - |  288   2.67
 WILL |    15    15     -     6    11     -     -     -     - |  288 108.55
 WSRT |    11     -     -     8     -     -     -     -     - |  288   0.03
 WTZR |    13    11     -    14    12     -    15     -     - |  216   0.09
 WUHN |     -   119     -    56    65     -    57     -     - |  287  11.89
 YAKT |    32     -     -    19    16     -    15     -     - |  288   9.42
 YAR2 |    18    15     -    15    12     -     -     -     - |  288  12.29
 YEBE |     -    29     -     -    22     -    28     -     - |  288   0.07
 YELL |    18    16    41    19    10    17    17     -     - |  288   4.63
 YIBL |     -     -     -    19     -    21    15     -     - |  288  11.55
 YSSK |    27     -     -    19     -     -     -     -     - |  287  10.43
 ZAMB |     -     -     -    23     -    13    24     -     - |  288  27.28
 ZECK |    18     -     -    13     -     -     -     -     - |  216  12.88
 ZIMM |    12     -     -     8    32     -     -     -     - |  288   5.37
 -----+-------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |    33    28    35    25    27    23    27  2854     - |


 BEST CLOCK FIT: USNO   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.96   | 4.47e-14  6.85e-15  1.54e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    7.51   | 4.37e-14  1.11e-14  1.80e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    7.03   | 2.66e-14  6.55e-15  1.99e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    6.76   | 4.95e-14  7.30e-15  1.92e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    6.09   | 4.20e-14  7.49e-15  3.40e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    5.74   | 2.74e-14  6.02e-15  4.45e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.45   | 3.66e-14  1.10e-14  2.90e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    4.00   | 4.30e-14  1.08e-14  4.03e-15 |
 OPMT |   287     0     2   212    3.75   | 7.91e-14  2.10e-14  4.17e-15 |
 DRAO |   287     0     0   286    3.45   | 3.03e-14  9.23e-15  3.64e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    3.43   | 4.82e-14  2.37e-14  4.43e-15 |
 MDVJ |   288     1     0   287    3.38   | 5.38e-14  1.24e-14  2.72e-15 |
 SPT0 |   216     0     0   216    3.36   | 4.09e-14  8.95e-15         - |
 ONSA |   216     0     0   216    3.23   | 3.99e-14  7.91e-15         - |
 NLIB |   288     0     0   288    2.75   | 4.71e-14  1.34e-14  2.82e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    2.59   | 4.85e-14  1.52e-14  9.10e-15 |
 PIE1 |   275     1     0   273    2.43   | 6.14e-14  1.83e-14  7.05e-15 |
 WES2 |   288     0     0   288    2.42   | 3.96e-14  9.17e-15  4.19e-15 |
 NISU |   288     0     0   288    2.32   | 6.49e-14  9.43e-15  1.99e-15 |
 WTZR |   216     0     0   216    2.20   | 4.46e-14  2.73e-14         - |
 MATE |   234     0     0   232    2.05   | 4.39e-14  1.62e-14         - |
 KHAJ |   288     1     0   287    1.99   | 7.18e-14  1.83e-14  5.67e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.73   | 5.06e-14  1.53e-14  8.46e-15 |
 IENG |   284     1     0   282    0.95   | 6.98e-14  1.92e-14  1.05e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.94   | 5.06e-14  9.92e-15  5.87e-15 |
 NOT1 |   288     0     0   288    0.90   | 5.10e-14  2.56e-14  2.22e-14 |
 CRO1 |   288     0     0   288    0.88   | 1.11e-13  1.87e-14  1.83e-14 |
 NYAL |   288     0     0   288    0.70   | 3.71e-14  8.22e-15  5.62e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    0.64   | 2.73e-14  7.53e-15  6.40e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    0.61   | 5.86e-14  9.29e-15  2.27e-15 |
 IRKT |   275     0     0   274    0.32   | 7.05e-14  1.90e-14  1.65e-14 |
 BRFT |   288     0     0   287    0.29   | 5.38e-14  1.82e-14  1.11e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    0.23   | 7.94e-14  1.71e-14  5.77e-15 |
 USUD |   288     0     1   281    0.22   | 2.55e-13  2.72e-14  8.35e-15 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.18   | 1.06e-13  2.45e-14  1.18e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.07   | 4.14e-13  1.54e-13  6.52e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.06   | 6.01e-13  7.77e-14  4.01e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.70e-13  1.25e-13  4.01e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.04   | 5.03e-13  1.64e-13  7.39e-14 |
 G26  |   288     0     0   288    0.04   | 3.85e-13  1.24e-13  7.06e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.73e-13  9.23e-14  9.77e-14 |
 G05  |   252     0     0   244    0.03   | 1.99e-13  9.45e-14         - |
 G29  |   288     0     0   288    0.03   | 4.05e-13  1.14e-13  8.19e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.03   | 3.76e-13  1.53e-13  7.53e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.02   | 1.46e-13  3.62e-14  7.89e-14 |
 G04  |   288     0     0   143    0.02   | 4.25e-13  1.44e-13  8.18e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 4.06e-13  1.19e-13  1.90e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.02   | 3.99e-13  2.36e-13  2.23e-13 |
 G22  |   288     0     2    95    0.01   | 6.19e-13  1.08e-13  5.58e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.05e-12  3.20e-13  7.83e-14 |
 G30  |   256     0     0   251    0.01   | 1.50e-12  4.80e-13         - |
 KERG |   288     0     0   288    0.00   | 1.22e-12  3.16e-13  1.80e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.00   | 1.32e-12  3.81e-13  2.46e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.00   | 1.69e-12  5.22e-13  2.60e-13 |
 SYOG |   123     0     0    49    0.00   | 7.05e-13  2.19e-13         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.00   | 1.34e-12  4.92e-13  1.73e-13 |
 PERT |   288     0     0   288    0.00   | 2.02e-12  4.92e-13  1.28e-13 |
 WHIT |   288     0     0   288    0.00   | 5.07e-13  2.57e-13  2.95e-13 |
 TOW2 |   288     0     0   288    0.00   | 4.21e-13  4.64e-13  2.03e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 1.45e-14  3.04e-15  1.07e-15 |
 NRIL |   240     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   229     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   232     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   179     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   276     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WUHN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETP |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAUI |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   256     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HYDE |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HNLC |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HILO |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HERS |   165     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HALY |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 5.40e-13  6.17e-14  4.23e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.54e-13  2.15e-13 |
 G23  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  5.57e-14  1.40e-14 |
 G21  |   288     1     6     0    0.00   | 9.98e-13  1.23e-13  2.63e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 6.76e-13  7.28e-14  3.02e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 6.23e-13  6.24e-14  2.09e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.61e-13  7.91e-14  3.62e-14 |
 G17  |   288     0     6     0    0.00   | 5.37e-13  6.47e-14  4.57e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.05e-13  5.49e-14  2.52e-14 |
 G13  |   288     0     6     0    0.00   | 6.39e-13  9.51e-14  1.67e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 6.04e-13  6.22e-14  3.63e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.20e-12  4.09e-13  3.88e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.50e-12  4.59e-13  4.27e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.22e-13  5.45e-14  1.46e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.59e-12  6.07e-13  6.94e-13 |
 ZIMM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZECK |   216     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YIBL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YELL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.68e-13  1.58e-13  3.25e-13 |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SHAO |   249     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SEY1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   285     0     3     0    0.00   | 6.39e-13  1.15e-12  1.29e-12 |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.02e-12  5.29e-13  1.91e-13 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NOUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NANO |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MIZU |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     1     1     0    0.00   | 1.01e-12  5.79e-13  1.17e-12 |
 MBAR |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAW1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LROC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KUNM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   288     0     0     0    0.00   | 7.91e-13  3.69e-13  1.00e-12 |
 JAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JAB1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUUG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DUBO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAV1 |   288     0     0     0    0.00   | 2.29e-13  6.25e-13  2.07e-13 |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.49e-13  8.39e-13  2.31e-13 |
 DAKA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BAKO |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 3.52e-17  4.22e-16  2.53e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      ALGO      USNO |
------------------------------------------+------------------------------+
