
 GPS week: 1398   Day: 6   MJD: 54036                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD   OFFSET    DRIFT   CLKRMS   WEIGHT  JUMPS
     |                               (ns)   (ns/d)     (ns)      (%)
 ----+---------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2873      0    -0.20    -0.13     3.85     0.00      0
 cod |   288     0  29319    665    -0.67     0.40     0.05    10.85      0
 emr |   288     0  24368     76   -36.84    -0.57     0.03    17.31      0
 esa |   288     0  18678    575    -1.15     0.82     0.06     7.49      0
 gfz |   288     0  34069    886    -0.27    -0.06     0.03    21.84      0
 iga |    96     0   2873      2    -0.20    -0.15     0.17     0.00      0
 igu |    96     0   2873      8    -0.31     0.18     3.19     0.00      0
 jpl |   288     0  20603     22    -0.62     0.30     0.03    23.22      0
 ngs |    96     0   2781      0    -0.20    -0.12     3.25     0.00      0
 usn |   288     0  42683    340    -0.64     0.34     0.03    19.30      0

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 | -2475     1  -131   239    99    54 -5924   -62 -2600   -28 |
    2 | -1768   -25    47  -103    44   -14  1005   110 -2275  -170 |
    3 | -4535   -60   -82    44    21   -52 -9427    44 -3658    14 |
    4 | -1328   -21  -212   148    70    65  -502   131 -1607   -93 |
    5 | -3476   -38     3   135    15    14-10381   -97 -3102    66 |
    6 |  -247   106  -170    22   110    73 -3395   -17 -1000   -20 |
    7 |  -837   -87    99   -41    -8   -34   850   -25  -550    16 |
    8 |  2079   -84   -88   -35    43   -49 13421    32  1458    51 |
    9 | -3988    -2  -160  -100    86    18   487    42 -3496    36 |
   10 |  -616  -156    56    64     0   -47 -6712   -77 -1308   105 |
   11 |  2053    -7   -73  -129    80   -26  1100   118  2681  -113 |
   13 |  5448    91   -91   -60    86     6  2551   198  5123  -278 |
   14 |  4337    67    73  -107    20    22  1594    40  4084  -131 |
   15 | -5342  -112   -33     -     X    68  3105     7 -2894    89 |
   16 |  3283    28   -21   -13    38   -98  1991    51  3427   -96 |
   17 |  3470   124  -341   123    42   -11   722   249  1462  -158 |
   18 |  4888    24     9  -173   122   -12  2577   -23  4651   -64 |
   19 | -1909    58   111   225    45  -137  2571  -152 -1839   -82 |
   20 |  4105  -116   117    82   -47  -134  1769   -37  4089    26 |
   21 |  3252    79     3  -245    10   -17  1918   105  3360   -88 |
   22 |   266   102    63  -362    61    44  2576    52 -1712  -104 |
   23 | -1525    90   153  -207    38   -47  2368    82 -1708  -247 |
   24 | -5532  -154   -66   121    16   -13 -3542    56 -4490    12 |
   25 |   933   -40  -163    66   114   -29  8369    39  -554   -32 |
   26 | -1545     X  -208     X   137    -9   422    82 -1668   -66 |
   27 |  1247  -131  -158    65   114   -67 -5706     9  -457    50 |
   28 |  8809   -18  -104   -43    45    26  8536   186  6466  -156 |
   29 | -9234     X  -175     -    21   180 -5758   123     -   -11 |
   30 | -3048   145  -316   197   136   114 -5769    33 -3873   -68 |
   31 |  2762   369   -90    77  -236   124  -809    92  1929     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALBH |     -     -   -74     -     -     -     -    35     -    24 |
 ALGO |     -     -     -   146  -210     -     -   105     -    55 |
 ALIC |     -    51     -     -    16     -     -     -     -   -46 |
 ALRT |     -  -266     -     -   -99     -     -     -     -   262 |
 AMC2 |     -   -75   136  -110     -     -     -  -207     -   212 |
 AREQ |     -    68    28     -   -39     -     -   -88     -    87 |
 ARTU |     -   115     -    86     7     -     -     -     -  -106 |
 ASPA |     -     -     -     -   314     -     -     -     -  -356 |
 BAHR |     -    11   124     -   -65     -     -  -118     -    98 |
 BILI |     -  -467     -     -   490     -     -     -     -  -292 |
 BJFS |     -     -     -     -  -138     -     -     -     -   156 |
 BOGT |     -    -8     -   204     3     -     -     -     -   -78 |
 BOR1 |     -    58     -     -   -75     -     -     -     -    52 |
 BREW |     -     -   -42     -     -     -     -     -     -    38 |
 BRFT |     -     -     -     -   157     -     -     -     -  -178 |
 BRMU |     -     -     -     -   153     -     -     -     -  -174 |
 BRUS |     -    -3    32     -     -     -     -     -     -   -27 |
 CAGZ |     -   285     -     -     -     -     -     -     -  -160 |
 CAS1 |     -   -70     -    19  -104     -     -    56     -    81 |
 CEDU |     -    34     -     -   -72     -     -   -19     -    85 |
 CHUR |     -     -    72     -   -55     -     -    27     -   -34 |
 COCO |     -   196     -   -81  -113     -     -    37     -     5 |
 CRO1 |     -    94    27   -51    66     -     -   -48     -   -74 |
 DAEJ |     -   195   243  -246     -     -     -     -     -  -232 |
 DARW |     -     -    30     -     X     -     -   -34     -    15 |
 DGAR |     -     -     -  -146     3     -     -     -     -    53 |
 DRAO |     -    36   -22     -   -62     -     -    85     -   -32 |
 DWH1 |     -   354   101     -     -     -     -     -     -  -250 |
 FAIR |     -     -    17   -99   -76     -     -    40     -    61 |
 FLIN |     -    68     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 GLPS |     -     9     -     -    35     -     -  -145     -   130 |
 GODE |     -     -   -26     -     -     -     -     -     -    24 |
 GOL2 |     -     -   -12     -     -     -     -     -     -    11 |
 GOLD |     -     -     -   115   -96     -     -     -     -    64 |
 GRAS |     -   -18     -     -   -24     -     -     -     -    37 |
 GRAZ |     -  -258   330     -     -     -     -     -     -  -152 |
 GUAM |     -     -     -  -184   103     -     -   -64     -    32 |
 GUAT |     -     -     -     -   -33     -     -     -     -    38 |
 HARB |     -    49     -     -   -21     -     -     -     -    -4 |
 HLFX |     -     -   -65     -     -     -     -     -     -    58 |
 HOB2 |     -     -   185  -525   -75     -     -  -139     -   290 |
 HOFN |     -     -     -     -    96     -     -     -     -  -108 |
 HRAO |     -     -     -     -  -112     -     -    27     -    94 |
 IISC |     -     -     -  -136    46     -     -     -     -     X |
 INVK |     -  -101     -     -     -     -     -     -     -    57 |
 IRKT |     -     -     6     -   -78     -     -     -     -    84 |
 ISPA |     -     -     -     -    81     -     -  -183     -   128 |
 JOZE |     -     -     -     -   200     -     -     -     -  -226 |
 JPLM |     -     -    54     -  -167     -     -     -     -   141 |
 KARR |     -    91     -     -  -158     -     -   111     -    -5 |
 KERG |     -     -  -208   346    85     -     -   124     -  -194 |
 KIRU |     -   -13     -    -4     -     -     -     -     -     9 |
 KIT3 |     -     -     -    98    35     -     -     -     -   -78 |
 KOKB |     -   -87   101     -    62     -     -   -21     -   -87 |
 KOUR |     -     0     -   -32   -75     -     -     -     -    97 |
 LAMA |     -   -44     -     -    22     -     -     -     -     - |
 LHAS |     -     -     -     -   -11     -     -     -     -    13 |
 LPGS |     -    81   176     X   -43     -     -   -64     -   -86 |
 MAC1 |     -    -4     -    93    -9     -     -   -58     -    46 |
 MAD2 |     -     -   -90     -     -     -     -     -     -    81 |
 MAS1 |     -     -   -41   182  -100     -     -   -19     -   103 |
 MATE |     -     -     -   172   -23     -     -     -     -   -41 |
 MBAR |     -    41     -     -   -78     -     -     -     -    65 |
 MCM4 |     -     -  -195  -140   559     -     -  -283     -   -65 |
 MDO1 |     -    66   -55     -  -265     -     -     -     -   312 |
 METS |     -   -59     -     -     -     -     -     -     -    33 |
 MKEA |     -     -     -    68  -115     -     -     -     -   104 |
 MSKU |     -    33     -     -     4     -     -     -     -   -23 |
 NISU |     -   117   219     -     -     -     -     -     -  -264 |
 NKLG |     -     -     -     -    65     -     -     -     -   -74 |
 NLIB |     -    34    81     -   -64     -     -   -52     -    43 |
 NNOR |     -     -     5     -     -     -     -     -     -    -5 |
 NOT1 |     -    62     -     -     -     -     -     -     -   -35 |
 NRC1 |     -    85   -22     -    -9     -     -   -61     -    55 |
 NRIL |     -     -     -     -   -87     -     -     -     -    98 |
 NYA1 |     -    21     -     -     -     -     -    13     -   -27 |
 NYAL |     -     -    25     -   -31     -     -     -     -    12 |
 OHI2 |     -   -32     -     -   -82     -     -   185     -  -112 |
 ONSA |     -     -     -  -122   -35     -     -     -     -   151 |
 PDEL |     -    23     -    93    -7     -     -     -     -   -41 |
 PERT |     -     -    59   100   -24     -     -     -     -   -65 |
 PIMO |     -     -     -  -123    66     -     -     -     -   -27 |
 POL2 |     -     -     -     -    -3     -     -   -99     -   123 |
 POTS |     -    64     -     -   -59     -     -     -     -    31 |
 PRDS |     -     -   -21     -     -     -     -   -73     -   106 |
 PTBB |     -   -48    13     -     -     -     -     -     -    15 |
 QAQ1 |     -  -132     6     -     -     -     -     -     -    68 |
 QUIN |     -  -138     -     -     -     -     -     -     -    77 |
 RABT |     -     2     -     -     -     -     -     -     -    -1 |
 RBAY |     -  -136     -     -     X     -     -     -     -    76 |
 RESO |     -  -128     -     -   -33     -     -     -     -   110 |
 REYK |     -    96     -     -     -     -     -     -     -   -54 |
 RIOG |     -  -107    88   213  -121     -     -     -     -    36 |
 SANT |     -    31     -    18   -17     -     -     -     -    -5 |
 SCH2 |     -     -    56     -  -153     -     -   -44     -   177 |
 SPT0 |     -  -131     -     -     -     -     -     -     -    74 |
 STJO |     -   156   -40     -  -106     -     -   -54     -   133 |
 STR1 |     -     -   105     -     -     -     -     -     -   -94 |
 SUTH |     -  -155     -     -     -     -     -     -     -    87 |
 SUTM |     -     -    83     -  -143     -     -     -     -    88 |
 SYOG |     -     -   230     -  -102     -     -   -24     -   -37 |
 THTI |     -     -   175  -135   -52     -     -     -     -   -46 |
 THU3 |     -  -120     -     -   156     -     -     -     -  -109 |
 TIDB |     -    86   -75   172   -76     -     -     -     -    38 |
 TLSE |     -     -    28     -     -     -     -     -     -   -25 |
 TOW2 |     -    16     -     -   -77     -     -   -12     -    92 |
 TRO1 |     -   -33     -     -     -     -     -     -     -    19 |
 TROM |     -     -     -     -  -106     -     -     -     -   120 |
 TSKB |     -   -40    15     -    73     -     -  -121     -    72 |
 TWTF |     -   -61     0     -     -     -     -     -     -    34 |
 UNSA |     -     -     -  -174  -163     -     -     -     -   252 |
 URUM |     -    29     -     -    34     -     -  -120     -    48 |
 USN3 |     -    45   -71     -     -     -     -    -5     -    44 |
 USNO |     -   100     8     -     -     -     -   -50     -    -4 |
 USUD |     -     -    27   -31     -     -     -     -     -   -12 |
 WAB2 |     -    45     -     -   -22     -     -     -     -     - |
 WES2 |     -     -   -76     -     -     -     -     -     -    68 |
 WHIT |     -   -18     -     -     -     -     -     -     -    10 |
 WSRT |     -   107   157     -  -111     -     -   -49     -   -16 |
 WTZA |     -  -122     -     -     -     -     -     -     -    69 |
 WTZR |     -   -58     -    77     3     -     -     -     -     - |
 WUHN |     -     -     -     -   -40     -     -     -     -    46 |
 YAKT |     -   -28     -    40     -     -     -     -     -     - |
 YAR2 |     -   -79    95     -   117     -     -     -     -  -173 |
 YEBE |     -     -    -5     -     -     -     -     -     -     5 |
 YELL |     -    21   -30   102   -51     -     -   -16     -    54 |
 ZAMB |     -   -62     -     -    31     -     -     -     -     - |
 ZWE2 |     -     -     -     -     2     -     -    -2     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO RMS (ns)
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
    1 |  5114    88    63    81   131   141  4000    88  4911    85 |  288   4.65
    2 |  1135    79    25    52    31   129   968    22   964    36 |  288   0.29
    3 |  3071    59    26    36    14   129  5689    29  2862    24 |  288   1.00
    4 |   924    70    50    32    12   107  1094    22   889    54 |  288   0.57
    5 |  1836    32    32    29    13    89  6484    18  1609    14 |  288   1.22
    6 |  1262    51    40    61    26   173  2966    28  1451    25 |  288   0.67
    7 |  2619    47    44    35    24   135   631    17  2338    19 |  288   0.64
    8 |  5501    58    15    32    18    74  7544    20  3992    29 |  288   1.39
    9 |  4047    70    33    46    28    87  2006    23  4334    29 |  288   2.96
   10 |  3593    37    37    69    30    98  3926    38  3873    53 |  288   2.26
   11 |  2431    83    37    34    16   118   945    24  2134    33 |  288   0.33
   13 |  1053    65    26    46    19   139  1572    22   857    28 |  288   0.22
   14 |   895    87    50    72    32   135   991    28   733    47 |  288   0.24
   15 |  8699    85    38     -     X   177  6558    29  8151    90 |  288   5.54
   16 |   790    34    28    45    19   100  1158    19   537    37 |  288   0.28
   17 |  4439    79    48   117    22   173   411    26  4375    24 |  288   0.47
   18 |   987    38    34    83    12    88  1631    25   898    17 |  288   0.35
   19 |   928    58    65    85    22   127  1594    22   740    44 |  288   0.21
   20 |   657    57    48    44    13   152   919    19   623    17 |  288   0.21
   21 |  1501    57    31    78    27   112  1226    51  1249    22 |  288   0.32
   22 |  4483    77    66    89    28   131   787    28  2129    40 |  288   0.25
   23 |   956   104    68    59    31   185  1502    18   831    24 |  288   0.24
   24 |  5442    65    51    30    24   105  2389    26  4942    50 |  288   2.85
   25 |  9944    54    28    54    23    96  4842    23  5874    18 |  288   2.11
   26 |   640     X    20     X    15   382   633    31   945    25 |  278   0.85
   27 |  4661    71    25    48    31   101  3078    22  5150    37 |  288   2.68
   28 |  4951    49    43    55    29   107  2781    23  4085    43 |  288   1.11
   29 |  4203     X    30     -    47   526  4462    63     -    28 |  277   2.87
   30 |  3426    33    34    41    19   110  2420    16  2634    17 |  288   1.44
   31 |  2530    37    27    66    39   116   801    30  2432     - |  288   0.44
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 ALBH |     -     -    15     -     -     -     -    14     -    15 |  288   4.07
 ALGO |     -     -     -    88    46     -     -    20     -    69 |  285   0.19
 ALIC |     -    66     -     -    19     -     -     -     -    31 |  288   8.49
 ALRT |     -    18     -     -     6     -     -     -     -    13 |  288   9.87
 AMC2 |     -    40    17    30     -     -     -    12     -    22 |  288   0.03
 AREQ |     -    44    27     -    12     -     -    29     -    10 |  288  12.52
 ARTU |     -    39     -    68    29     -     -     -     -    50 |  288   9.86
 ASPA |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    26 |  288    >>>
 BAHR |     -    43    44     -    34     -     -    31     -    37 |  288   0.30
 BILI |     -    32     -     -    10     -     -     -     -    19 |  287   8.72
 BJFS |     -     -     -     -    12     -     -     -     -    14 |  287  10.81
 BOGT |     -    35     -    60    18     -     -     -     -    21 |  288  11.40
 BOR1 |     -    27     -     -    20     -     -     -     -    21 |  288   0.72
 BREW |     -     -    31     -     -     -     -     -     -    27 |  288   0.04
 BRFT |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    20 |  288   0.11
 BRMU |     -     -     -     -    17     -     -     -     -    19 |  288    >>>
 BRUS |     -    34    19     -     -     -     -     -     -    11 |  288   0.07
 CAGZ |     -    38     -     -     -     -     -     -     -    21 |  159   1.08
 CAS1 |     -    19     -    71    16     -     -    23     -    20 |  288  13.48
 CEDU |     -    23     -     -    16     -     -    25     -    17 |  288   7.48
 CHUR |     -     -    17     -    44     -     -    34     -    21 |  287   5.00
 COCO |     -    21     -    62    26     -     -    25     -    23 |  288  14.30
 CRO1 |     -    42    16    37    23     -     -    20     -    17 |  288   0.06
 DAEJ |     -    37    39    60     -     -     -     -     -    36 |  275   9.16
 DARW |     -     -    34     -     X     -     -    25     -    24 |  288   4.16
 DGAR |     -     -     -    39    24     -     -     -     -    28 |  288  14.42
 DRAO |     -    34    21     -    25     -     -    16     -    20 |  288   0.08
 DWH1 |     -    51    39     -     -     -     -     -     -    20 |  280   0.45
 FAIR |     -     -    17    86    20     -     -    17     -    69 |  288   8.16
 FLIN |     -    28     -     -    14     -     -     -     -     - |  288  18.47
 GLPS |     -    27     -     -    19     -     -    22     -    13 |  288  15.05
 GODE |     -     -     8     -     -     -     -     -     -     7 |  288   0.31
 GOL2 |     -     -    16     -     -     -     -     -     -    14 |  288   0.06
 GOLD |     -     -     -    45    49     -     -     -     -    42 |  288   8.84
 GRAS |     -    25     -     -    17     -     -     -     -    13 |  288   9.65
 GRAZ |     -    37    19     -     -     -     -     -     -    13 |  288   4.79
 GUAM |     -     -     -    57    41     -     -    36     -    21 |  288  15.15
 GUAT |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    20 |  286    >>>
 HARB |     -    40     -     -    19     -     -     -     -    16 |  287  37.90
 HLFX |     -     -    21     -     -     -     -     -     -    18 |  288   1.32
 HOB2 |     -     -    23    38    22     -     -    20     -    15 |  288   0.15
 HOFN |     -     -     -     -    18     -     -     -     -    21 |  287    >>>
 HRAO |     -     -     -     -    15     -     -    23     -    22 |  288   0.26
 IISC |     -     -     -    52    18     -     -     -     -     X |  288  17.54
 INVK |     -    52     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   6.87
 IRKT |     -     -    37     -    28     -     -     -     -    15 |  267  89.51
 ISPA |     -     -     -     -    30     -     -    41     -    20 |  288   9.82
 JOZE |     -     -     -     -    25     -     -     -     -    28 |  288    >>>
 JPLM |     -     -    45     -    25     -     -     -     -    17 |  288   2.68
 KARR |     -    44     -     -    23     -     -    29     -    25 |  288   8.67
 KERG |     -     -    40    42    31     -     -    20     -    28 |  288   8.75
 KIRU |     -    41     -    34     -     -     -     -     -    25 |  286   7.25
 KIT3 |     -     -     -    54    25     -     -     -     -    16 |  288  15.61
 KOKB |     -    73    36     -    65     -     -    22     -    93 |  284  47.06
 KOUR |     -    30     -    47    18     -     -     -     -    19 |  288   6.51
 LAMA |     -    35     -     -    17     -     -     -     -     - |  288   9.65
 LHAS |     -     -     -     -    10     -     -     -     -    11 |  288  13.73
 LPGS |     -    39    38     X    40     -     -    30     -    54 |  288  15.90
 MAC1 |     -    20     -    40    21     -     -    22     -    15 |  288   7.02
 MAD2 |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     8 |  288   0.07
 MAS1 |     -     -    31    53    24     -     -    26     -    22 |  288  20.95
 MATE |     -     -     -    33    15     -     -     -     -    16 |  288   0.11
 MBAR |     -    32     -     -    29     -     -     -     -    32 |  288  12.63
 MCM4 |     -     -    33    47    15     -     -    17     -    22 |  288   3.25
 MDO1 |     -    18    11     -    15     -     -     -     -    14 |  288  43.89
 METS |     -    18     -     -     -     -     -     -     -    10 |  287   7.87
 MKEA |     -     -     -    52    14     -     -     -     -    20 |  288  21.47
 MSKU |     -    44     -     -    29     -     -     -     -    21 |  288  20.57
 NISU |     -    35    30     -     -     -     -     -     -    37 |  288   0.04
 NKLG |     -     -     -     -    23     -     -     -     -    26 |  287    >>>
 NLIB |     -    39    14     -    30     -     -    15     -    17 |  288   0.03
 NNOR |     -     -    61     -     -     -     -     -     -    55 |  270    >>>
 NOT1 |     -    29     -     -     -     -     -     -     -    16 |  286   0.05
 NRC1 |     -    23     9     -    27     -     -    13     -    10 |  288   0.03
 NRIL |     -     -     -     -    15     -     -     -     -    17 |  288   8.15
 NYA1 |     -    28     -     -     -     -     -    17     -    15 |  288   0.05
 NYAL |     -     -    28     -    19     -     -     -     -    15 |  288   0.06
 OHI2 |     -    30     -     -    32     -     -    21     -    53 |  288  60.28
 ONSA |     -     -     -    40    22     -     -     -     -    33 |  288   0.04
 PDEL |     -    16     -    48    15     -     -     -     -    13 |  288  56.12
 PERT |     -     -    30    90    22     -     -     -     -    18 |  288   3.63
 PIMO |     -     -     -    51    24     -     -     -     -    27 |  288  18.28
 POL2 |     -     -     -     -    27     -     -    20     -    16 |  288   8.79
 POTS |     -    41     -     -    31     -     -     -     -    23 |  288  10.37
 PRDS |     -     -    14     -     -     -     -    11     -    11 |  288   4.26
 PTBB |     -    22    16     -     -     -     -     -     -    13 |  288   0.40
 QAQ1 |     -    29    10     -     -     -     -     -     -    12 |  279   9.95
 QUIN |     -    52     -     -     -     -     -     -     -    29 |  288   8.16
 RABT |     -    44     -     -     -     -     -     -     -    25 |  288  13.93
 RBAY |     -    68     -     -     X     -     -     -     -    38 |  206 285.66
 RESO |     -    26     -     -    13     -     -     -     -    23 |  288   6.31
 REYK |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    15 |  282   7.34
 RIOG |     -    53    27    83    34     -     -     -     -    29 |  288   7.95
 SANT |     -    21     -    70    15     -     -     -     -    25 |  287   4.26
 SCH2 |     -     -    12     -    14     -     -    11     -    15 |  288  22.80
 SPT0 |     -    21     -     -     -     -     -     -     -    12 |  288    >>>
 STJO |     -    24    16     -    16     -     -    16     -    20 |  288   0.06
 STR1 |     -     -    17     -     -     -     -     -     -    15 |  288   3.80
 SUTH |     -    40     -     -     -     -     -     -     -    23 |  288  13.81
 SUTM |     -     -    44     -    27     -     -     -     -    44 |  287  14.16
 SYOG |     -     -    33     -    38     -     -    34     -    24 |  288   0.92
 THTI |     -     -    27    65    35     -     -     -     -    27 |  288   2.39
 THU3 |     -    24     -     -    16     -     -     -     -    25 |  288   5.56
 TIDB |     -    60    23    26    20     -     -     -     -    25 |  288   0.18
 TLSE |     -     -     9     -     -     -     -     -     -     8 |  288   0.40
 TOW2 |     -    28     -     -    24     -     -    26     -    20 |  288   8.03
 TRO1 |     -    22     -     -     -     -     -     -     -    12 |  254   7.04
 TROM |     -     -     -     -    36     -     -     -     -    41 |  287   8.87
 TSKB |     -    34    25     -    39     -     -    28     -    22 |  288   1.52
 TWTF |     -    23    20     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.07
 UNSA |     -     -     -    54    18     -     -     -     -    23 |  288  14.47
 URUM |     -    43     -     -    44     -     -    20     -    57 |  288  13.55
 USN3 |     -    39    16     -     -     -     -    14     -    16 |  288   0.02
 USNO |     -    32    17     -     -     -     -    11     -    14 |  288   0.03
 USUD |     -     -    27    42     -     -     -     -     -    25 |  288   0.07
 WAB2 |     -    29     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   0.04
 WES2 |     -     -     7     -     -     -     -     -     -     6 |  286   0.06
 WHIT |     -    32     -     -     -     -     -     -     -    18 |  288   7.67
 WSRT |     -    26    35     -    41     -     -    23     -    24 |  288   0.04
 WTZA |     -    27     -     -     -     -     -     -     -    15 |  288   0.55
 WTZR |     -    40     -    51    27     -     -     -     -     - |  288   0.06
 WUHN |     -     -     -     -    20     -     -     -     -    22 |  286  16.03
 YAKT |     -    50     -    72     -     -     -     -     -     - |  288   7.58
 YAR2 |     -    41    30     -    21     -     -     -     -    17 |  288  10.40
 YEBE |     -     -    18     -     -     -     -     -     -    16 |  288   0.06
 YELL |     -    30    19    73    14     -     -    14     -    33 |  288   0.04
 ZAMB |     -    28     -     -    14     -     -     -     -     - |  284  53.44
 ZWE2 |     -     -     -     -    15     -     -    15     -     - |  284   8.54
 -----+-------------------------------------------------------------+--------------
 TOT  |  3852    46    32    58    28   167  3186    27  3254    29 |


 BEST CLOCK FIT: USN3   288   0.02 (ns) 

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USNO |   288     0     0   288    9.94   | 4.66e-14  1.64e-14  3.08e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.55   | 3.55e-14  8.92e-15  2.23e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288    9.34   | 5.73e-14  1.48e-14  2.64e-15 |
 WAB2 |   288     0     0   288    9.12   | 3.77e-14  1.06e-14  2.69e-15 |
 BREW |   288     0     0   288    8.49   | 5.25e-14  9.85e-15  2.05e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    5.76   | 2.87e-14  7.31e-15  2.85e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    4.70   | 5.28e-14  1.89e-14  6.06e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    4.15   | 3.01e-14  9.00e-15  5.24e-15 |
 WTZR |   288     0     0   288    3.68   | 5.06e-14  1.46e-14  4.28e-15 |
 TWTF |   288     0     0   288    3.47   | 4.67e-14  1.29e-14  4.55e-15 |
 ALGO |   285     0     0   283    3.41   | 6.38e-14  1.78e-14  4.13e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.10   | 2.88e-14  7.12e-15  3.08e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    2.64   | 3.86e-14  7.49e-15  2.12e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    2.62   | 5.22e-14  1.38e-14  3.02e-15 |
 MAD2 |   288     0     0   288    2.17   | 4.22e-14  6.48e-15  4.52e-15 |
 NYAL |   288     0     0   288    1.81   | 3.51e-14  8.77e-15  3.53e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    1.81   | 7.28e-14  1.18e-14  5.16e-15 |
 NISU |   288     0     0   287    1.77   | 5.98e-14  1.01e-14  1.70e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    1.65   | 1.06e-13  1.82e-14  5.29e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.63   | 4.03e-14  1.37e-14  1.21e-14 |
 BRFT |   288     0     0   288    1.18   | 6.11e-14  1.26e-14  1.25e-14 |
 YEBE |   288     0     0   288    1.18   | 5.14e-14  8.55e-15  5.26e-15 |
 NRC1 |   288     0     2   106    1.05   | 8.73e-14  1.06e-14  3.44e-15 |
 WES2 |   286     0     2   230    0.79   | 6.50e-14  1.67e-14  3.07e-15 |
 WSRT |   288     0     0   288    0.71   | 3.21e-14  1.12e-14  2.10e-15 |
 NOT1 |   286     0     1   141    0.53   | 4.36e-14  1.44e-14  4.92e-15 |
 KOKB |   284     3     0   280    0.53   | 4.98e-14  1.29e-14  4.14e-15 |
 HOB2 |   288     0     0   288    0.44   | 1.47e-13  1.98e-14  1.19e-14 |
 IRKT |   267     0     0   264    0.42   | 6.74e-14  1.52e-14  1.18e-14 |
 USUD |   288     0     2   219    0.35   | 2.51e-13  3.15e-14  5.13e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    0.27   | 3.29e-14  8.48e-15  3.92e-15 |
 G05  |   288     0     0   288    0.26   | 1.87e-13  6.28e-14  6.61e-14 |
 HRAO |   288     0     0   288    0.24   | 1.30e-13  2.21e-14  2.16e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.22   | 5.77e-14  1.90e-14  2.76e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.20   | 1.09e-13  2.27e-14  1.24e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.20   | 2.55e-13  5.56e-14  4.58e-14 |
 DWH1 |   280     0     0   279    0.08   | 3.28e-13  9.05e-14  5.36e-14 |
 TLSE |   288     0     0   288    0.08   | 3.46e-13  1.03e-13  3.71e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.07   | 3.83e-13  9.52e-14  2.50e-14 |
 WTZA |   288     0     0   288    0.05   | 4.74e-13  1.63e-13  4.45e-14 |
 G26  |   278     0     0   276    0.05   | 4.04e-13  1.40e-13  7.08e-14 |
 BOR1 |   288     0     0   288    0.05   | 4.70e-13  1.31e-13  6.72e-14 |
 G03  |   288     0     0   288    0.04   | 3.28e-13  9.49e-14  1.01e-13 |
 G06  |   288     0     0   288    0.03   | 5.64e-13  1.71e-13  7.05e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.03   | 2.80e-13  9.10e-14  5.66e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.59e-13  1.38e-13  3.40e-14 |
 G17  |   288     0     2    53    0.02   | 6.09e-13  7.46e-14  3.70e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.02   | 7.32e-13  2.03e-13  1.02e-13 |
 G15  |   288     0     0   288    0.02   | 2.02e-13  1.44e-13  3.49e-13 |
 G25  |   288     0     0   288    0.02   | 4.44e-13  1.35e-13  1.88e-13 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.04e-12  3.68e-13  1.29e-13 |
 G29  |   277     0     0   275    0.01   | 2.22e-13  1.43e-13  2.35e-13 |
 CAGZ |   159     0     0   157    0.01   | 9.86e-13  2.84e-13         - |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.39e-12  4.44e-13  1.41e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.38e-12  4.92e-13  1.10e-13 |
 JPLM |   288     0     0   288    0.00   | 7.99e-13  2.51e-13  1.75e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 4.09e-14  8.36e-15  2.01e-15 |
 WUHN |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   287     0     0     0    0.00   | 2.02e-12  5.01e-13  5.49e-13 |
 NKLG |   287     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 METS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOFN |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BJFS |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G31  |   288     0     6     0    0.00   | 6.57e-13  5.66e-14  3.41e-14 |
 G28  |   288     0     5     0    0.00   | 6.61e-13  7.09e-14  6.38e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.26e-12  3.99e-13  3.22e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.25e-13  3.82e-13 |
 G23  |   288     0     5     0    0.00   | 6.09e-13  6.40e-14  2.38e-14 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 6.59e-13  6.42e-14  1.73e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.41e-13  1.20e-13  3.12e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.44e-13  7.05e-14  1.66e-14 |
 G19  |   288     0     6     0    0.00   | 5.57e-13  6.78e-14  1.62e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 6.77e-13  6.72e-14  2.25e-14 |
 G16  |   288     0     6     0    0.00   | 6.38e-13  6.94e-14  2.96e-14 |
 G14  |   288     0     6     0    0.00   | 5.76e-13  5.94e-14  2.76e-14 |
 G13  |   288     0     4     0    0.00   | 5.55e-13  7.10e-14  2.27e-14 |
 G11  |   288     0     6     0    0.00   | 7.11e-13  7.00e-14  4.14e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.23e-12  4.67e-13  2.76e-13 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.47e-12  4.49e-13  3.91e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.55e-13  5.97e-14  2.04e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  8.50e-13  3.73e-13 |
 ZWE2 |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   284     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WHIT |   288     0     0     0    0.00   | 6.61e-13  5.00e-13  6.87e-13 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TROM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TRO1 |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   288     0     0     0    0.00   | 4.20e-13  2.12e-13  1.52e-13 |
 SUTM |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 STR1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SPT0 |   288     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   | 5.78e-13  6.04e-13  1.44e-12 |
 RIOG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REYK |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RBAY |   206     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RABT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QUIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   279     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PRDS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POTS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   | 1.86e-12  5.56e-13  2.56e-13 |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     3     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   270     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MSKU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 9.96e-13  3.72e-13  2.23e-13 |
 MBAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LPGS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LHAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KOUR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JOZE |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ISPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 INVK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     0     0    0.00   | 2.06e-13  8.89e-14  1.14e-13 |
 GUAT |   286     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GLPS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FLIN |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.26e-13  6.13e-13  4.53e-13 |
 DAEJ |   275     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHUR |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BRMU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ASPA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALBH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 2.10e-17  2.52e-16  1.51e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     YELL      MAD2      NISU |
------------------------------------------+------------------------------+
