
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1422   Day: 3   MJD: 54201                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2868     10      17     -91   2619   2619      0   4575   4575      0    0.00
 cod |   288     0  26423    660    -461     -46     47     71     30     96    111     88   18.99
 emr |   288     0  20038    300    6830    -181     43     59     25     79     97     63   24.36
 esa |   288     0  18702    361    6884     -85     66     82     50    154    137    165   13.56
 gfz |   288     0  28504    123    -293     505     31     41     25     86    108     74   29.75
 iga |    96     0   2772      1     -33    -126     72     72      0    107    107      0    0.00
 igu |    96     0   2772     42      58   -1310   1998   1998      0   3894   3894      0    0.00
 jpl |   288     0  19178     83    5491    -209     69     97     28    126    143    110   13.34
 ngs |    96     0   2821      6      46    -196   2452   2452      0   4060   4060      0    0.00
 usn |   288     0  31521    494    4424    -234     69     93     57   1778   2974   1039    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  3565  -104     X   103    82    -9  4353  -150  2793 -2903 |
    2 |   380   -97   -37   -29    21    70   978   189   358 -1075 |
    3 |  1143   -25     8    51   -21   -65  1829    17   362 -4167 |
    4 | -2100   -11     6    42   -70  -115   726   119 -1929 -3307 |
    5 | -2535   -94    10   -44   106    74 -4777   -76 -2814 -3520 |
    6 | -4755    35   -45   -47   -31   -64 -7415   147 -4230 -4460 |
    7 | -1615   -84   -24    79    29    50 -1230    19 -1717 -2752 |
    8 | -6903   -61   -99   -26   154    51 -1593   -51 -5858 -3560 |
    9 | -4398   -48    17    69    -2   -55 -2227   -30 -2948 -3358 |
   10 |  4905  -132   -59   -11   169    91  3796   -68  3264 -3249 |
   11 |  3486    67   -63     4     4    24   264     4  3968 -2418 |
   12 |   826   -80    19   159  -103   -18  -119   148   972 -1392 |
   13 |  4424   134   -59     1   -53   -37  1328    29  4428 -3425 |
   14 |  2308    46   -99    77    15   -68  1441     4  2710 -3055 |
   16 |  2645   -85   -82    92    63    55  1227    36  2919 -3338 |
   17 | -1281    89   -34    50  -154  -128   859   212  -567 -1338 |
   18 |  2822  -125   -29     -    48     -     -   126     - -2760 |
   19 |   254   137  -204   -40   161   115  1129  -127   812 -1116 |
   20 |  5290   124  -177  -118   143   -45   562   -54  5115 -2707 |
   21 |  2945   -70   -42    62    13    37  -200    68  3462 -3269 |
   22 | -2589   -59    26    -9   -32    -8 -1792   119 -1679 -1759 |
   23 |   388   -12    71  -275    46   160  2000    71   881 -1225 |
   24 | -6758    -2    25  -124    14    90  1149    52 -5659 -3643 |
   25 | -1448   -10   -88    31    37   -34 -1956    61  -876 -3249 |
   26 | -5577     X    -4     X   -46    32  -166   111 -4765 -3288 |
   27 |  3492   -85   -68     2   107   -67 -1261     4  1448 -3885 |
   28 |  2456   -71     2  -150   140   -17  4104   -63  3060 -2062 |
   29 | -6797     X   -26     -    -3    59 -7855    57 -6281 -3510 |
   30 |  6120   -27    40   207  -164   -95 12351   121  3266 -3996 |
   31 | -1196    79    40   117  -181   -74 -2470   108 -1075 -1745 |
   32 |     -   -38     -     -     -     -     -    55   -20     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -   -20    48   -35     -     -    65     -  1022 |
 ALIC |     -    42     -     -   -27     -     -     -     -  1008 |
 ALRT |     -     3     -     -    -2     -     -     -     -   960 |
 AMC2 |     -    37     -   -25     -     -     -   -27     -  1098 |
 AREQ |     -   -26    64   -68    11     -     -   -39     -   987 |
 ARTU |     -  -154     -   437   -83     -     -     -     -   755 |
 AUCK |     -  -289     -     -   184     -     -     -     -   916 |
 BAHR |     -   -74     -     -    47     -     -     -     -   999 |
 BILI |     -    54     -     -   -34     -     -     -     -   981 |
 BOGT |     -     -     -   -89    41     -     -     -     -   811 |
 BOR1 |     -    76     -     -     X     -     -  -108     -   876 |
 BRUS |     -   -31    37     -   -10     -     -     -     -  1051 |
 CAS1 |     -   -41     -   113   -12     -     -   -30     -  1069 |
 CEDU |     -    50     -     -     -     -     -   -71     -  1039 |
 CHAT |     -    34     -     -   -22     -     -     -     -  1048 |
 CHUR |     -    39     8     -   -52     -     -    46     -  1005 |
 COCO |     -   -25     -  -197    92     -     -    30     -   943 |
 CRO1 |     -   -53    24     -    14     -     -     0     -   945 |
 DAEJ |     -    76     -  -107     -     -     -     -     -  1149 |
 DARW |     -     -   -41     -    38     -     -    -9     -  1003 |
 DGAR |     -     -     -   -96    44     -     -     -     -  1111 |
 DRAO |     -     -    12     -   -10     -     -     -     -  1112 |
 FAIR |     -     -    82  -109   -31     -     -    30     -  1112 |
 GODE |     -     -    -9     -     7     -     -     -     -  1042 |
 GOL2 |     -     -    56     -     -     -     -  -102     -  1059 |
 GOLD |     -    62     -    -7   -12     -     -   -55     -  1087 |
 GRAZ |     -  -241    99     -    73     -     -     -     -  1071 |
 GUAM |     -     -     -    19     4     -     -   -30     -   985 |
 HARB |     -   151     -     -  -207     -     -   227     -  1338 |
 HOB2 |     -    44     8  -176    52     -     -   -15     -  1117 |
 HOLM |     -    14     -     -     -     -     -   -19     -     - |
 IENG |     -   -32    25     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -241   110     -     -     -     -  1258 |
 IRKT |     -     -    70     -   -57     -     -     -     -  1013 |
 JPLM |     -     -     1     -    -1     -     -     -     -  1041 |
 KARR |     -    27     -     -   -17     -     -     -     -   850 |
 KERG |     -     -    32    62   -54     -     -     -     -  1183 |
 KIRU |     -    16     -     -     -     -     -   -23     -  1045 |
 KIT3 |     -     -     -    71   -32     -     -     -     -  1115 |
 KOKB |     -    71    -1     -   -76     -     -    70     -  1024 |
 KOUR |     -    69    67  -117   -45     -     -     -     -  1088 |
 LAMA |     -    28     -     -   -18     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -   -31     -   153    -2     -     -  -106     -  1009 |
 MALI |     -     -     -   469  -214     -     -     -     -   605 |
 MAS1 |     -   129    54  -126  -105     -     -    80     -  1140 |
 MATE |     -     -     -    -2     1     -     -     -     -  1193 |
 MCM4 |     -     -   -51    34    31     -     -   -12     -  1006 |
 MDO1 |     -    22    15     -   -26     -     -     -     -  1004 |
 MKEA |     -     -     -   -48    22     -     -     -     -   964 |
 NICO |     -     6     -     -    -4     -     -     -     -     - |
 NKLG |     -   109     -     -   -70     -     -     -     -  1057 |
 NLIB |     -    40    -8     -   -19     -     -     0     -  1009 |
 NNOR |     -     -    83  -149     -     -     -     -     -  1144 |
 NRC1 |     -     -    86     -    55     -     -  -280     -   898 |
 NRIL |     -    59     -     -   -38     -     -     -     -  1124 |
 NYA1 |     -    32     -     -     -     -     -   -46     -   891 |
 OHI2 |     -    87     -     -   -62     -     -    15     -   935 |
 ONSA |     -   -64     -    65    11     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -     -     -    82   -37     -     -     -     -   952 |
 PERT |     -     -    67  -117    -2     -     -     -     -  1148 |
 PIE1 |     -   -56    37    12     -     -     -     -     -   991 |
 PIMO |     -     -     -    -3     2     -     -     -     -  1193 |
 POL2 |     -    63     -     -    -9     -     -   -69     -  1139 |
 PRDS |     -     -    29     -     -     -     -   -52     -  1013 |
 PTBB |     -    30   -23     -     -     -     -     -     -  1100 |
 RESO |     -   -43     -     -    28     -     -     -     -  1053 |
 REUN |     -   176     -     -  -113     -     -     -     -  1235 |
 REYK |     -    14     -     -     -     -     -   -20     -   873 |
 SANT |     -    -1     -  -117    54     -     -     -     -  1062 |
 SCH2 |     -    -9    75     -   -44     -     -   -26     -  1027 |
 STJO |     -     -     6     -    -1     -     -    -8     -  1099 |
 SUTM |     -     -    26     -   -21     -     -     -     -  1134 |
 SUWN |     -  -202   158     -     -     -     -     -     -  1043 |
 SYOG |     -    94     -  -242   125     -     -  -165     -   949 |
 THU3 |     -   -42     -     -    27     -     -     -     -   900 |
 TIDB |     -    28   -50    87   -16     -     -     -     -   868 |
 TIXI |     -   -12     -     -     2     -     -    11     -  1075 |
 TOW2 |     -   129     -  -108   -32     -     -    -3     -  1158 |
 TSKB |     -    46     0     -    17     -     -  -104     -   993 |
 TWTF |     -    15   -12     -     -     -     -     -     -  1091 |
 UNSA |     -     -     -   356  -162     -     -     -     -  1109 |
 URUM |     -     7     -     -    -4     -     -     -     -  1129 |
 USN3 |     -     7    -5     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -    42   -40    13     -     -     -     -     -  1021 |
 VILL |     -     -     -    14    -6     -     -     -     -  1204 |
 WILL |     -    12   -10     -     -     -     -     -     -   880 |
 WTZR |     -    51     -     -   -33     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -    29     -    59     -     -     -  -100     -     - |
 YAR2 |     -   -32    66     -   124     -     -  -351     -   801 |
 YELL |     -    26   -43   127   -39     -     -     -     -   814 |
 ZAMB |     -   -12     -     -     8     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  7124   126     X   140    81    86  3920   113  7192   196 |  288   4878
    2 |   603    67    42    85    22    61   681   112   720    77 |  288    156
    3 |  3380    85    70    65    33    59  1726    68  2971    59 |  288   2589
    4 |  1483    61    55    58    32    25  1236    33  1278   101 |  288    740
    5 |  1876    35    55    45    18    33  3246    46  1002    39 |  288    917
    6 |  1158    85    52    81    40   160  3165    57   968    53 |  288    647
    7 |  2093    86    66    77    46    81  1237    31  1915    53 |  288    810
    8 |  5346    28    48    42    25    24  4105    61  4350    73 |  288   3084
    9 |  3305    68    37    45    28    42  1856    51  3456    47 |  288   2405
   10 |  3269    62    59    68    23    32  2019    48  2702    75 |  288   1843
   11 |   557    63    85    94    52    49   449    89   846   132 |  288    369
   12 |   685    32    63    58    28    43   465   111   753    56 |  288    273
   13 |   971    69    52   114    70    52  1185   145   870   113 |  288    494
   14 |   735    80    44    95    42    67   988   152   674   112 |  288    156
   16 |   958    64    53    95    34    44  1032   105   757    62 |  288    318
   17 |   937    53    67    85    26    58   713   137   702    85 |  288    267
   18 |   578    87    60     -    26     -     -   135     -   118 |  288    256
   19 |   532    66    55    98    45    62   737   135   587    81 |  288    226
   20 |   785    66    43    93    21    54   509   104   562   132 |  288    162
   21 |   719   142    38   119    42    83   566   120   494   119 |  288    295
   22 |  1225    92    42    82    34    60  1009   107  1120   119 |  288    313
   23 |   626    72    55   103    38   112  1086   149   561   132 |  288    203
   24 |  5885    75    61    52    46    48  2626    46  4675    46 |  288   3117
   25 |  1259    45    43    75    53    30  1207    61  1402    63 |  288    825
   26 |  1058     X    72     X    72   190   752    69   916    45 |  265    734
   27 |  5233    45    56    41    22    21  2187    56  5073   204 |  288   3273
   28 |   485    37    76    94    36    32  2728    94   701    83 |  288    506
   29 |  1915     X   102     -    63   116  2172    94  2577    53 |  274   2138
   30 |  3310    35    64    44    31    26  5010    46  3010    57 |  288   1480
   31 |   772    76    69    94    43    50   828   145   784   113 |  288    350
   32 |     -    79     -     -     -     -     -   112  2083     - |  148    681
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    10    19     9     -     -    20     -    42 |  288     61
 ALIC |     -    11     -     -     7     -     -     -     -    43 |  288   8300
 ALRT |     -    13     -     -     8     -     -     -     -    37 |  288   6409
 AMC2 |     -    12     -    21     -     -     -    22     -    40 |  288     40
 AREQ |     -    63    29    77    46     -     -    88     -    90 |  288  12341
 ARTU |     -    77     -   144    27     -     -     -     -   151 |  282  10113
 AUCK |     -    40     -     -    25     -     -     -     -    82 |  288   3273
 BAHR |     -    73     -     -    47     -     -     -     -    71 |  285    516
 BILI |     -    20     -     -    13     -     -     -     -    44 |  287   6764
 BOGT |     -     -     -    33    15     -     -     -     -    55 |  288  11298
 BOR1 |     -    65     -     -     X     -     -    92     -   122 |   74  12497
 BRUS |     -    11    12     -    10     -     -     -     -    34 |  288     39
 CAS1 |     -    16     -    38    18     -     -    17     -    36 |  288   7115
 CEDU |     -     9     -     -     -     -     -    13     -    63 |  288   7364
 CHAT |     -    18     -     -    11     -     -     -     -    49 |  287   9927
 CHUR |     -    16    12     -     7     -     -    17     -    44 |  288     86
 COCO |     -    26     -    41    16     -     -    28     -    39 |  288  11464
 CRO1 |     -    20    10     -    15     -     -    26     -    49 |  288     82
 DAEJ |     -    37     -    52     -     -     -     -     -    39 |  287   7036
 DARW |     -     -    15     -    18     -     -    25     -   154 |  288   4287
 DGAR |     -     -     -    33    15     -     -     -     -    53 |  288  13641
 DRAO |     -     -    14     -    12     -     -     -     -    36 |  288     65
 FAIR |     -     -    22    27    13     -     -    15     -    33 |  288   7133
 GODE |     -     -    19     -    16     -     -     -     -    51 |  288    171
 GOL2 |     -     -     8     -     -     -     -    15     -    29 |  288     45
 GOLD |     -    19     -    37    12     -     -    26     -    26 |  288  12133
 GRAZ |     -    15    12     -    10     -     -     -     -    35 |  288   6329
 GUAM |     -     -     -    38    19     -     -    25     -    35 |  288  12969
 HARB |     -    48     -     -    33     -     -    44     -    87 |  287  27515
 HOB2 |     -    20    20    30    18     -     -    20     -    58 |  288     57
 HOLM |     -    14     -     -     -     -     -    20     -     - |  288   6817
 IENG |     -    15    12     -     -     -     -     -     -     - |  288    166
 IISC |     -     -     -    90    41     -     -     -     -    55 |  288  16370
 IRKT |     -     -    17     -    14     -     -     -     -    50 |  288    169
 JPLM |     -     -    98     -    80     -     -     -     -    30 |  245    >>>
 KARR |     -    17     -     -    11     -     -     -     -    48 |  288   7801
 KERG |     -     -    86    44    69     -     -     -     -    98 |  278    >>>
 KIRU |     -    21     -     -     -     -     -    30     -    43 |  288  10055
 KIT3 |     -     -     -    61    28     -     -     -     -   127 |  272  24685
 KOKB |     -    20    27     -    25     -     -    23     -    43 |  288    178
 KOUR |     -    66    28    64    38     -     -     -     -    38 |  278   2156
 LAMA |     -    22     -     -    14     -     -     -     -     - |  288   9356
 MAC1 |     -    23     -    33    19     -     -    24     -    75 |  288   6925
 MALI |     -     -     -    43    20     -     -     -     -    98 |  254  20772
 MAS1 |     -    30    20    30    22     -     -    17     -    33 |  288  13654
 MATE |     -     -     -    24    11     -     -     -     -    39 |  288     92
 MCM4 |     -     -    19    28    17     -     -    17     -    51 |  288  16790
 MDO1 |     -    13    18     -    15     -     -     -     -    31 |  288  16711
 MKEA |     -     -     -    20     9     -     -     -     -    43 |  288  23557
 NICO |     -    28     -     -    18     -     -     -     -     - |  264  11140
 NKLG |     -    32     -     -    21     -     -     -     -    56 |  182    >>>
 NLIB |     -    28    20     -    19     -     -    37     -    37 |  288     17
 NNOR |     -     -    13    24     -     -     -     -     -    42 |  288  10942
 NRC1 |     -     -     7     -     8     -     -    19     -    41 |  288     70
 NRIL |     -    31     -     -    20     -     -     -     -    38 |  288   8162
 NYA1 |     -     9     -     -     -     -     -    13     -    36 |  288     88
 OHI2 |     -    14     -     -    10     -     -    17     -    45 |  288   8583
 ONSA |     -    23     -    52    32     -     -     -     -     - |  288     47
 PDEL |     -     -     -    23    10     -     -     -     -    46 |  288  58056
 PERT |     -     -    17    30    19     -     -     -     -    37 |  288  68823
 PIE1 |     -    13    22    43     -     -     -     -     -    29 |  288     25
 PIMO |     -     -     -    34    16     -     -     -     -    59 |  288  12474
 POL2 |     -    29     -     -    20     -     -    26     -    50 |  288   9729
 PRDS |     -     -     8     -     -     -     -    15     -    33 |  288     69
 PTBB |     -    18    14     -     -     -     -     -     -    32 |  288    261
 RESO |     -    15     -     -    10     -     -     -     -    32 |  288   6617
 REUN |     -    41     -     -    26     -     -     -     -    52 |  255  10110
 REYK |     -    11     -     -     -     -     -    15     -    38 |  287   6886
 SANT |     -    18     -    64    31     -     -     -     -    58 |  288   4684
 SCH2 |     -    19    14     -    15     -     -    25     -    44 |  288  17590
 STJO |     -     -     8     -     8     -     -    21     -    39 |  288     57
 SUTM |     -     -    20     -    16     -     -     -     -    66 |  288  12479
 SUWN |     -    14    11     -     -     -     -     -     -    32 |  288   1141
 SYOG |     -    32     -    49    17     -     -    26     -    37 |  288    988
 THU3 |     -     8     -     -     5     -     -     -     -    46 |  288   7852
 TIDB |     -    35    16    25    26     -     -     -     -   239 |  288    187
 TIXI |     -    11     -     -     7     -     -    17     -    36 |  287   5985
 TOW2 |     -    43     -    48    44     -     -    34     -    47 |  288   8900
 TSKB |     -    31    12     -    20     -     -    16     -    35 |  288    812
 TWTF |     -    18    14     -     -     -     -     -     -    29 |  288     61
 UNSA |     -     -     -    29    13     -     -     -     -    31 |  115  13814
 URUM |     -    28     -     -    18     -     -     -     -    45 |  288   9963
 USN3 |     -    11     9     -     -     -     -     -     -     - |  288     35
 USUD |     -    21    17    21     -     -     -     -     -    35 |  288     59
 VILL |     -     -     -   136    62     -     -     -     -   108 |  263  10452
 WILL |     -     8     6     -     -     -     -     -     -    29 |  288  34769
 WTZR |     -    89     -     -    57     -     -     -     -     - |  288     95
 YAKT |     -    38     -    20     -     -     -    50     -     - |  288   6849
 YAR2 |     -    23    17     -    23     -     -    14     -    52 |  288  12618
 YELL |     -    16    18    30    12     -     -     -     -    45 |  288     49
 ZAMB |     -    32     -     -    20     -     -     -     -     - |  249    >>>
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2619    47    43    66    31    72  1998    69  2453    69 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   ARTU  | 1422-3  4:25:00 |        -751
esa |   KERG  | 1422-3 11:45:00 |         705
esa |   KERG  | 1422-3 12:30:00 |       -1774
gfz |   HARB  | 1422-3 10:05:00 |         513
jpl |   BOR1  | 1422-3  7:10:00 |      -46843



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 USN3 |   288     0     0   288    9.95   | 5.23e-14  6.44e-15  1.98e-15 |
 NLIB |   288     0     0   288    9.95   | 2.98e-14  6.37e-15  2.21e-15 |
 BRUS |   288     0     0   288    9.95   | 3.27e-14  4.01e-15  2.45e-15 |
 ONSA |   288     0     0   288    9.92   | 3.76e-14  1.12e-14  2.95e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    9.44   | 4.52e-14  5.03e-15  2.32e-15 |
 GOL2 |   288     0     0   288    6.20   | 8.55e-14  1.06e-14  2.88e-15 |
 DRAO |   288     0     0   288    5.85   | 3.12e-14  6.51e-15  7.54e-15 |
 NRC1 |   288     0     0   288    5.31   | 4.63e-14  8.15e-15  7.53e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    5.20   | 2.60e-14  6.68e-15  4.66e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    4.39   | 4.03e-14  5.51e-15  2.39e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    3.94   | 2.85e-14  5.23e-15  4.48e-15 |
 NYA1 |   288     0     0   288    3.26   | 2.97e-14  7.09e-15  9.08e-15 |
 KOKB |   288     0     0   288    2.05   | 7.75e-14  1.90e-14  1.18e-14 |
 TWTF |   288     0     0   288    1.98   | 4.09e-14  9.39e-15  4.55e-15 |
 MATE |   288     0     0   288    1.87   | 3.89e-14  1.10e-14  1.04e-14 |
 HOB2 |   288     0     0   288    1.53   | 1.49e-13  1.62e-14  5.07e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.49   | 5.42e-14  1.41e-14  8.82e-15 |
 YELL |   288     0     0   288    1.02   | 2.82e-14  6.74e-15  3.01e-15 |
 WTZR |   288     1     0   287    1.01   | 4.28e-14  1.60e-14  8.33e-15 |
 CRO1 |   288     0     2   124    0.80   | 1.11e-13  1.18e-14  6.81e-15 |
 PRDS |   288     1     0   287    0.78   | 5.29e-14  1.10e-14  7.01e-15 |
 IENG |   288     0     0   143    0.71   | 3.44e-14  9.50e-15  1.33e-14 |
 TIDB |   288     0     0   288    0.56   | 1.06e-13  4.72e-14  1.21e-14 |
 GODE |   288     0     0   288    0.48   | 4.48e-14  1.18e-14  1.13e-14 |
 PTBB |   288     0     0   288    0.32   | 2.81e-13  6.74e-14  2.21e-14 |
 G23  |   288     0     2   145    0.27   | 5.19e-13  5.80e-14  1.71e-14 |
 IRKT |   288     0     2    25    0.27   | 9.18e-14  1.45e-14  1.04e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.27   | 4.68e-13  6.10e-14  3.61e-14 |
 G14  |   288     0     3    75    0.18   | 6.23e-13  6.82e-14  1.21e-14 |
 G13  |   288     0     0   288    0.16   | 5.76e-13  7.95e-14  3.31e-14 |
 G25  |   288     0     0   288    0.16   | 4.90e-13  1.20e-13  5.24e-14 |
 G31  |   288     0     1   143    0.13   | 5.49e-13  5.69e-14  2.39e-14 |
 BAHR |   285     0     0   284    0.11   | 3.78e-13  9.43e-14  6.08e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.10   | 1.81e-13  6.10e-14  8.28e-14 |
 G17  |   288     0     2    63    0.07   | 5.92e-13  6.88e-14  2.16e-14 |
 G06  |   288     0     0   288    0.06   | 3.19e-13  9.62e-14  8.80e-14 |
 G26  |   265     0     0   262    0.05   | 3.75e-13  1.17e-13  8.29e-14 |
 G11  |   288     0     5    54    0.05   | 6.83e-13  6.59e-14  4.44e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.04   | 4.75e-13  1.32e-13  6.75e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.04   | 2.59e-13  1.13e-13  1.10e-13 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.65e-13  2.64e-13  8.49e-14 |
 SUWN |   288     0     0   288    0.01   | 1.10e-12  3.52e-13  9.29e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.01   | 1.19e-12  2.89e-13  8.33e-14 |
 BOR1 |    74     0     0    67    0.01   | 5.66e-13  2.04e-13         - |
 KOUR |   278     0     0   274    0.01   | 1.36e-12  3.11e-13  2.24e-13 |
 G10  |   288     0     0   288    0.01   | 1.27e-12  2.90e-13  1.99e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.33e-12  4.17e-13  1.54e-13 |
 G24  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.13e-13  4.25e-13 |
 G32  |   148     0     0     4    0.00   | 2.68e-13  6.95e-14         - |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.01e-14  4.27e-15  1.53e-15 |
 UNSA |   115     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ZAMB |   249     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   182     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MALI |   254     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DAEJ |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CHAT |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G29  |   274     0     0     0    0.00   | 1.35e-12  3.78e-13  1.34e-13 |
 G28  |   288     0     3     0    0.00   | 6.16e-13  6.73e-14  4.21e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.25e-12  4.18e-13  3.81e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 1.00e-12  9.35e-14  2.77e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 1.00e-12  1.14e-13  2.54e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.12e-13  7.04e-14  1.31e-14 |
 G19  |   288     0     5     0    0.00   | 7.03e-13  6.59e-14  1.66e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 8.08e-13  7.48e-14  2.99e-14 |
 G12  |   288     0     5     0    0.00   | 5.99e-13  6.91e-14  2.44e-14 |
 G09  |   288     0     0     0    0.00   | 1.66e-12  4.16e-13  2.85e-13 |
 G08  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.76e-13  3.25e-13 |
 G03  |   288     0     0     0    0.00   | 1.42e-12  4.13e-13  3.34e-13 |
 G02  |   288     0     6     0    0.00   | 5.46e-13  5.27e-14  1.21e-14 |
 G01  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  7.65e-13  5.61e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   263     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 USUD |   288     0     5     0    0.00   | 2.48e-13  2.52e-14  6.36e-15 |
 URUM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SUTM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     0     0    0.00   | 2.18e-12  7.92e-13  4.71e-13 |
 REYK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 REUN |   255     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NICO |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     1     1     0    0.00   | 7.45e-13  1.26e-12  1.21e-12 |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   | 1.02e-12  6.51e-13  1.38e-12 |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   272     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   278     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 JPLM |   245     0     1     0    0.00   | 9.97e-13  5.57e-13         - |
 IISC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 3.35e-13  1.17e-12  3.19e-13 |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AUCK |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   282     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 AREQ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.80e-17  2.15e-16  1.29e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     STJO      BRUS      USN3 |
------------------------------------------+------------------------------+
