
 cls-file Version 2.0
 GPS week: 1422   Day: 6   MJD: 54204                        

 RESULTS OF FINAL WEIGHTED COMBINATION 
 ------------------------------------- 

 CEN | NREPO NBEPO  NRCLK  NRBAD  OFFSET   DRIFT CLKSDV SDVSAT SDVSTA CLKRMS RMSSAT RMSSTA  WEIGHT
     |                              (ps)  (ps/d)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)   (ps)     (%)
 ----+--------------------------------------------------------------------------------------------
 brd |    96     0   2869      0    -260     392   2459   2459      0   4425   4425      0    0.00
 cod |   288     0  24745    603   -1231    1314     50     77     27     83    102     71   18.22
 emr |   288     0  19429    289    6522   -1234     50     66     34     87    102     72   18.29
 esa |   288     0  18678   1085    6424   -1004     58     74     41    133    128    137   15.89
 gfz |   288     0  28062      1    -265     545     26     36     21     74     79     72   33.54
 iga |    96     0   2773     13    -293     399     52     52      0    114    114      0    0.00
 igu |    96     0   2773      0    -308     436   2582   2582      0   5487   5487      0    0.00
 jpl |   288     0  19531    418    5633    -964     66     97     21    123    141    108   14.05
 ngs |    96     0   2869      0    -266     373   2361   2361      0   3936   3936      0    0.00
 usn |   288     0  30392    389    4472    -969     62     93     45   1807   2972   1073    0.00

      | MEAN (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn |
 -----+-------------------------------------------------------------+
    1 |  -864     X   -79     X    99   -95-11645  -137  -585 -2990 |
    2 | -6910  -127    -3  -107    72   150  2110   131 -4812 -1001 |
    3 | -5127   -51   -46   173   -48  -129 -9524    45 -4690 -4100 |
    4 | -1682    36   -44    17   -61  -105   287   135 -1867 -3347 |
    5 | -2502   -72   -41    17    90   125 -1495   -85 -2272 -3493 |
    6 | -3741     2   -33    64   -40    13    40    63 -3703 -4432 |
    7 | -1288   -70    31    95   -69   110  1338   109 -1262 -2573 |
    8 | -4078    17    -5   -60    36    56    72   -33 -3385 -3470 |
    9 | -2609   -64   -19   129    11    53  8181   -64 -1763 -3337 |
   10 |  2398     1   -27  -102    95   117  -680   -78  1455 -3129 |
   11 |  3324   -15   -19   127   -59  -110  1101    41  3389 -2415 |
   12 |   373   -47   -20   119   -52   116  1846    78  -116 -1443 |
   13 |  6511    55   -70   114   -59   -50  2919    28  5905 -3399 |
   14 |  4385    59   -38    10   -37   -28  -119    52  4159 -3007 |
   16 |  2592   -72     7   -61    11    86   476   127  2571 -3138 |
   17 | -1636    23    24   116  -119  -211  1765    92 -1477 -1369 |
   18 |  4681   -58   -23   -98    39   -83   925   122  4457 -2755 |
   19 |  1645    65  -208    25    71   -14  1646    -5  1408 -1149 |
   20 |  3432   -23  -189   127    61  -140  -978   -14  3112 -2695 |
   21 |  3590   -25    23   -92   -13    12  1540   138  3274 -3219 |
   22 | -1648   -46    30   -34    -5    16   -86    72  -899 -1882 |
   23 |  1500  -151   158   -20     6    83  1809     X  1328 -1103 |
   24 | -1234     4    63   -85   -16    67 11961    48 -2353 -3625 |
   25 | -7321   -75   -61   137    11   -50 -8210    -5 -6184 -3226 |
   26 | -1789     X     X     X   -20    38 -1872    47 -1648 -3429 |
   27 | -1598   -72   -41   125    16     2-10840   -32 -1437 -3884 |
   28 |  3041   -50    72  -109    67     1  1619   -62  3402 -1985 |
   29 |  7690   -16    11     -   -24     -     -    62  5044 -3478 |
   30 | -2259    -8     6   118   -94    29  3729    94 -1951 -4032 |
   31 |   907   -35    14   166   -90   -59  1514    54   741 -1719 |
   32 |     -   -74     -     -     -     -     -    96     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+
 ALGO |     -     -    92  -235    50     -     -    27     -  1191 |
 ALIC |     -    63     -     -   -34     -     -     -     -  1000 |
 ALRT |     -    19     -     -   -10     -     -     -     -  1092 |
 AMC2 |     -    13     -    31     -     -     -   -51     -  1159 |
 ARTU |     -   -10     -   103   -43     -     -     -     -  1028 |
 BAHR |     -    11     -     -    -6     -     -     -     -  1010 |
 BILI |     -     4     -     -    -2     -     -     -     -   956 |
 BOGT |     -     -     -  -134    63     -     -     -     -   841 |
 BOR1 |     -   158     -     -  -152     -     -   172     -  1087 |
 BRUS |     -    53    52     -   -57     -     -     -     -  1067 |
 CAS1 |     -   -41     -     1    21     -     -     2     -  1181 |
 CEDU |     -   -10     -     -    62     -     -  -137     -  1007 |
 CHUR |     -    46    25     -   -46     -     -    18     -  1057 |
 COCO |     -   -23     -  -158    95     -     -   -17     -  1005 |
 CRO1 |     -   -19    12     -    -7     -     -    25     -  1017 |
 DAEJ |     -   113     -  -130     -     -     -     -     -   964 |
 DARW |     -     -    12     -   -11     -     -    11     -  1117 |
 DGAR |     -     -     -  -138    65     -     -     -     -  1095 |
 DRAO |     -     -    -4     -     2     -     -     -     -  1159 |
 FAIR |     -    54   116   -19   -91     -     -    18     -  1224 |
 GODE |     -     -   -65     -    35     -     -     -     -  1062 |
 GOLD |     -     -     -   -82    35     -     -     9     -  1298 |
 GRAS |     -    21     -     -     2     -     -   -32     -  1003 |
 GRAZ |     -  -258     -     -   140     -     -     -     -   896 |
 GUAM |     -     -     -    50   -13     -     -   -25     -  1035 |
 HARB |     -   -10     -     -   -33     -     -    92     -  1250 |
 HLFX |     -     -  -148     -     -     -     -   193     -   977 |
 HOB2 |     -    46   138  -146   -39     -     -    19     -  1155 |
 HOLM |     -    73     -     -     -     -     -   -95     -     - |
 IENG |     -    16   -15     -     -     -     -     -     -     - |
 IISC |     -     -     -  -207    98     -     -     -     -  1186 |
 IRKT |     -     -    86     -   -47     -     -     -     -   976 |
 KARR |     -     2     -     -    -1     -     -     -     -   889 |
 KERG |     -   -85   -10   322  -101     -     -     -     -   992 |
 KIRU |     -    53     -     -     -     -     -   -69     -  1090 |
 KIT3 |     -     -     -   -11     5     -     -     -     -  1223 |
 KOKB |     -    26    12     -   -21     -     -     -     -  1116 |
 KOUR |     -    94    73     X   -90     -     -     -     -     - |
 LAMA |     -    45     -     -   -24     -     -     -     -     - |
 MAC1 |     -    -7     -     7    40     -     -   -93     -  1151 |
 MAS1 |     -    82   -49   -81    45     -     -   -57     -   976 |
 MATE |     -     -     -     8    -4     -     -     -     -  1041 |
 MCM4 |     -   -52   -26   167   -36     -     -    -2     -  1074 |
 MDO1 |     -     -    58     -   -32     -     -     -     -  1125 |
 MKEA |     -     -     -   126   -47     -     -   -30     -  1100 |
 NISU |     -    42   -42     -     -     -     -     -     -   868 |
 NKLG |     -    31     -     -   -17     -     -     -     -  1116 |
 NNOR |     -     -     2    -2     -     -     -     -     -  1072 |
 NRC1 |     -     -    10     -    21     -     -   -62     -  1085 |
 NRIL |     -    71     -     -   -38     -     -     -     -  1169 |
 OHI2 |     -    18     -     -    -5     -     -   -11     -  1002 |
 ONSA |     -   -53     -    47     7     -     -     -     -     - |
 PDEL |     -    41     -   107   -73     -     -     -     -   948 |
 PERT |     -     -     9  -240   109     -     -     -     -  1092 |
 PETS |     -     -     -     2    -1     -     -     -     -     - |
 PIE1 |     -    27   101    34   -85     -     -     -     -  1130 |
 PIMO |     -     -     -    -1     0     -     -     -     -  1253 |
 POL2 |     -   -14     -     -    25     -     -   -41     -  1134 |
 PRDS |     -     -    -6     -     -     -     -     8     -  1127 |
 PTBB |     -    10   -10     -     -     -     -     -     -  1087 |
 QAQ1 |     -   -15    15     -     -     -     -     -     -  1091 |
 RESO |     -    33     -     -   -18     -     -     -     -  1154 |
 REYK |     -    20     -     -     -     -     -   -26     -  1021 |
 SANT |     -   -86     -    51    23     -     -     -     -  1110 |
 SCH2 |     -     -    62     -   -29     -     -   -12     -  1126 |
 SCUB |     -   -31     -     -     -     -     -    40     -  1151 |
 STJO |     -     -    21     -   -23     -     -    27     -  1209 |
 SUTH |     -     -     -     -     4     -     -   -10     -  1164 |
 SYOG |     -    61     -  -171   101     -     -  -128     -   933 |
 THTI |     -     -  -125  -233   187     -     -     -     -   958 |
 THU3 |     -    17     -     -    -9     -     -     -     -   959 |
 TIDB |     -     -     3     X    -1     -     -     -     -  1010 |
 TIXI |     -   -21     -     -    18     -     -   -17     -  1055 |
 TOW2 |     -    18     -     -    69     -     -  -187     -  1051 |
 TSKB |     -    -2    93     -   -22     -     -   -66     -  1078 |
 TWTF |     -     3    -3     -     -     -     -     -     -  1109 |
 UNSA |     -     -     -   -31    15     -     -     -     -  1119 |
 USN3 |     -    -8     8     -     -     -     -     -     -     - |
 USUD |     -     -    20   -23     -     -     -     -     -  1022 |
 VILL |     -     -     -  -107    51     -     -     -     -  1119 |
 WILL |     -    18   -18     -     -     -     -     -     -   966 |
 WSRT |     -     -   -11     -    20     -     -   -33     -  1027 |
 WTZR |     -    63     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 YAKT |     -   105     -   -60     -     -     -   -68     -     - |
 YAR2 |     -     -    62     -   132     -     -  -396     -   779 |
 YELL |     -     7   -14   117   -51     -     -     -     -  1067 |
 YSSK |     -    62     -     -   -34     -     -     -     -     - |
 -----+-------------------------------------------------------------+

      | RMS (ps) OF AC CLOCK COMPARED TO COMBINATION
      |   brd   cod   emr   esa   gfz   iga   igu   jpl   ngs   usn | NEPO    RMS
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
    1 |  6963     X    82     X    40    81  5293    92  5869   141 |  277   5420
    2 |  3372    75    49    79    43    54  1137   119  3041   103 |  288    143
    3 |  2595    76    62    68    49    33  4185    51  3135    46 |  288   2511
    4 |  1056    75    76    69    36    22   676    64   851    59 |  288    775
    5 |  1225    73    72    43    26    25  2135    96  1028    66 |  288    782
    6 |   780    90    74    87    38    58   916    46   683    39 |  288    643
    7 |   712    98    74    82    38    60   505    44   843    51 |  288    764
    8 |  2129    37    40    46    20    32  1399    59  1698    55 |  288   1656
    9 |  3892    74    68    38    39    39  5370    74  3978    68 |  288   1709
   10 |  2885    69    50    77    26    38  1580    35  2457    77 |  288   2614
   11 |   861    88    77    70    31    30   457   108   724    94 |  288    323
   12 |  1135    55    68    48    30    34   568   103   925    51 |  288    251
   13 |   881    73    59    82    27    50  1073   150   666   121 |  288    298
   14 |   766   111    52   123    66    90   408   154   679    93 |  288    289
   16 |   322    64    74    98    16    60   320   123   453    38 |  288    229
   17 |  1307    60    83    47    20    43   773   118   908   159 |  288    308
   18 |   753    76    56    91    27    39   421   102   654    99 |  288    228
   19 |   620    60    72    86    46    55   537   122   552   145 |  288    250
   20 |  1035    79    60    87    24    49   549   114   909   112 |  288    221
   21 |   864   118    50    82    46    43   724   131   710    68 |  288    311
   22 |  1508    94    50    84    46    31   686    91  1440   156 |  288    287
   23 |   599    52    96    99    37    87   634     X   475   130 |  288    172
   24 |  3187    85    76    74    32    41  7515    42  3560    73 |  288   2611
   25 |  2579    40    41    28    27    39  4852    92  2539    63 |  288    698
   26 |  1282     X     X     X    25   104   895    59  1354   149 |  265    830
   27 |  4704    48    53    47    34    45  4295    64  5534   102 |  288   3565
   28 |  1987    29    75    43    31    60   874    75  1415    87 |  288    599
   29 |  5357   138    76     -    52     -     -   122  4997   108 |  286   1578
   30 |  1290    65    81    47    28    24  2015    68  1332    47 |  288   1119
   31 |   689    92    44    84    52    63   753   155   657    95 |  288    378
   32 |     -    74     -     -     -     -     -    96     -     - |  118    465
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 ALGO |     -     -    21    14     8     -     -    13     -    28 |  288     43
 ALIC |     -    28     -     -    15     -     -     -     -    33 |  288   8177
 ALRT |     -    14     -     -     8     -     -     -     -    32 |  288   6366
 AMC2 |     -    14     -    30     -     -     -    24     -    36 |  288     31
 ARTU |     -    25     -    20    16     -     -     -     -   120 |  285   9920
 BAHR |     -    40     -     -    22     -     -     -     -    55 |  288    500
 BILI |     -    17     -     -     9     -     -     -     -    36 |  287   9197
 BOGT |     -     -     -    40    19     -     -     -     -    55 |  288  10305
 BOR1 |     -    15     -     -    13     -     -    18     -    26 |  265    487
 BRUS |     -    19    29     -    19     -     -     -     -    23 |  288     36
 CAS1 |     -    25     -    29    14     -     -    22     -    28 |  288   6338
 CEDU |     -    37     -     -    24     -     -    31     -    27 |  288   7574
 CHUR |     -    13    23     -    15     -     -    16     -    32 |  288    114
 COCO |     -    43     -    37    25     -     -    30     -    39 |  288  12447
 CRO1 |     -    27    32     -    22     -     -    21     -    26 |  288     88
 DAEJ |     -    34     -    38     -     -     -     -     -    70 |  288   6700
 DARW |     -     -    29     -    24     -     -    31     -    48 |  288   3258
 DGAR |     -     -     -    31    15     -     -     -     -    41 |  288  13105
 DRAO |     -     -    34     -    18     -     -     -     -    58 |  264 949119
 FAIR |     -    27    36    30    13     -     -    17     -    29 |  288  14193
 GODE |     -     -    34     -    18     -     -     -     -    36 |  288    143
 GOLD |     -     -     -    15    10     -     -    20     -    26 |  265  14154
 GRAS |     -    15     -     -    13     -     -    22     -    32 |  288   4745
 GRAZ |     -    10     -     -     6     -     -     -     -    24 |  288   6608
 GUAM |     -     -     -    34    17     -     -    27     -    37 |  288  11542
 HARB |     -    36     -     -    17     -     -    18     -    28 |  287  30392
 HLFX |     -     -    12     -     -     -     -    15     -    24 |  288  26111
 HOB2 |     -    29    23    40    23     -     -    26     -    27 |  288     84
 HOLM |     -    11     -     -     -     -     -    15     -     - |  288   8491
 IENG |     -    11    11     -     -     -     -     -     -     - |  288    108
 IISC |     -     -     -   139    66     -     -     -     -   104 |  210  38549
 IRKT |     -     -    96     -    52     -     -     -     -   116 |  288    121
 KARR |     -    27     -     -    15     -     -     -     -    50 |  288   7667
 KERG |     -    24    24    28    16     -     -     -     -    51 |  288    >>>
 KIRU |     -    11     -     -     -     -     -    14     -    35 |  288   6962
 KIT3 |     -     -     -    58    27     -     -     -     -    74 |  288  15479
 KOKB |     -    35    56     -    20     -     -     -     -    88 |  288  55989
 KOUR |     -    45    40     X    35     -     -     -     -     - |  270   1532
 LAMA |     -    17     -     -     9     -     -     -     -     - |  288   8322
 MAC1 |     -    50     -    50    30     -     -    22     -    31 |  288   6747
 MAS1 |     -    24    23    34    25     -     -    23     -    31 |  288  12664
 MATE |     -     -     -    46    22     -     -     -     -    46 |  288     50
 MCM4 |     -    39    16    41    18     -     -    18     -    41 |  288  63243
 MDO1 |     -     -    33     -    18     -     -     -     -    33 |  288 155830
 MKEA |     -     -     -    27    17     -     -    20     -    72 |  288  22730
 NISU |     -    24    24     -     -     -     -     -     -    35 |  287     25
 NKLG |     -    46     -     -    25     -     -     -     -    60 |  287    >>>
 NNOR |     -     -    31    36     -     -     -     -     -    39 |  288   9851
 NRC1 |     -     -    18     -    10     -     -    12     -    28 |  288     59
 NRIL |     -    16     -     -     9     -     -     -     -    57 |  288   9213
 OHI2 |     -    26     -     -    13     -     -    20     -    33 |  288   7727
 ONSA |     -    35     -    41    37     -     -     -     -     - |  288     20
 PDEL |     -    38     -    48    32     -     -     -     -    47 |  288  58387
 PERT |     -     -    75    50    29     -     -     -     -    32 |  288  51866
 PETS |     -     -     -    37    17     -     -     -     -     - |  288   9331
 PIE1 |     -    29    29    18    11     -     -     -     -    33 |  288     58
 PIMO |     -     -     -    34    16     -     -     -     -    33 |  288  13108
 POL2 |     -    34     -     -    29     -     -    32     -    30 |  288  10212
 PRDS |     -     -    14     -     -     -     -    18     -    34 |  288     43
 PTBB |     -    10    10     -     -     -     -     -     -    25 |  287    160
 QAQ1 |     -    14    14     -     -     -     -     -     -    24 |  288   9974
 RESO |     -    15     -     -     8     -     -     -     -    24 |  288   7090
 REYK |     -    12     -     -     -     -     -    16     -    33 |  283   6660
 SANT |     -    32     -    36    17     -     -     -     -    56 |  288   4252
 SCH2 |     -     -    23     -    13     -     -    15     -    28 |  288  77498
 SCUB |     -    17     -     -     -     -     -    22     -    42 |  288  15989
 STJO |     -     -    18     -    11     -     -    15     -    22 |  288     51
 SUTH |     -     -     -     -     8     -     -    20     -    39 |  288   8230
 SYOG |     -    33     -    65    17     -     -    22     -    27 |  288   1493
 THTI |     -     -    72    43    44     -     -     -     -    66 |  276   3967
 THU3 |     -    14     -     -     7     -     -     -     -    35 |  288   7326
 TIDB |     -     -    31     X    17     -     -     -     -    36 |  275    526
 TIXI |     -    20     -     -     8     -     -    17     -    26 |  287   6860
 TOW2 |     -    36     -     -    27     -     -    27     -    52 |  288   9246
 TSKB |     -    37    25     -    26     -     -    24     -    29 |  288    835
 TWTF |     -    26    26     -     -     -     -     -     -    45 |  288     47
 UNSA |     -     -     -    33    16     -     -     -     -    59 |  169   6144
 USN3 |     -    17    17     -     -     -     -     -     -     - |  288     27
 USUD |     -     -    23    26     -     -     -     -     -    41 |  288     70
 VILL |     -     -     -    33    16     -     -     -     -    39 |  288   8674
 WILL |     -    23    23     -     -     -     -     -     -    28 |  264  28512
 WSRT |     -     -    20     -    11     -     -    18     -    22 |  265     26
 WTZR |     -    20     -     -    11     -     -     -     -     - |  288    125
 YAKT |     -    28     -    14     -     -     -    40     -     - |  265   7922
 YAR2 |     -     -    25     -    15     -     -    23     -    37 |  288  11463
 YELL |     -    16    27    20    14     -     -     -     -    27 |  288     44
 YSSK |     -    24     -     -    13     -     -     -     -     - |  287   8591
 -----+-------------------------------------------------------------+-------------
 TOT  |  2459    50    51    58    27    53  2582    66  2361    62 |




CLOCK JUMP CORRECTIONS APPLIED
------------------------------

CEN | STA/SAT | EPOCH           |     JUMP(ps)
----+---------+-----------------+-------------
esa |   TIDB  | 1422-6  5:00:00 |        1100
esa |   KOUR  | 1422-6 13:20:00 |         615



---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
 
 
RESULTS OF TIME SCALE COMBINATION:
 
      |  STABILITY RESULTS FROM IGS CLOCK ENSEMBLE
      |              NFRQ  NEPO     MEAN  |  ALLAN DEVIATION AT TAU =    |
      | NREPO NBEPO  BRKS  USED    WGT(%) |     300s     3600s    21600s |
------+-----------------------------------+------------------------------+
 BRUS |   288     0     0   288   10.37   | 3.23e-14  7.85e-15  1.55e-15 |
 USN3 |   288     0     0   288   10.36   | 5.17e-14  7.07e-15  1.56e-15 |
 NISU |   287     0     0   286   10.30   | 5.10e-14  6.53e-15  1.13e-15 |
 WSRT |   265     0     0   265    9.54   | 2.59e-14  5.09e-15  1.36e-15 |
 STJO |   288     0     0   288    8.38   | 3.07e-14  7.15e-15  3.08e-15 |
 PIE1 |   288     0     0   288    7.75   | 8.47e-14  9.45e-15  3.76e-15 |
 DRAO |   264     1     0   263    7.58   | 3.22e-14  7.80e-15  4.13e-15 |
 ALGO |   288     0     0   288    6.12   | 3.02e-14  5.52e-15  2.45e-15 |
 NRC1 |   288     1     0   287    3.55   | 3.44e-14  9.99e-15  4.98e-15 |
 AMC2 |   288     0     0   288    3.51   | 3.82e-14  5.93e-15  1.19e-15 |
 CRO1 |   288     0     0   288    2.73   | 1.17e-13  1.71e-14  6.97e-15 |
 YELL |   288     1     0   287    2.52   | 3.08e-14  6.03e-15  1.84e-15 |
 PRDS |   288     0     0   288    2.22   | 5.06e-14  1.15e-14  3.58e-15 |
 KOKB |   288     1     0   287    1.74   | 6.29e-14  1.72e-14  5.49e-15 |
 MATE |   288     0     0   143    1.53   | 5.99e-14  1.66e-14  5.51e-15 |
 TWTF |   288     0     0   143    1.49   | 4.31e-14  1.27e-14  4.61e-15 |
 CHUR |   288     0     0   288    1.35   | 5.81e-14  1.11e-14  1.06e-14 |
 WTZR |   288     0     0   143    1.19   | 3.94e-14  1.09e-14  1.42e-14 |
 IENG |   288     0     0   143    1.18   | 4.05e-14  1.10e-14  1.38e-14 |
 HOB2 |   288     0     1   175    1.11   | 1.71e-13  1.84e-14  6.03e-15 |
 USUD |   288     0     0   288    0.73   | 2.29e-13  2.26e-14  5.50e-15 |
 GODE |   288     0     0   288    0.58   | 5.32e-14  1.09e-14  1.18e-14 |
 G31  |   288     0     0   288    0.44   | 5.52e-13  6.01e-14  2.69e-14 |
 IRKT |   288     0     0   288    0.41   | 5.30e-14  1.27e-14  9.06e-15 |
 G02  |   288     0     5    83    0.37   | 5.33e-13  5.30e-14  1.16e-14 |
 G16  |   288     0     0   288    0.36   | 5.04e-13  5.84e-14  1.87e-14 |
 TIDB |   275     1     0   273    0.34   | 1.07e-13  6.35e-14  2.87e-14 |
 PTBB |   287     0     0   286    0.34   | 2.84e-13  5.89e-14  1.84e-14 |
 G14  |   288     0     0   198    0.30   | 5.34e-13  5.81e-14  3.06e-14 |
 G05  |   288     0     0   288    0.26   | 1.77e-13  5.68e-14  5.83e-14 |
 G17  |   288     0     1   222    0.26   | 5.28e-13  6.40e-14  1.80e-14 |
 BAHR |   288     0     0   288    0.14   | 3.73e-13  1.15e-13  5.67e-14 |
 G13  |   288     0     2    95    0.12   | 5.39e-13  6.41e-14  2.16e-14 |
 G19  |   288     0     3    71    0.12   | 6.34e-13  6.47e-14  1.59e-14 |
 G25  |   288     0     2   171    0.12   | 4.83e-13  1.09e-13  4.85e-14 |
 ONSA |   288     0     0   288    0.12   | 4.24e-14  8.14e-15  4.35e-15 |
 G06  |   288     0     0   288    0.09   | 3.76e-13  1.08e-13  7.30e-14 |
 G23  |   288     0     6    42    0.09   | 5.41e-13  6.43e-14  2.06e-14 |
 G07  |   288     0     0   288    0.05   | 3.02e-13  9.19e-14  1.00e-13 |
 G26  |   265     0     0   261    0.05   | 4.15e-13  1.30e-13  6.98e-14 |
 BOR1 |   265     0     0   265    0.04   | 5.00e-13  1.43e-13  4.55e-14 |
 G04  |   288     0     0   288    0.03   | 4.40e-13  1.63e-13  9.02e-14 |
 SYOG |   288     0     0   288    0.03   | 7.03e-13  2.50e-13  1.37e-13 |
 G11  |   288     0     2    13    0.02   | 5.97e-13  6.86e-14  3.57e-14 |
 TSKB |   288     0     0   288    0.02   | 1.06e-12  3.15e-13  5.87e-14 |
 G09  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  4.77e-13  1.60e-13 |
 G30  |   288     0     0   288    0.01   | 1.35e-12  4.23e-13  1.02e-13 |
 KOUR |   270     0     0   267    0.01   | 1.46e-12  4.64e-13  1.28e-13 |
 G08  |   288     0     0   288    0.01   | 1.30e-12  4.07e-13  2.09e-13 |
 G03  |   288     0     0   288    0.01   | 1.23e-12  3.27e-13  2.78e-13 |
 G29  |   286     0     0   283    0.01   | 1.31e-12  4.10e-13  1.36e-13 |
 GPST |   288     0     0     0    0.00   | 2.89e-14  5.87e-15  2.74e-15 |
 G32  |   118     0     0     0    0.00   | 2.92e-13  5.30e-14         - |
 G01  |   277     0     0     0    0.00   | 1.40e-12  8.56e-13  4.92e-13 |
 YSSK |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TIXI |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NKLG |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HARB |   287     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BILI |   287     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 G28  |   288     0     6     0    0.00   | 6.11e-13  6.77e-14  5.22e-14 |
 G27  |   288     0     0     0    0.00   | 1.36e-12  4.50e-13  4.54e-13 |
 G24  |   288     0     0     0    0.00   | 1.38e-12  4.19e-13  3.36e-13 |
 G22  |   288     0     6     0    0.00   | 7.10e-13  7.88e-14  2.74e-14 |
 G21  |   288     0     6     0    0.00   | 9.41e-13  1.14e-13  2.31e-14 |
 G20  |   288     0     6     0    0.00   | 7.02e-13  6.79e-14  2.32e-14 |
 G18  |   288     0     6     0    0.00   | 7.83e-13  7.18e-14  1.49e-14 |
 G12  |   288     0     4     0    0.00   | 5.59e-13  5.93e-14  1.90e-14 |
 G10  |   288     0     0     0    0.00   | 1.22e-12  4.07e-13  3.21e-13 |
 YAR2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 YAKT |   265     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 WILL |   264     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 VILL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 UNSA |   169     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 TOW2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THU3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 THTI |   276     0     0     0    0.00   | 3.99e-13  1.57e-13  3.00e-13 |
 SUTH |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCUB |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SCH2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 SANT |   288     0     1     0    0.00   | 2.12e-12  7.16e-13  4.60e-13 |
 REYK |   283     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 RESO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 QAQ1 |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 POL2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PIMO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PETS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PERT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 PDEL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 OHI2 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NRIL |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 NNOR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MKEA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MDO1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MCM4 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 MAC1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 LAMA |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIT3 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KIRU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KERG |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 KARR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 IISC |   210     1     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HOLM |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 HLFX |   288     0     1     0    0.00   | 2.03e-13  3.86e-13  1.69e-12 |
 GUAM |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAZ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GRAS |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 GOLD |   265     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 FAIR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DGAR |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 DARW |   288     0     0     0    0.00   | 2.36e-13  4.66e-13  2.05e-13 |
 DAEJ |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 COCO |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CEDU |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 CAS1 |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 BOGT |   288     2     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ARTU |   285     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALRT |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
 ALIC |   288     0     0     0    0.00   |        -         -         - |
------+-----------------------------------+------------------------------+
STEERS APPLIED TO TIME SCALE:             | 1.47e-17  1.76e-16  1.06e-15 |
------------------------------------------+------------------------------+
MOST STABLE CLOCKS:                       |     WSRT      WSRT      NISU |
------------------------------------------+------------------------------+
